昆明市生态环境局寻甸分局关于对《寻甸县瀛瑞综合型农产品加工项目环境影响报告表》的批复

寻甸县瀛瑞食品有限公司 ：

你单位上报的委托云南策润环保科技有限公司编制的《寻甸县瀛瑞综合型农产品加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于云南寻甸产业园区羊街片区非烟轻工产业区内（项目中心位置地理坐标为：东经103°07′51.175″，北纬25°26′ 6.137″）。本项目总占地面积 32340m2，总建筑面积27946.08m2。主要建设2栋1层的生产厂房（1#生产厂房内主要布设饲料油脂加工车间、冷库，2#生产厂房内主要布设牛油加工车间、牛干巴加工车间）、1栋5层综合办公楼、1栋5层研发楼、1栋消防泵房、1栋配电设备房、1座冰池，配套建设公辅工程和环保工程。年生产精炼牛油4000吨、牛干巴360吨、动物饲料油脂3000吨。总投资15728.2万元，环保投资68.1万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心《关于对〈寻甸县瀛瑞综合型农产品加工项目环境影响报告表〉的技术评估意见》(昆环评估意见 寻甸〔2024〕9号)，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施建设。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）项目应建设完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

运营期食堂废水经隔油池预处理后，同其他生产、生活废水一并进入化粪池、自建污水处理设施处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49-2021）标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。规范设置污水排放口，并设置明显标志标识。

为确保废水全部收集处理，项目须在寻甸产业园区羊街片区污水处理厂正常运行且具备接纳条件后方可投入运营，严禁各类废水外排。

施工现场应设置拦水、截水、排水工程，施工过程中产生的废水经临时沉淀池沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。

（二）落实大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

生物质燃料燃烧废气经高温布袋除尘器处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放要求，经1根不低于35m高排气筒（DA001）排放。

牛油熔炼锅熔炼过程中产生的油烟经“油气分离器+冷凝系统+油烟净化器”处理后油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，经1根不低于15m高排气筒（DA002）排放。

动物饲料油脂熔炼过程中产生的油烟经“油气分离器+冷凝系统+油烟净化器”处理后油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，经1根不低于15m高排气筒（DA003）排放。

食堂油烟经油烟净化设施处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度标准后，通过专用排放口排放。

厂界无组织废气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求。

施工过程中应严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，散装物料密闭运输，施工场地和运输道路应采取洒水抑尘等措施，防止扬尘污染扰民。施工扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值。

（三）产生噪声的场所应合理布局，产生噪声的设备应作隔声降噪处理，加强运输车辆的管理，合理安排作业时间。项目厂界昼间噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目夜间不生产。

施工过程中应合理安排施工时间，严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（四）按照《报告表》提出的固废处置措施加强固体废物综合利用和规范处置，防止产生二次污染。废包装材料外售至废品回收站；油渣、油脚收集后外售合法饲料厂作为原料；废白土定期交由合法回收处置公司进行分离处置；锅炉炉渣、布袋除尘器除尘灰定期清理袋装后暂存于锅炉房内，外售给建材生产企业利用；污水处理系统污泥、废油等委托有资质单位定期清运处置；回收后的脂肪酸外售合法企业；废机油、废弃的含油抹布、劳保用品、废导热油等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求妥善收集、暂存，规范设置危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处理；餐厨垃圾收集后委托有资质单位清运处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

（五）加强地下水和土壤污染防治。严格落实厂区分区防渗措施，防渗工程须委托有资质的监理单位开展施工监理，确保防渗工程符合相关要求，防渗工程施工应在监理部门的监理下进行，对防渗工程进行现场施工监理、录像、记录并存档。

（六）严格执行环评风险影响评价中的各项防范措施，并建设相应的风险防范设施。污水处理设施旁设置1个容积约为7m3的事故应急池，用于暂存污水处理设施故障时的废水。编制突发环境事件应急预案并报我局备案，加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。

（七）按照《排污许可管理条例》相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污之前，依法申请办理排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。

（八）污染物总量控制指标为：氮氧化物6.8459t/a、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）0.28t/a。

三、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，严格执行环保“三同时”制度，即：环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

1. 你单位应按规定接受各级生态环境保护主管部门的监督检查。

请寻甸县生态环境保护综合行政执法大队负责组织项目环境执法现场监察和日常监督管理。

1. 依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局寻甸分局

2024年3月12日