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[bookmark: _Toc69399386]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	昆明隆旭达化工有限公司磷石膏综合利用改建项目

	项目代码
	2402-530129-04-01-272598

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***********

	建设地点
	云南省（自治区）昆明市寻甸县（区）塘子乡（街道）昆明隆旭达化工有限公司内

	地理坐标
	（103度15分48.989秒，25度25分37.498秒）

	国民经济
行业类别
	固体废物治理（N7723）
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理淤泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	寻甸回族彝族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	503.61
	环保投资（万元）
	42.8

	环保投资占比（%）
	8.45
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
是：
	用地（用海）
面积（m2）
	17000

	专项评价
设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）“表1专项评价设置原则表”，判断本项目是否设置专项评价。
表1-1专项评价设置分析对照表
	专项评价类别
	设置原则
	项目情况
	是否设置

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目废气排放中仅涉及颗粒物，不含有毒有害污染物，也不含二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目改建工程没有新增生活污水，且无生产废水产生。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目不储存有毒有害和易燃易爆危险物质
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目生活供水水源可依托昆明隆旭达化工有限公司现有设置，不涉及河道取水
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及海洋工程建设项目
	否


注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。
根据编制技术指南，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。根据调查，项目周边均为民用水井，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
综上，本项目不需要设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策
本项目为N7723固体废物治理，采用以磷石膏为原料进行路基材料、生态修复材料的生产，对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“10、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”项目。同时，项目已于2024年02月06日取得寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于项目的投资项目备案证（2402-530129-04-01-272598），并于同意2025年3月6日对项目名称、建设内容及规模等进行变更。
因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。
2、项目与昆明市生态环境分区管控符合性分析
《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》于2024年11月12日由昆明市生态环境局印发，更新后，全市环境管控单元数量由原有的129个调整为132个。
（1）生态保护红线和一般生态空间
更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56平方公里，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。
本项目在现有球状水泥缓凝剂生产线基础上进行改建，项目位于昆明隆旭达化工有限公司厂区内，项目评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不取用地下水，根据“关于云南常青树化工有限公司磷石膏综合利用改建项目用地范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明”（详见附件4）和“关于云南常青树化工有限公司磷石膏综合利用改建项目范围是否涉及永久基本农田的说明”（详见附件5），项目不涉及基本农田，不在禁止开发区域，不在生态保护红线范围内。
（2）环境质量底线
到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。
项目评价区域内空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。项目区声环境质量现状能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。项目周边声环境敏感点声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。项目原料库为顶棚遮挡+三面围挡，生产线位于半封闭式厂房内，皮带输送机采用彩钢瓦密闭设置，并在成品入库口处设置喷雾系统降尘，成品库为四面封闭，物料采取编织覆盖，物料输送粉尘、成品入库粉尘、原料库和成品库卸料和堆存粉尘经采取上述措施后呈无组织排放。筒仓配套脉冲布袋除尘器，对呼吸阀孔排放的粉尘进行除尘净化后无组织排放于生产车间，配套的脉冲布袋除尘器，对粉尘的收集效率为100%，除尘效率为99%，筒仓内部自带滤筒负压收集设施，脉冲布袋除尘器收集的颗粒物落回筒仓。项目在投料口上方设置集气罩（并于软帘进行四周密封围挡，投料时把一侧软帘掀开投料）进行粉尘收集；搅拌机设为全封闭，并在搅拌机出料口设置密闭性集气罩进行粉尘的收集。集气罩收集效率为90%，收集后进入布袋除尘器处理（处理效率为99.7%），处理后通过1根15m高排气筒DA008排放。采取在安装设备时在设备选型上尽量选用低噪音设备；加强维护、定期检修，保持设备运行正常，避免因设备的非正常运转造成设备噪声增大；对设备采用减振基础、采取柔性管道连接等降噪措施来有效减小噪声声强。项目产生的废气、噪声在严格采取本次评价提出措施后可达标排放。
项目改建工程没有新增生活污水，磷石膏堆存区产生渗滤液经收集池收集后，用于药剂配置，不外排。项目固废处置可达100%，根据分析，项目建设不会改变区域环境功能区划的要求，故本项目的实施不会影响环境质量底线。
（3）资源利用上线
到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。
本项目在现有工程厂区内进行改建，不新增占地，且项目用地性质为工业用地。项目利用固废进行生产、生产工艺满足节能降耗要求，项目实施进步提升资源利用效率。项目供水、供电依托昆明隆旭达化工有限公司现有设置解决，项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目占地不属于耕地、基本农田及建设用地，项目运营期间水、电、土地资源等用量不会超过资源利用上线。
（4）环境准入负面清单
项目与昆明市生态环境管控总体准入要求符合性见表1-2。
表1-2与昆明市生态环境管控总体准入要求的符合性分析
	管控领域
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1.根据《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》进行空间管控。
2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。
3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。
4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。
	1、项目在现有工程厂区内进行改建，不新增占地，不占用基本农田等，属于工业用地。
2、根据牛栏江水系环境规划图可知本项目属于《云南省牛栏江保护条例》中的水源涵养区，且符合《云南省牛栏江保护条例》相关要求。
3、项目不在滇池流域内。
4、项目不在阳宗海流域内。
	符合

	污染物排放管控
	1.到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；滇池草海水质稳定达到IV类、外海水质达到IV类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。
2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到24μg/m³；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。
3.2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。
4.建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。
5.推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达90%以上。
6.滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95％以上，农村生活污水收集处理率达75％以上，畜禽粪污综合利用率达90％以上，城市生活垃圾处理率达97％以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
7.阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
8.督促指导磷石膏产生企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。
9.推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。
	1、项目改建工程没有新增生活污水，磷石膏堆存区产生渗滤液经收集池收集后，用于药剂配置，不外排，对地表水影响较小。
2、项目评价区域内空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。且项目原料库为顶棚遮挡+三面围挡，生产线位于半封闭式厂房内，皮带输送机采用彩钢瓦密闭设置，并在成品入库口处设置喷雾系统降尘，成品库为四面封闭，物料采取编织覆盖，物料输送粉尘、成品入库粉尘、原料库和成品库卸料和堆存粉尘经采取上述措施后呈无组织排放。筒仓配套脉冲布袋除尘器，对呼吸阀孔排放的粉尘进行除尘净化后无组织排放于生产车间，配套的脉冲布袋除尘器，对粉尘的收集效率为100%，除尘效率为99%，筒仓内部自带滤筒负压收集设施，脉冲布袋除尘器收集的颗粒物落回筒仓。项目在投料口上方设置集气罩（并于软帘进行四周密封围挡，投料时把一侧软帘掀开投料）进行粉尘收集；搅拌机设为全封闭，并在搅拌机出料口设置密闭性集气罩进行粉尘的收集。集气罩收集效率为90%，收集后进入布袋除尘器处理（处理效率为99.7%），处理后通过1根15m高排气筒DA008排放。
3、本项目在现有球状水泥缓凝剂生产线基础上进行改建，不属于钢铁行业，也不涉及燃煤锅炉。
4、项目不涉及VOCs的产生和排放。
5、本项目不涉及农业废弃物综合利用。
6、项目不在滇池流域内。
7、项目不在阳宗海流域内。
8、该项目属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，利用磷石膏、生石灰、聚合硫酸铁及其他辅料进行路基材料、生态修复材料的生产，采用中和技术对厂内磷酸生产线产生的磷石膏进行无害化处理。
	符合

	环境风险防控
	1.加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。
2.针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。
3.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。
4.开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。
5.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。
6.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。
	1、根据改性前磷石膏放射性核素检测，符合《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）相关要求；项目产生的废矿物油暂存于昆明隆旭达化工已建危废暂存间内，定期委托云南协快再生资源回收有限公司清运、处置。
2、项目不涉及持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物。
3、公司的突发环境事件应急预案备案文件已于2023年8月3日备案，备案编号为530-129-2023-038-H，并定期进行应急演练，提升突发环境应急管理水平。
4、项目不涉及“千吨万人”农村饮用水水源保护区。
5、设备维修产生的废机油依托厂区内现有危废暂存间，并与云南协快再生资源回收有限公司签订了处置协议。
6、项目不涉及尾矿库。
	符合

	资源开发利用效率
	1.到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。
2.节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m3以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。
3.万元工业增加值用水量≤30（立方米/万元）。
4.2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。
5.单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。
6.对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。
7.加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。
8.到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
9.加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。
10.到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。
11.“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。
12.到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。
13.公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降7%。
14.非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以上，完成省级下达目标。
15.单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级下达目标。
16.严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。
17.以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。
18.加快淘汰落后和低端低效产能退出。
19.指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。
	1、项目建设与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同。
2、项目不新增职工人员，不新增生活用水和生产用水。
3、项目不涉及万元工业增加值用水量。
4、项目属于改性磷石膏项目，能源消费总量得到合理控制。
5、项目运营期间水、电、土地资源等用量不会超过资源利用上线。
6、项目不属于钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业。
7、项目不涉及电机、变压器等重点用能设备。
8、项目不涉及钢铁行业。
9、项目不属于有色、化工、印染、烟草等行业。
10、项目不涉及碳排放。
11、项目不涉及。
12、项目不涉及钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业。
13、项目不涉及碳排放。
14、项目不涉及。
15、项目不涉及二氧化碳排放。
16、项目不属于“两高一低”项目。
17、项目不属于“两高一低”项目，符合相关产业政策要求，且不存在未批先建等情况。
18、项目不属于淘汰落后和低端低效产能项目。
19、项目不属于“两高一低”项目。
	符合


根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台（http://183.224.17.39:19272/sxydyn#），项目区涉及寻甸回族彝族自治县一般管控单元（单元编码：ZH53012930001）。
[image: 管控单元截图20260107]
图1-1项目占地范围管控单元位置关系图
本项目与寻甸县生态环境准入清单符合性见表1-3。
表1-3与寻甸县生态环境准入清单管控要求的符合性分析
	单元名称
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	寻甸回族彝族自治县一般管控单元
	空间布局
约束
	1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。
2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。
3.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。
	1、本项目在现有球状水泥缓凝剂生产线基础上进行改建，项目位于昆明市寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司厂区内，不属于房地产开发项目，项目建设地点也不在林地、河湖管理范围内；
2、项目不涉及围湖造田和侵占江河滩地；
3、项目内设有垃圾和危废收集设施，可保证固废合理收集处置，项目改建工程没有新增生活污水，且无生产废水产生。不向滩涂、沼泽荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。
2.严格用地准入，工业用地及商业用地供地前，自然资源部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。
3.禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。
4.禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。
	本项目在现有球状水泥缓凝剂生产线基础上进行改建，不涉及两高项目。项目用地为工业用地，项目不涉及使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。项目为磷石膏综合利用项目，不进行捕捞。
	符合

	
	环境风险
防控
	1.严格限制《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。
2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。
3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。
	1、所用设备不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。
2、项目不使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。
3、项目属于磷石膏综合利用工程，选址位于昆明隆旭达化工厂内，用地性质为工业用地且不新增用地。
	符合

	
	资源开发效率要求
	——
	——
	——


综上，项目与昆明市生态环境分区管控要求符合。
3、与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析
据2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过《云南省牛栏江保护条例》第一章总则中第五条中对牛栏江流域上游保护区进行了划分，划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区，具体划分情况如下：
（一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790m水面及沿岸外延2000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。
（二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000m的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。
（三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。
根据牛栏江水系环境规划图可知本项目属于《云南省牛栏江保护条例》中的水源涵养区（附图6）。根据《云南省牛栏江保护条例》中第三十二条中规定的禁止行为分析项目选址符合性。
表1-4项目选址与《云南省牛栏江保护条例》对照分析
	序号
	《云南省牛栏江保护条例》选址条件
	本项目实际情况
	相符性

	三十二条重点水源涵养区禁止下列行为

	1
	（一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；
	本项目在昆明隆旭达化工有限公司内建设，不涉及新增占地。项目无盗伐、滥伐林木和破坏草地的行为。
	符合

	2
	（二）使用高毒、高残留农药；
	项目不使用高毒、高残农药。
	符合

	3
	（三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；
	磷石膏堆存区产生渗滤液经收集池收集后，用于药剂配置，不外排；不会产生有毒有害的废渣。
	符合

	4
	（四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；
	项目改建工程没有新增生活污水，磷石膏堆存区产生渗滤液经收集池收集后，用于药剂配置，不外排。项目布袋除尘器收尘灰回用于生产；项目机修废油暂存于昆明隆旭达化工有限公司危废暂存间，委托云南协快再生资源回收有限公司处理。不向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物。
	符合

	5
	（五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；
	项目位于寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司内。项目的物料堆场均设置在厂房内，项目不在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物。
	符合

	6
	（六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。
	项目不产生生产废水，产生的固废均采取有效的措施进行处理，不外排。
	符合


综上所述，项目选址及运营符合《云南省牛栏江保护条例》中的相关要求。
4、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相符性分析
根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》，牛栏江流域（云南段）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区。其中牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区包括水源保护核心区、重点污染控制区、水源涵养区。水源保护核心区包括牛栏江干流水面，河岸外围陆域1000米范围；德泽水库水面，库岸外围陆域2000m范围。涉及乡镇主要有牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡，面积为625.3km2，属于重点保护区。重点污染控制区主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及小哨乡、嵩阳镇、小街镇、杨桥乡、羊街镇、金所乡、月望乡、大坡乡、菱角乡、田坝乡十个乡镇，面积1892.56km2，属于污染重点治理区。水源涵养区包括除水源保护核心区、重点污染控制区以外的山地。涉及杨林镇、仁德镇、通泉镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇六个乡镇，面积1764.16km2。
项目位于云南省昆明市寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司内，根据项目与牛栏江水系环境规划图的叠图（附图6）分析可知，项目区属于水源涵养区。规划内禁止行为符合性分析如下：
（1）规划禁止内容：
①水源保护核心区环境保护策略：禁止新增排污口，逐步取消现有排污口，加大城镇污染治理力度，污水处理厂实施深度处理；加强农业农村面源污染防治，大力削减农业农村污染负荷；加快防护林体系建设，构建德泽水库与河流的生态防护廊道；加强环境管理，提高环境监测能力和管理水平。
②在水源保护核心区逐步搬迁、禁止、限批养殖业项目，减少农业污染。
③禁止在饮用水水源一、二级保护区内设置排污口，加强水源地的保护和建设。
④在调水水源区，制定有利于水环境保护的政策，如企业准入、淘汰政策，禁止使用和销售含磷洗涤用品政策等，鼓励企业迁入工业园区及开展循环经济、低碳经济等，从源头上减少污染物的产生。
符合性：
①项目不设排污口；项目改建工程没有新增生活污水，磷石膏堆存区产生渗滤液经收集池收集后，用于药剂配置，不外排。
②项目不属于养殖项目。
③项目不在饮用水水源一、二级保护区内，项目不设排污口。
④项目不使用和销售含磷洗涤用品，项目为固废综合利用，项目实施提高磷石膏综合利用率，减少固废堆存，降低环境风险，项目实施满足园区循环经济发展原则。
综上所述，项目建设符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相关要求。
5、与《牛栏江流域（昆明段）水环境保护规划（2011~2030年）》的相符性分析
本项目位于云南省昆明市寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司内，根据《牛栏江（昆明段）水环境保护规划（2011~2030）》规划图分析可知，本项目属于水源涵养区。项目选址与《牛栏江（昆明段）水环境保护规划（2011~2030）》符合性分析详见下表。
表1-5项目选址与《牛栏江流域（昆明段）水环境保护规划》对照分析
	序号
	《牛栏江流域（昆明段）水环境保护规划》选址条件
	本项目实际情况
	符合性

	1
	加强对重点工业污染源的监督，确保牛栏江流域（昆明段）内重点企业污水稳定达标排放并实现“零排放”。
	项目改建工程没有新增生活污水，磷石膏堆存区产生渗滤液经收集池收集后，用于药剂配置，不外排。
	符合

	
	固体废弃物最大程度重复利用和安全处置，消除工业企业的环境安全隐患，确保环保设施的正常运行，杜绝工业企业偷排、漏排污染物的现象。
	项目布袋除尘器收尘灰和车间清扫灰尘回用于生产；废布袋外售；项目机修废油暂存于昆明隆旭达化工有限公司危废暂存间，委托云南协快再生资源回收有限公司处理。固废处置率为100%。
	符合

	2
	建设再自来水回用系统，污染控制区内不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目。
	项目不属于高污染工业项目，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。
	符合


综上所述，项目与《牛栏江（昆明段）水环境保护规划（2011~2030）》相符。
6、与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》的相符性分析
根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》分区结果，牛栏江流域（寻甸段）共分为三个区进行保护，水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区，各分区范围节点如下：
①水源保护核心区范围为牛栏江流域（寻甸段）干流1000m范围。水源保护核心区分为禁止建设区、限制建设区两个区，禁止建设区范围指干流河面水域及沿岸外延200m的区域，限制建设区范围指干流沿岸外200m—1000m之间的区域。
②重点污染控制区范围指水体保护核心区外，主要入江支流水域外延3000m的区域和流域范围内的坝区，若区域范围超过一级山脊，按一级山脊线划定。
③重点水源涵养区范围指流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的区域。
本项目位于云南省昆明市寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司内，距离牛栏江约1.1km，项目所在地属于牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》中重点水源涵养区。
表1-6与牛栏江（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）对照分析表
	序号
	《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》重点水源涵养区水环境保护策略
	该项目情况
	符合性

	1
	在流域源头区宜林荒山，实施工程技术、退耕还林工程，石漠化地块区域造林，在调水水源涵养林中开展幼林抚育、低产低造林分改造。水源涵养区内针对坡度在25°以上农耕地要逐步退耕还林，提高森林覆盖率。
	本项目在现有球状水泥缓凝剂生产线基础上进行改建，在昆明隆旭达化工有限公司内建设，不新增占地，不会对森林覆盖率造成影响。
	符合

	2
	实施小流域综合整治，减少水土流失。
	本项目在昆明隆旭达化工有限公司内建设，不涉及新增占地，不造成水土流失。
	符合

	3
	开展非园区工业企业环境综合执法检查，清查现有工业企业，对违反国家法律法规、产业政策的企业实行关停或限期整改，对现有企业开展强制清洁生产审计，流域范围内新建工业项目必须能够实现废水“零排放”，鼓励工业企业入园，严禁在牛栏江流域水环境保护核心区新建工业源。
	项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类。项目不在牛栏江流域水环境保护核心区内，且项目改建工程没有新增生活污水，磷石膏堆存区产生渗滤液经收集池收集后，用于药剂配置，不外排。
	符合


由上表分析可知，项目符合《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》中的相关要求。
7、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的符合性分析
项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）对比分析情况见下表1-7。
表1-7与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相符性分析
	序号
	《长江经济带发展负面清单指南（试行）》
	本项目实际情况
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目在昆明隆旭达化工有限公司内建设，不涉及码头。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	根据项目生态保护红线查询情况说明，项目不涉及自然保护区、风景名胜区。
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关口项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目位于昆明隆旭达化工有限公司厂区内，不涉及饮用水源保护区。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目位于昆明隆旭达化工有限公司厂区内，不涉及水产种质资源保护区。
	符合

	5
	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸口保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目均不涉及
	符合

	6
	禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军口国防项目及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
	根据“关于云南常青树化工有限公司磷石膏综合利用改建项目用地范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明”（详见附件4）和“关于云南常青树化工有限公司磷石膏综合利用改建项目范围是否涉及永久基本农田的说明”（详见附件5），项目不涉及基本农田，不在生态保护红线范围内。
	符合

	7
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
	本项目不属于禁止落后产能项目
	符合

	8
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目
	本项目不属于过剩产能行业项目
	符合


综上所述，项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）。
8、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析
项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》对比分析情况见下表1-8。
表1-8项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相符性分析
	序号
	《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》
	本项目实际情况
	符合性

	1
	第一条禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	本项目为磷石膏综合利用项目，项目不属于码头或过长江通道项目。
	符合

	2
	第二条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施﹐禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	本项目位于昆明隆旭达化工有限公司厂区内，不涉及寻甸县自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。
	符合

	3
	第三条禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	本项目位于昆明隆旭达化工有限公司厂区内，不涉及寻甸县自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。
	符合

	4
	第四条禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目位于昆明隆旭达化工有限公司厂区内，不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	符合

	5
	第五条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目位于昆明隆旭达化工有限公司厂区内，不属于在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目，项目符合主体功能定位的投资建设项目。
	符合

	6
	第六条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目位于昆明隆旭达化工有限公司厂区内，为磷石膏综合利用项目，不属于违法利用、占用长江流域河湖岸线和投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	符合

	7
	第七条禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	本项目不涉及过江基础设施项目；本项目无污水外排，不设置污水排污口，且项目所在流域不属于金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域。
	符合

	8
	第八条禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。
	符合

	9
	第九条禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库﹐以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目不属于化工项目，尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目，且项目所在流域不属于金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线。
	符合

	10
	第十条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	符合

	11
	第十一条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
	项目不涉及石化、煤化工业，项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。
	符合

	12
	第十二条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目﹐依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目﹐推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关内容，项目不属于产业政策中的限制和淘汰类行业，本项目所选设备、工艺均未列入《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》中；项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	符合


综上所述，本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中相应要求。
9、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国长江保护法》，于2021年3月1日起施行。
表1-9项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
	相关要求
	拟建项目的情况
	符合性

	禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目区最近地表水体为穿过昆明隆旭达化工的聂鼠龙河，属牛栏江支流。牛栏江在长江干支流名录中属于长江二级支流。本项目为磷石膏综合利用项目，不属于在长江干支流流域禁止建设的项目。
	符合

	禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。
	本项目不涉及长江流域水上运输。
	符合

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。
	本项目不涉及长江流域河湖岸线。
	符合

	禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。
	本项目位于昆明市寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司厂区内，不属于长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域。
	符合

	磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；
	本项目不涉及磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造。
	符合


综上，项目符合《中华人民共和国长江保护法》要求。
10、与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析
表1-10项目与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析
	相关要求
	拟建项目的情况
	符合性

	实行负面清单管理。长江沿线一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，抓紧制定产业准入负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要求。提出长江沿线限制开发和禁止开发的岸线、河段、区域、产业以及相关管理措施。不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。严控下游高污染、高排放企业向上游转移。
	项目符合寻甸县生态环境准入清单管控要求，项目不属于长江沿线限制开发和禁止开发的产业。项目区最近地表水体为穿过昆明隆旭达化工的聂鼠龙河，属牛栏江支流。牛栏江在长江干支流名录中属于长江二级支流。本项目为磷石膏综合利用项目，不属于在长江干支流流域禁止建设的项目。
	符合


综上，项目符合《长江经济带生态环境保护规划》中的相关要求。
11、与《地下水管理条例》符合性分析
本项目与《地下水管理条例》符合性分析见下表所示：
表1-11与地下水管理条例（与项目有关的）符合性分析一览表
	地下水管理条例要求
	本项目情况
	符合性

	第四十条禁止下列污染或者可能污染地下水的行为
	（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；
	本项目运营期无废水外排，不涉及利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物。
	符合

	
	（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；
	本项目为磷石膏综合利用项目，运营期不涉及利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质
	符合

	
	（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；
	本项目在现有厂区内建设，现有厂区的污水管网已完善，不涉及利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。
	符合

	
	（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。
	本项目运营期严格执行本环评提出的各项污染防治措施，无法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为
	符合

	第四十一条企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染
	（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；
	本项目各工程组成均在地面，不涉及地下工程设施、地下勘探、采矿等活动
	符合

	
	（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测；
	本项目采用分区防渗措施。
原料库磷石膏堆存区、收集池：粘土铺地压实（厚度0.75m，K≤1×10-7cm/s）+1.5mm的高密度聚乙烯膜+C30混凝土（厚度300mm、抗渗等级为P8）+厚度1.5mm的高密度聚乙烯膜，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中Ⅱ类场技术要求。成品贮存库、生产区：粘土铺地压实（厚度0.75m，K≤1×10-7cm/s）+C30混凝土（厚度300mm、抗渗等级为P8），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中Ⅰ类场技术要求。
其他区域：混凝土浇筑，水泥硬化。
并依托厂区现有地下水监测井定期开展跟踪监测。
	符合

	
	（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测；
	本项目不涉及地下油罐。
	符合

	
	（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；
	本项目采用分区防渗措施。
原料库磷石膏堆存区、收集池：粘土铺地压实（厚度0.75m，K≤1×10-7cm/s）+1.5mm的高密度聚乙烯膜+C30混凝土（厚度300mm、抗渗等级为P8）+厚度1.5mm的高密度聚乙烯膜，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中Ⅱ类场技术要求。成品贮存库、生产区：粘土铺地压实（厚度0.75m，K≤1×10-7cm/s）+C30混凝土（厚度300mm、抗渗等级为P8），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中Ⅰ类场技术要求。
其他区域：混凝土浇筑，水泥硬化。
	符合

	
	（五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。
	
	符合

	第四十二条在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
	本项目位于昆明隆旭达化工有限公司现有厂区内，不在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内
	符合


综上，本项目符合《地下水管理条例》有关要求。
12、与《云南省地下水管理办法》符合性分析
《云南省地下水管理办法》于2024年2月1日起施行，项目与其符合性分析如下。
表1-12与《云南省地下水管理办法》符合性分析一览表
	地下水管理办法要求
	本项目情况
	符合性

	第三十条　禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：
（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；
（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；
（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；
（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。
	1.本项目运营期无废水外排，不涉及利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物。
2.本项目为磷石膏综合利用项目，运营期不涉及利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质。
3.本项目在现有厂区内建设，现有厂区的污水管网已完善，不涉及利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。
4.本项目运营期严格执行本环评提出的各项污染防治措施，无法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为
	符合

	第三十一条　企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：
（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；
（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，建设地下水水质监测井，按照有关标准和技术规范进行监测；
（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并按照有关标准和技术规范进行防渗漏监测；
（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；
（五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。
	1.本项目各工程组成均在地面，不涉及地下工程设施、地下勘探、采矿等活动。
2、4、5.本项目采用分区防渗措施。
原料库和成品贮存库为一般防渗；其他区域为简单防渗。并依托厂区现有地下水监测井定期开展跟踪监测。
3.本项目不涉及地下油罐。
	符合


综上，本项目符合《云南省地下水管理办法》有关要求。
13、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析
项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析见表1-9。
表1-13项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析
	序号
	《昆明市大气污染防治条例》
	本项目实际情况
	符合性

	1
	禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。
	本项目不涉及排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物；项目原料库为顶棚遮挡+三面围挡，生产线位于半封闭式厂房内，皮带输送机采用彩钢瓦密闭设置，并在成品入库口处设置喷雾系统降尘，成品库为四面封闭，物料采取编织覆盖，物料输送粉尘、成品入库粉尘、原料库和成品库卸料和堆存粉尘经采取上述措施后呈无组织排放。筒仓配套脉冲布袋除尘器，对呼吸阀孔排放的粉尘进行除尘净化后无组织排放于生产车间，配套的脉冲布袋除尘器，对粉尘的收集效率为100%，除尘效率为99%，筒仓内部自带滤筒负压收集设施，脉冲布袋除尘器收集的颗粒物落回筒仓。项目在投料口上方设置集气罩（并于软帘进行四周密封围挡，投料时把一侧软帘掀开投料）进行粉尘收集；搅拌机设为全封闭，并在搅拌机出料口设置密闭性集气罩进行粉尘的收集。集气罩收集效率为90%，收集后进入布袋除尘器处理（处理效率为99.7%），处理后通过1根15m高排气筒DA008排放。本项目废气均设置合理的处置措施处理达标后排放，不存在偷排。
	符合

	2
	运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定的路线和时间行驶。
	本项目运输物料的车辆均覆盖运输，并按照规定的路线和时间行驶。
	符合

	3
	矿产资源开采、露天物料堆场等应当采用防风抑尘工艺、技术和设备，采取有效措施防治扬尘污染。
	本项目的物料均堆在库房内，且原料库为顶棚遮挡+三面围挡，成品库为四面封闭，不设露天堆场。
	符合


综上所述，项目符合《昆明市大气污染防治条例》中的相关要求。




14、《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》符合性分析
表1-13项目与《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》符合性分析
	通知要求
	本项目
	符合性

	一、严格环境影响评价，源头防范环境风险
（一）优化产业规划布局，严格项目选址要求。新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，并与所在省（区、市）生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单成果做好衔接，落实相应管控要求。磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。“三磷”建设项目应论证是否符合生态环境准入清单，对不符合的依法不予审批。
三磷建设项目选址不得位于饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及国家法律法规明确的其他禁止建设区域。选址应避开岩溶强发育、存在较多落水洞或岩溶漏斗的区域。长江干流及主要支流岸线1公里范围内禁止新建、扩建磷矿、磷化工项目，长江干流3公里范围内、主要支流岸线1公里范围内禁止新建、扩建尾矿库和磷石膏库。磷石膏库、尾矿库、暂存场按第Ⅱ类一般工业固体废物处置要求采取防渗、地下水导排等措施，并建设地下水监测井，开展日常监控，防范地下水环境污染。

	改建项目位于昆明市寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司厂区内，属于利用公司内现有的磷酸生产线副产品磷石膏进行综合利用生产路基材料、生态修复材料，不属于磷化工项目，符合区域环境准入清单要求；项目选址不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及国家法律法规明确的其他禁止建设区域。
项目区最近地表水体为穿过昆明隆旭达化工的聂鼠龙河，属牛栏江支流。牛栏江在长江干支流名录中属于长江二级支流。本项目为磷石膏综合利用项目，不属于在长江干支流流域禁止建设的项目。改建项目对成品贮存库均按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中Ⅰ类场技术要求进行了防渗。项目在昆明隆旭达现有厂区内进行改建，设置有3个地下水跟踪监测井，并且每年均根据排污许可要求开展跟踪监测。
	符合

	（二）严格总磷排放控制，规范区域消减替代要求。地方生态环境部门应以环境质量改善为核心，严格总磷等主要污染物区域削减要求。建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量2倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城市污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。

	项目改建工程没有新增生活污水，且无生产废水产生，不涉及总磷排放。
	符合


	二、落实排污许可制度，强化事中事后监管
（五）按期完成排污许可证核发，实现排污许可全覆盖。新建、改建、扩建“三磷”建设项目在实际排污之前核发（变更）排污许可证，实现“三磷”行业固定污染源排污许可全覆盖。
	项目改建工程没有新增生活污水，磷石膏堆存区产生渗滤液经收集池收集后，用于药剂配置，不外排，不涉及总磷排放。建设单位应在实际发生排污行为之前申领排污许可证。
	符合


综上所述，项目符合《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》相符。
15、与关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见相符性分析
表1-13项目与关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见
相符性分析
	相关要求
	拟建项目的情况
	符合性

	坚持消纳存量与控制增量相结合。依法依规、科学有序消纳存量大宗固废；因地制宜、综合施策，有效降低大宗固废产排强度，加大综合利用力度，严控新增大宗固废堆存量。
坚持突出重点与系统治理相结合。加强大宗固废综合利用全过程管理，协同推进产废、利废和规范处置各环节，严守大宗固废综合利用和安全处置的环境底线。
坚持技术创新与模式创新相结合。强化创新引领，突破大宗固废综合利用技术瓶颈，加快先进适用技术推广应用，加强示范引领，培育大宗固废综合利用新模式。

	该项目对属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，利用磷石膏、生石灰、聚合硫酸铁及其他辅料进行路基材料、生态修复材料的生产，生产过程中废气得到有效的处置，项目成品贮存库均采取三防措施，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，符合指导意见的要求。
	





符合

	拓宽磷石膏利用途径，继续推广磷石膏在生产水泥和新型建筑材料等领域的利用，在确保环境安全的前提下，探索磷石膏在土壤改良、井下充填、路基材料等领域的应用。
	扩建项目对属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，利用磷石膏、生石灰、聚合硫酸铁及其他辅料进行路基材料、生态修复材料的生产，经检测，产品为第Ⅰ类一般工业固体废物，确保了环境安全，符合指导意见的要求。
	符合


综上，项目对属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，符合“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见要求。
16、与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相符性分析
表1-14项目与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相符性分析
	场址选择的要求
	拟建项目的符合性
	符合性

	一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。
	本项目原料库位于昆明市寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司厂区内，项目选址符合《云南省牛栏江保护条例》中的选址要求
	符合

	贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。
	本项目原料库位于昆明市寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司厂区内，距离项目最近的居民区为项目区西北侧413m、昆明隆旭达化工有限公司厂界西侧130m处的云集村，根据本次环评分析，项目废气达标排放，对大气环境影响小。
	符合

	贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	本项目原料库位于昆明市寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司厂区内，不属于生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域。
	符合

	贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。
	本项目原料库位置内未发育断层、断层破碎带及溶洞区。据现场调查，在场区内未发育天然滑坡及泥石流影响区。符合该条要求。
	符合

	贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	本项目原料库位置不属于湖泊、水库洪泛区。场址符合该条要求。
	符合

	Ⅱ类场技术要求
	拟建项目的符合性
	符合性

	人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。
	项目原料库磷石膏堆存区、收集池采取粘土铺地压实（厚度0.75m，K≤1×10-7cm/s）+厚度1.5mm的高密度聚乙烯膜+C30混凝土（厚度300mm、抗渗等级为P8）+厚度1.5mm的高密度聚乙烯膜进行防渗。
	符合

	粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。
	
	

	II类场基础层表面应与地下水年最高水位保持1.5m以上的距离。当场区基础层表面与地下水年最高水位距离不足1.5m时，应建设地下水导排系统。地下水导排系统应确保II类场运行期地下水水位维持在基础层表面1.5m以下。
	根据地质勘察报告，项目区地下水位距离天然基础层大于1.5m，该条符合要求
	符合

	II类场应设置渗漏监控系统，监控防渗衬层的完整性。渗漏监控系统的构成包括但不限于防渗衬层渗漏监测设备、地下水监测井。
	项目位于昆明隆旭达化工有限公司现有厂区内，根据现场调查，现有厂区内已设置有3个观测井作为对照井和污染监测井，分别为1#上游监测井（位于厂区上游东侧263m）、2#下游监测井（位于项目内，渣场东侧约180m）、3#渣场监测井（位于厂区下游西侧约51m）。
	符合

	人工合成材料衬层、渗滤液收集和导排系统的施工不应对粘土衬层造成破坏。
	本次环评要求，在施工过程中，不得对粘土衬层造成破坏
	符合


综上，项目的场址选择以及防渗技术要求均符合GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》Ⅱ类固废处置场要求。
17、与《云南省固体废物污染环境防治条例》相符性分析
表1-15项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》相符性分析
	相关要求
	拟建项目的情况
	符合性

	生产者、销售者、进口者、使用者应当在国家规定的期限内，分别停止生产、销售、进口或者使用列入前款规定名录中的设备。生产工艺的采用者应当在国家规定的期限内，停止采用列入前款规定名录中的工艺。
列入限期淘汰名录被淘汰的设备，不得转让给他人使用。
	改建项目对属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，利用磷石膏、生石灰、聚合硫酸铁及其他辅料进行路基材料、生态修复材料的生产。不生产、销售、进口或者使用列入前款规定名录中的设备；不采用列入前款规定名录中的工艺；
不使用列入限期淘汰名录被淘汰的设备，不转让设备给他人使用。
	





符合

	鼓励产生工业固体废物的开发区、工业园区配套建设或者就近依托其他符合标准的处置设施，保障园区产生的工业固体废物安全处置。
	改建项目对属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，利用磷石膏、生石灰、聚合硫酸铁及其他辅料进行路基材料、生态修复材料的混合生产，建设处置固体废物的设施。项目的原料库为顶棚遮挡+三面围挡，成品库为四面封闭，且进行防渗。
	

符合

	产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。
鼓励产生工业固体废物的单位在固体废物产生场所、贮存场所及计量设备等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。
禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	昆明隆旭达化工有限公司现已建立有健全的工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度；本次环评提出昆明隆旭达化工有限公司的工业固体废物管理台账，要如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施；工业固体废物管理台账应当保存5年以上。
本次环评提出禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	符合

	产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。
产生工业固体废物的单位违反本条第一款规定的，除依照有关法律法规的规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任。
	改建项目对属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，利用磷石膏和石灰、聚合硫酸铁及其他辅料等进行路基材料、生态修复材料的生产。不委托他人运输、利用、处置工业固体废物。
	符合

	产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。
产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。
贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。
	改建项目对属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，对昆明隆旭达化工有限公司产生的工业固体废物磷石膏加以利用，利用磷石膏和石灰、聚合硫酸铁及其他辅料等进行路基材料、生态修复材料的生产，减少了工业固体废物的产生量，降低了工业固体废物长期堆存、新增占地环境危害性的危害性。
	符合

	产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。
	昆明隆旭达化工有限公司已依法取得排污许可证，并执行排污许可管理制度的相关规定。
	符合

	产生大宗工业固体废物的单位应当采取有效措施，减少大宗工业固体废物的产生量，加强大宗工业固体废物综合利用和无害化处置，制定相关计划逐步消纳大宗工业固体废物历史堆存量。
	改建项目对属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，对昆明隆旭达化工有限公司产生的工业固体废物磷石膏加以利用，利用磷石膏和石灰、聚合硫酸铁及其他辅料等进行路基材料、生态修复材料的生产。
	符合


18、与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》相符性分析
表1-16项目与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》相符性分析
	相关要求
	拟建项目的情况
	符合性

	督促企业合理选择清洁的原料、能源和工艺、设备，减少有毒、有害原料的使用，提高资源利用效率。以有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、环境治理业等工业固体废物产生量大的行业为重点，实施强制性清洁生产审核，督促企业实施清洁生产技术改造，从源头减少工业固体废物及危险废物产生。鼓励引导工业企业开展自愿清洁生产审核工作。
	改建项目为项目对属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，利用磷石膏和石灰、聚合硫酸铁及其他辅料等进行路基材料、生态修复材料的生产。不使用有毒、有害的原料。不产生工业固体废物。项目为清洁生产
	

符合

	将工业固体废物纳入排污许可证管理，落实管理台账和申报制度，实现可追溯、可查询。规范固体废物跨省转移备案和审批工作，加强转移入省固体废物利用处置监管。
	昆明隆旭达化工有限公司建立有健全的工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，昆明隆旭达化工有限公司的工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。并妥善保存工业固体废物管理台账。
	符合

	严格落实尾矿、粉煤灰、冶炼渣、工业副产石膏等工业固体废物综合利用技术和产品标准，规范工业固体废物综合利用行业发展。拓宽磷石膏利用途径，继续推广磷石膏在生产水泥和新型建筑材料等领域的利用，在确保环境安全的前提下，探索磷石膏在土壤改良、生态修复、路基材料等领域的应用。
	改建项目对属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，利用磷石膏和石灰、聚合硫酸铁及其他辅料等进行路基材料、生态修复材料的生产，经生态修复材料改性磷石膏的检测，产品为第Ⅰ类一般工业固体废物，确保了环境安全。
	符合


19、与《关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》符合性分析
表1-17项目与《关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》符合性分析
	相关要求
	拟建项目的情况
	符合性

	推动电石渣、氨碱废渣、铬盐废渣、黄磷渣、盐泥无害化处置与深度综合利用，强化工业脱硫、生产化工产品等应用，加强化工废渣与水泥、室内装饰等建材方面的应用相结合，提高综合利用水平。推广脱硫石膏、磷石膏等工业副产石膏替代天然石膏的资源化利用，推动副产石膏分级利用，扩大副产石膏生产高强石膏粉、纸面石膏板等高附加值产品规模，鼓励工业副产石膏综合利用产业集约发展。
	本项目利用磷石膏进行路基材料、生态修复材料的生产，属于对磷石膏的综合利用。
	符合


20、与《磷石膏综合利用行动方案》符合性分析
工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、市场监管总局于2024年3月25日发布了关于印发磷石膏综合利用行动方案的通知（工信部联节〔2024〕58号），项目与《磷石膏综合利用行动方案》符合性分析如下。
表1-18项目与《磷石膏综合利用行动方案》符合性分析
	相关要求
	拟建项目的情况
	符合性

	鼓励磷石膏产生企业根据不同综合利用产品质量要求，开展磷石膏预处理，降低影响下游产品质量的水溶磷、水溶氟、有机质等杂质和环境风险因子，提升成分均一性，优化磷石膏品质，提高可资源化利用性。推动以磷石膏为原料生产水泥缓凝剂、石膏砂浆（抹灰石膏、石膏自流平等）、石膏条板、Ⅱ型无水石膏及制品、高精度石膏砌块、建筑装饰材料、装配式复合建材产品等。支持磷石膏分解生产硫酸联产石灰和水泥，推广高固废掺量的低碳水泥生产技术，鼓励水泥生产企业在水泥熟料生产中提高磷石膏等非碳酸盐原料掺量比例。
	本项目利用磷石膏进行路基材料、生态修复材料的生产，为磷石膏综合利用项目，属于方案中鼓励的项目。
	符合

	推动磷化工、建材、交通等行业深度耦合发展，形成“资源—产品—废弃物—二次资源”循环发展模式，促进磷石膏与其他固废协同利用，推动磷石膏在区域内、园区内、厂区内协同利用，提高就地资源化利用效率。充分利用长江中下游市场和长江经济带水运、铁路等优势，优化运输结构，推进多式联运，扩大磷石膏及其制品销售半径，促进跨地区协同利用。
	该项目为磷石膏综合利用项目，主要对昆明隆旭达化工有限公司产生的工业固体废物磷石膏加以利用，利用磷石膏和石灰、聚合硫酸铁及其他辅料等进行路基材料、生态修复材料的生产。
	符合


21、与《昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施》符合性分析
昆明市人民政府办公室于2022年12月23日发布了关于印发昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施的通知，项目与其符合性分析如下。
表1-19项目与《昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施》符合性分析
	相关要求
	拟建项目的情况
	符合性

	认真落实台账制度。指导企业建立覆盖磷石膏产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的磷石膏管理台账，如实记录产生磷石膏的数量、流向、贮存、利用、处置等信息，规范生态环境统计，加强统计数据的分析研判，做到磷石膏底数清、情况明、可追溯、可查询。
	项目拟认真落实台账制度，对厂区内磷石膏产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程建立台账，如实记录运进磷石膏的数量、流向、贮存、利用等信息。
	符合

	加强磷石膏库监管。严格执行磷石膏库环保、安全标准和规定，加强对磷石膏库的日常监督管理。加大磷石膏库环保安全隐患排查整治力度，对存在生态环境和安全隐患问题的磷石膏库，指导企业制定整改方案，做到一库一策、督促整改落实，有效防控和化解磷石膏库环境安全风险。
	项目加强磷石膏库监管，原料库磷石膏堆存区采取“粘土铺地压实（厚度0.75m，K≤1×10-7cm/s）+厚度1.5mm的高密度聚乙烯膜+C30混凝土（厚度300mm、抗渗等级为P8）+厚度1.5mm的高密度聚乙烯膜”，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，降低了其环境风险。
	符合

	推广建材方向利用。支持建材行业与磷化工行业耦合发展，合力推动磷石膏在建材领域的综合利用。鼓励现有水泥生产企业优化产品结构、优化喂料系统，提高磷石膏水泥缓凝剂的使用比例；支持利用磷石膏生产高强石膏粉、建筑石膏粉以及石膏板、石膏砌块、石膏模盒、石膏基干混砂浆等建材产品，在建材领域大力推动磷石膏的综合利用。
	该项目为磷石膏综合利用项目，主要对昆明隆旭达化工有限公司产生的工业固体废物磷石膏加以利用，利用磷石膏和石灰、聚合硫酸铁及其他辅料等进行路基材料、生态修复材料的生产。
	符合


22、与《关于印发云南省全面推进磷石膏综合利用工作方案的通知》符合性
2023年12月11日，云南省工信厅、发改委、财政厅、自然资源厅、环境厅、林草局等13个部门联合发布《关于印发云南省全面推进磷石膏综合利用工作方案的通知》（云工信资源﹝2023﹞431号），通知提出：
到2025年，全省磷石膏综合利用途径有效拓展，综合利用水平明显提升，综合利用率达到75%，综合消纳量（包括综合利用量和无害化处理量）与产生量实现动态平衡；存量磷石膏有序消纳。
[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK95]项目属于磷石膏综合利用项目，年处置磷石膏23.5万吨，磷石膏改性处理后主要用于生态修复、路基材料，实现云南省磷石膏综合利用率达标。项目建设符合《云南省全面推进磷石膏综合利用工作方案》。
23、与《磷石膏的处理处置规范》（GB/T32124-2024）符合性分析
表1-20本项目与GB/T32124-2024（与项目有关的）相符性分析一览表
	规范要求
	本项目情况
	符合性

	总体要求
	4.1产生磷石膏的企业和其他相关生产经营单位应建立磷石膏的管理台账。
	现有工程已建立磷石膏产生、转运、暂存台账，本项目实施后，建立磷石膏处置、综合利用台账与现有台账相衔接。
	符合

	
	4.2产生磷石膏的企业应配套建设磷石膏的处理处置设施，加强磷石膏污染防治。
	本项目对50万吨/年球状水凝缓凝剂生产线进行改建，新增成品库及皮带运输设施。
	符合

	
	4.3产生磷石膏的企业和其他相关生产经营单位应充分综合利用磷石膏，开发和生产磷石膏的相关产品。
	本项目改建50万吨/年改性磷石膏综合利用装置，用于现有工程产生的磷石膏改性处理，无害化磷石膏综合利用途径为矿山生态修复、路基材料等。
	符合

	磷石膏的预处理
	5.2中和法：在磷石膏中加入石灰、电石渣等适宜的碱性物质，与磷石膏中的游离酸和水溶性磷、氟等杂质反应生成不溶或难溶物质，去除其酸性和水溶性杂质。
	本项目利用磷石膏、生石灰、聚合硫酸铁及其他辅料进行路基材料、生态修复材料的生产，主要采用“中和法”进行预处理。
	符合

	露天充填材料（二水磷石膏）
	方法提要：
根据二水磷石膏的质量指标，经一定净化处理过程后，按照配方要求选择相关添加剂进行混合反应，制备出满足要求的露天矿坑充填和生态修复材料，应用于已通过相关评估的矿山填充。
	1、项目改性后磷石膏主要用于矿山生态修复回填材料、路基材料，且回填材料应用于已通过相关评估的矿山填充。
2、项目矿山生态修复材料通过添加生石灰和聚合氯化铝进行改性，经精确计量后进入搅拌器充分混合、熟化后用于矿山充填。项目工艺针对pH值、磷酸盐等进行了控制，根据小试磷石膏属性鉴别报告，改性后的磷石膏按照GB18599-2020中第I类一般工业固体废物制取浸出液满足《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）、《磷石膏的处理处置规范》（GB/T32124-2024）、《改性磷石膏用于矿山废弃地生态修复回填技术规范》（DB53/T1269-2024）、《昆明市磷石膏无害化处理技术规程（试行）》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第Ⅰ类一般工业固体废物要求。
	符合

	
	生产工艺流程：
经预处理的磷石膏，根据磷石膏品质设计配方、选择相关添加剂，经精确计量后进入搅拌器充分搅拌混合反应、熟化后，制备得到露天矿坑充填材料。
	
	

	
	产品要求：
用二水磷石膏制备的露天充填材料应按照GB18599-2020中第I类一般工业固体废物制取浸出液，检测结果应符合表8的规定。
	
	

	筑路材料
	方法提要：
将磷石膏、水泥、石灰、固化剂及其他辅料按照一定的比例混合配置的胶凝材料，用于道路的基础垫层、底垫层、基层。
	1、项目路基材料主要用于道路的基础垫层、底基层、基层等。
2、项目将磷石膏、生石灰、水泥、砂石骨料、聚合硫酸铁按照比例混合生产路基材料，根据监测，项目生产路基材料可满足《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）、《磷石膏的处理处置规范》（GB/T32124-2024）、《路用改性磷石膏》（JT/T1551-2025）、《昆明市磷石膏无害化处理技术规程（试行）》要求，也可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第Ⅰ类一般工业固体废物要求。
	符合

	
	生产工艺流程：
磷石膏经预处理后，与水泥或其他凝胶材料、固化剂、水及其他辅料混合搅拌均匀，配制成道路的基础垫层、底垫层、基层。
	
	

	
	产品要求：
磷石膏筑路材料应用于道路的基础垫层、底基层、基层等筑路材料时，应采用14d龄期无侧限抗压强度作为设计的主要指标，强度代表值应符合表10的规定，且水稳定系数不小于0.8。磷石膏筑路材料在工程应用养护期满后取芯样，按照HJ557制取的浸出液应满足：pH6~9、总磷0.5mg/L、氟化物10mg/L。
	
	

	环境保护
	加强对扬尘点的控制；生产过程中产生的粉尘，采用收尘器回收利用；生产过程中产生的炉渣宜作综合利用。
	项目原料库为顶棚遮挡+三面围挡，生产线位于半封闭式厂房内，皮带输送机采用彩钢瓦密闭设置，并在成品入库口处设置喷雾系统降尘，成品库为四面封闭，物料采取编织覆盖，物料输送粉尘、成品入库粉尘、原料库和成品库卸料和堆存粉尘经采取上述措施后呈无组织排放。筒仓配套脉冲布袋除尘器，对呼吸阀孔排放的粉尘进行除尘净化后无组织排放于生产车间，配套的脉冲布袋除尘器，对粉尘的收集效率为100%，除尘效率为99%，筒仓内部自带滤筒负压收集设施，脉冲布袋除尘器收集的颗粒物落回筒仓。项目在投料口上方设置集气罩（并于软帘进行四周密封围挡，投料时把一侧软帘掀开投料）进行粉尘收集；搅拌机设为全封闭，并在搅拌机出料口设置密闭性集气罩进行粉尘的收集。集气罩收集效率为90%，收集后进入布袋除尘器处理（处理效率为99.7%），处理后通过1根15m高排气筒DA008排放。
	符合

	
	除磷石膏制酸外，其他磷石膏的处理处置装置应根据污染物特性配套建设环保设施。生产过程中产生的废气，经处理后应符合GB16297的规定。
	
	符合

	
	除磷石膏制酸外，其他磷石膏的处理处置装置生产过程中的污水经处理后应符合GB8978的排放标准。
	项目磷石膏堆存区产生渗滤液经收集池收集后，用于药剂配制，不外排。
	符合


综上，本项目磷石膏综合处置符合《磷石膏的处理处置规范》（GB/T32124-2024）有关要求。

24、与《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》符合性分析
《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）由生态环境部于2025年5月31日印发，于2025年7月1日起实施。
本项目与《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）符合性分析见下表所示。
表1-21项目与HJ1415-2025（与项目有关的）相符性分析一览表
	HJ1415-2025要求
	本项目情况
	符合性

	总体要求
	4.1磷石膏产生单位应实施清洁生产，提高资源利用率，降低磷石膏的产生量，减少磷石膏中污染物含量。
	现有磷酸装置实施清洁生产，磷酸过滤工序通过磷酸回收工艺降低磷石膏中磷、氟的含量，同时采用品位较高的磷矿，减少磷石膏的产生量。
	符合

	
	4.2磷石膏利用单位应尽可能对磷石膏进行利用，最大限度降低磷石膏的贮存量，控制环境风险。
	本项目建设50万吨/年改性磷石膏综合利用装置，处置规模与现有工程磷石膏产生量相匹配，并逐步减少现有磷石膏渣场的堆存量，降低了磷石膏贮存的环境风险。
	符合

	
	4.4磷石膏利用和贮存过程涉及的国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等，应符合国家和地方相关法律法规及标准的规定。
	本项目提供符合国家要求的改性磷石膏用于生态修复、种植、路基材料。在后续实施过程中，涉及国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等的，由接收单位和本项目建设单位共同负责。
	符合

	回填利用
	5.2.3磷石膏经预处理后进行回填利用时，回填物料按照HJ557制备的浸出液中pH值、氟化物、磷酸盐（以P计）、氨氮、化学需氧量、总铅、总镉、总砷、总汞和总铬浓度应满足GB18599中界定的第Ⅰ类一般工业固体废物的要求。
	根据矿山废弃地生态修复材料的检测结果，按照HJ557规定方法获得的浸出液中特征污染物（pH值、氟化物、磷酸盐等）浓度未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），pH在6～9之间，属于第I类一般工业固体废物。
	符合

	贮存过程污染控制
	6.1磷石膏贮存场应采取干法堆存，进入贮存场的磷石膏含水率应不大于30%。
6.2新建贮存场应设置防渗衬层渗漏监测设备，监控防渗衬层的完整性。
	改性后的磷石膏平均含水率为21.2%，原料库磷石膏堆存区采取粘土铺地压实（厚度0.75m，K≤1×10-7cm/s）+1.5mm的高密度聚乙烯膜+C30混凝土（厚度300mm、抗渗等级为P8）+厚度1.5mm的高密度聚乙烯膜，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中Ⅱ类场技术要求。成品贮存库、生产区采取粘土铺地压实（厚度0.75m，K≤1×10-7cm/s）+C30混凝土（厚度300mm、抗渗等级为P8），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中Ⅰ类场技术要求。
项目在磷石膏堆存区四周设置截排水沟140m，并在末端设置一个收集池（25m3），收集渗滤液用于药剂配置。
	符合

	
	6.4无害化贮存场
6.4.1无害化贮存场的设计应符合GB18599中Ⅰ类场技术要求，无害化处理后进入无害化贮存场的磷石膏应满足GB18599中界定的第Ⅰ类一般工业固体废物的要求。
6.5符合GB18599规定的现有Ⅰ类场，只作为无害化贮存场使用。符合GB18599规定的现有Ⅱ类场，可作为资源贮存场或无害化贮存场使用。
6.6贮存场运行期内，应定期检测渗滤液收集和导排系统的有效性，保证正常运行。防渗衬层上的渗滤液深度不应大于磷石膏堆积厚度的三分之一。
6.8贮存场运行至销号期间，应根据入场检测结果、地下水监测数据变化趋势、防渗衬层有效性等定期评估其环境风险，并根据评估结果确定是否采取6.9条规定的应急处置措施，评估频次不得低于3年1次。6.9贮存场运行至销号期间，当发现地下水有被污染的迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并尽快启动应急处置措施和污染防治措施。应急处置措施和污染防治措施可采用地下水抽提处理、堆体内渗滤液抽排处理、垂直防渗工程管控、防渗衬层漏洞修补、清空治理等方式
	
	

	利用过程污染物监测
	筑路、回填、充填和土地利用产物的监测应满足以下要求：
a）磷石膏回填和土地利用产物中污染物的监测频次应不低于每周3次；连续2周监测结果均不超出5.2.3和5.4条规定限值时，在磷石膏来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续3个月监测结果均不超出规定限值，频次可减为每年2次。若在此期间监测结果超出规定限值，或磷石膏来源发生变化，或利用活动中断3个月以上，则监测频次重新调整为每周3次，依次重复。每次采样数量应不少于10份，每份样品不小于0.5kg，混合均匀后进行分析测试。
b）应对磷石膏筑路和充填产物进行留样监测，监测结果应满足5.1.1和5.3.2规定限值，监测频次和采样数量应符合7.1.1中a）款规定。
	本项目属于改性磷石膏生产，生产过程中，委托第三方监测机构开展监测，监测频次按照国家、云南省、昆明市最严执行。且外售时与购买方明确说明需根据规范要求进行污染物监测。
	符合


综上，本项目磷石膏综合处置符合《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）有关要求。
25、与《改性磷石膏用于矿山废弃地生态修复回填技术规范》符合性分析
本项目与《改性磷石膏用于矿山废弃地生态修复回填技术规范》（DB53/T1269-2024）符合性分析见下表所示：
表1-22项目与DB53/T1269-2024（与项目有关的）符合性分析一览表
	DB53/T1269-2024要求
	本项目情况
	符合性

	磷石膏改性前要求
	磷石膏改性前应符合满足表1的要求，其放射性核素限量应符合GB6566相关要求，主要指标见下：
内照射指数≤1.0
外照射指数≤1.0
	根据检测报告，改性前磷石膏放射性核内照射指数、外照射指数均≤1.0，符合GB6566相关要求。
	符合

	改性磷石膏要求
	按照HJ557规定方法制备的改性磷石膏浸出液中任何一种特征污染物浓度均不应超过GB8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行）。
	根据小试试验报告，改性后磷石膏按照HJ557规定方法获得的浸出液中特征污染物浓度未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），pH在6～9之间，属于第I类一般工业固体废物。
	符合


综上，本项目磷石膏综合处置前、后均符合《改性磷石膏用于矿山废弃地生态修复回填技术规范》（DB53/T1269-2024）有关要求。
26、与《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）符合性分析
表1-23项目与环办固体函〔2026〕18号符合性分析一览表
	环办固体函〔2026〕18号要求
	本项目情况
	符合性

	(一)落实主体责任。坚持污染担责原则，产废单位应建立健全一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，减少固体废物产生量，促进固体废物综合利用，降低固体废物危害性。规范建立一般工业固体废物环境管理台账，鼓励使用电子台账，强化全过程跟踪管控。产废单位不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物。
	昆明隆旭达化工已建设环境防治责任制度，建立有一般工业固体废物环境管理台账，项目布袋除尘器收尘灰和车间清扫灰尘回用于生产；废布袋外售；项目机修废油暂存于昆明隆旭达化工有限公司危废暂存间，委托云南协快再生资源回收有限公司处理。固废处置率为100%。
	符合

	(二)注重源头管理。在建设项目环境影响评价文件中明确工业固体废物的种类、名称、产生量、利用和处置方式等内容。提高排污许可证和执行报告以及排放源统计年报中一般工业固体废物信息填报的准确率。推进产废单位依法实施清洁生产审核。依法限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺和设备。产废单位应当按照工业固体废物的污染特性进行分类管理，采取必要措施防止工业固体废物污染。
	本项目正在办理环评手续，项目产生固废主要有布袋除尘器收尘灰、车间清扫灰尘、废布袋和废机油，项目布袋除尘器收尘灰和车间清扫灰尘回用于生产；废布袋外售；项目机修废油暂存于昆明隆旭达化工有限公司危废暂存间，委托云南协快再生资源回收有限公司处理。
	符合

	(三)规范转移管理。产废单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。涉及转委托的，应按照民法典相关规定履行有关义务。跨省转移贮存、处置一般工业固体废物的，应依法履行申请批准程序。
	项目产生废机油暂存于昆明隆旭达化工有限公司危废暂存间，委托云南协快再生资源回收有限公司处理。
	复合

	(四)加强利用处置管理。产废单位依法依规对一般工业固体废物加以利用，减少贮存量和填埋量。产废单位利用、处置一般工业固体废物的，应当遵守生态环境法律法规，符合有关环境保护标准规范要求。鼓励产废单位按照“科学论证、制定规范、主动公开、全程监督”等程序，积极开展一般工业固体废物规模化消纳利用。
	本项目对属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，利用磷石膏、生石灰、聚合硫酸铁及其他辅料进行路基材料、生态修复材料的生产，建设单位在后续生产过程中遵守生态环境法律法规，符合有关环境保护标准规范要求。按照“科学论证、制定规范、主动公开、全程监督”等程序，积极开展一般工业固体废物规模化消纳利用。
	符合


综上，本项目符合《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）有关要求。
27、与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）符合性分析
表1-24项目与国发〔2025〕14号符合性分析一览表
	国发〔2025〕14号要求
	本项目情况
	符合性

	（四）加强工业固体废物规范化管理。
完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	项目布袋除尘器收尘灰和车间清扫灰尘回用于生产；废布袋外售；项目机修废油暂存于昆明隆旭达化工有限公司危废暂存间，委托云南协快再生资源回收有限公司处理。
	符合

	（十）提升全过程无害化水平。
加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式，合理布局建设生活垃圾焚烧处理设施，鼓励在确保安全稳定运行前提下，协同处置城镇污水处理厂污泥和工业固体废物。新建生活垃圾焚烧项目应同步落实飞灰处理途径，逐步减少飞灰填埋量。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。
	项目对属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，利用磷石膏、生石灰、聚合硫酸铁及其他辅料进行路基材料、生态修复材料的生产，改性后的磷石膏按照GB18599-2020中第I类一般工业固体废物制取浸出液满足国家、云南省、昆明市最严标准要求。
	符合


综上，本项目符合《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）有关要求。
28、与《昆明市磷石膏无害化处理技术规程（试行）》符合性分析
表1-20与《昆明市磷石膏无害化处理技术规程（试行）》符合性分析
	技术规程内容
	本项目情况
	符合性

	无害化处理工艺减少二次污染，注重节能降耗，节水减排。同时，应减轻对操作人员安全的威胁和对职业健康的影响。
	项目采用电作为能源，将磷石膏通过混合改性最后得到最终产品，磷石膏堆存区产生渗滤液经收集池收集后，用于药剂配置，不外排；粉尘废气通过收集处理后达标排放
	符合

	无害化处理设施的选择需符合国家，地方相关标准的要求。
	项目无害化处理的设施和工艺符合《磷石膏的处理处置规范》(GB/T32124-2024)中的相关要求。
	符合

	建设磷石膏无害化处理设施，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。环境影响评价文件确定需要配套建设的污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	项目正在依法办理环境影响评价，配套建设的污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	符合

	无害化处理过程中产生的废水、废气等各种污染物的排放应符合国家发布的污染物排放标准及限制要求；地方污染物排放标准、环境影响评价批复文件或排污许可有更严要求的，从其规定。
	项目运行期间磷石膏堆存区产生渗滤液经收集池收集后，用于药剂配置，不外排。废气通过处理后满足排放标准要求。
	符合

	磷石膏应优先综合利用，年度内新增且未进一步综合利用的磷石膏应进行无害化处理，按照GB18599等相关规定，做好贮存、监测等工作。无害化处理的磷石膏除满足本文件要求外，其贮存，转移、利用、处置等还应满足国家、省、市相关规定。
	项目利用隆旭达化工湿法磷酸生产装置产生的脱水磷石膏进行矿山废弃地生态修复材料、路基材料。利用过程中转运、贮存符合国家、省、市相关规定。
	符合


综上，本项目符合《昆明市磷石膏无害化处理技术规程（试行）》有关要求。
29、与《昆明市磷石膏污染防治办法》符合性分析
表1-21  与《昆明市磷石膏污染防治办法》符合性分析
	防治办法内容
	本项目情况
	符合性

	第五条  产生磷石膏的企业和其他相关生产经营者应当建立健全磷石膏产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程的污染防治责任制度，采取措施防止或者减少磷石膏对环境的污染，确定承担污染防治工作的部门和专职技术人员，对所造成的环境污染依法承担责任。
	昆明隆旭达化工建立有磷石膏产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程的污染防治责任制度，设立有安全环保部承担污染防治工作。
	符合

	第六条 产生磷石膏的企业和其他相关生产经营者应当加强对相关污染防治设施、设备和场所的管理和维护，保障其正常运行和使用。
	昆明隆旭达化工在生产过程中加强企业废水、废气、噪声、固体废物的相关污染防治设施、设备和场所。
	符合

	第七条  产生磷石膏的企业和其他相关生产经营者应当规范建立磷石膏管理台账，并在磷石膏管理台账中如实记录生产运营中产生磷石膏的时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；如实记录磷石膏库的污染防治设施建设和运行情况、环境监测情况、污染隐患排查治理情况、突发环境事件应急预案及其落实情况等信息。
磷石膏管理台账保存期限不得少于五年，其中磷石膏库的管理台账信息应当永久保存。
在磷石膏产生、运输、贮存、利用、处置全过程中形成的管理、运行、和监测原始凭证应永久保存。
	昆明隆旭达化工规范建立磷石膏管理台账。
	符合

	第九条  依法实行排污许可管理的磷石膏产生单位，应当严格落实排污许可管理及其他相关环境管理要求。
	昆明隆旭达化工严格落实排污许可管理及其他相关环境管理要求。
	符合

	第十一条  磷化工企业应依法实施清洁生产审核，通过对工艺、设备等进行改造提升，减少磷石膏产生量，提高磷石膏品质，对生产过程中产生的废渣、废水、废气等进行综合利用或者循环使用
	现有磷酸装置实施清洁生产，磷酸过滤工序通过磷酸回收工艺降低磷石膏中磷、氟的含量，同时采用品位较高的磷矿，减少磷石膏的产生量。
	符合

	第十二条 鼓励和支持磷化工企业采用水洗、焙烧、浮选、中和等磷石膏无害化处理技术，实施磷石膏不落地深度净化工艺改造，逐步实现新增磷石膏堆存前达到无害化要求。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》等要求，做好无害化处理的磷石膏的贮存和填埋，防止土壤和地下水污染。
	该项目属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，利用磷石膏、生石灰、聚合硫酸铁及其他辅料进行路基材料、生态修复材料的生产，采用中和技术对厂内磷酸生产线产生的磷石膏进行无害化处理。
	符合

	第十三条  产生磷石膏的企业应当配套建设磷石膏无害化处理设施，采取先进工艺对所产生的磷石膏进行无害化处理，减少或者消除其危险成分，防止磷石膏污染环境。在无害化过程中按照有关规范进行取样监测，确保经过无害化处理的磷石膏达到有关标准要求。
新建产生磷石膏的项目配套建设的无害化处理设施应当与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。现有产生磷石膏的企业未配套建设无害化处理设施的，应当进行整改。
	该项目属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，本项目的建设主要为配套厂内湿法磷酸装置产生的磷石膏进行无害化处理。且根据小试试验监测，项目产品均能满足相应产品标准要求。且本项目无害化处理设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	符合

	第十五条 鼓励和支持产生磷石膏的企业和其他相关生产经营者综合利用磷石膏，开发和生产磷石膏综合利用产品，提高产品竞争力，拓展应用领域。
	该项目属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，利用磷石膏、生石灰、聚合硫酸铁及其他辅料进行路基材料、生态修复材料的生产，采用中和技术对厂内磷酸生产线产生的磷石膏进行无害化处理。
	符合

	第十六条  开展磷石膏无害化处理、贮存、处置和综合利用的项目，应按照一般工业固体废物贮存、处置及综合利用的要求或者综合利用行业要求进行环境影响评价。
开展磷石膏无害化处理、运输、贮存、处置和综合利用应当按照国家有关规定采取相应措施，防止造成二次环境污染。
	项目正在依法办理环境影响评价，且项目已按照国家有关规定提出相应措施，防止造成二次环境污染。
	符合

	第十七条 禁止擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒磷石膏，对暂时不利用的磷石膏，应当设置收集、贮存等设施，设施建设应遵守国家有关环境保护和环境卫生管理以及安全生产的规定。
	该项目属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，不涉及擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒磷石膏。
	符合

	[bookmark: _GoBack]第十八条   禁止新建、扩建磷石膏库(暂存场除外)。县级人民政府应及时督促磷石膏库管理单位逐步依法依规消纳现有库存磷石膏。现有磷石膏堆存场所应按第Ⅱ类一般工业固体废物处置要求采取防渗、地下水导排等措施，并建设地下水监测井，开展日常监控，防范地下水环境污染。磷石膏库渗滤液及含污雨水收集处理后全部回用，不得外排。
磷石膏堆存场所应按照国家有关规定开展土壤污染状况监测和评估。
磷石膏堆存场所的监测、评估结果应纳入需依法公开的污染防治信息范围。
	本项目不新建、扩建磷石膏库，湿法磷酸装置产生磷石膏通过皮带运至项目原料库进行产品生产。且项目原料库磷石膏堆存区域按第Ⅱ类一般工业固体废物处置要求采取防渗，并依托企业现有监测井开展日常监控，防范地下水环境污染。
项目产生渗滤液经收集后，用于药剂配制，不外排。
	符合

	第二十一条 磷石膏堆存场所管理单位应当按照有关规定和技术规范要求落实防扬散、防渗漏、防溃坝以及渗滤液收集处理等防护措施，加强生态环境和安全监测，按照规定排查、整改隐患并向有关部门报告。对不符合相关标准的磷石膏堆存场所，所在的县级人民政府或管委会应当责令管理单位整改、消除隐患。
	项目原料库为顶棚遮挡+三面围挡，可满足防扬散、防渗漏、防溃坝要求，项目产生渗滤液经收集后，用于药剂配置，不外排。
	符合


综上，本项目符合《昆明市磷石膏污染防治办法》有关要求。
30、选址合理性分析
本项目对属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，属于固体废物治理项目，位于昆明市寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司厂区内，区域供电、供水、交通等基础条件十分便利。
本项目总平面布置根据项目所在地的常年风向、生产工艺流程、场地地形与外界道路连接方便等情况进行合理布置。厂区所在位置常年风向为南风或西南风。项目的原料主要是磷石膏，物料堆存的区域以及加工过程中会产生一定的粉尘。项目厂房位于厂区东部，使项目运营时对周围的环境影响减少到最低。项目主要对现有50万吨/年球状水泥缓凝剂生产线进行改建，建成后年产20万吨矿山废弃地生态修复材料、10万吨路基材料生产线。
项目评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不取用地下水，项目不涉及基本农田，不在禁止开发区域，不在生态保护红线范围内。项目按照该报告表中的要求，落实本环评报告中提出的废气、废水、噪声、固废治理措施，项目的建设和运营对周边环境影响较小。
项目用地性质为工业用地，不占用基本农田，用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本》中的禁止用地和限制用地项目。且项目符合《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发﹝2021﹞21号）、《云南省牛栏江保护条例》、《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》、《中华人民共和国长江保护法》、《昆明市大气污染防治条例》、《云南省固体废物污染环境防治条例》、《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》。
昆明隆旭达化工有限公司厂区厂址北侧有云南国能化工有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司，南侧有云南泰康消防化工寻甸有限公司。昆明隆旭达化工西北侧496m为塘子街道、位于昆明隆旭达化工厂区侧风向，西北侧365m处为聂鼠龙村、位于昆明隆旭达化工厂区侧风向，西侧130m处为云集村、位于昆明隆旭达化工厂区侧风向，西南侧330m处为大桥村、位于昆明隆旭达化工厂区上风向，东侧290m处为王岗屯村，位于昆明隆旭达化工厂区侧风向。
此外，根据环境空气现状调查，项目特征污染物TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，氟化物日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A标准。
综上，本项目的选址是可行的。根据工程分析，项目产生的噪声能达标排放，废水全部回用，固体废物100%合理处置，项目的生产对周围村庄等敏感点影响不大，本项目与周围环境是相容的。


2、 
- 54 -
- 53 -
3、 建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
昆明隆旭达化工有限公司原名为“云南常青树化工有限公司”，成立于2003年，位于昆明市寻甸回族彝族自治县塘子街道，法人陈庆敏，占地面积400余亩。企业现有10万吨/年湿法磷酸、5万吨/年水溶肥、10万吨/年磷酸二铵、60万吨/年水泥缓凝剂等生产装置。后于2026年建设单位名称更改为“昆明隆旭达化工有限公司”，法人更改为伏强。
2021年十部门印发《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号），“十四五”时期，我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，围绕推动高质量发展主题，全面提高资源利用效率的任务更加迫切。受资源禀赋、能源结构、发展阶段等因素影响，未来我国大宗固废仍将面临产生强度高、利用不充分、综合利用产品附加值低的严峻挑战。目前，赤泥、磷石膏、钢渣等固废利用率仍较低，占用大量土地资源，存在较大的生态环境安全隐患要深入贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，大力推进大宗固废源头减量、资源化利用和无害化处置，强化全链条治理，着力解决突出矛盾和问题，推动资源综合利用实现新发展。
总体要求中第九条要求：拓宽磷石膏利用途径，继续推广磷石膏在生产水泥和新型建筑材料等领域的利用，在确保环境安全的前提下，探索磷石膏在土壤改良、井下充填、路基材料等领域的应用。
为消耗磷石膏，原云南常青树化工有限公司分别于2012年、2015年分别建成的1亿块/年磷石膏免烧砖生产线（共2条），于2017年建成1条10万t/a粉状水泥缓凝剂生产线，并已完成了环保验收工作。后于2020年将2条1亿块/年磷石膏免烧砖生产线进行技术改造，利用50t/h循环流化床锅炉，建成了50万t/a球状水泥缓凝剂生产线。技术改造后，公司厂内共形成60万t/a水泥缓凝剂生产规模（1条10万t/a粉状水泥缓凝剂生产线、1条50万t/a球状水泥缓凝剂生产线）。
10万t/a粉状水泥缓凝剂生产线于2015年9月委托云南大学编制完成《云南常青树化工有限公司磷石膏综合利用项目环境影响补充报告》，于2015年10月15日取得寻甸县环保局的批复（寻环〔2015〕137号）；于2018年完成了验收。
50万t/a球状水泥缓凝剂生产线已于2019年11月委托安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制了《50万吨/年水泥缓凝剂改造项目环境影响报告表》，于2020年3月19日取得了昆明市生态环境局寻甸分局关于《50万吨/年水泥缓凝剂改造项目环境影响报告表》的批复（昆生环寻〔2020〕10号）。2020年4月1日开始建设，2020年9月10日竣工，2021年8月28日进行了竣工环境保护验收。2022年10月09日取得昆明市生态环境局下发的排污许可证（证书编号：91530129753573495C001U），2024年4月2日重新取得了排污许可证。
原云南常青树化工有限公司在厂区南侧有一个磷石膏库，紧邻聂鼠龙河和聂鼠龙龙潭，是国家历次生态环境督查的重点对象，现磷石膏存量为95万吨，云南省生态将该库确定为高风险，要求在2027年内清空全部存量磷石膏。且该磷石膏库治理工程由寻甸县科学技术和工业信息化局负责。
近年来，昆明隆旭达化工为了做好磷石膏的处置消纳，企业严格实行“减量生产”模式，即：存量磷石膏逐年减少，增量磷石膏100%消纳利用；如增量磷石膏未能100%消纳利用，则实施停产。根据建设单位提供资料，企业满负荷工况下，磷石膏产生量约30万t/a，因受磷石膏库的影响，2023年磷石膏产生量为16.77万吨、2024年磷石膏产生量为1.32万吨、2025年磷石膏产生量为15.72万吨。目前，建设单位综合处置利用的方式主要是生产水泥缓凝剂，但由于建筑行业冷淡，水泥缓凝剂需求量不高。
因此，建设单位提出对现有50万吨/年球状水泥缓凝剂生产线进行改建，根据项目投资备案证（2402-530129-04-01-272598），建成后年产20万吨磷石膏基种植土、20万吨矿山废弃地生态修复材料、10万吨路基材料生产线。后由于磷石膏基种植土目前技术不太成熟，且未找到合适的去向，本次仅对20万吨矿山废弃地生态修复材料、10万吨路基材料生产线进行评价。磷石膏基种植土待后续技术成熟另行办理环评手续。且本次改建后，湿法磷酸生产线产生的新鲜磷石膏直接进入本项目原料库暂存，综合利用于本项目生产。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），属于“十一、四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理淤泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中其他”，需要编制环境影响报告表。昆明隆旭达化工有限公司（原云南常青树化工有限公司）委托我公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，对项目建设地进行了现场踏勘、调查，收集了该项目的相关资料，在此基础上根据国家环保法律法规、标准和规范等，编制了本项目环境影响报告表。
2、本次改建项目概况
项目名称：昆明隆旭达化工有限公司磷石膏综合利用改建项目
建设单位：昆明隆旭达化工有限公司
建设性质：改建
建设地点：云南省昆明市寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司内
项目总投资：503.61万元
项目占地面积：占地面积17000m2
建设内容及规模：厂房总占地面积17000m2，不新增占地，依托公司内现有的办公生活区。项目主要对现有50万吨/年球状水泥缓凝剂生产线进行改建，建成后年产20万吨矿山废弃地生态修复材料、10万吨路基材料生产线。
3、项目建设内容
3.1工程内容
本次改建工程主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程及依托工程，改建完成后建设内容见表2-1。
表2-1改建工程建设内容一览表
	类别
	建设内容
	基本情况
	备注

	主体
工程
	生产区
	占地面积约1600m2，位于项目中部，新增1条磷石膏输送皮带、2条成品输送皮带、石灰筒仓等设备。改建成一条年产20万吨矿山废弃地生态修复材料、10万吨路基材料生产线。主要设置搅拌机。
	依托球状水泥缓凝剂生产线厂房改建

	辅助
工程
	原料库
	占地面积约1590m2，位于项目东北侧，主要设置有磷石膏、砂石骨料受料仓及计量系统。其中砂石骨料堆存区、受料仓及计量系统占地约300m2，可堆存砂石料约350t；磷石膏堆存区、受料仓及计量系统占地约1290m2，可最大堆存原料磷石膏4400t。
	依托现有，改建后原料库仅堆存项目原料，依托可行

	
	生石灰筒仓
	占地面积约为50m2，设置2个60t生石灰筒仓，位于混料机西侧
	依托现有，为闲置筒仓

	
	水泥筒仓
	占地面积约为10m2，设置1个60t水泥筒仓，位于混料机西侧
	新增

	
	聚合硫酸铁溶解罐
	占地面积80m2，设置1个聚合硫酸铁溶解罐，位于混料机北侧
	新增

	
	路基材料成品贮存库
	占地面积约3000m2，堆存2.5m高，位于生产区西侧，熟化及贮存路基材料
	利用厂内闲置库房建设

	
	矿山废弃地生态修复材料成品贮存库
	占地面积约5900m2，堆存2.5m高，位于生产区南侧，熟化及贮存矿山废弃地生态修复材料
	

	
	办公区及生活区
	办公区位于本次改建工程西侧，建筑面积约2000m2；生活区位于本次改建工程西南侧，设置职工住宿和食堂，建筑面积约2400m2
	依托现有，改建工程不新增职工人员，依托可行

	公用
工程
	给水
	本次改建工程不新增劳动人员，从公司内部进行调配，没有新增生活用水；项目消防用水依托产区内现有。
	依托

	
	排水
	项目改建工程产生的渗滤液收集后用于药剂配置，不外排；雨水依托厂区内现有雨水排水系统：生产区内的初期雨水通过雨水收集沟排往雨水收集池，作为公司磷酸生产项目的生产工艺用水，初期雨水不外排。
	依托

	
	供电
	本项目供电可依托现有生产车间变压器及配电室
	依托

	环保工程
	废气处置措施
	混合搅拌：项目搅拌机设为全封闭，并在搅拌机出料口设置密闭性集气罩进行粉尘的收集，集气罩收集效率为90%，收集后进入布袋除尘器处理（处理效率为99.7%），处理后通过1根15m高排气筒DA008排放。
	新建

	
	
	投料：项目在投料口上方设置集气罩（并于软帘进行四周密封围挡，投料时把一侧软帘掀开投料）进行粉尘收集，集气罩收集效率为90%，收集后与混合搅拌粉尘一起进入布袋除尘器处理，经DA008排放。
	依托现有

	
	
	原料库卸料和堆存：原料库为顶棚遮挡+三面围挡，物料采取编织覆盖，并在原料库四周设置喷雾系统降尘。
	依托现有

	
	
	物料输送：生产线位于半封闭式厂房内，皮带输送机采用彩钢瓦密闭设置。
	依托现有

	
	
	成品入库：搅拌后的成品经皮带输送至成品库内贮存，入库粉尘在四面封闭厂房内并拟采用喷雾系统降尘。
	新建喷雾系统

	
	
	成品库上料和堆存：成品库为四面封闭，物料采取编织覆盖。
	依托现有

	
	
	筒仓呼吸：筒仓配套脉冲布袋除尘器，对呼吸阀孔排放的粉尘进行除尘净化后无组织排放于生产车间，配套的脉冲布袋除尘器，对粉尘的收集效率为100%，除尘效率为99%，筒仓内部自带滤筒负压收集设施，脉冲布袋除尘器收集的颗粒物落回筒仓。
	依托现有生石灰筒仓设备，新建水泥筒仓设备

	
	
	厂内车辆运输：厂区内道路已硬化且道路采取洒水降尘措施，运输车辆加盖篷布遮盖。
	依托现有

	
	废水
	在磷石膏堆存区四周设置截排水沟140m，并在末端设置一个收集池（25m3），收集渗滤液用于药剂配制。
	新增

	
	噪声处置措施
	项目采用低噪声设备，设备安装于厂房内，设备安装减振，采用柔性管道连接
	现有部分已有，并新增出料系统、布袋除尘器等防治措施

	
	固废处置措施
	生活垃圾桶
	依托厂区现有生活垃圾桶
	依托

	
	
	危废暂存间
	设备维修产生的废机油依托厂区内现有危废暂存间，建筑面积15m2，采取了“混凝土硬化+土工膜+2mmHDPE防渗膜”进行防渗，内部设有1个0.5m3的渗漏收集池，且与云南协快再生资源回收有限公司签订了处置协议。
	依托

	
	地下水防渗措施
	原料库磷石膏堆存区、收集池
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]现状原料库内场地已采取了粘土铺地压实（厚度0.75m，K≤1×10-7cm/s），再在上层铺设C30混凝土（厚度300mm、抗渗等级为P8），不满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中Ⅱ类场技术要求。
本次改建需再铺设厚度1.5mm的高密度聚乙烯膜。
	改建

	
	
	矿山废弃地生态修复材料成品贮存库、路基材料成品贮存库、生产区
	现状闲置库房及生产区内场地已采取了粘土铺地压实（厚度0.75m，K≤1×10-7cm/s），再在上层铺设C30混凝土（厚度300mm、抗渗等级为P8），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中Ⅰ类场技术要求。
	已有

	
	
	其他区域
	混凝土浇筑，水泥硬化。
	已有


3.2产品方案
本项目主要对属于工业固体废物的磷石膏进行综合利用，因用途不同，将其分为路基材料、矿山废弃地生态修复材料。为了方便运输与使用，本项目所有产品均采用散装。具体产品方案见表2-2。
表2-2本项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	改建项目年产量
	执行标准
	备注

	1
	矿山废弃地生态修复材料
	20万吨/a
	《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）、《磷石膏的处理处置规范》（GB/T32124-2024）、《改性磷石膏用于矿山废弃地生态修复回填技术规范》（DB53/T1269-2024）
	外售给已通过相关评估的矿山修复治理单位。

	2
	路基材料
	10万吨/a
	《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）、《磷石膏的处理处置规范》（GB/T32124-2024）、《路用改性磷石膏》（JT/T1551-2025）
	外售给砂石料厂、路基水稳层等生产厂家：昆明福嵩、昆明妙跃等


项目设置主要为配套厂内湿法磷酸装置产生的磷石膏进行综合利用，企业满负荷工况下，磷石膏产生量约30万t/a。公司已批复的10万t/a粉状水泥缓凝剂生产线最大利用量为10万吨，本项目最大利用量约23.5万吨，因此，本项目建成后，厂内湿法磷酸装置产生的磷石膏可得到完全综合利用。且根据调查，改性磷石膏用于矿山废弃地生态修复材料和路基材料已得到应用，项目位于寻甸县，周边交通较发达，项目生产产品去向可得到保障。综上，项目设置建设规模可行。
3.3产品质量要求及污染物指标控制要求
（1）矿山废弃地生态修复材料
项目矿山废弃地生态修复材料应同时满足：
①《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）中5.2.3磷石膏经与处理后进行回填利用时，回填物料按照HJ557制备的浸出液中pH值、氟化物、磷酸盐（以P计）、氨氮、化学需氧量、总铅、总镉、总砷、总汞和总铬浓度应满足GB18599中界定的第Ⅰ类一般工业固体废物的要求。
②《磷石膏的处理处置规范》（GB/T32124-2024）中6.5.1.3产品要求“用二水磷石膏制备的露天充填材料应按照GB18599-2020中第Ⅰ类一般工业固体废物制取浸出液”。
③《改性磷石膏用于矿山废弃地生态修复回填技术规范》（DB53/T1269-2024）中7改性磷石膏要求“按照HJ557规定方法制备的改性磷石膏浸出液中任何一种特征污染物浓度均不应超过GB8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行）”。
具体指标要求见下表。
表2-3项目矿山废弃地生态修复材料指标限值一览表
	控制指标
	控制限值
（按照国家、省、市最严值）
	产品监测频次
（按照国家、省、市标准最严频次）
	备注

	pH（无量纲）
	/
	6～9
	监测频次应不低于每周3次；连续2周监测结果均不超出规定限值时，在磷石膏来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续3个月监测结果均不超出规定限值，频次可减为每年2次。若在此期间监测结果超出规定限值，或磷石膏来源发生变化，或利用活动中断3个月以上，则监测频次重新调整为每周3次，依次重复。每次采样数量应不少于10份，每份样品不小于0.5kg，混合均匀后进行分析测试。
	按照HJ557制备的浸出液中各因子满足GB18599中界定的第Ⅰ类一般工业固体废物要求。

	磷酸盐（以P计）
	mg/L
	0.5
	
	

	汞
	mg/L
	0.05
	
	

	镉
	mg/L
	0.1
	
	

	铬
	mg/L
	1.5
	
	

	六价铬
	mg/L
	0.5
	
	

	砷
	mg/L
	0.5
	
	

	铅
	mg/L
	1.0
	
	

	镍
	mg/L
	1.0
	
	

	锌
	mg/L
	2.0
	
	

	铍
	mg/L
	0.005
	
	

	银
	mg/L
	0.5
	
	

	烷基汞
	mg/L
	不得检出
	
	

	氟化物
	mg/L
	10
	
	

	氨氮
	mg/L
	15
	
	

	化学需氧量
	mg/L
	100
	
	

	有机物
	%
	5
	
	/

	含水率
	%
	30
	
	/


（2）路基材料
项目路基材料应同时满足：
①《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）中5.1.1磷石膏经与处理后可用于道路基层，经养护后的筑路物料按照HJ557制备的浸出液中氟化物、磷酸盐（以P计）、氨氮、化学需氧量、总铅、总镉、总砷、总汞和总铬浓度应满足GB18599中界定的第Ⅰ类一般工业固体废物的要求。
②《磷石膏的处理处置规范》（GB/T32124-2024）中6.6.4产品要求“……磷石膏筑路材料在工程应用养护期满后取芯样，按照HJ557制取的浸出液应满足：pH：6~9、总磷≤0.5mg/L、氟化物≤10mg/L”。
③《路用改性磷石膏》（JT/T1551-2025）中4.2路用改性磷石膏按性能及应用工程部位分为A类、B类和C类。A类材料适用于水泥混凝土构件、水泥稳定基层、路基；B类材料适用于水泥稳定基层、路基；C类材料适用于路基。因此本项目路基材料执行C类标准。
具体指标要求见下表。
表2-4项目路基材料指标限值一览表
	控制指标
	控制限值
（按照国家、省、市最严值）
	产品监测频次
（按照国家、省、市标准最严频次）
	备注

	pH（无量纲）
	无量纲
	≥7
	监测频次应不低于每周3次；连续2周监测结果均不超出规定限值时，在磷石膏来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续3个月监测结果均不超出规定限值，频次可减为每年2次。若在此期间监测结果超出规定限值，或磷石膏来源发生变化，或利用活动中断3个月以上，则监测频次重新调整为每周3次，依次重复。每次采样数量应不少于10份，每份样品不小于0.5kg，混合均匀后进行分析测试。
	/

	外观
	粉状疏松物，均匀无杂质
	
	/

	二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）（干基）
	%
	≥70
	
	/

	附着水（H2O）（湿基）
	%
	≤20
	
	/

	可溶性磷（P2O5）（干基）
	%
	≤0.1
	
	/

	水溶性氟离子（F）（干基）
	%
	≤0.1
	
	/

	水溶性氯离子（Cl-）（干基）
	%
	≤0.02
	
	/

	水溶性氧化镁（MgO）（干基）
	%
	≤0.3
	
	/

	水溶性氧化钠（NaO）（干基）
	%
	≤0.1
	
	/

	7d抗压强度
	MPa
	≥0.3
	
	/

	氟化物
	mg/L
	10
	
	按照HJ557制备的浸出液中各因子满足GB18599中界定的第Ⅰ类一般工业固体废物要求。

	磷酸盐（以P计）
	mg/L
	0.5
	
	

	氨氮
	mg/L
	15
	
	

	化学需氧量
	mg/L
	100
	
	

	总铅
	mg/L
	1.0
	
	

	总镉
	mg/L
	0.1
	
	

	总砷
	mg/L
	0.5
	
	

	总汞
	mg/L
	0.05
	
	

	总铬
	mg/L
	1.5
	
	


3.4主要生产设备
主要生产设备如表2-5所示。
表2-5主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	数量台/个
	备注

	1
	磷石膏受料仓V=15m3
	6
	原项目设备，改建后利用

	2
	改性剂受料仓V=5m3
	6
	

	3
	破拱装置
	6
	

	4
	棒形阀门
	6
	

	5
	弧形阀门
	6
	

	6
	调速皮带秤B=800
	6
	

	7
	调速皮带秤B=650
	6
	

	8
	皮带输送机B=800×15
	3
	

	9
	双轴混料机
	2
	

	10
	计量、配料自动控制系统
	1套
	

	11
	皮带输送机
	4条
	新增

	12
	1个集气罩+1台布袋除尘器
	1套
	新增

	13
	风机
	1台
	新增

	14
	喷雾降尘系统
	3套
	新增

	15
	筒仓除尘器
	3套
	1套新增、2套利用现有

	16
	聚合硫酸铁溶解罐（搅拌器）
	1套
	新增


4、主要原辅料及用量
4.1原辅料用量
本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。
表2-6主要原辅材料及能源消耗情况一览表
	[bookmark: _Hlk217549692]产品
	原辅材料
	用量（t/a）
	配比情况
	备注

	矿山废弃地生态修复材料
	磷石膏（以未改性磷石膏计）
	164223.26
	82%
	来源于现有磷酸生产装置产生含水率为21.2%的未改性磷石膏

	
	生石灰
	20027.41
	10%
	

	
	聚合硫酸铁
	1601.42
	0.8%
	

	路基材料
	磷石膏（以未改性磷石膏计）
	71329.08
	71.2%~77.4%
	来源于现有磷酸生产装置产生含水率为21.2%的未改性磷石膏

	
	生石灰
	800.29
	0.6%~0.8%
	

	
	水泥
	5000.99
	5%
	

	
	砂石骨料
	15024.96
	10%~15%
	

	
	聚合硫酸铁
	801.62
	0.8%
	

	辅料
	电能
	23万kW·h
	
	

	
	水
	21772.8m3/a
	
	


4.2磷石膏原料来源
项目原料磷石膏来源于昆明隆旭达化工有限公司湿法磷酸生产线副产品，其主要成分是二水石膏(CaSO4·2H2O)，含水率在21.2%左右，项目使用磷石膏直接通过皮带运输至原料库进行生产。磷石膏呈弱酸性，灰白色粉状，含一定量的P2O5、F、未分解磷矿和酸不溶物，密度2.3g/cm3。
4.3原料磷石膏质量要求
项目原料磷石膏应同时满足：①《磷石膏的处理处置规范》（GB/T32124-2024）中6.6筑路材料表9的要求，磷石膏原料二水硫酸钙含量≥65%，附着水≤25%，可溶性磷（P2O5）≤0.20%，水溶性氟离子≤0.10%，水溶性氯离子≤0.02%，水溶性氧化镁≤0.30%，水溶性氧化钠≤0.10%。②《改性磷石膏用于矿山废弃地生态修复回填技术规范》（DB53/T1269-2024）中6磷石膏改性前要求：磷石膏改性前应符合满足表1的要求，其放射性核素限量应符合GB6566相关要求。③以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中第II类一般工业固体废物中的相关要求。



表2-7项目原料磷石膏质量及固废属性要求一览表
	控制指标
	控制限值
（按照国家、省、市最严值）
	备注

	二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）（干基）
	%
	≥65
	/

	附着水（H2O）（湿基）
	%
	≤25
	/

	可溶性磷（P2O5）（干基）
	%
	≤0.20
	/

	水溶性氟离子（F）（干基）
	%
	≤0.10
	/

	水溶性氯离子（Cl-）（干基）
	%
	≤0.02
	/

	水溶性氧化镁（MgO）（干基）
	%
	≤0.30
	/

	水溶性氧化钠（NaO）（干基）
	%
	≤0.10
	/

	pH值
	mg/L
	6~9
	按照HJ557制备浸出液

	氨氮
	mg/L
	≤15
	

	化学需氧量
	mg/L
	≤100
	

	总铜
	mg/L
	≤0.5
	

	磷酸盐（以P计）
	mg/L
	≤0.5
	

	氟化物
	mg/L
	≤10
	

	总汞
	mg/L
	≤0.05
	

	总镉
	mg/L
	≤0.1
	

	总铬
	mg/L
	≤1.5
	

	六价铬
	mg/L
	≤0.5
	

	总砷
	mg/L
	≤0.5
	

	总铅
	mg/L
	≤1.0
	

	总镍
	mg/L
	≤1.0
	

	总锌
	mg/L
	≤2.0
	

	总铍
	mg/L
	≤0.005
	

	总银
	mg/L
	≤0.5
	

	烷基汞
	ng/L
	不得检出
	


表2-8项目原料磷石膏放射性要求一览表
	控制指标
	内照射指数IRa
	外照射指数Ir

	控制限值
	≤1.0
	≤1.0


4.4项目原料磷石膏质量情况
（1）磷石膏固废属性
建设单位根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）中4.2要求于2025年4月对磷酸生产线产生的磷石膏采集13份样品，对磷石膏中的氟化物含量进行检测，平均含量为0.10%；并对样品中的pH值、氟化物、磷酸盐在实验室采用HJ557开展浸出试验，实验室分析结果见表2-9。
表2-9磷石膏样品实验室浸出毒性检测结果
	样品编号
	pH（无量纲）
	氟化物（mg/L）
	磷酸盐（mg/L）

	1#
	2.71
	19.65
	27.88

	2#
	2.50
	21.71
	35.41

	3#
	2.60
	22.73
	51.04

	4#
	2.81
	20.07
	47.59

	5#
	3.01
	19.21
	45.33

	6#
	2.59
	26.14
	55.37

	7#
	2.70
	24.65
	57.21

	8#
	2.96
	20.17
	47.09

	9#
	2.84
	24.19
	53.01

	10#
	3.17
	19.96
	48.09

	11#
	3.09
	21.76
	44.50

	12#
	3.27
	26.54
	54.37

	13#
	3.21
	20.40
	53.11


根据实验结果，浸出液pH值介于2.5~3.27之间，平均值2.88；氟化物含量介于19.21~26.54mg/L，平均值22.09mg/L；磷酸盐含量介于27.88~57.21mg/L，平均值47.69mg/L。
为了进一步验证改性前磷石膏的属性，建设单位于2025年5月6日、2025年6月3日、2025年9月30日、2025年10月8日委托云南华都生态环境检测有限公司对改性前磷石膏进行检测，其中烷基汞委托广西保利环境监测有限公司进行检测（详见附件11），检测结果见下表。
表2-10磷石膏属性检测结果
	监测项目
	监测结果
	GB8978-1996
限值要求（mg/L）

	
	2025年5月6日
	2025年6月3日
	2025年9月30日
	2025年10月8日
	

	pH(无量纲)
	5.2
	5.3
	5.6
	5.4
	6～9

	镉（µg/L）
	0.6L
	0.6L
	0.6L
	0.6L
	≤0.1

	铅（µg/L）
	26.8
	26.4
	34
	0.9L
	≤1.0

	铬（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.05
	≤1.5

	铍（µg/L）
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	≤0.005

	镍（mg/L）
	0.04
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤1.0

	银（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.06
	≤0.5

	锌（mg/L）
	0.12
	0.12
	0.24
	0.06L
	≤2.0

	铜（mg/L）
	0.04
	0.04
	0.09
	0.20
	≤0.5

	砷（µg/L）
	0.1L
	0.1L
	0.8
	2.5
	≤0.5

	汞（µg/L）
	0.9
	1.34
	0.84
	0.7
	≤0.05

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.5

	氟化物（mg/L）
	5.18
	5.35
	5.46
	6.22
	≤10

	烷基汞
	甲基汞（ng/L）
	ND
	ND
	ND
	/
	不得检出

	
	乙基汞（ng/L）
	ND
	ND
	ND
	/
	

	磷酸盐（mg/L）
	0.1L
	0.1L
	0.15
	0.06
	≤0.5

	氨氮（mg/L）
	0.19
	0.107
	0.198
	5.58
	≤15

	化学需氧量（mg/L）
	6
	6
	8
	18
	≤100

	备注：“检出限ND和L”表示结果低于该方法检出限。
固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法HJ557-2010。
执行标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表4一级标准。


根据建设单位实验室分析和外委检测结果，改性前磷石膏按照HJ557制备的浸出液超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第二类污染物最高允许排放浓度一级标准限值，故属于第Ⅱ类固体废物，主要超标因子为pH值、氟化物、磷酸盐。
（2）质量要求
根据建设单位实验室分析结果，项目原料磷石膏质量结果见下表。
表2-11磷石膏质量结果
	监测项目
	监测结果%
	质量要求%

	二水硫酸钙
	85.82
	≥65

	附着水
	21.2
	≤25

	可溶性磷
	0.012
	≤0.20

	水溶性氟离子
	0.0003
	≤0.10

	水溶性氯离子
	0.006
	≤0.02

	水溶性氧化镁
	0.007
	≤0.30

	水溶性氧化钠
	0.002
	≤0.10


根据上表可知，项目原料磷石膏可以满足《磷石膏的处理处置规范》（GB/T32124-2024）中6.6筑路材料要求。
（3）放射性
建设单位于2025年6月5日、2025年10月22日委托云南省建筑材料产品质量检验研究院对改性前磷石膏进行放射性核素测定（附件10），测定结果见下表：
表2-12改性前磷石膏核素测定结果
	检测日期
	内照射指数IRa
	外照射指数Ir
	GB6566限值
	判定结果

	2025.6.5
	0.3
	0.3
	内照射指数IRa≤1.0
	外照射指数Ir≤1.0
	符合

	2025.10.22
	0.3
	0.2
	
	
	符合


根据上表数据，改性前磷石膏放射性核素限量符合《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）相关要求，满足《改性磷石膏用于矿山废弃地生态修复回填技术规范》（DB53/T1269-2024）中6磷石膏改性前要求。
4.5原辅料理化性质
项目主要原辅材料理化性质如下。
表2-13原辅材料理化性质
	序号
	材料名称
	理化性质

	1
	磷石膏
	项目原材料磷石膏来源于昆明隆旭达化工有限公司湿法磷酸生产线副产品，其主要成分是二水石膏(CaSO4·2H2O)，含水率在21.2%左右，项目使用磷石膏直接通过皮带运输至原料库进行生产。磷石膏呈弱酸性，灰白色粉状，含一定量的P2O5、F、未分解磷矿和酸不溶物，密度2.3g/cm3。根据《固体废物分类与代码目录》可知，磷石膏属于工业固体废物，废物代码261-001-S10，不属于危险废物，属于第Ⅱ类一般固体废物。

	2
	生石灰
	主要成分为氧化钙，通常制法为将主要成分为碳酸钙的天然岩石，在高温下煅烧，即可分解生成二氧化碳以及氧化钙。外形为白色（或灰色、棕白），无定形，在空气中吸收水和二氧化碳。氧化钙与水作用生成氢氧化钙，并放出热量。可用作建筑材料、冶金助熔剂，水泥速凝剂，荧光粉的助熔剂。

	3
	水泥
	粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固的胶结在一起。由硅酸盐水泥熟料、0%～5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为硅酸盐水泥。

	4
	砂石骨料
	砂石骨料是水利工程中砂、卵（砾）石、碎石、块石、料石等材料的统称。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。

	5
	聚合硫酸铁
	别名聚铁或硫酸聚铁、固体聚合硫酸铁（简称固体聚铁或SPFS），黄色或红褐色无定形粉末或颗粒状固体，熔点(℃)：190(253kPa)，饱和蒸气压(kPa)：0.13(100℃)，相对密度(水=1)：2.44，易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯。聚合硫酸铁是一种性能优越的无机高分子混凝剂，形态性状是淡黄色无定型粉状固体，极易溶于水，10%（质量）的水溶液为红棕色透明溶液，吸湿性。


5、改性磷石膏
5.1实验内容
为探究改性磷石膏满足矿山废弃地生态修复材料、路基材料的最佳试验指标，于2025年开展了磷石膏改性小试实验，即将磷石膏称重后，按一定比例加入生石灰、聚合硫酸铁充分混合后得到矿山废弃地生态修复材料，按一定比例加入生石灰、聚合硫酸铁、砂石骨料、水泥充分混合后得到路基材料，经检测各样品pH值，混合后磷石膏pH值达到指标要求时，将小试得到的产品放置熟化1天，熟化1天、3天、21天、2个月后分别检测pH值、氟化物、磷酸盐。浸出液中各污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表4一级标准，且浸出液pH值位于6~9范围内，满足项目矿山废弃地生态修复材料、路基材料指标限值的要求。
为了充分论证工艺的可行性，在试验过程中，委托第三方检测结构对小试改性磷石膏进行了分析（详见附件7），检测结果见表2-14~表2-15。





表2-14矿山生态修复材料检测结果
	监测项目
	监测结果
	参考标准
限值要求

	
	2025年5月6日
	2025年6月3日
	2025年9月30日
	2025年10月8日
	

	pH（无量纲）
	7.9
	7.9
	7.8
	6.4
	6～9

	磷酸盐（以P计）（mg/L）
	0.1L
	0.1L
	0.13
	0.02
	0.5

	汞（mg/L）
	1×10-3
	1.50×10-3
	1.30×10-3
	1.6×10-4
	0.05

	镉（mg/L）
	9×10-4
	9×10-4
	6×10-4
	6×10-4L
	0.1

	铬（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.06
	1.5

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.5

	砷（mg/L）
	5.39×10-2
	8.08×10-2
	7.23×10-2
	2.4×10-3
	0.5

	铅（mg/L）
	6.8×10-3
	6.2×10-3
	9.9×10-3
	9×10-4L
	1.0

	镍（mg/L）
	0.06
	0.05
	0.04
	0.03L
	1.0

	锌（mg/L）
	0.08
	0.08
	0.10
	0.06L
	2.0

	铍（mg/L）
	1×10-4L
	1×10-4L
	1×10-4L
	1×10-4L
	0.005

	银（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.07
	0.5

	烷基汞（µg/L）
	甲基汞
	ND
	ND
	ND
	/
	不得检出

	
	乙基汞
	ND
	ND
	ND
	/
	

	氟化物（mg/L）
	6.87
	6.70
	6.13
	1.14
	10

	氨氮（mg/L）
	0.234
	0.143
	0.262
	1.74
	15

	化学需氧量（mg/L）
	7
	4
	7
	9
	100

	总铊（mg/L）
	ND
	/
	ND
	/
	/

	注：“ND”和“L”表示未检出


表2-15路基材料检测结果
	监测项目
	监测结果
	参考标准
限值要求

	
	2025年5月6日
	2025年6月3日
	2025年9月30日
	2025年10月8日
	

	pH（无量纲）
	7.8
	7.8
	7.8
	7.6
	≥7

	磷酸盐（以P计）（mg/L）
	0.1L
	0.1L
	0.13
	0.02
	0.5

	氟化物（mg/L）
	8.02
	8.72
	5.06
	1.67
	10

	氨氮（mg/L）
	0.292
	0.149
	0.319
	3.72
	15

	化学需氧量（mg/L）
	6
	6
	6
	13
	100

	总铅（mg/L）
	6.5×10-3
	2.8×10-3
	1×10-2
	9×10-4L
	1.0

	总镉（mg/L）
	9×10-5
	8×10-4
	6×10-4
	6×10-4L
	0.1

	总砷（mg/L）
	5.36×10-2
	8.04×10-2
	6.12×10-2
	2.3×10-3
	0.5

	总汞（mg/L）
	8.6×10-4
	1.30×10-3
	8×10-4
	2.5×10-4
	0.05

	总铬（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.07
	1.5


5.2技术措施可行性
根据表2-14~2-16产品检测结果，项目矿山废弃地生态修复材料可同时满足《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）、《磷石膏的处理处置规范》（GB/T32124-2024）、《改性磷石膏用于矿山废弃地生态修复回填技术规范》（DB53/T1269-2024）中的标准要求，路基材料可同时满足《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）、《磷石膏的处理处置规范》（GB/T32124-2024）、《路用改性磷石膏》（JT/T1551-2025）中的标准要求，可以达到无害化目标并满足相应产品要求。且根据评价试验报告，按照HJ557对磷石膏预处理后自然放置不同时间的磷石膏进行浸出，分析浸出液污染物含量，以评价项目使用的磷石膏预处理效果稳定性，截至目前最长磷石膏无害化养护时间60天，最短1天，从跟踪结果可以看出，磷酸盐、氟化物、pH值熟化1天就可达标。同时，采用干法预处理后的磷石膏浸出pH随着养护时间的延长不断下降，在21天后趋于稳定。
此外，项目采用工艺为中和法，矿山废弃地生态修复材料和路基材料采用工艺均属于《磷石膏的处理处置规范》（GB/T32124-2024）6.5.1.2露天充填材料推荐的生产工艺和6.6.2筑路材料推荐的生产工艺。
综上，项目采用改性工艺可行。
6、工作制度及劳动定员
本项目预计2026年7月开工，2026年8月竣工，目前尚未动工建设。
本项目采用三班倒连续运转工作制，每班工作8小时，年工作日300天。本次改建工程不新增劳动人员，直接从厂内进行调配。
7、环保投资
本工程总投资503.61万元，其中环保投资42.8万元，占总投资比例8.45%。环保投资分项估算见表2-16。
表2-16环保投资估算表
	项目
	规模
	金额（万元）
	备注

	施工期
	大气防治措施
	洒水降尘
	/
	0.1
	新增

	
	
	施工材料覆盖
	/
	1.0
	新增

	运营期
	废气防治措施
	8个集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA008）
	1套
	20.0
	新增

	
	
	原料库顶棚遮挡+三面围挡
	/
	/
	已有

	
	
	原料库四面封闭
	/
	/
	已有

	
	
	皮带输送机采用彩钢瓦密闭设置
	/
	/
	已有

	
	
	成品入库节点及原料库四周设置喷雾降尘系统
	6套
	6.0
	新增

	
	
	物料采取编织袋覆盖
	/
	1.5
	新增

	
	
	筒仓脉冲布袋除尘器
	/
	/
	筒仓自带，纳入工程内容

	
	
	道路硬化、覆盖运输、运输道路洒水降尘
	/
	/
	已有

	
	废水防治措施
	截排水沟（140m）+收集池（25m3）
	
	4.0
	新增

	
	固废防治措施
	垃圾桶
	/
	/
	依托昆明隆旭达化工有限公司现有设施

	
	
	危废暂存间
	/
	/
	

	
	噪声防治措施
	隔声、减震等
	新增筛分机采用隔声、减震等
	0.2
	新增

	
	地下水防渗措施
	矿山废弃地生态修复材料成品贮存库
	粘土铺地压实（厚度0.75m，K≤1×10-7cm/s），再在上层铺设C30混凝土（厚度300mm、抗渗等级为P8）
	/
	已有

	
	
	路基材料成品贮存库
	
	/
	已有

	
	
	原料库
	再铺设厚度1.5mm的高密度聚乙烯膜
	10.0
	改建

	
	
	其他区域
	混凝土浇筑；水泥硬化
	/
	已有

	合计
	42.8
	/


8、水平衡
本次改建工程不新增劳动人员，从公司内部进行调配，不新增生活废水，厂内生活污水通过隔油池、化粪池预处理后暂存4#清洁水、雨水收集池中，回用于生产；雨水依托厂区内现有雨水排水系统：生产区内的初期雨水通过雨水收集沟排往雨水收集池，作为公司磷酸生产项目的生产工艺用水，初期雨水不外排。本次改建工程主要涉及药剂配置用水、喷雾降尘用水及磷石膏渗滤液。
（1）药剂配置用水
根据建设单位提供资料，项目聚合硫酸铁投加浓度为10%，聚合硫酸铁使用量为2400t/a，因此，项目配置药剂用水量为21600m3/a、72m3/d，该部分水进入产品，不产生废水。
（2）喷雾降尘用水
项目在成品入库口和原料库四周均安装水雾喷头，共设置6个，水雾喷头喷嘴孔径取0.7mm时，流量取0.4L/min，一天喷24h，用水量为3.46m3/d、1038m3/a。喷雾水洒落后，均会自然蒸发。
（3）磷石膏渗滤液产生情况
项目建成后利用公司湿法磷酸装置产生的磷石膏，含水率为21.2%，项目原料库内磷石膏堆存区面积为1290m2，可最大堆存原料磷石膏4400t，考虑到磷石膏在项目区内暂存时间短，周转期约为2天，渗滤液产生量以总含水量的5%计算。则原料磷石膏暂存期间渗滤液产生量约为23.32m3/d。该部分渗滤液通过截排水沟收集后，回用于药剂配制。
综上，项目用排水情况如下。
表2-17项目用排水情况一览表
	序号
	项目
	用水量（m3/d）
	产污系数
	排水量（m3/d）
	处置措施

	1
	药剂配置
	72
	/
	/
	该部分水进入产品，不产生废水

	2
	喷雾降尘
	3.46
	/
	/
	自然蒸发

	3
	渗滤液
	/
	/
	23.32
	在磷石膏堆存区四周设置截排水沟，并在末端设置收集池，收集渗滤液用于药剂配制

	合计
	72.576
	/
	23.32
	/




图2-1项目水量平衡图  单位：m3/d
9、总平面布置
本项目位于寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司内，项目为改建项目，主要将球状水泥缓凝剂生产线改建成生产矿山废弃地生态修复材料、路基材料。
项目生产车间北侧邻磷酸生产线和重钙/二胺生产线，东侧邻液氨储罐，南侧距10万t/a粉状水泥缓凝剂生产线63m、距磷石膏渣场162m，西侧为工艺循环水池、雨水池等。
项目矿山废弃地生态修复材料成品贮存库利用球状水泥缓凝剂库房建设，位于生产区西侧；路基材料成品贮存库位于生产区南侧；成品均用密闭皮带进行运输。石灰筒仓、水泥筒仓、聚合硫酸铁溶解罐位于生产区西北侧。办公区位于厂区西侧、生活区位于厂区西南角，本项目按照项目功能和特点进行了合理布局，出入口与厂区已建道路连接，全厂道路通畅。总体而言，整个项目区布局合理有序。
项目在昆明隆旭达化工有限公司内的关系位置图和项目总平面布置图见附图4、附图5。
10、施工组织
项目施工组织情况如下：
（1）施工营地及施工场地
施工期间施工人员来自周边剩余劳动力，工程施工过程中不设置施工营地，施工人员回家食宿。此外，项目于厂内空地设置一个施工场地，主要用于施工材料堆放。
（2）施工人员
根据项目资料及建设单位核实，项目施工期的施工人员约3人，均不在项目区食宿。
（3）运输条件
项目区所在地交通网络发达，为本项目的建设提供了便利的运输条件，本项目建设施工中可合理利用厂内道路，无需新修施工便道。
（4）施工进度安排
本项目目前尚未动工建设，根据本项目施工规划及结合项目目前的实际情况，本项目建设总工期为1个月，2026年7月正式开工建设，2026年8月完工。
12、物料平衡
本次改建工程物料平衡表见表2-18。
表2-18  项目物料平衡表
	输入
	输出

	名称
	数量t/a
	名称
	数量t/a

	矿山废弃地生态修复材料

	磷石膏
	164223.26
	矿山废弃地生态修复材料
	200000

	生石灰
	20027.41
	粉尘产生量
	252.09 

	聚合硫酸铁
	1601.42
	
	

	水
	14400
	
	

	合计
	200252.09
	
	200252.09 

	路基材料

	磷石膏
	71329.08
	路基材料
	100000

	生石灰
	800.29
	粉尘产生量
	156.94

	水泥
	5000.99
	
	

	砂石骨料
	15024.96
	
	

	聚合硫酸铁
	801.62
	
	

	水
	7200
	
	

	合计
	100156.94
	
	100156.94




	工艺流程和产排污环节
	工艺流程和产排污环节：
一、施工期
本项目施工期主要为配套设备安装等。
施工期对环境的影响主要是施工产生的废气、废水、噪声及生活垃圾等。其影响具有时间短，工程结束后对环境影响即随之消失的特点。项目施工工艺流程图及产污环节图见图2-2。


图2-2项目施工流程及产污环节示意图
二、运营期
1、项目生产工艺及产污环节
（1）矿山废弃地生态修复材料
矿山废弃地生态修复材料生产工艺流程及产污节点如图2-3所示：

图2-3矿山废弃地生态修复材料生产工艺流程及产污环节示意图
矿山废弃地生态修复材料生产工艺流程简述如下：
矿山废弃地生态修复材料是通过搅拌工序，将磷石膏以及生石灰、聚合硫酸铁按特定比例混合而成的产品。
①进料
厂内湿法磷酸装置产生的磷石膏通过皮带输送至原料库，通过铲车装入料仓，经计量后进入皮带输送机；聚合硫酸铁在溶解罐内加水溶解为10%的溶液；生石灰粉料通过槽罐车运输进厂，由槽罐车自带的空压机打入生石灰筒仓储存，生石灰仓自带布袋除尘器，采用除尘器处理后在车间内呈无组织排放。
②计量、皮带运输
磷石膏、生石灰、聚合硫酸铁分别经各自计量系统按生产产品原辅料比例（磷石膏82%、生石灰10%、聚合硫酸铁0.8%）计量后，聚合硫酸铁通过管道进入搅拌机，磷石膏和生石灰进入皮带输送机，通过皮带运输至搅拌机，皮带在输送和计量时会产生粉尘，采取所有皮带运输、计量系统设备采用彩钢瓦全封闭来控制粉尘排放。皮带输送机等设备运行将产生噪声。
③混料
磷石膏、生石灰、聚合硫酸铁在搅拌机内进行搅拌，使原辅料进行完全混合，项目搅拌机设为全封闭，并在搅拌机出料口设置密闭性集气罩进行粉尘的收集，进入布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。
④矿山废弃地生态修复材料出料、熟化及贮存
充分混合后的矿山废弃地生态修复材料经皮带输送机运送到成品贮存库进行熟化，熟化时间20天，熟化过程不需进行翻堆。贮存库占地面积5900m2，堆存2.5m高，可容纳34220t的矿山废弃地生态修复材料，可满足51天生产贮存要求。熟化过程主要是生石灰中主要成分与磷石膏中的游离酸（磷酸、氢氟酸）等有害物质反应生成磷酸钙、氟化钙等水不溶物。
⑤外售
项目采用订单式生产，产品在成品贮存库熟化后，通过铲车装车运输至产品购买方。装车环节会产生粉尘，该部分粉尘在厂房内呈无组织排放。
⑥生产结束后设备清理
在矿山废弃地生态修复材料生产结束后，采用人工方式对生产设备进行清扫，清扫得到的原料及产品返回原料库用于生产。
（2）路基材料
路基材料生产工艺流程及产污节点如图2-4所示：

图2-4路基材料生产工艺流程及产污环节示意图
路基材料生产工艺流程简述如下：
路基材料是通过搅拌工序，将磷石膏以及生石灰、聚合硫酸铁、水泥、砂石骨料按特定比例混合而成的产品。
①进料
厂内湿法磷酸装置产生的磷石膏通过皮带输送至原料库，通过铲车装入料仓，经计量后进入皮带输送机；聚合硫酸铁在溶解罐内加水溶解为10%的溶液；砂石骨料经汽车运至厂内原料库；生石灰和水泥粉料通过槽罐车运输进厂，由槽罐车自带的空压机打入生石灰筒仓储存，生石灰仓和水泥仓自带布袋除尘器，采用除尘器处理后在车间内呈无组织排放。
②计量、皮带运输
磷石膏、生石灰、聚合硫酸铁、水泥、砂石骨料分别经各自计量系统按生产产品原辅料比例（磷石膏71.2%~77.4%、生石灰0.6%~0.8%、聚合硫酸铁0.8%、水泥5%、砂石骨料10%~15%）计量后，聚合硫酸铁通过管道进入搅拌机，磷石膏、生石灰、水泥、砂石骨料进入皮带输送机，通过皮带运输至搅拌机，皮带在输送和计量时会产生粉尘，采取所有皮带运输、计量系统设备采用彩钢瓦全封闭来控制粉尘排放。皮带输送机等设备运行将产生噪声。
③混料
磷石膏、生石灰、聚合硫酸铁、水泥、砂石骨料在搅拌机内进行搅拌，使原辅料进行完全混合，项目搅拌机设为全封闭，并在搅拌机出料口设置密闭性集气罩进行粉尘的收集，进入布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。
④路基材料出料、熟化及贮存
充分混合后的路基材料经皮带输送机运送到成品贮存库进行熟化，熟化时间20天，熟化过程不需进行翻堆。贮存库占地面积3000m2，堆存2.5m高，可容纳17400t的路基材料，可满足52天生产贮存要求。熟化过程主要是生石灰中主要成分与磷石膏中的游离酸（磷酸、氢氟酸）等有害物质反应生成磷酸钙、氟化钙等水不溶物。
⑤外售
项目采用订单式生产，产品在成品贮存库熟化后，通过铲车装车运输至产品购买方。装车环节会产生粉尘，该部分粉尘在厂房内呈无组织排放。
⑥生产结束后设备清理
在路基材料生产结束后，采用人工方式对生产设备进行清扫，清扫得到的原料及产品返回原料库用于生产。
表2-19  项目产污情况一览表
	种类
	产污环节
	污染物
	排放形式
	处置措施

	废气
	投料
	颗粒物、氟化物
	无组织
	项目在投料口上方设置集气罩（并于软帘进行四周密封围挡，投料时把一侧软帘掀开投料）进行粉尘收集，集气罩收集效率为90%，收集后与混合搅拌粉尘一起进入布袋除尘器处理，经DA008排放。

	
	物料输送
	颗粒物、氟化物
	无组织
	生产线位于半封闭式厂房内，皮带输送机采用彩钢瓦密闭设置。

	
	混合搅拌
	颗粒物、氟化物
	有组织
	项目搅拌机设为全封闭，并在搅拌机出料口设置密闭性集气罩进行粉尘的收集，集气罩收集效率为90%，收集后进入布袋除尘器处理（处理效率为99.7%），处理后通过1根15m高排气筒DA008排放。

	
	成品入库
	颗粒物、氟化物
	无组织
	成品入库工序在半封闭厂房内并拟采用喷雾系统降尘。

	
	原料库卸料和堆存
	颗粒物
	无组织
	原料库为顶棚遮挡+三面围挡，物料采取编织覆盖，并在原料库四周设置喷雾系统。

	
	成品库上料和堆存
	颗粒物、氟化物
	无组织
	成品库为四面封闭，物料采取编织覆盖。

	
	筒仓呼吸
	颗粒物
	无组织
	筒仓配套脉冲布袋除尘器，对呼吸阀孔排放的粉尘进行除尘净化后无组织排放于生产车间，配套的脉冲布袋除尘器，对粉尘的收集效率为100%，除尘效率为99%，筒仓内部自带滤筒负压收集设施，脉冲布袋除尘器收集的颗粒物落回筒仓。

	
	厂内车辆运输
	颗粒物
	无组织
	厂区内道路已硬化且道路采取洒水降尘措施，运输车辆加盖篷布遮盖。

	废水
	磷石膏堆存
	渗滤液
	不外排
	经截排水沟及收集池收集后，用于药剂配制

	噪声
	输送系统、风机、除尘器、喷雾系统、搅拌器等
	等效连续A声级
	/
	选用低噪音设备；加强维护、定期检修

	固体废物
	设备维修
	机修废油
	不外排
	暂存于昆明隆旭达化工危废暂存间内，交由云南协快再生资源回收有限公司处置。

	
	废气处理
	除尘器收集粉尘
	不外排
	回用于生产工序

	
	
	车间沉降粉尘
	不外排
	回用于生产工序

	
	
	废布袋
	不外排
	全部外售




	与项目有关的现有环境污染问题
	一、公司内项目情况
本项目位于云南省昆明市寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司（原云南常青树化工有限公司）内，公司内现有生产线概况如下表所示：
表2-20公司现有工程概况一览表
	项目名称
	主要生产线
	立项时间
	环评时间
	开工建设时间
	投入运行时间
	验收时间
	备注

	《云南常青树化工有限公司10万t/a重钙（5万t/a饲料磷酸氢钙）项目环境影响报告书》
	1条10万t/a重钙（5万t/a饲料磷酸氢钙）生产线（5万t/a磷酸生产线为中间产品）
	寻甸县经济发展局关于云南常青树化工有限公司的立项批复（寻经字〔2004〕20号），2004年2月17日。
	2004年6月，于2004年6月23日取得昆明市环境保护局的批复（昆环保复〔2004〕111号）
	2004年7月
	2005年12月
	2008年1月15日
	①该生产线包括磷酸生产装置（规模5万t/a）及重钙生产装置，《云南常青树化工有限公司10万t/a磷酸二胺技改项目》时将重钙装置技改为磷酸二铵生产线，前端磷酸生产装置保留不变；
②由于市场需求原因，从项目建成后一直未生产饲料磷酸氢钙，且最近3年未生产重钙。
③建设项目组成包含生产区、生活区及磷石膏渣场的建设。

	《云南常青树化工有限公司10万t/a重钙项目补充报告》
	1条10万t/a重钙生产线
	/
	2007年3月，于2007年4月4日取得昆明市环境保护局的批复（昆环保复〔2007〕73号）
	2007年4月
	2007年8月
	
	

	《云南泰康消防化工有限公司25万吨磷酸铵盐（ABC）干粉灭火剂生产项目环境影响评价报告表》
	包括1条10万t/a磷酸生产线，1条20万t/a磷酸一铵生产线，1条25万t/a磷酸铵盐（ABC干粉灭火剂）生产线
	/
	/
	2008年5月
	2009年5月
	/
	建设单位与云南泰康消防化工集团股份有限公司合资成立云南泰康消防化工寻甸有限公司，共同建设“云南泰康消防化工有限公司25万t/a磷酸铵盐(ABC)干粉灭火剂生产项目”，后期由于内部纠纷，合作破裂，云南省昆明市中级人民法院民事判决((2011)昆民一初字第64号)，将建于建设单位厂中的一条10万t/a磷酸装置及其配套的50t/h循环流化床锅炉归建设单位所有，但从合作破裂至今，10万吨/a磷酸装置处于停产状态，配套的50t/h锅炉用于50万吨/年球状水泥缓凝剂生产线供热。

	《云南常青树化工有限公司10万t/a磷酸二铵技改项目环境影响报告书》
	1条10万t/a磷酸二铵生产线
	寻甸县经济和商务局关于云南常青树化工有限公司10万吨/年磷酸二铵技术改造项目登记备案的通知（寻经字〔2009〕70号），2009年7月20日。
	2009年12月，于2010年2月24日取得寻甸县环境保护局的批复（寻环〔2010〕6号）
	2009年5月
	2010年3月
	2020年8月14日
	①在重钙生产线的基础上增加合成反应（十字管反应器）和液氨管，生产磷酸二胺；
②部分粒状磷铵改产5万吨/年水溶肥和液体肥技改项目实施后，磷酸二铵生产线中间产品磷铵料浆部分用于生产水溶肥，其余生产磷酸二铵，最终产出磷酸二铵5万t/a。

	《20吨循环流化床锅炉增设脱硫装置技术改造项目环境影响报告表》
	配套给10万t/a磷酸二铵生产线使用
	寻甸县科学技术和信息化局关于云南常青树化工有限公司增加脱硫装置技术改造项目登记备案的通知（寻科工贸字〔2013〕7号），2013年2月1日
	2014年5月，于2014年6月25日取得寻甸县环境保护局的批复（寻环〔2014〕74号）
	2014年1月
	2014年11月
	2014年12月
	对磷酸二胺生产线配套的20吨循环流化床锅炉进行改造，即在原有基础上增加脱硫设置。

	《云南常青树化工有限公司磷石膏综合利用项目环境影响报告表》
	包括2条1亿块/年磷石膏免烧砖生产线；1条10万t磷石膏水泥缓凝剂和1条20万吨/年磷石膏干粉砂浆
	寻甸县发展和改革局的投资建设项目备案证（寻发改投备〔2012〕79号）
	2012年7月，于2012年8月13日取得寻甸县环境保护局的批复（寻环〔2012〕106号）
	2012年8月
	2013年8月
	2018年8月18日
	①实际只建成1条1亿块/年磷石膏免烧砖生产线和1条10万吨磷石膏水泥缓凝剂；未建成20万吨/年磷石膏干粉砂浆生产线。
②建成的1条1亿块/年磷石膏免烧砖生产线于2020年1月改造生产50万吨/年球状水泥缓凝剂。

	《云南常青树化工有限公司磷石膏综合利用项目环境影响补充报告》
	
	/
	2015年9月，于2015年10月15日取得寻甸县环境保护局的批复（寻环〔2015〕137号）
	2012年8月
	2015年1月
	
	

	《云南常青树化工有限公司增加液氨储存装置技术改造项目环境影响报告表》
	配套给10万t/a磷酸二胺生产线使用
	寻甸县科学技术和信息化局关于云南常青树化工有限公司增加液氨储存装置技术改造项目登记备案的通知（寻科工贸字〔2012〕59号），2012年9月24日
	2012年10月，于2012年12月18日取得寻甸县环境保护局的批复（寻环〔2012〕185号）
	2012年10月
	2013年4月
	2014年1月10日
	在原有基础上新增2个100m3的液氨储罐，一台103m3的氨蒸发器，1台10.8m3的气氨储罐。属于磷酸二铵生产线配套工程。

	《部分粒状磷铵改产5万吨/年水溶肥和液体肥技改项目环境影响报告表》
	1条5万t/a水溶肥生产线
	寻甸县科学技术和工业经贸信息化局关于云南常青树化工有限公司部分粒状磷铵改产5万吨/年水溶肥和液体肥技改项目登记备案的通知（寻科工贸字〔2016〕8号），2016年5月20日
	2016年11月，于2017年3月2日取得寻甸县环境保护局的批复（寻环〔2017〕23号）
	2017年2月
	2017年3月
	2018年8月18日
	将磷酸二铵生产线中间产品磷铵料浆部分用于生产水溶肥，其余生产磷酸二铵，产出水溶肥5万t/a，磷酸二铵5万t/a。

	《50万吨/年水泥缓凝剂改造项目环境影响报告表》
	1条50万吨/年水泥缓凝剂生产线
	寻甸县科学技术和工业经贸信息化局关于云南常青树化工有限公司磷石膏综合利用技术改造项目登记备案的通知（寻科工贸字〔2018〕63号），2018年12月27日
	2019年11月，于2020年3月19日取得昆明市生态环境局寻甸分局的批复（昆生环寻〔2020〕10号）
	2019年6月
	2020年2月
	2021年8月28日
	整合《云南常青树化工有限公司磷石膏综合利用项目》中已建成的1条1亿块/年磷石膏免烧砖生产线、《年产1亿块磷石膏免烧砖生产线建设项目》、1条10万t/a磷酸生产线中闲置的50t/h流化床锅炉等设施，建成产50万吨/年球状水泥缓凝剂生产线。


表2-21云南常青树化工有限公司现有污染治理设施一览表
	污染治理设施许可编号
	污染治理设施企业内部编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺

	废气污染治理设施

	TA001
	TA001
	硫酸尾气洗涤塔
	文丘里+二级洗涤

	TA002
	TA002
	烟气循环流化床法，氨法
	炉内氨法脱硫+多管水膜除尘器

	TA003
	TA003
	袋式除尘器，多管水膜除尘
	旋风除尘器+布袋除尘器+多管水膜除尘器

	TA004
	TA004
	除尘设施
	袋式除尘器

	TA004
	TA004
	洗涤塔
	二级洗涤

	TA005
	TA005
	重钙/二铵尾气洗涤塔
	文丘里+三级洗涤

	TA005
	TA005
	除尘设施
	旋风、三级洗涤

	TA006
	TA006
	除尘设施
	袋式除尘器，旋风分离器

	TA007
	TA007
	除尘设施
	袋式除尘器，旋风分离器

	TA008
	TA008
	除尘设施
	旋风除尘+布袋除尘

	TA009
	TA009
	除尘设施
	旋风除尘+布袋除尘

	TA010
	TA010
	氨法,烟气循环流化床法
	炉内氨法脱硫

	TA011
	TA011
	袋式除尘器
	袋式除尘

	TA012
	TA012
	SNCR
	选择性非催化还原法SNCR工艺

	废水污染治理设施

	TW001
	TW001
	废水收集池
	脱硫废水通过沟道进入工艺循环水池待用

	TW002
	TW002
	废水收集池
	锅炉排污水、再生废水通过沟道进入工艺循环水池待用

	TW003
	TW003
	渣场渗滤液回收系统
	循环利用

	TW004
	TW004
	雨水收集池
	回用

	TW005
	TW005
	生化处理设施
	隔油池、化粪池处理


表2-22云南常青树化工有限公司现有排放口一览表
	排放口许可编号
	排放口企业内部编号
	排放口名称
	排放口类型

	废气排放口

	DA001
	/
	硫酸尾气
	主要排放口

	DA002
	/
	20吨锅炉尾气
	主要排放口

	DA003
	/
	物料烘干机粉磨尾气
	主要排放口

	DA004
	/
	重钙/二胺尾气洗涤烟囱
	主要排放口

	DA005
	/
	水溶肥1#烘干机排气筒
	主要排放口

	DA006
	/
	水溶肥2#烘干机排气筒
	主要排放口

	DA007
	/
	50吨锅炉烟囱
	主要排放口

	废水排放口

	DW001
	YS001
	雨水总排口
	雨水排放口


根据昆明市生态环境局于2024年4月2日下发的《排污许可证》附件6（证书编号为：91530129753573495C001U，有效期限：自2024年4月2日至2029年4月1日止）可知，公司生产排污所涉及的行业类别有：磷肥制造，专项化学用品制造，黏土砖瓦及建筑砌块制造，锅炉。根据《排污许可证副本》和《排污许可证执行报告（2025年年报）》可知现有项目排污情况为：
主要污染物类别为废气和废水。其中废气的主要污染物种类为：颗粒物、SO2、NOx、其他特征污染物（氟化物，氨（氨气），烟气黑度，汞及其化合物）；废水的主要污染物种类为：COD、氨氮、其他特征污染物（pH值、溶解性总固体、总氮、总磷（以P计）、氟化物、悬浮物、硫化物、总汞、总镉、总砷、总铅、表面活性剂、五日生化需氧量、动植物油、铊）。
（1）废气
①有组织废气
表2-23公司废气排放一览表
	污染物种类
	许可排放量（吨）
	实际排放量（吨）

	
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	年度合计
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	年度合计

	颗粒物
	-
	-
	-
	-
	58.25
	3.165
	13.73126
	5.118
	4.349
	26.36326

	SO2
	-
	-
	-
	-
	184.65
	2.687
	26.52351
	9.753
	9.856
	48.81951

	NOX
	-
	-
	-
	-
	205.07
	8.441
	45.35757
	15.649
	19.735
	89.18257

	VOCS
	-
	-
	-
	-
	/
	0
	0
	0
	0
	0

	氟化物
	-
	-
	-
	-
	0.275
	0.04787
	0.16373
	0.0533
	0.0211
	0.286

	氨气
	-
	-
	-
	-
	4.12
	0.088
	0.40988
	0.127
	0.079
	0.70388


根据上表可知，根据《排污许可证执行报告（2025年年报）》，公司2025年颗粒物、SO2、NOx、氨气实际排放量满足排污许可证上的许可排放量；氟化物超总量排放，主要原因为2025年第二季度新采购的磷矿氟化物含量较前期高，导致尾气氟化物含量稍高，且由于该变化未及时掌握，操作调整不当，导致氟化物非正常排放。
②无组织废气
根据2025年云南常青树化工有限公司委托云南泰义检测技术有限公司对无组织废气的自行监测报告，具体监测结果见表2-24。
表2-24无组织废气自行监测结果一览表
	
监测点及时间
监测因子
	自行监测数据

	
	氨（mg/m3）
	颗粒物（mg/m3）
	氟化物（μg/m3）

	上风向
	2025.2.24
	0.04
	0.227
	1.7

	
	
	0.06
	0.233
	2.1

	
	
	0.05
	0.217
	1.9

	
	
	0.05
	0.223
	1.8

	下风向01
	2025.2.24
	0.11
	0.336
	3.2

	
	
	0.13
	0.330
	2.8

	
	
	0.11
	0.341
	3.0

	
	
	0.12
	0.326
	3.1

	下风向02
	2025.2.24
	0.17
	0.457
	5.4

	
	
	0.15
	0.464
	5.1

	
	
	0.16
	0.451
	4.7

	
	
	0.16
	0.469
	4.8

	下风向03
	2025.2.24
	0.14
	0.361
	3.6

	
	
	0.13
	0.350
	3.5

	
	
	0.13
	0.354
	3.3

	
	
	0.12
	0.357
	3.9

	上风向
	2025.4.14
	0.01L
	0.217
	1.3

	
	
	0.01L
	0.211
	1.8

	
	
	0.01L
	0.207
	1.4

	
	
	0.01L
	0.213
	2.1

	下风向01
	2025.4.14
	0.09
	0.377
	3.2

	
	
	0.10
	0.360
	2.7

	
	
	0.07
	0.371
	3.0

	
	
	0.11
	0.369
	2.9

	下风向02
	2025.4.14
	0.17
	0.475
	6.5

	
	
	0.21
	0.487
	6.1

	
	
	0.19
	0.484
	5.8

	
	
	0.18
	0.4889
	6.3

	下风向03
	2025.4.14
	0.16
	0.405
	4.4

	
	
	0.13
	0.396
	4.7

	
	
	0.14
	0.407
	4.2

	
	
	0.17
	0.402
	3.9

	上风向
	2025.7.16
	0.08
	0.204
	2.8

	
	
	0.11
	0.195
	2.5

	
	
	0.10
	0.208
	3.0

	
	
	0.09
	0.200
	2.6

	下风向01
	2025.7.16
	0.11
	0.323
	5.1

	
	
	0.13
	0.319
	4.5

	
	
	0.14
	0.314
	4.8

	
	
	0.12
	0.325
	4.7

	下风向02
	2025.7.16
	0.23
	0.481
	9.8

	
	
	0.25
	0.471
	9.3

	
	
	0.26
	0.481
	10.1

	
	
	0.22
	0.488
	9.0

	下风向03
	2025.7.16
	0.13
	0.397
	6.7

	
	
	0.15
	0.393
	5.8

	
	
	0.14
	0.400
	7.2

	
	
	0.12
	0.407
	6.2

	上风向
	2025.10.27
	0.03
	0.190
	2.0

	
	
	0.05
	0.186
	1.8

	
	
	0.04
	0.198
	1.5

	下风向01
	2025.10.27
	0.12
	0.267
	3.9

	
	
	0.14
	0.261
	3.5

	
	
	0.13
	0.259
	3.1

	下风向02
	2025.10.27
	0.23
	0.479
	7.3

	
	
	0.24
	0.469
	6.9

	
	
	0.22
	0.476
	6.3

	下风向03
	2025.10.27
	0.17
	0.374
	5.2

	
	
	0.18
	0.380
	4.5

	
	
	0.16
	0.387
	4.3


根据上表监测结果，项目厂界无组织氨气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），即氨气排放浓度≤1.5mg/m3；氟化物、总悬浮颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求，即氟化物排放浓度≤0.02mg/m3、总悬浮颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3。
（2）废水
昆明隆旭达化工有限公司（原云南常青树化工有限公司）实现雨污分流零排放，工艺废水、软化水再生废水、循环冷却废水、锅炉排污废水、脱硫设施废水通过管道收集后排入工艺循环水池中回用于生产系统，不外排；生活污水通过隔油池、化粪池预处理后暂存4#清洁水、雨水收集池中，回用于生产。初期雨水收集后暂存回用于生产系统，不外排。
（3）噪声
根据2025年原云南常青树化工有限公司委托云南泰义检测技术有限公司对厂界噪声的自行监测报告，监测结果详见表2-25。
表2-25厂界噪声监测结果一览表
	检测点位置
	2025.2.24
	2025.4.14
	2025.7.16
	2025.10.27
	执行标准
	结果
评价

	
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	

	东厂界
	53
	48
	55
	47
	57
	47
	57
	46
	60
	50
	达标

	南厂界
	54
	46
	53
	42
	54
	44
	58
	48
	
	
	达标

	西厂界
	52
	47
	51
	41
	51
	42
	54
	43
	
	
	达标

	北厂界
	53
	49
	54
	45
	55
	46
	56
	45
	
	
	达标

	执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。


根据厂界噪声监测结果可知，云南常青树化工有限公司厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准。
（4）固废
公司运营期产生的固体废物主要包括磷石膏、煤渣、生活垃圾等，根据建设单位提供资料，因受磷石膏库的影响，2023年磷石膏产生量为16.77万吨、2024年磷石膏产生量为1.32万吨、2025年磷石膏产生量为15.72万吨。项目内设置有库容为365万m3的磷石膏渣场，堆放项目内的磷石膏；设置了封闭的煤棚放置煤渣；生活垃圾设置了1间带雨棚半封闭的生活垃圾堆存区，后交由环卫部门处置；危险废物暂存于危废暂存间内，后交由云南协快再生资源回收有限公司处置。项目实现了固废100%合理处置，对周边环境影响较小。
（5）地下水
公司共设有3个地下水监测井，分别位于厂区西侧、东侧和厂内。原云南常青树化工有限公司委托云南泰义检测技术有限公司于2025年分别对1#上游监测井（位于厂区上游东侧263m）、2#下游监测井（位于项目内，渣场东侧约180m）、3#渣场监测井（位于厂区下游西侧约51m）进行了监测。监测点的监测结果见表2-26。
表2-26  2025年自行监测地下水水质监测表单位：mg/L
	2025.2.24

	项目
	III类标准值
	1#
	2#
	3#

	
	
	监测值
	评价
	监测值
	评价
	监测值
	评价

	pH
	6.5~8.5
	7.3
	7.2
	7..3
	达标
	7.3
	7.3
	7.2
	达标
	7.2
	7.2
	7.3
	达标

	总磷
	/
	0.07
	0.08
	0.08
	/
	0.03
	0.03
	0.04
	/
	0.05
	0.06
	0.04
	/

	砷
	≤0.01
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	达标
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	达标
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	达标

	氟化物
	≤1.0
	0.25
	0.21
	0.23
	达标
	0.88
	0.91
	0.86
	达标
	0.79
	0.81
	0.82
	达标

	2025.4.23

	项目
	III类标准值
	1#
	2#
	3#

	
	
	监测值
	评价
	监测值
	评价
	监测值
	评价

	pH
	6.5~8.5
	7.3
	7.2
	7.3
	达标
	7.1
	7.1
	7.2
	达标
	7.1
	7.2
	7.2
	达标

	总磷
	/
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	/
	0.01
	0.02
	0.01
	/
	0.04
	0.05
	0.04
	/

	砷
	≤0.01
	0.0006
	0.0006
	0.0005
	达标
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	达标
	0.0005
	0.0005
	0.0005
	达标

	氟化物
	≤1.0
	0.16
	0.18
	0.16
	达标
	0.06
	0.07
	0.06
	达标
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	达标

	硫酸盐
	≤250
	16
	17
	15
	达标
	79
	77
	78
	达标
	192
	189
	193
	达标

	2025.7.16

	项目
	III类标准值
	1#
	2#
	3#

	
	
	监测值
	评价
	监测值
	评价
	监测值
	评价

	pH
	6.5~8.5
	7.5
	7.5
	7.5
	达标
	7.4
	7.4
	7.5
	达标
	7.7
	7.7
	7.6
	达标

	总磷
	/
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	/
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	/
	0.02
	0.03
	0.02
	/

	砷
	≤0.01
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	达标
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	达标
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	达标

	氟化物
	≤1.0
	0.24
	0.24
	0.18
	达标
	0.07
	0.06
	0.10
	达标
	0.05
	0.07
	0.06
	达标

	2025.10.27

	项目
	III类标准值
	1#
	2#
	3#

	
	
	监测值
	评价
	监测值
	评价
	监测值
	评价

	pH
	6.5~8.5
	7.2
	7.1
	7.2
	达标
	7.2
	7.3
	7.1
	达标
	7.3
	7.4
	7.3
	达标

	总磷
	/
	0.03
	0.02
	0.03
	/
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	/
	0.13
	0.12
	0.14
	/

	砷
	≤0.01
	0.0005
	0.0005
	0.0005
	达标
	0.0007
	0.0006
	0.0007
	达标
	0.0005
	0.0005
	0.0004
	达标

	氟化物
	≤1.0
	0.18
	0.20
	0.16
	达标
	0.14
	0.15
	0.13
	达标
	0.20
	0.21
	0.18
	达标

	硫酸盐
	≤250
	23
	27
	25
	达标
	19
	20
	18
	达标
	23
	26
	28
	达标


根据以上监测结果，各监测井监测指标能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值的要求。
二、与项目有关的50万吨/年水泥缓凝剂改造项目情况
（1）项目组成情况
项目主要在50万吨/年球状水泥缓凝剂生产线基础上进行改建，《50万吨/年水泥缓凝剂改造项目》已于2020年3月19日取得昆明市生态环境局寻甸分局的批复（昆生环寻〔2020〕10号），并于2021年8月完成了自主验收。
该项目组成见表2-27。
表2-27  50万吨/年水泥缓凝剂改造项目组成一览表
	项目分类
	项目组成
	建设内容

	主体工程
	50万t/a球
状水泥缓凝剂生产线
	本项目利用50t/h循环流化床锅炉和2条免烧砖生产线厂房，不新增占地，项目占地面积为17000m2。项目建成后年产水泥缓凝剂50万t/a。主要设置有原辅料上料工序、搅拌成型工序、蒸养工序、卸料入库工序等。

	辅助工程
	原料库
	占地面积约1590m2，位于项目东北侧，主要用于原料磷石膏临时堆放，并设置有磷石膏受料仓及计量系统

	
	成品库房
	占地面积约5896m2，堆存2.5m高，位于生产区西侧

	
	石灰筒仓
	1座，容积100m3，占地面积约为10m2，位于成球盘西侧，存放改性剂生石灰粉

	
	车间办公室
	依托原有车间办公室，建筑面积为200m2

	
	厕所
	依托原有生产车间卫生间，建筑面积为20m2

	
	给水
	依托厂区原有的供水系统

	
	排水
	项目用水由公司供水系统提供。采用雨污分流制，生产区内的初期雨水通过雨水收集沟排往雨水收集池，作为公司磷酸生产项目的生产工艺用水（泵密封用水、磷矿磨浆、磷石膏洗涤等），初期雨水不外排。废水主要为冷凝水和生活污水（洗手废水、冲厕废水），冷凝水小部分回用于成球工艺，其余通过管道进入工艺循环水池储存后回用于磷酸生产线，不外排。生产区生活污水经生活区化粪池处理后，排往公司清水池，用于磷酸生产，不外排。

	
	供电
	依托原有生产车间变压器及配电室

	
	50t/h蒸汽锅炉
	项目蒸汽依托50t/h循环流化床锅炉，燃料为褐煤，锅炉废气设置烟气氨法脱硫、烟气脱硝+布袋除尘，50m高烟囱排气筒。

	环保工程
	雨水沟及雨水收集池
	依托原有生产车间设置的150m雨水沟，雨水收集池容积为3500m3

	
	化粪池
	依托厂区原有2个化粪池，总容积为80m3，其中生活区60m3，办公区20m3，废水通过管道收集进入工艺循环水池用于磷酸生产

	
	喷雾洒水降尘设施
	锅炉干渣库设置喷水除尘，磷石膏堆场设置2套喷雾洒水降尘设施；另配置流动洒水车进行洒水除尘

	
	皮带运输、计量系统
	采用彩钢瓦全封闭

	
	原料库及成品库
	原料库及成品库均三面封闭，仅留有一个出入口

	
	双轴搅拌机
	设备机身为封闭式，下料口连接皮带输送系统

	
	石灰筒仓
	石灰筒仓产生的落料粉尘经仓顶除尘器处理后呈无组织排放

	
	50t/h循环流化床锅炉废气处置措施
	项目50t/h循环流化床锅炉烟气采用“布袋除尘器+脱硫塔+脱硝”处理后通过50m排气筒（DA007）排放。

	
	
	50吨锅炉烟囱外排口安装了污染源（烟气）自动监控系统，生产厂家为北京曼德克环境科技有限公司生产的MDK116-A型（烟气）排放连续监测系统，监测因子为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氧含量、温度、压力、流速、湿度等8个指标，运维单位为云南沁誉环保科技有限公司，50吨锅炉污染源（烟气）自动监控系统于2021年5月15日通过了验收。

	
	噪声治理
	项目生产设备合理布局，选用低噪声的设备

	
	危废暂存间
	依托厂区内现有危废暂存间，建筑面积15m2，采取了“混凝土硬化+土工膜+2mmHDPE防渗膜”进行防渗

	
	原料库和成品库房防渗
	采取了粘土铺地压实（厚度0.75m，K≤1×10-7cm/s），再在上层铺设C30混凝土（厚度300mm、抗渗等级为P8）


（2）生产工艺
现有50万吨/年球状水泥缓凝剂生产线工艺流程图见下图。


图2-5现有50万吨/年球状水泥缓凝剂生产线工艺流程图
（3）现有50万吨/年球状水泥缓凝剂生产线污染物产排情况
①废气
现有50万吨/年球状水泥缓凝剂生产线废气主要来源于生产过程中产生的粉尘和50t/h循环流化床锅炉燃烧废气。
公司50t/h循环流化床锅炉燃烧废气采用“布袋除尘器+脱硫塔+脱硝”处理后通过50m排气筒（DA007）排放。于2021年4月22日于昆明市生态环境监控中心完成联网（详见附件16），于2021年5月15日完成自主验收。
原云南常青树化工有限公司委托云南泰义检测技术有限公司每月对50t/h循环流化床锅炉DA007尾气进行自行监测。


表2-28  有组织废气检测结果单位：mg/m3
	监测点
	污染物
	自行监测数据（mg/m3）
	
	
	标准值
（mg/m3）
	评价

	
	
	2025.2
	2025.3
	2025.4
	2025.5
	2025.6
	2025.7
	2025.8
	2025.9
	2025.10
	2025.11
	2025.12
	
	

	DA007
	SO2
	117
	59
	187
	244
	158
	166
	49
	260
	205
	49
	234
	400
	达标

	
	NOx
	269
	165
	272
	121
	283
	153
	145
	159
	132
	221
	157
	400
	达标

	
	烟尘
	36.3
	66.1
	44
	45
	45
	41
	15.9
	38.3
	21.9
	28.5
	28.5
	80
	达标


根据上表监测结果可知：50t/h循环流化床锅炉在运行期间有组织废气均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）已建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。即：颗粒物≤80mg/m³，氮氧化物≤400mg/m³，二氧化硫≤400mg/m3。
现有工程皮带运输、计量系统采用彩钢瓦全封闭，下料口连接皮带输送系统；原料库三面封闭，仅留有一个出入口，成品库为四面封闭，产生粉尘在库房内沉降；石灰筒仓产生的落料粉尘经仓顶除尘器处理后呈无组织排放。根据环评报告核算，排放量为0.5t/a。根据2025年原云南常青树化工有限公司委托云南泰义检测技术有限公司对无组织颗粒物的自行监测报告，监测期间球状水泥缓凝剂生产线处于半生产状态。颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求，即颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3。
②废水
A、生活废水
现有项目未新增职工人员，生活废水经化粪池处理后回用于磷酸生产环节，不外排。
B、蒸汽冷凝水
球状水泥缓凝剂主要原料磷石膏含结晶水和游离水约20%，因此，在球状水泥缓凝剂混合成型前无需用水，当成型后送至加压蒸养工序，蒸养过程蒸汽为直接使用，在预热至保温过程将产生冷凝水，泄压时采取先倒汽、排放冷凝水，后低压排空方式进行。产生蒸汽冷凝水中污染物主要含有SS和少量氟化物，产生量为672t/d。小部分回用于成球工艺，其余通过管道进入工艺循环水池储存后回用于磷酸生产，不外排。
C、锅炉脱硫废水
项目锅炉脱硫系统采用氨水脱硫，脱硫系统运行过程中采用氨水脱硫后废水中主要成分为硫铵，该部分废水循环使用，脱硫废水循环使用约15天后，统一用泵抽至厂区磷酸二铵生产线循环使用，锅炉脱硫废水产生量约为70m³/次，废水不外排。公司厂区现有磷酸二铵生产线能满足该部分废水的消耗和循环使用。
③噪声
项目产生的噪声主要来源于搅拌机、空压机、风机、水泵、皮带输送机、站内车辆运行等生产设备产生的噪声，设备通过基础减振、封闭厂房等降噪措施来降低噪声对外界的影响。根据2025年原云南常青树化工有限公司委托云南泰义检测技术有限公司对厂界噪声的自行监测报告（检测结果详见表2-31），原云南常青树化工有限公司厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准。
④固体废物
项目运营区产生的固体废物为生活垃圾、锅炉炉渣和沉淀池沉渣。
A、生活垃圾
厂内生活垃圾产生量为39t/a，生活垃圾通过垃圾桶统一收集后，委托当地环卫部门定时清运处置。
B、锅炉炉渣
项目炉渣产生量为3711.96t/a，项目炉渣为一般固体废物，送砖厂制砖。
C、废矿物油
项目运行过程中设备维修过程中会产生一定量的废矿物油，产生量为0.45t/a，公司统一收集暂存于危险废物暂存间内，定期委托云南协快再生资源回收有限公司清运。
三、与本项目有关的环境问题
（1）监察及整改情况
根据《云南常青树化工有限公司磷石膏库环境风险隐患排查报告》（2025年7月），原云南常青树化工有限公司磷石膏库建于2005年，占地70004平方米，容量为255万m3；是云南常青树化工有限公司湿法磷酸装置的配套磷石膏处置设施，磷石膏库依托原有粘土层防渗，未采取人工防渗措施，配套截排水系统、渗滤液收集回用系统，堆存方式为干排干堆。排查中对库内磷石膏、渗滤液进行采样检测，同时对库周边3km范围内的地表水、库周边1km范围内的地下水和库周边5km范围内的农用地土壤进行布点采样检测。最终得出结论：原云南常青树化工有限公司磷石膏库环境风险为高风险。目前拟采取清空治理措施，该磷石膏库治理工程由寻甸县科学技术和工业信息化局负责实施。
（2）自行监测情况
根据以上分析，建设单位每年定期开展地下水、噪声自行监测工作，每月定期开展废气自行监测工作。根据自行监测结果，废气排放口及厂界均能达标排放，厂区土壤及地下水均能达到相应环境质量标准。
（3）污染物处置情况
根据《排污许可证执行报告（2025年年报）》和自行监测，2025年颗粒物、SO2、NOx、氨气实际排放量满足排污许可证上的许可排放量；氟化物超总量排放，主要原因为2025年第二季度新采购的磷矿氟化物含量较前期高，导致尾气氟化物含量稍高，且由于该变化未及时掌握，操作调整不当，导致氟化物非正常排放。后经调整后，第三、第四季度均恢复正常。生产废水经厂区生产废水处理站处理达标后回用于生产，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后回用于厂区生产不外排；噪声排放达标；固废处置率100%合理处置。
（4）其他情况
公司的突发环境事件应急预案备案文件已于2023年8月3日备案，备案编号为530-129-2023-038-H，且昆明隆旭达化工每年定期进行应急演练。此外，根据现场踏勘，运输道路灰尘较大，洒水降尘后容易造成路面泥泞，企业在后续建设运行过程中应加强道路清扫。




[bookmark: _Toc69399388]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状
本项目位于昆明市寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司厂区内，属于商业交通居民混合区、一般工业区，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。
（1）达标区判定
根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》可知，昆明市主城区环境空气优良率99.7%，其中优221天、良144天、轻度污染1天。与2023年相比，优级天数增加32天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准；空气优良天数比例范围为97.5%~100%，与2023年相比，各县（市）区环境空气优良天数比例均有提高。因此，2024年寻甸县属于达标区。
（2）项目区环境空气特征污染物现状监测
本项目涉及的特征因子为TSP、氟化物，本次引用《云南钟灵锌业有限责任公司环境影响后评价报告书》环境质量现状监测报告（详见附件17）中的检测数据，监测时间为2023年5月23日~5月29日，监测单位为云南健牛生物科技有限公司，监测点位为大桥村、王岗屯村、陡峰湾村。云南钟灵锌业有限责任公司位于本项目北侧340m，大桥村位于昆明隆旭达化工厂界西南侧330m、王岗屯村位于昆明隆旭达化工厂界东侧290m、陡峰湾村位于昆明隆旭达化工厂界东北侧2150m，与本项目属于同一区域，且检测时间为近3年的有效期，故本次引用可行。具体监测数据如下：
表3-1引用监测结果统计表
	采样项目
及地点结果

采样时间
	TSP（mg/m3）
	氟化物（µg/m3）

	
	大桥村
	王岗屯村
	陡峰湾村
	大桥村
	王岗屯村
	陡峰湾村

	2023.05.23
	0.051
	0.061
	0.061
	0.88
	0.96
	1.05

	2023.05.24
	0.053
	0.052
	0.063
	0.82
	0.92
	1.10

	2023.05.25
	0.057
	0.056
	0.060
	0.82
	0.92
	1.08

	2023.05.26
	0.052
	0.058
	0.061
	0.82
	0.89
	0.98

	2023.05.27
	0.055
	0.056
	0.063
	0.82
	0.96
	1.03

	2023.05.28
	0.056
	0.057
	0.061
	0.78
	0.86
	0.95

	2023.05.29
	0.056
	0.059
	0.064
	0.79
	0.85
	0.92

	标准值
	0.3
	7

	达标情况
	达标
	达标


根据引用结果可知，项目特征污染物TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，氟化物日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A标准，属于环境空气质量达标区。
综上，项目所处区域属于环境空气质量达标区。
2、地表水环境质量现状
项目区最近地表水体为穿过昆明隆旭达化工的聂鼠龙河，为牛栏江支流。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011~2030年），牛栏江规划水平年水质保护目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据《2024年度昆明市环境质量状况公报》，牛栏江与2023年相比，牛栏江干流段的四营水文站、崔家庄、七星水文站断面水质类别保持Ⅲ类不变，河口(象鼻山吊桥)断面水质类别保持II类不变。
根据寻甸县2025年第一~四季度环境质量公报，聂鼠龙河汇入牛栏江前断面水质未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质量标准，水质类别为劣Ⅴ类水，属于不达标区。
3、声环境质量现状
项目位于昆明隆旭达化工有限公司厂区内，根据《寻甸回族彝族自治县声环境功能区划分（2019-2029）》，所在区域未进行划分，属于居住、商业混合区。因此，项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
根据《2024年度昆明市环境质量状况公报》，寻甸县环境昼间等效声级平均值为46.3分贝，昼间环境噪声总体水平评价为一级（好），与2023年相比，寻甸县的区域环境昼间等效声级平均值降低。且在昆明隆旭达化工厂区厂址50m范围内无声环境保护目标，项目对周边声环境影响较小。
4、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“原则上不开展土壤环境质量现状调查，建设项目存在土壤污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以保留背景值”。
项目区土壤环境质量现状评价引用《云南常青树化工有限公司磷石膏库环境风险隐患排查报告》中2025年5月21日委托云南泰义检测有限公司对厂区东侧农用地的监测数据。具体监测数据如下：
表3-2土壤检测结果一览表单位：mg/kg
	项目
	S1（下风向）
	S2（下游）
	S3（对照）
	筛选值
	评价

	pH
	7.05
	6.76
	8.04
	6.5<pH≤7.5
	pH>7.5
	--

	砷（mg/kg）
	3.4
	3.52
	2.37
	30
	25
	低于筛选值

	镉（mg/kg）
	2.91
	2.57
	1.58
	0.3
	0.6
	高于筛选值

	铜（mg/kg）
	51
	37
	46
	100
	100
	低于筛选值

	铅（mg/kg）
	69
	51
	54
	120
	170
	低于筛选值

	汞（mg/kg）
	0.905
	0.219
	0.141
	2.4
	3.4
	低于筛选值

	镍（mg/kg）
	33
	34
	46
	100
	190
	低于筛选值

	锌
	265
	234
	128
	250
	300
	高于筛选值


根据检测数据，项目周边农田重金属隔和锌的检测浓度存在超《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的筛选值。
5、地下水环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“原则上不开展地下水环境质量现状调查，建设项目存在地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以保留背景值”。
项目区地下水环境质量现状评价采用云南常青树化工有限公司委托云南泰义检测技术有限公司于2025年对1#、2#、3#监测井的监测数据，具体监测数据见表2-27。项目区地下水监测指标均能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求；项目区地下水环境质量现状良好。

6、生态环境现状
项目位于昆明隆旭达化工有限公司厂内，不新增用地，用地性质为工业用地，项目厂址5km范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源地保护区、世界文化和自然遗产地、地质公园、森林公园、重要湿地，以及文物古迹保护单位等敏感目标。据现场踏勘，现有厂区内有人工种植绿化植被，常见动物有老鼠、麻雀等，周围无国家保护及名贵植物，未发现存在大型野生的动物，只有少量小型啮齿类动物和山雀等，未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
本项目位于昆明隆旭达化工有限公司厂区内，在昆明隆旭达厂区厂址500m范围内，有王岗屯村、大桥村、聂鼠龙村、云集村、仁德镇塘子中心幼儿园、塘子街道社区卫生服务中心，具体见表3-3。
表3-3项目大气环境保护目标
	类别
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对昆明隆旭达厂区厂址方位，距离
	相对本项目厂址方位，距离

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	大气环境
	王岗屯村
	103°16′9.025″
	25°25′32.207″
	居民住户
	约417人
	二类区
	东侧，290m
	东侧，436m

	
	大桥村
	103°15′19.374″
	25°25′34.736″
	
	约86人
	
	西南侧，330m
	西南侧，680m

	
	聂鼠龙村
	103°15′30.246″
	25°25′55.844″
	
	约675人
	
	西北侧，365m
	西北侧，583m

	
	云集村
	103°15′25.998″
	25°25′47.193″
	
	约350人
	
	西侧，130m
	西北侧，413m

	
	塘子街道
	103°15′32.151″
	25°26′4.912″
	
	约1000人
	
	西北侧，496m
	西北侧，711m

	
	仁德镇塘子中心幼儿园
	103°15′32.422″
	25°26′2.633″
	学校
	约100人
	
	西北侧，580m
	西北侧，823m

	
	塘子街道社区卫生服务中心
	103°15′36.921″
	25°25′57.225″
	医院
	约5人
	
	西北侧，383m
	西北侧615m


2、声环境
本项目位于寻甸县塘子镇昆明隆旭达化工有限公司内，在昆明隆旭达化工厂区厂址50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
根据调查，项目周边存在民井，主要功能为农灌，且项目所在厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。具体水井情况见下表。
表3-4项目周边水井情况表
	名称
	位置
	相对昆明隆旭达厂区厂址方位，距离
	相对本项目厂址方位，距离
	与项目的水力联系
	使用功能
	保护级别

	王岗屯村74号徐彩凤家水井
	103°16′4.05840″
	25°25′28.52400″
	东侧，300m
	东南侧，430m
	上游
	浣洗、浇灌
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

	聂鼠龙村老水井
	103°15′26.65440″
	25°25′51.31560″
	西北侧，445
	西北侧，680m
	下游
	农灌
	

	聂鼠龙村42号水井
	103°15′24.79320″
	25°25′46.29360″
	西北侧，400m
	西北侧，660m
	下游
	农灌
	

	聂鼠龙村31号王之前家水井
	103°15′30.81600″
	25°25′39.19800″
	西侧，160m
	西侧，440m
	下游
	农灌
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	王岗屯村74号徐彩凤家水井
	聂鼠龙村老水井
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	聂鼠龙村42号水井
	聂鼠龙村31号王之前家水井


4、地表水环境
本次改建工程不新增劳动人员，从公司内部进行调配，没有新增生活废水，也无生产废水产生。项目最近地表水体主要为穿过昆明隆旭达化工的聂鼠龙河。
表3-5地表水环境保护目标一览表
	序号
	保护目标
	特征
	与项目区距离和方位
	环境功能

	1
	聂鼠龙河
	常年有水，属牛栏江支流。河水由东向西流入牛栏江
	穿过昆明隆旭达化工厂区
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	2
	牛栏江
	常年有水
	西侧1.1km
	


5、生态环境
本项目位于寻甸塘子镇昆明隆旭达化工有限公司内，在50万吨/年球状水泥缓凝剂生产线基础上进行改建，用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、大气污染物
（一）施工期
项目施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的限值，即厂界颗粒物无组织排放浓度≤1.0mg/m3，具体指标见表3-6。
表3-6大气污染物综合排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	颗粒物
	1.0mg/m3


（二）运营期
项目运营期废气主要为生产产生的颗粒物和氟化物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，具体见表3-8。
表3-8大气污染物排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
	执行标准

	
	
	排气筒高度（m）
	二级
	
	

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	氟化物
	9.0
	15
	0.10
	0.02
	

	注：该排气筒周边200m半径范围内最高建筑为厂房，高约9.8m，可满足排气筒最低高度要求。


2、水污染物
（一）施工期
本项目施工废水经收集沉淀处理后全部回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排；施工人员不在施工场地食宿，生活污水主要是施工人员洗手废水，依托昆明隆旭达化工有限公司现有处理设施处理后回用，不外排。
（二）运营期
本次改建工程不新增劳动人员，从公司内部进行调配，没有新增生活废水，也无生产废水产生和外排。
3、噪声
（一）施工期
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体指标见表3-9。
表3-9建筑施工噪声排放标准
	噪声限值

	昼间[dB(A)]
	夜间[dB(A)]

	70
	55


（二）运营期
昆明隆旭达化工厂界运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体指标见表3-10。
表3-10工业企业厂界环境噪声排放限值
	类别
	昼间[dB(A)]
	夜间[dB(A)]

	2类
	60
	50


4、固体废弃物
（1）危险固体废物
危险固废在场内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
（2）一般固体废物
磷石膏原料在厂区贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）。

	总量
控制
指标
	总量建议控制指标：
根据本工程的具体情况、当地生态环境主管部门要求，同时结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制分析如下：
1、废水：本次改建工程不新增劳动人员，从公司内部进行调配，没有新增生活废水，也无生产废水产生和外排。因此本次改建不设废水总量控制。
2、废气
有组织废气：废气量3600万m3/a，有组织颗粒物排放量为0.27t/a、氟化物排放量为0.00027t/a。
无组织废气：项目无组织颗粒物排放量为8.803t/a、氟化物排放量为0.00774t/a。
综上，本次改建运营期废气主要为颗粒物、氟化物，其中项目颗粒物总排放量为9.073t/a、氟化物排放总量为0.00801t/a。
根据《昆明市建设项目主要污染物排放总量管理规定（试行）》（昆生环通〔2022〕42号），主要污染物重点工程减排量为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量及氨氮，本项目涉及污染物为颗粒物和氟化物，因此，本次改建不设废气总量控制。
3、固体废物
本项目固体废物处置率100%，不设总量控制指标。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	项目施工阶段不涉及土建工程，主要为设备安装等，均位于厂房内部，施工期污染物主要为施工环节产生的粉尘、施工人员生活废水、机械设备噪声及固体废物。
1、废气影响和保护措施
（1）严格管理，文明施工；
（2）施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及洒水频次；
（3）加强施工现场运输车辆管理，优化运输车辆出入场路径，运输车辆必须车身设施整洁，装载车厢完好、严密，装载货物堆码整齐，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、工漏，不得污染道路；
（4）合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。
2、噪声影响和保护措施
施工期噪声主要来源于施工机械作业噪声和施工车辆噪声，根据现场踏勘，本项目位于昆明隆旭达化工厂界内，距离项目最近的居民点为西北侧413m（位于昆明隆旭达厂界西侧130m）处的云集村，本项目周边50m范围内无声环境敏感目标。为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施：
①合理安排施工机械布置和高噪声机械设备使用时间，错峰使用；
②严禁夜间施工，若必须进行夜间作业，需按要求提前向主管部门申请，并将施工信息告知周边住户及单位；
③对于电焊机、电锯等高噪声设备在使用时安装减震垫；
④建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作。
项目施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围声环境产生长期不良的影响。

3、废水影响和保护措施
（1）施工废水经厂内排水沟进入工艺循环水池，后回用于项目施工过程及施工场地洒水抑尘。
（2）项目施工人员约3人，均不在项目区食宿，生活废水主要为施工人员清洁废水和如厕废水，主要污染物为SS。产生的生活废水依托昆明隆旭达化工有限公司现有处理设施处理后回用，不外排。
总之，本项目施工期的污水能得到妥善处理，对地表水环境影响轻微；在采取以上措施后，项目施工期废水对周围环境影响不大。
4、固体废弃物影响和保护措施
施工期的固体废物主要有包装废料、及生活垃圾。
（1）施工期的包装废料
设备安装过程产生的包装废料，主要有各种设备的包装箱、包装袋、各种废钢配件和金属管线废料等，产生的包装废料应进行充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，由建设单位运往当地管理部门指定地点进行妥善处置，不能随意丢弃。
（2）施工人员的生活垃圾
项目施工期施工人员3人，施工人员不在项目区食宿，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则施工期生活垃圾产生量为1.5kg/d。施工人员生活垃圾统一集中收集后，委托当地环卫部门定期清运处置。
综上所述，本项目施工期产生的固体废弃物在采取相应防治措施后，项目施工期固废处置率为100%，对周围环境的影响很小，且施工结束后，施工固体废物影响即终止。
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	1、废气影响和保护措施
1.1改建工程废气产排情况
本项目产生的废气主要为物料输送粉尘、混合搅拌粉尘、成品入库粉尘、成品装车粉尘、车辆物料输送粉尘、堆场扬尘。其中，投料和混合搅拌粉尘采用集气罩收集，进入布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒DA008排放，未收集部分在厂房内呈无组织排放。
石灰筒仓和水泥筒仓粉尘经滤筒负压收集后落回筒仓，其余呈无组织排放；皮带运输物料过程会产生物料输送粉尘，皮带输送机采用彩钢瓦全封闭，未收集的部分在厂房无组织排放；成品入库粉尘、成品装车粉尘、车辆物料输送粉尘、堆场扬尘均呈无组织排放。
（1）混合搅拌粉尘
项目建成后年产20万吨矿山废弃地生态修复材料、10万吨路基材料，合计30万吨/年。生产期间磷石膏以及辅料混合搅拌过程会产生颗粒物。混合废气源强核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册”的相关系数，具体见表4-1。
表4-1  3024轻质建筑材料制品制造行业系数表
	工段名称
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术
	去除效率%

	物料搅拌
	轻集料混凝土制品
	水泥、轻集料、石灰、粉煤灰等
	物料混合搅拌
	废气
	颗粒物
	kg/t-产品
	0.325
	袋式除尘
	99.7


①颗粒物
经上述计算，项目混合搅拌工序颗粒物产生量为97.5t/a。
②氟化物
氟化物在磷石膏中的存在形式包括可溶氟（如NaF）和难溶氟（如CaF2、Na2SiF6），这些氟化物在特定条件下会挥发，磷石膏中氟化物的挥发温度大约为800℃，混合搅拌过程不会产生气态氟化物。项目氟化物产生主要以伴随着物料产生的颗粒物为主，项目原料磷石膏中氟含量0.1%。
（2）投料粉尘
项目矿山废弃地生态修复材料和路基材料生产所用聚合硫酸铁加水配置后进行投料，因此，不产生粉尘。生产所消耗磷石膏、砂石骨料等需采用铲车投料，查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册”，其中未明确投料环节粉尘，综合考虑后，本次环评中投料粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粉尘产生系数0.01kg/t（卸料）进行核算。
本项目原料投料环节磷石膏投入量为235552.34t/a，砂石骨料投入量为15024.96t/a，合计250577.3t/a。项目年生产时间为7200h，则投料环节颗粒物产生量约为2.5t/a（其中磷石膏投料颗粒物产生量为1.64t/a）。
综上，项目投料和混料工序颗粒物产生量为100.01t/a、13.89kg/h，其中氟化物产生量为0.099t/a、0.014kg/h。项目在投料口上方设置集气罩（并于软帘进行四周密封围挡，投料时把一侧软帘掀开投料）进行粉尘收集；搅拌机设为全封闭，并在搅拌机出料口设置密闭性集气罩进行粉尘的收集。集气罩收集效率为90%，收集后进入布袋除尘器处理（处理效率为99.7%），处理后通过1根15m高排气筒DA008排放。
10%的粉尘无法收集，产生量为10t/a（12.50kg/h），项目原料库和生产车间为顶棚遮挡+三面围挡，并在原料库四周设置喷雾降尘系统，参考半敞开式堆场治理效率60%，故6.0t/a无组织粉尘均自然沉降，清扫收集后同袋式除尘器收尘灰一起返回原料使用，4.0t/a（0.56kg/h）呈无组织排放。具体见下表。
表4-2项目投料、混合搅拌工序粉尘排放情况表
	产污排污环节
	投料、混合搅拌

	污染物种类
	颗粒物
	氟化物
	颗粒物
	氟化物

	污染物产生量（t/a）
	90.01
	0.0891
	10
	0.0099

	污染物产生速率（kg/h）
	12.50
	0.012
	1.39
	0.0014

	污染物产生浓度（mg/m3）
	2500.14
	2.48
	/
	/

	排放形式
	有组织（DA008）
	无组织
	无组织

	治理设施
	处理能力
	5000m3/h
	/
	/

	
	收集效率
	90%
	/
	/

	
	治理工艺
	布袋除尘器
	顶棚遮挡+三面围挡，原料库四周设置喷雾降尘系统

	
	治理工艺去除率
	99.7%
	60%

	
	是否为可行技术
	是
	是

	
	污染物排放浓度（mg/m3）
	7.50
	0.0074
	/
	/

	
	污染物排放速率（kg/h）
	0.038
	0.000037
	0.56
	0.00055

	
	污染物排放量（t/a）
	0.27
	0.00027
	4
	0.004

	排放口基本情况
	排气筒高度
	15m
	/
	/

	
	排气筒内径
	0.5m
	/
	/

	
	温度
	25℃
	/
	/

	
	编号
	DA008
	/
	/

	
	类型
	一般排放口
	/
	/

	
	地理坐标
	E103°15′47.050′′
N25°25′36.884′′
	/
	/

	排放标准
	允许排放浓度（mg/m3）
	120
	9.0
	1.0
	0.02

	
	允许排放速率（kg/h）
	3.5
	0.10
	/
	/

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	/
	/


（3）物料输送粉尘
本项目物料密闭输送。根据分析，项目物料输送粉尘主要产生自磷石膏、生石灰、水泥、砂石骨料等从上料机输送至搅拌机过程，项目参照《逸散性工业颗粒物控制技术》，粒料加工厂筛选、运输和搬运的排放因子0.15kg/t（搬运量）。项目生产线位于半封闭式厂房内，皮带输送机采用彩钢瓦密闭设置，因此，隔尘效率按95%计算。项目物料输送量为276405.99t/a（其中磷石膏235552.34t/a），则无组织颗粒物产生量为41.46t/a（运输磷石膏产生量为35.33t/a），排放量为2.07t/a、0.29kg/h（运输磷石膏排放量为1.77t/a、0.25kg/h）。
磷石膏中氟含量为0.1%，则物料输送过程中无组织氟化物产生量为0.035t/a、0.0049kg/h，无组织氟化物排放量为0.0018t/a、0.00025kg/h。
（4）成品入库粉尘
参考《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2水泥产生的逸散尘排放因子中磷石膏、铁矿石、粘土等原料的卸料排放系数0.015-0.2kg/t，本次粉尘产生系数取0.02kg/t物料计算。成品总出料为30万t/a，则该出料过程粉尘产生量约6t/a，0.83kg/h。
项目成品入库工序在半封闭厂房内并拟采用喷雾系统降尘，喷雾系统降尘可沉降74%（依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中附录4取值）的粉尘，故成品入库粉尘无组织排放量为1.56t/a，0.22kg/h。
磷石膏中氟含量为0.1%，则成品入库过程中无组织氟化物产生量为0.006t/a、0.00083kg/h，无组织氟化物排放量为0.0016t/a、0.00022kg/h。
（5）原料和成品库装卸粉尘
项目原料磷石膏来源于昆明隆旭达化工有限公司湿法磷酸生产线副产品，直接通过皮带运输至原料库，因此，原料库卸料粉尘主要来源于聚合硫酸铁、砂石骨料等，用量为17428t/a；成品总产量为30万t/a。项目原料库和成品库均为半封闭式，只留有进出料口。项目改建工程物料装车、堆存等产生的扬尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，颗粒物产生量核算公式如下：
𝑃=𝑍𝐶𝑦+𝐹𝐶𝑦={𝑁𝐶×𝐷×(𝑎⁄𝑏)+2×E𝑓×𝑆}×10−3
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
𝑁𝐶指年物料运载车次（单位：车）；
D指单车平均运载量（单位：吨/车）；
(𝑎⁄𝑏)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，见附录1，本项目取0.0009，b指物料含水率概化系数，见附录2，取0.0017；
E𝑓指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米），取3.6062；
S指堆场占地面积（单位：平方米），项目聚合硫酸铁堆存面积为80m2，砂石骨料堆存占地面积为300m2、成品库占地面积为5900m2。
项目物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
𝑈𝑐=𝑃×(1−𝐶𝑚)×(1−𝑇𝑚)
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；
𝐶𝑚指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4，原料库和成品库均采取编织覆盖措施，则𝐶𝑚=86%；
𝑇𝑚指堆场类型控制效率（单位：%），项目原料库为顶棚遮挡+三面围挡，𝑇𝑚=60%；成品库为四面封闭，仅留有进出料出入口，𝑇𝑚=99%。
项目运输采用30t的载重车，经计算，原料库卸料和堆存颗粒物产生量为12.54t/a、1.74kg/h，经采取上述措施后，原料库卸料和堆存颗粒物排放量为0.7t/a、0.1kg/h。
成品库装料和堆存颗粒物产生量为243.93t/a、33.88kg/h，经采取上述措施后，成品库上料和堆存颗粒物排放量为0.34t/a、0.05kg/h。磷石膏中氟含量为0.1%，则氟化物排放量为0.00034t/a、0.00005kg/h。
（6）筒仓呼吸粉尘
项目设置3个筒仓（2个60t生石灰筒仓、1个60t水泥筒仓），粉状原料通过罐车打入筒仓的过程会产生一定的呼吸阀粉尘，主要通过呼吸阀孔排放。筒仓的排气产生的粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册，原料为水泥、轻集料、生石灰、粉煤灰等，工艺为物料输送储存过程中颗粒物产污系数为0.197kg/t产品，项目生石灰用量为20827.7t/a，水泥用量为5000.99t/a，则本项目筒仓呼吸阀粉尘产生量为5.09t/a。项目筒仓配套脉冲布袋除尘器，对呼吸阀孔排放的粉尘进行除尘净化后无组织排放于生产车间，配套的脉冲布袋除尘器，对粉尘的收集效率为100%，除尘效率为99%，筒仓内部自带滤筒负压收集设施，脉冲布袋除尘器收集的颗粒物落回筒仓。则筒仓呼吸阀粉尘经配套脉冲布袋除尘器处理后的排放量为0.05t/a，每次装罐呼吸阀孔废气平均排放时间按1h计算，年装罐次数约155次，则筒仓呼吸阀粉尘排放速率为0.33kg/h。
（7）厂内车辆运输扬尘
原料运输主要为聚合硫酸铁、砂石骨料等运至厂内，运输量为17428t/a；成品总产量为30万t/a。载重车以每辆30t估算，项目年生产300天，车间运输时间每天10h估算，约64辆/天。运输车辆为密闭型，车辆行驶中产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：
[image: 45cd14dc-8154-4c71-843d-bd8f437ef1e9]
式中：QP——汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）；
V——车辆速度（km/h），车辆限速10km/h行驶；
M——车辆载重（t/辆），汽车载重取30t；
P——道路灰尘覆盖量（kg/m2），项目场内运输道路为水泥路面，故道路灰尘覆盖量P取0.08kg/m2。
经计算，Qp=0.23kg/km·辆。
车辆在厂区内平均行驶距离取100m估算，则项目产生粉尘量约0.24t/a、0.081kg/h。
项目厂区内道路已硬化且道路采取洒水降尘措施，运输车辆加盖篷布遮盖，依据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，对于铺装道路扬尘控制措施，洒水降尘对颗粒物的控制效率为66%，则道路扬尘排放量为0.083t/a，排放速率为0.028kg/h。
表4-3项目其余工序粉尘排放情况表
	产污排污环节
	物料输送
	成品入库
	原料和成品库装卸
	筒仓
	厂内车辆运输

	
	
	
	原料库
	成品库
	
	

	污染物种类
	颗粒物
	氟化物
	颗粒物
	氟化物
	颗粒物
	颗粒物
	氟化物
	颗粒物
	颗粒物

	污染物产生量（t/a）
	41.46
	0.035
	6
	0.006
	12.54
	243.93
	0.24
	5.09
	0.24

	污染物产生速率（kg/h）
	5.76
	0.0049
	0.83
	0.00083
	1.74
	33.88
	0.034
	32.83
	0.081

	污染物产生浓度（mg/m3）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	排放形式
	无组织
	无组织
	无组织
	无组织
	无组织

	治理设施
	处理能力
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	收集效率
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100%
	/

	
	治理工艺
	生产线置于半封闭厂房内，皮带输送机采用彩钢瓦密闭
	半封闭厂房+喷雾系统降尘
	物料入库，库房顶棚遮挡+三面围挡，物料编织覆盖
	物料入库，库房四面封闭，物料编织覆盖
	脉冲布袋除尘器
	道路硬化+洒水降尘

	
	治理工艺去除率
	95%
	74%
	86%+60%
	86%+99%
	99%
	66%

	
	是否为可行技术
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	
	污染物排放浓度（mg/m3）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	污染物排放速率（kg/h）
	0.29
	0.00025
	0.22
	0.00022
	0.1
	0.05
	0.00005
	0.33
	0.028

	
	污染物排放量（t/a）
	2.07
	0.0018
	1.56
	0.0016
	0.7
	0.34
	0.00034
	0.05
	0.083

	排放标准
	允许排放浓度（mg/m3）
	1.0
	0.02
	1.0
	0.02
	1.0
	1.0
	0.02
	1.0
	1.0

	
	允许排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


1.2非正常工况设置及废气排放情况
项目运营期废气非正常排放主要考虑：搅拌混合布袋除尘器、筒仓脉冲除尘器处理效率下降至50%和生产车间喷雾降尘设施故障，造成的大气污染物非正常排放，具体如下。
表4-4非正常排放情况一览表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	处理效率%
	非正常排放速率（kg/h）
	排放口
	单次持续时间（h）
	年发生频次
	是否达标

	搅拌混合
	布袋除尘器故障
	颗粒物
	50
	6.25
	DA008
	1
	≤2
	超标

	筒仓
	脉冲除尘器故障
	颗粒物
	50
	0.35
	生产车间
	1
	≤2
	/

	生产车间
	喷雾降尘设施故障
	颗粒物
	0
	0.42
	生产车间
	1
	≤2
	/


为了进一步降低生产废气排放对周围环境空气的影响，必须杜绝项目废气的非正常排放，本次评价提出以下建议措施：
①加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、设备的正常运转。
②加强废气处理系统的日常管理和监控工作，记录废气处理系统的日常运行参数，保证废气收集装置的正常运行；
③定期检查布袋除尘器、筒仓脉冲布袋除尘器、喷雾降尘装置，保证废气处理装置的净化效率。
1.3污染物排放量核算统计
项目有组织大气污染物排放情况见表4-5。
表4-5大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/
（kg/h）
	核算年排放量
（t/a）

	1
	DA008
	颗粒物
	7.5
	0.04
	0.27

	
	
	氟化物
	0.0074
	0.000037
	0.00027

	有组织排放总计（t/a）
	颗粒物
	0.27

	
	氟化物
	0.00027


项目无组织排放情况见表4-6。
表4-6大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排
放量
（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
（mg/m3）
	

	1
	未被集气罩收集部分
	颗粒物
	顶棚遮挡+三面围挡
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	4

	
	
	氟化物
	
	
	0.02
	0.004

	2
	物料输送
	颗粒物
	生产线置于半封闭厂房内，皮带输送机采用彩钢瓦密闭
	
	1.0
	2.07

	
	
	氟化物
	
	
	0.02
	0.0018

	3
	成品入库
	颗粒物
	半封闭厂房+喷雾系统降尘
	
	1.0
	1.56

	
	
	氟化物
	
	
	0.02
	0.0016

	4
	原料库和成品库装卸
	颗粒物
	物料入库，原料库为半封闭式，成品库为封闭式，物料采用编织覆盖
	
	1.0
	1.04

	
	
	氟化物
	
	
	0.02
	0.00034

	5
	筒仓
	颗粒物
	脉冲布袋除尘器
	
	1.0
	0.05

	6
	厂内车辆运输
	颗粒物
	道路硬化+洒水降尘
	
	1.0
	0.083

	无组织排放总计（t/a）
	颗粒物
	8.803

	
	氟化物
	0.00774


项目大气污染物年排放情况见表4-7。
表4-7大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	有组织
	颗粒物
	0.27

	
	
	氟化物
	0.00027

	2
	无组织
	颗粒物
	8.803

	
	
	氟化物
	0.00774

	合计
	颗粒物
	9.073

	
	氟化物
	0.00801


1.4有组织废气达标排放分析
根据表4-2，项目在投料口上方设置集气罩（并于软帘进行四周密封围挡，投料时把一侧软帘掀开投料）进行粉尘收集；搅拌机设为全封闭，并在搅拌机出料口设置密闭性集气罩进行粉尘的收集。收集后的粉尘进入布袋除尘器处理（处理效率为99.7%），经15m高排气筒DA008（φ0.5m×15m）有组织排放。DA008的排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值，即颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3、最高允许排放速率≤3.5kg/h，氟化物最高允许排放浓度≤9.0mg/m3、最高允许排放速率≤0.10kg/h。
综上所述，项目有组织废气均能达标排放，对周边环境影响较小。
1.5无组织废气达标排放分析
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次环评利用估算模式AERSCREEN对无组织排放进行预测，项目无组织排放的污染物最大地面落地浓度距源距离为源下风向272m，无组织颗粒物最大落地浓度为0.066774mg/m3、无组织氟化物最大落地浓度为0.000055mg/m3。项目厂界无组织排放的颗粒物和氟化物均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物二级无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3、氟化物≤0.02mg/m3。
1.6废气处理措施可行性分析
（1）项目筒仓粉尘治理措施
筒仓配套了脉冲布袋除尘器，除尘器工作原理：脉冲阀一端接压缩空气包，另一端接喷吹管，脉冲阀背压室接控制阀，脉冲控制仪控制着控制阀及脉冲阀开启。当控制仪无信号输出时，控制阀的排气口被关闭，脉冲阀口处于关闭状态；当控制仪发出信号时控制排气口被打开，脉冲阀背压室外的气体泄掉压力降低，膜片两面产生压差，膜片因压差作用而产生位移，脉冲阀喷吹打开，此时压缩空气从气包通过脉冲阀经喷吹管小孔喷出（从喷吹管喷出的气体为一次风）。当高速气流通过文氏管诱导器诱导了数倍于一次风的周围空气（称为二次风）进入滤袋，造成滤袋内瞬时正压，实现清灰。项目筒仓呼吸阀产生的颗粒物经过脉冲布袋除尘器处理后可以有效减少颗粒物的排放。
（2）布袋除尘器可行性分析
布袋除尘器是一种高效的除尘设备，其去除效率通常非常高，可以达到99%以上，甚至在某些情况下可以达到99.9%以上。含尘气体通过进风口进入除尘器后，首先经过预处理装置去除大颗粒物质，以减少对滤袋的负荷。随后，气体进入滤袋室，粉尘颗粒被布袋表面的纤维层捕集并附着在布袋外表面，清洁的气体则通过布袋的微小孔隙排出。项目上料搅拌混合废气均为粉尘，参考《排污许可申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）规范规定的可行技术-布袋除尘器。
本项目粉尘采用布袋除尘器处理，属于可行技术。
（3）排气筒可行性分析
本项目上料混合粉尘通过15m排气筒排放，周边200m范围最高建筑为9.8m，满足高于周边200m范围建筑5m以上要求。排放标准满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。
（4）项目在生产和物料装卸、贮存过程中会产生无组织废气，项目生产车间采取顶棚遮挡+三面围挡措施，皮带输送机用彩钢瓦进行封闭，成品入库口设置喷雾系统降尘；汽车运输过程采用篷布遮盖，并对道路进行洒水降尘，可以有效减少颗粒物的排放。
1.7监测计划
根据以上分析，项目运营期废气排污监测计划根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）进行设置。
表4-8项目运营期废气排污监测计划
	排放类型
	监测点位
	监测指标
	最低监测频次

	有组织DA008
	排气口
	颗粒物、氟化物
	1次/年

	无组织
	厂界上风向1个点位，厂界下风向3个点位
	
	


1.8项目废气对区域环境空气及周围敏感点的影响分析
根据现场实地踏勘，项目500m范围内的敏感保护目标主要为本项目用地红线东侧436m的王岗屯村和西北侧413m的云集村，均位于项目侧风向，根据表3-1对周边保护目标的监测结果，均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目采取的布袋除尘器废气处理设施可行，且废气达标排放。
项目在采取以上污染防治措施后，项目废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值及有组织排放标准要求，对王岗屯村和云集村以及周围环境影响不大。
2、废水影响和保护措施
本项目改建工程不新增劳动人员，从厂区内现有人员进行调配，不新增生活废水；项目生产过程药剂配置用水进入产品，不产生废水；喷雾降尘用水自然蒸发。废水主要为磷石膏原料堆存过程产生的渗滤液。
项目原料磷石膏中附着水量约为21.2%，且磷石膏在原料库内堆存时间较短，暂存时间约为2天，基于上述情况，环评提出在磷石膏堆存区设置渗滤液收集池，项目磷石膏堆存区最大堆存量为4400t，根据其暂存量，环评提出设置一个容积为25m3的渗滤液收集池，产生的渗滤液通过截排水沟收集后，回用于药剂配制，不外排。
根据工程分析，项目渗滤液产生量为23.32m3/d，药剂配置用水量为72m3/d，综上，项目产生渗滤液可完全回用，对周边地表水环境无影响。
3、噪声影响和保护措施
本项目对50万吨/年球状水泥缓凝剂生产线进行改建，改建后主要生产矿山废弃地生态修复材料、路基材料。
3.1噪声源强分析
项目改建工程新增噪声源主要为皮带机、风机、布袋除尘器、喷雾降尘系统、筒仓除尘器等设备噪声。设备均安装于厂房内。噪声源强在70~85dB（A）。主要噪声源见表4-9。
表4-9项目噪声源强调查清单（室内）
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	声功率级/dB(A)
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	车间
	皮带机
	80
	50.41
	24.78
	1.2
	96
	29
	35
	68
	66.3
	66.2
	66.3
	66.8
	全天
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	45.3
	45.2
	45.3
	45.8
	1

	
	风机
	85
	26.36
	29.99
	1.2
	120
	37
	15
	67
	71.3
	71.3
	71.3
	71.3
	全天
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	50.3
	50.3
	50.3
	50.3
	1

	
	布袋除尘器
	80
	40.87
	35.79
	1.2
	108
	38
	23
	67
	65.3
	65.3
	65.3
	65.4
	全天
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	45.3
	45.2
	45.3
	45.3
	1

	
	喷雾降尘系统1
	70
	-81.2
	142.53
	1.2
	68.10
	8.52
	53.02
	10.68
	60.21
	60.25
	60.21
	60.23
	全天
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	34.21
	34.25
	34.21
	34.23
	1

	
	喷雾降尘系统2
	70
	-34.45
	115.38
	1.2
	89.42
	14.04
	9.69
	10.68
	60.22
	60.21
	60.24
	60.23
	全天
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	34.22
	34.21
	34.24
	34.23
	1

	
	喷雾降尘系统3
	70
	61.32
	9.06
	1.2
	48.16
	54.45
	15.47
	58.85
	55.60
	55.60
	55.63
	55.60
	全天
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	39.60
	39.60
	39.63
	39.60
	1

	
	筒仓除尘器
	80
	50.76
	59.58
	1.2
	31.63
	102.83
	25.05
	34.47
	65.60
	65.59
	65.61
	65.60
	全天
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	49.60
	49.59
	49.61
	49.60
	1

	
	聚合硫酸铁溶解罐（搅拌器）
	85
	51.52
	43.74
	1.2
	34.28
	44.55
	21.36
	93.91
	70.60
	70.60
	70.61
	70.59
	全天
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	54.60
	54.60
	54.60
	54.59
	1


以昆明隆旭达化工有限公司厂界中心（103.262826217,25.42674967）为坐标原点，原点以东方向为X轴正方向，原点以北方向为Y轴正方向。
3.2噪声影响分析
A、预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
B、环境数据
项目噪声环境影响预测基础数据见表4-10。
表4-10项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据

	1
	年平均风速
	m/s
	2.9

	2
	主导风向
	/
	西南风

	3
	年平均气温
	℃
	14.4

	4
	年平均相对湿度
	%
	75

	5
	大气压强
	atm
	0.94


C、厂界达标分析
采用环安NoiseSystem预测软件，昆明隆旭达化工厂界线每隔10m均匀布点的原则，通过预测模型进行计算，项目厂界噪声的最大值预测结果与达标分析见表4-11。
表4-11项目厂界噪声预测结果与达标分析一览表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	背景值（dB(A)）
	预测值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	

	东侧
	294.74
	28.86
	1.2
	昼间
	35.95
	57
	57.03
	60
	达标

	东侧
	294.74
	28.86
	1.2
	夜间
	35.95
	48
	48.26
	50
	达标

	南侧
	-43.41
	-413.16
	1.2
	昼间
	24.97
	58
	58
	60
	达标

	南侧
	-43.41
	-413.16
	1.2
	夜间
	24.97
	48
	48.02
	50
	达标

	西侧
	-282.77
	75.73
	1.2
	昼间
	28.23
	54
	54.01
	60
	达标

	西侧
	-282.77
	75.73
	1.2
	夜间
	28.23
	47
	47.06
	50
	达标

	北侧
	57.08
	196.55
	1.2
	昼间
	31.81
	56
	56.02
	60
	达标

	北侧
	57.08
	196.55
	1.2
	夜间
	31.81
	49
	49.08
	50
	达标

	厂界最大值
	186.37
	-85.45
	1.2
	昼间
	41.22
	58
	58.09
	60
	达标

	
	
	
	
	夜间
	41.22
	49
	49.67
	50
	达标



[image: fceea749-8beb-46de-8409-0d92218445a4]
图4-1  项目厂区边界噪声预测图
根据表4-9、图4-1可知，项目运营期新增生产设备噪声排放后，昆明隆旭达化工有限公司厂界噪声昼间、夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，环评提出在安装设备时在设备选型上尽量选用低噪音设备；加强维护、定期检修，保持设备运行正常，避免因设备的非正常运转造成设备噪声增大；对设备采用减振基础、采取柔性管道连接等降噪措施来有效减小噪声声强，使项目噪声对周围环境影响减小。
E、保护目标影响分析
根据现场勘查，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，最近的保护目标是位于昆明隆旭达化工厂界西侧130m，设备噪声经几何衰减后，厂界噪声昼、夜间均能达标排放，因此噪声对周边敏感点影响较小。
3.3噪声防治措施
为进一步减少项目设备噪声对周围环境的影响，环评要求做到以下几点：
①合理安排设备安放位置，尽可能利用距离进行声级衰减；
②选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。
③主要产噪设备均设置于房内，以保证厂界噪声能够达标。
④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
经采取上述措施后进一步减小本项目噪声对周围环境的影响。
3.4噪声环境影响分析
项目运营期采取的噪声防治措施主要是声源控制措施及噪声隔声措施，在做好措施后，可有效降低噪声值。本次评价厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目声环境保护目标噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，在采取了本次评价提出噪声防治措施后，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。
3.5监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测计划纳入总企业噪声监测，如下表所示：
表4-12企业噪声监测点位、监测指标及最低监测频次一览表
	监测点位
	监测指标
	最低监测频次

	东、南、西、北昆明隆旭达化工有限公司厂界外1m
	噪声
	1次/季度


4、固体废物影响和保护措施
4.1固体废物产排情况
本次改建工程不新增劳动人员，直接从厂内进行调配，不新增生活垃圾。因此，本次新增固体废物主要为布袋除尘器收尘、车间沉降粉尘、废布袋、废机油。
（1）布袋除尘器收尘
根据大气污染物源强章节核算，布袋除尘器收集的粉尘量约为89.74t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024年），为SW17可再生类废物，代码为900-010-S17，收集的粉尘全部回用生产。
（2）车间沉降粉尘
根据大气污染物源强章节核算，车间沉降粉尘清扫收集量约为310.457t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024年），为SW17可再生类废物，代码为900-010-S17，收集的粉尘全部回用生产。
（3）废布袋
布袋除尘器在使用工程中会产生少量的废布袋，产生量约为0.3t/a，对照《固体废物分类与代码目录》，为SW17可再生类废物，代码为900-011-S17，全部外售。
（4）机修废油
项目生产设备在维护保养过程中会产生一定量的机修废油，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2025年）》，机修废油属于HW08类危险废物，废物代码：900-214-08。项目机修废油经收集后暂存于昆明隆旭达化工有限公司危废暂存间，并委托已签订危废处置协议的云南协快再生资源回收有限公司处理。
根据建设单位提供资料，厂区内现有工程机修废油产生量为0.45t/a，依托的危废暂存间占地面积15m2，危废暂存间设置有“三防”设施，内部设有1个0.5m3的渗漏收集池，同时设置有管理台账，暂存的废油定期委托云南协快再生资源回收有限公司清运处理。因此，项目机修废油暂存、处置依托昆明隆旭达化工有限公司危废暂存间可行。
综上所述，项目运营期产生的所有固体废弃物均得到妥善处置，去向明确，处置率达100%，对周围环境的影响较小。
本项目固体废物产生情况见下表所示。
表4-13本项目固废污染源源强核算结果汇总表
	编号
	产生源
	固体废物名称
	属性
	类别及编码
	物理性状
	环境危险特性
	产生量t/a
	贮存方式
	用处置方式
	去向
	利用量t/a
	处置量t/a
	环境管理要求

	S1
	布袋除尘器
	粉尘
	一般固体废物
	900-010-S17
	固体
	/
	89.74
	直接回用，不贮存
	回用
	生产
	153.92
	0
	100%处置

	S2
	生产车间
	车间沉降粉尘
	
	900-010-S17
	固体
	/
	0.457
	直接回用，不贮存
	回用
	生产
	374.78
	0
	

	S3
	布袋除尘器
	废布袋
	
	900-011-S17
	固体
	/
	0.3
	不贮存
	委托处置
	外售
	0
	0.3
	

	S4
	设备维修保养
	机修废油
	危险废物
	HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08）
	液体
	T，I
	0.01
	暂存于昆明隆旭达化工有限公司危废暂存间
	委托处置
	经收集后暂存于昆明隆旭达化工有限公司危废暂存间，并委托已签订危废处置协议的云南协快再生资源回收有限公司处理
	0
	0.01
	100%处置，建立转移联单制


4.2项目固体废物贮存场所分析
（1）一般固废
一般固废管理要求应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）等中的相关要求进行一般工业固体废物管理，具体如下：
①贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；危险废物和生活垃圾不得混入一般工业固体废物储存；
②按照《一般工业固体废物管理台账制度指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）的相关要求建立环境管理台账制度，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，从而实现工业固体废物可追溯，台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。
（2）危险废物
本项目产生的废机油收集后统一分类暂存于昆明隆旭达化工危废暂存间内。昆明隆旭达化工现有危废暂存间位于磷矿石堆场南侧，占地面积15m2，危废暂存间设置有“三防”设施，采用“混凝土硬化+土工膜+2mmHDPE防渗膜”进行防渗，内部设有1个0.5m3的渗漏收集池；并安排有专人定期对所贮存的废油的容器及暂存库进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，同时设置管理台账，在废油贮存前、转移过程等均进行记录，暂存的废油定期委托云南协快再生资源回收有限公司清运处理。
另外，本环评要求昆明隆旭达化工危废暂存间在后续的运行过程中应继续满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定，具体如下：
A.危险废物贮存前应进行检验，并登记注册。
B.暂存间应留有搬运通道。
C.做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。
D.危废委托有资质单位处理过程中，应使用危废运输专用车辆，不得使用其他车辆进行运输。
E.危险废物的记录和货单在危险废物毁取后应继续保留三年。
F.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
G.建设单位应每年与有资质单位签订危废处置合同或协议。
5、地下水、土壤影响和保护措施
（1）地下水、土壤影响途径
根据《建设项目环境影响报告编制技术指南》（污染影响类）（试行），土壤和地下水不设置专项评价，本项目对周边土壤环境和地下水环境影响的类型与影响途径见表4-14。
表4-14项目土壤、地下水环境影响类型与影响途径识别表
	时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	运营期
	√
	/
	√
	/


（2）地下水、土壤环境影响源及影响因子
本项目对土壤、地下水环境的影响源及影响因子见表4-15。
表4-15建设项目土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	污染物
	备注

	厂房
	生产过程
	大气沉降
	颗粒物、氟化物
	正常状态

	
	原料库
	垂直入渗
	pH值、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、氟化物、砷和总磷
	事故状态

	
	成品贮存库
	垂直入渗
	pH值、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、氟化物、砷和总磷
	事故状态


（3）项目对土壤、地下水的影响分析
本项目为固体废物治理业，对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“152-工业固体废物（含污泥集中处置），报告表未作要求，可不开展地下水环境影响评价。对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，属“一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）废旧资源加工，再生利用”为Ⅲ类项目，为不敏感区，可不开展土壤环境影响评价。
根据项目原辅材料及工艺，本项目原料和产品均贮存在库房内，库房地面硬化，设置顶棚，不会产生淋滤液，且项目原料库、成品贮存库按照第Ⅱ类一般工业固体废物堆场进行设计，因此不会对区域地下水和土壤产生影响。
项目在建设过程中做好污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，发生渗漏造成地下水及土壤污染的可能性较小，项目运行对地下水、土壤环境的影响是可控的，从环保上来说是可接受的。
（4）分区防渗措施
根据以上分析，项目存在土壤、地下水污染源的区域主要为危险废物暂存间、原料库、产品库，因此提出厂内进行分区防渗措施，其中昆明隆旭达化工危险废物暂存间已满足重点防渗要求。由于项目所用原料为磷石膏，属于第Ⅱ类一般工业固体废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，原料库需采取相应的防渗措施。综上，本次环评提出以下措施。
表4-16  项目分区防渗情况一览表
	分区
	现状情况
	整改情况
	执行标准

	原料库磷石膏堆存区、收集池
	现状原料库内场地已采取了粘土铺地压实（厚度0.75m，K≤1×10-7cm/s），再在上层铺设C30混凝土（厚度300mm、抗渗等级为P8）
	本次改建需再铺设厚度1.5mm的高密度聚乙烯膜
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中Ⅱ类场地技术要求

	产品贮存库、生产区
	现状原料库内场地已采取了粘土铺地压实（厚度0.75m，K≤1×10-7cm/s），再在上层铺设C30混凝土（厚度300mm、抗渗等级为P8）
	/
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中Ⅰ类场地技术要求

	其他区域
	混凝土浇筑，水泥硬化
	/
	/


此外，通过加强管理，完善管理机制，建立严格的管理制度，遵守操作规程，采取以上措施后可有效避免生产废水及危险废物对土壤及地下水的污染。
（5）跟踪检测
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）要求，项目需设置土壤、地下水跟踪监测点。具体监测计划见下表。
表4-17 土壤及地下水环境跟踪监测计划表
	要素
	点位
	项目
	频次
	标准

	土壤
	厂区内原料库磷石膏堆存区旁，1个（表层土壤：0~0.5m）
	pH、铬、锌、铊、磷酸盐、氟化物
	1次/年
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600—2018）；不应高于初次监测的背景值

	地下水
	1#上游监测井（位于厂区上游东侧263m）、3#下游监测井（位于厂区下游西侧约51m）
	pH、总磷、氟化物、砷、铅、镉、汞、铬和硫酸盐
	1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；不应高于初次监测的背景值


6、生态环境影响分析
本项目位于寻甸塘子镇昆明隆旭达化工有限公司内，不新增占地，用地性质为工业用地，且周边无生态环境保护目标，因此，项目建设期和运营期均不会对区域生态环境造成较大影响。
7、环境风险
7.1风险源调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B《重点关注的危险物质及临界量》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目涉及的风险物质主要为机修废油等油类物质。项目在机械维修、设备运行中产生机修废油0.01t/a，机修废油暂存于昆明隆旭达化工有限公司现有危险废物暂存间，定期委托已签订危废处置协议的云南协快再生资源回收有限公司处理。油类物质理化性质及危险性见表4-18。
表4-18矿物油理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：矿物油

	
	英文名：paraffin

	
	危险性类别：可燃液体

	理化
性质
	外观与性状：无色透明油状黏性液体，室温下无嗅无味或略带异味，对酸、热、光都很稳定。

	
	熔点（℃）：-
	沸点（℃）：-

	
	临界温度（℃）：-
	临界压力（MPa）：-

	
	饱和蒸气压（KPa）：-
	燃烧热（KJ／mol）：-

	
	密度：0.85 g/mL at20 °C

	
	溶解性：不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于热乙醇、二硫化碳、乙醚、酯、氯仿、苯、石油醚。除蓖麻油外，与许多油脂和蜡都能混合

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：本品可燃，具窒息性。

	
	引燃温度（℃）：300
	闪点（℃）：220

	
	爆炸下限（%）：-
	爆炸上限（%）：-

	
	最小点火能（mj）：-
	最大爆炸压力(MPa)：-

	
	危险
特性
	遇明火、高热可燃

	
	禁配物
	/

	
	消防
措施
	消防人员须佩戴防毒面具、身穿全身消防服，在上风险灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	急性
毒性
	LD50：无资料。
LC50：无资料

	
	毒性
	无资料

	
	健康
危害
	侵入途径：吸入、食入；
急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激征状及慢性油脂性肺炎。有资料报告，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

	
	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风；
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防毒物渗透工作服；
手防护：戴橡胶耐油手套；
其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。

	
	急救
措施
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；
食入：饮足量温水，催吐，就医。

	贮运条件
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。出去应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。
大量泄漏：构筑位堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置


7.2环境风险Q值判断
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，确定本次项目涉及的危险物质，并且以危险物质使用情况通过和贮存情况为基础，根据导则附录C进行危险物质存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与临界量比值（Q）的定量估算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值：


式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…Qn—每种物质的临界量，t。可在HJ169-2018中附录B中查询。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100三类；并进一步结合项目行业及生产工艺（M）、危险物质及工艺系统危险性（P）、环境敏感程度（E）对项目环境风险潜势进行判断。
表4-19  项目环境风险物质总量与临界量比值（Q）结果
	危险物质名称
	危险物质类别
	项目内最大存放量（t）
	临界量（t）
	Q

	废机油
	可燃液体
	0.01
	2500
	0.000004

	合计
	/
	/
	/
	0.000004


根据上表可知，项目危险物质数量与临界量比值Q为0.000004，即Q＜1，环境风险物质存储量未超过临界量，可直接判断本项目环境风险潜势为I。
7.3评价工作等级划分
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-27确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表4-20 评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ，故不设评价等级，仅进行简单分析。
7.4可能影响途径及影响分析
根据项目风险物质调查情况，结合项目风险物质的使用、暂存情况并调研同类型项目的事故类型，确定本项目环境风险事故主要为危险废物泄漏事件。
本项目产生的危险废物在转移过程中若未做好相应防范措施，泄漏至露天外环境中，被雨水冲刷浸泡后，有毒有害物质进入附近水体，对水体造成污染；其次，危险废物丢弃、遗弃到外环境中，对丢弃、遗弃点的土壤环境造成污染影响；同时，机修废油挥发后会对周边空气环境造成污染。
7.5环境风险防范措施
为把风险事故的发生和影响降到最低限度，针对项目的生产特点，特别应注意以下几点：加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育；应配备必需的消防设施，落实安全管理责任。
[bookmark: _Toc9267]根据昆明隆旭达化工有限公司的《突发环境事件应急预案》（第四版）：
①不同种类的危险废物分别存在不同的容器中，不得混装，分区储存；危险废物暂存间粘贴危险废物标识。
②固体危险废物包装完整，不得渗漏；液体危险废物包装容器密封，有盖。
③危险废物暂存间已采取防渗、防外溢措施；危废暂存间应设置收集池、灭火器、消防沙、吸油毡、堵截物资等应急设施。
④暂存的危险废物不得超过一年，确需要延长期限的，必须报环保主管部门批准；按规范要求建立危险废物管理制度及管理台账。
⑤危险废物处置必须委托有资质的单位进行处理转移处置。
7.6突发环境事件应急预案
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞4号）等文件的要求，项目扩建后，建设单位应对企业突发环境事件应急预案进行修订并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练。项目突发环境事件应急预案按照《云南省突发环境事件应急预案管理办法》（2024年12月27日）进行编制，详见下表。
表4-21  项目突发事故应急预案内容及要求
	序号
	编制条目
	编制要点

	1
	总则
	（1）编制目的；（2）编制依据；（3）适用范围；（4）应急预案体系；（5）应急工作原则：①优先原则；②以人为本、减少危害原则；③本预案突发环境事件分级原则

	2
	公司基本情况
	（1）公司概况：①地理位置；②自然调理；③周边环境；④厂区平面分布；（2）生产工艺基本情况：①生产原辅材料消耗量及贮存量；②产品名称及产量；③生产工艺流程；④生产废弃物及储存处置情况

	3
	环境风险源及环境风险评价
	（1）主要环境风险源识别；（2）风险源事故环境影响分析：①液态泄漏事故影响分析；②固态泄漏事故影响分析；③气态系统影响分析；（3）环境事故管理：①环境事故预防措施；②环境事故发生后措施

	4
	组织机构及职责
	（1）应急组织体系；（2）指挥机构及职责：①应急救援指挥部的组成及职责；②突发事件应急处置小组

	5
	预防和预警
	（1）环境风险源控制：①液态储罐区；②固态储存区；③气态系统；④运输；（2）预警行动；（3）报警、通讯及联络方式：①报警联络方式；②内部通讯方式；③外部通讯方式

	6
	信息报告与通报
	（1）内部报告：①事故信息报告；②事故信息通报；③电话通报及联系词内容；（2）信息上报；（3）事故报告内容

	7
	应急响应与措施
	（1）分级响应机制；（2）相应程序；（3）应急措施：①泄漏事故应急措施；②中毒应急措施；③其他应急措施；（4）应急终止；（5）应急终止后的行动

	8
	后期处置
	（1）善后处置；（2）保险；（3）工作总结与评价

	9
	保障措施
	（1）通讯与信息保障；（2）应急队伍保障；（3）应急物资装备保障；（4）经费保障；（5）其他保障：①已有救援装备保障；②交通运输保障；③救援医疗保障；④治安保障

	10
	培训与演练
	（1）培训；（2）演练：①演练内容；②演练方式；（3）记录与考核

	11
	奖惩
	（1）事故应急救援工作实行奖励制；（2）事故应急救援工作实行责任追究制；

	12
	预案的评审、备案、发布和更新
	/

	13
	预案的实施和生效时间
	/

	14
	附件、术语和定义
	/

	15
	附件
	（1）应急救援通讯录；（2）中药物资装备的清单；（3）规范化格式文本；（4）关键的路线、标识和图纸；①警报系统分布及覆盖范围；②重要环节防护目标及分布图；③应急救援路线等相关分布图；④主要环境风险源分布图；（5）相关应急预案名录；（6）相关协议或备忘录

	16
	预案格式规范和要求
	（1）统一使用A4白色复印纸或胶装纸装订；（2）应急预案封面应载明编制企业名称、应急预案名称、预案版本号、备案时间、备案登记编号，预案编制时间、预案实施时间、编制单位等内容，按照预案备案登记表、备案申请表、发布页、预案目录、正文、专家评估意见等顺序依次装订；（3）批准页：应急预案必须经发布单位主要负责人批准方可发布；（4）正文使用4号仿宋字体，单倍行距


7.7环境风险评价结论及建议表
4-22  项目突发事故应急预案内容及要求
	建设项目名称
	昆明隆旭达化工有限公司磷石膏综合利用改建项目

	建设地点
	（云南）省
	（昆明）市
	（/）区
	（寻甸回族彝族自治县）县
	（/）园区

	地理坐标
	经度
	103°15′46.135′′
	纬度
	25°25′36.311′′

	主要危险物质及分布
	项目涉及的风险物质主要为机修废油等油类物质。项目在机械维修、设备运行中产生机修废油。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	（1）危险废物机修废油泄漏
本项目产生的危险废物在转移过程中若未做好相应防范措施，泄漏至露天外环境中，被雨水冲刷浸泡后，有毒有害物质进入附近水体，对水体造成污染；其次，危险废物丢弃、遗弃到外环境中，对丢弃、遗弃点的土壤环境造成污染影响；同时，机修废油挥发后会对周边空气环境造成污染。
（2）危险废物机修废油遇火
本项目生产过程的机修废油为可燃物质，遇火后造成火灾甚至爆炸，首先会对周围人群、建筑物及财产造成一定影响；其次，一旦发生火灾爆炸事故，完全燃烧的产物是CO2和H2O，不完全燃烧的产物有二甲苯和一氧化碳等气体，苯系物和CO有毒性，将对环境空气造成伴生污染；堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。
（3）废气治理设施异常
若布袋除尘器异常，会导致生产过程中废气的污染物（主要为颗粒物、氟化物）超标排放，经排气筒排放后，污染物随风向下风向飘落，对途经区域环境空气质量造成污染，落入地表后，对地表植物、土壤、水体造成污染。

	风险防范措施要求
	（1）危险废物机修废油泄漏事故风险防范措施要求
①不同种类的危险废物分别存在不同的容器中，不得混装，分区储存；危险废物暂存间粘贴危险废物标识。
②固体危险废物包装完整，不得渗漏；液体危险废物包装容器密封，有盖。
③危险废物暂存间应采用防渗、防外溢措施；危废暂存间应设置收集池、灭火器、消防沙、吸油毡、堵截物资等应急设施。
④暂存的危险废物不得超过一年，确需要延长期限的，必须报环保主管部门批准；按规范要求建立危险废物管理制度及管理台账。
⑤危险废物处置必须委托有资质的单位进行处理转移处置。
（2）火灾、爆炸事故风险防范措施要求
①易燃物品定点、分类存放，员工严禁私自储存或携带。
②不使用易燃、挥发性液体擦洗设备。
③生产厂区内严格控制火源、进入易燃易爆区域车辆安装阻火器。
（3）废气治理设施异常污染事件风险防范措施要求
①制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障及时处理。
②建立定时巡检制度，发现问题及时处理；
③制定设备检修计划，定期对设施、装置进行检修。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）


7.8环境风险评价结论及建议
通过分析，项目建成后对环境产生的风险主要表现在相关污染治理设备和必要防护设施的故障，通过采取本评价中的相关措施后，可在较大程度上避免风险的产生，同时项目建设方针对本评价提出的环境风险，建设单位应编制本项目突发环境事件应急预案，并上报昆明市生态环境局寻甸分局备案，可在较短时间内控制风险对环境的影响范围和程度，因此项目方在项目建设阶段就应充分考虑风险的发生及处理措施、方案，将可能的风险产生及影响降低到最低。
8、项目“三本账”情况
本项目改建完成后，整个厂区内污染物排放增减量见表4-23所示。
表4-23  项目“三本账”汇总一览表
	污染源
	污染物名称
	现有工程排放量（t/a）
	现有许可排放量（t/a）
	改建工程
	以新带老消减量（t/a）
	总排放量（t/a）
	增减量变化（t/a）

	
	
	
	
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）
	
	
	

	废水
	生活废水
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0

	
	生产废水
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0

	废气
	颗粒物
	0.5
	/
	90.01
	0.27
	0.5
	0.27
	+0.27

	
	氟化物
	0
	/
	0.0891
	0.00027
	0
	0.00027
	+0.00027

	固废
	布袋除尘器收尘
	0
	/
	89.74
	0
	0
	0
	0

	
	车间沉降粉尘
	0
	/
	310.457
	0
	0
	0
	0

	
	废布袋
	0
	/
	0.3
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	39
	/
	0
	0
	0
	39
	0

	
	废矿物油
	0.45
	/
	0.01
	0.01
	0
	0.46
	+0.01

	备注
	1、 固体废物所填数据为产生量。
2、 总排放量=现有工程排放量+改扩建工程排放量-以新带老消减量；
3、 项目现有工程排放量为根据原环评报告及实际情况计算；
4、增减量变化列中“+”表示在现有工程排放量基础上增加，“-”表示在现有工程排放量基础上减少。




































[bookmark: _Toc69399406][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	混合搅拌排放口（DA008）
	颗粒物、氟化物
	项目在投料口上方设置集气罩（并于软帘进行四周密封围挡，投料时把一侧软帘掀开投料）进行粉尘收集；搅拌机设为全封闭，并在搅拌机出料口设置密闭性集气罩进行粉尘的收集。集气罩收集效率为90%，收集后进入布袋除尘器处理（处理效率为99.7%），处理后通过1根15m高排气筒DA008（φ0.5m×15m）排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	物料输送
	颗粒物、氟化物
	生产线置于半封闭厂房内，皮带输送机采用彩钢瓦密闭
	

	
	成品入库
	颗粒物、氟化物
	半封闭厂房+喷雾系统降尘
	

	
	原料和成品库装卸
	颗粒物、氟化物
	物料入库，原料库房顶棚遮挡+三面围挡、成品库四面封闭，物料编织覆盖
	

	
	筒仓
	颗粒物
	配套脉冲布袋除尘器，对呼吸阀孔排放的粉尘进行除尘净化后通过自带滤筒负压收集设施落回筒仓
	

	
	场内车辆运输
	颗粒物
	道路硬化+洒水降尘
	

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级，Leq
	合理布置、部分设备设置减振基础、建筑物隔挡；加强管理，定期维护维修
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	布袋除尘器运行
	布袋除尘器收集的粉尘
	收集后回用于生产
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	生产
	车间沉降粉尘
	收集后回用于生产
	

	
	布袋除尘器运行
	废布袋
	全部外售
	

	
	机械维修
	机修废油
	经收集后暂存于昆明隆旭达化工有限公司现有危废暂存间，并委托云南协快再生资源回收有限公司处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定

	土壤及地下水
污染防治措施
	（1）做好项目废气、废水、固废污染物处置措施，严防污染物事故排放影响土壤环境；
（2）做好废机油的收集、暂存、转运工作，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行，做好转移记录，并委托云南协快再生资源回收有限公司处理。
（3）分区防渗：原料库磷石膏堆存区、收集池防渗需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中Ⅱ类场技术要求，矿山废弃地生态修复材料成品贮存库、路基材料成品贮存库、生产区防渗需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中Ⅰ类场技术要求，其他区域：采用混凝土浇筑、水泥进行硬化。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	（1）危险废物泄漏事故风险防范措施
①不同种类的危险废物分别存在不同的容器中，不得混装，分区储存；危险废物暂存间粘贴危险废物标识。
②固体危险废物包装完整，不得渗漏；液体危险废物包装容器密封，有盖。
③危险废物暂存间应采用防渗、防外溢措施；危废暂存间应设置收集池、灭火器等应急设施。
④暂存的危险废物不得超过一年，确需要延长期限的，必须报环保主管部门批准；按规范要求建立危险废物管理制度及管理台账。
⑤危险废物处置必须委托有资质的单位进行处理转移处置。
（2）火灾、爆炸事故风险防范措施
①易燃物品定点、分类存放，员工严禁私自储存或携带。
②不使用易燃、挥发性液体擦洗设备。
③生产厂区内严格控制火源、进入易燃易爆区域车辆安装阻火器。
④富氧环境内严禁动火作业。
（3）废气治理设施异常污染事件风险防范措施
①制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障及时处理。
②建立定时巡检制度，发现问题及时处理；
③制定设备检修计划，定期对设施、装置进行检修。
（4）事故应急措施
为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据突发环境事件的结果，对本项目可能造成的突发环境事件制定应急预案纲要，根据应急预案编制要求，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：
（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；
（二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；
（三）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；
（四）重要应急资源发生重大变化的；
（五）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案
作出重大调整的；
（六）其他需要修订的情况。
对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。昆明隆旭达化工有限公司应及时编制及更新《突发环境事件应急预案》，并报予行政主管部门进行备案。

	其他环境
管理要求
	1、环境管理计划
1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。
2）项目建成投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。
3）加强环保设施的管理，定期检查厂内环保设施运行情况。及时排除故障，保证环保设施正常运转。
4）危险废物的收集管理应由专人负责，分类收集。
5）运用经济、教育、行政、法律及其他手段，加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。
6）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。
2、排污许可证
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业42其他”，需进行登记管理。
3、排污口规范化设置
排污口是项目运营期污染物进入环境、污染环境的通道，强化总排口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。
项目排放口设置满足以下要求：
1）项目建成后，废气排气管附近醒目处均应树立一个环保图形标志牌。
2）项目建成后，固体废物暂存区应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌。
3）项目建成后，在较大噪声源所在处醒目位置设置环保图形标志牌。
标志牌的设置应按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995，GB15562.2-1995）以及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。
表5-1环境保护图形符合一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	[image: ]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: ]
	[image: ]
	污水排放口
	表示污水向水体排放

	3
	[image: ]
	[image: ]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	[image: ]
	[image: ]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场所

	5
	
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场所


项目排放口设置满足以下要求：
（1）污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌；本项目废气排放口应设置相应标志，并进行专人管理。
（2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。公司应遵照国家对排污口规范的要求，在“三废”及部分噪声排放点设置标志，标志的设置应完全执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。


[bookmark: _Toc69399407]
六、结论
	昆明隆旭达化工有限公司磷石膏综合利用改建项目的建设，符合国家产业政策及相关规划、选址合理。项目的建设具有明显的环境效益、经济效益和社会效益，工程实施对提高地区经济、社会发展起到积极作用。工程建设区不涉及自然保护区、世界遗产地、风景名胜区、重点文物保护单位、水源地保护区等环境敏感区，无重大环境制约因素。施工期产生的污染物经采取相应措施后对环境影响较小。项目运营期固体废物可得到妥善处置；项目废气经过采取相应措施后可做到达标排放；项目废水、噪声按要求采取减防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。总之，项目的建设不会降低当地环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则。
综上所述，本项目在严格执行国家和云南省的有关环保法规和条例，并采取本报告提出的相应的环保治理对策措施后，可实现污染物达标排放；从环境保护角度分析，本项目可行。































-174-
-173-
[bookmark: _Toc69399408][bookmark: _Toc69399409]附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量
②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0.5t/a
	
	
	0.46t/a
	0.5t/a
	0.46t/a
	+0.46t/a

	
	氟化物
	
	
	
	0.00046t/a
	
	0.00046t/a
	+0.00046t/a

	废水
	CODcr
	
	
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	

	
	NH3-N
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业
固体废物
	布袋除尘器收尘
	
	
	
	89.74t/a
	
	89.74t/a
	+89.74t/a

	
	车间沉降粉尘
	
	
	
	310.457t/a
	
	310.457t/a
	+310.457t/a

	
	废布袋
	
	
	
	0.3t/a
	
	0.3t/a
	+0.3t/a

	
	生活垃圾
	39t/a
	
	
	0
	
	39t/a
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	机修废油
	0.45t/a
	
	
	0.01t/a
	
	0.46t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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设备安装

噪声、废气

调试阶段

噪声、废气

工程验收

生活污水、生活垃圾


搅拌机
皮带输送机
矿山废弃地生态修复材料成品贮存库
原料库
皮带输送机
料仓
装载机
计量
磷石膏
皮带
粉尘
粉尘
15m高排气筒（DA008）
噪声
噪声
生石灰
生石灰筒仓
皮带输送机
计量
粉尘
仓顶除尘器
集气罩
布袋除尘器
噪声
顶棚遮挡+三面围挡+喷雾系统，无组织排放
粉尘
彩钢瓦封闭，无组织排放
粉尘
彩钢瓦封闭、无组织排放
粉尘
四面封闭+物料编织袋+喷雾系统、无组织排放


噪声
入库
聚合硫酸铁
溶解罐
水
渗滤液
截排水沟+收集池
用于药剂配置
粉尘
集气罩
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搅拌机

皮带输送机

矿山废弃地生态修

复材料成品贮存库

原料库

皮带输送机

料仓

装载机

计量

磷石膏

皮带

粉尘

粉尘

15m高排气筒

（DA008）

噪声

噪声

生石灰

生石灰

筒仓

皮带输送机

计量

粉尘

仓顶除

尘器

集气罩

布袋除尘器

噪声

顶棚遮挡+三面围挡+喷

雾系统，无组织排放

粉尘

彩钢瓦封闭，

无组织排放

粉尘

彩钢瓦封闭、

无组织排放

粉尘

四面封闭+物料

编织袋+喷雾系

统、无组织排放

噪声

入库

聚合硫酸铁

溶解罐

水

渗滤液

截排水沟+收集池

用于药

剂配置

粉尘

集气罩


砂石骨料
皮带输送机
料仓
计量
原料库
搅拌机
皮带输送机
路基材料成品贮存库
原料库
皮带输送机
料仓
装载机
计量
磷石膏
皮带
粉尘
粉尘
15m高排气筒（DA008）
噪声
噪声
生石灰
生石灰筒仓
皮带输送机
计量
粉尘
仓顶除尘器
集气罩
布袋除尘器
噪声
顶棚遮挡+三面围挡+喷雾系统，无组织排放
粉尘
彩钢瓦封闭，无组织排放
粉尘
彩钢瓦封闭、无组织排放
粉尘
四面封闭+物料编织袋+喷雾系统、无组织排放
装载机
卸料


噪声
入库
水泥
水泥筒仓
皮带输送机
计量
粉尘
仓顶除尘器
聚合硫酸铁
溶解罐
水
粉尘
集气罩
渗滤液
截排水沟+收集池
用于药剂配置
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砂石骨料

皮带输送机

料仓

计量

原料库

搅拌机

皮带输送机

路基材料成品贮

存库

原料库

皮带输送机

料仓

装载机

计量

磷石膏

皮带

粉尘

粉尘

15m高排气筒

（DA008）

噪声

噪声

生石灰

生石灰

筒仓

皮带输送机

计量

粉尘

仓顶除

尘器

集气罩

布袋除尘器

噪声

顶棚遮挡+三面围挡+喷

雾系统，无组织排放

粉尘

彩钢瓦封闭，

无组织排放

粉尘

彩钢瓦封闭、

无组织排放

粉尘

四面封闭+物料

编织袋+喷雾系

统、无组织排放

装载机

卸料

噪声

入库

水泥

水泥筒

仓

皮带输送机

计量

粉尘

仓顶除

尘器

聚合硫酸铁

溶解罐

水

粉尘

集气罩

渗滤液

截排水沟+收集池

用于药

剂配置


原料库：磷石膏
皮带输送机
料仓
装载机
计量
电石渣
皮带输送机
料仓
计量
装载机压碎
搅拌机
成球盘
蒸压笼体/蒸压小车
摆渡车
编组区
入釜牵引机
蒸压釜
出釜牵引机
出釜区
摆渡车
球状水泥缓凝剂库房
卸料平台
50t锅炉
蒸汽
粉尘、噪声
粉尘、噪声
粉尘、噪声
粉尘、噪声
噪声
噪声
噪声
噪声
布袋除尘器+脱硫塔+50m高排气筒（DA007）
冷凝水
工艺水池
少量冷凝水
噪声
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