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1、 建设项目基本情况
	建设项目名称
	寻甸熠峰建设工程有限公司搅拌站项目

	项目代码
	2603-530129-04-01-460331

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	寻甸回族彝族自治县仁德街道中桥社区

	地理坐标
	（103度18分55.590秒，25度34分54.804秒）

	国民经济
行业类别
	C3099其他非金属矿物制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业
60 石墨及其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	寻甸回族彝族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1500
	环保投资（万元）
	96.9

	环保投资占比（%）
	6.5%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：
	用地（用海）
面积（m2）
	4348m2

	专项评价设置情况
	项目专项评价判定情况如下表所示。
表1-1  项目专项评价判定表
	专项评价类比
	设置原则
	本项目情况
	是否设置专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
	项目排放废气主要为颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟等，其中苯并[a]芘为有毒有害污染物。项目500m范围内有小法古村等大气环境敏感目标，故本项目需要设置大气专项评价。
	是

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
	本项目实施雨污分流排水体制，初期雨水收集沉淀回用。车轮清洗废水循环使用不外排，食堂含油废水经油水分离器预处理后与其他办公生活污水一并进入化粪池、一体化污水处理设备处理后回用于项目绿化和降尘，不外排。因此项目不设置地表水专项评价。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。
	项目风险物质主要为柴油、废机油，最大暂存量与临界量比值（Q）=0.03344＜1，故不设环境风险专项评价。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	项目用水由市政供水管网提供。本项目不涉及此项情况。
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	项目不属于海洋工程建设项目，不向海洋排放污染物。
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


由上表可知，本项目需设置大气专项评价。

	规划情况
	规划名称：《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035）》
审批机关：昆明市人民政府
审批文件名称及文号：昆明市人民政府关于《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035）》的批复（昆政复〔2025〕12号）。

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、 与《寻甸回族彝族自治县国土空间规划（2021~2035年）》相符性分析
根据《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021~2035年）》，项目位于“一核一心、两轴三带、三区多点”的开发保护总体格局中“三区”中的综合发展区，位于“两心三带三区”生态格局中的“东部牛栏江流域生态保护修复区”。
本项目位于寻甸回族自治县仁德街道中桥社区，位于东部江湖峡谷风貌片区，项目租赁中桥社区农村集体建设用地进行建设，根据“三区三线”查询结果可知，项目用地范围不涉及占用生态红线、永久基本农田，不在城镇开发边界内，且项目已取得寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局关于本项目可不进工业园区选址的情况说明，项目的建设符合国土空间规划和用途要求。同时，建设单位承诺若后续与昆明市寻甸县国土空间总体规划发生冲突，将无条件配合昆明市寻甸县国土空间总体规划进行停产或搬迁。

	其他符合性分析
	1、 产业政策符合性分析
本项目为C3099其他非金属矿物制品制造，对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于国家产业政策鼓励类、限制类及淘汰类项目，为允许类。
且建设单位于2026年3月16日取得寻甸回族彝族自治县发展和改革局发放的投资备案证，项目代码为2603-530129-04-01-460331，因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。
2、《国家污染防治技术指导目录》(2024年，限制类和淘汰类)符合性分析
对照《国家污染防治技术指导目录》（2024年，限制类和淘汰类）中限制类和淘汰类技术，项目不涉及所列技术，具体见下表。
表1-1  《国家污染防治技术指导目录》 (2024年，限制类和淘汰类)相符合性分析
	文件内容
	项目情况
	符合性

	限制类
	技术名称：低效干式除尘技术
工艺、设施简介：该技术为利用颗粒物的重力、惯性力和离心力等机械力，采用旋风除尘、重力沉降、惯性除尘等干式除尘技术及其组合的除尘净化技术。
限制理由：除尘效率低。
豁免范围：预除尘。
	本项目燃烧器燃烧，砂石骨料烘干、筛分、提升、计量等产生的废气经过密闭管道收集后由布袋除尘处理；沥青储罐呼吸废气、沥青混凝土搅拌和出料废气经收集后由“电捕焦油器+三级活性炭吸附装置”处理。项目所采用技术不属于文件中限制类别，符合要求
	符合

	
	技术名称：烟气湿法除尘脱硫一体化技术
	
	

	
	技术名称：VOCs（挥发性有机物）洗涤吸收净化技术
工艺、设施简介：该技术仅采用水、酸液、碱液洗涤吸收工业废气中VOCs后直接排放。
限制理由：对非水溶性、无酸碱反应性的VOCs无净化效果。
豁免范围：水溶性或有酸碱反应性的VOCs处理。
	
	

	
	技术名称：无控制系统或控制系统未实现对设施关键参数进行自动调节控制的燃烧、冷凝、吸附-脱附VOCs治理技术
工艺、设施简介：未对燃烧设施的辅助燃料用量、燃烧温度，冷凝设施的冷凝温度，吸附设施的吸附床层吸脱附时间和温度等关键参数进行自动调节与控制的VOCs治理技术。
限制理由：无法保证治理效果连续稳定。
限制范围：全行业新改扩建VOCs治理装置。
	
	

	淘汰类
	技术名称：正压反吸风类袋式除尘技术
工艺、设施简介：该技术为采用正压过滤和反吸风方式清灰，且无排气筒，直接排放的袋式除尘技术。
淘汰理由：易形成无组织排放，清灰能力弱，无法实现连续监测，排空高度不够。
淘汰范围：全行业烟气除尘。
	本项目燃烧器燃烧，砂石骨料烘干、筛分、提升、计量等产生的废气经过密闭管道收集后由布袋除尘处理；沥青储罐呼吸废气、沥青混凝土搅拌和出料废气经收集后由“电捕焦油器+三级活性炭吸附装置”处理。项目所采用技术不属于文件中淘汰类别，符合要求。
	符合

	
	技术名称：VOCs光催化及其组合净化技术
工艺、设施简介：该技术利用二氧化钛等光催化剂，通过紫外光、可见光激活并氧化VOCs。
淘汰理由：光催化反应速率慢、产物不明，应用于VOCs治理时处理效率低，达不到治理要求。
淘汰范围：有组织排放的VOCs治理（恶臭异味治理豁免）。
	
	

	
	技术名称：VOCs低温等离子体及其组合净化技术
工艺、设施简介：该技术利用气体分子在电场作用下产生的激发态分子、电子、离子、原子和自由基等活性物种，降解废气中有机污染物分子。
大部分挥发性有机物分子在低温等离子体场中淘汰理由：降解矿化不完全；目前低温等离子体净化设施普遍存在装机功率不足、反应时间不充分、处理效率低等问题；分解产物不明、生成臭氧等二次污染物。
淘汰范围：全行业VOCs治理（恶臭异味治理豁免）。
	
	

	
	技术名称：VOCs光解（光氧化）及其组合净化技术
工艺、设施简介：该技术利用污染物分子吸收短波长紫外光，引发污染物分子化学键断裂，同时废气中的氧气或水分子吸收短波长紫外光后，产生包括臭氧和羟基自由基等在内的活性物种与污染物分子发生降解反应。
淘汰理由：光氧化光电转换效率低，反应装置有效光辐射能量普遍不足；应用于工业废气处理时，处理效率低；反应产物不明。
淘汰范围：全行业VOCs治理（恶臭异味治理豁免）。
	
	


综上，项目不属于《国家污染防治技术指导目录》（2024年，限制类和淘汰类）中限制类和淘汰类技术，项目所采用技术符合其要求。
2、 “昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）”符合性分析
昆明市生态环境局2024年11月12日关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知。根据生态环境分区管控查询结果，项目占地范围为寻甸回族彝族自治县一般管控单元，周边300m范围内涉及环境管控单位为寻甸回族彝族自治县一般管控单元和一般生态空间优先保护单元。
本项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性具体分析见下表。
表1-2  项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析表
	管控要求
	项目概况
	符合性

	一、昆明市生态环境管控总体要求

	空间布局约束
	1.根据《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》进行空间管控。
2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。
3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。
4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。
	项目位于寻甸回族自治县仁德街道中桥社区，根据“三区三线”查询结果可知，项目用地范围不涉及占用生态红线、永久基本农田，不在城镇开发边界内。符合《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》空间管控要求，符合《云南省牛栏江保护条例》的要求。
	符合

	
























污染物排放管控



	1.到2025年，昆明市地表水国、省控断面达到或好于III类水体比例应达到81.5%；滇池草海水质稳定达到IV类、外海水质达到IV类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。
2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到24μg/m3；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。
3.2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。
4.建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。
5.推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达90%以上。
6.滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95％以上，农村生活污水收集处理率达75％以上，畜禽粪污综合利用率达90％以上，城市生活垃圾处理率达97％以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
7.阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
8.督促指导磷石膏产生企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。
9.推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。
	1、根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，35条滇池主要入湖河道中，2条河道断流，27条河道水质类别为Ⅱ~Ⅲ类，6条河道水质类别为IV~V类，无劣V类河道，达标率96.97%，较2023年提高3个百分点。滇池全湖水质类别为IV类，营养状态为中度富营养，与2023年相比，水质类别保持不变，营养状态保持不变。本项目废水经预处理后排入昆明市第十五水质净化厂处理，不直接排入地表水，不会使老宝象河和滇池的水质恶化。
2、项目所在区域为环境空气质量达标区，产生的SO2、NOX和颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘和非甲烷总烃等污染物均达标排放。
3、不涉及。
4、项目对产生的沥青烟收集后由电捕焦油器+三级活性炭吸附装置处理后排放。
5、项目不涉及。
6、项目不涉及。
7、项目不涉及。
8、项目不涉及。
9、项目不涉及。
	
























符合

	环境风险防控
	1. 加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。
2.针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。
3.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。
4.开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。
5.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。
6.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。
	1、项目拟建危废暂存间用于危险废物的暂存，并委托有资质的单位定期清运处理。
2、项目不涉及。
3、本项目建成后，将按要求及时开展突发环境事件应急预案编制及备案工作，配备应急物资并定期开展演练。
4、项目不涉及。
5、项目雨污分流，拟建15m3的初期雨水收集池。
6、项目不涉及。
	符合

	二、与寻甸回族彝族自治县管控单元分析

	寻甸回族彝族自治县一般管控单元
	空间布局
约束
	1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。
2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。
3.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。
	1.项目不涉及。
2.项目不涉及。
3.项目不涉及。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。
2.严格用地准入，工业用地及商业用地供地前，自然资源部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。
3.禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。
4.禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。
	1.本项目为沥青混凝土生产项目，不属于“两高”行业；
2.根据现场踏勘，项目使用地块的空地，无土壤环境污染风险；
3.项目不涉及。
4.项目不涉及。
	符合

	
	环境风险
防控
	1.严格限制《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。
2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。
3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。
	1.本项目产品为沥青混凝土，不属于《环境保护综合名录》（2021 年版）中“高污染、高环境风险”产品；项目工艺和生产设备也不属于上述所列名录；
2.本项目不涉及；
3.本项目不涉及。
	符合

	寻甸回族彝族自治县一般生态空间优先保护单元
	空间布局
约束
	1.一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合相关法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。
2.暂未纳入生态保护红线的自然保护地按照相关保护地法律法规进行管理；公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省公益林管理办法》进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》（厅字〔2019〕39号）等进行管理。
	1、根据“关于寻甸熠峰建设工程有限公司搅拌站项目用地范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明”，项目用地范围与寻甸县生态保护红线不重叠，使用地块为空地，项目的建设不会降低区域的生态功能。
2、根据“寻甸林业和草原局出具项目选址意见”，项目选址范围内不涉及林地、草地。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。
2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。
3.畜禽养殖严格执行禁养区规定。对草原实行以草定蓄、草蓄平衡制度，禁止过度放牧。
	项目为沥青混凝土搅拌站建设，不涉及该条内容
	符合

	
	环境风险
防控
	执行昆明市总体要求
	/
	/


综上分析，本项目建设符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的相关要求。
3、 [bookmark: OLE_LINK1]与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析
表1-3  项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
	序号
	规范要求
	本项目实际情况
	符合性

	1
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。
	本项目不在自然保护区的核心区、缓冲区和试验区内。
	符合

	2
	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目用地不涉及风景名胜区。
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目。
	本项目不涉及饮用水源一级保护区、饮用水水源二级保护区。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。
	本项目位于寻甸回族自治县仁德街道中桥社区，不涉及水产种质资源保护区的岸线或河段范围；本项目不涉及国家湿地公园的土地。
	符合

	5
	禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	项目不属于过江基础设施项目，本项目废水处理回用，不外排，不涉及在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	符合

	6
	禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目所在区域不属于金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区、九大高原湖泊岸线一公里范围。
	符合

	7
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	本项目位于寻甸回族自治县仁德街道中桥社区，已取得寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局关于本项目可不进工业园区选址的情况说明；本项目生产沥青混凝土，仅对成品沥青进行物理配比调和，无原油炼制、高温裂解等重污染环节，不属于高污染项目。
	符合

	8
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
	本项目不属于石化、现代煤化工等产业布局规划项目；本项目不属于危险化学品生产项目。
	符合

	9
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目、高能耗、高排放项目。本项目不涉及建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。
	符合


综上所述，本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中相应要求。
4、 与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析
根据《云南省牛栏江保护条例》，牛栏江流域实行分区保护，牛栏江德泽水库坝址以上集水区域为牛栏江流域上游保护区，牛栏江德泽水库坝址以下集水区域为牛栏江流域下游保护区，本项目位于德泽水库坝址以上集水区域，属于牛栏江流域上游保护区。牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区，本项目所属流域分区分析如下：表1-4  本项目与云南省牛栏江流域分区范围分析
	保护分区
	保护区范围
	本项目情况

	水源保护核心区
	包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790米水面及沿岸外延2000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。
	项目东侧约1.8km处为牛栏江，位于牛栏江流域重点污染控制区。

	重点污染控制区
	为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000米的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。
	

	重点水源涵养区
	为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。
	


根据位置分析，本项目所在地位于牛栏江流域重点污染控制区范围内，本项目与《云南省牛栏江保护条例》规定的牛栏江流域上游保护区重点污染控制区保护要求符合性如下：
表1-5  本项目与牛栏江流域重点污染控制区保护要求符合性分析
	重点污染控制区禁止行为
	本项目情况
	符合性

	（一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；
	根据寻甸回族彝族自治县林业和草原局出具项目选址意见，项目不占用林地草地，故不会砍伐林木和破坏草地。
	符合

	（二）使用高毒、高残留农药；
	无此行为
	符合

	（三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；
	本项目实施雨污分流排水体制，初期雨水收集沉淀回用。车轮清洗废水循环使用不外排，食堂含油废水经油水分离器预处理后与其他办公生活污水一并进入化粪池、一体化污水处理设备处理后回用于项目绿化和降尘，不外排。固废处置率100%。项目不存在所列禁止行为
	符合

	（四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；
	
	

	（五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；
	
	

	（六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。
	
	

	（七）新建、扩建工业园区
	项目不属于工业园区规划建设
	符合

	（八）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目
	项目废水不外排
	符合

	（九）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓
	项目为沥青混凝土生产
	符合


综上所述，本项目位于牛栏江流域上游保护区重点污染控制区范围内，项目建设和运营不涉及重点污染控制区所禁止进行的行为，因此本项目的建设符合《云南省牛栏江保护条例》的要求。
5、 与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相符性分析
根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030）》，牛栏江流域（云南段）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区。本项目位于寻甸回族自治县仁德街道中桥社区，根据牛栏江水系功能规划图，项目属于重点污染控制区。具体分析见下表。
表1-6  建设内容与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》符合性分析
	区域
	环境保护策略
	建设内容
	符合性

	重点污染控制区
	重点污染控制区是指牛栏江水体区河岸带边界外的坝区。区域内是以经济开发活动为主，适宜人们居住的坝区。主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及嵩明县的嵩阳镇（部分）、杨桥乡（部分）、杨林镇（部分）、牛栏江镇（部分）、小街镇（部分）；寻县羊街镇（部分）、金所乡、仁德镇，塘子镇（部分）。马龙县的通泉镇、王家庄镇、月望乡、马过河镇、旧县镇；沾益县的大坡乡、菱角乡16个乡镇。重点污染控制区内的阳镇，小街镇，杨桥乡，牛栏江镇，德泽乡属于本规划的污染重点治理区。面积约为2011km2。
重点污染控制区内环境保护策略：加大污染物负荷消减力度，消除工业企业有毒有害物质污染，减少COD、TN、TP等主要污染物排放量；加强环境管理，提高环境监测能力和管理水平。
	项目生产沥青混凝土，无生产废水，生活污水经一体化污水处理设备处理后回用于绿化和降尘，不外排，初期雨水收集后回用于绿化和降尘，不外排，满足重点污染控制区内环境保护策略。
	符合

	
	根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009～2030）》中的工业园区污染源控制规划，开展杨林工业园区、寻甸特色工业园区和马龙工业园区的综合环节执法检查，清查园区内现有工业企业，对违反国家法律法规、产业政策及入园规定的企业实行关停或限期整改，建设完善污水处理设施、有毒有害固体废弃物处置设施。
	项目已取得寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局关于本项目可不进工业园区选址的情况说明，生活污水经一体化污水处理设备处理后回用于绿化和降尘，不外排，初期雨水收集后回用于绿化和降尘，不外排。产生的危废拟建危废间暂存后委托有资质的单位清运处理。
	符合


综上所述，项目选址符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030）》对重点污染控制区的水环境保护要求。
6、 与《牛栏江流域（昆明段）水环境保护规划（2011-2030）》中的污染控制区相符性分析
本项目位于寻甸回族自治县仁德街道中桥社区，根据《牛栏江（昆明段）水环境保护规划（2011-2030）》规划图叠图分析可知，本项目属于污染控制区。项目选址与《牛栏江（昆明段）水环境保护规划（2011-2030）》中对污染控制区的水环境保护策略符合性分析详见1-7。
表1-7  《牛栏江（昆明段）水环境保护规划（2011-2030）》污染控制区符合性分析
	序号
	《牛栏江流域（昆明段）水环境保护规划》条件
	本项目实际情况
	符合性

	1
	该区域内，新改扩建项目不得新增污染排放量；农村生活污水全处理；控制养殖规模，不得新建或扩大养殖小区或规模化养殖场，实施畜禽养殖污染重点控制。
	项目生产沥青混凝土，无生产废水，生活污水经一体化污水处理设备处理后回用于绿化和降尘，不外排，初期雨水收集后回用于绿化和降尘，不外排。
	符合


综上所述，项目选址符合《牛栏江流域（昆明段）水环境保护规划（2011~2030）》对污染控制区的水环境保护要求。
7、 与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》符合性分析
根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》可知，牛栏江流域（寻甸段）水环境分区范围涉及规划区干流及主要支流（前进河、羊街河、马龙河、尹武河等）河流径流区。规划区分为3个保护区：水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区。建设项目位于寻甸回族自治县仁德街道中桥社区，属于重点污染控制区。项目与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》相符性分析见下表。
表1-8  项目选址与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》对照分析
	序号
	《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》
	本项目实际情况
	符合性

	1
	加强对重点工业污染源的监督，确保牛栏江流域（寻甸段）内重点企业污水稳定达标排放并实现“零排放”，固体废弃物最大程度重复利用和安全处置，消除工业企业的环境安全隐患，确保环保设施的正常运行，杜绝工业企业偷排、漏排污染物的现象。
	无生产废水，生活污水经一体化污水处理设备处理后回用于绿化和降尘，不外排，初期雨水收集后回用于绿化和降尘，不外排。固废处置率为100%。
	符合

	2
	建设再生水回用系统、废水事故处理系统、固体废弃物处置设施、园区生态改造等工程体系，实现工业园区废水的循环利用，固体废物重复利用和安全处置。
建设再生水回用系统，污染控制区内不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目：新建工业项目废水不得排放有毒有害物质，改扩建项目不得新增COD、TN、TP排放量；新建、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。
	无生产废水，生活污水经一体化污水处理设备处理后回用于绿化和降尘，不外排，初期雨水收集后回用于绿化和降尘，不外排。固体废物处置率为100%，项目不属于高污染工业项目，项目不外排废水，不排放有毒有害物质。
	


综上所述，项目的建设符合《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》。
8、 与《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》符合性分析
表1-9  项目与《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》对照分析
	序号
	《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》
	本项目实际情况
	符合性

	1
	一、挥发性有机液体储罐：治理要求。企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀；固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备，罐内压力低于50%设计开启压力时，呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过2000umol/mol。充分考虑罐体变形或浮盘损坏、储罐附件破损等异常排放情况，鼓励对废气收集引气装置、处理装置设置冗余负荷；储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的，应进一步优化治理设施或实施深度治理；鼓励企业对内浮顶罐排气进行收集处理。储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙（除内浮顶罐边缘通气孔外）；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）应保持密闭。
	项目为沥青混凝土生产，项目对含VOCs物料（基质沥青）储存在储罐中，物料的转移、输送过程中均采用密闭设施，从源实施管控；
根据后文计算，项目主要在沥青加热、搅拌、出料过程产生废气，沥青储存时罐体为封闭，不加热情况基本不会挥发，本次不考虑设置胶罐废气收集装置。
	符合

	2
	二、挥发性有机液体装卸：治理要求。汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，推广采用密封式快速接头等。
	项目沥青等物料装卸按照标准要求采用密封快速接头方式进行装卸。
	符合

	3
	三、敞开液面逸散：治理要求。其他行业根据标准要求检测敞开液面上方VOCs浓度，确定是否采取密闭收集措施。通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少集水井、含油污水池数量。池体密闭后保持微负压状态，可采用U型管或密封膜现场检测方法排查池体内部负压情况，密封效果差的加快整治。低浓度VOCs废气收集处理，确保达标排放。
	项目物料的转移、输送过程中均采用密闭设施。项目不涉及敞开液面逸散行为。
	符合

	4
	四、泄漏检测与修复：治理要求。石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应开展LDAR工作；其他行业企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。要将VOCs收集管道、治理设施和与储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。
	项目为沥青混凝土生产，不属于石油炼制、石油化工、合成树脂等行业。对含VOCs物料（基质沥青、柴油）储存在储罐中，物料的转移、输送过程中均采用密闭设施，不考虑LDAR工作。
	符合

	5
	五、废气收集设施：治理要求。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。
	项目生产中在沥青加热、搅拌、出料过程会产生废气，产生废气通过电捕焦油器+三级活性炭吸附装置处理达标后由15m高的排气筒（DA003）排放，本次沥青储罐及搅拌缸均为密封装置，出料口设置感应式卷帘门，成品出料时全封闭作业，微负压收集出料废气，风速约9.3m/s。
	符合

	6
	七、有机废气治理设施：治理要求。新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。
加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废吸附剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。
采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。
	项目生产中在沥青加热、搅拌、出料过程会产生废气，产生废气通过电捕焦油器+三级活性炭吸附装置处理达标后由15m高的排气筒（DA003）排放，出料口设置感应式卷帘门，成品出料时全封闭作业，微负压收集出料废气。项目设置三级活性炭保证废气在吸附装置中有足够停留时间，拟采用蜂窝活性炭（碘吸附值不低于650mg/g），项目建成后购买正规厂家活性炭并提供产品质量证明材料。项目有机废气处理过程产生废活性炭经收集后及时委托有资质单位清运处置，不在项目内长时间暂存。
	符合

	7
	九、非正常工况：治理要求。企业开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气应及时收集处理，确保满足标准要求。在停工检维修阶段，环保装置、气柜、火炬等应在生产装置开车前完成检维修。企业检维修期间，当地生态环境部门可利用走航、网格化监测等方式加强监管，必要时可实施驻厂监管。石化、化工企业应加强可燃性气体的回收，火炬燃烧装置一般只用于应急处置，不作为日常大气污染处理设施；企业应按标准要求在火炬系统安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，鼓励安装热值检测仪；火炬排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。
	项目生产中在沥青加热、搅拌、出料过程会产生废气，产生废气通过电捕焦油器+三级活性炭吸附装置处理达标后由15m高的排气筒（DA003）排放，出料口设置感应式卷帘门，成品出料时全封闭作业，微负压收集出料废气。因环保措施失效、检修、更换吸附材料时，企业停止生产，确保环保措施正常运行后可恢复生产。
	符合

	8
	十、产品VOCs含量：治理要求。工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品、电子等重点行业要加大低（无）VOCs含量原辅材料的源头替代力度，加强成熟技术替代品的应用。涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等生产企业在产品出厂时应配有产品标签，注明产品名称、使用领域、施工配比以及VOCs含量等信息，提供载有详细技术信息的产品技术说明书或者产品安全数据表。含VOCs产品使用量大的国企、政府投资建设工程承建单位要自行或委托社会化检测机构进行抽检，鼓励其他企业主动委托社会化检测机构进行抽检。
	项目为沥青混凝土生产，项目对含VOCs物料（基质沥青）储存在储罐中，物料的转移、输送过程中均采用密闭设施。
	符合


综上所述，项目的建设符合《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》中相关要求。
9、 与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析
2019年9月4日，云南省生态环境厅印发了《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）。项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析见表1-10。
表1-10  项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析
	序号
	《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》
	本项目实际情况
	符合性

	1
	重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	项目生产中在沥青加热、搅拌、出料过程会产生废气，产生废气通过电捕焦油器+三级活性炭吸附装置处理达标后由15m高的排气筒（DA003）排放，出料口设置感应式卷帘门，成品出料时全封闭作业，微负压收集出料废气，风速约9.3m/s。
	符合

	2
	提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
	
	符合


综上所述，项目符合《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）中的相应要求。
10、 与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析
项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析见表1-11。
表1-11  项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析
	序号
	《昆明市大气污染防治条例》
	本项目实际情况
	符合性

	1
	禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。
	本项目为沥青混凝土生产项目，主要废气污染物为颗粒物、SO2、NOX 、非甲烷总烃、沥青烟、苯并芘。项目砂石骨料仓粉尘设置半封闭厂房+卷帘大门，卷帘大门除了物料、产品运输时打开，平时生产关闭，做到全密闭储料，同时配套喷淋降尘设施。
本项目燃烧器燃烧，砂石骨料烘干、筛分、提升、计量等产生的废气经过密闭管道收集后由布袋除尘处理；沥青储罐呼吸废气、沥青混凝土搅拌和出料废气经收集后由“电捕焦油器+三级活性炭吸附装置”处理。本项目废气均设置合理的处置措施处理达标后排放。
	符合

	2
	下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放：（一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；（二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；（三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；（四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。
	
	符合

	3
	城市人民政府应当按照有关规定划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。
在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
	本项目使用电能、柴油作为能源，不使用高污染燃料。
	符合

	4
	下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放：
（一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；
（二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；
（三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；
（四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；
（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。
	项目沥青储存在储罐、密闭管道中，物料的转移、输送过程中均采用密闭设施；储油罐采用高效密封的卧式储罐，供油到燃烧设备采用密闭管道；沥青罐加热废气由管道收集，搅拌出料口废气经集气罩负压收集后，共同进入1套“电捕焦油器+三级活性炭吸附”装置处理后由1根15m高排气筒（DA003）排放，可有效控制VOCs无组织排放。
	符合


综上所述，项目符合《昆明市大气污染防治条例》中的相关要求。
11、 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）有关规定，本项目建设内容与该标准的相符性分析结果见下表。
表1-12  项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析
	序号
	标准具体要求（摘录）
	本项目实际情况
	符合性

	1
	VOCs物料储存无组织排放控制要求：
VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、仓库中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。
盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
VOCs物料储罐应密封良好。
VOCs物料储库、仓库应为封闭式建筑，除人员、车辆、设备、物料进出时以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。
	项目对含VOCs物料（沥青）储存在储罐中，物料的转移、输送过程中均采用密闭设施，从源实施管控；通过对生产设备进行密闭。符合标准中对VOCs物料储存无组织排放控制要求。
	符合

	2
	VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求：
粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送时设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或采用密闭的包装袋、容器或者罐车进行物料转移。
	本项目涉VOCs基质沥青由密闭设施运送至生产设备，符合标准中对VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求。
	符合

	3
	含VOCs产品的使用过程：
VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法封闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	本项目沥青罐加热废气由管道收集，搅拌卸料口废气经微负压收集后，共同进入 1套“电捕焦油器+活性炭吸附”装置处理后由1根15m高排气筒（DA003）排放。
	符合

	4
	含VOCs产品的使用过程：
有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。
	沥青罐加热废气由管道收集，搅拌出料口废气经负压收集后，共同进入1套“电捕焦油器+活性炭吸附”装置处理后由1根15m高排气筒（DA003）排放。
	符合

	5
	VOCs排放控制要求：
收集的废气中NMHC初始排放速率大于等于3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。
	本项目VOCs（非甲烷总烃）初始排放速率0.055kg/h，拟建1套“电捕焦油器+活性炭吸附”装置处理沥青罐、搅拌出料产生的废气。
	符合


综上所述，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。
12、 与《云南省生态环境厅云南省交通运输厅关于加强高等级公路建设项目施工扬尘污染防治的通知》符合性分析
本项目与《云南省生态环境厅云南省交通运输厅关于加强高等级公路建设项目施工扬尘污染防治的通知》中相关防尘抑尘措施内容的符合性分析见下表。
表1-13  项目与《云南省生态环境厅云南省交通运输厅关于加强高等级公路建设项目施工扬尘污染防治的通知》符合性分析
	序号
	《通知》 中防尘抑尘措施
	本项目实际情况
	符合性

	1
	（四）合理布置沥青搅拌、混合料拌和场站。沥青搅拌场站距村庄、学校、医院及人口密集区等环境敏感目标的距离不小于300米，混合料拌和站距环境敏感目标的距离不小于200米，并应设置在当地施工季节主导风向的下风向。
	本项目为沥青混凝土生产项目，最近村庄为项目区南侧约390m处的小法古村，距离大于300米，且位于项目区上风向。
	符合


综上所述，项目符合《云南省生态环境厅云南省交通运输厅关于加强高等级公路建设项目施工扬尘污染防治的通知》要求。
13、 选址合理性分析
项目为沥青搅拌站建设项目，位于云南省昆明市寻甸县仁德街道中桥社区。根据2026年4月14日寻甸县自然资源局“三区三线查询情况”可知，项目用地范围不涉及生态保护红线、永久基本农田，位于城镇开发边界外。项目已取得寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局关于本项目可不进工业园区选址的情况说明。
项目用地范围内不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区等各类自然保护地，根据寻甸县林业和草原局出具选址意见可知，项目不涉及使用林地和草地；同时项目建设符合《云南省生态环境厅 云南省交通运输厅关于加强高等级公路建设项目施工扬尘污染防治的通知》中的相关要求。
本项目对生产中产生的废气均采取措施进行处理，做到达标排放；对产生的车轮清洗废水、初期雨水和员工生活污水等均采取措施处理后回用，不外排；噪声经过采取措施后可达标排放；固废处置率为100%。通过本次环境影响分析，项目运营过程产生的废气、废水、噪声及固体废物经环评提出的各项措施治理后，对区域环境影响可接受。
综上，项目选址合理。
14、 与周边环境相容性分析
项目位于云南省昆明市寻甸县仁德街道中桥社区，根据现场调查，项目周围50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水，最近村庄为南侧390m处的小法古村，项目周边500m无其他企业。建设单位在严格落实环评报告提出的污染防治措施做好生产管理的情况下，确保废气、噪声等污染物实现达标排放，确保废水全部回用不外排，固废处置率100%，项目的建设对区域环境影响较小。
综上所述，项目的建设与周边环境是相容。
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[bookmark: _Toc11693][bookmark: _Toc17414][bookmark: _Toc11353]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、 项目由来
根据《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》中统筹构建总体发展格局，寻甸县仁德街道作为城市经济发展核心，在后续的道路打通及翻新过程中，需要大量的沥青混凝土。根据市场调研，仁德街道内目前建有的沥青混凝土搅拌站较少，沥青混凝土市场前景较好。
寻甸熠峰建设工程有限公司租用寻甸县仁德街道中桥社区的农村集体建设用地建设“寻甸熠峰建设工程有限公司搅拌站项目”，本项目于2026年3月16日取得寻甸回族彝族自治县发展和改革局发放的投资备案证，项目代码为：2504-530129-04-01-528969。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为“C3099其他非金属矿物制品制造”。根据国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业  60 石墨及其他非金属矿物制品制造 309 ”中“其他”。按《名录》规定，本项目应当编制环境影响报告表。
为此，寻甸熠峰建设工程有限公司委托云南旭蓝环境工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后进行了实地踏勘，收集有关资料，按照环境影响评价有关技术规范，编制了《寻甸熠峰建设工程有限公司搅拌站项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
2、 本项目情况
项目名称：寻甸熠峰建设工程有限公司搅拌站项目
建设单位：寻甸熠峰建设工程有限公司
建设地点：云南省昆明市寻甸回族自治县仁德街道中桥社区
建设性质：新建
投资金额：1500万元
建设内容及规模：本项目总占地面积为4348m2。项目建设1条沥青混凝土生产线，生产规模为沥青混凝土20万t/a。同时，配套建设相关辅助设施、主体工程、公用工程、储运工程和环保工程。
项目工程组成情况见下表：
表2-1  项目工程组成一览表
	项目组成
	工程内容
	备注

	主体工程
	沥青混凝土生产线
	布置于项目地块中部，占地面积900m2，露天设置1座沥青混凝土拌合楼，主要包括冷料烘干系统、供料系统、搅拌系统、计量系统和控制系统等。
	新建

	储运工程
	砂石料仓
	位于地块北侧，占地面积1200m2，三面封闭式并设置顶棚，高7m，用于砂石料堆放和装载机输送物料。
	新建

	
	矿粉仓库
	设置1个矿粉筒仓，位于砂石料仓内，容积100m³。
	新建

	
	沥青储罐
	项目共设置3个沥青储罐，每个容积50m³，位于生产线东侧，密闭储存。每个储罐顶部均有1个呼吸口。储罐设置围堰，并进行重点防渗。
	新建

	
	柴油储罐
	设置1个柴油储罐，容积约为50m3，密闭储存，用于烘干滚筒和导热油炉加热，位于沥青罐北侧。
	新建

	辅助工程
	办公区
	建筑面积400m2，位于项目区南侧，用于日常办公生活，为双层钢混结构。
	新建

	
	地磅秤
	建筑面积30m2，位于项目办公区北侧。
	新建

	
	保安室
	建筑面积100m2，位于项目区东南侧，用于值班，为单层钢混结构。
	新建

	公用工程
	给水系统
	项目给水由市政自来水管网进行供给。
	依托

	
	排水系统
	项目雨污分流，车轮清洗废水拟建2个容积为1m³的洗车池循环使用不外排，初期雨水拟建1座15m³的收集池处理后回用于厂内洒水降尘及绿化；生活污水拟建1套处理能力为1m³/d的一体化污水处理设施处理后回用于绿化和降尘，不外排。
	新建

	
	供电系统
	由寻甸县仁德镇公共电网供应。
	依托

	
	供热
	拟建1台50万大卡的导热油炉，以柴油为燃料加热导热油后再间接对沥青加热保温。
	新建

	环保工程
	







废
气
	砂石料卸料、上料
	砂石料仓三面封闭并设置顶棚，仓内设有水喷淋装置，在卸料、物料转移和上料过程进行喷淋降尘，保持物料表面薇湿。
	新建

	
	
	燃烧器燃烧，砂石骨料烘干、筛分等
	密闭管道收集后进入布袋除尘器处理后由15m排气筒排放（DA001），布袋除尘器处理效率不低于98%，风机风量为75000m³/h。
	新建

	
	
	导热油炉烟气
	经1根15m排气筒收集排放（DA002）
	新建

	
	
	沥青加热、搅拌、出料废气
	沥青罐加热废气通过管道负压收集、搅拌出料废气设置感应式卷帘门，成品出料时全封闭作业，微负压收集出料废气，进入电捕焦油器+三级活性炭吸附装置处理后由1根15m排气筒排放（DA003），风机风量为10000m³/h。
	新建

	
	
	运输扬尘
	厂区进行水泥道路地面硬化，每天2次定期清扫路面及洒水降尘。
	新建

	
	废
水
	运输车辆轮胎清洗废水
	两个进出口处各设置1个容积为1m3车辆轮胎清洗池，清洗水循环使用定期补充，不外排。
	新建

	
	
	初期雨水
	拟建1个容积为15m3的初期雨水收集池，初期雨水沉淀处理后用于厂区绿化和洒水降尘。
	新建

	
	
	生活污水
	拟建1套容积为0.08m3的油水分离器。
	新建

	
	
	
	拟建1座容积为4m3的化粪池。
	新建

	
	
	
	拟建1套一体化污水处理设施，处理能力为1m3/d。
	新建

	
	噪
声
	生产设备及运输车辆
	高噪声设备采取基础减振、厂房隔声、定期对设备进行维护保养，风机进出口安装消音装置。
	新建

	
	固
废
	危险废物
	项目区南侧设置了1间10m2的危险废物贮存设施，用于存放产生的危险废物，危险废物贮存设施地面和四周墙裙脚采用“水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并按照要求设置规范的标识标牌。
	新建

	
	
	生活垃圾
	在厂区内设置两个带盖垃圾收集桶，用于收集生活垃圾。
	新建

	
	其
他
	防渗
	①重点防渗区：危险废物贮存设施、沥青储罐区、柴油储罐区进行重点防渗，其中危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中贮存设施污染控制要求设计：“防渗材料可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。”
②一般防渗区：隔油池、化粪池、车轮清洗池、初期雨水收集池进行一般防渗，采用“抗渗混凝土+1.5mm 厚 HDPE+环氧树脂涂料”进行防渗，即等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。
③简单防渗区：其余生产区、道路及办公区域（除绿化外）进行一般混凝土硬化。
	新建

	
	
	罐区围堰
	项目柴油罐和沥青储罐相邻，共同设置1个围堰，围堰容积不小于50m³，并按照要求进行重点防渗处理。
	新建


3、 产品方案
项目主要产品及产能见表详见表2-2。
表2-2  项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	规格
	产品产量
	备注

	1
	沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土AC13
	60000t/a
	/

	2
	
	中粒式沥青混凝土AC16
	70000t/a
	/

	3
	
	粗粒式沥青混凝土AC20
	70000t/a
	/

	合计
	200000t/a
	外售


4、 原辅材料及耗能
本项目沥青混合料生产线中，石料（粗骨料）占比62%，砂料（细骨料）占比30%，沥青占比4％，矿粉占比4%，项目原辅料使用情况见下表。
表2-3  主要原辅料情况及耗能
	序号
	名称
	单位
	用量
	比例
	最大储量
	备注

	1
	石料（粗骨料）
	t/a
	124001.2863
	62%
	1000
	存放于原料仓

	2
	砂料（细骨料）
	t/a
	60000.7884
	30%
	500
	存放于原料仓

	3
	矿粉
	t/a
	8000
	4%
	70
	存放于封闭筒仓

	4
	基质沥青
	t/a
	8000
	4%
	150
	存放于沥青罐

	5
	导热油
	t/a
	4
	/
	3
	循环使用，每3年更换一次

	6
	柴油
	t/a
	90
	/
	40
	存放于柴油罐

	7
	水
	m3/a
	5000
	/
	/
	/

	8
	电
	kw·h
	6
	/
	/
	/


主要原辅材料性质如下：
表 2-4  原料理化性质一览表
	名称
	理化性质

	砂石料
	为不同粒度规格产品，主要成品为石灰石石质，是沥青混凝土的主要骨料，碎石质量应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》（JGJ53-92）。

	沥青
	沥青是原油加工过程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的黏稠的液体、半固体或固体，主要含有可溶于三氯乙烯的烃类及非烃类衍生物，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。相对密度为1.0~ 1.25g/cm3，熔点为45~60℃，闪点≥260℃ ，沸点为230~300℃，石油沥青中还含 2%～3%的沥青碳和似碳物（黑色固体粉末），是石油沥青中分子量最大的，无毒性。它会降低石油沥青的粘结力。石油沥青中还含有蜡，它会降低石油沥青的黏结性和塑性，其在沥青组分总含量越高沥青脆性越大。同时对温度特别敏感（即温度稳定性差）。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性。

	矿粉
	为石灰石粉末，质白细，属于高活性粉料，是优质的混凝土掺合料和水泥混合材，是当今世界公认的配制高性能混凝土的重要材料。通过使用粒化高炉矿渣粉，可有效提高混凝土的抗压强度，降低混凝土的成本。同时对抑制碱骨料反应，降低水化热，减少混凝土结构早期温度裂缝，提高混凝土密实度，提高抗渗和抗侵蚀能力有明显效果。

	柴油
	柴油为轻质石油产品，主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫（2～60g/kg）、氮（<1g/kg）及添加剂组成的混合物。外观为稍有黏性的棕色液体，熔点（℃）：-18，沸点（℃）：282～338，相对密度（水=1）：0.85～0.9，燃烧性：易燃。建筑火险分级：乙，闪点（℃）：55自燃温度（℃）：引燃温度（℃）：257。危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。储运注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查通道。罐储时要有防火防爆及设置围堰等技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

	导热油
	属于“润滑剂和有关产品类(L类)，它具有润滑油的一般理化性能，导热油作为传热介质，在高温下使用，热稳定性是其主要性能。导热油通常为琥珀色室温下液体，具有矿物油特性。不同型号的导热油闪点不同，约为16°C—216°C。导热油的密度通常为0.89t/m³。导热油(30#)的自燃温度为30°C，导热油(320#)的自燃温度为320°。危险性：在正常条件下使用，导热油对人体健康不会造成大的危害。但长期或持续接触皮肤而不适当清洗，可能会导致油脂性粉刺/毛囊炎等疾病。用过的油可能包含有害杂质。若摄入，可能会导致恶心、呕吐及/或腹泻。其他性质：导热油的理化性质还与分子间的引力有关，这影响了油的蒸气压、沸点、粘度等性质。


5、 生产设备
本项目拟购进1套JD2000型强制间歇式沥青混合料搅拌设备，主要设备清单见下表：
表2-5  项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	设备参数或规格
	数量
	用途

	一、冷料系统

	1
	冷料仓
	10m³
	4个
	为砂石骨料进料仓

	2
	给料机
	2.2KW
	4台
	将冷料仓中的物料定量送出

	3
	振动马达
	160W
	2台
	疏松冷料仓物料

	4
	集料皮带输送机
	5.5KW
	1台
	集中给料机送出的物料并输送到下一环节

	5
	斜皮带喂料机
	5.5KW
	1台
	将输送机送来的物料提升送入烘干滚筒

	二、烘干系统

	1
	烘干滚筒
	2.13m×8.22m(直径×长度)
	1台
	砂石骨料烘干

	2
	压力喷射式主喷燃器
	GIANT-JZY15型
	1台
	燃料柴油喷射

	3

	螺杆式空压机
	/
	1台
	输送空气

	4
	燃油泵
	/
	1台
	燃料油输送

	三、筛分称量和搅拌系统

	1
	热料提升机
	/
	1台
	烘干后的砂石骨料提升

	2
	5层快速振动筛
	/
	1套
	烘干后的砂石骨料筛分

	3
	热料仓
	5仓23m³
	1套
	暂存筛分后的热砂石骨料

	4
	筛分料称量斗
	2000kg
	1个
	砂石骨料计量

	5
	沥青称量斗
	300kg
	1个
	沥青计量

	6
	粉料称量斗
	400kg
	1个
	矿粉计量

	8
	搅拌锅
	2000kg
	1个
	沥青混凝土搅拌混合

	四、粉料共给系统

	1
	粉料仓
	100m³
	1个
	排气口配套设置脉冲除尘器及自动清吹系

	2
	螺旋输送器
	/
	3台
	粉料输送

	五、沥青系统

	1

	沥青罐
	50m³
	3个
	基质沥青存储

	2
	沥青泵
	7.5kW 400L/min
	3台
	沥青输送

	3
	导热油炉
	50万大卡
	1台
	沥青加热

	六、成品料储存仓

	1
	双仓料仓
	60T
	1套
	沥青混凝土储存

	七、除尘系统

	1
	惯性除尘+袋式除尘
	风量75000m3/h
	1套
	烘干、提升和筛分等粉尘处理

	2
	螺旋输送器
	7.5kW
	1台
	收集粉尘输送

	八、其他设备

	1
	装载机
	/
	2台
	砂石骨料上料

	2
	电捕焦油器+三级活性炭吸附装置
	风量35000m3/h
	1套
	沥青烟气处理


6、 劳动定员及工作制度
（1）劳动定员：员工共10人，其中5人在项目内食宿。
（2）工作制度：本项目年工作300天，每天昼间8小时，夜间不生产，全年生产2400h。
7、 总平面布置
按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要将沥青混凝土生产线进行合理布局，北侧布置原料仓库（砂石骨料堆场），沥青混凝土生产线布置在场地中部，生产线和原料仓库之间为装载机上料区，装载机上料区和原料仓库均布置在三面封闭+顶棚的厂房内。矿粉筒仓位于原料仓内，危险废物贮存设施位于整个厂区南侧，有利于危险废物的收集暂存及清运处理；初期雨水收集池位于厂区东南侧，属于整个厂区地势较低处，有利于初期雨水的收集处理。
办公生活区位于场地东南侧，位于整个厂区侧上风向，生产区及办公生活区有一定的距离，即方便厂区管理又不影响工作人员的办公及生活。
项目平面布局满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。生产与生活分区明显，互不干扰、交叉，项目平面布置合理。
8、 物料平衡
根据建设单位提供的资料、生产工艺及相关行业生产经验，项目运营期物料平衡见下表。
表2-6  项目运营期物料平衡表
	投入物料名称
	投入量（t/a）
	产出物料名称
	产出量（t/a）

	沥青
	8000
	沥青混凝土
	200000

	石料
	124001.2863
	燃烧器燃烧，砂石骨料烘干、筛分等工序布袋除尘器收集的粉尘
	45.093

	砂料
	60000.7884
	矿粉仓顶布袋除尘器收集的粉尘
	0.9408

	矿粉
	8000
	电铺焦油器收集的废焦油
	0.2759

	布袋除尘器收集的粉尘
	46.0338
	吸附去除的有机物
	0.0923

	/
	/
	有组织排放的有机物
	0.039

	/
	/
	有组织排放的沥青烟
	0.0145

	/
	/
	无组织排放的有机物
	0.0057

	/
	/
	无组织排放的沥青烟
	0.0126

	/
	/
	有组织排放的粉尘
	0.92

	/
	/
	无织排组放的粉尘
	0.0685

	/
	/
	洒水降尘去除的粉尘
	0.6462

	合计
	200048.1085
	/
	200048.1085


9、水平衡分析
项目生产过程无废水产生，运营期用水主要为运输车辆车轮清洗用水、员工办公用水、降尘用水、绿化用水等。
（1） 运输车辆车轮清洗用水
项目运输车辆进出厂区时，车轮上沾有的泥土灰尘会导致运输道路扬尘的产生。
项目物料运输量约为400000t/a（原料和产品各20万t/a），运输车辆平均载重约20t，则共运输20000车次/a。参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2026）表13自动洗车（中型），运输车辆清洗用水量按0.036m3/次计，则洗车用水量为2.4m3/d（720m3/a）。拟在项目两个进出口处各设置1个容积为1m3洗车池收集运输车辆清洗废水，清洗废水循环使用，当不能满足洗车条件后用于厂区洒水降尘，不外排。清洗过程中存在一定损耗，损耗约为用水量的10％，每天定期补充损耗，补充量为0.24m3/d（72m3/a）。
（2） 生活用水
本次项目共有员工10人，其中5人在项目内食宿。食宿员工办公生活用水量根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2026）表14-城镇居民生活用水定额为100L/（人·d）计（其中食堂用水取30L/人·d天），不食宿员工办公生活用水量根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2026）表13-国家行政机构无食堂，用水定额为11m³/（人·a）。则项目员工办公生活用水量为0.683m3/d，205m3/a，产污系数取0.8，则项目员工生活污水产生量为0.546m3/d，164m3/a。其中食堂用水量为0.15m3/d、45m3/a，食堂污水量为0.12m3/d，36m3/a。
项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活废水一起经化粪池、一体化污水处理设备处理后回用于厂区绿化和洒水降尘，不外排。
（3） 降尘用水
项目运营期厂区原料仓库、装载机上料和运输道路等会产生扬尘，需定期对厂区运输道路、原料仓库和上料区等进行洒水降尘。
①原料仓库、装载机上料区
项目拟采用高压喷雾降尘系统对原料仓库、装载机上料区进行降尘，喷水量约为0.48L/h·m2，项目原料仓库和上料区面积约1200m2，平均每天喷水时间约为8h，则原料仓库和上料区降尘用水量约为4.608m3/d、1382m3/a，该部分水自然蒸发，无废水产生。
②场地降尘用水
场地包括厂区内运输道路和硬化地面，降尘面积约为800m2，《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2026）表13环境卫生管理道路场地浇洒，洒水降尘用水量按2L/m2·次，每天进行2次洒水降尘，则场地降尘用水量为3.6m3/d、720m3/a（晴天以200天计），降尘用水全部蒸发，不产生废水。
（4） 绿化用水
本项目共设置面积约为958m2的绿化，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2026）表13，园林绿化用水定额为2.6L/（m2.d）。本项目非雨天每天进行一次绿化，则绿化用水量为2.49m3/d，498m3/a（非雨天按照200天计），全部自然蒸发损耗。
（5） 初期雨水
初期雨水按下式计算：
V=ψ ×H×F
式中：V—径流雨量，m3；
ψ—径流系数，根据GB50014-2021《室外排水设计规范》，本次计算取 0.9（混凝土或沥青路面）；
H—根据寻甸县20年累计气象资料统计，项目区域最大24h最大降雨量141.9mm；
F─汇水区面积（m2），考虑场地硬化、厂区内运输道路和生产线占地面积，汇水面积约1640m2。
经计算，项目区日最大雨水产生量约为209m3/d，26m3/h。项目初期雨水仅收集前15min的雨水量，为6.5m3/次，本项目年生产300天，降雨天约100天，则初期雨水量为650m3/a。初期雨水中主要污染物为悬浮物，经拟建的初期雨水收集池收集沉淀处理后回用于厂区洒水降尘及绿化，不外排。
综上所述，用排水情况见下表所示。
表2-7  项目用水排水情况一览表
	序号
	用水项目
	用水量
	废（污）水产生量
	废（污）水排放量

	
	
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	

	1
	车辆清洗用水
	2.4
	720
	1.07
	320
	0，循环使用，定期补充

	2
	员工办公生活用水
	0.683
	205
	0.546
	164
	0，食堂含油污水经油水分离器处理后和其他生活污水排入化粪池，再经一体化污水处理设备处理后回用绿化和降尘。

	3
	原料仓、上料降尘
	4.608
	1382
	0
	0
	全部自然蒸发损耗

	
	场地降尘
	3.6
	720
	0
	0
	

	4
	绿化用水
	2.49
	498
	0
	0
	全部被植物吸收或蒸发消耗

	5
	初期雨水
	/
	/
	6.5m3/次
	650
	0，收集处理后回用于厂区洒水降尘及绿化

	注，绿化用水部分使用一体化污水处理站出水，其余使用自来水，场地仅晴天进行降尘。


项目晴天水平衡见图2-1、雨天水平衡图2-2。
[image: ]
图2-1  项目晴天水平衡图（单位m3/d）



[image: 86a1d3c9-7712-4f7e-aedd-1c15cd62e487]
图2-2  项目雨天水平衡图（单位m3/d）
10、建设进度
项目计划于2026年10月开始建设，2027年1月建成投产。
11、环保投资
项目总投资1500万元，其中环保投资96.9万元，占总投资的6.5%。
表2-8  环保投资一览表
	序号
	治理类别
	处置措施或处置设施
	投资估算
（万元）

	一、施工期

	1
	施工扬尘
	洒水降尘，运输车辆加盖篷布，建材临时覆盖
	1.5

	2
	施工废水
	1个容积为2m3临时沉淀池
	1.5

	3
	施工噪声
	选用低噪设备、合理安排施工时间等措施
	1.0

	4
	施工固废
	建筑垃圾清运、垃圾桶
	1.5

	二、运营期

	1
	沥青混凝土生产冷料烘干、提升、筛分粉尘、烘干滚筒燃烧器烟尘
	管道封闭收集经1套布袋除尘器处理后，通过1根15m高，内径1.4m排气筒排放（DA001）
	25.0

	2
	导热油炉燃烧废气
	废气由1根15m高，内径0.2m排气筒排放（DA002）
	1.5

	3
	沥青储罐呼吸废气、沥青混凝土出口废气
	沥青储罐呼吸孔废气管道收集，卸料口加装集气罩收集后进入1套电捕焦油器+三级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高，内径0.6m排气筒排放（DA003）
	20.0

	4
	矿粉筒仓粉尘
	筒仓自带布袋除尘器
	1.0

	5
	原料仓库、上料粉尘
	原料仓库和砂石料上料区三面围挡封闭，仅留一个出入口，设置顶棚及高压喷雾降尘系统
	15.0

	6
	厂区道路粉尘
	设置2台雾炮机喷雾洒水降尘
	2.0

	7
	油水分离器
	设置1个容积为0.08m³的油水分离器处理食堂含有污水
	0.1

	8
	化粪池
	设置1个容积为4m3的化粪池
	0.8

	9
	一体化污水处理设施
	拟建1套处理能力为1m3/d的一体化污水处理设备处理生活污水
	2.0

	10
	初期雨水
	1个容积10m3的初期雨水收集池
	1.5

	11
	车辆轮胎清洗废水
	拟建2个容积为1m3的废水收集沉淀池
	0.5

	12
	危险废物
	规范设置1间建筑面积10m2危险废物暂存间
	2.0

	13
	噪声
	高噪声设备采取基础减振，厂房隔声、定期对设备进行维护保养；风机进出口设置减速及限速标识等。
	4.0

	14
	环境风险
	柴油储罐及沥青储罐围堰容积不小于50m3，并按照要求进行重点防渗处理。
	6.0

	15
	地下水、土壤措施
	重点防渗区：危险废物暂存间、沥青储罐区、柴油储罐区进行重点防渗，其中危险废物贮
存设施按照《危险废物贮存污染控制标
准》（GB 18597-2023）中贮存设施污染
控制要求设计；
一般防渗区：化粪池、一体化污水处理站、初期雨水收集池进行一般防渗；
简单防渗区：其余生产区、原料仓库、道路等进行一般混凝土硬化
	8.0

	16
	绿化
	绿化面积约958m2
	2.0

	合计
	96.9




	



















工艺流程和产排污环节
	1、 施工期工艺流程及产污环节
根据项目特点，项目建设需建设沥青拌和楼、办公楼等设施，建设计划为从2026年10月开始建设，到2027年1月结束，施工期为3个月，施工人员平均为20人/d，施工人员租用附近的民房，不设施工营地，施工人员不在项目区食宿。项目施工期工艺流程及产污环节见下图。


图2-3   施工期工艺流程及产污节点图
项目施工期产生的主要污染物如下：
（1）废气：施工期大气污染物主要为施工粉尘、焊接废气、各种动力机械废气以及汽车运输尾气。
（2）废水：施工期废水主要为施工人员生活污水（主要为洗手废水）及施工废水。
（3）噪声：主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。
（4）固体废物：主要为原料仓库、办公楼及其他辅助设施建设过程中产生的建筑垃圾，设备安装调试过程中产生的包装废弃物、施工人员产生的生活垃圾。
2、 运营期工艺流程及产污环节
本项目运营期沥青混凝土生产工艺流程详见下图。
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图2-4  项目工艺流程及产污节点图
工艺流程简介及产污分析：
（1）原料运输及储存
项目所有原料均外购，砂石料均为已破碎和清洗合格的原料，厂区不进行破碎和清洗工序。砂石料由运输车辆运至厂区，采用货车自卸的方式将砂石料堆放于原料仓库内。
矿粉采用立式筒仓进行储存，矿粉经密闭罐车运输到厂区，将罐车输送管路与筒仓的进料管路相连接，通过罐车自带空压机产生的气压将罐内矿粉输送至筒仓内储存。筒仓可通过高低料位观察到仓满和缺料。
该工序主要污染物为运输扬尘、卸料、堆存粉尘，经采取原料仓库三面密闭围挡、顶喷和喷雾洒水降尘等措施后无组织排放。厂区道路定期清扫及洒水降尘等措施后，扬尘无组织排放。
（2）上料
生产时采用装载机将砂石料从原料仓库内的转运到冷料仓，该过程主要产生上料粉尘、噪声，粉尘通过三面密闭围挡、顶喷和喷雾洒水降尘等措施后无组织排放。
（3）烘干
冷料仓中的砂石骨料经给料机计量后，由皮带输送机送至烘干滚筒内烘干处理，干燥滚筒加热温度约为160℃-240℃，热源来自设备末端配套的燃烧器，采用柴油作为燃料，物料干燥采用直接干燥，即物料和燃烧后的热烟气直接接触，控制系统自动调节燃烧器的火焰大小，从而控制物料干燥效果。该过程主要产生燃料燃烧废气、烘干粉尘和噪声。
（4）筛分
烘干后的砂石料经过筛分，分离出各种粒径的砂石骨料暂存于热料仓。该过程主要产生筛分粉尘和噪声。筛分粉尘、烘干烟尘和粉尘，以及输送粉尘经密闭管道收集由一套布袋除尘器处理后由15m排气筒排放（DA001）。
（5）热料计量
热料仓内的砂石骨料的经石料计量装置计量后送入搅拌缸。此工序主要污染物为噪声。
（6）粉料计量
项目粉料主要为矿粉，储存在矿粉筒仓内，粉料筒仓底部蝶阀开启后，粉料落入密闭螺旋提升机，经螺旋提升机输送至计量斗计量。
此工序主要污染物为噪声和粉尘。筒仓自带布袋除尘器，粉尘经自带除尘器处理后经仓顶呼吸孔无组织排放。
（7）沥青配料
沥青由专用的全封闭沥青罐车将外购的石油沥青通过沥青泵输送至厂区内的沥青储罐，生产期间通过导热油炉间接对沥青储罐中的沥青进行加热，储罐中设有保温夹层，并配备全自动温度控制器，当沥青储罐内温度低于控制温度时，可以启动导热油炉，通过环绕沥青储罐的循环导热管道对沥青进行间接加热，将温度控制在恒温状态（80~90℃），从而使沥青保持在液态。需要进入搅拌缸时，对沥青进行加热升温，加热后的沥青（温度约160℃）由沥青泵输送至沥青计量斗，经计量后按一定的配比重量通过专门密闭管道送入沥青混凝土搅拌缸内与砂石骨料、分料等进行搅拌混合均匀。
此工序主要污染物为导热油炉燃烧烟气及沥青烟。导热油炉燃烧烟气经15m高排气筒排放（DA002）。在沥青储罐呼吸孔设置连接管道，沥青罐呼吸孔废气经收集后进入“电捕焦油器+三级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放（DA003）。
（8）搅拌、出料
拌和缸为全封闭结构，骨料、粉料、沥青按照计量后的配比分先后顺序投入拌和缸中进行搅拌，搅拌结束后，由开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的沥青混凝土推到等待在此的拌和缸下的沥青混凝土罐车。
此工序主要污染物为噪声、沥青烟。搅拌缸封闭设置，沥青混凝土卸料口上方设置集气罩，卸料口沥青烟经集气罩收集后与管道收集的沥青罐呼吸废气一同引至“电捕焦油器+三级活性炭吸附装置”处理后经15m高DA003排气筒。  
（9）成品运输
沥青混凝土罐车将沥青混凝土成品外运，不在厂区储存。
3、 项目生产过程主要污染工序
    项目运营期主要污染工序见下表。
表2-9  运营期主要污染工序一览表
	污染类别
	产污环节
	主要污染物
	治理措施

	废气
	砂石料卸料、堆存、上料
	颗粒物
	砂石料堆存于三面封闭式围挡及设置顶棚的原料仓库、喷雾洒水降尘

	
	矿粉筒仓废气
	颗粒物
	矿粉筒仓自带过滤器处理后无组织排放

	
	滚筒烘干、筛分、提升输送、计量
	颗粒物、SO2、NOX
	密闭管道收集，经布袋除尘器处理后经1根15m排气筒排放（DA001）

	
	厂内运输扬尘
	颗粒物
	洒水降尘

	
	导热油炉燃油废气
	颗粒物、SO2、NOX
	经1根15m排气筒排放（DA002）

	
	沥青罐加热废气、出料废气
	沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
	经管道和集气罩收集，由电捕焦油器+三级活性炭吸附处理后经1根15m排气筒排放（DA003）

	废水
	运输车辆清洗水
	SS
	车轮清洗废水经洗车池收集后循环使用，定期补充蒸发损耗水量

	
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、BOD5、动植物油等
	食堂含油污水拟建油水分离器处理，再同其他生活污水进入化粪池、一体化污水处理设备处理后回用绿化，不外排

	
	初期雨水
	SS
	经初期雨水收集沉淀池处理后回用洒水降尘及绿化

	噪声
	生产工序
	设备噪声
	基础减振、风机进出口设消音器

	固废
	布袋除尘器
	收集粉尘、废布袋
	粉尘收集后作为矿粉填料回用与生产，废布袋厂家更换回收处置

	
	导热油炉
	废导热油
	由更换厂家带走回收处置，不在厂区暂存。

	
	活性炭吸附装置
	废活性炭
	收集后及时定期委托有资质单位清运处置

	
	电捕焦油器
	废焦油
	收集后暂存于危险废物贮存设施，定期委托有资质单位清运处置

	
	柴油储罐
	储油罐油泥
	

	
	设备维护
	废机油、含油抹布、劳保用品等
	

	
	车轮清洗池及初期雨水收集池
	沉渣
	统一收集后用于周边道路修复

	
	员工生活
	生活垃圾
	垃圾桶收集后，委托环卫部门清运处置。

	
	化粪池、一体化污水处理站
	污泥
	定期委托有资质单位清掏清运处置




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目属于新建项目，根据现场踏勘调查，租用的地块为空地，无与本项目有关的污染情况及主要环境问题。




























[bookmark: _Toc23129][bookmark: _Toc16447][bookmark: _Toc196]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、 环境空气质量现状
（1）达标区判定
项目位于寻甸县回族彝族自治县仁德街道中桥社区，区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
根据昆明市生态环境局发布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》，2024年昆明市主城区外所辖的8个县（市）、区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，同时满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。因此判定项目区为环境空气质量达标区。
（2）特征污染物环境质量现状
本项目特征因子为TSP、苯并[a]芘、非甲烷总烃，委托云南天倪检测有限公司于2026年5月1日~5月7日对项目用地中心进行现状监测。现状监测结果显示，项目区域TSP、苯并[a]芘日均浓度均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，非甲烷总烃小时平均浓度达到《大气污染物综合排放标准详解》标准限值。详见大气环境专项评价。
2、 地表水环境质量状况
本项目涉及的地表水体主要为西南侧4.8km处前进河，最终汇入牛栏江。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2011-2030年）》，项目涉及河段功能区为“前进河寻甸农业用水区”：三月三水库起始至入牛栏江口，河长度10.7km，属前进河中下游段，均在寻甸县境内，主要流经仁德街道办事处，其中三月三小（一）型水库总库容302万m3，设计年供水量605万m3，主要为沿途两岸农田提供农灌用水，现状水质Ⅳ类，2030规划水平年水质保护目标为Ⅲ类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准
根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，与2023年相比，牛栏江干流段的四营水文站、崔家庄、七星水文站断面水质类别保持Ⅲ类不变；河口（象鼻山吊桥）断面水质类别保持Ⅱ类不变。
综上，项目所在区域地表水能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。
3、声环境质量状况
项目位于寻甸回族自治县仁德街道中桥社区，项目所在区域属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，2024年，昆明市寻甸县区域环境昼间等效声级平均值为46.3分贝。寻甸县区域昼间环境噪声总体水平评价为一级（好）。与2023年相比，寻甸县的区域环境昼间等效声级平均值降低。
根据调查资料和现场踏勘，项目区周边200m范围无其他在建企业及已建企业，无较大工业噪声源，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，不用开展声环境质量现状监测。
4、生态环境质量现状
项目位于寻甸回族自治县仁德街道中桥社区，根据现场踏勘，项目所在区域存在植被主要为次生植被和人工农田。项目调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动、植物。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化和自然遗产地等需要特殊保护的生态敏感目标，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点野生保护动物及特有种类存在。
5、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
（1）地下水环境质量现状
为了解项目所在区域地下水环境质量状况，本次在地下水下游布设1个地下水监测点位，作为区域地下水环境质量背景值。该地下水监测点位于东侧散户处，为散户地下水水井（灌溉用），距离本项目东侧约260m。本次评价由建设单位委托云南天倪检测有限公司于2026年5月1-2日对项目东侧265m处的水井进行检测，检测结果见表3-1。
表 3-1  地下水监测结果一览表        单位：mg/L
	监测项目
	5月1日监测结果
	5月2日监测结果
	Ⅲ类标准值
	达标情况

	PH（无量纲）
	7.5
	7.4
	6.5≤pH≤8.5
	达标

	溶解性总固体
	374
	386
	1000
	达标

	总硬度
	287
	285
	450
	达标

	耗氧量
	1.2
	1.4
	3.0
	达标

	氨氮
	0.432
	0.415
	0.50
	达标

	硝酸盐（以N计）
	0.01
	0.01
	20.0
	达标

	亚硝酸盐（以N计）
	0.003L
	0.003L
	1.00
	达标

	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.05
	达标

	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.002
	达标

	氰化物
	0.002L
	0.002L
	0.05
	达标

	氟化物
	0.17
	0.17
	1.0
	达标

	硫酸盐
	2
	3
	250
	达标

	氯化物
	2.5L
	2.5L
	250
	达标

	K+
	1.72
	1.72
	/
	/

	Na+
	2.44
	2.50
	/
	/

	Ca2+
	59.0
	56.7
	/
	/

	Mg2+
	37.7
	36.8
	/
	/

	CO32-
	5L
	5L
	/
	/

	HCO-3
	355
	365
	/
	/

	Cl-
	0.614
	0.661
	/
	/

	SO42-
	1.71
	1.81
	/
	/

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.05
	达标

	铁
	0.03L
	0.03L
	0.3
	达标

	锰
	0.01L
	0.01L
	0.10
	达标

	砷
	0.3L
	0.3L
	0.01
	达标

	汞
	0.06
	0.06
	0.001
	达标

	镉
	0.5L
	0.5L
	0.005
	达标

	铅
	2.5L
	2.5L
	3.0
	达标

	细菌总数（CFU/mL）
	ND
	ND
	100
	达标

	总大肠菌群（MPN/mL）
	ND
	ND
	3.0
	达标


项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。据监测结果得知，评价范围区内地下水各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准；因GB/T14848-2017中没有石油类的标准限值，本次评价石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值标准执行，检测结果达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（2）土壤环境质量现状
为了解项目所在区域土壤环境质量状况，本次在项目区内布设1个土壤监测点位，作为区域土壤环境质量背景值。建设单位委托云南天倪检测有限公司于2026年5月1日对项目所在地土壤环境质量进行监测。
监测点位：项目用地中心
监测频率：进行一次采样监测
执行标准：《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地标准筛选值
监测结果见表3-2。
表 3-2   土壤监测结果表
	采样点位
	项目用地中心

	日期
	2026/5/1    

	样品状态
	壤土、颗粒结构、黄色

	样品编号
	K1-1-1

	分析项目
	单位
	监测结果
	标准限值
	达标情况

	pH值
	无量纲
	6.68
	——
	——

	砷
	mg/kg
	19.6
	60a
	达标

	镉
	mg/kg
	0.64
	65
	达标

	六价铬
	mg/kg
	0.5L
	5.7
	达标

	铜
	mg/kg
	50
	18000
	达标

	铅
	mg/kg
	28
	800
	达标

	汞
	mg/kg
	0.482
	38
	达标

	镍
	mg/kg
	22
	900
	达标

	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	68
	4500
	达标

	四氯化碳
	µg/kg
	1.3L
	2.8
	达标

	氯仿
	µg/kg
	1.1L
	0.9
	达标

	氯甲烷
	µg/kg
	1.0L
	37
	达标

	1,1-二氯乙烷
	µg/kg
	1.2L
	9
	达标

	1,2-二氯乙烷
	µg/kg
	1.3L
	5
	达标

	1,1-二氯乙烯
	µg/kg
	1.0L
	66
	达标

	顺式-1,2-二氯乙烯
	µg/kg
	1.3L
	596
	达标

	反式-1,2-二氯乙烯
	µg/kg
	1.4L
	54
	达标

	二氯甲烷
	µg/kg
	1.5L
	616
	达标

	1,2-二氯丙烷
	µg/kg
	1.1L
	5
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷
	µg/kg
	1.2L
	10
	达标

	1,1,2,2-四氯乙烷
	µg/kg
	1.2L
	6.8
	达标

	四氯乙烯
	µg/kg
	1.4L
	53
	达标

	1,1,1-三氯乙烷
	µg/kg
	1.3L
	840
	达标

	1,1,2-三氯乙烷
	µg/kg
	1.2L
	2.8
	达标

	三氯乙烯
	µg/kg
	1.2L
	2.8
	达标

	1,2,3-三氯丙烷
	µg/kg
	1.2L
	0.5
	达标

	氯乙烯
	µg/kg
	1.0L
	0.43
	达标

	苯
	µg/kg
	1.9L
	4
	达标

	氯苯
	µg/kg
	1.2L
	270
	达标

	1,2-二氯苯
	µg/kg
	1.5L
	560
	达标

	1,4-二氯苯
	µg/kg
	1.5L
	20
	达标

	乙苯
	µg/kg
	1.2L
	28
	达标

	苯乙烯
	µg/kg
	1.1L
	1290
	达标

	甲苯
	µg/kg
	1.3L
	1200
	达标

	间，对-二甲苯
	µg/kg
	1.2L
	570
	达标

	邻-二甲苯
	µg/kg
	1.2L
	640
	达标

	苯胺
	mg/kg
	0.1L
	76
	达标

	硝基苯
	mg/kg
	0.09L
	260
	达标

	2-氯苯酚
	mg/kg
	0.06L
	2256
	达标

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	0.1L
	15
	达标

	苯并[a]芘
	mg/kg
	0.1L
	1.5
	达标

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	0.2L
	15
	达标

	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	0.1L
	151
	达标

	䓛
	mg/kg
	0.1L
	1293
	达标

	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	0.1L
	1.5
	达标

	茚并[1,2,3 -cd]芘
	mg/kg
	0.1L
	15
	达标

	萘
	mg/kg
	0.09L
	70
	达标

	备注：“方法检出限或最低检出限浓度＋L”表示目测定结果低于分析方法检出限或最低检出限浓度。


据监测结果得知，项目区范围内土壤环境质量中各个因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准限值。

	环境
保护
目标
	1、大气环境保护目标
详见大气环境专项评价。
2、声环境保护目标
根据现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。
3、地表水保护目标
本项目涉及的地表水体主要为北侧西南4.8km处的前进河，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类进行保护。
4、地下水保护目标
根据现场踏勘，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5、生态环境
项目区及周边300m范围内的动植物。
项目环境保护目标见表3-3。



表3-3  项目主要保护目标一览表
	保护类别
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂界方位
	相对厂界距离/m

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	

	地表水环境
	前进河
	103°16′56.28345″
	25°33′4.45619″
	河流
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类
	西南侧
	4.8km

	生态环境
	项目区及周边200m范围内的动植物。




	污染物排放控制标准
准
	一、施工期污染物排放标准
项目施工期产生的污染物主要为施工扬尘和噪声，呈无组织排放，施工扬尘执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值，标准值见下表3-4。
表3-4  颗粒物大气污染物排放浓度限值  单位：mg/m3
	污染因子
	无组织排放监控浓度限值

	颗粒物
	≤1.0


施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1排放限值，噪声限值见表3-5。
表3-5  建筑施工噪声排放限值
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	70
	55


二、运营期污染物排放标准
1、废气
①DA001排气筒
项目DA001排放DA001排放烘干滚筒燃烧器废气和砂石骨料烘干、筛分、提升等产生的废气。
砂石骨料烘干、筛分、提升等产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。
烘干滚筒属于工业炉窑中的干燥炉，执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2干燥炉二级标准限值。由于《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中未规定NOX排放限值，因此NOX排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。
经同一个排放口执行多种排放标准的污染物按严格值执行，故颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。
DA001排气筒大气污染物排放标准详见下表。
表3-6  DA001排气筒大气污染物排放标准
	污染源
	污染物项目
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	项目执行标准

	
	
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）

	DA001排气筒
	排气筒高度15m

	
	烟（粉）尘（颗粒物）
	200
	/
	120
	3.5
	120
	3.5

	
	二氧化硫
	850
	/
	/
	/
	850
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	240
	0.77
	240
	0.77

	
	烟气黑度
	1（林格曼级）
	/
	/
	1（林格曼级）

	注：根据现场调查，项目排气筒周围200m范围内最高建筑为本项目的原料仓，原料仓高度7m，无比排气筒高的建筑。


②DA002排气筒
项目导热油炉使用柴油为燃料，废气经15m高DA002排气筒排放，导热油炉也称为有机热载体锅炉，属于锅炉中的一种，因此导热油炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉大气污染物排放限值，详见下表。
表3-7  DA002排气筒大气污染物排放标准  单位：mg/m3
	污染物项目
	限值
	污染物排放监控位置

	
	燃油锅炉
	

	颗粒物
	30
	烟囱或烟道

	二氧化硫
	200
	

	氮氧化物
	250
	

	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	烟囱排放口

	注：根据现场调查，项目排气筒周围200m范围内最高建筑为本项目的本项目的原料仓，原料仓高度7m，无比排气筒高的建筑。


③DA003排气筒
沥青生产线卸料口、沥青储罐废气经收集后一同引至“电捕焦油器+三级活性炭吸附装置”处理后经15m高DA003排气筒排放。DA003排气筒主要污染物为沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃和颗粒物。DA003排气筒执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，详见下表。
表3-8  DA003排气筒大气污染物排放标准
	污染源
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率

	
	
	
	排气筒高度（m）
	速率
(kg/h)

	沥青储罐、卸料口（DA003排气筒）
	沥青烟
	75
	15
	0.18

	
	苯并[a]芘
	0.30×10-3
	15
	0.05×10-3

	
	非甲烷总烃
	120
	15
	10

	
	颗粒物
	120
	15
	3.5

	注：根据现场调查，项目排气筒周围200m范围内最高建筑为本项目的本项目的原料仓，原料仓高度7m，无比排气筒高的建筑。


（2）无组织排放
①项目产生的无组织废气主要为未收集的沥青拌合楼卸料口废气（主要污染物为非甲烷总烃、沥青烟、颗粒物、苯并[a]芘）、矿粉筒仓仓顶自带布袋除尘器处理后排放粉尘、运输扬尘、砂石料仓库、砂石料输送和上料粉尘。厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，见表3-9。
表3-9  厂界无组织排放限值       
	污染物项目
	NMHC
	苯并[a]芘
	颗粒物
	沥青烟

	排放限值
	4.0mg/m3
	0.008μg/m3
	1.0mg/m3
	生产设备不得有明显的无组织排放存在


②项目厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表A1中规定的限值要求，标准限值见下表。

表3-10  厂区内NMHC无组织排放限值表       
	污染物项目
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10mg/m3
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30mg/m3
	监控点处任意一次浓度值
	


③恶臭污染物厂界标准值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准值二级标准，标准限值见下表。
表3-11  恶臭污染物厂界标准值
	污染物
	排放限值
	单位

	臭气浓度
	20
	无量纲


2、废水
项目运营期废水主要为运输车辆车轮清洗废水、员工生活废水、初期雨水，其中车轮清洗废水经洗车池收集后循环使用，定期补充损耗水量即可；初期雨水收集处理后回用于厂区洒水降尘及绿化，不外排；食堂废水经油水分离器处理后与其他生活废水经化粪池、一体化污水处理设备处理后满足《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫用水标准后用于厂区绿化和道路清扫，不外排，标准值如下。
表3-12   城市杂用水水质基本控制项目及限值   
	序号
	项目指标
	城市绿化、道路清扫

	1
	pH
	
	6.0～9.0

	2
	色（度）
	≤
	30

	3
	嗅
	/
	无不快感

	4
	浊度（NTU）
	≤
	10

	5
	溶解性总固体（mg/L）
	≤
	1000

	6
	BOD5（mg/L）
	≤
	10

	7
	NH3-N（mg/L）
	≤
	8

	8
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤
	0.5

	9
	铁（mg/L）
	≤
	－

	10
	锰（mg/L）
	≤
	－

	11
	溶解氧（mg/L）
	≥
	2.0

	12
	总氯（mg/L）
	
	出厂≥1.0，管网末端≥0.2

	13
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL，或CFU/100mL）
	≤
	无


3、噪声
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，噪声限值见表3-13。
表3-13  工业企业厂界环境噪声排放标准dB(A)
	类别
	等效声级dB(A)

	
	昼间
	夜间

	1类
	55
	45


4、固体废弃物
项目所产生的固体废弃物包括危险废物及一般固体废弃物。
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废标识执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），危险废物台账执行《危险废物 管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）。

	总量
控制
指标
	根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下：
1、废水污染物
项目运营期无废水外排，不设置总量控制指标。
2、大气污染物
总废气量：20471.22万Nm3/a，颗粒物：1.1122t/a，SO2：0.0018t/a，NOx：0.273t/a，非甲烷总烃：0.0447t/a；沥青烟：0.0271t/a；苯并[a]芘：1.9944×10-6t/a。
（1）有组织：
DA001排气筒：废气量18000万Nm3/a，颗粒物：0.92t/a，SO2：0.001t/a，NOx：0.152t/a；
DA002排气筒：废气量71.22万Nm3/a，颗粒物：0.01t/a，SO2：0.0008t/a，NOx：0.121t/a；
DA003排气筒：废气量2400万Nm3/a，沥青烟：0.0145t/a，非甲烷总烃：0.039t/a，苯并[a]芘：1.7424×10-6t/a；
（2）无组织：
颗粒物：0.1822t/a；非甲烷总烃：0.0057t/a；苯并[a]芘：0.252×10-6t/a，沥青烟：0.0126t/a。
3、固体废物
本项目生产的固废集中收集后妥善处置，处置率100%。

















4、 [bookmark: _Toc27856][bookmark: _Toc17579]主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	施工内容主要为土地开挖、构筑物建设、设备安装等，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、施工废水和固废等。
1、大气环境保护措施
施工期主要大气污染物为扬尘和焊接烟气。扬尘主要是地表开挖，材料的运输、堆放过程中产生，扬尘产生量与当地的风速、施工方法的选用、施工管理水平有关；焊接烟尘在钢结构焊接过程产生。
（1）施工扬尘防治措施
①施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及洒水频次；
②施工建筑材料定点堆放，在大风天气对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料，尽量按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放；
③施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理；
④运输车辆进入施工场地限速行驶，采用封闭车斗，车斗用蓬布遮盖严实，有效减少扬尘产生量；
⑤在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。
（2）焊接废气防治措施
项目钢结构安装过程中需要进行焊接，焊接过程会产生焊接烟尘，呈无组织排放。通过采用合格的焊条进行焊接，减少焊接烟尘的产生。
采取上述措施后，项目施工期产生废气污染物对环境的影响较小。
2、水环境保护措施
（1）施工废水
施工废水主要为施工场内施工机械清洗废水，废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。拟建废水沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于场地降尘，不外排，避免施工废水对周围地表水造成影响。
（2）生活污水
项目施工人员平均为20人/d，施工人员租用附近的民房，不设施工营地。施工人员洗手废水用桶收集后用于场地洒水抑尘，不外排。
3、声环境保护措施
施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，主要使用吊车、升降机、电焊机、切割机和电钻等。在各类施工机械中，噪声较高的为电钻、电锯、卡车等，其声级在80dB以上，为间歇性产生。
为减轻施工噪声的影响，项目拟采取的对策措施如下：
（1）施工机械设备应选用低噪声机械设备，在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，采用低噪声的工艺、文明施工；
（2）建材及设备运输线路选择应避开声环境敏感目标，车辆经过敏感区时应减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及设备运输对沿线敏感目标的影响；
（3）合理安排施工时间，禁止施工车辆和设备夜间运行。
（4）合理布局施工场地，避免在同一地点安装大量动力机械设备，以避免局部声级过高。
通过采取相应的环保措施后，项目施工对周边声环境影响可以得到有效控制，措施可行。
4、固体环境保护措施
项目施工期产生的固体废弃物主要包括开挖土石方、废钢材、废包装材料和施工人员产生的生活垃圾。
（1） 开挖的土石方在场地内回填和综合利用；
（2） 废钢材和废包装材料等可回收物品集中收集后外售；
施工人员产生的生活垃圾使用塑料袋和塑料桶进行收集，委托环卫部门清运处置。
5、生态影响分析
（1）对植被和植物资源的影响分析
本项目对植被和植物资源的影响主要体现在原料仓库、一条生产线占地区域场地平整和表土剥离对植被的破坏。项目占用土地的地表植被较少，且占地面积较小，破坏的植被资源有限。
项目区内植物群落结构简单，生物多样性贫乏，组成植物种类多是一些常见种、广布种，项目占地面积较小，这些植被类型均是项目周边区域广泛分布的植被类型，项目占地不会造成该区域任何植被类型的濒危和消失，对该区域整体的生态系统功能影响有限，在可接受范围内。
（2）对野生动物的影响分析
由于项目区域及周边受人类活动频繁的影响，野生动物适宜生境很少，动物资源受到限制，种类不多，且种群数量较少，仅有少量的麻雀、昆虫、鼠类等啮齿类动物等分布，无大型野生动物出没。项目区周边未发现有国家级、省级、市级重点保护野生动物分布，未发现有狭域特有种分布，亦不涉及野生动物的迁徙通道。野生动物具有趋避能力，可以通过迁徙移动到周边适宜生境生活。项目施工量较小，施工范围不大，因此项目建设活动不会造成野生动物数量明显减少，更不会造成野生动物物种消失。















	运营期环境影响和保护措施
	1、 废气
根据大气专项评价结果，项目烘干滚筒燃烧器、烘干、振动筛分、提升和计量过程产生的废气，经密闭管道收集后通过布袋除尘器处理，通过一根15m高的排气筒（DA001）排放。污染物SO2排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996)中表2干燥炉窑二级排放标准，颗粒物和NOX排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值；导热油炉使用柴油为燃料，燃料燃烧产生的SO2、NOX和颗粒物满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉大气污染物排放标准浓度限值，废气经一根15m高的排气筒（DA002）排入外环境；沥青储罐及搅拌缸均为密封装置，搅拌缸出料口设置感应式卷帘门，成品出料时全封闭作业，微负压收集出料废气。沥青罐呼吸、搅拌成品出料废气经收集后进入电捕焦油器+三级活性炭吸附装置处理，通过一根15m高的排气筒（DA003）排放，沥青烟、苯并[a]芘和非甲烷总烃的排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放限值；原料仓砂石骨料卸料、堆存、装载机输送上料粉尘通过采取原料仓三面封闭并设置顶棚，仓内设有水喷淋装置，在卸料、物料装载机转移和上料过程进行喷淋降尘，保持物料表面微湿；厂区进行水泥道路地面硬化，每天2次定期清扫路面及洒水降尘。参考AERSCREEN模式计算结果，TSP、苯并[a]芘和非甲烷总烃厂界外1m处的浓度分别为0.00594mg/m3、2.08×10-8mg/m3、0.0005mg/m3，项目无组织排放的污染物厂界落地浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求。
综上，项目产生的废气通过采取措施后均能达标排放，对周边大气环境影响较小，详见大气专项评价。
二、废水影响和保护措施
1、废水产排情况
项目产生的废水为车辆轮胎清洗废水、员工办公生活污水和初期雨水。
（1）车辆轮胎清洗废水
项目设置1个车辆清洗池对出厂的运输车辆轮胎进行清洗，清洗废水产生量为1.07m3/d，车辆轮胎清洗废水经洗车沉淀池收集后回用于车辆轮胎清洗，不外排。
（2）员工办公生活污水
项目共10名员工，其中5人在厂内食宿。根据前文计算，员工办公生活污水产生量为0.546m3/d、164m3/a，其中食堂含油污水产生量为0.12m3/d、36m3/a。
（3） 初期雨水
根据前文计算，项目初期雨水产生量为6.5m3/d、650m3/a，经初期雨水收集池沉淀处理后用于绿化或场地洒水降尘，不外排。
2、废水水质
项目车轮清洗废水和初期雨水中污染物主要为SS，生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷和动植物油等。根据《水工业工程设计手册-建筑和小区给排水》中“12.2.2污水水量和水质”中的住宅、各类公共建筑污水水质平均浓度，项目生活污水中各污染物产生浓度分别为CODCr：400mg/L、BOD5：220mg/L、氨氮：30mg/L、总磷：5mg/L、SS：400mg/L、动植物油：150mg/L。
3、废水治理措施可行性分析
（1）运输车辆车轮清洗废水
运输车辆车轮清洗废水污染物主要为SS，水质较为简单，经洗车池简单的沉淀处理后循环使用，定期补充蒸发损耗水量即可。项目砂石骨料运输进出口和产品运输进出口处分别设置1个容积为1m3洗车池，能够有效收集处理车轮清洗废水。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120—2020），废水处理技术可行性分析见下表。
表4-1  项目车辆轮胎清洗废水处理技术可行性分析
	HJ1120—2020规定的可行性技术
	项目情况
	可行性

	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	可行技术
	废水处理工艺为“沉淀”
	可行

	生产类排污单位废水
	SS
	沉淀池
	（1）预处理：调节、沉淀、隔油、气浮、中和
	
	


根据表4-1对比分析，项目车辆轮胎清洗废水处理采用的沉淀处理工艺为排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120—2020）中规定的可行性技术，因此车辆轮胎清洗废水处理工艺可行。
（2）生活污水
①油水分离器的合理性分析
项目食堂拟建安装1个油水分离器，容积约0.08m3。根据《饮食业环境保护技术规范》HJ554-2010中的规定：含油污水的停留时间不宜小于0.5小时。项目含油废水产生量为0.12m3/d，每天按产生时间2h计算，油水分离器的容积可满足含油污水停留需求。
②化粪池的合理性分析
项目拟建1座化粪池对生活污水预处理，化粪池容积为4m3。项目生活污水产生量为0.546m3/d，化粪池容积可满足生活废水停留24h以上，满足停留要求。
③一体化处理设施
项目拟购1套一体化生活污水处理设施处理生活污水，一体化生活污水处理设施的工作原理：把格栅、调节池、生物处理池、沉淀池、消毒池等单元集成在一个紧凑的装置里，污水进去后先经过格栅把大颗粒杂质捞出来，再进调节池均衡水质水量，然后进入核心的生物处理区。‌微生物在填料上挂膜生长‌，通过生物氧化作用把有机污染物分解成无机物，最后经过沉淀和消毒，清水就能达标排放。
拟购的一体化生活污水处理设施的处理能力为1m3/d，项目生活污水产生量为0.546m3/d，处理能力满足处理要求。
拟购进的一体化生活污水处理设施处理工艺拟采用“A/O+MBR”工艺，消毒技术使用自动投加药剂，具体流程图如下。
[image: dd6c4c2a-01cc-42db-bd1f-5c0988ef9d56]
图 4-1  一体化污水处理设备流程图
项目拟采用的“A/O+MBR”工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）中处理生活污水的可行技术，处理技术可行。
综上，项目设计污 水处理系统的处理能力和处理工艺能够有效处理项目产生的生活废水，处理后的废水能够达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质（GB/T18920-2020）》中厂区道路浇洒及绿化标准，故项目生活废水经一体化污水处理设施处理可行。
④生活污水不外排可行性分析
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根据水平衡分析，项目场地降尘需水量为720m3/a，3.6m3/d，厂区绿化用水需574.8m3/a，2.874m3/d。项目生活废水产生量远小于项目厂区内降尘所需用水量，可保证项目经污水处理站处理后的生活废水均综合利用，不外排。且根据一体化污水处理设备设计工艺可知，项目产生生活废水采用污水处理站处理后出水水质可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质（GB/T18920-2020）》中厂区道路浇洒及绿化标准，故项目生活废水综合利用不外排是可行可靠的。
（3）初期雨水
初期雨水主要污染物是SS，经收集沉淀处理后悬浮物浓度大大降低，拟建初期雨水池容积为15m3，项目初期雨水处理技术为《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）推荐可行技术，出水水质满足洒水降尘用水要求。
综上所述，项目废水处理方式可行，产生的车辆轮胎清洗废水、员工办公生活污水和初期雨水等均可得到有效处置。
4、废水不外排可行性分析
项目产生的员工办公生活污水和收集的初期雨水均回用于绿化和场地洒水降尘。根据前文计算，生活污水产生量164m3/a、初期雨水产生量为650m3/a、绿化用水量为498m3/a、场地降尘用水量为720m3/a，生活污水和初期雨水产生量合计814m3/a、绿化和场地降尘合计1218m3/a，回用水量大于废污水产生量，生活污水和初期雨水处理后回用于绿化和场地降尘可行。考虑连续10日降雨不能回用生活污水，需对这部分处理后的生活污水进行暂存，后用于晴天绿化和降尘。10日生活污水产生量为5.46m3，利用初期雨水收集池进行暂存，初期雨水收集池容积15m3，可同时满足一次初期雨水量和10日生活污水产生量，满足暂存要求。
综上，项目员工办公生活污水和收集的初期雨水均回用于绿化和场地洒水降尘，不外排可行。
5、废水自行监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范——总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中的废水自行监测要求，本项目废水不外排不设自行监测计划，雨水应设置监测点，项目运营期环境监测计划见表4-2。
表4-2  废水污染物自行监测计划一览表
	监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	雨水
	雨水排放口
	化学需氧量、氨氮
	1次/日a

	a 雨水排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测，如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时按日开展监测。


6、废水影响分析结论
项目车辆轮胎清洗废水沉淀处理后回用于车辆轮胎清洗，不外排；初期雨水经截排水沟收集后排入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区绿化和场地洒水降尘，不外排；办公生活污水经油水分离器、化粪池和一体化污水处理设施处理后回用于绿化和场地洒水降尘，不外排。
综上所述，项目运营期废污水经收集处理后全部回用，不外排，不会改变当地地表水环境功能。
三、噪声影响和保护措施
1、项目噪声源强
项目噪声源主要为给料机、皮带输送机、烘干滚筒、提升机、搅拌器及配套风机等设备运行时产生的噪声，项目各设备噪声值在65～85dB(A)之间。本项目主要噪声源声压级及降噪措施见表4-3。















	运营期环境影响和保护措施
	表4-3  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级
/dB(A
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	矿粉仓库
	矿粉料仓空压机
	/
	80
	消音减振装置、厂房隔声、距离衰减
	62.12
	52.46
	1
	4.44
	72.80
	昼间
	20
	46.80
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.11
	72.74
	
	20
	46.74
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29.32
	72.71
	
	20
	46.71
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.62
	72.76
	
	20
	46.76
	1

	2
	砂石料仓库
	1#给料机
	/
	70
	
	24.38
	26.39
	1
	0.88
	66.66
	
	20
	40.66
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27.45
	65.57
	
	20
	39.57
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.10
	65.63
	
	20
	39.63
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.41
	65.62
	
	20
	39.62
	1

	3
	砂石料仓库
	2#给料机
	/
	70
	
	31.39
	26.3
	1
	0.83
	66.78
	
	20
	40.78
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.52
	65.57
	
	20
	39.57
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.47
	65.62
	
	20
	39.62
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.42
	65.58
	
	20
	39.58
	1

	4
	砂石料仓库
	3#给料机
	/
	70
	
	35.72
	26.38
	1
	0.94
	66.54
	
	20
	40.54
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.22
	65.57
	
	20
	39.57
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.56
	65.62
	
	20
	39.62
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.75
	65.57
	
	20
	39.57
	1

	5
	砂石料仓库
	4#给料机
	/
	70
	
	41.85
	26.6
	1
	1.19
	66.20
	
	20
	40.20
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.12
	65.58
	
	20
	39.58
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.58
	65.61
	
	20
	39.61
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.88
	65.57
	
	20
	39.57
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.97
	65.63
	
	20
	39.63
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.07
	65.63
	
	20
	39.63
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27.99
	65.57
	
	20
	39.57
	1

	备注：1、减振降噪中基础减振按10dB（A）计；
2、厂界建筑插入损失按10dB（A）计；
3、表中坐标以厂区西南角（经度103°18′54.07448″，纬度25°34′54.18911″）为坐标原点，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向。


表4-4  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	1#沥青泵
	55.46
	20.49
	1
	70
	消音减振装
置、距离衰
减
	昼间

	2
	1#皮带传输机
	32.57
	16.15
	1
	65
	
	

	3
	2#沥青泵
	55.21
	13.84
	1
	70
	
	

	4
	2#皮带传输机
	38.6
	17.09
	1
	65
	
	

	5
	3#沥青泵
	55.3
	6.29
	1
	70
	
	

	6
	导热油炉风机
	51.47
	22.86
	1
	85
	
	

	7
	干燥筒
	37.22
	10.63
	1
	70
	
	

	8
	提升机
	31.87
	12.32
	1
	75
	
	

	9
	搅拌器
	40.96
	11.99
	1
	75
	
	

	10
	沥青烟气收集风机
	40.8
	7.23
	1
	85
	
	

	11
	燃油泵
	55.69
	32.71
	1
	75
	
	

	12
	除尘风机
	27.97
	17.16
	1
	85
	
	

	备注：1、减振降噪中基础减振按10dB（A）计；
2、表中坐标以厂区西南角（经度103°18′54.07448″，纬度25°34′54.18911″）为坐标原点，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向。







	
	2、噪声预测
按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目噪声源主要是分布在生产车间内，预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式如下：
①采用点声源衰减模式，预测公式如下：
LA（r）=Lr0-20lg（r/r0）-∆L
式中：LA(r)——距声源r米处受声点的A声级；
Lr0——距声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）；
r——预测受声点与源之间的距离（m）；
r0——参考点与源之间的距离（m），本项目取1m；
∆L——其他衰减因素。
②噪声叠加背景值的计算公式如下：
[image: 1664346016677]
式中：Ln——总等效A声压级，dB（A）；
Li——第i个声源的声压级，dB（A）。
③室内声源等效室外声源声功率级计算方法，公式如下：


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
3、评价标准
本项目所在区域属声环境1类区，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。
4、预测结果及分析
本次噪声预测范围为项目厂界，项目预测布点为各车间东、南、西、北侧厂界按10m为步长进行预测，有43个预测点。厂界噪声预测结果见表4-5。
表4-5  项目各厂界噪声最大贡献值预测结果表 单位：dB（A）
	序号
	厂界
	各厂界最大贡献值坐标
	昼间

	
	
	X（m）
	Y（m）
	各边最大贡献值
	标准值
	达标情况

	1
	东厂界
	65.85
	15.24
	52.3
	55
	达标

	2
	南厂界
	26.53
	-4.63
	50.69
	
	达标

	3
	西厂界
	-3.62
	7.26
	43.52
	
	达标

	4
	北厂界
	13.22
	27.82
	49.3
	
	达标


[image: 等数字预测、]
图4-2  等声值线图
由上表预测结果一览表可知，本项目正常运行过程中厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。项目周围50m范围内无声环境保护目标，运营期生产设备采取基础减振、厂房隔声、定期对设备进行维护保养，厂区进出口设置减速及限速标识等降噪措施，日常加强对设备的维护及保养，经采取措施后对周边环境影响较小。
5、噪声防治措施 
为减小项目运营对周边环境的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施：
①选用低噪声设备；
②运营过程中应加强主要产噪设备的保养、检修，保证设备处于良好的运转状态，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；
③高噪声设备安装减振垫进行基础减振，风管设软连接、安装消音器，对设备进行有效地减震、隔声处理；
④加强管理培训，确保工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声；
⑤合理安排作业时间，严禁夜间（22:00~06:00）进行生产。
6、自行检测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）相关监测要求，项目运营期环境监测计划见表4-6。
表4-6  项目运营期环境监测计划一览表
	监测点位
	监测项目
	监测方法及频率
	执行排放标准

	项目东、南、西、北厂界外1m处
	等效连续A声级
	1次/季度，按照国家相关噪声监测技术方法进行监测
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准


四、固体废物影响和保护措施
项目运营期产生的固体废物主要为一般固废和危险废物。一般固物主要有除尘器粉尘、废布袋、初期雨水收集池沉渣和沉淀池沉渣、生活垃圾等。危险废物主要有废活性炭、废导热油、电捕焦油器收集的废焦油、废矿物油及含油抹布等。
    1、固废的产生和处置情况
（1）一般固废
①除尘器收集粉尘
根据废气部分工程分析内容可知，项目布袋除尘器收集的粉尘量为46.0338t/a。经对照《固体废物分类与代码目录》，布袋除尘器收集的粉尘属于“SW59其他工业固体废物—非特定行业中的其他工业生产过程中产生的固体废物，固废代码为：900-099-S59”。回收粉尘集中收集后暂存于筒仓内，返回生产线作为原料使用。
②废布袋
项目布袋除尘器使用一定时间后会出现破损需要及时更换，根据建设单位提供的资料，滤袋每年更换2次，每次更换量约为0.1t，则废布袋产生量为0.2t/a。废布袋厂家更换后带走，不在项目区暂存。经对照《固体废物分类与代码目录》，废布袋属“SW59其他工业固体废物—非特定行业中的其他工业生产过程中产生的固体废物，固废代码为：900-099-S59”。废布袋由更换厂家回收处置。
③车轮清洗池及初期雨水池沉渣
项目车辆轮胎清洗废水经沉淀池和初期雨水沉淀池会产生少量沉淀废渣，产生量约0.5t/a，经对照《固体废物分类与代码目录》，沉渣属于“SW59其他工业固体废物—非特定行业中的其他工业生产过程中产生的固体废物，固废代码为：900-099-S59”。沉渣主要成分为碎砂石及泥沙，定期清掏后用于周边道路修复。
④生活垃圾
本项目总劳动定员为10人，其中5人在项目内食宿。根据城镇生活源产排污系数手册，食宿工作人员生活垃圾产生量按1kg/d·人计算，仅办公人员生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，则员工生活垃圾的产生量为7.5kg/d，2.25t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾属于SW64：其他垃圾—非特定行业中的以上之外的生活垃圾，固废代码为：900-099-S64。生活垃圾使用塑料袋和带盖生活垃圾收集桶统一收集后委托当地环卫部门定期清运、处置。
⑤化粪池污泥
化粪池污泥产生量根据《室外排水设计规范》提供的数据，按每人每日初级沉淀池污泥（干）产生量14~27g，本次计算取20g，污泥含水率大概在90％左右，整个项目工作人员为10人，则化粪池污泥的产生量约0.2kg/d，0.06t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，化粪池污泥属于：SW64其他垃圾—非特定行业中的化粪池污泥，固废代码为：900-002-S64。化粪池污泥定期委托有资质单位清掏清运处置。
⑥污水处理污泥
本项目拟建一套一体化污水处理站处理办公生活污水，污水处理站内将产生少量的污泥。以每去除1kgBOD5产生污泥0.8k计，污水处理站消减BOD5的量为34.4kg/a，则预计污泥产生量为0.028t/a。
（2）危险废物
①电捕焦油器收集的废焦油
沥青罐废气和沥青混凝土出料时产生的废气收集后引入1套“电捕焦油器+三级活性炭吸吸附装置”进行处理，废气处理过程中电捕焦油器收集的废焦油为0.2759t/a。
根据《国家危险废物名录》（2025年版），废焦油属于HW11：精（蒸）馏残渣，危险废物代码309-001-11：电解铝及其他有色金属电解精炼过程中预焙阳极、碳块及其它碳素制品制造过程烟气处理所产生的含焦油废物，定期使用闭口容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行清运处置。
②废活性炭
项目沥青罐及出料废气共同采用1套“电捕焦油器+三级活性炭吸吸附装置”进行处理，处理过程中会产生废活性炭。参考陆良杰、王京刚在《化工环保》2007年05发表的《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》，活性炭对挥发性有机废气的饱和吸附量为280mg/g，本项目挥发性有机废气去除总量为0.0923t，因此活性炭总用量为0.33t/a，废活性炭产生量为0.4223t/a。本项目活性炭填充量约100kg，则活性炭每三个月更换1次。项目拟采用蜂窝状活性炭，碘阈值不低于650mg/g。
根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于HW49：其他废物类危险废物，危废代码为900-039-49：烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭。废活性炭用容器进行收集后存储于危险废物贮存设施内，委托有资质的单位进行清运处置。
③废导热油
本项目导热油炉以导热油为导热介质，导热油在整个加热过程中密闭循环使用，每3年更换一次，到期后由有资质的供应商对导热油进行更换。根据建设单位提供的资料，每次更换产生约3t废导热油。
根据《国家危险废物名录》（2025版），废导热油属于HW08：废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。更换的废导热油直接由有资质的更换单位带走处置，不在厂内储存。
④废矿物油及废油桶
项目运营过程中使用的机械设备维修维护过程中会产生一定的废矿物油及废油桶，废矿物油产生量均约为0.05t/a，废油桶产生量均约为0.03t/a。
根据《国家危险废物名录》（2025年版），废矿物油和废油桶属于HW08：废矿物油与含矿物油废物，废矿物油危废代码为900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，废油桶危废代码：900-249-08。废矿物油采用封闭式铁桶收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置；废油桶经集中收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。
⑤含油抹布、手套
项目运营期设备检修过程中会产生一定量的含油抹布、手套，产生量为0.01t/a。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废含油抹布、手套属于HW49其他废物，危废代码：900-041-49。根据《国家危险废物名录（2025年版》）中“豁免内容：全过程不按危险废物管理；豁免条件为未分类收集”。项目产生的含油抹布、手套经统一收集后采用封闭式铁桶装储暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。
⑥储油罐油泥
本项目拟建1个柴油储罐，柴油储油过程会产生油泥，每年需对储油罐清理一次，每次储油罐油泥清理量约为0.05t/a。
根据《国家危险废物名录》（2025年版），储油罐油泥属于危险废物，废物类别HW08：废矿物油与含矿物油废物类危险废物，危废代码为900-221-08：废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥，油泥使用闭口容器收集后暂存于危废暂存间，委托资质单位定期清运处置。
项目危险废物的产生和处置情况见表4-7。
表4-7  危险废物产生和处置情况一览表
	危险废物名称
	产生工序
	产生量（t/a）
	形态
	危险废物类别
	危险废物代码
	污染防治措施
	危险特性

	废焦油
	废气处理
	0.2759
	液态
	HW11精（蒸）馏残渣
	309-001-11
	定期使用闭口容器收集、分区暂存于危废间，交由有资质单位处置
	T

	废活性炭
	废气处理
	0.4223
	固态
	HW49其他废物
	900-039-49
	使用闭口容器收集、分区暂存于危废间，交由有资质单位处置
	T

	废导热油
	更换导热油
	1.0
	液态
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	更换后由有资质的更换单位带走处理，不在项目内暂存
	T，I

	废矿物油
	机修保养
	0.05
	液态
	
	900-214-08
	分类收集、分区暂存于危险废物贮存设施后，定期委托资质单位清运处置
	T，I

	废油桶
	
	0.03
	固态
	
	900-249-08
	
	T，I

	废含油抹布、劳保用品
	
	0.01
	固态
	HW49其他废物
	900-041-49
	
	T/In

	储油罐油泥
	柴油存储罐
	0.05
	液态
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-221-08
	使用闭口容器收集、分区暂存于危废间，交由有资质单位处置
	T，I


3、小结
项目固体废弃物产排情况汇总表见表4-8。
表4-8  项目固体废物产生和处置情况一览表
	固废名称
	产生工序
	属性
	废物代码
	产生量（t/a）
	利用处置方式
	环境管理
要求

	除尘器收集粉尘
	废气处理
	一般固废
	900-099-S59
	46.0338
	收集后回用于生产
	/

	废布袋
	废气处理
	一般固废
	900-099-S59
	0.2
	更换厂家回收处置
	定期清掏，建立更换台账

	池渣
	车轮清洗、初期雨水池
	一般固废
	900-099-S59
	0.5
	定期清掏后用于周边道路修复
	定期清掏，建立清掏台账

	生活垃圾
	员工生活办公
	一般固废
	900-002-S61
	2.25
	塑料袋和带盖生活垃圾收集桶收集后委托环卫部门定期清运
	

	化粪池污泥
	化粪池
	一般固废
	900-002-S64
	0.06
	委托环卫部门清掏清运
	

	污水处理污泥
	一体化处理设施
	一般固废
	900-002-S64
	0.028
	委托环卫部门清掏清运
	

	废焦油
	废气处理
	危险废物
	309-001-11
	0.2759
	分类使用闭口容器收集（除废油桶外）、分区（含废油桶）暂存于危废暂存间，其中废导热油由有资质的更换单位带走处理，其余危废委托有资质的单位清运处置
	按种类建立产生台账、清运台账

	废活性炭
	废气处理
	危险废物
	900-039-49
	0.4223
	
	

	废导热油
	更换导热油
	危险废物
	900-249-08
	1.0
	
	

	废矿物油
	机修保养
	危险废物
	900-214-08
	0.05
	
	

	废油桶
	机修保养
	危险废物
	900-249-08
	0.03
	
	

	废含油抹布、劳保用品
	机修保养
	危险废物
	900-041-49
	0.01
	
	

	储油罐油泥
	柴油存储罐
	危险废物
	900-221-08
	0.05
	
	


2、固废管理要求
（1）一般固废
项目产生的布袋除尘器收尘灰回用于生产，废布袋由更换上带走处理，生活垃圾委托环卫部门清运，污泥委托环卫部门清掏、清运，建设单位在回用、更换和清掏清运过程中做好台账记录。
（2）危险废物
项目拟建一间危废暂存间，面积约10m2。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，并结合本项目危险废物的特点，对危废间要求如下：
1）建设要求：
①危废暂存间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②危废暂存间应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③危废暂存间或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤同一危废暂存间宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
2）贮存设施运行环境管理要求：
①危险废物存入危废暂存间前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
③危废暂存间运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
④危废暂存间所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
⑤危废暂存间所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合危废暂存间特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
⑥危废暂存间所有者或运营者应建立危废暂存间全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
3）其他要求
①贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
②危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染
环境防治法》和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的规定，执行危险废物转移联单制度；任何单位和个人不得接受无转移联单的危险废物。危险废物的转移必须到环保部门办理交换转移审批手续，批准后方可实施，转进转出危险废物均应按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求填写转移联单。
③选择具有资质处置利用能力和《危险废物经营许可证》的单位，确保不造成新的环境污染。对危险废物必须分类收集处置，禁止将危险废物混入一般废物收集、贮存、运输和处置。
综上，通过加强管理，固废处置率100%，对周边环境影响不大。
五、地下水环境
1、污染物类型及污染途径
本项目为沥青混凝土生产，运行过程中设备维护、检修等过程中会产生少量废机油，生产过程设有沥青储罐和柴油储罐，如油品及沥青泄漏会对地下水造成环境影响。
2、防控措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据项目装置、单元特点及污染控制难易程度，项目区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，危险废物贮存设施、沥青储罐区、导热油炉和柴油储罐区进行重点防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；化粪池、车轮清洗池、初期雨水收集池、污水处理区为一般防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，其他区域作为简单防渗区进行地面硬化处理。分区防治要求如下：
表4-9  项目分区防渗表
	防渗分区
	厂内分区
	防渗技术要求

	重点防渗区
	危险废物暂存间、储罐区
	危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗，防渗要求为地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料进行防渗处理，贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。事故池和储罐区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区要求进行防渗，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行。

	一般防渗区
	化粪池、车轮清洗池、初期雨水收集池、污水处理区
	按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区要求，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行。

	简单防渗区
	其他区域
	地面采用混凝土硬化防渗。


3、应急响应
项目运营期建设单位需加强管理，定期巡视，一旦发现危险废物暂存间暂存设施、沥青罐和柴油储罐等破损引起储存物渗漏，应及时进行检修或更换储存设施。
4、监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），对沥青混合料生产项目无地下水要求，故项目不设地下水监测计划。
综上所述，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，采取本环评提出的分区防渗、污染监控、应急响应等控制措施后，项目建设对地下水影响较小。
六、土壤环境
根据 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别属于制造业（金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品）中的其他行业，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定，土壤环境不开展专项评价、原则上不开展土壤环境质量现状调查。项目运营期对土壤环境影响途径主要是大气沉降、垂直入渗。
1、大气沉降影响分析
项目运营期外排废气污染物主要有非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，废气污染物通过大气沉降，会有一部分进入土壤中。项目运营期对沥青混凝土生产废气污染物收集处理达标后经排气筒排放。运营过程中采取加强环保设备运行情况的检查，加强设备维修和保养，确保环保设备正常稳定运行；定期进行事故隐患的检查，并及时排除隐患。项目周边50m范围内无居民点、学校、医院、园地、耕地、牧草地等土壤环境保护目标。采取保护措施后大气沉降的污染物对厂区周边土壤环境产生的污染影响较小，影响可以接受。
2、垂直入渗分析
项目土壤垂直入渗影响源与影响途径与地下水影响一致，经采取前述要求的源头控制、分区防渗等措施后，垂直入渗影响可接受。
综上所述，项目厂界外500米范围内无居民点、学校、医院、园地、耕地、牧草地等土壤环境保护目标，采取本环评提出的分区防渗等控制措施后，项目建设对土壤影响较小。
七、环境风险
1、风险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险性物质为柴油、导热油及危险废物等。根据建设单位提供的资料，危险物质数量及分布情况见下表所示。
表4-10  项目风险物质数量及分布情况一览表
	名称
	存储位置
	状态
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	Q值

	柴油
	柴油储罐
	液体
	38.7
	2500
	0.01548

	导热油
	导热油炉
	液体
	3
	2500
	0.0012

	危险废物
	危险废物暂存间
	液体、固体
	0.8382
	50
	0.01676

	合计
	0.03344

	注：柴油最大储存量按照柴油储罐总容积50m3计，充装系数0.9，柴油密度0.86g/cm3计算得到。


由上表可知，项目Q为0.03344<1，环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分，项目环境风险开展简单分析。
2、风险物质理化性质
（1）柴油
表4-11  柴油理化性质表
	标识信息
	中文名
	柴油
	英文名
	Diesel oil

	
	CAS号
	68334-30-5
	危险性类别
	易燃液体，类别3

	
	UN号
	无资料
	危险货物编号（CN号）
	无资料

	理化性质
	外观性状
	稍有黏性的棕色液体

	
	熔点
	-18℃
	临界温度
	无资料
	相对密度
	（水=1)0.81～0.85

	
	沸点
	282~338
	临界压力
	无资料
	蒸气
	无资料

	
	燃烧热
	无资料
	最小点火能量
	无资料
	饱和蒸汽压
	无资料

	燃烧爆炸危险特性
	燃烧性
	易燃
	建规危险分级
	乙
	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点
	不小于55℃
	爆炸极限
	无资料

	
	危险特性：本品易燃，具有刺激性，闪点不低于55℃，低毒；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	稳定性
	稳定
	禁忌物
	强氧化剂、卤素

	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场中移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直到灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上离开。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	储运要求
	储运要求：储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	毒性
与健康危害
	毒理资料：无资料

	
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

	
	健康危害：皮肤接触是主要吸收途径，可致急性肾脏损害；接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎；能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激征状，头晕及头痛。

	
	接触限值：未制定标准


（2）导热油
表4-11  导热油理化性质表
	第一部分 危险特征概述

	危险性类别
	可燃液体
	燃爆危险
	遇明火高热可燃

	入侵途径
	吸入、食入、经皮肤吸收
	有害燃烧产物
	CO、CO2

	环境危害
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的危害

	第二部分 理化性质

	外观及形状
	琥珀色室温下液体 矿物油特性
	主要用途
	用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品

	闪点（℃）
	216
	相对密度（空气=1）
	＞1

	沸点（℃）
	＞280
	爆炸上限%（V/V）
	1%

	自燃点（℃）
	＞320
	爆炸下限%（V/V）
	10%

	溶解性
	不溶于水。

	第三部分 稳定性及化学活性 

	稳定性
	稳定
	避免接触的条件
	明火、高热

	禁配物
	/
	聚合危害
	不聚合

	分解产物
	一氧化碳、二氧化碳

	第四部分 毒理学资料

	LD50、LC50
	无资料

	急性中毒
	急性吸入可乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。

	慢性中毒
	暴露部位可能发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎。

	刺激性
	具有刺激作用

	最高允许浓度
	目前无标准


⑤废焦油
表4-12  废焦油理化性质表
	第一部分 危险特征概述

	物质名称
	焦油
	燃爆危险
	遇明火高热可燃

	危险性类别
	第3.3类高闪点易燃液体
	有害燃烧产物
	CO、苯并[a]芘

	环境危害
	含有持久性有机污染物（POPs），对土壤和水体造成长期污染，难降解

	第二部分 理化性质

	外观及形状
	黑色粘稠液体‌，具有特殊臭味

	闪点（℃）
	≥100
	相对密度（水气=1）
	‌1.18～1.23‌ g/cm³，比水重，不溶于水

	沸点（℃）
	200~400
	自燃点（℃）
	248

	溶解性
	‌微溶于水‌，易溶于乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等有机溶剂

	第三部分 稳定性及化学活性 

	稳定性
	不稳定
	禁配物
	强氧化剂

	健康危害
	强致癌性‌：国际癌症研究中心（IARC）确认为‌人类致癌物‌（Group 1），长期接触可致皮肤癌、肺癌、鼻咽癌；作用于皮肤引起皮炎、痤疮、光毒性皮炎及中毒性黑皮病


2、风险源分布情况及影响途径
根据项目风险物质调查情况，结合项目风险物质的使用、暂存情况，项目环境风险源主要为柴油储罐、危废贮存间和导热油炉储存导热油，影响途径主要是柴油储罐，危废贮存间中废机油、废焦油，以及导热油炉的导热油出现泄漏、渗漏事故，溢流或者渗漏进入周边土壤和地下水，造成污染。其次，柴油、废矿物油、废焦油、导热油和废活性炭等均为可燃物质，遇明火可能引发火灾，产生次生空气污染物，进入大气环境造成大气污染。
3、环境风险防范措施及应急要求
（1）环境风险防范措施
①柴油、导热油储罐应配有遮阳设施，防止暴晒；
②柴油、导热油运输过程中车辆上应备有必要的应急处理器材和防护用品；
③柴油、导热油储罐区域附近不得存储其它易燃易爆物品、氧化剂、腐蚀性物品等；
④储罐区、危废暂存间等风险单元设置禁火标识牌等，严格禁火制度；
⑤加热区、油罐区应做好防雷工作。
⑥危险废物贮存间、柴油储罐区进行重点防渗，其中危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中贮存设施污染控制要求设计：“防渗材料可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。”
⑦柴油储罐区设置围堰，容积不小于50m3，并按照要求进行重点防渗处理。
⑧建立健全安全环境管理制度，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故；建立健全的环境管理制度，指定相关责任人；消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强项目区安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。
（2）应急预案及应急演练
本项目应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法(环发[2010]113号)》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的相关要求修编应急预案，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案，并定期开展应急演练。
4、环境风险评价结论及建议
综上分析，通过采用严格的防火设计标准、加强原辅料储存管理、严格按有关规章制度进行生产操作等措施后，火灾发生的可能性很小。制定风险应急预案，一旦发生事故将可迅速响应，采取措施将影响降到最小。项目环境风险在可接受范围内，且采取措施后风险可控。
综上所述，本项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。
表4-13  环境风险简单分析表
	建设项目名称
	寻甸熠峰建设工程有限公司搅拌站项目

	建设地点
	（云南）省
	（昆明）市
	（寻甸）区
	仁德街道中桥社区

	地理坐标（经纬度）
	E103°18´55.59"，N25°34´54.804"

	主要危险物质及分布
	危废暂存间：废焦油、废矿物油和废活性炭等，储罐区：柴油，导热油炉：导热油。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	对环境产生的影响主要是风险物质泄漏进入地下可能对水体和土壤造成污染；遇明火、高热发生火灾，对大气环境造成污染。本项目风险物质存储量较小，危废贮存间、储罐区等均进行了防渗处理，基本不会对地下水、土壤产生影响。在存储过程中远离火种、热源，避免引起火灾及爆炸。所以，本项目对大气环境风险及地下水环境风险产生的影响很小。

	风险防范措施要求
	①柴油、导热油储罐应配有遮阳设施，防止暴晒；
②柴油、导热油运输过程中车辆上应备有必要的应急处理器材和防护用品；
③柴油、导热油储罐区域附近不得存储其它易燃易爆物品、氧化剂、腐蚀性物品等；
④储罐区、危废暂存间等风险单元设置禁火标识牌等，严格禁火制度；
⑤加热区、油罐区应做好防雷工作。
⑥危险废物贮存间、柴油储罐区进行重点防渗，其中危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存设施污染控制要求设计：“防渗材料可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。”
⑦柴油储罐区设置围堰，容积不小于50m3，并按照要求进行重点防渗处理。
⑧建立健全安全环境管理制度，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故；建立健全的环境管理制度，指定相关责任人；消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强项目区安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。⑨编制突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案，并加强演练。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。建设方通过严格执行相关风险防范措施，能有效地降低风险，运营期环境风险是可防控的。
















[bookmark: _Toc31489][bookmark: _Toc7936]五、环境保护措施监督检查清单
	要素
内容
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001（烘干烟粉尘，筛分、提升、计量粉尘）
	颗粒物、SO2、NOx
	密闭管道收集后进入布袋除尘器处理，后通过1根15m高排气筒排放。
	颗粒物和氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

	
	DA002（有机热载体炉导热油排气筒）
	颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度
	设置1根15m高的排气筒排放。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2大气污染物
排放限值中的燃油锅炉浓度限值

	
	DA003沥青储罐、出料口
	沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
	沥青储罐废气由管道收集、出料口废气由集气罩收集，一同引至“电捕焦油器+三级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	沥砂石料卸料、装载机上料
	粉尘
	原料仓三面封闭并设置顶棚，仓内设有水喷淋装置，在卸料、物料转移和上料过程进行喷淋降尘，保持物料表面薇湿
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织排放
监控限值、非甲烷总烃同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放控制要求

	
	矿粉筒仓
	粉尘
	仓顶排气孔处设置1套脉冲布袋除尘器处理后无组织排放
	

	
	厂内运输
	粉尘
	厂区进行水泥道路地面硬化，每天2次定期清扫路面及洒水降尘
	

	地表水环境
	生活污水
	pH、CODCr、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷
	食堂废水经油水分离器预处理后与其他生活污水一起进入化粪池、一体化污水处理设备处理后，回用绿化及降尘。
	不外排

	
	运输车辆清洗废水
	SS
	进出口处设置2个容积为1m3洗车池收集运输车辆清洗废水，清洗废水循环使用，当不能满足洗车条件后用于厂区洒水降尘，不外排。
	不外排

	
	初期雨水
	SS
	厂区东南侧地势低洼处设置1座15m3的初期雨水收集沉淀池处理初期雨水，处理后回用项目降尘
	不外排

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级，Leq
	高噪声设备采取基础减振、厂房隔声、定期对设备进行维护保养、风机进出口安装消音器等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	项目产生的布袋除尘器收尘灰回用于生产，废布袋由更换上带走处理，生活垃圾委托环卫部门清运，污泥委托环卫部门清掏、清运；废焦油、废活性炭、废矿物油、柴油罐油泥、废含油抹布和废劳保用品等危险废物分类使用闭口容器收集，和废油桶分区暂存于危废间，委托有资质的单位清运处置；废导热油由有资质的更换单位带走处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	①柴油罐和沥青罐区地面及围堰采用“水泥+2mm厚HDPE膜+环氧树脂涂料”防渗，防止油品及沥青下渗污染地下水水质，渗透系数不大于10-7cm/s。
②储罐区围堰容积不小于50m3，并按照要求进行重点防渗处理，渗透系数不大于10-7cm/s。
③危险废物贮存设施地面及裙脚采用“水泥+2mm厚HDPE膜+环氧树脂涂料”防渗，渗透系数不大于10-10cm/s。

	生态保护措施
	项目用地范围内无生态环境敏感目标，项目运行后保证污染物的达标排放，对生态环境影响不大。

	环境风险防范措施
	①柴油、导热油储罐应配有遮阳设施，防止暴晒；
②柴油、导热油运输过程中车辆上应备有必要的应急处理器材和防护用品；
③柴油、导热油储罐区域附近不得存储其它易燃易爆物品、氧化剂、腐蚀性物品等；
④储罐区、危废暂存间等风险单元设置禁火标识牌等，严格禁火制度；
⑤加热区、油罐区应做好防雷工作。
⑥危险废物贮存间、柴油储罐区进行重点防渗，其中危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存设施污染控制要求设计：“防渗材料可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。”
⑦柴油储罐区设置围堰，容积不小于50m3，并按照要求进行重点防渗处理。
⑧建立健全安全环境管理制度，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故；建立健全的环境管理制度，指定相关责任人；消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强项目区安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。⑨编制突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案，并加强演练。

	其他环境管理要求
	1、环境管理
遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，应将项目的环境管理纳入日常管理之中。本项目制定了环境管理计划如表5-1。
表5-1  环境管理计划
	管理阶段
	责任人
	监督单位
	管理内容

	运营阶段
	建设单位管理人员
	昆明市生态环境局寻甸分局
	（1）建设单位应严格按照环评及批复要求建设相应环保设施，并进行自主验收；
（2）制定项目运营期环境管理计划，根据项目的环境保护设施及措施，拟定项目运营期环境管理的具体内容。
（3）定期对环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况进行检查，如废气处理设施、污水处理设施是否正常运行，厂界噪声是否达标等；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障，并提出改进措施。
（4）在运营期间，做好管理记录及管理报告，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告等，按要求填写运营期环境统计表、污染源申报表等，并定期向主管部门汇报项目环保工作情况。
（5）向社会公布项目基础信息，包括单位名称，组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式、产品及规模、防治污染设施的建设和运行情况、排污信息（包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况、执行标准等）、建设项目环境影响评价文件及行政许可文件、突发环境事件应急预案等。


2、排污许可管理
根据生态环境部办公厅于2017年11月15日发布《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本次项目自主行业类别属于“C3099  其他非金属矿物制品制造”，属于简化管理，按照相关要求进行填报。
3、排污口设置要求
排污口是项目运营期污染物进入环境、污染环境的通道，强化总排口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。项目排放口设置满足以下要求：
①基本原则
排污口设置必须规范化，便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
②排污口技术要求
排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理；采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在项目总排口处。
③排污口立标管理
排污口应按国家《环境保护图形标志 排放口》（GB15562.1-1995）设置图形标志牌，并且应设置在采样点醒目位置，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。危废贮存间按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险识别标志牌。
	废气排放口
	[image: 5c15e6bc5aa6ad0c2d16c95e02d7b54]
	危废贮存间
	[image: ]

	雨水排放口
	[image: ]


4、竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环评规[2017]4号），建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
项目在完成环评审批后，应严格按照本评价“环境保护措施监督检查清单”和批复要求完善项目环保设施和措施，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。
该项目竣工验收内容见表5-2。
表5-2  项目营运期竣工验收一览表
	类别
	污染源
	污染物名称
	验收内容
	验收标准

	废气
	DA00（烘干烟粉尘，筛分、提升、计量粉尘）
	颗粒物、SO2、NOx
	密闭管道收集后进入布袋除尘器处理，后通过1根15m高排气筒排放
	颗粒物和氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

	
	DA002导热油炉
	颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度
	经15m高的排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	DA003沥青储罐、出料口
	沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
	沥青储罐废气由管道收集、出料口废气由集气罩收集，一同引至“电捕焦油器+三级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	沥砂石料卸料、装载机上料
	粉尘
	原料仓三面封闭并设置顶棚，仓内设有水喷淋装置，在卸料、物料转移和上料过程进行喷淋降尘，保持物料表面薇湿
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织排放限值，非甲烷总烃同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放控制要求

	
	矿粉筒仓
	粉尘
	仓顶排气孔处设置1套脉冲布袋除尘器收集处理后无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织排放限值

	
	厂内运输
	粉尘
	厂区进行水泥道路地面硬化，每天2次定期清扫路面及洒水降尘
	

	废水
	生活污水
	SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油等
	一体化污水处理站、化粪池、油水分离器（食堂含油污水）
	回用于绿化和洒水降尘，不外排

	
	初期雨水
	SS
	经初期雨水收集池收集处理后回用于项目区降尘
	回用于项目区降尘，不外排

	
	车辆轮胎清洗废水
	SS
	收集沉淀处理后回用于车辆轮胎清洗
	废水回用不外排

	噪声
	设备噪声
	等效连续A声级
	合理安排运营时间，夜间不生产，选用低噪声设备，设备做基础减振、风机进出口安装消音器等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	危险固废
	拟建1间危废暂存间，面积约10m2，防渗材料可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）








[bookmark: _Toc16524]
[bookmark: _Toc20151]六、结论
	本项目的建设符合国家、地方产业政策，以及相关规划，所在区域环境质量现状符合相应环境质量标准，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，选址合理。在采取环评提出的措施后，项目产生的废水、废气、噪声可达标排放，固废处置率100%，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合达标排放和不降低当地环境功能的原则要求，符合国家法律法规要求。
本项目在严格执行环境保护“三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的废气处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。
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[bookmark: _Toc17118][bookmark: _Toc8835]建设项目污染物排放量汇总表
	     项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量
②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	废气量
	/
	/
	/
	20471.22
	/
	20471.22
	/

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.1122
	/
	1.1122
	/

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.0018
	/
	0.0018
	/

	
	NOx
	/
	/
	/
	0.273
	/
	0.273
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0447
	/
	0.0447
	/

	
	苯并[a]芘
	/
	/
	/
	1.9944×10-6
	/
	1.9944×10-6
	/

	
	沥青烟
	/
	/
	/
	0.0271
	/
	0.0271
	/

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	CODcr
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	TP
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	收集粉尘
	/
	/
	/
	46.0338t/a
	
	46.0338t/a
	/

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	/

	
	沉渣
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	/

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.4223t/a
	/
	0.4223t/a
	/

	
	废导热油
	/
	/
	/
	1.0t/a
	/
	1.0t/a
	/

	
	废矿物油
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	
	含油抹布、劳保用品
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/

	
	废焦油
	/
	/
	/
	0.2759t/a
	/
	0.2759t/a
	/

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.03t/a
	/
	0.03t/a
	/

	
	储油罐油泥
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/


注：⑥=①+③+④－⑤；⑦=⑥－①
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