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一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	寻甸鸿桥塑业有限责任公司塘子易隆塑料制品生产建设项目

	项目代码
	2603-530129-04-01-498553

	建设单位

联系人
	***
	联系方式
	***********

	建设地点
	云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区

	地理坐标
	（103度15分47.834秒，25度22分9.717秒）

	国民经济

行业类别
	塑料包装箱及容器制造

（C2926）
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 29中“塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含

量涂料10吨以下的除外）”

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准/

备案）部门
	寻甸回族彝族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号
	/

	总投资

（万元）
	180
	环保投资

（万元）
	22.7

	环保投资占比（%）
	12.61
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	(否

(是：                
	用地面积（m2）
	1500

	专项评价设置情况
	表1-1 项目专项评价判定表

专项评价类别
设置原则

本项目情况

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。

根据工程分析，项目排放废气污染物主要为非甲烷总烃、颗粒物及异味，排放废气不涉及专项设置中有毒有害污染物。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

项目实行雨污分流，雨水经租用厂房已建的雨水收集系统收集后排入周边雨水沟渠。项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排。
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

根据风险分析，项目Q值为0.00004，危险物质存储量未超过临界量。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

项目不涉及河道取水。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

项目不涉及向海洋排放污染物。

否

注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

由上表可知，项目不设置专章评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、项目与昆明市生态环境局关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知（2024年11月12日）的相符性分析

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询结果可知，项目涉及“寻甸回族彝族自治县一般管控单元”，单元编码为ZH53012930001，项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析详见下表。

表1-2  项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》相符性分析
类别

文件要求

相符性分析

符合性

生态保护红线

生态保护红线管控要求按《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）《云南省自然资源厅 云南省生态环境厅 云南省林业和草原局关于加强生态保护红线管理工作的通知》（云自然资〔2023〕98号）执行。后续若国家和省生态保护红线相关管控政策发生调整，按调整后的管控办法执行。更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，根据寻甸回族彝族自治县自然资源局关于寻甸鸿桥塑业有限责任公司塘子易隆塑料制品生产建设项目用地情况说明，项目用地性质为二类工业用地。根据寻甸回族彝族自治县自然资源局关于寻甸鸿桥塑业有限责任公司塘子易隆塑料制品生产建设项目用地范围是否涉及永久基本农田的说明和是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明，项目占地不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。项目符合生态保护红线管控要求。
符合

环境质量底线

到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。

（1）项目区属于环境空气质量达标区，项目运营期注塑工序产生的非甲烷总烃和异味经注塑机上方设置的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放。项目原料为外购的聚丙烯和色母新料，均为颗粒状，混料过程加盖密闭，投料和混料过程产生的粉尘较少，经车间沉降后呈无组织排放，对周边大气环境影响较小。

（2）项目实行雨污分流，雨水经租用厂房已建的雨水收集系统收集后排入周边雨水沟渠。项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排。
（3）项目运营期固废处置率为100%，项目采取分区防渗，危废间进行重点防渗，一般固废间、化粪池、循环水池进行一般防渗，生产车间、道路等进行简单防渗。可有效防止污染物下渗对土壤造成污染。
综上，项目建设不会降低区域环境质量底线。

符合

资源利用上线

到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。

项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排，根据工程分析，项目用水量较小。项目能源消耗主要为电能，属于清洁能源，且年用量较小。项目租用已建厂房进行建设，不新增土地占用，用地性质为二类工业用地。项目不涉及矿产资源开采，不占用河湖岸线资源。综上，项目建设不会突破区域资源利用上线。

符合

生态环境准入清单

寻甸回族彝族自治县一般管控单元

空间布局约束

1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。

2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。

3.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。

1、项目位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，租用已建厂房进行建设，不在河道管理范围内，根据项目用地情况说明，项目用地性质为二类工业用地，不涉及林地。项目主要生产塑料筐，属于塑料制品业，不属于房地产开发项目。
2、项目不涉及。

3、项目运营期采取环评提出的各项污染防治措施后，废气、噪声满足达标排放，废水不外排，固废处置率为100%。项目不涉及向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。
符合

污染物排放管控

1.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。
2.严格用地准入，工业用地及商业用地供地前，自然资源部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。

3.禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。

4.禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。

1、项目主要生产塑料筐，属于塑料制品业，不属于“两高”行业。

2、项目位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，租用已建厂房进行建设，未新增用地。根据项目用地情况说明，项目用地性质为二类工业用地。
3/4、项目主要生产塑料筐，属于塑料制品业，不涉及。
符合

环境风险防控

1.严格限制《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。

2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。

3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。

1、项目主要生产塑料筐，属于塑料制品业，不涉及《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。
2、项目不涉及。

3、项目位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，租用已建厂房进行建设，未新增用地。根据项目用地情况说明，项目用地性质为二类工业用地，不涉及。
符合

由上表可知，本项目建设符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》中相关要求。
2、产业政策符合性分析
项目主要生产塑料筐，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的塑料包装箱及容器制造（C2926），根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，可视为允许类”，项目不涉及《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入事项和准入要求。同时，项目已取得寻甸回族彝族自治县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码：2603-530129-04-01-498553。综上所述，项目符合国家产业政策。

3、项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析

根据2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过的《云南省牛栏江保护条例》，条例中第一章第五条内容规定：牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。 

（一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790米水面及沿岸外延2000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。

（二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000米的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。

（三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。

各区域禁止的行为分别为：

第三十二条  重点水源涵养区内禁止下列行为：

（一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；

（二）使用高毒、高残留农药；

（三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；

（四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；

（五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；

（六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。

第三十三条  重点污染控制区内除重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为：

（一）新建、扩建工业园区；

（二）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；

（三）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。

第三十四条  水源保护核心区内除重点污染控制区、重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为：

（一）新建、改建、扩建排污口；

（二）围河造地、围垦河道；

（三）围堰、围网、网箱养殖；

（四）规模化畜禽养殖；

（五）损毁水利、水文、科研、气象、测量、环境监测等设施设备；

（六）挖砂、采石、取土、采矿。

项目位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，根据牛栏江流域水源水环境保护分区图可知，项目区属于重点水源涵养区。项目与《云南省牛栏江保护条例》禁止行为对比情况如下表所示。

表1-3   项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析

保护区划分

禁止行为

建设内容

符合性

重点水源涵养区

（一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；

项目位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，租用已建厂房进行建设，未新增用地。根据项目用地情况说明，项目用地性质为二类工业用地。项目不涉及盗伐、滥伐林木和破坏草地等活动。
符合

（二）使用高毒、高残留农药；

项目主要生产塑料筐，属于塑料制品业，生产过程中不涉及使用高毒、高残留农药。

符合

（三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；

1、项目实行雨污分流，雨水经租用厂房已建的雨水收集系统收集后排入周边雨水沟渠。项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排。
2、项目运营期固废处置率为100%，项目采取分区防渗，危废间进行重点防渗，一般固废间、化粪池、循环水池进行一般防渗，生产车间、道路等进行简单防渗。
符合

（四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；

符合

（五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；

符合

（六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。

符合

综上所述，项目建设符合《云南省牛栏江保护条例》相关要求。
4、与《牛栏江流域（云南段）水环境保护规划》符合性分析
根据流域具体情况及环境保护管理的需要，将牛栏江流域（云南段）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区，各分区范围节点如下：
I区：牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区，为牛栏江上游（德泽水库坝址以上）调水水源区流域范围，河长172km，流域面积4551km2。
I1水源保护核心区：包括牛栏江干流水面，河岸外围陆域1000米范围；德泽水库水面，库岸外围陆域2000m范围。涉及乡镇主要有牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡，面积为625.3 km2，属于本规划的重点保护区。
I2重点污染控制区：主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及小哨乡、嵩阳镇、小街镇、杨桥乡、羊街镇、金所乡、月望乡、大坡乡、菱角乡、田坝乡十个乡镇，面积1892.56km2，属于本规划的污染重点治理区。

I3水源涵养区：包括除水源保护核心区、重点污染控制区以外的山地。涉及杨林镇、仁德镇、通泉镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇六个乡镇，面积1764.16 km2。重点实施退耕还林、水土保持、营造水源涵养林等工程，引导农业生态化发展，加强区域生态保护。
II区牛栏江下游生态与环境保护区：为牛栏江下游（德泽水库坝址以下）至金沙江入口流域范围。河长268km，流域面积9121km2。
II1下游重点污染控制区：主要是牛栏江下游河谷区坝区。涉及梭山乡、小河镇、务德镇、西泽乡、热水镇、上村乡、雨碌乡、纸厂乡、马路、火红乡、鲁纳乡、火德红乡、龙头山镇、乐红乡、红山乡、田坝乡十六个乡镇，面积1387.78km2。

II2水源涵养区：主要是重点污染控制区以外的山地，涉及乐业镇、大桥乡、大井镇、矿山镇、迤车镇、新店乡、老店乡、包谷垴乡八个乡镇，面积5078.12km2。

项目位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，根据项目与牛栏江流域（云南段）水环境保护分区位置关系图可知，项目所在区域属于I3水源涵养区。项目建设与《牛栏江流域（云南段）水环境保护规划》符合性分析如下表所示：
表1-4 项目与《牛栏江流域（云南段）水环境保护规划》符合性分析
序号

《牛栏江流域（云南段）水环境保护规划》相关要求
本项目实际情况

相符性

1
严格环境准入政策，调水水源区不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目；新建工业项目废水必须实现零排放，改扩建项目不得新增COD、TN、TP排放量；新建、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。

1、项目主要生产塑料筐，属于塑料制品业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类，项目不涉及《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入事项和准入要求，项目符合国家产业政策，且项目也不属于高污染工业项目。

2、项目建设性质为新建，项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排，项目能实现废水“零排放”。

3、项目建设采用先进的生产工艺和污染防治技术，根据环境影响分析，项目运营期采取环评提出的各项污染防治措施后，废气、噪声满足达标排放，废水不外排，固废处置率为100%。
符合

由上表可知，项目建设符合《牛栏江流域（云南段）水环境保护规划》要求。

5、项目与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》符合性分析
根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》，牛栏江流域（寻甸段）水环境分区范围涉及规划区干流及主要支流（前进河、羊街河、马龙河、尹武河等）河流径流区。 

规划区分为3个保护区：水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区，各分区范围节点如下：

（1）水源保护核心区范围为牛栏江流域（寻甸段）干流1000m范围。水源保护核心区分为禁止建设区、限制建设区两个区，禁止建设区范围指干流河面水域及沿岸外延200m的区域，限制建设区范围指干流沿岸外200m-1000m之间的区域。

（2）重点污染控制区

重点污染控制区范围指水体保护核心区外，主要入江支流水域外延3000m的区域和流域范围内的坝区，若区域范围超过一级山脊，按一级山脊线划定。

（3）水源涵养区

重点水源涵养区范围指流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的区域。
项目位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，根据项目与牛栏江流域（寻甸段）水环境保护分区位置关系图可知，项目所在区域属于重点水源涵养区，项目与《牛栏江（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》符合性分析见下表。
表1-5  项目与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》符合性分析

序号

《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》相关要求
本项目实际情况

相符性

1
开展非园区工业企业环境综合执法检查，清查现有工业企业，对违反国家法律法规、产业政策的企业实行关停或限期整改，对现有企业开展强制清洁生产审计，流域范围内新建工业项目必须能够实现废水“零排放”，鼓励工业企业入园，严禁在牛栏江流域水环境保护核心区新建工业源。
项目位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，租用已建厂房进行建设，未新增用地。根据项目用地情况说明，项目用地性质为二类工业用地，满足用地要求，项目选址不在牛栏江流域水环境保护核心区内。

2、项目主要生产塑料筐，属于塑料制品业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类，项目不涉及《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入事项和准入要求，项目符合国家产业政策。

3、项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排，项目能实现废水“零排放”。

符合
2
合理规划布局产业发展方向，严格环境准入政策，禁止新建不符合国家产业政策、环保政策项目及高污染工业项目，包括污染严重的钢铁、冶炼、基础化工、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、磷化工、石棉制品、土硫磺、土磷肥和燃料等企业和项目；对于已存在的煤磷化工企业应限制企业发展规模，防止对牛栏江水环境安全带来进一步压力；新建工业项目必须按照区域的工业园区产业发展规划和规划环评的要求进入园区，入园企业必须实现工业废水“零排放”，改扩建项目不得新增化学需氧量、总氮、总磷排放量；新建、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国家清洁生产水平中的先进水平。
1、项目主要生产塑料筐，属于塑料制品业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类，项目不涉及《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入事项和准入要求，项目符合国家产业政策。

2、项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排，项目能实现废水“零排放”。

3、项目建设采用先进的生产工艺和污染防治技术，根据环境影响分析，项目运营期采取环评提出的各项污染防治措施后，废气、噪声满足达标排放，废水不外排，固废处置率为100%。
符合

3
对拟在园区内建设，使用、生产、贮存危险化学品的企业在进行环境影响评价时，要求必须进行环境风险评估，编制突发环境事件应急预案，并将评估报告和应急预案报行政主管部门备案。
本次环评要求建设单位后续编制突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。
符合

由上表可知，项目建设符合《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》相关要求。
6、项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析

项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析见下表。

表1-6  项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析

文件要求
项目建设情况
符合性
推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，严格合理控制煤炭消费增长，有序减量替代。建设国家清洁能源基地，打造“风光水火储”多能互补基地，提高电能占终端能源消费比重。

项目运营过程中主要能源消耗为电能，属于清洁能源，项目不涉及化石能源使用，且不属于高耗能行业。
符合
坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。

项目主要生产塑料筐，生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排。根据工程分析，项目用水量较小，项目能源消耗主要为电能，属于清洁能源，且年用量较小。项目不属于高耗能高排放项目，也不属于粗钢产能清理整顿行业。
符合
推进清洁生产和能源资源节约高效利用。深入实施清洁生产改造，依法开展清洁生产审核。推进绿色能源与绿色制造融合发展。强化能源和水资源“双控”，加强重点领域节能，实施节水行动。
项目运营过程中主要能源消耗为电能，属于清洁能源，项目设备选型优先选用节能设备，减少能源消耗。项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排。
符合
深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。
项目租用昆明盛棉棉业有限公司已建标准厂房进行建设，施工期主要进行厂房适应性改造、设备安装及环保设施建设，产生少量的粉尘在车间内沉降，对周边环境影响较小。
符合
推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理。安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁企业超低排放改造，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造。

项目主要生产塑料筐，使用的原料主要为聚丙烯和色母颗粒，不涉及挥发性有机物。项目运营期注塑工序产生的非甲烷总烃和异味经注塑机上方设置的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放。项目生产过程中不涉及氮氧化物排放，且项目不属于钢铁、水泥、焦化企业。
符合
深入打好长江流域（云南段）保护修复攻坚战。严控长江岸线开发利用，强化自然岸线保护，推进岸线生态修复，巩固小水电清理整改成果。实施好长江流域重点水域十年禁渔。持续开展工业园区污染治理、“三磷”行业整治等专项行动。

项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排，对周边水环境影响较小。
符合
有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理，从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途。

项目运营期固废处置率为100%，项目采取分区防渗，危废间进行重点防渗，一般固废间、化粪池、循环水池进行一般防渗，生产车间、道路等进行简单防渗。可有效防止污染物下渗对土壤造成污染。
符合
进一步加强重金属污染防控。完善重金属污染物排放全口径清单动态调整机制。依法依规推动有色金属矿采选、冶炼行业落后和低效产能退出。深入开展重点行业重金属污染治理。

项目主要生产塑料筐，属于塑料制品业，运营期不涉及重金属污染物。
符合
根据上表，项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相符。
7、项目与《水污染防治行动计划》相符性分析

本项目与2015年4月16日发布的《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）符合性分析见下表所示。
表1-7   项目与《水污染防治行动计划》的符合性分析

水污染防治行动计划
本项目

符合性

一、全面控制污染物排放

1、全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
2、专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。
1、项目主要生产塑料筐，属于塑料制品业，符合国家产业政策要求，不属于严重污染水环境的生产项目，也不属于专项整治十大重点行业。
2、项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排。
符合
二、推动经济结构转型升级

1、调整产业结构。依法淘汰落后产能。
2、优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。
1、根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类。

2、本项目不属于淘汰落后产能。
符合
三、着力节约保护水资源

1、严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。
项目用水依托昆明盛棉棉业有限公司已建的供水系统，由自来水管网供给，不涉及地下水开采利用。
符合

七、切实加强水环境管理

1、全面推行排污许可。依法核发排污许可证。
项目建成后依法申请排污许可。
符合
八、全力保障水生态环境安全

1、防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。
项目运营期固废处置率为100%，项目采取分区防渗，危废间进行重点防渗，一般固废间、化粪池、循环水池进行一般防渗，生产车间、道路等进行简单防渗。可有效防止污染物下渗对土壤造成污染。
符合
九、明确和落实各方责任

1.落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。
本次环评要求建设单位在环评办理后按照管理要求申报排污许可证，根据排污许可证开展自行监测。
符合
根据上表分析，本项目与《水污染防治行动计划》中的要求相符。

8、项目与《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
2025年1月23日，昆明市人民政府发布了“昆明市人民政府关于印发《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》的通知（昆政发〔2025〕4号）”。本项目与《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》相关符合性分析如下：
表1-8  项目与《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》相关符合性分析

《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》相关内容

项目情况
符合性

二、优化产业结构

（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制并运用。新改扩建“两高一低”项目要严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、生态环境分区管控、环境影响评价、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。

项目为塑料制品业，不属于“两高一低”项目。项目符合国家产业政策、生态环境分区管控方案、环境影响评价、项目环评等相关要求。根据环境影响分析，项目运营期采取环评提出的各项污染防治措施后，废气、噪声满足达标排放，废水不外排，固废处置率为100%。

符合

（二）推动落后产能退出。进一步提高重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。

项目主要生产塑料筐，为塑料制品业，不属于落后产能，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，可视为允许类项目，项目符合国家产业政策。

符合

（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。

项目主要生产塑料筐，使用的原料主要为聚丙烯和色母颗粒，不属于含VOCs的原辅料。项目生产过程中注塑工序会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），经注塑机上方的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放。
符合
三、优化能源结构

（六）大力发展新能源和清洁能源。大力发展新能源和清洁能源，加快可再生能源协同发展，坚持集中式与分布式并重，大幅增加光伏、风电、生物质能源开发利用与规模。不断提高非化石能源消费比重，2025年，非化石能源消费占一次能源消费总量比重达到40%以上，电能占终端能源消费比重达30%以上，持续增加天然气生产供应、新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。

项目运营期能耗主要为电能，属于清洁能源，且用量较小，不属于高能耗行业，不使用化石能源、不使用燃煤燃料。
符合
（七）严格合理控制煤炭消费增长。在保障能源安全供应前提下，有序推进煤炭消费减量替代。严格合理控制煤炭消费增长。根据发展需要合理建设先进煤电，有序淘汰落后煤电，大力推进煤炭清洁高效利用和煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，推动煤炭和新能源优化组合。不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。

项目运营期能耗主要为电能，项目不涉及燃煤使用。
符合
（八）积极开展燃煤锅炉关停整合。城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。

项目不涉及燃煤锅炉的使用。

符合
（九）实施工业炉窑清洁能源替代。继续完善工业炉窑管理清单，重点掌握燃用煤炭及其他高污染燃料的工业炉窑使用和排放情况。

项目不涉及工业炉窑的使用。

符合
六、强化多污染物减排

（十七）强化VOCs全过程综合治理。推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、化纤等重点行业深度治理。注重源头控制，积极推行低VOCs源头替代综合激励政策，推动包装印刷行业产品设计VOCs减量化，在工业涂装行业全面推广低VOCs源头替代。加强过程控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式。

项目主要生产塑料筐，使用的原料主要为聚丙烯和色母颗粒，不属于含VOCs的原辅料。项目生产过程中注塑工序会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），经注塑机上方的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放。
符合
（十八）持续推进工业污染源全面达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等重点行业深度治理。全面开展燃煤、生物质锅炉和砖瓦、玻璃、陶瓷、耐火材料、有色、铸造、石灰等行业工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。

项目主要生产塑料筐，使用的原料主要为聚丙烯和色母颗粒，不属于含VOCs的原辅料。项目生产过程中注塑工序会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），经注塑机上方的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放。

符合
（十九）深入治理餐饮油烟和恶臭异味。优化餐饮服务行业发展规划，引导餐饮服务经营者依法依规进行选址，推动不符合选址条件的餐饮服务项目调整业态；严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。充分发挥餐饮和美食行业协会作用，加强行业内宣传教育，引导餐饮服务经营者严格落实有关要求，督促餐饮服务经营者落实主体责任，促进行业健康发展。

项目为塑料制品生产，运营期项目内不设食宿，无餐饮油烟排放。项目运营期注塑工序会伴随产生少量的异味，经注塑机上方的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放，对周边环境影响较小。
符合
（二十）推进大气氨污染防控。控制农业源氨排放，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，推广氮肥机械深施和低蛋白日粮技术。开展畜禽养殖标准化示范创建，鼓励生猪、鸡等圈舍及粪污输送、存储及处理设施封闭管理，支持粪污输送、存储及处理设施封闭，加强废气收集和处理。严格控制工业企业的排放标准，加强对工业企业的监管，加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气氨逃逸防控。

项目为塑料制品生产，运营期产生的废气污染物主要为非甲烷总烃、颗粒物和异味，不涉及大气氨污染物防控。

符合
根据上表，项目符合《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》相关要求。
9、与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性分析

表1-9 项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性分析
挥发性有机（VOCs）污染物防治技术政策要求
本项目情况

符合性

（四）VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用;鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。
项目主要生产塑料筐，使用的原料主要为聚丙烯和色母颗粒，不属于含VOCs的原辅料。项目生产过程中注塑工序会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），经注塑机上方的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放。
符合

（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

项目生产塑料筐，注塑工序会产生有机废气（以非甲烷总烃计），根据废气污染源强核算，属于低浓度VOCs废气，且不宜回收利用，生产过程中注塑工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）达标排放。
符合

（十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。
项目注塑工序会伴随产生少量的异味，经集气罩收集进入1套三级活性炭吸附系统处理达标后通过15m高排气筒达标排放。
符合

　（二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
项目废活性炭收集暂存于危废间，委托有资质单位处置。
符合

根据上表分析可知，项目建设符合《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》中要求。
10、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53 号）相符性分析
表1-10  项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求
本项目情况

符合性

1、石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。
项目主要生产塑料筐，为塑料制品业，不属于我国 VOCs重点排放源。

符合

2、大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
项目主要生产塑料筐，使用的原料主要为聚丙烯和色母颗粒，不属于含VOCs的原辅料。项目生产过程中注塑工序会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），经注塑机上方的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放。
符合

3、全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。

项目生产过程中注塑工序会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），经注塑机上方的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放。
符合

4、推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。
项目产生VOCs废气属于低浓度、大风量废气，采用活性炭吸附装置处理后可达标排放。项目定期更换活性炭，废活性炭收集暂存于危废间，委托有资质的单位定期清运处置。
符合

5、规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。
本次环评要求建设单位按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》对活性炭吸附装置进行设计。
符合

6、实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于 3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
项目注塑工段挥发性有机物（以非甲烷总烃计）经收集后初始排放速率为0.410kg/h，低于3kg/h，不属于重点排放源，本项目采用三级活性炭吸附装置进行处理，经处理后可达标排放，满足排放要求。

符合
根据上表分析可知，项目建设符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相关要求。

11、项目建设与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

本项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析如下：

表1-11 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关符合性分析

相关要求如下

本项目情况

符合性
大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。

加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。

项目主要生产塑料筐，生产过程不涉及使用涂料、油墨和胶粘剂。使用的原料主要为聚丙烯和色母颗粒，不属于含VOCs的原辅料。项目生产过程中注塑工序会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），经注塑机上方的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放。
相符

全面加强无组织排放控制。重点对含VOCS物料（包括含VOCS原辅材料、含VOCS产品、含VOCS废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCS无组织排放。
项目使用主要原料为聚丙烯和色母颗粒，其热解温度均较高，在常温下不易热解，袋装室内保存，生产过程中注塑环节产生的非甲烷总烃经集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理达标后通过15m高排气筒排放，有效削减了VOCS无组织排放。
相符

推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCS治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCS浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCS废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCS废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCS治理效率。

实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCS初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。

项目主要生产塑料筐，不属于重点排放源。根据废气污染源强核算，项目车间生产设施VOCS初始产生速率为0.410kg/h、产生浓度51.25mg/m³，属于低浓度废气。本项目采用的三级活性炭吸附处理系统去除效率为51%，经三级活性炭吸附装置处理后，最终排放速率为0.201kg/h，废气排放浓度25.125mg/m3，满足达标排放。项目采用三级活性炭吸附装置对产生的非甲烷总烃进行处理，活性炭根据其处理效率定期更换，更换的废活性炭交由有资质的单位处置。

相符

化工行业VOCS综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCS治理力度。重点提高涉VOCS排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCS物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。

项目使用主要原料为聚丙烯和色母颗粒，其热解温度均较高，在常温下不易热解，袋装室内保存，生产过程中注塑环节产生的非甲烷总烃经集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理达标后通过15m高排气筒排放，有效削减了VOCS无组织排放。
相符

根据上表，项目建设与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符。
12、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析
表1-12  项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
内容

《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求
本项目情况

符合性

VOCs物料储存

VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
项目原料主要为聚丙烯和色母颗粒，其热解温度较高，在常温下不会热解，袋装室内保存。
符合

储存无组织排放控制要求

盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋非取用状态时，应加盖封口，保持密闭。
项目原料主要为聚丙烯和色母颗粒，其热解温度较高，在常温下不会热解，袋装室内保存。
符合

VOCs物

料转移和

输送无组

织排放控

制要求

粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送设备管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。

项目上料采用密闭的管道输送。
符合

工艺过程

VOCs无组织排放控制要求

有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集。
项目挥发性有机物主要为生产过程中注塑工序产生的非甲烷总烃，经集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）达标排放，有效削减了VOCS无组织排放。
符合

敞开液面

VOCs无组织排放控制要求

废水储存、处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200μmol/mol，应符合下列规定之一：1.采用浮动顶盖；2 采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气

收集处理系统；3 其他等效措施。
项目不涉及敞开液面VOCs。
符合

VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求

1、VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行；2、企业应考虑生产工艺，操作方式，废气性质、处理方法等因素，对 VOCs废气进行分类收集。
项目挥发性有机物主要为生产过程中注塑工序产生的非甲烷总烃，经集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）达标排放，有效削减了VOCS无组织排放。

符合
VOCs无组织污染监控要求

企业应按照有关法律、《环境监测管理办法和HJ819等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放现状及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录并公布检测结果。

项目建成后依法申请排污许可证，根据排污许可自行监测要求，定期开展自行监测。

符合
根据上表分析可知，项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。

13、项目与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关符合性分析
项目与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）符合性分析如下表所示。
表1-13  项目与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）符合性分析

《合成树脂工业污染物排放标准》

（GB31572-2015）要求如下

本项目情况

相符性

5.4.2 合成树脂企业产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，达标排放。排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m。

项目注塑工序产生的有机废气经集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。根据废气污染源强核算，废气污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）标准要求。

相符

5.4.3废气收集系统

废气收集系统需满足以下要求：a）生产设施应采用密闭式，并具有与废气收集系统有效连接的部件或装置；b）根据生产工艺、操作方式以及废气性质、处理和处置方法，设置不同的废气收集系统，尽可能对废气进行分质收集，各个废气收集系统均应实现压力损失平衡以及较高的收集效率；c）废气收集系统应综合考虑防火、防爆、防腐蚀、耐高温、防结露、防堵塞等问题。

①项目注塑机无法进行全密闭式收集，本次环评针对注塑机产生的挥发性有机物提出设置集气罩进行收集。集气罩与活性炭吸附装置设置密闭的排气管道相连。②项目区仅涉及注塑机产生的挥发性有机物，不涉及分质收集。③项目废气收集系统设计时应综合考虑了防火、防爆、防腐蚀、耐高温、防结露、防堵塞等问题。
相符

5.4.4 废气处理装置

为保证废气处理装置的净化效果，需要在线测定相关工艺参数：

b）吸附装置的吸附剂更换/再生周期、操作温度应满足设计参数的要求。

项目拟设置的活性炭吸附装置根据设计参数定期进行更换，废弃活性炭收集后暂存于危废间，委托有资质的单位定期清运处置。

相符

根据上表分析可知，项目建设与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相符。

14、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析如下表所示。
表1-14 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行、2022 年版》符合性分析

具体要求

本项目

符合性

1.禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年一2035年） 》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

本项目不属于码头、港口、通道等建设项目。

符合

2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，不涉及自然保护区。
符合

3.禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，不涉及风景名胜区。

符合

4.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，不涉及饮用水水源保护区。
符合

5.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。

符合

6.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不涉及占用长江流域河湖岸线

符合

7.禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

项目不属于过江基础设施项目，未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

符合

8.禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

项目不涉及水生生物捕捞。

不涉及

9.禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内。

符合

10.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

项目主要生产塑料筐，属于塑料制品业，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

符合

11.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。

项目不属于石化、现代煤化工行业。

符合

12.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类"产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。

符合

根据上表可知，项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关要求。
15、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性见表1-15。

表1-15  项目与长江经济带发展负面清单符合性分析
具体要求

本项目

符合性

1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目不属于码头、港口、通道等建设项目。

符合
2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，不涉及自然保护区和风景名胜区。

符合

3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，不涉及饮用水水源保护区。
符合

4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。

符合

5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区以及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。
符合

6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

符合

7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

项目不涉及水生生物捕捞。

符合

8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。

符合

9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

项目主要生产塑料筐，属于塑料制品业，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

符合

10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不属于石化、现代煤化工行业。

符合
11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

项目不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目

符合

根据上表可知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。
16、选址合理性分析

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，租用昆明盛棉棉业有限公司已建闲置厂房进行建设，根据寻甸回族彝族自治县自然资源局关于寻甸鸿桥塑业有限责任公司塘子易隆塑料制品生产建设项目用地情况说明，项目用地性质为二类工业用地，符合土地利用规划要求。根据寻甸回族彝族自治县自然资源局关于寻甸鸿桥塑业有限责任公司塘子易隆塑料制品生产建设项目用地范围是否涉及永久基本农田的说明和是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明，项目占地不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本》中的禁止用地和限制用地项目。

根据寻甸回族彝族自治县人民政府关于塘子街道易隆社区寻甸鸿桥塑业有限责任公司新建厂的情况说明，寻甸鸿桥塑业有限责任公司选址位于塘子街道易隆社区，租用昆明盛棉棉业有限公司厂房，用地性质为二类工业用地，权属合法、手续齐全。项目在二类工业用地上实施，不涉及生态保护红线、饮用水源保护区等，选址与用地符合生态环境准入条件。企业规模小、达不到园区准入标准，为小微塑料制品加工企业，投资强度、产值税收均达不到工业园区入驻条件，且不属于需强制入园的新建、扩建类项目，无入园可行性。寻甸县将严格履行属地监管责任，督促项目规范建设，投产后督促企业依法依规经营，严守环保及安全生产相关规定。
项目建设场地条件、交通运输、环境质量和水、电、通信等条件良好，无重大的环境制约因素。项目运营后产生的“三废”采取相应的环保措施后，对周边环境影响较小，项目涉及的风险物质储量低于临界储存量，存在的风险较小，在采取相应的风险预防措施后，存在的风险是可以接受的。

综上所述，项目选址合理。
17、环境相容性分析

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，租用昆明盛棉棉业有限公司已建闲置厂房进行建设。根据现场调查，项目周边主要为生产加工型企业（具体企业分布情况见表1-16），项目环境保护目标为西北侧105m处的易隆社区、东侧410m处的蜂子岩村。

表 1-16   项目周边企业情况一览表

序号

周围企业
方位

距离

产品方案

污染物排放

备注

1

昆明盛棉棉业有限公司易隆分厂
—
紧邻
棉被、纱网
—
闲置厂房
2

云南尚品华威木业有限公司
南侧
20m
家具制造
颗粒物、有机废气
已建
3

云南港大家具制造有限公司

南侧
90m
家具制造
颗粒物、有机废气
已建
4

云南荞阿哥食品有限公司

东侧
24m
苦荞精深加工

颗粒物
已建

5
寻甸塘子家乐居家具厂

东侧
200m
家具制造
颗粒物、有机废气
已建
6
科乐威尔（云南）科技有限责任公司

东北
68m
金属制品
颗粒物、有机废气
已建
7
云南四季育芽教学设备有限公司

东北
70m
教具制造
颗粒物、有机废气
已建
8
昆明辉创建筑材料有限公司

东侧
245m
建材销售
—
已建
从对项目周边企业情况调查可知，周围的企业对本项目无制约性因素。根据环境影响分析，项目产生的噪声、废气均能达标排放；项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排；固体废物处置率为100%，项目的建设对周围企业的影响不大。

目前项目周边环境质量良好，外部环境较简单，建设用地周围无需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区和风景名胜区的保护范围。

综上所述，本项目与周围环境是相容的。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

寻甸鸿桥塑业有限责任公司租用昆明盛棉棉业有限公司已建闲置厂房进行建设，租用厂房建筑面积约为1500m2。根据业主提供的资料，项目总投资180万元，拟建8条塑料筐生产线，建成后年产塑料筐60万个。项目于2026年4月20日取得寻甸回族彝族自治县发展和改革局出具的云南省固定资产投资项目备案证，项目代码为：2603-530129-04-01-498553。
本次拟建的“寻甸鸿桥塑业有限责任公司塘子易隆塑料制品生产建设项目”主要生产塑料筐，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于塑料包装箱及容器制造（C2926）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号，2021年1月1日实施），二十六、橡胶和塑料制品业29中“塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”需要编制环境影响报告表。因此，建设单位委托我单位编制《寻甸鸿桥塑业有限责任公司塘子易隆塑料制品生产建设项目环境影响报告表》。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照指南、相关法律法规及环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审批。

二、项目概况

1、项目名称：寻甸鸿桥塑业有限责任公司塘子易隆塑料制品生产建设项目
2、建设单位：寻甸鸿桥塑业有限责任公司
3、建设地点：云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区
4、建设性质：新建
5、投资金额：项目总投资180万元
6、建设内容及规模：

根据建设单位提供的资料及现场踏勘，项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，租用昆明盛棉棉业有限公司已建闲置厂房和办公区进行建设，占地面积约为1500m2，本次主要对已建的厂房进行适应性改造。项目建设8条塑料筐生产线，建成后年产塑料筐60万个。主要建设内容包括生产厂房、原料仓库、成品仓库、办公区、公辅工程、环保工程及相关配套设施。项目具体建设内容见表2-1。
表2-1  项目工程建设内容一览表

工程类别
工程名称
主要建设内容或功能
备注
主体工程
生产厂房

1间，位于项目南侧，建筑面积约为700m2，为一层的钢架结构，高约8m。生产厂房内按照生产工艺主要设置有混料机、上料机和注塑机。

租用已建厂房，本次主要进行厂房适应性改造
原料仓库

1间，位于项目东侧，建筑面积约为280m2，为一层的钢架结构，高约8m。主要用于堆放项目生产使用的原辅材料，各原辅材料分区堆放。
成品仓库
1间，位于项目东侧，建筑面积约为350m2，为一层的钢架结构，高约8m，主要用于堆放项目成品。
辅助工程
办公区
位于项目南侧，建筑面积约90m2，为一层的砖混结构，主要用于项目办公、客户接待及员工休息使用。
租用厂房已配套建设
卫生间
项目租用厂房已配套建设了1间卫生间，位于项目南侧，建筑面积约20m2。
公用工程
供水系统
依托昆明盛棉棉业有限公司已建的供水系统，由自来水管网供给。
依托
供电系统
依托昆明盛棉棉业有限公司已建的供电系统，由市政供电电网供给。
依托
排水系统
项目实行雨污分流，雨水经租用厂房已建的雨水收集系统收集后排入周边雨水沟渠。项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排。

依托
环保工程
废水治理措施
冷却水循环系统
建设一个10m3的冷却水循环水池，配套相应循环水使用管道，冷却水冷却后循环使用。
新建
化粪池
项目租用厂房已配套建设了1个化粪池，位于项目南侧，容积为10m3。项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥。
租用厂房已配套建设

废气治理措施

集气罩+三级活性炭吸附装置
项目注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经注塑机上方设置的集气罩（共8个）收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。

新建
噪声治理措施
设备减震设施
项目产噪设备安装减震垫；厂房隔声。
新建
固废处理设施
生活垃圾收集桶
厂区内设置多个生活垃圾收集桶，生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门清运处置。
新建
危废暂存间
建设1间危废暂存间，位于生产厂房西南侧，占地面积为5m2，用于暂存项目生产过程中设备维护保养产生的废机油及三级活性炭吸附装置产生的废活性炭。
新建
一般固废间
建设1间一般固废暂存间，位于原料仓库东南侧，占地面积为10m2，用于暂存项目生产过程中产生的边角料及不合格产品、废包装袋等一般固废。
新建
土壤、地下水治理措施

分区防渗

（1）重点防渗区：危废间划为重点防渗区。可采用“抗渗系数为P8水泥+2.0mmHDPE膜+环氧树脂”进行防渗，使其地面、围堰区达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性能；

（2）一般防渗区：一般固废间、化粪池、循环水池划为一般防渗区。化粪池、循环水池可采用2.0mm厚HDPE防渗膜+硬化，防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；一般固废间参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求防渗，等效粘土防渗层Mb≥0.75m，K≤1.0×10-5cm/s；
（3）简单防渗区：生产厂房、办公区、道路地面等划为简单防渗区，全部硬化处理且保证无明显破损现象。
新建
7、项目产品方案及规模
根据业主提供的资料，项目建成后年产塑料筐60万个，其中550*360*310mm塑料筐20万个，480*320*260mm塑料筐40万个，项目具体产品方案见表2-2。

表2-2   项目产品方案

产品名称
年产量（万个/a）
规格
备注
塑料筐
20
550*360*310mm

单个约重1.0kg，年产200t

40
480*320*260mm

单个约重0.8kg，年产320t
8、原辅材料及能源用量
项目主要生产塑料筐，生产过程中使用的原料全部为外购新料，项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。
表2-3  项目主要原辅材料及能源消耗

序号

名称

年耗用量

最大存储量
单位

备注

1
聚丙烯

510
10
t/a
外购，袋装，颗粒状
2
色母
11.326
1
t/a
外购，袋装，颗粒状
3
新鲜水
372

/
m3/a
由自来水管网供给
4
电
45
/
万kW.h
由市政供电电网供给
原料性能及理化性质：

1）聚丙烯

聚丙烯是由丙烯聚合而成制得的一种热塑性树脂，是通用塑料的一个重要品种，无毒、无味、密度小，强度、刚度、硬度、耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用，具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨、易老化，聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，聚丙烯的熔融温度约为164℃-170℃，100%等规度聚丙烯熔点为176℃，裂解温度达300℃以上。具有燃烧性，易燃。
2）色母

色母是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。

9、主要生产设备
项目主要设备清单见下表。

表2-4   项目主要设备一览表

序号

设备名称

规格/型号/功率
数量

单位
1

混料机
ZHL50

8
台
2

上料机
LS160

8
台
3

注塑机
SA600
8
台
4

风机
8000m3/h

1
台
5

水泵
3.5kW
1
台
10、项目劳动定员及工作制度

工作制度：项目年生产300天，每天工作8小时。

劳动定员：项目员工共计12人，均不在项目内食宿。
11、项目施工计划
项目计划2026年9月开工建设，预计2027年2月完工，施工周期为5个月。根据现场踏勘，目前项目尚未开工建设。
12、项目平面布局

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，租用昆明盛棉棉业有限公司已建闲置厂房和办公区进行建设。出入口位于项目北侧，生产厂房位于项目南侧，原料仓库和成品仓库位于项目东侧，办公区位于项目南侧。生产厂房内生产设备按工艺流程自东向西呈流水线布置，分别为混料、上料、注塑。危废暂存间位于生产厂房西南侧，一般固废暂存间位于原料仓库东南侧，三级活性炭吸附装置和冷却循环水池位于生产厂房南侧，紧邻生产区，卫生间和化粪池位于项目南侧，紧邻办公区。项目厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，在满足生产及运输的条件下，力求紧凑布置，尽量节约用地，提高场地利用系数。厂房布置能够满足项目生产要求和相关环保要求。项目平面布局详见附图4。

13、项目水平衡

项目用水及废水核算过程如下：

（1）生活用水

项目劳动定员12人，均不在项目内食宿，用水量参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026）中国家行政机构无食堂用水定额通用值11m3/（人.a）。项目年生产300天，则生活用水量为0.44m3/d、132m3/a；排污系数取0.8，则生活污水产生量为0.352m3/d、105.6m3/a。生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥。

（2）冷却用水

项目生产用水主要为冷却水，冷却水收集到循环水池冷却后循环使用，根据业主提供的资料，冷却水用量为8m3/d。冷却方式为间接冷却，冷却水在使用过程中因蒸发等因素会产生一定量的损耗，考虑10%的蒸发率，项目损耗水量为0.8m3/d（240m3/a），损耗的水量通过新鲜水补给，补给水量为0.8m3/d（240m3/a），冷却水循环使用不外排。

项目用水及废水产生情况详见表2-5。
表2-5   项目用水及废水产生情况统计表
用水项目

日用水量

（m3/d）

年用水日（天）

年用水量

（m3/a）

日产废水量（m3/d）

年产废水量（m3/a）

处理去向

生活用水
0.44
300
132
0.352
105.6

生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥

冷却用水
0.8
300
240
—
—
冷却水循环使用，定期补充损耗水量
合计

1.24
—
372
0.352
105.6
—

（4）项目水平衡

 项目水平衡如下图所示：
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图2-1   项目日水量平衡图    单位：m3/d

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程及产污环节
（一）施工期工艺流程及产污环节
项目租用昆明盛棉棉业有限公司已建厂房和办公区进行建设，施工期主要进行厂房的适应性改造及生产设备、环保设备安装，施工场地内不设施工营地。施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工噪声、废弃包装材料及施工人员生活废水和生活垃圾等。施工期的工艺流程及产污环节见图2-2：

[image: image2.emf]厂房适应性改造及设备
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图2-2  项目施工期产污环节示意图
（二）运营期工艺流程及产污环节
1、工艺流程

项目主要生产塑料筐，工艺流程为混料、上料、注塑、冷却、检验、成品入库，具体工艺流程如下图所示。
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图2-3   塑料筐生产工艺流程及产污环节示意图

项目生产工艺流程简介：


①混料
外购的原辅料经人工拆袋倒入混料机料斗内，通过电机控制螺桨在料斗内对原辅料进行慢速拌合，此过程会产生粉尘和噪声。项目原辅料为外购的聚丙烯和色母新料，均为颗粒状，混料过程加盖密闭，粉尘产生量较小，呈无组织排放。
②上料

搅拌均匀的原辅料经自动上料机进行上料，通过密闭的管道输送至注塑机，此过程会产生设备噪声。
③注塑
项目物料进入注塑机进行塑化，塑化过程通过电加热（170℃左右）使物料成熔融状态，加热温度螺杆的不断旋转，螺杆表面有螺纹，带动熔融态的物料不断前进、堆积，物料向模头处运动，经模头处模具挤出制成成品。物料在注塑机内经历三个过程，加料段、熔融段和均化段。

a.加料段：将料斗供给的物料送往压缩段，物料在移动过程中一般保持固体形态，由于受热部分熔化。

b.熔融段：作用是将物料由固态转化为熔融态，同时在螺杆的挤压下将物料压实，排除物料中的空气、小分子等易挥发物质。

c.均化段：作用是将熔融物料定量定压地送入机头模具中，经模具挤出后制得产品。

由三个过程可得，物料进入注塑机后在熔融段物料由固态变为液态，产生小分子物质，在熔融段螺杆剪切力和挤压力作用下，物料中夹带的空气和易挥发性小分子等物质与物料分离排出。物料达到一定的量后通过模头处的出料口流出。在此过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计），同时设备会产生噪声。

④冷却

注塑冷却采用间接冷却的方式，循环冷却水直接冷却模具，使贴在模具内壁的塑料冷却成型得到塑料筐，冷却水经循环水池冷却后循环使用。
⑤检验

对塑料筐进行检验，此工序会产生残次品，收集后出售给物资回收单位。
⑥入库待售
检验合格的塑料筐堆放于成品仓库，进行出售。
2、产污环节

项目产污环节如下表所示：

表2-6  项目产污环节一览表

污染源

产污环节

污染物

治理措施
废气

混料
颗粒物
混料过程加盖密闭，厂房封闭，呈无组织排放
注塑
非甲烷总烃、臭气浓度
集气罩+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）
厂界

颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
厂房封闭、自然扩散
废水

冷却水
/
经循环水池收集冷却后循环使用
生活污水
COD、BOD5、SS、

氨氮、总磷等
经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥
噪声

生产设备
设备噪声
安装减震垫，厂房隔声
固废
办公区
生活垃圾
经垃圾桶收集后交由环卫部门进行清运处置
生产车间
残次品、包装固废
收集暂存于一般固废间，定期出售给物资回收单位
设备维护保养

废机油
收集暂存于危废暂存间，委托资质单位定期清运处置。
三级活性炭吸附装置
废活性炭


	与项目有关的原有环境污染问题
	项目租用昆明盛棉棉业有限公司已建闲置厂房和办公区进行建设，昆明盛棉棉业有限公司易隆分厂于2013年10月编制了《昆明盛棉棉业有限公司易隆分厂建设项目环境影响报告表》，并于2013年11月12日取得了寻甸回族彝族自治县环境保护局（现昆明市生态环境局寻甸分局）关于对《昆明盛棉棉业有限公司易隆分厂建设项目环境影响报告表》的批复（寻环〔2013〕134号）。根据业主提供的资料，厂房于2015年8月建成，由于市场影响，昆明盛棉棉业有限公司易隆分厂建设项目未建成投入生产，厂房建成后一直作为总公司（昆明盛棉棉业有限公司）仓库使用，昆明盛棉棉业有限公司易隆分厂建设项目未进行竣工环保验收。
根据现场踏勘，项目租用厂房为空置厂房，项目属于新建项目，尚未开工建设，项目不存在原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

①基本因子

项目位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，属于环境空气二类区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准。

距离项目最近的环境空气质量监测站为寻甸县监测站，本次评价收集了寻甸县监测站2025年1月1日-2025年12月31日的监测数据，并根据收集的资料统计分析，统计结果如下表所示。
表3-1  寻甸县监测站2025年环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m³）

标准值（μg/m³）

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度
7.32

60
12.2 
达标

NO2
14.52

40
36.3 
达标

PM10
35.19

60
58.7 
达标

PM2.5
19.11

30
63.7 
达标

SO2
24小时平均第98百分位数

12

150
8.0 
达标

NO2
24小时平均第98百分位数

24.86

80
31.1 
达标

PM10
24小时平均第95百分位数

70.15

120
58.5 
达标

PM2.5
24小时平均第95百分位数

42.3

60
70.5 
达标

O3
最大8小时平均第90百分位数

131

160
81.9 
达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.3（mg/m3）

4（mg/m³）

32.5 
达标

根据上表可知，2025年寻甸县环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准，故项目所在区域属环境空气质量达标区。
②特征因子

项目特征污染物为TSP和非甲烷总烃，特征因子TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值。

为了解项目区TSP和非甲烷总烃的环境质量现状，本次环评委托云南泰义检测技术有限公司于2026年5月18日-2026年5月21日对项目区下风向TSP和非甲烷总烃开展了现状监测，具体监测结果如下表所示。

表3‑2  项目区颗粒物环境质量现状监测结果一览表

监测点位
分析项目
采样日期
采样时间
监测结果（µg/m3）
标准限值（µg/m3）
达标情况
项目区下风向环境保护目标易隆社区：

E：103°15′59.76″

N：25°22′09.45″
总悬浮颗粒物

2026.5.18-

5.19
17:40-次日17:40
126
300
达标
2026.5.19-

5.20
17:50-次日17:50
118
300
达标

2026.5.20-

5.21
18:00-次日18:00
137
300
达标

根据上表监测结果可知，项目区TSP环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准要求。
表3-3   项目区非甲烷总烃环境质量现状监测结果一览表
监测点位
分析项目
采样日期

采样时间
监测结果（mg/m3）
标准值（mg/m3）
达标情况
项目区下风向环境保护目标易隆

社区：

E：103°15′59.76″

N：25°22′09.45″
非甲烷总烃
2026.5.18

02:00
0.69
2
达标

02:15
0.78
2
达标

02:30
0.58
2
达标

02:45
0.74
2
达标

08:00
0.54
2

达标

08:15
0.66
2

达标

08:30
0.56
2

达标

08:45
0.80
2

达标

14:00
0.73
2

达标

14:15
0.44
2

达标

14:30
0.71
2

达标

14:45
0.83
2

达标

20:00
0.48
2

达标

20:15
0.87
2

达标

20:30
0.52
2

达标

20:45
0.63
2

达标

均值

0.66
2
达标
2026.5.19
02:05
0.48
2
达标

02:20
0.56
2
达标

02:35
0.70
2
达标

02:50
0.64
2
达标

08:05
0.46
2

达标

08:20
0.72
2

达标

08:35
0.61
2

达标

08:50
0.53
2

达标

14:05
0.76
2

达标

14:20
0.68
2

达标

14:35
0.58
2

达标

14:50
0.80
2

达标

20:05
0.79
2

达标

20:20
0.52
2

达标

20:35
0.83
2

达标

20:50
0.55
2

达标

均值
0.64
2
达标
2026.5.20
02:00
0.64
2
达标

02:15
0.75
2
达标

02:30
0.46
2
达标

02:45
0.86
2
达标

08:00
0.55
2

达标

08:15
0.65
2

达标

08:30
0.51
2

达标

08:45
0.80
2

达标

14:00
0.68
2

达标

14:15
0.72
2

达标

14:30
0.83
2

达标

14:45
0.43
2

达标

20:00
0.59
2

达标

20:15
0.49
2

达标

20:30
0.77
2

达标

20:45
0.63
2

达标

均值
0.65
2
达标
根据上表监测结果可知，项目区非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求。

2、地表水环境质量现状

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，项目区附近的地表水体主要为项目东北侧340m处的易隆水库和西北侧2.67km处的牛栏江。牛栏江属金沙江右岸一级支流，是昆明源于境内的第二大河流。牛栏江发源于寻甸县羊街镇金银坟山，上游段称果马河，河流自源头向南流经寻甸县羊街乡纳右支坝河，于大庄进入嵩明县境内，在下普度进入上游水库，出库后进入嵩明坝子，依次纳入右岸支流普沙河、弥良河、花庄河后始称牛栏江，在嘉丽泽转向东北，右纳杨林河、左纳匡郎河后过四营水文站，在嵩明县牛栏江镇小新街折转北流，于长塘村附近进入寻甸境内，经塘子镇后，折向东南，在寻甸县城东纳前进河、马龙河后，过七星桥水文站，在河口乡折转东，于朵莫村下游峡谷出寻甸县，再于毛荒田附近以曲靖沾益与寻甸的边界河流沿深山峡谷向北流，与扯戛河交汇后进入曲靖沾益县。昆明境内牛栏江集水面积2276km2，占全市面积的10.8%，河长138.2km，其中寻甸县境内河长93.1 km，嵩明县境内河长45.1 km。易隆水库属于小（2）型水库，主要功能是以防洪、灌溉为主，兼具生态调节功能，不属于集中式饮用水源地。
根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011-2030年），项目所在区域为牛栏江-滇池补水水源保护区（昆明部分）：起始断面为源头，终止断面为与曲靖交界处，河流长度138.2km，2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据昆明市生态环境局发布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》：牛栏江与2023年相比，牛栏江干流段的四营水文站、崔家庄、七星水文站断面水质类别保持Ⅲ类不变，河口（象鼻山吊桥）断面水质类别保持Ⅱ类不变。七星水文站断面位于项目下游，项目区牛栏江属于达标水体。
3、声环境质量现状

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，所在区域声环境功能为2类区，项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，故未开展声环境现状监测。根据昆明市生态环境局发布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》，2024年，寻甸县区域环境昼间等效声级平均值为46.3分贝，区域昼间环境噪声总体水平评价为一级（好）。根据现场踏勘，项目区附近无较大噪声源，区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

4、生态环境现状

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，评价区域受人类活动干扰较严重，原生植被已消失殆尽，现有植被主要为人工绿化植被。区域无国家和云南省大型野生动物存在，主要为适应性广、活动强的小型动物，如松鼠、麻雀等。

根据现场实地踏勘调查，评价区域内无国家和云南省重点保护动物和珍稀濒危动物，未发现珍稀濒危保护植物和古树名木分布，亦无特有种和科研价值高的物种。综上所述，项目区生态环境质量一般。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目环境保护目标识别方式如下：

1、大气环境。明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。

2、声环境。明确厂界外50米范围内声环境保护目标，根据现场调查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境。明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。

根据现场调查，项目50m范围内无声环境保护目标，项目厂界外500m范围内无集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目区域及周边200m范围内无国家、省、市（县）级保护动植物分布，无生态环境保护目标。项目主要的环境保护目标具体见表3-4。
表3-4  环境保护目标一览表

环境要素

保护对象

与厂界距离

地理位置

规模（人）

保护级别

大气环境
易隆社区

西北侧105m

E：103°15′43.434″

N：25°22′14.137″

约1200人
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准
蜂子岩村

东侧410m

E：103°16′5.643″

N：25°22′10.506″

约420人
声环境

项目50m范围内无声环境保护目标
地表水环境
牛栏江
西北侧2.67km
E：103°14′25.028″
N：25°22′57.415″
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
易隆水库
东北侧340m
E103°15′56.489″
N：25°22′19.912″
/


	污染

物排

放控

制标

准
	施工期：

1、扬尘：

施工扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，即厂界颗粒物≤1.0mg/m3。
2、噪声：

施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声排放限值，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。
营运期：

1、废气

①有组织废气：项目注塑工序产生的非甲烷总烃、异味经设备上方设置的集气罩收集进入一套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表4中标准限值，异味排放执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》表2中标准限值。具体标准值详见下表。
表3-5   项目有组织废气污染物排放标准限值
污染源

污染物

执行标准
排放限值
排气筒高度
适用的合成树脂类型
污染物排放监控位置

DA001

非甲烷总烃
GB31572-2015
100mg/m3
15m
所有合成树脂
车间或生产设施排气筒
臭气浓度

GB14554-93
2000

（无量纲）

—
②无组织废气：项目运营期无组织废气为注塑工序集气罩未收集的非甲烷总烃、异味及混料过程产生的颗粒物。颗粒物、非甲烷总烃厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，异味厂界无组织排放执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》表1中“臭气浓度”新扩改建二级标准。具体标准限值详见下表。

表3-6  项目厂界无组织废气污染物排放标准限值

污染物
执行标准

监控要求

浓度限值（mg/m3）

颗粒物
GB31572-2015

企业边界任何1小时大气污染物平均浓度

1.0
非甲烷总烃
4.0
臭气浓度
GB14554-93
厂界
20（无量纲）
③厂区内挥发性有机物：项目注塑工序无组织排放的有机废气企业厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值，标准限值见下表。
表3-7  厂区内非甲烷总烃无组织排放限值

污染物项目

排放限值mg/m3
限值含义

无组织排放监控位置

NMHC
10

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

（2）废水
项目实行雨污分流，雨水经租用厂房已建的雨水收集系统收集后排入周边雨水沟渠。项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排。因此，项目不设废水排放标准。
（3）噪声
项目运营期厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，具体标准值见下表。

表3-8   项目厂界噪声排放标准限值

厂界

声环境功能区类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

厂界噪声
2类

60

50

（4）固体废弃物

一般固废：执行（GB18599-2020）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》有关规定。

危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。

	总量

控制

指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

（1）废水
项目实行雨污分流，雨水经租用厂房已建的雨水收集系统收集后排入周边雨水沟渠。项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排。因此，项目不设废水总量控制指标。

（2）废气

根据项目废气污染源强核算：项目废气量为1920万m3/a，非甲烷总烃排放量为0.903t/a（其中有组织排放量为0.482t/a，无组织排放量为0.421t/a），颗粒物无组织排放量为0.01t/a。本次环评项目废气污染物总量控制指标为有组织排放的非甲烷总烃：0.482t/a。
（3）固体废弃物

固体废物处置率为100%。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目租用昆明盛棉棉业有限公司已建闲置厂房和办公区进行建设，施工期主要进行厂房的适应性改造及生产设备、环保设备安装。项目计划2026年9月开工建设，预计2027年2月完工，施工周期为5个月。

施工期大气污染防治措施

项目施工期厂房的适应性改造及生产设备和环保设施安装过程中会产生一定的粉尘，呈无组织排放，采取以下防治措施。

①施工场地进行洒水降尘。

②合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。

③使用的石砂、水泥等粉细散装材料，堆放应采取篷布覆盖或室内存放。

④施工垃圾应及时清运，对于不能及时完成清运的建筑垃圾、工程土渣等，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水、喷洒覆盖或其他防尘措施。

⑤项目施工大部分在厂房内进行，为封闭厂房，可有效削减无组织粉尘的排放。
采取上述废气污染防治措施后，施工期产生的废气对周围环境影响较小。

施工期水污染防治措施

①项目施工期主要进行厂房适应性改造、设备安装及环保设施的建设，无施工废水产生。

②施工人员不在场地食宿，项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水，产生量较小。项目租用厂房已配套建设了卫生间和化粪池，施工人员产生的生活污水经化粪池处理后清掏用于周边农田施肥。

综上所述，施工期产生的废水对周边水环境影响很小。

施工期声环境保护措施

①午间（12:00~14:00）、夜间（22:00~次日6:00）禁止施工。

②于昼间进行设备、材料等运输，减小车辆运输噪声的影响。

③采取合理的施工方式，尽量避免多台施工设备同时施工。

④项目施工主要是在室内进行，厂房墙体对噪声有一定的阻隔衰减作用。

项目周边50m范围内无声环境保护目标，周边主要为企业，项目施工期主要进行厂房适应性改造、设备安装及环保设施的建设，施工大部分在车间内进行，经厂房隔声、距离衰减后，项目施工对周围声环境影响较小。
施工期固废防治措施

项目施工期产生的固体废物主要为废弃包装袋及包装箱、生活垃圾和建筑垃圾等。

①设备拆包过程产生废弃包装袋及包装箱等废包装材料，产生量不大，集中收集后外售给废品收购商。

②项目施工人员会产生少量的生活垃圾，生活垃圾经统一收集后交环卫部门清运处置。

③项目施工过程中会产生建筑垃圾，建筑垃圾集中收集后可回收利用的部分综合利用，不能回收利用的运至指定地点处置。
项目施工期产生的固废均得到妥善处置，处置率为100%，施工期产生的固废对周边环境影响较小。

采取上述措施后，项目施工期对环境影响较小，随着施工期结束后，带来的影响也随之消失。
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	一、污染源核算和环境影响分析
项目营运期的环境影响因素及保护措施从废气、废水、噪声、固体废弃物等方面展开分析。
1、废气

项目运行过程中产生的废气污染物主要为注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）及伴随产生的异味，投料和混料过程中产生的粉尘。项目大气污染物核算过程如下：

（1）注塑有机废气
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）“2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表--塑料包装箱及容器--树脂、助剂--注塑”中“挥发性有机物产污系数为：2.70千克/吨-产品”，根据核算，项目年生产塑料筐520t/a。项目注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经注塑机上方设置的集气罩收集进入一套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，风机设计风量为8000m3/h，集气罩收集效率为70%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）“2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表”单级活性炭吸附装置治理效率为21%，因此，项目三级活性炭吸附装置综合去除效率约为51%。项目有机废气产排情况如下表：
表4-1    热熔注塑废气排放情况一览表

污染物名称

非甲烷总烃
排放方式
有组织
无组织
废气量（万m3/a）
1920
/
产生量（t/a）
0.983
0.421
产生速率（kg/h）
0.410
0.175
产生浓度（mg/m3）
51.25
/
处理方法

经注塑机上方设置的集气罩收集进入一套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15高的排气筒（DA001）排放，风机设计风量为8000m3/h，集气罩收集效率为70%，项目三级活性炭吸附装置综合去除效率约为51%。

排放量（t/a）
0.482
0.421

排放速率（kg/h）

0.201
0.175
排放浓度（mg/m3）

25.125
/
标准限值（mg/m3）
100
/
达标情况
达标
/
根据上表可知，项目DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度为25.125mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表4中标准限值。
（2）异味
项目注塑工序除产生的有机废气外，还会伴有轻微异味产生，以臭气浓度表征，产生量较小。生产过程中产生的异味大部分随有机废气一同收集进入三级活性炭吸附装置处理后有组织排放，少量未收集部分呈无组织排放。项目臭气浓度排放量较小，对周边环境影响较小。

（3）投料、混料粉尘
项目原料为外购的聚丙烯和色母新料，均为颗粒状，粒径约3-4mm，不易产尘。项目采用人工投料，混料机拌料，在投料和混料过程中会产生少量的粉尘，呈无组织排放。本次评价核算参考《工业污染源产排污系数手册》（生态环境部，2010年版）中“塑料制品业—颗粒物料装卸”工艺单元，该类工艺粉尘产生系数取0.05kg/t-物料，项目原料用量为521.326t/a，则投料、混料粉尘产生量为0.026t/a、0.011kg/h。项目混料过程加盖密闭，生产车间为封闭厂房，参照生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册附录4、附录5粉尘控制措施控制效率，半密闭式控制效率为60%，则无组织粉尘排放量为0.01t/a、0.004kg/h。
（4）大气污染物源强核算情况
根据以上源强核算，项目有组织排放核算见表4-2，有组织排放口基本情况见表4-3，无组织排放量核算见表4-4。
表4-2  项目大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

一般排放口
1

DA001

非甲烷总烃

25.125
0.201
0.482
臭气浓度
—
—
少量
一般排放口合计

非甲烷总烃
0.482
臭气浓度
少量
有组织排放总计
有组织排放总计

非甲烷总烃
0.482
臭气浓度
少量
表4-3  项目有组织排放口基本情况一览表

编号及名称

高度（m）

内径（m）

温度（℃）

类型

排气筒底部中心坐标（o）

排放标准

经度

纬度

DA001
15
0.4
25
一般排放口

103.154789
25.220945
非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
表4-4   大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值

1

注塑
非甲烷总烃
厂房封闭、自然扩散
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）

4.0mg/m3
0.421
臭气浓度
厂房封闭、自然扩散

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

20无量纲
少量
2
投料、混料
颗粒物
混料过程加盖密闭，生产车间为封闭厂房

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）
1.0mg/m3
0.01

无组织排放总计
非甲烷总烃
0.421
臭气浓度
少量
颗粒物
0.01
（5）影响分析

1）有组织废气达标情况
①正常排放情况

根据上述废气污染物源强核算，项目DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度为25.125mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表4中标准限值。项目在注塑工序除产生的有机废气外，还会伴有轻微异味产生，以臭气浓度表征，产生量较小。产生的异味大部分随有机废气一同收集进入三级活性炭吸附装置处理后排放，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值要求，项目有组织废气可达标排放。

②非正常排放情况
根据项目生产工艺及产污环节、污染治理措施及污染物排放情况，本次环评主要考虑活性炭吸附装置出现故障或活性炭吸附饱和未及时更换导致活性炭对挥发性有机物无吸附效果。作为非正常排放情形，排放频次以每年2次计，每次排放持续时间为0.5h。非正常情况下，污染物排放浓度如下表所示。
表4-5  非正常情形下废气污染物排放情况

排放口编号
DA001
措施

注塑机上方设置集气罩，非甲烷总烃收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放

产污环节
注塑
污染物种类
非甲烷总烃

排放量（t/a）

0.00041
排放速率（kg/h）
0.410

排放浓度（mg/m3）
51.25
最高允许排放速率（kg/h）
/
最高允许排放浓度（mg/m3）
100
是否达标

是
频次（次/年）
2
持续时间（h/次）
0.5
由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒非甲烷总烃虽能达标排放，但非甲烷总烃排放量增加。因此，当出现非正常排放时，建设单位应及时对设备关停检修，以降低废气非正常排放对周围环境的影响。为避免非正常工况，应对废气处理设施进行日常检查及定期维护，定期的更换活性炭。

3）无组织废气排放影响分析
项目运营期无组织废气主要为注塑工序集气罩未收集的非甲烷总烃、异味及投料和混料过程产生的颗粒物。本次环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式预测项目无组织排放废气的最大环境影响。根据预测结果：项目无组织排放大气污染物下风向最大浓度出现距离为25.0m，非甲烷总烃和颗粒物下风向最大浓度分别为268.9094μg/m3、6.1465μg/m3。非甲烷总烃可以达到《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃限值要求，即非甲烷总烃小于2000μg/m3。颗粒物可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准要求，即颗粒物小于900μg/m3（小时值）。因此，项目无组织排放非甲烷总烃和颗粒物对周围环境影响较小。

项目在注塑工序除产生的有机废气外，还会伴有轻微异味产生，以臭气浓度表征，产生量较小。生产过程中产生的异味大部分随有机废气一同收集进入三级活性炭吸附装置处理后有组织排放，少量未收集部分呈无组织排放。项目臭气浓度无组织排放量较小，对周边环境影响较小。
（6）项目废气治理设施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，项目有组织废气治理措施的可行技术如下表所示：
表4-6   塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术

产污环节

主要污染物

可行技术

本项目治理措施

符合性

塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气

挥发性有机物（以非甲烷总烃计）

喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧 

集气罩+三级活性炭吸附系统
符合

臭气浓度、恶臭特征物质

喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术

项目注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经注塑机上方设置的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。根据污染源强核算，注塑过程产生的非甲烷总烃计经三级活性炭吸附装置处理后可达标排放。因此，项目有组织废气采取的治理措施是可行的。

（7）排气筒设置合理性分析

项目注塑工序产生的非甲烷总烃经注塑机上方设置的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）5.4.2要求，排气筒高度不低于15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的，以及装置区污水池处理设施除外）。项目为塑料制品业，无特殊工艺要求，也不涉及装置区污水池处理设施，排气筒高度设置为15m满足要求。因此，项目排气筒设置是合理的。

（8）项目废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），项目废气监测计划如下。
表4-7    废气监测计划一览表

类别

监测点位

点数

监测项目

监测频率

监测方法

废气
DA001

排气筒
1个
非甲烷总烃
1次/半年
按国家标准方法进行。
臭气浓度
1次/年

厂界

上风向1个点，下风向3个点

非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物
1次/年
厂区内
1个
非甲烷总烃
1次/年
2、废水

（1）项目废水排放情况
运营期项目内不设食宿，用水主要为冷却用水、生活用水。项目生产过程中冷却水经循环水池冷却后循环使用，项目运营期产生的废水主要为生活污水。

根据工程分析，项目生活污水产生量为0.352m3/d、105.6m3/a。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排。

项目运营期，废水类别、污染物及污染治理设施信息详见表4-8。

表4-8   项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号
废水类别
污染物种类
排放
去向
排放

规律
污染治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
编号
名称
工艺
1

生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等
经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥

不外排

TW001
化粪池
沉淀
/
/

/
（2）地表水环境影响分析
项目实行雨污分流，雨水经租用厂房已建的雨水收集系统收集后排入周边雨水沟渠。项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排。对周围的地表水环境影响较小。

（3）项目废水治理措施可行性

项目内不设食宿，租用厂房已配套建设1个容积为10m3的化粪池，项目生活污水经化粪池收集处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥。根据废水核算，项目生活污水产生量为0.352m3/d、105.6m3/a，化粪池可以储存28天的生活污水，化粪池每25天清掏一次。项目化粪池为地埋式，具有良好的密闭性，雨水不会进入。因此，项目化粪池设置是合理的。

（4）项目废水处置可行性
项目生产过程中冷却水经循环水池冷却后循环使用，生产废水不外排。项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥。根据现场调查，项目周边分布有农田，且存在村庄，项目内产生的生活污水经化粪池收集处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥是可行的，项目生活污水可以做到不外排。综上所述，项目废水处置方式是可行的。
（4）监测计划

项目运营期冷却水经循环水池冷却后循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排。因此，项目不设废水监测计划。
3、噪声

（1）噪声源强
项目噪声主要来源于生产车间混料机、上料机、注塑机等生产设备运行时产生的设备噪声，声源强度在75~85dB（A）之间，采取基础减震、厂房隔阻等降噪措施，噪声衰减10dB（A），项目选取厂房中心作为坐标原点，项目主要噪声源调查情况见表4-9。




表4-9  运营期项目主要噪声源一览表
 单位：dB（A）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1
	生产厂房
	混料机1
	ZHL50
	75
	厂房隔声、减振
	7.62
	15.4
	1
	8.7
	21.9
	42.8
	17.6
	56.2
	48.2
	42.4
	50.1
	昼间
	10
	40.2 
	32.2 
	26.4 
	34.1 
	1

	2
	
	混料机2
	ZHL50
	75
	厂房隔声、减振
	10.01
	13.22
	1
	7.1
	20.1
	42.7
	18.8
	58.0
	48.9
	42.4
	49.5
	昼间
	10
	42.0 
	32.9 
	26.4 
	33.5 
	1

	3
	
	混料机3
	ZHL50
	75
	厂房隔声、减振
	13.02
	10.78
	1
	6.8
	18.7
	43.2
	20.7
	58.3
	49.6
	42.3
	48.7
	昼间
	10
	42.3 
	33.6 
	26.3 
	32.7 
	1

	4
	
	混料机4
	ZHL50
	75
	厂房隔声、减振
	15.62
	8.13
	1
	8.3
	17.7
	43.5
	23.0
	56.6
	50.0
	42.2
	47.8
	昼间
	10
	40.6 
	34.0 
	26.2 
	31.8 
	1

	5
	
	混料机5
	ZHL50
	75
	厂房隔声、减振
	-7.42
	0.72
	1
	28.3
	14.6
	22.1
	6.3
	46.0
	51.7
	48.1
	59.0
	昼间
	10
	30.0 
	35.7 
	32.1 
	43.0 
	1

	6
	
	混料机6
	ZHL50
	75
	厂房隔声、减振
	-5.03
	-1.62
	1
	27.5
	11.6
	21.4
	7.7
	46.2
	53.7
	48.4
	57.2
	昼间
	10
	30.2 
	37.7 
	32.4 
	41.2 
	1

	7
	
	混料机7
	ZHL50
	75
	厂房隔声、减振
	-2.32
	-4.37
	1
	27.8
	8.0
	21.8
	11.2
	46.1
	56.9
	48.2
	54.0
	昼间
	10
	30.1 
	40.9 
	32.2 
	38.0 
	1

	8
	
	混料机8
	ZHL50
	75
	厂房隔声、减振
	0.33
	-7.18
	1
	28.5
	5.8
	22.5
	14.9
	45.9
	59.7
	47.9
	51.5
	昼间
	10
	29.9 
	43.7 
	31.9 
	35.5 
	1

	9
	
	注塑机1
	SA600
	80
	厂房隔声、减振
	-0.27
	6.77
	1
	19.0
	14.4
	31.2
	7.6
	54.4
	56.8
	50.1
	62.4
	昼间
	10
	38.4 
	40.8 
	34.1 
	46.4 
	1

	10
	
	注塑机2
	SA600
	80
	厂房隔声、减振
	3.01
	4.69
	1
	17.4
	11.5
	31.8
	10.1
	55.2
	58.8
	50.0
	59.9
	昼间
	10
	39.2 
	42.8 
	34.0 
	43.9 
	1

	11
	生产厂房
	注塑机3
	SA600
	80
	厂房隔声、减振
	5.4
	2.51
	1
	17.9
	9.2
	31.4
	12.8
	54.9
	60.7
	50.1
	57.9
	昼间
	10
	38.9 
	44.7 
	34.1 
	41.9 
	1

	12
	
	注塑机4
	SA600
	80
	厂房隔声、减振
	8.2
	0.17
	1
	18.1
	7.9
	32.8
	16.4
	54.8
	62.0
	49.7
	55.7
	昼间
	10
	38.8 
	46.0 
	33.7 
	39.7 
	1

	13
	
	注塑机5
	SA600
	80
	厂房隔声、减振
	-16.11
	-7.62
	1
	40.4
	21.6
	10.7
	16.1
	47.9
	53.3
	59.4
	55.9
	昼间
	10
	31.9 
	37.3 
	43.4 
	39.9 
	1

	14
	
	注塑机6
	SA600
	80
	厂房隔声、减振
	-13.41
	-10.43
	1
	39.8
	19.3
	9.9
	17.4
	48.0
	54.2
	60.1
	55.2
	昼间
	10
	32.0 
	38.2 
	44.1 
	39.2 
	1

	15
	
	注塑机7
	SA600
	80
	厂房隔声、减振
	-10.81
	-13.13
	1
	40.0
	17.5
	10.2
	19.1
	48.0
	55.1
	59.8
	54.4
	昼间
	10
	32.0 
	39.1 
	43.8 
	38.4 
	1

	16
	
	注塑机8
	SA600
	80
	厂房隔声、减振
	-7.96
	-15.62
	1
	40.3
	16.2
	11.6
	21.5
	47.9
	55.8
	58.7
	53.4
	昼间
	10
	31.9 
	39.8 
	42.7 
	37.4 
	1

	17
	
	上料机1
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	3.6
	11.01
	1
	13.7
	17.5
	36.8
	11.9
	52.3
	50.1
	43.7
	53.5
	昼间
	10
	36.3 
	34.1 
	27.7 
	37.5 
	1

	18
	
	上料机2
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	6.35
	8.93
	1
	12.3
	15.2
	37.2
	14.0
	53.2
	51.4
	43.6
	52.1
	昼间
	10
	37.2 
	35.4 
	27.6 
	36.1 
	1

	19
	
	上料机3
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	8.95
	6.33
	1
	12.4
	13.3
	37.0
	16.1
	53.1
	52.5
	43.6
	50.9
	昼间
	10
	37.1 
	36.5 
	27.6 
	34.9 
	1

	20
	
	上料机4
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	11.86
	4.1
	1
	13.0
	12.4
	38.1
	19.2
	52.7
	53.1
	43.4
	49.3
	昼间
	10
	36.7 
	37.1 
	27.4 
	33.3 
	1

	21
	
	上料机5
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	-11.49
	-3.2
	1
	34.0
	17.2
	16.6
	10.0
	44.4
	50.3
	50.6
	55.0
	昼间
	10
	28.4 
	34.3 
	34.6 
	39.0 
	1

	22
	生产厂房
	上料机6
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	-8.79
	-5.8
	1
	33.5
	14.5
	15.9
	11.8
	44.5
	51.8
	51.0
	53.6
	昼间
	10
	28.5 
	35.8 
	35.0 
	37.6 
	1

	23
	
	上料机7
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	-5.93
	-8.4
	1
	33.1
	11.6
	16.4
	14.3
	44.6
	53.7
	50.7
	51.9
	昼间
	10
	28.6 
	37.7 
	34.7 
	35.9 
	1

	24
	
	上料机8
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	-3.23
	-10.95
	1
	33.6
	9.7
	17.5
	17.3
	44.5
	55.3
	50.1
	50.2
	昼间
	10
	28.5 
	39.3 
	34.1 
	34.2 
	1

	25
	
	风机
	8000

m3/h
	85
	厂房隔声、减振
	9.83
	-1.12
	1
	18.7
	9.8
	33.7
	15.6
	59.6
	65.2
	54.4
	61.1
	昼间
	10
	43.6 
	49.2 
	38.4 
	45.1 
	1

	26
	
	水泵
	3.5kW
	85
	厂房隔声、减振
	1.8
	-9.31
	1
	29.5
	9.3
	22.8
	16.9
	55.6
	65.6
	57.8
	60.4
	昼间
	10
	39.6 
	49.6 
	41.8 
	44.4 
	1


	
	（2）声环境保护目标

项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，根据现场踏勘，周边50m范围内不存在声环境保护目标。
（3）预测范围和预测点
根据项目周边环境关系，项目周边50m范围内不存在敏感点，故本次评价对东、南、西、北四个厂界噪声进行预测，预测项目噪声贡献值进行达标分析。项目厂界分别设置4个预测点：分别在东、南、西、北厂界外1米处各设置1个预测点。

（4）预测方法

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目噪声评价采用模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 

Lp2=Lp1－（TL+6）

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 

TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在 T 时间内i声源工作时间，s； 

m——等效室外声源个数； 

tj——在 T 时间内j声源工作时间，s。
（6）厂界噪声预测结果

项目夜间不生产，仅预测昼间厂界噪声，根据噪声预测软件进行预测，项目昼间厂界噪声值如下表所示。
表4-10   项目昼间厂界四周噪声预测值     单位：dB（A）
项目厂界

昼间贡献值
标准值
达标情况
东厂界

53.6
60
达标
南厂界

57.2
60
达标
西厂界

52.9
60
达标
北厂界

56.7
60
达标
项目夜间不生产，根据上表预测结果，项目各厂界噪声预测值昼间均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目50m范围内无声环境保护目标，项目运营期噪声对周围环境影响较小。

为进一步降低项目噪声对周围环境的影响，本次评价提出以下降噪措施：

①生产设备置于车间内，合理布局；

②对混料机、上料机、注塑机等产噪设备安装减震垫，风机进行消声措施；

③加强生产设备的维护，确保设备处于良好的运行状态。

（5）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），项目噪声自行监测计划如下表所示：
表4-11   项目噪声监测点位、监测指标及最低监测频次一览表

监测项目

监测点位

污染物名称

监测频次

监测方法
噪声

四周厂界各设1个点

Leq（A）
1次/季度
声级计法
4、固体废物

（1）项目固废产生及处置情况

项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废及危险固废。
（1）生活垃圾
项目员工共计12人，均不在项目内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则项目生活垃圾产生量为6kg/d，年产生垃圾量为1.8t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW64其他垃圾，废物代码为900-099-S64“以上之外的生活垃圾”，生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处理。

（2）一般工业固废
①包装固废：根据业主提供资料，包装固废产生量约为1.0t/a，主要为原料拆包过程中产生的塑料袋，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17“废塑料”。收集后暂存于一般固废间，定期出售给物资回收单位。

②残次品：项目生产过程中会产生一定残次品，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）“2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表--塑料包装箱及容器--树脂、助剂--注塑”中“一般工业固废产污系数为2.50千克/吨-产品”，项目年生产塑料筐520t，则项目生产过程中产生的残次品约为1.3t/a，残次品主要成分为废塑料。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17“废塑料”。收集后暂存于一般固废间，定期出售给物资回收单位。

（4）危险固废

项目危险固废主要为设备维护保养产生的废机油及活性炭吸附装置产生的废活性炭。

根据业主提供的资料，项目废机油产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物），废机油的废物代码为900-214-08，统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。

项目活性炭吸附装置为保证有机废气的吸附效率，则需要定期更换活性炭。项目非甲烷总烃吸附量为0.501t/a，活性炭吸附能力约为0.6kg（废气）/kg（活性炭），则项目活性炭用量约0.835t/a，废活性炭产生量约为1.336t/a（包括活性炭及挥发性有机物）。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49其他废物类别中烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，废物代码900-039-49。统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。

项目运营期的固体废物产生量见表4-12。 

表4-12   项目固废产生情况一览表

废物名称

产污

环节

产量t/a

固废类别
物理形态
危险特性
废物

种类
废物

代码

储存

方式

处置方式

和去向

利用或处置量（t/a）

环境管理要求

生活垃圾
办公区
1.8
一般固废

固态
-

SW64其他垃圾

900-099-S64
生活垃圾桶

委托环卫部门清运处置

1.8
100%处置

包装固废
原料

拆包
1.0
固态
-
SW17可再生类废物

900-003-S17
一般固废间
外售给物资回收单位利用
1.0
100%处置
残次品
检验
1.3
固态
-
1.3
100%处置

废机油

设备维护保养

0.1
危险固废

液态

T，I

HW08废矿物油与含矿物油废物

900-214-08
桶装、危废暂存间

委托资质单位定期清运处理
0.1
100%处置

废活性炭

活性炭吸附装置

1.336

固态

T

HW49其他废物

900-039-49
袋装、危废暂存间

1.336
100%处置

（5）影响分析
项目生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置，包装固废和残次品收集后暂存于一般固废间，定期外售给物资回收单位利用，废机油和废活性炭收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运处置。项目产生的固废均能得到妥善处置，处置方式均可行，处置率为100%。因此，项目产生的固废对周边环境影响较小。
（6）环境管理要求

项目建设1间10m2的一般固废间，用于暂存项目生产过程中产生的一般工业固废。建设1间5m2的危废暂存间，用于暂存项目生产过程中产生的危险废物。

①一般工业固废贮存及处置严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行。危险废物贮存及处置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求执行。

②排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。

③排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

④采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。

⑤危险废物包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。

（4）危废暂存间的设置要求
项目危废暂存间设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：

一般规定：

◆贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
◆贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
◆贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
◆贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
◆同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
◆贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
贮存库：

◆贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

◆在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

◆贮存易产生粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危废暂存间，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

容器和包装物污染控制要求：

◆容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

◆针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

◆硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

◆柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

◆使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

◆容器和包装物外表面应保持清洁。
贮存过程污染控制要求：

一般规定：
◆在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
◆液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
◆半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
◆具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
◆易产生粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
◆危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
贮存设施运行环境管理要求：
◆危险废物存入贮存设施前应对危险废物种类和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
◆应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
◆作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
◆贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
◆贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
◆贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
◆贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
②危废间相关标识牌设置需满足（HJ1276-2022）《危险废物识别标志设置技术规范》的要求。总体要求如下：

◆危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。

◆危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。

◆危险废物识别标志与其他标志保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时。以确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。

◆同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。

◆危险废物识别标志的设置除应满足《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律法规和标准的要求。

相关标识牌示意图及要求如下：
表4-13  危险废物识别标志及要求

类别

示意图

材质及印刷要求

危险废物标签样式
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危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。
危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。

危险废物贮存分区标志
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危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。
危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。

危险废物贮存设施标志
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采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2 mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。

③为了加强危废管理，保证项目产生的危险废物有合理的处置措施和去向，建设单位必须根据《危险废物转移管理办法》以及其他相关规定执行：

◆建设单位必须建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录；

◆在转移危险废物前，需按照国家有关规定办理相关手续。

◆建设单位如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

采取上述处理措施，项目固体废物均得到了合理处置，固废处置率100%。项目固体废物对环境影响较小。
5、土壤、地下水环境影响分析

（1）土壤污染源

项目土壤污染源主要为危废暂存间及生产加工区，主要污染物为石油类（废机油）、非甲烷总烃。地下水污染源主要为危废间，污染物为石油类（废机油）。
（2）污染途径

污染途径：生产设备配套的活性炭吸附装置故障导致大量非甲烷总烃排放沉降至土壤中，危废暂存间防渗层破裂，导致储存的废机油下渗进入土壤、地下水中，污染土壤、地下水环境。
（3）土壤、地下水污染防控措施

①加强活性炭吸附装置的运行维护，确保处于正常的生产状态。设置专人定期对危废暂存间进行检查，发现安全隐患，及时整改。
②厂区进行分区防渗，重点防渗区：危废暂存间划为重点防渗区。可采用“抗渗系数为P8水泥+2.0mmHDPE膜+环氧树脂”进行防渗，使其地面、围堰区达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性能；一般防渗区：一般固废间、化粪池、循环水池划为一般防渗区。化粪池和循环水池防渗层可采用2.0mm厚HDPE防渗膜+硬化，防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；一般固废间参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求防渗，等效粘土防渗层Mb≥0.75m，K≤1.0×10-5cm/s；简单防渗区：生产厂房、办公区、道路地面等划为简单防渗区，全部硬化处理且保证无明显破损现象。
6、环境风险分析

（1）风险调查及评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按厂内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：
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式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；

      Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。

根据项目生产工艺、使用原辅材料，项目使用原辅材料、产品不涉及有毒有害及易燃物质，本项目涉及危险物质主要为废机油，存放于危废暂存间内，结合HJ169-2018附录B，危险物质Q值如下：
表4-14  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

废机油

/

0.1
2500

0.00004
项目Q值∑
0.00004
由上表可知，本项目Q<1，环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。
表4-15  环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+
III
II
Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单评价

综上分析，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
（2）环境风险识别

①物质风险识别
根据项目生产工艺、使用原辅材料，项目使用原辅材料、产品不涉及有毒有害及易燃物质，本项目涉及危险物质主要为废机油，主要存放于危废暂存间。

项目风险物质废机油识别见下表。
表4-16 项目危险物质废机油理化性质及毒性特征一览表

项目

风险物质名称
废机油
物理特性

分子量

—

相对密度

（水=1），0.87
外观

油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味
沸点（℃）

260
熔点（℃）

—
闪点（℃）

200~220
引燃温度
248

可燃性

易燃

溶解性
不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。

危险特性

爆炸危险度

易爆

爆炸上限%

15
爆炸下限%

5
危险特性

易燃液体，遇明火、高热可燃。
②风险识别

项目涉及危险物质主要为废机油，主要存放于危废暂存间，危险废物在收集、贮存过程中管理不当，从而造成危险物质泄漏，可能会造成土壤和地下水及地表水环境的污染，泄漏的废机油如遇明火会引发火灾，火灾情况下对大气环境的影响。其次项目原辅材料和产品属于可燃物质，如遇明火可能会引发火灾，对大气环境产生一定的影响。
（3）环境风险影响分析

危险废物在收集、贮存过程中管理不当，从而造成危险物质泄漏事故。经验表明：设置专人定期对危废暂存间及储存容器进行检查维护、提高操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。项目废矿物油采用密封容器桶装，储存在危险废物暂存间。由于废矿物油存放量较小，同时在加强管理后，废矿物油泄漏可控制在厂区范围内，不会进入外环境。

通过上述措施，项目的危险、有害因素是可以控制和预防的。存在的风险是可以接受的。可以保证在风险状态下对周围的环境影响较小。
（4）环境风险防范措施及应急要求

①废机油泄漏防范应急措施

a.应指定专人对产生的危险废物及时收集，危废操作人员必须经过培训并具备相应知识。

b.废矿物油用密封容器进行盛装并存放在危险废物贮存间。

c.废矿物油用密封容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。

d.矿物油桶在将废矿物油注入时，须预留足够的空隙，以确保桶内废矿物油在正常的处理、存放及运输时，不因温度或其他物理状况转变而膨胀，造成容器泄漏或永久变形。

e.危险废物暂存间地面及裙角进行防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废间设置规范标识标牌。

f.若贮存废机油的油桶破损发生废机油泄漏，及时将破损桶中油转移到备用桶中。

g.应急处理人员佩戴自吸过滤式防毒面具，穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

h.尽可能切断泄漏源，泄漏时用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

②其他应急措施
a.强化安全生产管理，必须制定岗位责任制，将责任落实到部门和个人，严格遵守操作规程，严格遵守《危险化学品安全管理条例》以及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定；

b.加强管理，设置专人定期对危废暂存间及储存容器进行检查维护，防止危险废物发生泄漏进入外环境；

c.建立危险废物管理台账及转移联单；

d.项目建成后需编制突发环境事件应急预案。

（3）环境风险简单分析内容表
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的要求，项目环境风险潜势为I级的展开简单分析即可，分析内容具体见下表。
表4-17  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

寻甸鸿桥塑业有限责任公司塘子易隆塑料制品生产建设项目
建设地点

云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区
地理坐标

经度

103°15′47.834″
纬度

25°22′9.717″
主要危险物质及分布

废机油，主要分布在危废暂存间

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

危险物质泄漏，可能会造成土壤和地下水环境的污染，废机油泄漏如遇明火会引发火灾爆炸，火灾爆炸情况下对大气环境的影响。
风险防范措施要求

①废矿物油用密封容器进行装盛并存放在危险废物贮存间。

②废矿物油用密封容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。

③危险废物暂存间地面及裙角进行防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废间设置规范标识标牌。

④若贮存废机油的油桶破损发生废机油泄漏，及时将破损桶中油转移到备用桶中。

⑤尽可能切断泄漏源，泄漏时用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

⑥加强管理，设置专人定期对危废暂存间及储存容器进行检查维护，防止危险废物发生泄漏进入外环境；

⑦废机油储存区域禁止吸烟及明火，设置警示牌；

⑧建立危险废物管理台账及转移联单；

⑨编制突发环境事件应急预案。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无。

（4）结论
综上所述，项目涉及的危险物质主要为废机油，风险事故类型主要为废机油发生泄漏事故及泄漏遇明火引发火灾事故。采取本报告提出的风险防范措施后，可较大程度上避免风险的发生。同时建设单位在项目建成后编制突发环境事件应急预案，将环境风险纳入应急管理，建立完善的预防措施和应急措施，落实应急物资和经费，日常加强应急演练，可有效降低环境风险的影响。
三、环保投资

项目总投资180万元，其中环保投资22.7万元，占总投资12.61%。环保投资见下表。
表4-18    项目环保投资一览表   
时段
类别
污染源
环保投资项目
投资

（万元）

备注
施工期
废气
粉尘
定时清扫、洒水降尘
/
/
废水
施工人员生活污水

项目租用厂房已配套建设了化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后清掏用于周边农田施肥
/
/
噪声
施工噪声
厂房隔声
/
/
固废
建筑垃圾
集中收集后可回收利用的部分综合利用，不能回收利用的运至指定地点处置
1.0
新建
生活垃圾
经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置
0.1
新建
运营期
废气
注塑废气
集气罩+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒
12
新建
废水
冷却水
冷却水循环收集系统（循环水池10m3）
5
新建
生活污水
项目租用厂房已配套建设了1个化粪池，容积为10m3。项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥

/
租用厂房已配套建设

噪声

设备噪声
设备减震、消声降噪等
1.0
新建

固废
生活垃圾
生活垃圾桶
0.1
新建
包装固废、残次品
1间10m2的一般固废暂存间
1.5
新建
废机油、废活性炭
1间5m2的危废暂存间

2.0
新建

合计

22.7

/



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口

(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气 
	注塑
	非甲烷总烃
	经注塑机上方设置的集气罩收集进入一套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表4标准限值

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中臭气浓度排放标准

	
	无组织废气
	非甲烷总烃
	厂房封闭、自然扩散
	厂界执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值，厂区内执行（GB37822-2019）《挥发性有机物无组织排放控制标准》中标准限值

	
	
	颗粒物
	混料过程加盖密闭，生产车间为封闭厂房
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值

	
	
	臭气浓度
	厂房封闭、自然扩散
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值

	地表水 
	生产废水
	冷却水
	经循环水池（容积为10m³）收集冷却后循环使用
	循环使用

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等
	项目租用厂房已配套建设了1个化粪池，容积为10m3。项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥
	不外排

	声环境
	设备噪声
	①厂房封闭；②产噪设备安装减震垫；③合理布局生产设备；④加强设备维护，确保设备处于良好的运行状态
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	—
	—
	—
	—

	固体废物
	①生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门处置；
②包装固废、残次品收集后暂存于一般固废间，定期出售给物资回收单位。
③废机油、废活性炭等危险废物收集暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行清运处置。
综上，固废处置率100%。

	土壤及地下水

污染防治措施
	①加强活性炭吸附装置的运行维护，确保处于正常的生产状态。设置专人定期对危废暂存间进行检查，发现安全隐患，及时整改。
②厂区进行分区防渗，重点防渗区：危废暂存间划为重点防渗区。可采用“抗渗系数为P8水泥+2.0mmHDPE膜+环氧树脂”进行防渗，使其地面、围堰区达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性能；一般防渗区：一般固废间、化粪池、循环水池划为一般防渗区。化粪池和循环水池防渗层可采用2.0mm厚HDPE防渗膜+硬化，防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；一般固废间参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求防渗，等效粘土防渗层Mb≥0.75m，K≤1.0×10-5cm/s；简单防渗区：生产厂房、办公区、道路地面等划为简单防渗区，全部硬化处理且保证无明显破损现象。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①废矿物油用密封容器进行装盛并存放在危险废物贮存间。

②废矿物油用密封容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。

③危险废物暂存间地面及裙角进行防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废间设置规范标识标牌。

④若贮存废机油的油桶破损发生废机油泄漏，及时将破损桶中油转移到备用桶中。

⑤尽可能切断泄漏源，泄漏时用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

⑥加强管理，设置专人定期对危废暂存间及储存容器进行检查维护，防止危险废物发生泄漏进入外环境；

⑦废机油储存区域禁止吸烟及明火，设置警示牌；

⑧建立危险废物管理台账及转移联单；

⑨编制突发环境事件应急预案。

	其他环境

管理要求
	1、加强管理

企业加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证环保设施的处理效率。建立、健全生产环保规章制度及相应的管理台账。

2、排污许可证办理

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29-62.塑料制品业292中的其他，属于排污许可分类管理中登记管理，项目在取得环评批复后，应在启动生产设施或者发生实际排污之前填报申请排污登记回执。

3、建设项目竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本工程所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完工后建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，可自行编制或委托有能力的技术机构编制竣工环境保护验收监测报告，并组织自主竣工环境保护验收，验收期限一般不超过3个月；需要对环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月，验收合格后方可正式投入生产。




六、结论

	项目选址位于云南省昆明市寻甸县塘子街道易隆社区，租用昆明盛棉棉业有限公司已建闲置厂房和办公区进行建设，用地性质为工业用地，项目选址不涉及生态红线、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、世界地质遗产地等环境敏感区，不占用永久基本农田。项目建设符合所在地“三线一单”管控要求，符合国家产业政策。项目运营期产生的废气、噪声采取环评提出的污染防治措施后，均能达标排放。项目生产过程中冷却水循环使用，项目内不设食宿，生活污水经化粪池处理后委托村民定期清掏用于周边农田施肥，项目废水不外排。项目固废均能得到妥善处置，处置率为100%，项目建设对周边环境影响较小。因此，项目在落实本报告提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”制度规定的前提下，从环境影响的角度评价，项目建设可行。



附表

建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填

）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	废气量
	/
	/
	/
	1920万m3/a
	/
	1920万m3/a
	+1920万m3/a

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.903
	/
	0.903
	+0.903

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	+少量

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	+0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.8
	/
	1.8
	+1.8

	
	包装固废
	/
	/
	/
	1.0
	/
	1.0
	+1.0

	
	残次品
	/
	/
	/
	1.3
	/
	1.3
	+1.3

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	1.336
	/
	1.336
	+1.336


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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