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	建设项目名称
	昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库改扩建项目

	项目代码
	2605-530129-04-01-419578

	建设单位联系人
	
	联系方式
	[bookmark: _GoBack]

	建设地点
	寻甸回族彝族自治县仁德街道北观社区小龙潭打鹰坡

	地理坐标
	地块一（103度15分26.476秒，25度36分38.230秒），地块二（103度15分17.438秒，25度36分19.662秒），地块三（103度15分21.822秒，25度36分32.079秒）

	国民经济行业类别
	G5942危险化学品仓储
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	五十三、危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）中其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	寻甸回族彝族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2600
	环保投资（万元）
	64.31

	环保投资占比（%）
	2.47
	施工工期
	12月

	是否开工建设
	否
是
	用地面积（m2）
	24465

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目具体情况如下：
表 1-1  专项评价设置原则表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	项目属于危险品仓储建设项目，不涉及生产，项目大气污染物主要来自机动车辆尾气、运输车辆道路扬尘，产生量少，项目周边500m范围内有以其末村、其末村零散住户，但项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物及二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，因此，项目大气环境影响评价不设专项评价。

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂
	项目废水来源主要为工作人员的生活污水，员工生活污水排入化粪池后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排，因此，项目地表水环境影响评价不设专项评价。

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。
	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的主要危险物质为易爆物质烟花和爆竹。烟花产品主要成分是烟火剂或黑火药，它们都是由氧化剂、可燃剂、粘合剂等组成，都具有燃烧、爆炸等性质，属于易燃易爆的危险品。爆竹使用的原材料主要有高氯酸钾、铝粉，烟花使用的原材料主要有镁铝合金、硫磺、硝酸钾、高氯酸钾等，由上述材料经过一定的工艺加工而制成黑火药、烟火剂。项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量Q=20，根据污染类编制技术指南需设置环境风险专项评价。

	
生态
	取水口下游50米范围内有重要水生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	项目用水来源于市政供水管网，因此项目不设生态环境影响专项评价。

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	不涉及

	注：
1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。




	规划情况
	项目位于寻甸县仁德镇北观社区打鹰坡，项目不在城市规划范围内。

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别为仓库建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》文件中规定的限制类和淘汰类项目。根据《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在该负面清单里。因此本项目符合国家产业政策。属于允许类，因此，项目是符合国家现行产业政策的。同时项目于2026年6月21日取得了寻甸县发展和改革局出具的投资备案证（附件4），项目代码：2605-530129-04-01-419578。
综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策。
2、与《云南省主体功能区规划》符合性分析
根据云政发[2014]1号文“云南省人民政府关于印发云南省主体功能区划的通知”（2014年1月6日），规划将整个云南省划分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区三大类主体功能区，根据《云南省主体功能区划》，本项目所在的寻甸县属于重点开发区（生态农业重点开发区）的功能定位。
本项目位于寻甸县临仁德街道，根据根据2026年3月23日《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹储存仓库改扩建项目是否涉及永久基本农田的说明》（附件16）及《关于昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹储存仓库改扩建项目用地范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明》（附件16），项目不占用规划永久基本农田及寻甸县生态红线，不在城镇开发边界内，符合寻甸县土地利用总体规划。项目占地现状利用性质主要是林地、草地，项目不占用耕地，不影响区域农业发展且项目不占用公益林地。因此，项目的建设符合《云南省主体功能区规划》要求。
3、与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析
据2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过《云南省牛栏江保护条例》第一章总则中第五条中对牛栏江流域上游保护区进行了划分，划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区，具体划分情况如下：
（一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790m水面及沿岸外延2000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。
（二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000m的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。
（三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。
本项目属于《云南省牛栏江保护条例》中的重点水源涵养区（附图4），需满足重点水源涵养区禁止的行为。根据《云南省牛栏江保护条例》中第三十二条中规定的禁止行为分析项目选址符合性。
表1-1  项目选址与《云南省牛栏江保护条例》对照分析
	序号
	《云南省牛栏江保护条例》选址条件
	本项目实际情况
	相符性

	三十二条重点水源涵养区禁止下列行为

	1
	（一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；
	项目无盗伐、滥伐林木和破坏草地的行为。
	符合

	2
	（二）使用高毒、高残留农药；
	项目不使用高毒、高残农药。
	符合

	3
	（三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；
	项目不涉及生产，不会产生有毒有害的废水、废渣。
	符合

	4
	（四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；
	项目产生的生活污水排入化粪池
后，委托环卫部门15天抽运一次，不外排；项目产生的生活垃圾经统一收集后定期运至寻甸县垃圾转载点处置、过期或残损的烟花爆竹交由公安部门组织统一销毁处置。
	符合

	5
	（五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；
	项目不在江河、渠道、水库最高水位线以下，项目产生的生活垃圾经垃圾桶统一收集后定期运至寻甸县垃圾转载点处置、过期或残损的烟花爆竹交由公安部门组织统一销毁处置，在采取以上措施后，可保证固废合理收集处置。
	符合

	6
	（六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。
	项目产生的废水和固废均采取有效的措施进行处理，不外排。
	符合


综上所述，项目选址及运营符合《云南省牛栏江保护条例》中的相关要求。
4、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相符性分析
根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》，牛栏江流域（云南段）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区。其中牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区包括水源保护核心区、重点污染控制区、水源涵养区。水源保护核心区包括牛栏江干流水面，河岸外围陆域1000米范围；德泽水库水面，库岸外围陆域2000m范围。涉及乡镇主要有牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡，面积为625.3km2，属于重点保护区。重点污染控制区主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及小哨乡、嵩阳镇、小街镇、杨桥乡、羊街镇、金所乡、月望乡、大坡乡、菱角乡、田坝乡十个乡镇，面积1892.56km2，属于污染重点治理区。水源涵养区包括除水源保护核心区、重点污染控制区以外的山地。涉及杨林镇、仁德镇、通泉镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇六个乡镇，面积1764.16km2。
项目位于云南省昆明市寻甸县仁德街道北观社区打鹰坡，根据牛栏江水系功能规划图（附图4）可知，项目区属于水源涵养区，项目在不涉及烟花爆竹的工艺生产，只进行烟花爆竹的存储，产生的废水主要为生活污水，固废为生活垃圾、过期或残损的烟花爆竹，均进行了完善的防治措施，不外排，满足零排放要求，综上所述项目建设符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相关要求。
5、与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》符合性分析
根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》可知，牛栏江流域（寻甸段）水环境分区范围涉及规划区干流及主要支流（前进河、羊街河、马龙河、尹武河等）河流径流区。规划区分为3个保护区：水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区，各分区范围节点如下：
（1）水源保护核心区范围为牛栏江流域（寻甸段）干流1000m范围。
水源保护核心区分为禁止建设区、限制建设区两个区，禁止建设区范围指干流河面水域及沿岸外延200m的区域，限制建设区范围指干流沿岸外200m—1000m之间的区域。
（2）重点污染控制区
重点污染控制区范围指水体保护核心区外，主要入江支流水域外延3000m的区域和流域范围内的坝区，若区域范围超过一级山脊，按一级山脊线划定。
（3）重点水源涵养区
重点水源涵养区范围指流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的区域。
项目位于寻甸县仁德街道北观社区打鹰坡，厂区距南面牛栏江9.480km（最近距离），根据以上保护区的划分及项目位置图（附图1）与牛栏江（寻甸段）水环境保护规划分区图的叠图可知，位于重点水源涵养区内，本次评价将按照项目建设与牛栏江（寻甸段）水环境保护划分中重点水源涵养区的符合性进行分析。
项目与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》相符性分析见下表。
表1-2  项目选址与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》对照分析
	序号
	《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》
	本项目实际情况
	符合性

	1
	在流域源头区宜林荒山，实施工程技术、退耕还林工程，石漠化地块区域造林，在调水水源涵养源林中开展幼林抚育、低产低造林分改造。水源涵养区内针对坡度在25°以上农耕地要逐步退耕还林，提高森林覆盖率。
	根据项目施工场地周围有截排水沟，在地块一建设容积为60m3的初期雨水池，地块二建设容积为50m3的初期雨水池，地块三建设容积为50m3的初期雨水池，对初期雨水进行收集，沉淀处理后回用于项目内洒水降尘，在库区设置了面积为1262m2的绿化。
	符合

	2
	实施小流域综合整治，减少水土流失。
	
	


综上所述，项目的建设符合《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》。
[bookmark: _Toc25619]6、与《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）符合性分析
本扩建项目为烟花爆竹的存储项目，烟花爆竹的存储必须按照《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）执行，本项目与该条例对照情况见表1-3所示。
表1-3  与《烟花爆竹安全管理条例》对照分析
	项目
	标准要求
	本项目情况
	符合性

	经营安全方面
	从事烟花爆竹批发的企业和零售经营者的经营布点，应当经安全生产监督管理部门审批。禁止在城市市区布设烟花爆竹批发场所；城市市区的烟花爆竹零售网点，应当按照严格控制的原则合理布设。
	项目位于寻甸县仁德街道北观社区打鹰坡，不属于城市市区。2025年4月23日项目已获得昆明市应急管理局关于《昆明优竹商贸有限公司改扩建烟花爆竹存储仓库的请示》的回复意见（附件13），“原则同意你局关于新建1栋1.1级、2栋1.3级烟花爆竹储存仓库的请示”。
	符合

	
	具有企业法人条件
	具有企业法人条件
	符合

	
	经营场所与周边建筑、设施保持必要的安全距离；
	项目的选址符合城乡规划，根据昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库改扩建项目安全预评价报告及专家意见（附件8），本次“昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库改扩建项目”各建筑物与周边建筑和设施的距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022)相 关要求。
	符合

	
	有符合国家标准的经营场所和储存仓库；
	项目的厂房和仓库的设计、结构和材料以及防火、防爆、防雷、防静电等安全设备、设施是符合国家有关标准和规范的经营场所和储存仓库。
	符合

	
	有保管员、仓库守护员
	项目在库区安排了保管员、仓库守护员。
	符合

	
	依法进行了安全评价
	2026年6月3日昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库改扩建项目安全预评价报告通过了专家评审（附件8），
	符合

	
	有事故应急救援预案、应急救援组织和人员，并配备必要的应急救援器材、设备
	项目有事故应急救援预案、应急救援组织和人员，并配备必要的应急救援器材、设备。
	符合

	
	申请从事烟花爆竹批发的企业应当向有关部门申请提交相关材料，核发《烟花爆竹经营（批发）许可证》
	项目已获得《烟花爆竹经营（批发）许可证》（附件3）
	符合

	
	从事烟花爆竹批发的企业，应当向生产烟花爆竹的企业采购烟花爆竹，向从事烟花爆竹零售的经营者供应烟花爆竹
	项目向生产烟花爆竹的企业采购烟花爆竹，向从事烟花爆竹零售的经营者供应烟花爆竹
	符合

	
	从事烟花爆竹批发的企业、零售经营者不得采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹
	项目从合法生产、经营的厂家浏阳市东方烟花制造厂采购烟花爆竹（详见附件12项目购销合同）
	符合

	
	从事烟花爆竹批发的企业，不得向从事烟花爆竹零售的经营者供应按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹。
	项目未供应按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹。
	符合

	运输安全方面
	经由道路运输烟花爆竹的，应当经公安部门许可
	项目采用道路运输烟花爆竹的，已获得公安部门许可。
	符合

	
	经由道路运输烟花爆竹的，托运人应当向运达地县级人民政府公安部门提出申请，并提交相关材料：承运人从事危险货物运输的资质证明；驾驶员、押运员从事危险货物运输的资格证明；危险货物运输车辆的道路运输证明；托运人从事烟花爆竹生产、经营的资质证明；烟花爆竹的购销合同及运输烟花爆竹的种类、规格、数量；）烟花爆竹的产品质量和包装合格证明；运输车辆牌号、运输时间、起始地点、行驶路线、经停地点。
	项目运营过程中由道路运输烟花爆竹，浏阳市东风烟花制造厂向运达地寻甸县人民政府公安部门提出申请，并提交下列有关材料：承运人从事危险货物运输的资质证明；驾驶员、押运员从事危险货物运输的资格证明；危险货物运输车辆的道路运输证明；托运人从事烟花爆竹生产、经营的资质证明；烟花爆竹的购销合同及运输烟花爆竹的种类、规格、数量；）烟花爆竹的产品质量和包装合格证明；运输车辆牌号、运输时间、起始地点、行驶路线、经停地点。
	符合

	
	受理申请的公安部门应当自受理申请之日起3日内对提交的有关材料进行审查，对符合条件的，核发《烟花爆竹道路运输许可证》；对不符合条件的，应当说明理由。
	项目运营期间受理申请的公安部门应当自受理申请之日起3日内对提交的有关材料进行审查，对符合条件的，核发《烟花爆竹道路运输许可证》
	符合

	
	经由道路运输烟花爆竹的，除应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》外，还应当遵守下列规定：随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》；不得违反运输许可事项；运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志；烟花爆竹的装载符合国家有关标准和规范；装载烟花爆竹的车厢不得载人；运输车辆限速行驶，途中经停必须有专人看守；出现危险情况立即采取必要的措施，并报告当地公安部门。
	项目在运营过程中由道路运输烟花爆竹的，严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》外，严格遵守下列规定：随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》；不做违反运输许可事项；运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志；烟花爆竹的装载符合国家有关标准和规范；装载烟花爆竹的车厢不得载人；运输车辆限速行驶，途中经停必须有专人看守；出现危险情况立即采取必要的措施，并报告当地公安部门。
	符合

	
	烟花爆竹运达目的地后，收货人应当在3日内将《烟花爆竹道路运输许可证》交回发证机关核销。
	项目烟花爆竹运达目的地后，收货人在3日内将《烟花爆竹道路运输许可证》交回发证机关核销。
	符合


综上所述，项目运营期符合烟花爆竹安全管理条例。
7.与《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2022)的符合性分析
[bookmark: _Toc19003][bookmark: _Toc18159]扩建仓库所在地地质条件稳定、安全；周围无学校、铁路，距以其末村、零散居住建筑物为320米以上，大于规范要求，场所较偏僻；地块一1.3级库区周围设置密砌围墙，设置高度为2.2米；距离仓库四周5m内设有防火隔离带，地块二1.1-2级烟花爆竹存储仓库采用防护土堤作为防护屏障，底部宽度12m，顶部宽度1m，高9.35m，长度为150.66m，北侧、南侧、东侧底部距仓库3m，西侧距仓库6m，开口位于仓库西南侧，开口宽度4m。符合《烟花爆竹工程设计安全规范》的规定，库区与库区外进场道路相一致，满足交通运输的需要；满足雨水排放的要求，并不受雨季洪水的影响；利用自然地形，尽量做到土方平衡。地块一仓库区扩建2栋1.3级仓库和1个事故池。地块二建设1栋1.1-2级仓库和1个消防水池，1个事故池和值班宿舍，地块三建设1栋展厅和1栋辅助用房。项目总平面布置见附图4。
根据《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2022)4.3.3危险品总仓库区1.3级和1.1级仓库的外部最小允许距离（m）的相关要求，危险品仓库选址的外部距离检查情况如下表所示。
[bookmark: _Toc29848][bookmark: _Toc30824]表1-4  危险品仓库区主要危险性建筑物外部距离核算明细表
	[bookmark: _Toc5809][bookmark: _Toc2148]地块
	仓库
	计算药量（kg）
	危险等级
	项目
	规范规定距离m
	实际距离m
	本项目实际距离
	符合性

	地块一
	①烟花爆竹仓库
	20000
	1.3
	10户或50人以下零散住户，50人以下的企业围墙，本企业生产区建筑物边缘，无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘，110kV架空输电线路
	85
	490
	东南面有人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户。

	符合

	
	
	
	
	
	
	118
	南面有职工总数小于或等于50人的企业围墙 (本企业值班区、本企业展示厅)。

	符合

	
	
	
	
	《烟花爆工程设计安全标准》第4.3条,1.1级 (10000kg)危险品仓库至职工总数小于或等于50人的企业围墙外部距离。
	270
	517
	南面有职工总数小于或等于50人的企业围墙 (本企业1.1-2级危险品仓库区)。

	符合

	
	
	
	
	村庄边缘，学校，职工人数在50人及以上的企业围墙，有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘，220kV以下的区域变电站围墙，220kV架空输电线路。
	140
	455
	周边有人数大于50人的居民点边缘 (南面小龙潭村、东北面以其末村)。

	符合

	
	
	
	
	
	
	470
	周边有人数大于50人的企业围墙 (西面垃圾填埋厂、西北面有铜都赛鸽中心、西南面有看守所、鑫吉驾校)。
	符合

	
	
	
	
	城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙，220kV以上的架空输电线路
	250
	3600
	南面有城镇规划边缘、学校 (寻甸县、寻甸第一中学、仁德二小)。
	符合

	
	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘。
	70
	220
	周边有国道、省道(西北面有G85银昆高速、东面有G85银昆高速引线、西面有S256寻白线 、南面有S30滇中环线)。

	符合

	
	
	
	
	
	
	985
	西面有东川铁路支线。
	符合

	
	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路。
	70
	
	周边无其他相关项目。
	符合

	
	
	
	
	《公路安全保护条例》第18条公路用地外缘起向外100米,禁止设立储存易燃易爆危险品场所。
	100
	220
	周边有国道、省道 (西北面有G85银昆高速、东面有G85银昆高速引线、西面有S256寻白线、南面有S30滇中环线)。
	符合

	
	
	
	
	库区围墙外,20KV及以下电力架空线路和通信架空线路。
	35
	65
	西面、南面有10kV架空输电线路。
	符合

	
	
	
	
	危险品仓库区架空敷设1kV及以下的电气线路和通信线路 (本企业自用)。
	杆高6m，1.5倍杆高9m
	84
	东面、南面有通信架空线路 (本企业自用)。
	符合

	
	
	
	
	无线通信塔 (发射功率不大于50W)。
	50
	151
	南面有无线通信塔(发射功率不大于50W)。
	符合

	
	②烟花爆竹仓库
	20000
	1.3
	10户或50人以下零散住户，50人以下的企业围墙，本企业生产区建筑物边缘，无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘，110kV架空输电线路
	85
	530
	东南面有人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户。

	符合

	
	
	
	
	
	
	196
	南面有职工总数小于或等于50人的企业围墙 (本企业值班区、本企业展示厅)。

	符合

	
	
	
	
	《烟花爆工程设计安全标准》第4.3条,1.1级 (10000kg)危险品仓库至职工总数小于或等于50人的企业围墙外部距离。
	270
	517
	南面有职工总数小于或等于50人的企业围墙 (本企业1.1-2级危险品仓库区)。

	符合

	
	
	
	
	村庄边缘，学校，职工人数在50人及以上的企业围墙，有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘，220kV以下的区域变电站围墙，220kV架空输电线路
	140
	425
	周边有人数大于50人的居民点边缘 (南面小龙潭村、东北面以其末村)。

	符合

	
	
	
	
	
	
	470
	周边有人数大于50人的企业围墙 (西面垃圾填埋厂、西北面有铜都赛鸽中心、西南面有看守所、鑫吉驾校)。
	符合

	
	
	
	
	城镇规划边缘，220kV及以上的区域变电站围墙，220kV以上的架空输电线路
	250
	3600
	南面有城镇规划边缘、学校 (寻甸县、寻甸第一中学、仁德二小)。
	符合

	
	
	
	
	国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘。
	70
	170
	周边有国道、省道(西北面有G85银昆高速、东面有G85银昆高速引线、西面有S256寻白线 、南面有S30滇中环线)。

	符合

	
	
	
	
	
	
	985
	西面有东川铁路支线。
	符合

	
	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路。
	70
	
	周边无其他相关项目。
	符合

	
	
	
	
	《公路安全保护条例》第18条公路用地外缘起向外100米,禁止设立储存易燃易爆危险品场所。
	100
	170
	周边有国道、省道 (西北面有G85银昆高速、东面有G85银昆高速引线、西面有S256寻白线、南面有S30滇中环线)。
	符合

	
	
	
	
	库区围墙外,20KV及以下电力架空线路和通信架空线路。
	35
	41
	西面、南面有10kV架空输电线路。
	符合

	
	
	
	
	危险品仓库区架空敷设1kV及以下的电气线路和通信线路 (本企业自用)。
	杆高6m，1.5倍杆高9m
	121
	东面、南面有通信架空线路 (本企业自用)。
	符合

	
	
	
	
	无线通信塔 (发射功率不大于50W)。
	50
	206
	南面有无线通信塔(发射功率不大于50W)。
	符合

	地块二
	烟花爆竹仓库
	10000
	1.1
	10户或50人以下零散住户，50人以下的企业围墙，本企业生产区建筑物边缘，无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘，110kV架空输电线路
	270
	530
	东南面有人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户。
	符合

	
	
	
	
	
	
	296
	北面有职工总数小于或等于50人的企业围墙（本企业值班区、本企业展示厅）。
	符合

	
	
	
	
	《烟花爆工程设计安全标准》第4.3条，1.1级（10000kg）危险品
仓库至职工总数小于或等于50人的企业围墙外部距离。
	270
	517
	北面有职工总数小于或等于50人的企业围墙（本企业1.3级危险品仓库区）。
	符合

	
	
	
	
	村庄边缘，学校，职工人数在50人及以上的企业围墙，有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘，220kV以下的区域变电站围墙，220kV架空输电线路
	410
	795
	周边有人数大于50人且小于或等于500人的居民点边缘（南面小龙潭村、东北面以其末村）。
	符合

	
	
	
	
	
	
	645
	周边有职工总数小于或等于500人的企业围墙 
（西北面有垃圾填埋厂、铜都赛鸽中心、西面有看守所、西南面有鑫吉驾校）。
	符合

	
	
	
	
	人数大于500人且小于或等于5000人的居民点边缘、职工总数小于或等于5000人的企业围墙
	450m
	
	边无其他相关项目。
	符合

	
	
	
	
	110kV区域变电站围墙，220kV架空输电线路
	480m
	680
	南面有220kV架空输电线路
	符合

	
	
	
	
	城镇规划边缘、学校、
、220kV及以上的区域变电站围墙，220kV以上的架空输电线路
	740m
	3080
	南面有城镇规划边缘、学校（寻甸县、寻甸第
一中学、仁德二小）。
	符合

	
	
	
	
	铁路线、二级及以上公路路边、通航的河流航道边缘
	270m
	340
	周边有国道、省道（西北面有G85银昆高速、
东面有G85银昆高速引线、西面有S256寻白线、南面有S30滇中环线）。
	符合

	
	
	
	
	
	
	440
	西面有东川铁路支线。
	符合

	
	
	
	
	非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路。
	190
	
	周边无其他相关项目。
	符合

	
	
	
	
	《公路安全保护条例》第18条公路用地外缘起向外100米，禁止设
立储存易燃易爆危险品场所。
	100
	340
	周边有国道、省道（西北面有G85银昆高速、
东面有G85银昆高速引线、西面有S256寻白线
、南面有S30滇中环线）。
	符合

	
	
	
	
	无线通信塔（发射功率不大于50W）
	50
	490
	北面有无线通信塔（发射功率不大于50W）。
	符合

	
	
	
	
	库区围墙外，20KV及以下电力架空线路和通信架空线路。
	35
	350
	北面有10kV架空输电线路和架空通信线路。
	符合


根据《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2022)表5.3.4危险品总仓库内1.3级、1.1级仓库与邻近危险品仓库的内部最小允许距离（m）、5.3.6-21.3级仓库与库区值班室的内部最小允许距离（m）的相关要求，危险品仓库选址的内部距离检查情况如下表所示。
[bookmark: _Toc21208][bookmark: _Toc5016]表1-5  危险品总仓库内仓库与邻近危险品仓库的内部距离核算明细表
	地块
	仓库
	计算药量（kg）
	危险等级
	项目
	规范规定距离
	本项目实际距离
	符合性

	地块一
	①烟花爆竹仓库
	20000
	1.3
	仓库与邻近危险品仓库的内部距离
	40m
	与②仓库距离41.5m
	符合

	
	
	
	
	
	
	与地块一现有仓库最近距离41.04m
	符合

	
	
	
	
	仓库与危险品总仓库区值班室距离
	50m
	值班室距离157m
	符合

	
	②烟花爆竹仓库
	20000
	1.3
	仓库与邻近危险品仓库的内部距离
	40m
	与①仓库距离41.5m
	符合

	
	
	
	
	
	
	与地块一现有仓库最近距离41.4m
	符合

	
	
	
	
	仓库与危险品总仓库区值班室距离
	50m
	值班室距离189m
	符合

	地块二
	烟花爆竹仓库
	10000
	1.1-2
	仓库与邻近危险品仓库的内部距离（单有屏障）
	52m
	与地块一现有仓库最近距离545m
	符合

	
	
	
	
	
	
	与地块一扩建仓库最近距离583m
	符合

	
	
	
	
	仓库与危险品总仓库区值班室（无防护屏障）距离
	112m
	地块二值班室距离112.52m
	符合


2026年6月昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库改扩建项目安全预评价报告专家组意见（附件8）中预评价结论为：“昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库改扩建项目各建筑与周边建筑和设施的距离符合《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2022)相关要求”。综上所述，项目建筑物布局合理，不会相互影响。
9、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性
项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析见表1-6。
表1-6  与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析
	序号
	标准要求
	项目建设条件
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目为仓储项目，不属于码头项目及长江通道项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区。
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区。
	符合

	4
	禁止在水产种质水源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不涉及在水源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，不涉及在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，项目是符合主体功能定位的投资建设项目。
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目不涉及。
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
	本项目不涉及。
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不涉及。
	符合

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不涉及。
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
	项目为烟花爆竹仓库，不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	项目为烟花爆竹仓库。
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	项目符合国家产业政策，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能排放项目。
	符合


根据上表1-6可知，本项目建设与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符。
10、与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析
本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县仁德（街道）北观社区打鹰坡，根据云南省环保厅网站查询报告（附件22），项目地块一、地块二、地块三属于寻甸回族彝族自治县一般管控单元，详见下表。
表1-7  与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析表
	项目
	要求
	项目情况
	相符性

	生态保护红线
	生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56km2，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。
	项目选址于昆明市寻甸县仁德街道北观社区打鹰坡，根据2026年3月23日《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹储存仓库改扩建项目是否涉及永久基本农田的说明》（附件16）及《关于昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹储存仓库改扩建项目用地范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明》（附件16），项目不占用规划永久基本农田及寻甸县生态红线，符合寻甸县土地利用总体规划。项目占地现状利用性质主要是林地、草地，项目不占用耕地，不影响区域农业发展且项目不占用公益林地。因此，项目的建设符合《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。
	符合

	环境质量底线
	到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣Ⅴ类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。
	项目选址于昆明市寻甸县仁德街道北观社区打鹰坡，项目运营期产生的废水主要是员工生活污水、展厅废水，展厅废水、员工生活污水排入化粪池后，委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运输到寻甸县污水处理厂处理，不外排。符合地表水环境质量底线要求。项目无废水向地表水体排放，不会降低地表水功能。项目无土壤污染途径，符合土壤环境风险防控底线。
	符合

	资源利用上线
	到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。
	项目用水由自来水管网提供，本项目运营过程中不使用水，用水主要是生活用水，生活用水量较小，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会对当地资源利用上线造成较大影响。
	符合

	昆明市总体管控要求
	（一）空间布局约束
1.根据《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》进行空间管控。
2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。
3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。
4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。
	1、本项目位于寻甸县临仁德街道，根据根据2026年3月23日《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹储存仓库改扩建项目是否涉及永久基本农田的说明》（附件16）及《关于昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹储存仓库改扩建项目用地范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明》（附件16），项目不占用规划永久基本农田及寻甸县生态红线，不在城镇开发边界内，符合寻甸县土地利用总体规划。
2、项目位于云南省昆明市寻甸县仁德街道北观社区打鹰坡，根据牛栏江水系功能规划图（附图4），项目区属于水源涵养区，项目在不涉及烟花爆竹的工艺生产，只进行烟花爆竹的存储，项目建设符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相关要求。
3、项目不在滇池流域内。
4、项目不在阳宗海流域内。
	符合

	
	（二）污染物排放管控
1.到2025年，昆明市地表水国、省控断面达到或好于III类水体比例应达到81.5%；滇池草海水质稳定达到IV类、外海水质达到IV类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。
2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到24μg/m3；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。
3.2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。
4.建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。
5.推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达90%以上。
6.滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95％以上，农村生活污水收集处理率达75％以上，畜禽粪污综合利用率达90％以上，城市生活垃圾处理率达97％以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
7.阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
8.督促指导磷石膏产生企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。
9.推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。
	1、项目位于寻甸县临仁德街道，项目区最近的地表水体为项目区东侧约230m处的兔耳河，兔耳河汇入前进河，前进河从三月三水库流入牛栏江，属于长江流域。根据寻甸县人民政府发布的《寻甸县人民政府网站发布的“2026年1季度环境质量公报”》前进河哦嘎电站断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质量标准，水质类别为Ⅱ类水，与2025年同期相比有所好转。项目运营期产生的废水主要是员工生活污水、展厅废水，展厅废水、员工生活污水排入化粪池后，委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运输到寻甸县污水处理厂处理，不外排。
2、项目烟花爆竹以最终包装完成的成品入库，不涉及生产过程，运营期的废气主要是在运输车辆运行过程中产生的尾气及道路扬尘，产生量较小。
3、项目不属于钢铁企业，不涉及燃煤锅炉、燃气锅炉等。
4、项目不涉及VOCs产生及排放。
5、项目员工及展厅参观人员生活垃圾通过库区内设置的垃圾箱收集后定期运至寻甸县垃圾转载点处置。过期或残损的烟花爆竹收集暂存于危废暂存间后交由公安部门组织统一销毁、处置。固废处理率100%。
6、项目不属于滇池流域。
7、项目不属于阳宗海流域。
8、项目不属于磷石膏产生企。
9、项目不涉及磷石膏。
	符合

	
	（三）环境风险防控
1.加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。
2.针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。
3.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。
4.开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。
5.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。
6.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。
	1、项目为烟花爆竹仓库，属于危险化学品，项目区设有智能监控预警系统，项目在运输、储存过程中全程智能化预警与报警。
2、项目不涉及持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物。
3、项目于2026年6月1日已在昆明市生态环境局寻甸分局进行应急预案备案，备案号530-129-2026-024-L，并对应急物质进行调查，提升了环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。
4、项目不涉及农村饮用水水源保护区。
5、过期或残损的烟花爆竹收集暂存于危废暂存间后交由公安部门组织统一销毁、处置。项目在地块一新增1个190m3的事故池，地块二新增1个140m3的事故池，底部和四周采用的C30抗渗混凝土进行浇筑，并在内部铺设HDPE防渗膜厚度不小于2.0mm，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。
6、项目不涉及（改、扩）建尾矿库。
	符合

	
	（四）资源开发效率要求
1.到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。
2.节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m3以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。
3.万元工业增加值用水量≤30（立方米/万元）。
1.2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。
2.单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。
3.对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。
4.加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。
5.到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
6.加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。
7.到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的进行节能降碳改造。
8.“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。
9.到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。
10.公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降7%。
11.非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以上，完成省级下达目标。
12.单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级下达目标。
13.严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。
14.以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。
15.加快淘汰落后和低端低效产能退出。
16.指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。
	1、本扩建项目新增员工10人，增加了当地就业，项目采取环保和风险防范措施后，对周边影响较小，符合经济社会高质量发展和生态文明建设要求。
2、项目生产过程中不使用水，项目运营期产生的废水主要是员工生活污水、展厅废水，展厅废水、员工生活污水排入化粪池后，委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运输到寻甸县污水处理厂处理，不外排。
3、项目生产过程中不使用水。
4、项目使用节能灯具，生活区安装了太阳能热水器等节能设施。
5、项目不属于钢铁行业。
6、项目不属于有色、化工、印染、烟草等行业。
7、项目不属于数据中心项目。
8、项目属于烟花爆竹仓库项目，生产过程不使用水。
9、项目不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业。
10、项目不涉及。
11、项目生活使用电能，运输车辆为烟花爆竹专用车辆。
12、项目不产生二氧化碳。
13、项目不涉及碳排放。
14、项目不属于六大高耗能行业。
15、项目不属于落后和低端低效产能。
16、项目不属于“两高一低”项目。
	符合

	寻甸回族彝族自治县一般管控单元
	（一）空间布局约束
1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。
2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。
3.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。
	1、项目为烟花爆竹存储仓库，不涉及房地产开发。
2、项目不涉及围湖造田和侵占江河滩地。
3、项目生活废水委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运输到寻甸县污水处理厂处理，不外排。生活垃圾委托环卫部门清运，过期烟花爆竹收集于危废暂存间后交由公安部门组织统一销毁、处置。
	符合

	
	（二）污染物排放管控
1.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。
2.严格用地准入，工业用地及商业用地供地前，自然资源部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。
3.禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。
4.禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。
	1、项目为烟花爆竹仓库，不属于“两高”行业。
2、本项目土地使用已获得寻甸回族彝族县土地储备中心用地合同（详见附件14）。
3、项目不涉及渔业资源捕捞。
4、项目均不涉及渔业捕捞。
	符合

	
	（三）环境风险防控
1.严格限制《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。
2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。
3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。
	1、项目为烟花爆竹存储仓库，不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。
2、项目不使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。
3、项目使用土地不属于污染场地，本项目为烟花爆竹仓库项目，不属于居民区、学校、医疗和养老机构。
	符合

	
	（四）资源开发效率要求
——
	符合昆明市资源开发效率要求。
	符合


根据上表分析，本项目符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的要求。
11、选址合理性分析
项目选址于昆明市寻甸县仁德街道北观社区打鹰坡，项目于2026年2月2日从寻甸县回族彝族自治县土地储备中心购得土地用于烟花爆竹储存仓库建设项目，根据2026年3月23日《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹储存仓库改扩建项目是否涉及永久基本农田的说明》（附件16）及《关于昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹储存仓库改扩建项目用地范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明》（附件16），项目不占用规划永久基本农田及寻甸县生态红线，不在城镇开发边界内，符合寻甸县土地利用总体规划。项目占地现状利用性质主要是林地、草地，项目不占用耕地，不影响区域农业发展且项目不占用公益林地。因此，项目的建设符合《云南省主体功能区规划》要求。
根据《烟火爆竹批发仓库建设标准》(建标125-2009)来看，项目区四周都是林地，坡势平缓，地貌简单，不是洪水或者内涝威胁的地区、不是存在地质危害的地段、周围无其他污染源及易燃易爆危险场所；该地100m范围内无任何建筑物，300m范围内无高压输电线路等设施，1000m范围内无学校、机关、铁路、工业区、旅游区等重点建筑，库区周围交通方便。用电、给排水配套设施方便。周边安全环境较好，根据表1-4危险品仓库区1.3、1.1-2级主要危险性建筑物外部距离核算明细表和表1-5危险品总仓库内1.3、1.1-2级仓库与邻近危险品仓库的内部距离核算明细表说明项目建设均符合《烟火爆竹批发仓库建设标准》(建标125-2009)和《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2022)，项目选址也符合《云南省牛栏江保护条例》、《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》、《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》的总体要求。项目安全预评价主要结论为昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹储存库区建设项目设计符合《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2022)、《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）相关标准的要求。在将本评价报告提出的安全对策措施建议落实到下阶段的施工管理活动中，定期检测各项安全对策措施的有效性，切实贯彻执行劳动安全卫生“三同时”的规定后，该项目的危险、有害因素可处于受控状态，风险是可以接受的。根据《昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库改扩建项目安全预评价报告》，《昆明市应急管理局关于昆明优竹商贸有限公司改扩建烟花爆竹存储仓库的请示的回复函》（附件13）的结论：原则同意关于新建1栋1.1级、2栋1.3级烟花爆竹储存仓库的请示。
综上所述，项目选址合理。
12、平面布置合理性分析
本次扩建项目共三个地块，项目总占地24465m2，其中：地块一总占地面积9450m2，其中1.3级1000m²存储仓库2栋。地块二占地面积约为7130m2。其中1.1级500m²存储仓库1栋，并配套建设值班室等相关设施，地块三占地面积7885m2，新建企业展示厅1栋，建筑面积2200m2，附属设施面积800m2。
地块一烟花爆竹库区分别设置1个消防器材库，2个1.3级仓库。1座消防水池，消防水池设置在西侧地势较高的位置，库区各建筑物按《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）及其他有关标准布置，仓库周边设6m宽防火隔离带，仓库之间最小距离为41.04m，内部间距符合安全要求。
地块二烟花爆竹库区分别设置1个消防器材库，1个1.1级仓库。1座消防水池，1间保安室，消防水池位于西侧地势较高位置，仓库四周设有防护土堤，土堤底部宽度为12m，仓库按《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）及其他有关标准布置，仓库与保安室距离为112.52m，内部间距符合安全要求。
地块三设有展示厅1栋，辅助用房1栋，停车场，入口位于地块东侧，与进场道路相连，辅助用房位于展厅东侧，方便对展厅的管理。
项目从整体布局上避免人流、货流交叉，方便管理，确保安全。每个烟花爆竹库房安置1个安全出口。项目布置能满足生产工艺、安全和消防、卫生采光等要求，适当划分区域，各区既有明确分区，又保持一定联系，将废气、废水、噪音等污染源影响限制在局部，并在局部合理解决。各个环节紧密连接，互不影响。总体来说，厂区平面布局合理、紧凑、功能分区明确，满足日常生产作业及物料运输。内部布局考虑了削减污染环境的影响，从环境保护角度布局基本合理。 
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	[bookmark: _Toc25945][bookmark: _Toc483056245][bookmark: _Toc483056623][bookmark: _Toc4003]1、基本概况
①现有项目基本情况
昆明优竹商贸有限公司现有项目总投资1500万元，总占地26666.67m2，建设3栋仓库，设计总存储计算药量60000kg。2021年10月15日开工建设，2021年12月30日建设完成。于2020年6月16日取得了寻甸县发展和改革局出具的投资备案证，2021年3月编制了《昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库新建项目环境影响报告表》，并于2021年10月9日取得昆明市生态环境局寻甸分局《昆明市生态环境局寻甸分局关于昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库新建项目环境影响报告表》的批复，批复文号：昆生环寻[2021]182号。2026年4月编制了《昆明优竹商贸有限公司突发环境事件应急预案》，备案编号为530-129-2026-024-L。2026年4月9日完成昆明优竹商贸有限公司排污登记，编号：91530129MA6K5LXW20001Y。2026年4月25日完成了自主验收。
②本次改扩建项目基本情况
项目名称：昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库改扩建项目
建设单位：昆明优竹商贸有限公司
建设性质：扩建
建设地点：寻甸回族彝族自治县仁德街道北观社区小龙潭打鹰坡
项目总投资：2600万元
项目占地面积：项目总占地24465m2
[bookmark: _Toc8011]建设内容：新建I.1级500m2存储仓库1栋；1.3级1000m2存储仓库2栋，共计2000m2，新建企业展示厅1栋，共计2200m2，附属设施面积800m2：总建筑而积共5500m²。
[bookmark: _Toc20966]2、工程组成
本次扩建项目共三个地块，项目总占地24465m2，其中：地块一总占地面积9450m2，其中1.3级1000m²存储仓库2栋。用储存在节气前从厂家购买的C、D级成品及《烟花爆竹工程设计安全规范》允许存放的其它品种的烟花爆竹（主要为火炮类20000kg/a，烟花类20000kg/a），危险等级为1.3级，设计总存储计算药量40000kg。地块二占地面积约为7130m2。其中1.1级500m²存储仓库1栋，用于储存在节气前从厂家购买的A、B级成品及《烟花爆竹工程设计安全规范》允许存放的其它品种的烟花爆竹（主要为烟花类10000kg/a），危险等级为1.1级，设计总存储计算药量10000kg。并配套建设值班室等相关设施，成品运输入库后，再由有危险品运输资质的车辆运输发放给零散经营部。地块三占地面积7885m2，新建企业展示厅1栋，建筑面积2200m2，附属设施面积800m2。
项目工程内容见表2-1。
表2-1  项目工程组成一览表
	序号
	工程内容
	工程名称
	建设规模
	备注

	1
	主体工程
	地块一
	烟花爆竹存储仓库
	地块一共建设1层高度为6m的2个1.3级烟花爆竹存储仓库，地块一总占地面积9450m2，其中①烟花爆竹成品库用于存储烟花类位于库区最南侧，建筑面积为1000m2；②烟花爆竹成品库用于存储火炮类位于库区北侧，建筑面积为1000m2；每栋存储药量不大于20000kg。采用地上框架结构。仓库南、北、西侧设有6m宽的防火隔离带，每栋仓库设100m防火隔离带，共200m，1200m2，防火隔离带禁止绿化。
	新建

	
	
	
	卸货区兼消防回车场
	项目区地块一①②号烟花爆竹成品库中间位置全部作为卸货区兼消防回车场，占地面积约为1955.08m2。
	新建

	
	
	地块二
	烟花爆竹存储仓库
	地块二共建设1层高度为6m的1个1.1-2级烟花爆竹存储仓库，地块二总占地面积7130m2，其中烟花爆竹成品库用于存储烟花类位于库区最北侧，建筑面积为500m2；存储药量不大于10000kg。采用地上框架结构。
	新建

	
	
	
	防护土堤
	地块二1.1-2级烟花爆竹存储仓库采用防护土堤作为防护屏障，底部宽度12m，顶部宽度1m，高9.35m，长度为150.66m，北侧、南侧、东侧底部距仓库3m，西侧距仓库6m，开口位于仓库西南侧，开口宽度4m。
	新建

	
	
	
	装卸调度区、安全控制区
	项目区地块二装卸调度区、安全控制区位于地块二中部，占地面积约为1585.4m2。
	新建

	
	
	
	卸货区兼消防回车场
	项目区地块二烟花爆竹成品库中间位置全部作为卸货区兼消防回车场，占地面积约为424.2m2。
	新建

	
	
	地块三
	企业展厅
	地块三共建设1层高度为8.4m的企业展厅，地块三总占地面积7885m2，企业展厅建筑面积为2200m2；采用地上框架结构。
	新建

	
	
	
	辅助用房
	地块三共建设1层高度为4.35m的辅助用房，主要用于展厅服务工作人员办公场所，辅助用房建筑面积为500m2（其中地上建筑面积300m2，地下建筑面积200m2）；采用地上框架结构。
	新建

	2
	辅助工程
	地块一
	道闸系统
	位于地块一南侧，采用电子智能闸机系统。与南侧现有道路相连。
	新建

	
	
	
	围墙
	使用砖砌围墙，东侧使用原项目围墙，南侧、北侧、西侧新建围墙455m，高2.2m。
	新建

	
	
	地块二
	道闸系统
	位于地块三仓储区南侧，采用电子智能闸机系统。与北侧现有道路相连。
	

	
	
	
	围墙
	使用砖砌围墙，新建围墙405m（仓库区275m，值班区130m），高2.2m。
	

	
	
	
	值班室
	位于地块三南侧，值班室为1层、高度为4.05m，建筑面积118.47m2，采用地上框架结构。
	

	
	
	地块三
	值班室
	辅助用房东侧第一间设为值班室，面积为25m2。
	新建

	
	
	
	围墙
	使用砖砌围墙，新建围墙528m，高2.2m。
	新建

	3
	储运工程
	运输
	公司购买的烟花爆竹由浏阳市东风烟花制造厂配置专用防爆厢式货车进行烟花爆竹成品的运输入库，再由本公司的烟花爆竹专用车运输发放给零散经营部。
	依托现有

	
	
	道路
	库区内道路全部进行硬化，出库道路与现有场外道路相连，场外道路与项目南侧城北高速连接线相连。
	新建

	4
	公用工程
	给水
	现自来水管道已修建好，用水来源于市政供水管网。
	依托现有

	
	
	排水
	项目排水采用雨污水分流的排水体制，生活污水排入化粪池后委托寻甸县环卫部门抽运至寻甸县污水处理厂处理。
	依托现有

	
	
	
	地块一：库区除东侧为现有项目库房，周围都是山沟，库区内新建设截排水沟，雨水经截排水沟收集后，排入库区外。
地块二：库区四周新建设截排水沟，雨水经截排水沟收集后，排入库区外。
地块三：除北侧为现有进场道路，周围都是山沟，内新建设截排水沟，雨水经截排水沟收集后，排入区外。
	新建

	
	
	供电
	库区安全距离外有电力公司的供电电源
	依托现有

	
	
	防雷与防静电
	本项目地块一仓库（1.3级）防雷类别按二类防雷设计，地块二仓库（1.1级）防雷类别按一类防雷设计
	新建

	
	
	消防
	地块一：依托现有的2个295m3的消防水池。新增灭火器22个、消防栓4个。
	依托现有

	
	
	
	地块二：新增1个162m3的消防水池，新增灭火器12个、消防栓2个，
	新建

	
	
	
	地块三：新增没灭火器20个，消防柜1个。
	新建

	
	
	通信及监控系统
	设置1个固定电话、红外报警装置、配置专职人员查看视频监控、温度计及湿度计。
	依托现有

	5
	环保工程
	废水
	地块一化粪池
	本次扩建项目生活区沿用已建生活区，现员工生活污水经一个容积为15m3的化粪池处理后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排。
	依托现有

	
	
	
	地块三化粪池
	新建1座25m3化粪池，废水经化粪池处理后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排。
	新建

	
	
	噪声
	运输噪声
	站内设“限速”、“禁鸣”标识。
	新建

	
	
	固废
	垃圾桶
	各地块建设移动式垃圾桶收集生活垃圾
	新建

	
	
	
	地块一危废暂存间
	依托原项目设置的危废暂存间，面积为5m2，位于现有烟花爆竹①号仓库北侧，收集过期或残损的烟花爆竹交由公安部门组织销毁、处置。废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)标准执行，危废暂存间设置防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，危险废物暂存间地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。
	依托现有

	
	
	
	地块二危废暂存间
	在仓库东北角设1个5m2的危废暂存区，用于堆放地块二过期的烟花爆竹。收集过期或残损的烟花爆竹交由公安部门组织销毁、处置。废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)标准执行，危废暂存间设置防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，危险废物暂存间地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。
	新建

	
	
	生态
	绿化
	绿化面积1262m2。
	新建

	
	
	风险防范设施
	地块一事故池
	新增1个190m3的事故池，位于扩建项目①、②仓库中间，底部和四周采用的C30抗渗混凝土进行浇筑，并在内部铺设HDPE防渗膜厚度不小于2.0mm，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。
	新建

	
	
	
	地块二事故池
	新增1个140m3的事故池，位于仓库南侧。底部和四周采用的C30抗渗混凝土进行浇筑，并在内部铺设HDPE防渗膜厚度不小于2.0mm，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。
	新建


[bookmark: _Toc28340][bookmark: _Toc1480]（1）依托工程可行性分析：
①生活污水依托现有化粪池处理可行性分析
项目生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排，根据现场核实，项目区内设置化粪池1个，位于职工办公楼旁，有效容积15m³，根据《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019规定，对于城镇生活污水，化粪池污水停留时间宜采用12h~36h。现有项目生活污水为0.44m3/d，本项目员工生活污水为0.44m3/d，产生量较小，项目建成后员工生活污水产生量为0.88m3/d，停留时间符合停留时间宜采用12h~36h要求。员工生活污水15天抽运一次，15÷0.88=17天＞15天，化粪池可有效容纳本项目产生的生活污水。
根据云南鼎祺检测有限公司2026年《昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库新建项目竣工验收检测报告》（附件9），项目生活污水排放口出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。项目生活污水依托现有化粪池处理是可行的。
②地块一过期或残损的烟花爆竹依托现有危废暂存间可行性分析
本改扩建项目地块一过期或残损的烟花爆竹依托现有危废暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，危险废物暂存间危废暂存间设置防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，危险废物暂存间地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。并做好相应标识标牌、制度。现有危废暂存间位于现有烟花爆竹①号仓库北侧，地面进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s。并做好相应标识标牌，并记录台账。
地块一过期或残损的烟花爆竹产生量为0.4t/a，现有项目过期或残损的烟花爆竹产生量为0.6t/a，现有危废暂存间最大存储量为5t，0.4+0.6=1＜5，现有危废暂存间能满足要求。
③地块一消防水池依托现有消防水池可行性分析
本改扩项目地块一烟花爆竹仓库消防用水依托现有消防水池，现有2个295m3的消防水池位于地块一东侧15米，距地块一①烟花爆竹仓库58m，距地块一②烟花爆竹仓库42m。距离较近符合《消防给水及消火栓系统技术规范》要求。
按照《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第9.0.5条要求，危险品仓库的室外消防用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中甲类厂房和仓库的规定(表3.6.2不同场所的火灾延续时间)，即10L/S，火灾延续时间按3h计，则地块一消防用水量为108m3＜295m3。消防水池容积满足消防用水需求。
（2）给水
本项目最终是以包装形式的成品入库，不涉及生产过程，无生产用水，项目用水主要为职工生活用水、参观人员用水和消防用水，现自来水管道已修建好，用水来源于市政供水管网。
（3）排水
[bookmark: _Toc3921][bookmark: _Toc2160]项目排水采用雨污水分流的排水体制，本项目不涉及生产无生产废水，建成后只产生相应的生活污水，生活污水排入化粪池后委托寻甸县环卫部门抽运至寻甸县污水处理厂处理（详见附件6）。库区除东北为路周围都是山沟，库区内设置截排水沟，初期雨水经截排水沟收集后，排入库区外。
[bookmark: _Toc22289][bookmark: _Toc8607]（4）供电
[bookmark: _Toc17887]本项目库区安全距离外有电力公司的供电电源。
[bookmark: _Toc7897][bookmark: _Toc32293]（5）防雷与防静电
项目仓库按GB50161-2022《烟花爆竹工程设计安全规范》的相关规定，本项目地块一仓库（1.3级）防雷类别按二类防雷设计。地块二仓库（1.1级）防雷类别按一类防雷设计。
[bookmark: _Toc8213][bookmark: _Toc18986]（6）消防
本项目用水使用市政自来水管道，用水来源于市政供水管网。消防水池使用后的补水时间不超过48小时。地块一消防水池储水量设置为295m3。地块二消防水池储水量设置为162m3。消防水池保护半径不大于150m。地块一库区设置4个室外消火栓及相应的消防设施，灭火器22只。给水管采用DN100热镀锌钢管，沿地暗设或明设，车道下埋深＞0.8m，不能满足时设套管或素混凝土保护。地块二库区设置2个室外消火栓及相应的消防设施，灭火器12只。给水管采用DN100热镀锌钢管，沿地暗设或明设，车道下埋深＞0.8m，不能满足时设套管或素混凝土保护。消防水压按能保证用水总量达到最大且水枪在库区内任何建筑物的最高处时，水枪的充实水柱不小于10m的要求确定。仓库每个出入口均设置一对磷酸铵盐干粉灭火器，用于初期火灾和小火的扑救。
按照《建筑灭火器配置设计规范》的规定，仓库内设计参数按照A类火灾场所火灾严重危险级进行设计，结合仓库建筑面积，地块一在值班室及每库房安全出口设置2只手提式干粉灭火器，共22只（剩余的放在值班室备用）。地块二在值班室及每库房安全出口设置2只手提式干粉灭火器，共12只（剩余的放在值班室备用）。灭火器为磷酸氨盐干粉，单具灭火器的灭火级别为3A，单位灭火级别最大保护面积为50m2/A。
（7）通信及监控系统
值班室内设置确保24小时信号畅通的固定电话一部，供报警和对外联络使用；库区仓库的出入口、主要人员通道和危险品运输通道及四周按要求设置视频监控。公司配置专职人员，进行每日24小时不间断查看监控情况。公司负责人、安全生产管理负责人每天通过监控平台、本地或远程用户终端不定期查看监控情况；仓库门前设置红外报警装置。公司应保存所有监控信息备查，保存时间不得少于20天。监控异常事件的处置和结果，均应记录备查，记录保存时间不少于1年。仓库内设置温度计和湿度计。
（8）电器与照明
本项目电源由当地电网引入，库区的供配电部分主要为照明、报警系统。库区围墙上设置泛光灯作为库区照明设施，在值班室和监控室安装应急照明。库房内设置防爆照明电气设备，照明配电箱安装在值班室内。库房内设置火灾自动报警探测装置。为确保仓库安全，在仓库内安装红外光束感烟探测器，报警信号引至监控室内火灾报警控制器，库区内线路根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）中规范要求，所使用的线缆均采用阻燃线缆，室外线缆采用穿钢管沿墙或埋地敷设。火灾自动报警系统在库区内所涉及的相关设施及装置均按照相关规范要求进行设置。
（9）标志与警示牌
库区围墙外侧须设置安全警示语和警示牌，警示内容分别为：
①仓库重地严禁烟火。
②仓库重地禁止吸烟。
③仓库重地禁止燃放烟花爆竹。
库内设置警示内容为：库内禁止携带火种。
标志和警示牌按相关标准设置和布置。
[bookmark: _Toc11919]3、新增主要设备设施一览表
项目新增主要设备设施详见表2-2所示。
表2-2  项目新增主要工艺设备设施表
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	专用配送运输车辆
	辆
	2

	2
	视频监控
	套
	3

	3
	入侵监控
	套
	3

	4
	配电箱及线路
	套
	3

	5
	库用工具及仪器
	套
	3

	6
	烟花爆竹专用车
	辆
	12

	7
	小型平板车
	辆
	4

	8
	消防栓
	个
	12

	9
	灭火器
	个
	48

	10
	静电棒
	根
	24

	11
	避雷针
	根
	8


4、 产品方案
根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161—2022）危险性建(构)筑物的危险等级应按下列规定划分：
1.1级建(构)筑物，为建(构)筑物内的危险品在制造、储存、运输中具有整体爆炸危险或有迸射危险，其破坏效应将波及周围。可根据破坏能力划分为下列等级：
1.1- ¹级建(构)筑物，为建(构)筑物内的危险品发生爆炸事故时，其破坏能力相当于TNT的厂房和仓库，典型配方药物的TNT当量系数应符合本标准附录A的规定；
1.1- ²级建(构)筑物，为建(构)筑物内的危险品发生爆炸 事故时，其破坏能力相当于黑火药的厂房和仓库。
1.3级建(构)筑物，为建(构)筑物内的危险品在制造、储存、运输中具有较大的燃烧危险，或有较小爆炸或较小迸射危险，或两者兼有，但无整体爆炸危险，其破坏效应局限于本建(构)筑物内，对周围建(构)筑物影响较小。
表2-3  项目烟花爆竹产品储存表
	序号
	库房名称
	储存品种
	日常贮存计算药量
	年周转计算
药量
	运输方式

	现有项目
	1.3级①号烟花爆竹成品库
	C、D类个人燃放类烟花
	20000kg
	20000kg
	烟花爆竹专用车

	
	1.3级②号烟花爆竹成品库
	C、D类个人燃放类烟花
	20000kg
	20000kg
	

	
	1.3级③号烟花爆竹成品库
	C、D类个人燃放类烟花
	20000kg
	20000kg
	

	
	合计
	60000kg
	60000kg
	

	扩建项目
	1.3级①号烟花爆竹成品库
	C、D类个人燃放类烟花
	20000kg
	20000kg
	烟花爆竹专用车

	
	1.3级②号烟花爆竹成品库
	C、D类个人燃放类爆竹
	20000kg
	20000kg
	

	
	1.1-2级烟花爆竹成品库
	A、B类专业燃放类烟花
	10000kg
	10000kg
	

	
	合计
	50000kg
	50000kg
	

	项目建成后全厂总计
	110000kg
	110000kg
	


5、项目贮存物质及其原辅材料情况
本项目最终是以包装形式的成品入库，不涉及生产过程，烟花爆竹生产中所用的原材料主要分为化工材料、约张与纸板、引火线、包装材料、粘土与封口剂、黏合剂，其他材料(底座、稳定杆、锯末、谷壳)等。
根据业主提供资料，本项目烟花、爆竹成分为：
烟花成分约为：20%黑火药、60%亮珠（30%红色、30%绿色）、20%开包药；其中：开包药成分约为：50%高氯酸钾、25%硫磺、25%铝粉；亮珠（红色）成分约为：45%高氯酸钾、22%镁铝粉、32%碳酸锶、1%黑火药。亮珠（绿色）成分约为：26%高氯酸钾、22%镁铝粉、50%硝酸钡、2%黑火药；黑火药成分约为：硫磺、硝酸钾、木炭（比例2∶1∶3）
爆竹成分约为：50%高氯酸钾、25%硫磺、25%铝粉。项目存储烟花爆竹主要危险物质详见表2-4。
表 2-4  存储烟花爆竹主要危险物质统计表
	产品种类
	主要危险物质

	
	高氯酸钾
	硫磺
	铝粉
	镁铝粉
	碳酸锶
	硝酸钡
	硝酸钾
	木炭

	烟花

	黑火药（20%）
6t
	/
	33%
(1.98t)
	/
	/
	/
	/
	17%
(1.02t)
	50%
(3t)

	量珠（红色）（30%）
	45%
(4.05t)
	0.33%
(0.0297t)
	/
	22%
(1.98t)
	32%
(2.88t)
	/
	0.17%
(0.0153t)
	0.5%
(0.045t)

	9t
	
	
	
	
	
	
	
	

	量珠（绿色）（30%）
	26%
(2.34t)
	0.66%
(0.0594t)
	/
	22%
(1.98t)
	/
	50%
(4.5t)
	0.34%
(0.0306t)
	1%
(0.09t)

	9t
	
	
	
	
	
	
	
	

	开包药（20%）
6t
	50%
(3t)
	25%
(1.5t)
	25%
(1.5t)
	/
	/
	/
	/
	/

	爆竹

	爆竹20t
	50%
(10t)
	25%
(5t)
	25%
(5t)
	/
	/
	/
	/
	/

	合计
	19.39
	8.5691
	6.5
	3.96
	2.88
	4.5
	1.0659
	3.135


6、贮存物质特性
烟花爆竹是以烟火药为原料制成的工艺美术品，通过着火源作用燃烧（爆炸）并伴有声、光、色、烟雾等效果的娱乐产品。
根据国家标准《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2013）中，按照产品的药量及所能构成的危险性将烟花爆竹分为以下四级：
A级：适用于由专业燃放人员燃放，在特定条件下燃放的产品。
B级：适用于室外大的开放空间燃放的产品，当按照说明燃放时，距离产品及其燃放轨迹25m以上的人或财产不应受到伤害。
C级：适用于室外相对开放的空间燃放的产品，当按照说明燃放时，距离产品及其燃放轨迹5m以上的人或财产不应受到伤害。对于手持类产品，手持者不应受到伤害。
D级：适用于近距离燃放，当按照说明燃放时，距离产品及其燃放轨迹1m以上的人或财产不应受到伤害。对于手持类产品，手持者不应受到伤害。
本项目仓库储存产品属于烟花A、B、C、D级，爆竹C级产品，产品类型包含有升空类、喷花类、吐珠类烟花和爆竹类等。
烟花爆竹生产中所用的原材料主要分为化工材料、约张与纸板、引火线、包装材料、粘土与封口剂、黏合剂，其他材料（底座、稳定杆、锯末、谷壳）等。直接影响烟花爆竹的燃放效果和储存安全的化工原材料，主要见下表。
表 2-5  烟花爆竹生产中所用的原材料一览表
	作用
	原料名称

	氧化剂
	高氯酸钾、高氯酸铵、硝酸钾、硝酸钡、硝锶、硝酸钠、硝酸银、氯钾、氧化铜、氧
化铋、重铬酸钾

	可燃物
	硫黄、木炭、镁铝合金粉、铝银粉、钛粉、磷

	黏合剂
	酚醛树脂、虫胶、聚乙烯醇

	染焰剂
	碳酸锶（红）、冰晶石、草酸钠（黄）、碱式碳酸铜（蓝）、硝酸钡（绿）

	改善焰色物质
	聚氯乙烯、六氯代苯、氯丁橡胶、化石蜡

	其他材料
	硬脂酸、石蜡、酒精、丙酮等


烟花爆竹主要危险成分为黑火药和烟火药，其中主要物料有高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硫磺、镁粉、铝粉、木炭、硫化锑、漆片、酚醛树脂、钛粉、碳酸锶、草酸钠、氧化铜、黑火药等。主要物料的理化性质如下表：
主要物料的理化性质如下：
表 2-6  主要物料成分理化性质及毒理毒性表
	序号
	名称
	理化性质

	1
	高氯酸钾
	物化性质：白色粉末或无色结晶。相对密度2.52。无吸湿性。常温时稳定，加热至540~570℃左右渐渐熔融，在590～610℃左右急速分解而转变为氯化钾。如有二氧化锰及三氧化二铁等催化剂存在，可降低分解温度。微溶于水，水溶液呈中性，不溶于醇和醚。危险特性：强氧化剂。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉等混合可形成爆炸性混合物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。受热分解，放出氧气。
燃烧(分解)产物：氯化物、氧化钾。

	2
	硝酸钾
	物化性质：无色透明结晶或白色颗粒乃至结晶性粉末。有冷感和刺激性咸味。相对密度2.11，熔点338℃,400℃时分解，释出氧气，易溶于水、液氨及甘油。不溶于无水乙醇与乙醚。
危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。
燃烧(分解)产物：氮氧化物。

	3
	硫磺
	物化性质：常温下化合力较迟钝，但在高温下则反应非常活跃，几乎能与金、白金以外的所有金属及氢化合而成硫化物。此外还能与氧、碳、卤素等化合。相对密度2.06；熔点112.8℃；沸点444.6℃。几乎不溶于水，微溶于乙醚、乙醇、苯、甘油。极易溶于氧化硫、二氧化碳。
危险特性：粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。闪点 207℃,自燃点232℃。空气中含量达35g/m3以上即具燃烧性。与卤素、金属粉等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在运输或储存室易产生静电荷，可导致硫尘起火，硫磺堆放场所的意外火灾是颇为多见且是一种事故隐患，因为火被扑灭后，可能会复燃。

	4
	铝粉
	物化性质：银白色至银灰色和黑灰色两种。质地轻、浮力高、遮盖力强，稳定性好，反射光和热性能好。相对密度2.70，熔点660.4℃,沸点2060℃, 一般粒度越细、颜色越深，活性铝越少。溶于稀盐酸、硫酸、氢氧化钾及氢氧化钠水溶液，同时产生氢气。不溶于浓硫酸或浓醋酸。
危险特性：大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自燃。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。与酸类或与强碱接触也能产生氢气，引起燃烧爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。
燃烧(分解)产物：氧化铝。

	5
	黑火药
	物化性质：黑色粒状粉末，为硝酸钾、硫磺、炭末的混合物，容易燃烧，爆炸时有烟，破坏能力较小。黑火药一般不易变质，但易吸潮，吸朝后将失去预期的使用效果。最大爆炸速度约500m/s。爆发点：270-330℃, 爆轰气体体积：280cm3/g，爆热720cal/g，火焰温度 2500℃,撞击感度：1.2-1.8kg.m/cm2（落锤试验），在40℃以上时特别敏感。
危险特性：遇明火、撞击、摩擦、高温，有引起燃烧爆炸的危险。
爆竹内的火药是以1硫2硝3碳的黑色火药为基础发展而来的，一般配方是：硝酸钾（KNO3）3克，硫磺（S）2克，炭粉（C）4.5克，蔗糖（C12H22O11）5克，镁粉（Mg）1～2克。其中蔗糖作为气体发生剂以增加响度，镁为发光剂。点燃后的爆炸反应主要是：S+2KNO3+3C→K2S+N2  +3CO2+707kJ

	6
	镁铝粉
	镁的熔点为651℃,沸点为1107℃。镁的蒸气压很高，627℃时为 215215.95Pa，727℃时为1037.1Pa，因此镁铍极易挥发。镁原子最外层的两个电子很易失去，是很活泼的金属。常温下镁能与F、CL、BR、I等元素作用生成相应化合物。加热时镁能与硫、氮作用生成MgS和 Mg3N2。在空气中镁会慢慢氧化，失去银白光泽而变黑。若温度提高至400℃以上，镁的氧化速度增快，超过500℃以后氧化速度更快，会着火燃烧，此时会生成氧化镁和少量氮化镁。

	7
	木炭
	木炭粉是用农作物秸秆、林业剩余物制成的炭粉，如今木炭粉在工业、农业、医药、家庭等多个领域均有应用

	8
	碳酸锶
	碳酸锶是一种无机化合物，化学式为SrCO3，白色粉末或颗粒、无臭无味。主要用于玻壳玻璃，磁性材料，金属冶炼，锶盐制备，电子元件，焰火。

	9
	硝酸钡
	硝酸钡是一种无机物，化学式Ba(NO3)2，分子量261.35。密度3.24g/cm3，溶于水，不溶于乙醇。硝酸钡为无色或白色有光泽的立方晶体，微具吸湿性，有强氧化性，助燃，有毒。加热时分解放出氧气，有强氧化性，跟硫、磷、有机物接触、摩擦或撞击能引起燃烧或爆炸。熔点 592℃，温度再高即分解。燃烧时呈现绿色火焰。用作氧化剂、分析试剂。用于制钡盐、信号弹及烟花，还用于制陶瓷等。

	10
	钛粉
	钛粉的熔点为1720℃，沸点为3530℃。相对密度4.5，深灰色或黑色发亮无定形粉末；易燃，具有爆炸性，遇热、明火、发生化学反应后会发生燃烧爆炸，吸入后对上呼吸道有刺激性。


7、储存要求
①控制好温度和湿度。烟花爆竹的库房温度最好保持在20℃左右，至少应使温度控制在15~35℃之 间。因为温度每升高10℃，烟火药的化学反应速度会增加3~4倍；同时温度太低，由于热胀冷缩的关系，花炮的药物可产生脱壳现象。库房要根据温、湿度情况，加强通风。一般库房温度在35℃以下，相对湿度在75%以下时，可以打开门窗通风。但在雨、雪天和外部温度及相对湿度大于库内时，不宜通风。
②正确处理好物品的收发和晾晒。库房的收发工作应在白天进行，晚上不得收进和发出。由于末干透的烟火药和彩珠，以及刚晒干(或烘干)的彩珠在术摊开散热以前，都有自燃及白爆的危险，因此，均不得放入库内储存。对用过的余药和已受潮的烟火药、彩珠，同样亦不得放入库内。如果库存时受潮，应立即搬出库房，重新干燥后再摊晾入库。
③防止虫蛀鼠咬和各种火源。烟花爆竹在库存过程中，库房内若有老鼠应及时扑杀灭净。因为老鼠喜欢啃咬花炮和粉珠，特别是有浆糊的烟火药和花炮，会引起着火和爆炸。同时，仓库应严禁烟火，不得穿带钉子的鞋入库，严禁在库房内拆包、封装、修理等，并不得使用可产生火花的工具。
④不要储存过期的烟花爆竹。在正常情况下，烟花爆竹的保管期限为2年，过期应及时销毁。
8、总平面布置
地块一烟花爆竹仓库位于整个项目最北侧，在现有烟花爆竹仓库旁，地块为位于项目区中部，位于现有生活区南侧，地块三位于项目区最南侧，距地块一530m，地块二300m，各烟花爆竹仓库按《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）及其他有关标准布置，内部间距和外部距离符合安全要求。项目从整体布局上避免人流、货流交叉，方便管理，确保安全。每个烟花爆竹库房安置1个安全出口。项目布置能满足生产工艺、安全和消防、卫生采光等要求，适当划分区域，各区既有明确分区，又保持一定联系，将废气、废水、噪音等污染源影响限制在局部，并在局部合理解决。各个环节紧密连接，互不影响。
9、项目占地
按《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017），本项目占地类型为草地和林地，总占地面积为24465m2，为观关社区集体土地，其中草地2790m2（附件5），根据现场调查，项目区草地不属于天然牧草地、沼泽草地、人工牧草地，为其他草地，林地为21675m2（附件7），其中商用用材林地16657m2，灌木林地5018m2，项目占地类型详见下表。
表2-7  项目土地利用现状表
	一级类型
	二级类型
	面积（hm2）
	比例（%）

	03林地
	0301乔木林地
	1.6657
	68.08%

	
	0303灌木林地
	0.5018
	20.6%

	04草地
	0404其他草地
	0.279
	11.32%

	合计
	2.4465
	


10、工作制度及劳动定员
本次扩建项目新增10位劳动人员，其中：主要负责人、分管负责人、专职安全员各1人；仓库保管员、装卸搬运员共4人，技术人员2人，值班人员1人，项目工作人员离家较近，库区不设食堂，仅值班人员在库区内住宿，其他人员食宿自理。
工作制度：本项目每天工作8小时，实行1班制工作制度，年工作250天，安排1个值班人员值守。
11、项目施工计划
本扩建项目计划于2026年10月开工建设，于2027年10月建成投入使用，施工期约12个月。
12、施工“三场”设置情况
（1）施工场地
根据施工需要，项目在占地内设置1个临时施工场地作为材料堆置场所，位于地块三空地，不设置施工营地。
施工场地配备管理人员和施工人员共计15人，管理人员和施工人员均不在施工场地内食宿。
（2）砂、石料场
本项目所需砂石料均从寻甸县合法砂石料厂外购解决，不设专门的砂石料场。
本工程建设不需要特殊的土料，在建设过程中总体上挖填方平衡，本项目建设不设置取土场。
项目建设过程中需要的混凝土来自外购商品混凝土，项目区不设置拌和站。
（3）弃渣场
项目建设时产生的废弃土石方主要来源于场地平整、基础开挖等。项目挖方量较小，产生的挖方用于低地势处回填处理。项目土石方挖填方平衡，项目不设置弃渣场。
13、项目环保投资
本项目总投资2600万元，其中环保投资64.31万元，占总投资的2.47％。项目环保投资明细表见表2-8。
表2-8  环保投资一览表
	时段
	序号
	项目名称
	内容
	环保投资
金额（万元）

	施
工
期
	1
	临时沉淀池
	一个容积为3m3
	0.2

	
	2
	地块一初期雨水池
	一个容积为60m3
	3

	
	3
	地块二初期雨水池
	一个容积为50m3
	2.5

	
	4
	地块三初期雨水池
	一个容积为50m3
	2.5

	
	4
	废气处理
	设置围挡、洒水抑尘、运输车辆篷布遮盖运输
	0.5

	
	5
	噪声
	施工设备安装减震垫
	0.1

	
	6
	固废
	建筑垃圾收集袋若干
	1

	运营期
	废水
	1
	化粪池
	地块三一个容积为25m3
	3

	
	噪声
	2
	运输噪声
	站内设“限速”、“禁鸣”标识。
	0.01

	
	固废
	3
	垃圾桶
	/
	0.5

	
	生态
	4
	绿化
	绿化面积1262m2
	8

	
	风险防范设施
	5
	地块一事故池
	一个容积为140m3
	8

	
	
	6
	地块二事故池
	一个容积为190m3
	10

	
	
	7
	地块二
消防水池
	位于地块二西南角，1个容积为162m3
	15

	
	/
	8
	项目环境
管理费用
	包括环评费用、验收监测费用、突发事件环境应急预案等
	10

	合计
	/
	/
	64.31


14、水平衡
本扩建项目营运期废水主要为员工生活污水，展厅参观人员废水，且产生量较少，排入化粪池后委托环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排。
（1）用水量
扩建项目运营期用水主要包括工作人员生活用水、展厅参观人员用水和绿化用水。
①员工生活用水
扩建项目运营期劳动定员10人，年工作250天，办公生活在现有的生活区内，不设置食堂，仅地块二1个值班人员在站内住宿，其他人员食宿自理，根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T 168-2026）中城镇用水标准为100L/人·d，项目值班住宿员工用水定额按100L/人·d计，其他不住宿员工按50L/人·d计，则项目每日生活用水量为0.55m3/d，137.5t/a。
②展厅参观人员用水
根据业主提供资料，项目营运期地块三展厅每日参观人数为20人，年工作250天，根据《云南省用水定额》（DB53T168-2026）中其他居民服务8L/人·次，本项目参观人员20人/d，则项目展厅用水量为0.16m3/d、40m3/a。
③展厅清洁用水
展厅运营需要每天清洗一次，总建筑面积约为2200m2（不包含辅助用房面积）。根据《云南省用水定额》（DB53T168-2026）中无展厅清洁用水标准，项目展厅主要用于烟花爆竹安全教育宣传及样品展示，根据资料展厅地面清洁用水约为0.5L/m2·d（年工作250d）。展厅地面清洁用水量为1.1m3/d，275m3/a。
④绿化用水
项目区绿化面积为1262m2，绿化用水量按3.0L/m2·次计，非雨天一天浇洒1次，则绿化用水量为3.786m3/d，年工作250d（根据寻甸气候，运营期间非雨天按100天计算），则绿化用水量为378.6m3/a。
（2）排水
①员工生活废水
员工生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.44m3/d，110m3/a。员工生活污水排入现有项目生活区已建的化粪池（15m3）后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排。
②展厅参观人员废水
展厅参观人员废水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.128m3/d，32m3/a。展厅参观人员废水排入地块三新建的化粪池（25m3）后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排。
③展厅清洁废水
展厅清洁废水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.88m3/d，220m3/a。展厅清洁废水排入地块三新建的化粪池（25m3）后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排。
④绿化用水
项目绿化用水全部蒸发损耗，不会产生废水。
表2-9  项目用排水情况一览表
	用水项目
	数量
	用水量
	废水量
	去向/拟采取的处置措施

	
	
	雨天m3/d
	非雨天m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	

	生活用水
	办公生活
	10人
	0.55
	0.55
	137.5
	0.44
	110
	排入现有项目生活区已建的化粪池（15m3）后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排。

	
	展厅参观人员
	20人
	0.16
	0.16
	40
	0.128
	32
	排入地块三新建的化粪池（25m3）后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排。

	
	展厅清洁
	2213.29m2
	1.1
	1.1
	275
	0.88
	220
	

	
	绿化
	1262m2
	
	3.786
	378.6
	
	
	绿化用水全部蒸发损耗，不会产生废水。

	合计
	——
	1.81
	5.596
	831.1
	1.448
	362
	——


生活污水的主要污染物为COD、氨氮、总磷、总氮等，产生的浓度根据《生活源产排污核算系数手册》（2008年3月）里的第一部分城镇生活源污水污染物产生系数核算，COD约325mg/L，总氮约49.8mg/L，氨氮约37.7mg/L，总磷约4.28mg/L，SS类比城市生活污水产生浓度，约为179mg/L。
项目生活废水中各污染物产生情况见表2-10所示。
[bookmark: _Toc31390][bookmark: _Toc24879]表2-10  项目生活废水中各污染物产生情况
	项目
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	处理措施
	排放量（t/a）

	废水量
	/
	362
	排入化粪池，定期委托寻甸县环卫部门抽运，不外排。
	0

	COD
	325
	0.1177
	
	0

	总氮
	49.8
	0.0180
	
	0

	SS
	179
	0.0648
	
	0

	氨氮
	37.7
	0.0136
	
	0

	总磷
	4.28
	0.0015
	
	0


消防废水：按照《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第9.0.5条要求，危险品仓库的室外消防用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中甲类厂房和仓库的规定(表3.6.2不同场所的火灾延续时间)，即10L/S，火灾延续时间按3h计，则地块一消防用水量为108m3，地块二消防用水量为108m3。消防废水中有大量的硝态氮，其直接进入地表水体，会造成地表水严重污染，所以必须采取相应的防治措施，地块一设置一个消防废水事故收集池（190m³)能做到消防废水不外排，地块二设置一个消防废水事故收集池（120m³)做到消防废水不外排，事故池与烟花爆竹仓库四周收集沟连接，接口处设置切换阀。收集后的消防废水暂时储存后委托有资质单位处置。
项目水量平衡图见图2-1。


图2-1  项目运营期水量平衡图（m3/a）

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期
1、工艺及产污节点
项目施工期主要进行主体工程、辅助工程、储运工程和环保工程的建设，从场地平整、地基处理，到建筑施工建设。项目施工期工艺流程及产污节点见图2-1所示。
 (
场地平整
地基处理
建筑
施工
装修工程
扬尘、废气、噪声、废水、建筑垃圾
投入使用
噪声、废气、装修垃圾
)2-2  项目施工期工艺流程及产污节点图
本项目施工期约为12个月，施工期平均每天的施工人数约为15人。
本项目施工期间主要污染物包括运输车辆扬尘、挖土填方扬尘、施工机械噪声及运输车辆尾气、施工废水、机械设备车辆冲洗水、初期雨水、建筑垃圾等。项目施工使用商品混凝土，施工场地不设置混凝土搅拌站。
（1）场地平整：主要是对项目区地面进行清理平整工作。项目区现场已进行简单的场地平整。本次施工建设剥离的地表土层主要是黏土。在场地平整过程中，主要产生施工扬尘、噪声、建筑垃圾以及施工机械清洗废水。
（2）地基处理：地基处理一般是指用于改善支撑建筑物的地基（土或岩石）的承载能力或改善其变形性质或渗透性质而采取的工程技术措施，项目地基处理主要是进行地基夯实及地面混凝土硬化处理，在该过程中会产生噪声、粉尘、建筑垃圾、施工废水等污染物。
（3）建筑施工：建筑施工主要是烟花爆竹存储仓、值班室、值班宿舍、生活区的建设工作，根据建筑施工图对项目建设内容进行施工，该过程主要产生噪声、扬尘、建筑垃圾、施工废水等。
（4）装饰工程：在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，喷涂产生废气，废弃物料。
二、运营期
1、工艺流程及产污节点
扩建项目运营期不进行烟花爆竹的生产活动，主要污染物为工作人员生活污水、展厅清洁废水、展厅参观人员生活污水、生活垃圾、输车辆的尾气、道路扬尘及噪声和储存过程中的过期或残损的烟花爆竹。扩建项目运营期运行工艺流程及产污节点见图2-2所示。


图2-3  扩建项目运营期工艺流程及产污节点图
（1）仓库
建设单位从浏阳市东风烟花制造厂订购烟花爆竹后，运送烟花爆竹的专用车辆进入库区，C、D级成品（主要为个人燃放火炮类20000kg/a，个人燃放烟花类20000kg/a）进入扩建地块一1.3级仓库，A、B级成品（主要为专业燃放烟花类10000kg/a）进入扩建地块二1.1-2级仓库。库区由专人（安全员或库管员）引导，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火（此运输过程产生的突发事件均由浏阳市东风烟花制造厂承担）。经过培训的搬运工采用手推车将烟花爆竹搬运至仓库，并按规定进行堆垛码放。在库期间加强管理，定期盘点，及时补货。
在客户下单后，配送烟花爆竹的专用车辆进入库区，由专人（安全员或库管员）引导，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。经过培训的搬运工再将烟花爆竹从仓库内搬运至配送车辆上，装车完毕，应在专人引导驶出库区。到达具有零售资质的经营户地址后，由经过培训的配送工分发给经营户（此运输过程产生的突发事件均由建设单位承担）。
整个过程中主要污染物为运输车辆尾气及道路扬尘、交通噪声及破损或生产过期的烟花爆竹。本项目仓库仅进行成品烟花爆竹的存储，不从事生产活动，不进行散装烟花爆竹储存及生产原材料化学品的储存。物料进货时并非一次购入其最大设计储存量，而是根据要求调整，因此仓库内物料的储存量不会超过设计最大储存量。办公生活区工作人员会产生生活废水、生活垃圾。
（2）展厅参观
扩建项目在地块三建设1栋面积为2213.29m2，展厅使用无药样品进行展示，主要是客户到场采购可在展厅进行参观。客户均不在厂内吃住，此过程中产生的污染物主要是参观人员废水及展厅清洁废水。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目概况
现有项目总投资1500万元，总占地26666.67m2，建设3栋仓库，用于储存在节气前从厂家购买的C、D级成品及《烟花爆竹工程设计安全规范》允许存放的其它品种的烟花爆竹（主要为火炮类20000kg/a，烟花类20000kg/a，小产品20000kg/a），危险等级为1.3级，设计总存储计算药量60000kg，2021年10月15日开工建设，2021年12月30日建设完成。
2、现有项目环保手续办理情况
建设单位于2020年6月16日取得了寻甸县发展和改革局出具的投资备案证，项目代码：2020-530129-51-03-046337。2021年3月编制了《昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库新建项目环境影响报告表》，并于2021年10月9日取得昆明市生态环境局寻甸分局《昆明市生态环境局寻甸分局关于昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库新建项目环境影响报告表》的批复，批复文号：昆生环寻[2021]182号。现有项目总投资1500万元，设计总存储计算药量60000kg。
表2-11  现有项目环评验收办理情况一览表
	序号
	建设单位
	类别
	详情

	1
	昆明优竹商贸有限公司
	投资备案证
	2020年6月16日取得了寻甸县发展和改革局出具的投资备案证，项目代码：2020-530129-51-03-046337。

	2
	昆明优竹商贸有限公司
	办理环评
	2021年3月编制了《昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库新建项目环境影响报告表》，并于2021年10月9日取得昆明市生态环境局寻甸分局《昆明市生态环境局寻甸分局关于昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库新建项目环境影响报告表》的批复，批复文号：昆生环寻[2021]182号。（附件19）

	3
	昆明优竹商贸有限公司
	应急预案
	[bookmark: OLE_LINK2]2026年4月编制了《昆明优竹商贸有限公司突发环境事件应急预案》，备案编号为530-129-2026-024-L。（附件20）

	4
	昆明优竹商贸有限公司
	排污登记
	2026年4月9日完成昆明优竹商贸有限公司排污登记，编号：91530129MA6K5LXW20001Y。（附件18）

	5
	昆明优竹商贸有限公司
	竣工验收
	2026年4月编制了《昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库新建项目竣工环保验收报告》并于2026年4月25日出具了自主验收意见；（附件21）


3、现有项目建设内容及规模
现有项目主要建设内容见表2-12。
表2-12  现有建设项目建设内容一览表
	序号
	工程内容
	工程名称
	建设规模

	1
	主体工程
	烟花爆竹存储仓库
	项目共建设1层高度为6m的三个烟花爆竹存储仓库，位于地块一，地块一总占地面积9851.21m2，其中①烟花爆竹成品库用于存储烟花类位于库区最北侧，建筑面积为989.34m2；②烟花爆竹成品库用于存储火炮类位于库区西侧，建筑面积为989.34m2；③烟花爆竹成品库用于存储小产品类位于库区东侧，建筑面积为989.34m2，每栋存储药量不大于20000kg。采用地上框架结构

	
	
	卸货区兼消防回车场
	项目区地块一①②③号烟花爆竹成品库中间位置全部作为卸货区兼消防回车场，占地面积约为5628.51m2

	2
	辅助工程
	值班室
	位于地块二西侧，采用砖混结构，建筑地上3层高度为10.2m，面积约为461.58m2，用于值班人员值班

	
	
	值班宿舍
	位于地块二西侧，采用砖混结构，建筑地上3层高度为10.2m，面积约为489.42m2，用于值班人员休息

	
	
	生活区
	位于地块二东侧，地上一层建筑面积约为298.68m2，采用砖混结构，用于旺季发货人员暂住

	
	
	砖围墙
	高度为2.2m，总长为654.88m，围墙与仓库的距离不小于5m

	3
	储运工程
	运输
	公司购买的烟花爆竹由浏阳市东风烟花制造厂配置专用防爆厢式货车进行烟花爆竹成品的运输入库，再由本公司的烟花爆竹专用车运输发放给零散经营部

	
	
	道路
	库区内道路全部进行硬化，出库道路与项目南侧城北高速连接线相连

	4
	公用工程
	给水
	用水来源于市政供水管网。

	
	
	排水
	项目排水采用雨污水分流的排水体制，生活污水排入化粪池后委托寻甸县环卫部门抽运至寻甸县污水处理厂处理。库区除东北为路周围都是山沟，库区内设置截排水沟，初期雨水经截排水沟收集后，排入库区外。

	
	
	供电
	库区安全距离外有电力公司的供电电源

	
	
	防雷与防静电
	本项目仓库（1.3级）防雷类别按二类防雷设计

	
	
	消防
	库区内主要设置2个295m3的消防水池、消火栓、干粉灭火器、1个130m3的事故池等

	
	
	通信及监控系统
	设置1个固定电话、红外报警装置、配置专职人员查看视频监控、温度计及湿度计

	5
	环保工程
	废水
	化粪池
	建设一个容积为15m3的化粪池对项目生活污水进行处理

	
	
	噪声
	运输噪声
	站内设有“限速”、“禁鸣”标识。

	
	
	固废
	垃圾桶
	建设移动式垃圾桶收集生活垃圾

	
	
	
	危废暂存间
	设置一间面积为5m2的危险废物暂存间，收集过期或残损的烟花爆竹交由公安部门组织销毁、处置。危废暂存间设置防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，危险废物暂存间地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。

	
	
	生态
	绿化
	绿化面积2679.53m2，绿化率为20.18%

	
	
	风险防范设施
	地块一消防水池
	位于②烟花爆竹成品库北侧旁，容积为295m3，采用现浇钢筋混凝土结构

	
	
	
	事故池
	容积为130m3，采用现浇钢筋混凝土结构



4、现有项目设备情况
现有项目设备配置情况见表2-13。

表2-13  现有项目设备配置一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	专用配送运输车辆
	辆
	2

	2
	视频监控
	套
	1

	3
	入侵监控
	套
	1

	4
	配电箱及线路
	套
	1

	5
	库用工具及仪器
	套
	1

	6
	烟花爆竹专用车
	辆
	5

	7
	灭火器
	个
	18

	8
	消防栓
	个
	6

	9
	静电棒
	根
	12

	10
	避雷针
	根
	6


5、 产品方案
表2-14  现有项目产品方案
	序号
	库房名称
	储存品种
	日常贮存计算药量
	年周转计算
药量
	运输方式

	1
	1.3级①号烟花爆竹成品库
	个人烟花类
	20000kg
	20000kg
	烟花爆竹专用车

	2
	1.3级②号烟花爆竹成品库
	个人火炮类
	20000kg
	20000kg
	

	3
	1.3级③号烟花爆竹成品库
	小产品
	20000kg
	20000kg
	


6、工作制度及劳动定员
项目设置10名劳动人员，其中：主要负责人、分管负责人、专职安全员各1人；仓库保管员、装卸搬运员共4人，技术人员2人，值班人员1人，项目工作人员离家较近，库区不设食堂，仅值班人员在库区内住宿，其他人员食宿自理。
工作制度：本项目每天工作8小时，实行1班制工作制度，年工作250天，安排1名值班人员值守。
7、现有项目工艺流程及产污节点
项目运营期不进行烟花爆竹的生产活动，主要污染物为工作人员生活污水、生活垃圾、输车辆的尾气、道路扬尘及噪声和储存过程中的过期或残损的烟花爆竹。项目运营期运行工艺流程及产污节点见图2-2所示。
 (
货品选择
订购
检验、装车
公路运输
验收
卸货入库存储
批发销售
验货、装车、运输
烟花爆竹持证零售店
噪声、扬尘
噪声、扬尘
生活区
生活污水、生活垃圾
过期或残损的烟花爆竹
)图2-4  现有项目运营期工艺流程及产污节点图
8、 现有项目排污情况
表2-15  现有项目污染物产排情况
	内容
要素
	污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	运输车辆
	车辆尾气及行驶过程扬尘
	对车辆进场道路及时清扫，以降低道路地面扬尘；对运输道路进行定时洒水降尘；在库区四周设置绿化带，并以种植阔叶树为主
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值，即颗粒物，≤1.0mg/m3

	地表水环境
	员工办公生活
	生活废水0.44m3/d，110m3/a
	排入化粪池后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准

	声环境
	运输车辆
	噪声，75~85dB(A)
	控制运输车辆进出场的车速，防止因车子怠速、车速过快等产生高噪声。站内设“限速”、“禁鸣”标识，禁止运输车辆在场内鸣笛，合理安排运输车辆路线和运输时间；
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即：昼间 ≤60dB（A），夜间≤50dB（A）

	固废
	员工办公生活
	生活垃圾5kg/d，1.25t/a
	经垃圾桶统一收集后定期运至寻甸县垃圾转载点处置
	处置率100%

	
	存储过程
	过期或残损的烟花爆竹0.6t/a
	收集于危废暂存间后交由公安部门组织统一销毁、处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。


9、无组织废气
现有项目无组织废气包括颗粒物，根据云南鼎祺检测有限公司2026年4月5日-6日《昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库新建项目竣工验收检测报告》（附件9），现有项目无组织废气排放情况如下表：
表2-16  项目厂界废气无组织颗粒物排放监测结果（单位：mg/m³）
	监测点位
	监测时间
	最大值
	标准限值
	达标情况

	厂界上风向1#
	2026年4月5日
	0.349
	1.0
	达标

	
	2026年4月6日
	0.311
	1.0
	达标

	厂界下风向1#
	2026年4月5日
	0.558
	1.0
	达标

	
	2026年4月6日
	0.587
	1.0
	达标

	厂界下风向3#
	2026年4月5日
	0.579
	1.0
	达标

	
	2026年4月6日
	0.560
	1.0
	达标

	厂界下风向4#
	2026年4月5日
	0.579
	1.0
	达标

	
	2026年4月6日
	0.650
	1.0
	达标


根据在厂界设置4个无组织废气监测点（上风向1#、下风向2#、下风向3#、下风向4#），4个监测点中颗粒物最高浓度0.650mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放要求。项目厂界无组织废气达标排放。
10、废水
根据云南鼎祺检测有限公司2026年4月5日-6日《昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库新建项目竣工验收检测报告》，现有项目废水污染物排放情况见下表。
表2-17  项目化粪池污废水监测情况表
	检测点位
	检测项目
	单位
	平均值
	标准值
	是否达标

	
	监测日期：2026.4.5-2026.4.6
	
	
	

	化粪池出水口
	pH
	无量纲
	7.0-7.4
	6-9
	达标

	
	化学需氧量
	mg/L
	446
	500
	达标

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	96.1
	300
	达标

	
	悬浮物
	mg/L
	215
	400
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	38.2
	-
	达标

	
	总磷
	mg/L
	7.81
	-
	达标

	
	总氮
	mg/L
	63.8
	-
	达标

	
	动植物油
	mg/L
	0.63
	100
	达标


现有项目生活污水排放量为0.44m³/d，110m³/a，其中COD排放量为：0.05t/a，氨氮排放量为：0.005t/a，总磷排放量为：0.0009t/a。现有生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排。
根据监测结果，现有项目生活废水污染物指标均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求。
11、噪声
现有项目营运期噪声主要来源于车辆噪声及搬运噪声；项目通过减速、禁鸣等措施减小噪声排放。
根据云南鼎祺检测有限公司2026年4月5日-6日《昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库新建项目竣工验收检测报告》，噪声监测结果见下表。
表2-18  厂界噪声监测结果一览表   单位：dB(A)
	监测点位
	昼间
	夜间
	执行标准
	是否达标

	1# (东侧厂界)
	52-53
	39-40
	昼间60、夜间50
	达标

	2# (北侧厂界)
	53-54
	40-41
	昼间60、夜间50
	达标

	3# (西侧厂界)
	53-54
	41-42
	昼间60、夜间50
	达标

	4# (南侧厂界)
	53-54
	40-41
	昼间60、夜间50
	达标


由监测结果可知，项目生产过程中厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。项目噪声达标排放，对周围声环境质量影响不大。
12、现有项目存在的问题及整改措施
存在问题：①危废间标识缺失。
整改措施：①危废间标识应根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的要求及时更新和补充。



[bookmark: _Toc871][bookmark: _Toc9851][bookmark: _Toc30778]

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、环境空气质量现状
（1）达标区判定
本项目位于云南省昆明市寻甸县仁德街道北观社区，属环境空气二类区，项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公布发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据结论。根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》：主城区环境空气质量全市主城区环境空气优良率99.7%，其中优221天、良144天、轻度污染1天。与2023年相比，优级天数增加32天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。
根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》：2024年昆明市主城区外所辖的8个县（市）、区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；空气优良天数比例范围为97.50%~100%，与2023年相比，石林县、富民县、宜良县、东川区、寻甸县、嵩明县、禄劝县空气优良天数比例均有提高。
对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准（监测阶段有效标准）、《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值（现阶段有效标准），昆明市基本污染物年平均质量浓度和相应百分位24h平均或8h平均质量浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求（监测阶段有效标准）和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值（现阶段有效标准）。因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。
因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。
[bookmark: _Toc154][bookmark: _Toc24450]项目主要特征污染物颗粒物由云南鼎祺检测有限公司2026年5月3日-5日对该项目区TSP日均值进行检测。
其监测结果详见表3-1
表3-1  TSP日均值检测结果表
	采样点位
	采样时间
	TSP（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	达标情况

	项目区
	2026年5月3日
	149
	300
	达标

	
	2026年5月4日
	152
	300
	达标

	
	2026年5月5日
	139
	300
	达标


根据监测结果可知，项目区域内TSP日均值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值（现阶段有效标准）。
综上所述，项目区域属于环境空气质量达标区。
二、地表水环境质量现状
项目区位于寻甸县仁德街道北观社区，项目区最近的地表水体为项目区东侧约230m处的兔耳河，兔耳河汇入前进河，前进河从三月三水库流入牛栏江，属于长江流域。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，牛栏江-滇池补水水源保护区由源头——德泽水库坝址，2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。前进河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。
根据寻甸县人民政府发布的《寻甸县人民政府网站发布的“2026年1季度环境质量公报”》，2026年第一季度对全县12条河流（牛栏江、马龙河、前进河、老河、功山河、塘子集镇污水沟、聂鼠龙河、羊街河、马街河、洗马河、木板河、小江支流块河）、2条饮水隧（渠）道（塌鼻子龙潭引水渠、海当隧道）、1个调水取水点（德泽水库调水取水点），17个监控断面进行了监测，达标率为87.5%，与上年同期相比水质达标率无变化。2026年第一季度对全县7主要湖（库）（清水海、板桥河水库、新田河水库、石桥河水库、潘所海、三月三水库、凤龙湾水库），7个监测断面进行监测，达标率为100%。与上年同期相比水质达标率无变化。前进河共设1个监控断面，监测结果显示：哦嘎电站断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质量标准，水质类别为Ⅱ类水，与2025年同期相比有所好转。

表3-2  前进河哦嘎电站断面水质状况统计表
	测点名称
	日期
	水质类别
	执行标准

	哦嘎电站
	2026年第一季度
	II类
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质量标准


根据上表监测结果，前进河哦嘎电站水质为II类，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。
三、声环境质量现状
项目区位于寻甸县仁德街道北观社区，项目区属于2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。根据现场踏勘，项目周边50m范围内无声环境保护目标，项目周边200m范围内无重大工矿企业污染源存在，项目区声环境质量现状较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。
本次评价引用2025年第四季度开展寻甸县县城功能区噪声监测一期，1类功能区昼间达标率均为100%，夜间达标率均为100%；2、3、4a类功能区昼间达标率均为100%，夜间达标率均为100%。本季度夜间达标率为100.0%。县域声环境质量功能区夜间监测总点次达标率99.2%。
四、生态环境质量现状
根据现场踏勘，项目区属于林地、草地，周围现状地表植被主要是云南松、灌草丛等，由于长期受人为活动的影响，动物资源受限制，项目区内未发现国家和省级重点保护野生植物，未发现地方狭域植物分布，也未发现古木名树的存在。

	环境
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	1、大气环境保护目标
根据现场踏勘及调查，项目周边500m范围内有以其末村、以其末村零散住户，周围主要环境保护目标详见表3-3。
表3-3  建设项目大气环境保护目标一览表
	环境要素
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	保护级别
	相对厂址方位
	相对厂界距离(m)

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	大气环境
	103.2603483
	25.61235212
	以其末村
	165人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值
	地块一东北
	320

	
	103.2591081
	25.61083742
	以其末村零散住户
	35人
	
	地块三东南
	350

	
	103.2592573
	25.61183642
	以其末村零散住户
	5人
	
	地块一东
	160

	
	103.2597521
	25.61027012
	以其末村零散住户
	18人
	
	地块二东
	495


2、声环境保护目标
根据现场踏勘及调查，项目厂界外50m范围内无声环境敏感点，本次评价不设声环境保护目标。
3、地下水环境保护目标
根据现场踏勘及调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源点和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目本次评价不设地下水环境保护目标。
4、生态环境保护目标
项目区周边不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感点，项目生态环境保护目标主要是项目区占地范围内的水土流失情况。

	污染物排放控制标准
	1.大气污染物排放标准
（1）施工期
扩建项目施工期废气主要为运输车辆扬尘、挖土填方扬尘及运输车辆尾气，施工期的大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值详见表3-4所示。
表3-4  大气污染物综合排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0mg/m3


（2）运营期
扩建项目烟花爆竹以最终包装完成的成品，不涉及生产过程，运营期的废气主要是在运输车辆运行过程中产生的尾气及道路扬尘。运营期的废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值，标准值详见表3-5所示。
表3-5  环境污染物其他项目浓度限值
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0mg/m3


2、水污染物排放标准
扩建项目运营期产生的废水主要是员工生活污水、展厅废水，展厅废水、员工生活污水排入化粪池后，委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运输到寻甸县污水处理厂处理，不外排，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。
表3-6  项目废水排放限值  单位：mg/L
	标准类别
	pH
	COD
	SS
	石油类
	NH3-N
	总磷
	TN
	BOD5
	动植物油

	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
	6-9
	500
	400
	20
	-
	-
	-
	300
	100


3、噪声排放标准
（1）施工期
项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值见表3-7所示。
表3-7  建筑施工场界环境噪声排放标准
	昼间
	夜间

	70
	55


（2）运营期
项目运营期主要产噪源为车辆运输过程及装卸搬运时的噪声，其噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表3-8所示。
表3-8  工业企业厂界环境噪声排放标准
	昼间
	夜间

	60
	50


4、固废污染物排放标准
项目运营期产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。过期或残损的烟花爆竹属于危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。

	总量
控制
指标
	该烟花爆竹仓库是以最终包装形式的成品入库贮存，无生产过程，项目生活污水排入化粪池后委托环卫部门15天抽运一次，不外排；生活垃圾经统一收集后运至寻甸县垃圾转载点处置，过期或残损的烟花爆竹经统一收集后交由公安部门处置。因此，项目不设总量控制指标。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	一、施工期废气环境影响和保护措施
1、施工期废气产生情况
施工期产生的废气主要来自施工扬尘、运输车辆道路扬尘、施工机械及运输车辆产生的燃油烟气。其中各种废气排放属于零散、少量、呈无组织排放。
（1）施工扬尘
施工扬尘是项目施工期最主要的大气污染物，主要来源于如下施工环节：土石方挖填、材料运送和卸货、现场清理、料场风动扬尘等，污染因子主要为TSP、PM10。扬尘主要为尘土和建筑材料细微颗粒，无特殊污染物质。扬尘的产生量与施工方式、气象条件等有关。根据同类工程类比，浓度较高的地点是场地平整过程中的土料装卸过程（约20mg/m3-50mg/m3）；在风速为 0.8m/s 时，类比结果表明道路施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4-2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向的150m处，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量。为降低项目施工扬尘对周围环境的影响，项目在施工期拟采取如下控制措施：
①在施工场地周围设置围挡；
②施工场地中堆放的易起尘建筑材料、临时堆放的土方以及建筑垃圾等应采取遮盖围挡措施，必要时应加盖工棚；
③定期对施工场地洒水降尘；
④在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾处置、清运，及时清理场地，改善施工场地的环境。项目施工期间只要严格管理措施，且在采取以上相关措施后，施工期粉尘对周围环境的影响不大，环境可以承受。
（2）运输扬尘对大气环境的影响
项目在施工初期土方调度和材料运输，装载车辆运输过程中会产生道路扬尘。为最大限度减小运输扬尘对环境的影响，项目拟采取以下防治措施：
①运输车辆密闭运输，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶；
②及时清扫运输路面，保持路面清洁；
③定时对运输路面进行洒水降尘，减少扬尘污染；
④项目施工运输易撒漏物质必须装载规范，保持密闭式运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。车辆进出、装卸施工场地时应用水将轮胎冲洗干净，进场道路优先进行硬化。通过以上措施及大气扩散后，可以最大限度减小运输扬尘对环境的影响。
通过采取扬尘控制措施，项目施工扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。
（3）施工机械及车辆废气对大气环境的影响
项目施工期载重汽车、柴油动力机械等燃油机械会有一定的废气排放，排放的污染物主要有一氧化碳、二氧化氮、碳氢化合物。由于施工机械运行时，单车排放系数较大，产生的废气均属无组织排放，项目在施工过程中应采用环保型，节能型机械设备进行施工，且经常对机械设备进行检修，则产生的废气量少，排到空气中分散稀释后，对环境空气影响较小。
（4）焊接烟尘
施工期焊接烟尘主要产生在建设焊接过程中少量焊接烟尘，项目采用合格的焊条进行焊接，产生的焊接烟尘在露天环境下很快得到扩散，不会形成局部高浓度区域，对周边环境影响很小。
综上，项目施工期废气防治措施是可行的，在采取以上措施后，项目施工期场界扬尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，项目施工期废气对周围环境影响不大。
二、施工期废水环境影响和保护措施
1、施工期废水产生情况
项目施工期施工人员均不在项目区内食宿，项目施工期无生活污水产生。施工期的废水主要有施工废水和初期雨水等，其特点是没有毒害物质和有机质，主要污染物是悬浮物。
（1）施工废水
该项目使用商品混凝土，不产生搅拌废水。项目施工废水主要由机械设备、工具清洗、养护废水等产生，污染物主要为SS、pH、石油类等，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2026），建筑业用水定额“框架结构”建筑用水量为0.65m3/m2，根据同类项目施工经验，施工废水产生量约为施工用水量的5%，本项目主体工程建筑面积5500m2，则项目施工废水量约为178.75m3，项目建筑施工约12个月，则废水产生量约为0.49m3/d，施工废水主要含有泥沙、水泥等悬浮物，浓度一般为800~2000mg/L，通过设置一个3m3的沉淀池沉淀处理后回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排。
（2）初期雨水
项目在施工期间如果遇到雨天，会产生初期雨水。初期雨水主要指前10分钟冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等高浊度废水，会夹带大量泥沙。初期雨水与施工期间天气状况有较大的关系，如果处理不当，对周围水环境会有一定的影响。
本次评价考虑最不利情况即暴雨天气下，10分钟内的初期雨水量。
项目区地块一的初期雨水量按以下经验公式计算：


式中：Q总—雨天地表径流，m3/h；

—径流系数，根据径流系数表，项目地为裸露地面，径流系数取0.6；

—降雨参数，寻甸县20年一遇小时最大降雨量为50.12mm，0.05012m；
F—汇水面积，本次扩建项目共三个地块，总占地面积为24465m2，其中：地块一总占地面积9450m2，、地块二7130m2、地块二7885m2。
根据上式计算可得，项目施工区地块一的初期雨水最大小时产生量为284.4m3，地块二的初期雨水最大小时产生量为214.5m3，地块三的初期雨水最大小时产生量为238m3，
地块一前10分钟产生量约为47.4m3，地块二前10分钟产生量约为35.75m3，地块三前10分钟产生量约为39.6m3。初期雨水主要污染物为SS，本次环评要求建设单位在地块一建设容积为60m3的初期雨水池，地块二建设容积为50m3的初期雨水池，地块三建设容积为50m3的初期雨水池，满足雨水收集要求。项目周围设置截排水沟，在截排水沟末端设置初期雨水池收集初期雨水，经过沉淀后回用于施工场地洒水降尘、施工用水。
2、施工期废水治理措施
项目施工期废水主要为车辆机械设备冲洗废水、初期雨水，针对各废水产污环节，项目施工期采取废水防治措施为车辆机械设备冲洗废水储存在容积为3m3临时沉淀池内，沉淀后回用于场地洒水降尘。地块一、地块二、地块三初期雨水通过施工场地四周的排水沟收集到容积为60m3、50m3、50m3的初期雨水池内，沉淀后回用于施工场地洒水降尘、施工用水。
3、施工期废水环境影响
项目产生的废水经沉淀池处理可去除水中的大部分SS物质，可回用于项目施工区洒水降尘处理，经沉淀处理后的废水是可以满足洒水降尘用水要求的。前10分钟初期雨水流入初期雨水池可去除其中的大部分SS，超过10分钟后，初期雨水中SS含量大大减少，多余的随施工场地四周排放对周围环境影响不大。
综上，项目施工期废水防治措施是可行的，在采取以上措施后，项目施工期废水对周围环境影响不大。
三、施工期噪声影响及保护措施
1、施工期噪声源强
项目施工期间的主要噪声源见表4-1。
表4-1  工程施工机械噪声源强单位：Leq[dB （A）]
	序号
	噪声源
	声级 dB（A）

	1
	挖掘机
	84

	2
	推土机
	86

	3
	振捣机
	90

	4
	切割机
	90

	5
	电锯
	84

	6
	电焊机
	85

	7
	电钻
	95

	8
	运输车辆
	85


2、施工机械噪声衰减预测
噪声从声源传播到受声点，传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：
LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；
LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB ，
Adiv=20lg（r/ ro）
Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0；
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，
      Aatm=α(r/ro)/100，查表取α为1.142；
          Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。
3、施工期噪声影响预测
限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设有多台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。
（1）施工期单台机械设备噪声贡献值
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lr=Lr0-△L
△L=20lg(r/r0)
式中：ΔL—距离增加产生的衰减值，dB（A）；
Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)；
LrO—距声源r0处的A声压级，dB(A)；
r一预测点与声源的距离，m；
ro—监测设备噪声时的距离，m。
本项目各施工设备声源在不同距离的衰减计算结果见下表。
表4-2  各种施工噪声源在不同距离处的噪声贡献值
	噪声源
	1m
	5m
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	70m
	100m
	150m
	185m

	推土机
	86
	72.02
	66.00
	59.98
	56.46
	53.96
	52.02
	49.10
	46.00
	42.48
	40.66

	振捣机
	90
	76.02
	70.00
	63.98
	60.46
	57.96
	56.02
	53.10
	50.00
	46.48
	44.66

	挖掘机
	84
	70.02
	64.00
	57.98
	54.46
	51.96
	50.02
	47.10
	44.00
	40.48
	38.66

	切割机
	90
	76.02
	70.00
	63.98
	60.46
	57.96
	56.02
	53.10
	50.00
	46.48
	44.66

	电锯
	84
	70.02
	64.00
	57.98
	54.46
	51.96
	50.02
	47.10
	44.00
	40.48
	38.66

	电焊机
	85
	71.02
	65.00
	58.98
	55.46
	52.96
	51.02
	48.10
	45.00
	41.48
	39.66

	电钻
	95
	81.02
	75.00
	68.98
	65.46
	62.96
	61.02
	58.10
	55.00
	51.48
	49.66

	运输车辆
	85
	71.02
	65.00
	58.98
	55.46
	52.96
	51.02
	48.10
	45.00
	41.48
	39.66

	叠加值
	98.26
	84.28
	78.26
	72.24
	68.72
	66.22
	64.28
	61.36
	58.26
	54.74
	52.92


（2）施工厂界噪声预测与评价
根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），昼间噪声限值为 70dB(A)，夜间限值为55dB(A)。从表5.1-2噪声预测结果可以看出：施工机械距场界昼间在30m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求；本项目施工机械集中位置距离场界最近距离均大于30m，昼间噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）的标准限值，夜间不达标，但是夜间不进行施工。距离本项目地块一最近的保护目标为东面160米处的以其末村零散住户，经过距离衰减，对其影响不大。项目施工期噪声对周围环境影响不大，是可以接受的。
（3）为减轻施工噪声对环境的影响，环评提出以下减缓措施：
①车辆出入现场时应低速、禁鸣；
②禁止夜间施工；
③加强检查、维护和保养机械设备，紧固各部件，减少运行振动噪声；
④选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。
项目采取合理安排施工机械布置和高噪声机械设备使用时间，错峰使用；对于振捣机、切割机、电焊、电锯等高噪声设备在使用时安装减震垫；施工期间控制好施工材料运输车辆车速，项目周边50m范围内无声环境敏感目标，在做好以上噪声防治措施后，对周围环境影响不大。
综上，项目施工期噪声在采取本次评价提出措施后，对周围环境影响不大，是可以接受的，项目噪声防治措施可行。
四、施工期固废环境影响及防治措施
1、施工期固废产生情况
项目施工期产生的固体废弃物主要开挖的土石方、施工过程中产生的建筑垃圾、装卸运输过程中散落的砂石料及生活垃圾。
（1）土石方
项目施工需进行场地开挖及平整。本项目建设过程中有场地平整、仓库地基、展厅地基、化粪池等的开挖的土石方，可以内部平衡，无永久弃渣。
（2）建筑垃圾
建筑垃圾主要有施工渣土、边角废料、废弃包装袋及装修废材料。主要产生于基础建设、主体工程建设、装修等工序。根据相关调查资料，根据查阅相关资料，框架结构建筑垃圾产生量以0.03-0.05t/m2估算，项目总建筑面积5500m2，本项目取0.04t/m2进行计算，则产生建筑垃圾量为220t；建设单位应采取将建筑垃圾进行分类，施工过程中产生的废钢筋、金属边角料等，统一收集出售给废品回收站回收利用；剩余不可回收利用的废弃砂石、石块等部分可用于场地和道路回填，回填不完的部分统一清运至住建管理部门指定的地点堆放。
[bookmark: _Toc27920][bookmark: _Toc7352]（3）散落的砂石料
在物料的装卸运输过程中会散落少量的砂石料，这些散落的砂石料安排人员收集后回用于施工材料。
（4）生活垃圾
项目施工人数为15人，施工人员均为周边居民，均不在场地内食宿，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工期为12个月，产生量约2.7t。生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。
2、施工期固废防治措施
项目施工期产生的固体废弃物主要为开挖的土石方、施工过程中产生的建筑垃圾及装卸运输过程中散落的砂石料，项目施工期采取以下固废防治措施：
（1）开挖的土石方，可以内部平衡，无永久弃渣。
（2）建筑垃圾进行分类，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至住建部门指定地点妥善处置的措施，防止其因长期堆放而产生扬尘。
[bookmark: _Toc514][bookmark: _Toc6848]（3）散落的砂石料安排人员搜集后回用于施工材料。
（4）生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。
3、施工期固废环境影响分析
[bookmark: _Toc21368][bookmark: _Toc10432]项目开挖的土石方，可以内部平衡，无永久弃渣。项目为扩建项目，施工期建筑垃圾主要是泡沫、塑料、纸板、废钢筋、金属边角料等施工材料及施工过程中掉落的混凝土块等，具有回收利用价值的部分进行收集外售，不具备回收利用价值的部分经统一收集后清运至住建部门指定地点妥善处置，散落的砂石料安排人员搜集后回用于施工材料，生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置的防治措施后固废可以得到100%的处置。
综上，在采取本次评价提出措施后，项目施工期固废得到妥善处置，对周围环境影响不大。
五、施工期生态环境影响及保护措施
项目施工期因为土地平整、地基开挖及回填等工作，将破坏项目区原有地表地貌，对生态环境造成一定程度的影响。根据现场踏勘，项目区现状已进行场地平整。施工期结束后，项目区将会形成绿化、硬化区域，防止项目区水土流失进一步扩大。
项目区占地范围内已进行场地平整，占地范围外植被主要是以云南松、灌草丛等。项目施工期采取以下措施进行生态环境保护：
（1）严格按照项目备案及选址意见中规定的占地面积进行施工，不得额外占地；
（2）管束好施工人员，严禁破坏项目占地范围外的植被及猎杀动物；
（3）充分利用库区外的截排水沟等水保措施，防止水土流失现象进一步恶化。
（4）对项目区进行硬化、绿化处理。

	运营期环境影响和保护措施
	一、运营期废气环境影响分析
项目运营期不进行烟花爆竹的生产活动，主要污染物为运输车辆的尾气、工作人员生活污水、生活垃圾、及噪声和储存过程中的过期或残损的烟花爆竹。
1.废气产排情况
该项目不进行烟花爆竹的生产性活动，因此无工艺废气产生，产生的废气主要为车辆尾气及进场行驶过程中产生的道路扬尘、装卸粉尘。
（1）车辆尾气及进场行驶过程中产生的道路扬尘
汽车尾气中的主要污染物为总烃、CO、NOx等，烟花爆竹车辆入库及进库运输过程尾气产生量较少，本次环评不作量化计算。由于场内道路基本以水泥混凝土或沥青路面为主，且车流量不大，因此，车辆行驶过程中扬尘量不大，但仍需加强库区内及进场道路的清扫工作，对周围环境影响较小。
（2）装卸粉尘
本项目贮存的烟花爆竹均为包装好的产品，在有入库及出库装卸烟花爆竹的过程中会产生一定量的粉尘，由于搬运量不大，产生量较少，呈无组织排放，通过加强对地面的清扫、洒水降尘后对周围环境影响不大。
2.废气防治措施
（1）对车辆进场道路及时清扫，以降低道路地面扬尘；
[bookmark: _Toc34][bookmark: _Toc24041]（2）对运输道路进行定时洒水降尘
（3）在库区四周设置绿化带，并以种植阔叶树为主。
通过上述控制措施，可有效降低库区尾气对环境的影响。
3.废气环境影响分析
项目采取对车辆进场道路及时清扫降低道路地面扬尘；对运输道路进行定时洒水降尘；在库区四周设置绿化带，并以种植阔叶树为主。项目在采取本次评价措施后，废气的产生量减少，对周围环境影响不大，项目的TSP排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值的要求。
二、运营期废水环境影响及防治措施
1、项目废水防治措施
扩建项目废水主要为员工办公生活废水、展厅参观人员废水、展厅清洁废水。废水总产生量为362m³/a。其中员工办公生活废水产生量110m3/a，展厅参观人员废水废水量为32m3/a，展厅清洁废水量为220m3/a，员工办公生活废水依托现有生活区化粪池处理后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，展厅参观人员废水和展厅清洁废水经地块二新建的化粪池处理后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排。
项目消防废水产生量为216m3，地块一消防废水108m3，地块二消防废水108m3。消防废水中有大量的硝态氮，地块一设置一个消防废水事故收集池（190m³)地块二设置一个消防废水池（120m³)，收集后的消防废水暂时储存后委托有资质单位处置。
2、处理措施可行性分析
①扩建项目员工办公生活废水依托地块一生活区化粪池处理的可行性分析。
根据《昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库新建项目环境影响报告表》（2021年10月）原项目生活区共10名员工，办公生活废水量为0.44m3/d，110m3/a。扩建项目员工办公生活废水产生量0.44m3/d，110m3/a，扩建完成后生活区废水产生量为0.88m3/d，220m3/a。原生活区化粪池为15m3，能满足生活区污水储存17天的需求。生活区员工办公生活废水依托现有生活区化粪池（15m3）处理后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次是可行的。
②地块三展厅参观人员废水和展厅清洁废水经地块二新建的化粪池处理的可行性分析
扩建项目地块三参观人员废水和展厅清洁废水，水质较为简单，排入容积为25m3的自建化粪池后，委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排，参观人员废水（0.4m3/d）和展厅清洁废水（0.88m3/d）15天废水量为19.2m3，考虑安全系数1.2，建设容积为25m3的化粪池可以项目区处理废水的需求。地块三项目废水量较少15天委托抽运一次是可行的。
③化粪池处理生活污水达标可行性分析
扩建项目使用化粪池对生活办公污水进行处理，处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后运至寻甸县污水处理厂处理，不外排，化粪池用于去除生活污水中的悬浮物质，贮存并厌氧硝化在池底的污泥，使有机物转化为无机物。由于生活污水中含有粪便、纸屑、病原虫等，在池中经过一定时间内的沉淀后能去除，所以化粪池处理在生活污水处理中能起有效处理作用，根据云南鼎祺检测有限公司2026年4月5日-6日《昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库新建项目竣工验收检测报告》，则项目污水经化粪池处理后的污染物排放量情况见表4-3。
表 4-3  本项目污水排放情况一览表
	产污环节
	废水量m3/a
	污染物名称
	处理后
	去处
	排放标准mg/l
	达标情况

	
	
	
	浓度mg/L
	产生量
t/a
	
	
	

	生活污水
	362
	COD
	446 
	0.1615
	委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排。
	500
	达标

	
	
	SS
	215 
	0.0778
	
	400
	达标

	
	
	TN
	63.8
	0.0231
	
	-
	达标

	
	
	TP
	7.81
	0.0028
	
	-
	达标

	
	
	NH3-N
	38.2 
	0.0138
	
	-
	达标



④消防废水防治措施可行分析
根据工程分析，项目地块一则消防废水量为108m3，地块二消防废水量为108m3，地块一新建1个190m3的事故池，位于扩建项目①、②仓库中间，底部和四周采用的C30抗渗混凝土进行浇筑，并在内部铺设HDPE防渗膜厚度不小于2.0mm，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。地块二新增1个140m3的事故池，位于仓库南侧。底部和四周采用的C30抗渗混凝土进行浇筑，并在内部铺设HDPE防渗膜厚度不小于2.0mm，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。事故池与烟花爆竹仓库四周收集沟连接，接口处设置切换阀。消防废水暂存在事故池中，能做到消防废水不外排，收集后的消防废水暂时储存后委托有资质单位处置。
综上，扩建项目废水排入化粪池后，委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排。消防废水暂存在事故池收集，收集后的消防废水暂时储存后委托有资质单位处置。项目废水在经过处理后，对周围环境影响不大。
3、监测要求
依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)项目废水监测要求如下：
表4-4  项目生活废水污染源监测计划表
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	化粪池
	pH值、化学需氧量、氨氮、动植物油、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量
	1次/年


三、运营期噪声环境影响及防治措施
1、噪声源强
本项目属于仓储项目，无生产机械。烟花爆竹装卸过程全部为人力搬卸，不使用动力设备。因此，建设项目运营过程中产生的噪声主要为烟花爆竹装卸噪声和运输车辆噪声，烟花爆竹装卸均在仓库门口作业，均为室外噪声，噪声级在65~75dB(A)，项目夜间不运营，声环境影响有限。
噪声源强一览表见下表。
表 4-5 建成后项目室外噪声源情况一览表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源持续时间
	空间相对位置/m

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z

	1
	现有项目①仓库
	装卸噪声
	70
	昼间、每天3-5车次，运输车辆每次持续10-15min
	88
	41
	1.2

	2
	
	运输车辆噪声
	75
	
	87
	39
	1.2

	3
	现有项目②仓库
	装卸噪声
	70
	
	65
	24
	1.2

	4
	
	运输车辆噪声
	75
	
	63
	25
	1.2

	5
	现有项目③仓库
	装卸噪声
	70
	
	68
	-8
	1.2

	6
	
	运输车辆噪声
	75
	
	66
	-11
	1.2

	7
	地块一①仓库
	装卸噪声
	70
	
	-1.2
	-38.4
	1.2

	8
	
	运输车辆噪声
	75
	
	1.5
	-36.9
	1.2

	9
	地块一②仓库
	装卸噪声
	70
	
	2.8
	35.5
	1.2

	10
	
	运输车辆噪声
	75
	
	3.4
	36.3
	1.2

	11
	地块二仓库
	装卸噪声
	70
	
	-3.5
	2.8
	1.2

	12
	
	运输车辆噪声
	75
	
	-4.2
	2.8
	1.2

	地块一：中坐标以厂界中心（103.256056,25.611674）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
地块二：中坐标以厂界中心（103.254801,25.605826）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。


2、预测范围、点位与评价因子
①噪声预测范围为：厂界外1m。
②预测点位：地块一、地块二厂界噪声，在东、南、西、北厂界各设置一个。
③厂界噪声预测因子：昼夜等效连续A声级。
声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。
3、预测方法及预测结果
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方：
[image: QQ_1774339500893]
位自式中：L—总声压级，dB(A)；
Li—第i个噪声源的声压级，dB(A)；
n—噪声源数。
②声源户外传播衰减计算的替代方法，在倍频带声压级测试有困难时，可用A声级计算：LA（r）=LA（r0）－（Adiv+Abar+Aatm+Aexe）
式中：
LA（r）－距声源r处预测点声压级，dB（A）；
LA（r0）－距声源r0处的声源声压级，当r0=1m时，即声源的声压级，dB（A）；
Adiv－声波几何发散时引起的A声级衰减量，dB（A）；Adiv=20lg（r/r0），当r0=1时，Adiv=20lg（r）。
Abar－遮挡物引起的A声级衰减量，dB（A）；
Aatm－空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）；
Aexe－附加A声级衰减量，dB（A）。
本环评取装卸噪声和运输车辆噪声同时产生噪声情形进行预测。各厂界噪声贡献值预测结果见下表。本次评价预测设备对厂界的贡献值（详见图4-2、4-3）。
表 4-6  厂界噪声预测结果与达标分析表   单位：dB(A)

	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	现有项目和地块一
	东侧
	48
	12
	1.2
	昼间
	42.9
	60
	达标

	
	南侧
	212
	39
	1.2
	昼间
	43.7
	60
	达标

	
	西侧
	-35
	4
	1.2
	昼间
	41.6
	60
	达标

	
	北侧
	3
	46
	1.2
	昼间
	39.7
	60
	达标

	地块二
	东侧
	27
	-45
	1.2
	昼间
	44.3
	60
	达标

	
	南侧
	18
	-135
	1.2
	昼间
	28.5
	60
	达标

	
	西侧
	-35
	13
	1.2
	昼间
	37.8
	60
	达标

	
	北侧
	-33
	29
	1.2
	昼间
	35.5
	60
	达标


[image: QQ_1783324071377]
图4-2  地块一噪声的贡献值图
[image: 未标题-3]
图4-3  地块二噪声的贡献值图
根据预测结果，采取措施后，扩建项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，本项目对周边声环境不会产生明显不良影响。
4、噪声防治措施
（1）控制运输车辆进出场的车速，防止因车子怠速、车速过快等产生高噪声。
（2）站内设“限速”、“禁鸣”标识，禁止运输车辆在场内鸣笛，合理安排运输车辆路线和运输时间；
5、监测要求
项目环境监测目的是为了监督各项环保措施的落实，项目运营期噪声排污监测计划根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）进行设置，项目运营期环境监测计划见表4-7所示。
表4-7项目运营期环境监测计划一览表
	监测时段
	因素
	监测点位
	监测项目
	监测方法及频率
	执行排放标准

	运营期
	噪声
	地块一及地块二东、南、西、北四个厂界外1m处
	等效连续A声级
	1次/季度，按照国家相关噪声监测技术方法进行监测
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准


四、固废环境影响及防治措施
1、固废产生情况
本建设项目产生的固体废弃物主要来源于工作人员的生活垃圾、过期或残损的烟花爆竹。
（1）生活垃圾
项目劳动定员为10人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，年工作天数250天，则项目工作人员生活垃圾产生量为5kg/d，1.25t/a。展厅参观人员为20人/d，生活垃圾按0.25kg/人·d计，则展厅参观人员生活垃圾产生量为5kg/d，1.25t/a。生活垃圾经统一收集后定期运至寻甸县垃圾转载点处置。
（2）过期或残损的烟花爆竹
出售给零售网点剩余的烟花爆竹需强制性统一收回保管，检验后储存在烟花爆竹仓库中。根据国务院令第455号《烟花爆竹安全管理条例》第六章第四十三条“对没收的非法烟花爆竹以及生产、经营企业弃置的废旧烟花爆竹，应当就地封存，并由公安部门组织销毁、处置”。根据调查了解，本项目过期或有残损的烟火爆竹产生比例约为1%，扩建项目堆存的烟花爆竹量为50吨（地块一40吨，地块二10吨），因此项目产生的过期或有残损的烟花爆竹约为0.5t/a（地块一0.4t/a，地块二0.1t/a），根据《国家危险废物名录》（2025年版），该类废物属于危险废物，危废代码：HW49、900-999-49库区出现过期或有残损的烟花爆竹收集于危废暂存间后交由公安部门组织销毁、处置。
2、固废防治措施
（1）扩建项目员工及展厅参观人员生活垃圾通过库区内设置的垃圾箱收集后定期运至寻甸县垃圾转载点处置。
（2）过期或残损的烟花爆竹收集暂存于危废暂存间后交由公安部门组织统一销毁、处置。
3、固废环境影响分析
扩建项目生活垃圾主要是员工及参观人员办公生活中产生，属于一般固废，项目生活垃圾通过库区内设置的垃圾箱收集后定期运至寻甸县垃圾转载点处置。
扩建项目产生的过期或有残损的烟花爆竹约为0.5t/a（地块一0.4t/a，地块二0.1t/a），地块一烟花爆竹为C、D级，危险等级为1.3级。地块二烟花爆竹为A、B级。危险等级为1.1级，由于危险等级不同，项目对过期的烟花爆竹分开存储，地块一过期的C、D级烟花爆竹依托现有项目建设的5m2的危废暂存间存储，地块二过期的A、B级烟花爆竹在地块二设置1间建筑面积为5m2危险废物暂存间存储，暂存后交由公安部门组织统一销毁、处置。
（1） 地块一过期或残损的烟花爆竹依托现有危废暂存间可行性分析
本改扩建项目地块一过期或残损的烟花爆竹依托现有危废暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，危险废物暂存间危废暂存间设置防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，危险废物暂存间地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。并做好相应标识标牌、制度。现有危废暂存间位于现有烟花爆竹①号仓库北侧，地面进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s。并做好相应标识标牌，并记录台账。
地块一过期或残损的烟花爆竹产生量为0.4t/a，现有项目过期或残损的烟花爆竹产生量为0.6t/a，现有危废暂存间最大存储量为5t，0.4+0.6=1＜5，现有危废暂存间能满足要求。
（2）地块二危险废物暂存间选址及设计要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，危险废物暂存间的选址及设计应满足以下要求：
①对所有的危险废物应建造专用的危险废物贮存设施，贮存设施必须符合国家规定标准，配套防火器材。
②危废暂存间均需要设置照明措施。
③危废暂存间地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。
④危废暂存间做好防雨措施，可在外围设置截排水沟、避免雨水涌入。
⑤危废暂存间应做好相应标识标牌、制度。
（3）危险废物贮存容器的相关要求
①必须设置危险废物收集桶将危险废物分开存放，将危险废物装入容器内；
②使用符合标准的容器盛装危险废物；
③装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；
④装载危险废物的容器必须完好无损；
⑤盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
（4）危险废物贮存的管理要求
①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册；
②不得将不相容的废物混合或合并存放；
③企业危险固废处置应安排专人负责，必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，实行危险废物转移联单管理制度；
④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；
⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；
⑥建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。联单保存期限为五年，贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。
环评要求项目建设方必须按照危险废物暂存间选址及设计要求、危险废物贮存容器的相关要求和危险废物贮存设施的运行及管理要求来进行危险废物暂存间的设计、建设以及管理，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。
综上所述，项目固废均可以得到妥善处置，固废处置率达100%，对周围环境影响不大。
五、地下水、土壤影响分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目仅对烟花爆竹等危险化学品进行仓储，不进行生产，烟花爆竹均为固体状，项目场地进行硬化，主要污染物为生活污水（生活污水水质较为简单不涉及重金属及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品）、生活垃圾、过期或残损的烟花爆竹，生活污水产生量为362m3/a，生活垃圾产生量为2.5t/a，过期或有残损的烟花爆竹约为0.5t/a。项目三设置一个容积为25m3的化粪池，生活区依托原有15m3化粪池，生活污水排入化粪池后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排；生活垃圾通过库区内设置的垃圾箱收集后定期运至寻甸县垃圾转载点处置；过期或残损的烟花爆竹收集暂存于危废暂存间后交由公安部门组织统一销毁、处置。
对上述污染物做好相应措施后，项目无污染土壤及地下水环境影响途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。
六、环境风险影响分析结论
项目存在危险源为烟花爆竹，危险单元为为仓库存储、运输及装卸过程的烟花爆竹所造成的火灾及爆炸风险。火灾爆炸时会对周围居民的人身安全、财产安全产生不同程度的危害以及产生的有毒有害气体、事故废水对环境造成污染。建设单位应高度重视运营过程中存在的风险因素，要加强风险管理，在项目建设过程中针对不同环节的事故风险，应从仓库存储、运输及装卸进行全面的风险管理和防范，要备足、备全应急救援物资和设备，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，。采取上述措施之后，本项目的环境风险是可接受的。
七、“三同时”制度
根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目建成运行时应对环保设施按规定进行自主验收。
八、项目“三本账”核算
改扩建后对现有工程污染物产排无影响，项目改扩建后，“三本帐”情况详见表4-8。
表4-8  项目改扩建前后“三本帐”一览表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废水
	废水量m3/a
	110
	/
	0
	362
	/
	472
	+362

	
	化学需氧量t/a
	0.013
	/
	0
	0.1615
	/
	0.1745
	+0.1615

	
	氨氮t/a
	0.0019
	/
	0
	0.0138
	/
	0.0157
	+0.0138

	
	总磷
	0.0003
	/
	0
	0.0015
	/
	0.0018
	+0.0015

	生产固废
	危险废物（t/a）
	0.6
	/
	0
	0.5
	/
	1.1
	+0.5

	生活垃圾
	员工生活（t/a）
	1.25
	/
	0
	2.5
	/
	3.75
	+2.5
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	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	运输车辆
	车辆尾气及行驶过程扬尘
	对车辆进场道路及时清扫，以降低道路地面扬尘；对运输道路进行定时洒水降尘；在库区四周设置绿化带，并以种植阔叶树为主
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值，即颗粒物，≤1.0mg/m3

	地表水环境
	员工办公生活
	生活废水
	排入化粪池后委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准

	声环境
	运输车辆
	噪声，75~85dB(A)
	控制运输车辆进出场的车速，防止因车子怠速、车速过快等产生高噪声。站内设“限速”、“禁鸣”标识，禁止运输车辆在场内鸣笛，合理安排运输车辆路线和运输时间；
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即：昼间 ≤60dB（A），夜间≤50dB（A）

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固废
	员工办公生活
	生活垃圾
	经垃圾桶统一收集后定期运至寻甸县垃圾转载点处置
	处置率100%

	
	存储过程
	过期或残损的烟花爆竹
	收集于危废暂存间后交由公安部门组织统一销毁、处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。

	生态保护措施
	项目运营期绿化面积1262m2，在运营期，项目区进行了硬化、绿化处理，减少了水土流失的进一步恶化。

	环境风险
防范措施
	1.运输过程中的事故风险防范措施
（1）烟花爆竹运输车辆应采用带有防火罩的汽车运输，运输道路的主干道纵坡不宜大于6%，车辆在A、C级建筑物门前装卸作业时，应打开相应的安全出口，机动车应熄火平稳停靠在仓库门前2.5m 以外。
（2）物品装运应做到定人、定车，随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》。定人就是装卸烟花爆竹成品进入库房定员，不应有无关人员靠近。定车就是要把装运的车辆相对固定，专车专用。担负长途运输烟花爆竹等的汽车，途中不得停车住宿，如果途中因气候恶劣、运输工具严重故障等原因不能按《烟花爆竹道路运输许可证》准许时间内达到目的地时，必须在准运时间内途中向所在地（市、区）公安报告，由公安机关指定临时停靠站或暂存库，并凭《烟花爆竹道路运输许可证》到当地公安机关签到延期证明。
（3）装载烟花爆竹的车厢不得载人，运输车辆限速行驶，途中经停必须有专人看守。
（4）要选择气候较好的时间运输烟花爆竹，以防遇险；如中途遇暴风雨或雷电时，要将车辆停在远离建筑物的空旷地方。
（5）在烟花爆竹运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。
（6）禁止运输烟花爆竹的车辆在集镇、闹市、人员集中的地方、交叉路口桥梁上、下或火源附近停放。当车辆经过铁路道口时，应注意铁路信号和加强观察，遇有火车通过或即将通过时，车辆应停放在停车线以外或至少距铁路路基 5m 以外，严禁抢道行驶。
（7）在暴雨和雷电等恶劣天气情况下，不准装货出入库，运输途中遇风沙大雾气能见度在 10m 以内时，应停止行驶。遇暴雷天气时，应将运输车停放在空旷地区，并距人口稠密区边缘不少于 250m，距高大树林（木）不少于 200m，除押运员留守外，其他人员撤至 200m 外。
（8）此外，为保证运输的安全，应注意驾驶员应由熟悉危险化学品性质，具有三年以上安全驾驶经验的司机驾驶。车身必须符合装载危险化学品的各项要求，被装运的烟花爆竹必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。出车前要对车辆各系统进行检查，严禁带故障出车，车上要有危险标志，配备灭火器、报警设备，修车工具要齐全，尾气管防火帽。烟花爆竹采购进货由厂方承运，厂区自备配送车，为用户单位配送运输服务。白天行车时速不应超过 40km；雷雨、夜间或雾天时尽量不出车，如必须出车，速度不得超过 20km，并要开灯行驶。运输过程与前车车71距不应小于 50m，上下坡时不应小于 300m。尤其在乡镇道路路况较差情况下更应注意时速和车距。行车过程中不准在车上开启烟花爆竹，也不准进入加油站加油，驾驶室内严禁吸烟。在雪冻道路上行驶时，必须采取防滑措施，加挂防滑链，夜间行车，车辆前后要打开有标志危险的信号灯。出车前要对车辆各系统进行检查，严禁带故障出车。
2.装卸过程中的事故风险防范措施
（1）装卸作业宜在白天进行，夜间作业应有足够的照明。天气条件恶劣时，如遇雷雨、强风时应停止作业。
（2）人工搬运时一人一次只允许搬一件，如采用专用手推车转运时一次只允许转运五件，并有防止坠落的措施。作业时应注意轻取轻放，稳步行走，防止碰撞或掉箱，严禁拖拽、翻滚、抛送、摔放、撞击、敲打、脚踏、坐卧、震动、倒置包装件，严禁相互在手中直接传递包装件，注意作业过程中的防雨、防晒。
（3）应在距仓库门不小于 2.5m 处进行装卸作业，严禁车辆抵近库门装卸货物。仓库装卸平台应有防止车辆碰撞的措施。
（4）对于装卸同类烟花爆竹应逐车装卸，不得在同一装卸点同时对两车或两车以上进行交叉作业，必须按照“卸货优先、轻车让重车”的原则安排烟花爆竹的装卸工作。
（5）当装卸点有车辆正在作业时，待装卸的车辆应停放在距装卸点 30m 外或在防护土堤的保护范围内。
（6）装车时，烟花爆竹装量不得超过车辆规定的装载量，不得倒置或侧放包装箱。普通汽车（已采取了防盗、防火措施的车辆）装卸烟花爆竹时，装箱高度要低于车厢边帮的 1/3，烟花爆竹纸箱高度不宜超过五个箱高且超出边帮的高度不应超过包装箱高度的 1/3，车厢内不应留有空隙，应采取防止箱体移动产生碰撞的措施。检查无误后盖好篷布，并将其捆绑牢固，再关锁好后车门。
（7）在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入。
（8）烟花爆竹装、卸完成后，库管员应和押运员共同清点发出或收到货物的数量，按规定履行提货或接货手续。
3.仓库贮存管理风险防范措施
（1）项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。
（2）项目区杜绝各种非生产性明火存在。
（3）按规定设置安全警示标志和消防安全标志。
（4）烟花爆竹仓库的建筑危险等级为 1.3 级。需满足《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2022)及《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的相关规定中相关要求。
4.防雷及防静电措施
（1）防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》现行版本的要求。
（2）施工方应按照相关规范的要求及设计中提出的要求对防雷接地设施进行施工安装，并做好检测记录。装置运行过程，应按规定对防雷接地设施进行定期检测，对损坏或不符合要求的防雷接地设施应进行更换。
（3）贮存烟花爆竹的仓库，均应采取静电接地措施。每组专设的静电接地电阻值，宜小于 10 欧姆。
（4）静电接地设施安装完毕后，必须按规范要求对其进行测试，以检测其是否能满足规范规定的电阻值的要求。运行中，也应加强对静电接地设施的定期检测。
5.消防设施管理对策措施
（1）项目配置消防栓、灭火器、报警器、消防水带等设施要经常检修，保证其性能良好和使用的可靠性。
6.加强“施工”管理
（1）在主体工程施工的同时，必须同时进行安全、工业卫生、环保、消防设施的施工，确保配套设施完善。
（2）在施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。
（3）竣工验收工作应有安全、卫生、环保、消防设施的组织参加。凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成，经考核达不到原设计要求的，均不能验收。
7.重大事故应急对策措施
企业应制定重大事故应急措施预案，并定期组织操作人员学习、熟悉事故预案，提高企业职工的事故应急处理能力。同时加强对企业周围居民的安全教育，提高他们自我防护意识。适当时，应组织事故演习，以检验事故预案的可行性和可操作性。
8.烟花爆竹储存的技术要求措施
（1）烟花爆竹应储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存区内的照明、通风等设施应采用防爆型。要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
9.火灾爆炸预防措施
（1）严格执行火种管理规定，严禁携带火种进入仓库区，禁止在仓库区吸烟等；
（2）在有爆炸和火灾危险的环境内，应选用防爆的电气设施，电线、电缆应选用阻燃型，严禁使用黑色金属工具：
（3）定期检查供电设施、防雷设施、防静电设施，保证设施完好。加强导静电设施的巡视检查及危险工房相对湿度监测，防止静电积聚：
（4）定期检查供电线路完好情况，及时清除线路周围树障，保证供电线路正常运行：
（5）干燥季节危险品仓库周围不得有杂草：
（6）进入仓库区的车辆应熄火，进入仓库区人员禁止使用手机，不应穿带有铁钉的工作鞋和易产生静电的工作服：
（7）消防设施齐全，定期检查，保证消防水源充足。
（8）若发生火灾爆炸事故，会产生消防废水，消防废水禁止外排，经检测后委托有资质单位进行处置。

	其他环境
管理要求
	（1）做好项目烟花爆竹出入厂区记录及转移联单工作；
（2）制定环境管理方案，完善环境管理制度；
（3）做好员工上岗培训工作；
（4）制度自行监测方案，做好环境跟踪监测工作。
监测计划：
环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。本项目营运期的监测计划见下表。
5-1  本项目监测计划一览表
	类别
	监测项目
	监测点位
	监测内容
	监测频次

	废水
	生活废水
	化粪池
	pH值、化学需氧量、氨氮、动植物油、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量
	1次/年

	噪声
	厂界
	东南西北4厂界
	等效连续A声级
	1次/季度







六、结论
	根据分析评价，本项目符合国家和地方相关产业政策，符合达标排放和总量控制要求，场内平面布置合理。该项目的建设，对当地经济发展起到一定的促进作用。对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。
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附表
建设项目污染物排放量汇总表
	     项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	车辆尾气及进场行驶过程中产生的道路扬尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	装卸粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	生活废水m3/a
	110
	/
	/
	362
	/
	472
	+362

	一般工业
固体废物
	生活垃圾t/a
	1.25
	/
	/
	2.5
	/
	3.75
	+2.5

	危险废物
	过期残损烟花爆竹t/a
	0.6
	/
	/
	0.5
	/
	1.1
	+0.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


环境风险专项评价
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接收的水平。
拟建项目涉及的危险品主要为烟花爆竹，烟花爆竹根据其结构与组成、燃放运动轨迹及燃放效果，分为爆竹类、喷花类、旋转类、升空类、吐珠类、玩具类、礼花类、架子烟花类、组合烟花类9类。本项目涉及的烟花类【A级B级C级D级】、爆竹类【C级】主要包括爆竹类、喷花类、旋转类、升空类、吐珠类、玩具类、组合烟花类。其主要危险成分为黑火药和烟火剂，为爆炸危险物质，其中主要物料有硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶、氧化铜、高氯酸钾、高氯酸铵、氧化铅（俗称红丹）等；常用的还原剂有: 炭、硫、铝粉、铝镁合金粉、磷、钛粉等；烟花药剂的着色剂有黄、红、绿、蓝、紫等，例如冰晶石、碳酸锶、硝酸钡、氧化铜等；烟花药剂中常用的粘合剂有：酚醛树脂、虫胶、浆糊、糊精、聚乙烯醇等；笛音剂常用的材料有:对苯二甲酸氢钾、邻苯二甲酸氢钾、苯甲酸氢钾（钠）等。本项目仅对烟花爆竹进行仓储，不进行生产。
1、 风险源调查
1．风险源调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），烟花爆竹属于重点关注的危险物质，属于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表2中爆炸物。
现有项目涉及的危险物质为烟花爆竹（C、D级，1.3级）60000kg，本次改扩建项目涉及的危险物质为烟花爆竹（C、D级，1.3级）40000kg，烟花爆竹（A、B级，1.1-2级）10000kg。改扩建后项目全厂危险物质Q值确定表详见下表。
表1  主要风险物质存放地点及最大存量表
	地块
	危险物质名称
	存放地点
	最大贮存药量
	临界量

	现有项目
	烟花爆竹（C、D级，1.3级）
	①号烟花爆竹成品库
	20000kg
	10t

	
	烟花爆竹（C、D级，1.3级）
	②号烟花爆竹成品库
	20000kg
	10t

	
	烟花爆竹（C、D级，1.3级）
	③号烟花爆竹成品库
	20000kg
	10t

	地块一
	烟花爆竹（C、D级，1.3级）
	1 烟花爆竹成品库
	20000kg
	10t

	
	烟花爆竹（C、D级，1.3级）
	2 烟花爆竹成品库
	20000kg
	10t

	地块二
	烟花爆竹（A、B级，1.1-2级）
	烟花爆竹成品库
	10000kg
	1t


表2  危险物品临界量表
	类别
	物质特性
	临界量

	爆炸物品W1.1
	不稳定爆炸物、1.1项爆炸物
	1t

	爆炸物品W1.2
	1.2、1.3、1.5、1.6爆炸物
	10t

	爆炸物品W1.3
	1.4项爆炸物
	50t


根据《危险货物品名表》（GB12268-2012）和该公司储存的烟花爆竹产品中，地块一1.3级仓库储存的产品为C级及以下产品，属于除1.3项爆炸物，地块二1.1-2级仓库储存的产品为A级及以下产品，属于1.1项爆炸品。
2.环境风险目标调查
敏感目标调查主要为项目厂界周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构及人群，以及地下水环境、地表水环境敏感因素。本项目环境风险敏感目标如下：
表3  建设项目环境风险敏感目标一览表
	环境敏感特征

	序号
	敏感目标
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数（人）

	
	名称
	坐标/m
	
	
	
	

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1
	以其末村
	103.26034831
	25.61235212
	地块一东北
	320
	居住区
	165

	2
	以其末零散住户
	103.25910813
	25.61083742
	地块三东南
	350
	居住区
	35

	3
	以其末零散住户
	103.25925734
	25.61183642
	地块一东
	160
	居住区
	5

	4
	以其末零散住户
	103.25975213
	25.610270123
	地块二东
	495
	居住区
	18

	3
	上清水沟
	103.251849580
	25.623416888
	地块一西北
	1096
	居住区
	227

	4
	小龙潭
	103.256237673
	25.596916663
	地块二南
	1379
	居住区
	100

	5
	清水沟新村
	103.241324591
	25.610789048
	地块一西南
	1436
	居住区
	100

	6
	凤龙山艺术陵园
	103.272942471
	25.614549505
	地块一东北
	1583
	陵园
	/

	7
	下清水沟
	103.247273731
	25.624135720
	地块一西北
	1713
	居住区
	130

	8
	新龙村
	103.267851639
	25.626238572
	地块一东北
	1865
	居住区
	400

	9
	白龙潭
	103.257433939
	25.590769040
	地块二南
	2149
	居住区
	160

	10
	草海子
	103.265265989
	25.631624448
	地块一东北
	2495
	居住区
	600

	11
	天生
	103.23401928
	25.63035250
	地块一东北
	2779
	居住区
	500

	12
	新庄
	103.26242924
	25.57951927
	地块一东南
	2852
	居住区
	200

	13
	三眼井
	103.24363232
	25.58548450
	地块二西南
	2939
	居住区
	150

	14
	雀吃沟
	103.22749615
	25.59767246
	地块二西南
	3200
	居住区
	50

	15
	法子屋
	103.21668148
	25.62569618
	地块一西北
	3499
	居住区
	600

	16
	马路坡
	103.29356432
	25.60870171
	地块一东
	3456
	居住区
	80

	17
	白家哨
	103.23037148
	25.63689709
	地块一西北
	3535
	居住区
	500

	18
	凉水井
	103.23492050
	25.58132172
	地块二西南
	3602
	居住区
	150

	19
	黑泥沟
	103.25923204
	25.64374208
	地块二北
	3521
	居住区
	80

	20
	坡脚村
	103.27401638
	25.64269066
	地块二东北
	3791
	居住区
	150

	21
	雨布村
	103.27496052
	25.57617188
	地块二东南
	3715
	居住区
	400

	22
	教场坝
	103.26661348
	25.57477713
	地块二东南
	3803
	居住区
	500

	23
	三家村
	103.26328754
	25.64681053
	地块一东北
	3937
	居住区
	100

	24
	上额秧
	103.28249216
	25.64693928
	地块一东北
	4260
	居住区
	300

	25
	金家坟
	103.27674150
	25.64625263
	地块一东北
	4281
	居住区
	200

	26
	柳树河
	103.25848103
	25.65187454
	地块一东
	4396
	居住区
	500

	27
	大村子
	103.22878361
	25.57733059
	地块一西南
	4479
	居住区
	80

	28
	秧田冲
	103.26549768
	25.65376282
	地块一东北
	4566
	居住区
	100

	29
	木家山
	103.28281403
	25.57080746
	地块一东南
	4798
	居住区
	100

	30
	仁德镇
	103.25777292
	25.56859732
	地块二南
	4590
	居住区
	12000

	厂址周边500m范围内人口数小计
	223

	厂址周边5km范围内人口数小计
	18680

	大气环境敏感程度E值
	E2


二、项目环境风险潜势初判
根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表 2 中的1.3项爆炸物临界量为10t，1.1项爆炸物临界量为1t。根据 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，具体等级划分依据见表3。
表4  环境风险评价工作等级
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


1.危险物质数量与临界量的比值（Q）判定
对照 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下：
当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与临界量的比值（Q）；
[image: ]
式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）。
Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）。
当＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（2）Q≥100。
现有项目1.3级烟花爆竹仓库最大储存量为60t，扩建项目1.3级烟花爆竹仓库最大储存量为40t，1.1-2级烟花爆竹仓库最大储存量为10t。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，1.3级烟花爆竹仓库属于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表2中爆炸物，临界量10t，1.1-2级烟花爆竹仓库中爆炸物临界量1t。
表5  建设项目Q值确定表
	地块
	危险物质名称
	存放地点
	最大贮存药量
	在线使用量(t)
	临界量
	qn/Qn

	现有项目
	烟花爆竹（C、D级，1.3级）
	①号烟花爆竹成品库
	20000kg
	0
	10t
	2

	
	烟花爆竹（C、D级，1.3级）
	②号烟花爆竹成品库
	20000kg
	0
	10t
	2

	
	烟花爆竹（C、D级，1.3级）
	③号烟花爆竹成品库
	20000kg
	0
	10t
	2

	地块一
	烟花爆竹（C、D级，1.3级）
	①烟花爆竹成品库
	20000kg
	0
	10t
	2

	
	烟花爆竹（C、D级，1.3级）
	②烟花爆竹成品库
	20000kg
	0
	10t
	2

	地块二
	烟花爆竹（A、B级，1.1-2级）
	烟花爆竹成品库
	10000kg
	0
	1t
	10

	合计
	
	
	
	20


计算得出Q值计算为20＞1。
2.评价工作等级判定
本报告采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为(1)M>20；(2)10<M≤20；(3)5<M≤10；(4)M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。
表6  行业及生产工艺过程评估
	行业
	评估依据
	分值
	本项目

	石油、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等。
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	本项目均不涉及

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	本项目均不涉及

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存灌区
	5/套（灌
区）
	本项目不涉及

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	本项目均不涉及

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采(含净化)，气库(不含
加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气
管线
b (不含城镇燃气管线)
	10
	本项目均不涉及

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	本项目为烟花爆竹仓库，5分

	a高温指工艺温度≥300 C，高压指压力容器的设计压力(P)=10.0 MP；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


根据上表可知，本项目M值为5分，为M4水平。
3.危险物质及工艺系统危险性(P)分级
根据危险物质数量与临界量比值(Q)和行业及生产工艺(M)，按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级(P)，分别以 P1、P2、P3、P4 表示。
表7  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q≤100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q≤10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目Q =20，属于10≤Q≤100，M 值为M4，故本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。
4.环境敏感程度E值的判断
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表。
表8  大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大
于5万人，或其他需要特殊保护区域;或周边500m范围内人口总数大于1000人；
油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1 万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。


本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数为18680人，大于1万人，小于5万人，为E2水准。
5.地表水环境
对照风险导则附录D中分级原则，地表水环境敏感程度分级如下表。
表9  地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表10  地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区。


项目区附近的兔耳河，兔耳河汇入前进河，前进河从三月三水库自南向北流入牛栏江，属于长江流域为Ⅲ类功能区划，扩建项目产生的生活污水排入化粪池后，委托寻甸县环卫部门15天抽运一次，运至寻甸县污水处理厂处理，不外排，项目地表水功能敏感区为较敏感F2。
表11  环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗 产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。


项目10km范围内有汇龙森林公园、前进河生态湿地，项目环境敏感目标分级为S2，确定项目地表水环境敏感程度为E2。
6.地下水
对照风险导则附录D中分级原则，地下水环境敏感程度分级如下表。
表12  地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表11  地下水功能敏感性分区
	分级
	地下水环境敏感特征

	G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	G3
	上述地区之外的其他地区。

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


建设项目调查评价区内无集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；无未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；无分散式饮用水水源地；无特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区，故地下水功能敏感区为G3。
表13  包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10−6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10−6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10−6cm/s＜K≤1.0×10−4cm/s，且分布连续、稳定。

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件。

	Mb：岩土层单层厚度。
K：渗透系数。


根据2026年4月长春建工勘测规划设计有限公司《昆明优竹商贸有限公司烟花爆竹存储仓库改扩建项目岩土工程详细勘察报告》，项目所在地区土质为黄土，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》可知，黄土的渗透系数为2.89×10-4~5.79×10-4cm/s，K值大于1.0×10-4cm/s，包气带防污性能分级为D1，则地下水环境敏感程度分级为E2环境低度敏感区。
7.环境风险潜势划分
建设项目环境风险潜势划分为I、II、Ⅲ、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表13确定环境风险潜势。
表14  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	极高危害（P2）
	极高危害（P3）
	极高危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+极高环境风险


项目危险物质及工艺系统危害性为P4，项目大气环境敏感程度为环境中度敏感区E2、地表水环境敏感程度为E2、地下水环境敏感程度为E2，根据建设项目环境风险潜势划分要求，本项目大气环境风险潜势为II、地表水风险潜势为II、地下水风险潜势为II。
8.评价工作等级划分
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表14确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。
表15  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ +
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*

	* 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明
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	项目
	大气
	地表水
	地下水

	环境风险潜势
	II
	II
	II

	评价工作等级
	三
	三
	三


由上表可知，本项目大气环境风险潜势为II、地表水风险潜势为II和地下水风险潜势均为II，从严而定，风险评价工作等级均为三级。三级评价应定性分析说明大气环境、地表水及地下水环境影响后果。
9.风险评价范围
大气环境风险评价范围为项目厂界周围3km的区域。地表水、地下水不设评价范围。
三、物质风险性识别
扩建的烟花爆竹仓库涉及到的危险性物质主要有烟花爆竹成品，其属易燃、易爆和有毒的危险品，储存过程中存在火灾、爆炸和劳动职业安全卫生的风险。属爆炸性物质。
1.原材料和半成品的危险有害因素分析
烟花爆竹主要危险成分为黑火药和烟火药，它们都是由氧化剂、可燃剂、粘合剂等组成，都具有燃烧、爆炸等性质，属于易燃易爆的危险品。其中主要物料有高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硫磺、镁粉、铝粉、木炭、硫化锑、漆片、酚醛树脂、钛粉、碳酸锶、草酸钠、氧化铜、黑火药等。由上述材料经过一定的工艺加工而制成黑火药、烟火剂。现对烟花爆竹产品的主要原材料、黑火药和烟火剂基本理化特征分析如下：
表 17  主要物料成分理化性质及毒理毒性表
	序号
	名称
	理化性质

	1
	高氯酸钾
	物化性质：白色粉末或无色结晶。相对密度2.52。无吸湿性。常温时稳定，加热至540~570℃左右渐渐熔融，在590～610℃左右急速分解而转变为氯化钾。如有二氧化锰及三氧化二铁等催化剂存在，可降低分解温度。微溶于水，水溶液呈中性，不溶于醇和醚。危险特性：强氧化剂。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉等混合可形成爆炸性混合物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。受热分解，放出氧气。
燃烧(分解)产物：氯化物、氧化钾。

	2
	硝酸钾
	物化性质：无色透明结晶或白色颗粒乃至结晶性粉末。有冷感和刺激性咸味。相对密度2.11，熔点338℃,400℃时分解，释出氧气，易溶于水、液氨及甘油。不溶于无水乙醇与乙醚。
危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。
燃烧(分解)产物：氮氧化物。

	3
	硫磺
	物化性质：常温下化合力较迟钝，但在高温下则反应非常活跃，几乎能与金、白金以外的所有金属及氢化合而成硫化物。此外还能与氧、碳、卤素等化合。相对密度2.06；熔点112.8℃；沸点444.6℃。几乎不溶于水，微溶于乙醚、乙醇、苯、甘油。极易溶于氧化硫、二氧化碳。
危险特性：粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。闪点 207℃,自燃点232℃。空气中含量达35g/m3以上即具燃烧性。与卤素、金属粉等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在运输或储存室易产生静电荷，可导致硫尘起火，硫磺堆放场所的意外火灾是颇为多见且是一种事故隐患，因为火被扑灭后，可能会复燃。

	4
	铝粉
	物化性质：银白色至银灰色和黑灰色两种。质地轻、浮力高、遮盖力强，稳定性好，反射光和热性能好。相对密度2.70，熔点660.4℃,沸点2060℃, 一般粒度越细、颜色越深，活性铝越少。溶于稀盐酸、硫酸、氢氧化钾及氢氧化钠水溶液，同时产生氢气。不溶于浓硫酸或浓醋酸。
危险特性：大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自燃。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。与酸类或与强碱接触也能产生氢气，引起燃烧爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。
燃烧(分解)产物：氧化铝。

	5
	黑火药
	物化性质：黑色粒状粉末，为硝酸钾、硫磺、炭末的混合物，容易燃烧，爆炸时有烟，破坏能力较小。黑火药一般不易变质，但易吸潮，吸朝后将失去预期的使用效果。最大爆炸速度约500m/s。爆发点：270-330℃, 爆轰气体体积：280cm3/g，爆热720cal/g，火焰温度 2500℃,撞击感度：1.2-1.8kg.m/cm2（落锤试验），在40℃以上时特别敏感。
危险特性：遇明火、撞击、摩擦、高温，有引起燃烧爆炸的危险。
爆竹内的火药是以1硫2硝3碳的黑色火药为基础发展而来的，一般配方是：硝酸钾（KNO3）3克，硫磺（S）2克，炭粉（C）4.5克，蔗糖（C12H22O11）5克，镁粉（Mg）1～2克。其中蔗糖作为气体发生剂以增加响度，镁为发光剂。点燃后的爆炸反应主要是：S+2KNO3+3C→K2S+N2  +3CO2+707kJ

	6
	镁铝粉
	镁的熔点为651℃,沸点为1107℃。镁的蒸气压很高，627℃时为215215.95Pa，727℃时为1037.1Pa，因此镁铍极易挥发。镁原子最外层的两个电子很易失去，是很活泼的金属。常温下镁能与F、CL、BR、I等元素作用生成相应化合物。加热时镁能与硫、氮作用生成MgS和Mg3N2。在空气中镁会慢慢氧化，失去银白光泽而变黑。若温度提高至400℃以上，镁的氧化速度增快，超过500℃以后氧化速度更快，会着火燃烧，此时会生成氧化镁和少量氮化镁。

	7
	木炭
	木炭粉是用农作物秸秆、林业剩余物制成的炭粉，如今木炭粉在工业、农业、医药、家庭等多个领域均有应用

	8
	碳酸锶
	碳酸锶是一种无机化合物，化学式为SrCO3，白色粉末或颗粒、无臭无味。主要用于玻壳玻璃，磁性材料，金属冶炼，锶盐制备，电子元件，焰火。

	9
	硝酸钡
	硝酸钡是一种无机物，化学式Ba(NO3)2，分子量261.35。密度3.24g/cm3，溶于水，不溶于乙醇。硝酸钡为无色或白色有光泽的立方晶体，微具吸湿性，有强氧化性，助燃，有毒。加热时分解放出氧气，有强氧化性，跟硫、磷、有机物接触、摩擦或撞击能引起燃烧或爆炸。熔点 592℃，温度再高即分解。燃烧时呈现绿色火焰。用作氧化剂、分析试剂。用于制钡盐、信号弹及烟花，还用于制陶瓷等。

	10
	钛粉
	钛粉的熔点为1720℃，沸点为3530℃。相对密度4.5，深灰色或黑色发亮无定形粉末；易燃，具有爆炸性，遇热、明火、发生化学反应后会发生燃烧爆炸，吸入后对上呼吸道有刺激性。


2.成品危险有害因素辨识
（1）烟花爆竹成品属于易燃易爆危险物品，其危害特性为：
① 敏感易爆性。通常能引起爆炸品爆炸的起爆能越小，则敏感度超高，其危险性也就越大。如含有高氯酸盐的烟火药就比含硝酸盐的烟火药更危险。
② 遇热危险性。烟火药遇热达到一定的温度即自行着火爆炸。一般爆炸品的起爆温度较低，如含氯酸钾的烟火药剂就低于200℃。
③ 机械作用危险性。烟火药受到撞击、震动、摩擦等机械作用时就会爆炸着火。
④ 静电火花危险。烟火药是电的不良导体。在包装、运输过程中容易产生静电，一旦发生静电放电就会引起爆炸。
⑤ 火灾危险。绝大多数爆炸都伴有燃烧。爆炸时可形成数千度的高温，会造成重大火灾。
⑥ 毒害性。烟火药爆炸时会产生CO、SO2、CO2、NO、NO2、KCI、HCN、N2等有害或窒息性气体，从而引起人体中毒、窒息。
（2）烟花爆竹成品经过包装及装箱后，药物直接外界接触机会减少，相对半成品的危险性降低。但成品在以下条件下均有发生火灾、爆炸的危险：
① 产品配方不合理，产品质量存在缺陷，容易引起意外伤害事故；
② 有火源的情况下，可能引起烟花爆竹燃烧而爆炸；
③ 搬运、运输过程中，由于用力过猛、颠簸、相互之间的撞击与摩擦，可能引起燃烧与爆炸；
④ 环境影响也是造成火灾爆炸的危险、有害因素。环境对成品造成的主要危险、有害因素有：春季潮湿（多雨季节）气候、天气突然反常、刮大风、下暴雨时易使成品吸潮，发生化学反应，放出热量有引起燃烧爆炸危险，雷电易引燃成品的危险，高温环境、潮湿环境，可能导致烟花爆竹的燃烧与爆竹。
3.仓储场所危险有害因素辨识
烟花爆竹成品仓库，发生的危险首先是燃烧，燃烧一定时间后，产生高温，可能形成爆燃、爆炸。成品仓储场所存药量较大，危险性较大，储存的物品都是已有氧化剂、可燃物质等组成，对机械能、热能及其它能量引燃引爆值要求降低，遇火源、高温、磨擦、撞击、电火花等，即会发生燃烧甚至爆炸。
储存过程危险性辨识统计见表18。
表18  储存过程的危险性辨识表
	序号
	名称
	可能发生的危险
	注意事项

	1
	仓库温、湿度大
	火灾、爆炸
	应控制好仓库的温、湿度，避免烟花爆竹产品吸潮，当热量得不到散发时易发生燃烧而引起爆炸

	2
	仓库通风、降温不好
	发生自燃、自爆 
	保持仓库通风良好

	3
	仓库内堆码超高
	摩擦撞击，出现火花导致火灾、爆炸
	产品堆垛高度不要超过规定的高度，避免倒塌引起撞击产生火花出现事故

	4
	禁忌物同库储存
	火灾、爆炸
	按危险化学品的规定进行分类储存。


根据《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2022）的规定，地块一项目烟花爆竹仓库的危险等级为1.3级，地块二项目烟花爆竹仓库的危险等级为1.1-2级，具有爆炸危险性。项目可能发生的风险事故主要是烟花爆竹仓库用电设备运行管理不当，绝缘破损而漏电，线路过载或建筑物遭雷电击中而引起烟花爆竹的燃烧和爆炸，这些事故可能导致火灾、爆炸事故，从而引起环境污染。
因此，项目存储设施主要风险目标为烟花爆竹仓库。
4.运输过程危险有害因素辨识
公司购买烟花爆竹时由浏阳市东风烟花制造厂配置专用防爆箱式货车进行烟花爆竹成品的运输入库（此运输过程产生的突发事件均由浏阳市东风烟花制造厂承担），再由本公司的烟花爆竹专用车运输发放给零散经营部（此运输过程产生的突发事件均由建设单位承担）。在运输危险品过程中可能出现的危险见下表19。
表19  运输过程中的危险性辨识表
	序号
	名称
	可能发生的危险
	注意事项

	1
	运输车辆不合格，进入仓库区的机动车没有防火花装置
	火灾、爆炸，车辆伤害
	按我国对爆炸品运输专用车辆的要求进行核准

	2
	运输人员操作不规范
	人员伤害
	经过培训，按操作规程操作

	3
	搬运所经路面
	火灾、爆炸，车辆伤害
	按我国对爆炸品运输专用车辆的要求进行核准

	4
	运输过程违规，危险品运输时可能发生的翻车、撞车、坠落、碰撞及摩擦等险情
	火灾、爆炸，遗失
	严格按配送制度进行运输，司机和押运员应切实对所运输的危险品进行检查，避免遗失和火灾爆炸事故的发生


5.装卸过程的危险有害因素辨识
在烟花爆竹装卸过程中，因野蛮装卸货体力不济而造成烟花爆竹翻滚、拖拉、踩踏、坠落、撞击，有引燃引爆烟花爆竹的危险。装卸作业主要体现在库区内危险品的搬运（入库和出库），其主要危险性见下表20。
表20  装卸过程中的危险性辨识表
	序号
	名称
	可能发生的危险
	注意事项

	1
	搬运工具
	摩擦出现火花导致火灾、爆炸
	避免使用发火材料制造的搬运工具，在可能出现撞击的部位加设防撞措施。

	2
	搬运操作是否正规
	火灾、爆炸
	严格按操作规程进行操作，轻拿轻放。

	3
	搬运所经路面
	出现颠簸，使被搬运物品发生撞击，可能导致火灾、爆炸
	搬运路面应严格参阅国家相应标准设置，如坡度，路面粗糙度等应符合标准和规范要求。


综上可知，本项目建设和投入使用后存在的主要危险、有害因素是火灾、爆炸。
四、风险类型
1.风险事故情形分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），结合项目环境风险识别结果，项目的环境风险类型主要为烟花爆竹发生火灾、爆炸，火灾爆炸后会产生CO、SO2、NOX等有毒有害气体，会产生消防废水对环境造成污染。
五、源项分析
1.事故资料统计
案例1：2012年10月17日16时15分左右，位于河北省张家口市怀安县第六屯乡郭家窑村的一存放烟花爆竹的仓库发生爆炸，当晚19时左右，明火得到扑灭。事故共造成2人死亡，直接经济损失22万元。事故原因是怀安县瑞祥烟花爆竹有限公司租用部队闲置营房私自仓储烟花爆竹所致。
案例2：2008年2月14日凌晨3时32分，位于广东省佛山市三水区西南街道金本彭坑村的佛山市三水粤通仓储运输有限公司（以下称“粤通公司”）烟花仓库（以下称“粤通仓库”）发生爆炸事故，造成直接经济损失929万元。事故未造成人员伤亡。事故直接原因为粤通仓库A-2仓库内储存的烟花爆竹火药受潮，产生大量的热量并聚集引起殉爆（装药的爆炸能引起与其相距一定距离的被惰性介质隔离的装药的爆炸，这一现象叫做殉爆），而临近的C-4、C-9以及其他仓库内的产品受到A-2仓库爆炸影响而爆炸燃烧。事故同时也反映出企业安全生产主体责任不落实等间接原因。
案例3：2019年3月19日10时05分，四川省仪陇县鑫和引线有限公司发生燃烧爆炸事故，造成4人死亡，直接经济损失510余万元。发生原因是，搬运工李某驾驶电瓶车违规进入正在进行包装作业的34号工房门口，在倒车过程中因操作不当，致使电瓶车尾部下方的牙包（后轮驱动电机和减速机机械部位）与位于34号工房外的引线产品发生摩擦，导致引线发生燃爆。34号工房区域爆炸后，爆炸波通过34号工房与33号工房之间的通道走廊（违规放置有引线），导致位于33号工房的引火线发生殉爆，形成第二次燃爆。主要教训：四川省仪陇县鑫和引线有限公司未落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，现场安全管理混乱，违规超员超量组织生产，危险工序作业使用无特种作业操作资质人员作业，未按照规定对从业人员进行安全教育培训。
案例4：2019年5月23日16时10分左右，江西宏利化工科技有限公司发生一起燃爆事故，造成3人死亡，直接经济损失469.4万元。发生原因是，事发当时地表温度高，收取的单基火药粉处于干燥状态，而干燥的单基火药粉敏感度高，作业人员甘某在收取单基火药粉时，违规作业，致使单基火药粉与地面摩擦、撞击引发燃爆，导致事故发生。主要教训：江西宏利化工科技有限公司主要负责人未参与企业实际管理，未履行安全管理职责，实际负责人在未取得安全管理资格时，无证上岗，违反停产指令，擅自组织生产；违规改变生产工艺，擅自增设单基火药粉的晾晒工序，并在成品库区围墙外私自违规增建阳光棚，用于单基火药粉的晾晒作业。
综上所述，发生事故的主要原因是违规经营、管理不善，职工素质较低、违规操作安全意识淡漠以及设备陈旧等问题，事故后果是造成人员伤亡与财产损失。
2.项目事故危险因素分析
由于项目储存物品为烟花爆竹，均属易爆物，因此在运输、储存、装卸过程中存在爆炸、火灾等事故风险，但在运输、装卸时，也会因车辆违规操作、装卸操作不规范而引起爆炸。
3.最大可信度
（1）事故危险因素分析
由于该项目储存物品均为烟花爆竹成品，属易爆物，因此在运输、储存、装卸中存在爆炸和火灾等事故风险。该事故源如下：
库房：库区内存放烟花爆竹成品，一旦碰到明火、震动、雷击等作用时发生爆炸，从而可能引起整个库房内烟花爆竹的连锁爆炸，引起燃烧放出大量烟雾。
运输：运输事故的主要原因是车辆违规操作引起爆炸。
装卸：主要是人为装卸过程中由于操作不规范造成烟花爆竹翻滚、拖拉、踩踏、坠落、撞击，有引燃引爆烟花爆竹的危险。
根据国内同类情况的调查，只要运输车量在运输中符合运输规范、装卸严格按操作规程进行操作避免撞击等，此类事故发生率较低。
项目成品烟花爆竹若发生火灾爆炸事故，将产生大量的CO、SO2、NOX等大气污染物，并释放大量能量将对大气造成二次污染，以及产生的消防废水处理不当会对环境造成污染，本项目环境风险主要为爆炸事故时产生二次污染物对环境的影响。因此本评价将成品烟花爆竹燃烧爆炸事故产生的二次污染物对环境污染情况做定性分析。
4.事故源强
本次环境风险评价重点分析燃烧爆炸事故的伴生烟气、消防废水对环境的污染情况。
六、环境风险分析
[bookmark: _Toc13761][bookmark: _Toc1188]1.大气环境风险影响
[bookmark: _Toc5488][bookmark: _Toc24051]本项目库区的内外部距离符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2022）的要求，可认为单个库房爆炸时不会造成周围库房的殉爆。烟花爆竹爆炸瞬时产生的有毒有害气体主要为 CO、SO2、NOx。火药爆炸瞬时会释放出大量有毒的 CO、SO2、NOx等气体，其中，CO产生率为100g/kg火药，SO2产生率为38g/kg火药，NO2产生率为1.1g/kg火药。本项目烟花爆竹仓库储存的物质为烟花爆竹成品不是裸药，因此，当火灾爆炸事故发生时，不会瞬间完成，假定库区内烟花爆竹（单个仓库最大存药量为20000kg）10min内全部爆炸。则CO产生量为2000kg，SO2产生量为760kg，NOx产生量为22kg。
[bookmark: _Toc23719][bookmark: _Toc9634]项目为烟花爆竹仓库项目，烟花爆竹遇明火爆炸及发生火灾，不完全燃烧状态下将可能会产生CO、SO2、NOX等，此类气体是有毒气体，产生量较小，产生时间较短，不会对人体造成难以挽回的伤害。项目烟花爆竹储存仓库与其他建(构)筑物的安全防护距离符合《烟火爆竹批发仓库建设标准》(建标125-2009)和《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2022)的相关规定，在发生火灾时能够及时采取措施在最短时间内将火扑灭，废气产生量很小，在扑灭后经空气扩散稀释后对大气环境影响很小。
2.地表水环境风险分析
[bookmark: _Toc4191][bookmark: _Toc21375]扩建项目设有消防水池及灭火栓等消防设施，一旦拟建项目贮存库发生火灾、爆炸等事故时，将会产生消防废水。爆炸对水环境的影响主要是考虑由于火灾爆炸事故引发的水环境风险，主要是消防污水。为防止火灾爆炸事故引发的水环境风险，项目区应配套建设集水沟事故应急池相连。一旦发生事故，消防水经集水沟收集可以进入事故应急池。
当项目发生火灾爆炸等事故时会使用消防用水，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）消防水量为15L/s，以2小时计算，则消防用水量为108m3，考虑1.2的安全系数。为确保在发生火灾爆炸事故时，消防废水不排入地表水体和地下水体，项目在烟花爆竹仓库周边设置截流明沟、仓库场区地势较低的位置事故池。项目在地块一西侧设置容积为190m3的事故池，地块二仓库南侧设置容积为140m3的事故池，发生事故时产生的事故废水通过集水沟进入事故池收集事故废水。事故池禁止设排放阀，池内污水应报当地环保局，经水质检验后确定其处理方法。若应急事故池中污水水质经检验后能达到消防用水要求，可将池内污水经沉淀后返回消防水池，循环利用；若应急事故池中污水水质经检验存在有毒有害物质，则需并委托有资质的单位采用罐车运送至指定地点进行处理，处理达标后方可排放。
烟花爆竹储存仓库与其他建(构)筑物的安全防护距离符合《烟火爆竹批发仓库建设标准》(建标125-2009)和《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2022)的相关规定，项目产生的废水排入化粪池后委托环卫部门15天抽运一次，运至寻甸污水处理厂处理，不影响项目所在地附近的地表水环境。
采取以上措施后，可满足项目最严重事故状态下的污水收集要求，污水可做到达标合法排放，不影响周围地表水水质，也不会影响到地下水水质。风险状况下废水能有效收集，火灾状态下及时处置前提下不会对周围环境造成影响。
3.对地下水环境影响
本项目的烟花爆竹均为危险化学品，仅进行贮存，不生产，贮存烟花爆竹均为固体，库区及运输道路经过地面硬化，危险废物暂存间、事故池地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s，如发生事故时，产生的事故废水排入事故池，事故池容积可满足项目最严重事故状态下的污水收集要求，污水可做到达标合法排放，对地下水基本无影响。
7、 [bookmark: _Toc29965][bookmark: _Toc29400]环境风险措施
1、运输过程中的事故风险防范措施
（1）烟花爆竹运输车辆应采用带有防火罩的汽车运输，运输道路的主干道纵坡不宜大于6%，车辆在A、C级建筑物门前装卸作业时，应打开相应的安全出口，机动车应熄火平稳停靠在仓库门前2.5m以外。
（2）物品装运应做到定人、定车，随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》。定人就是装卸烟花爆竹成品进入库房定员，不应有无关人员靠近。定车就是要把装运的车辆相对固定，专车专用。担负长途运输烟花爆竹等的汽车，途中不得停车住宿，如果途中因气候恶劣、运输工具严重故障等原因不能按《烟花爆竹道路运输许可证》准许时间内达到目的地时，必须在准运时间内途中向所在地（市、区）公安报告，由公安机关指定临时停靠站或暂存库，并凭《烟花爆竹道路运输许可证》到当地公安机关签到延期证明。
（3）装载烟花爆竹的车厢不得载人，运输车辆限速行驶，途中经停必须有专人看守。
（4）要选择气候较好的时间运输烟花爆竹，以防遇险；如中途遇暴风雨或雷电时，要将车辆停在远离建筑物的空旷地方。
（5）在烟花爆竹运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。
（6）禁止运输烟花爆竹的车辆在集镇、闹市、人员集中的地方、交叉路口桥梁上、下或火源附近停放。当车辆经过铁路道口时，应注意铁路信号和加强观察，遇有火车通过或即将通过时，车辆应停放在停车线以外或至少距铁路路基5m以外，严禁抢道行驶。
（7）在暴雨和雷电等恶劣天气情况下，不准装货出入库，运输途中遇风沙大雾气能见度在10m以内时，应停止行驶。遇暴雷天气时，应将运输车停放在空旷地区，并距人口稠密区边缘不少于250m，距高大树林（木）不少于200m，除押运员留守外，其他人员撤至200m外。
（8）此外，为保证运输的安全，应注意驾驶员应由熟悉危险化学品性质，具有三年以上安全驾驶经验的司机驾驶。车身必须符合装载危险化学品的各项要求，被装运的烟花爆竹必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。出车前要对车辆各系统进行检查，严禁带故障出车，车上要有危险标志，配备灭火器、报警设备，修车工具要齐全，尾气管防火帽。烟花爆竹采购进货由厂方承运，厂区自备配送车，为用户单位配送运输服务。白天行车时速不应超过40km；雷雨、夜间或雾天时尽量不出车，如必须出车，速度不得超过20km，并要开灯行驶。运输过程与前车车距不应小于50m，上下坡时不应小于300m。尤其在乡镇道路路况较差情况下更应注意时速和车距。行车过程中不准在车上开启烟花爆竹，也不准进入加油站加油，驾驶室内严禁吸烟。在雪冻道路上行驶时，必须采取防滑措施，加挂防滑链，夜间行车，车辆前后要打开有标志危险的信号灯。出车前要对车辆各系统进行检查，严禁带故障出车。
2、装卸过程中的事故风险防范措施
（1）装卸作业宜在白天进行，夜间作业应有足够的照明。天气条件恶劣时，如遇雷雨、强风时应停止作业。
（2）人工搬运时一人一次只允许搬一件，如采用专用手推车转运时一次只允许转运五件，并有防止坠落的措施。作业时应注意轻取轻放，稳步行走，防止碰撞或掉箱，严禁拖拽、翻滚、抛送、摔放、撞击、敲打、脚踏、坐卧、震动、倒置包装件，严禁相互在手中直接传递包装件，注意作业过程中的防雨、防晒。
（3）应在距仓库门不小于2.5m处进行装卸作业，严禁车辆抵近库门装卸货物。仓库装卸平台应有防止车辆碰撞的措施。
（4）对于装卸同类烟花爆竹应逐车装卸，不得在同一装卸点同时对两车或两车以上进行交叉作业，必须按照“卸货优先、轻车让重车”的原则安排烟花爆竹的装卸工作。
（5）当装卸点有车辆正在作业时，待装卸的车辆应停放在距装卸点 30m 外或在防护土堤的保护范围内。
（6）装车时，烟花爆竹装量不得超过车辆规定的装载量，不得倒置或侧放包装箱。普通汽车（已采取了防盗、防火措施的车辆）装卸烟花爆竹时，装箱高度要低于车厢边帮的1/3，烟花爆竹纸箱高度不宜超过五个箱高且超出边帮的高度不应超过包装箱高度的1/3，车厢内不应留有空隙，应采取防止箱体移动产生碰撞的措施。检查无误后盖好篷布，并将其捆绑牢固，再关锁好后车门。
（7）在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入。
（8）烟花爆竹装、卸完成后，库管员应和押运员共同清点发出或收到货物的数量，按规定履行提货或接货手续。
3、仓库贮存管理风险防范措施
（1）项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。
（2）项目区杜绝各种非生产性明火存在。
（3）按规定库房设置禁烟、禁火、安全标志、消防及应急疏散标志。
（4）烟花爆竹仓库的建筑危险等级为1.3级和1.1级。需满足《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2022)及《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的相关规定中相关要求。
4、防雷及防静电措施
（1）防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》现行版本的要求。
（2）施工方应按照相关规范的要求及设计中提出的要求对防雷接地设施进行施工安装，并做好检测记录。装置运行过程，应按规定对防雷接地设施进行定期检测，对损坏或不符合要求的防雷接地设施应进行更换。
（3）贮存烟花爆竹的仓库，均应采取静电接地措施。每组专设的静电接地电阻值，宜小于10欧姆。
（4）静电接地设施安装完毕后，必须按规范要求对其进行测试，以检测其是否能满足规范规定的电阻值的要求。运行中，也应加强对静电接地设施的定期检测。
5、消防设施管理对策措施
（1）项目配置消防栓、灭火器、报警器、消防水带等设施要经常检修，保证其性能良好和使用的可靠性。
6、加强“施工”管理
（1）在主体工程施工的同时，必须同时进行安全、工业卫生、环保、消防设施的施工，确保配套设施完善。
（2）在施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。
（3）竣工验收工作应有安全、卫生、环保、消防设施的组织参加。凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成，经考核达不到原设计要求的，均不能验收。
7、重大事故应急对策措施
企业应制定重大事故应急措施预案，并定期组织操作人员学习、熟悉事故预案，提高企业职工的事故应急处理能力。同时加强对企业周围居民的安全教育，提高他们自我防护意识。适当时，应组织事故演习，以检验事故预案的可行性和可操作性。
8、烟花爆竹储存的技术要求措施
（1）烟花爆竹应储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封，应与氧化剂分开存放。储存区内的照明、通风等设施应采用防爆型，要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
9、火灾爆炸预防措施
[bookmark: _Toc31738][bookmark: _Toc25773]（1）严格执行火种管理规定，严禁携带火种进入仓库区，禁止在仓库区吸烟等；
（2）在有爆炸和火灾危险的环境内，应选用防爆的电气设施，电线、电缆应选用阻燃型，严禁使用黑色金属工具：
（3）定期检查供电设施、防雷设施、防静电设施，保证设施完好。加强导静电设施的巡视检查及危险工房相对湿度监测，防止静电积聚：
（4）定期检查供电线路完好情况，及时清除线路周围树障，保证供电线路正常运行：
（5）干燥季节危险品仓库周围不得有杂草：
（6）进入仓库区的车辆应熄火，进入仓库区人员禁止使用手机，不应穿带有铁钉的工作鞋和易产生静电的工作服：
（7）消防设施齐全，定期检查，保证消防水源充足。
（8）若发生火灾爆炸事故，会产生消防废水，消防废水禁止外排，项目在地块一西侧设置容积为190m3的事故池，地块二仓库南侧设置容积为140m3的事故池，发生事故时产生的事故废水通过集水沟进入事故池收集事故废水。事故池禁止设排放阀，池内污水应报当地环保局，经水质检验后确定其处理方法。若应急事故池中污水水质经检验后能达到消防用水要求，可将池内污水经沉淀后返回消防水池，循环利用；若应急事故池中污水水质经检验存在有毒有害物质，则需并委托有资质的单位采用罐车运送至指定地点进行处理，处理达标后方可排放。
八、突发环境风险事件应急预案
针对本项目可能发生的环境风险事故，建设单位应编制合理、可行的项目突发环境风险事件应急预案，并到昆明市生态环境局寻甸分局进行备案。
1、事故处置程序
项目事故应急预案主要针对生产厂区进行，事故处置的核心是及时报警，正确决策，迅速扑救，需要企业各部门及社会救援相配合，事故处理程序见下图。
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图1  事故处理程序图
2、应急计划区
根据项目周围居民分布状况以及参照火灾爆炸分析结果。应急计划区主要以仓库区为中心，周围3km所在区域，其中半径1km范围内的区域作为重点防控区。
3、应急组织机构、人员及职责
为应对突发环境事件，公司成立事故应急指挥中心，下设应急救援办公室，对突发环境事件的预防、处置和救援等进行统一指挥协调。
（1）应急组织机构、人员
指挥长：公司总经理
副指挥长：公司副总经理
（2）应急组织机构职责
指挥人员职责主要有：
指挥长：负责整个突发环境污染事件应急救援的指挥工作，发布和解除事件应急救援命令。
副指挥长：突发环境污染事件应急救援期间，如果指挥长不在现场，由副指挥长全权负责应急救援指挥工作。
4、事件分级
按照突发环境事件严重性和紧急程度，结合项目的实际情况，将仓库各类事故应急响应级别分为I级响应、II级响应。
（1）不可控级（Ⅰ级事件）
污染的范围超出厂界或污染的范围在厂区内但企业不能独立处理，为了防止事件扩大，需要调动外部力量。Ⅰ级应急响应立即通报当地人民政府和相关部门，由政府主导应急响应，企业积极协助配合。
（2）可控级（Ⅱ级事件）
污染的范围在厂区内且企业能独立处理。Ⅱ级响应由企业总指挥负责应急指挥，组织相关应急小组开展应急工作。
5、响应程序
基本响应：
（1）启动应急预案后，应急救援指挥中心立即发布命令，通知指挥中心成员和各专业组人员立即到办公室集合，通知人员抢救组立即赶赴现场。
（2）指挥中心全体成员接到通知后迅速赶到指挥长通知的办公室，听取事故简单情况，接受指挥长命令，分头开始行动。
（3）应急预案启动后，要尽快做到救援人员到位，开通信息与通讯网络。调配救援所需物资，派出现场指挥协调人员和抢救人员赶赴现场。
（4）发生事故的车间清楚了解事故发生的时间、地点、现象、影响范围，事故现场有无人员受伤、人员是否已经安全撤离、是否已经开始进行现场抢救、有无灾情扩大可能等，做好记录并立即向救援指挥部值班领导汇报。
响应程序：
（1）事故发生后，最早发现者应立即报告车间主任或者部门负责人后立即向项目单位应急救援指挥中心报告。
（2）应急救援指挥中心接到报警后，应立即启动企业应急预案，组织开展事故救援行动，同时向公司报告。
（3）公司应及时跟踪事故发展状况，如事故超出企业自身控制范围或者事故有扩大倾向，则应向寻甸县相关部门汇报，启动相应级别的应急预案，由寻甸县政府应急办公室统一指挥组织应急救援行动。
（4）危险控制组到达事故现场时，应穿戴好防护器具，进入事故现场，根据事故情况进行抢险和人员救援行动。如果发现受伤中毒人员，应尽快转移到安全地带交由医务救疗组负责救护。如现场有起火、存有易燃易爆危险品、漏电、漏水、漏气等情况发生，现场先期处置人员要立即通知有关主管部门实施灭火、断电、断水、断气等措施，清除现场危险品，避免次生危害的出现。
（5）人员抢救组到达现场后，立即进行救护受伤中毒人员，根据中毒症状采取相应急救措施，对伤员进行包扎或现场急救后，视情况决定是否送医院抢救。
（6）安全警戒组到达现场后，负责治安和警戒，立即在事故现场周围设岗、划分禁区，加强警戒和巡逻检查，实行交通管制。
（7）安全疏散组成员到达现场后，迅速组织人员疏散，依法惩处哄抢财物、干扰破坏应急处置工作等扰乱社会秩序的行为、维护社会治安。
（8）环境监测组到达现场后，应迅速查明泄漏物质及扩散情况，根据现场气象和地理位置，按照应急检测方案进行，气、水采样快速监测分析，第一时间将监测结果汇报应急指挥中心。
（9）后勤组负责确保各专业队伍的应急通讯畅通无阻，迅速、及时组织和提供抢险所需物资、防护用品和运输车辆等，如仓库内物资供应困难，指挥中心应立即请后勤组向上级单位请求支援。
（10）在事故得到控制后，立即成立事故专门处置组，调查事故原因和落实防范措施及抢修方案，并组织人员根据抢修方案组织抢修，尽快恢复生产。并在应急咨询专家组的建议下，对受污染现场和环境进行恢复处置工作。
6、应急措施
火灾爆炸事故的处理措施：
（1）发现事故者应立即拨打“119”火警电话，并迅速向生产调度室报告；
（2）生产调度室接到报警后，应迅速查清发生事故的地点和部位，并迅速通知指挥部成员前往事故现场；
（3）指挥部应立即通知各职能部门按专业分工开展工作，必要时向主管部门和公安，劳动等上级领导机关报告事故情况；
（4）发生火灾、爆炸事故的车间（部门）在报警的同时，应组织力量根据不同物质的燃烧，采取相应的手段和灭火剂进行灭火。若烟花爆竹发生燃烧、爆竹，应关闭阀门切断气源，然后使用二氧化碳或干粉灭火器灭火。若电器设备发生燃烧，应先切断电源，然后迅速用二氧化碳、干粉或 1211 灭火器灭火。若是一般可燃物质引发的火灾应迅速用消防水或泡沫灭火器扑灭；
（5）消防救护队员接到报警电话后，应立即赶到现场，并引导无关人员撤离出现场，对抢险人员进行监护和供给防毒器材，配合医生对受伤者实施救护工作，按预定的作战方案针对燃烧采取灭火措施。灭火方法：喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
（6）生产管理部门到达事故现场后，应会同发生事故的车间视火灾能否控制，是否会扩大蔓延到其它部位等情况，做出局部或全部停车的决定。若需紧急停车，则按紧急停车程序作停车处理；
（7）保卫部门到达事故现场后，迅速设立警戒线，加强现场警戒治安工作，严密注视火势发展和蔓延情况，及时向指挥部报告，必要时向公安消防支队和友邻单位消防队请求支援；
（8）医疗救护队到达现场后，与消防救护队配合，立即开展救护伤员的工作，对重伤员迅速送医院进行抢救；
（9）抢修队到达事故现场后，根据指挥部下达的抢修指令，对急需抢修的设备进行抢修，争取时间减少损失；当事故得到控制后，立即成立专门调查小组开展事故调查及处理善后工作。
7、报警通讯联络方式
厂区人员装配数量充足通讯设备，设昼夜值班室，当发生突发环境事件时，事件发现者应根据本预案相关要求立即报警。
8、应急监测
日常要做好应急监测的准备工作。准备好监测所需的采样器械、器皿和工具，配备好监测分析所需的各种试剂、仪器等。环境应急监测小组负责组织协调突发环境事件地区区域内应急监测工作，并负责指导环境监测站进行应急监测工作。监测人员须严格按《环境监测技术规范》、《水质监测质量保证手册》、《大气监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》的要求和《环境应急响应实用手册》、《突发性环境污染事故应急监测与处理技术》规定进行采样和分析。接到环境污染事故告急报告后，环境监测站迅速组织监测人员赶赴事故现场，根据实际情况，迅速确定监测方案；应对现场生产情况、周边情况，突发环境事件的影响范围和影响程度，排污状况、突发环境事件的成因进行了解，采样人员根据突发环境事件的类型和现场的情况，确定监测点位、频率、监测项目等。环境监测人员要严格按规范认真分析，采取有效的质控措施和手段，保证监测数据的准确可靠，需做到：
（1）实施现场检测或现场采样；
（2）现场检测数据随时报告现场应急监测指挥部，采集的样品在24小时内分析；
（3）在完成事故现场检测的次日提交污染事故调查分析报告。
9、人员救护、紧急撤离、隔离和社会支援组织计划
医疗救护由消防队员和医务人员进入现场搜寻，受伤人员由抢救人员护送至急救点，实施急救后转移到当地医院继续治疗，必要时转至高一级医院治疗。
应急撤离措施：
（1）事故现场人员清点、撤离的方式、方法
当专业抢救组到达现场后，应先查看有无伤亡人员，清点现场职工人数，根据技术专家组确定的避灾路线，由警戒保卫组组织事故现场人员及非事故现场人员及时撤离至安全区并由医疗救护组对受伤人员进行现场急救。
（2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法
为防止事故扩大对非事故现场的人员造成伤害，应在警戒保卫组的指挥下，根据技术专家组确定的避灾路线，撤离至安全区。
（3）抢救人员在撤离前、撤离后的报告
抢救人员在撤离前、撤离后应由警戒保卫组组长向总指挥长报告，以便指挥部及时掌握现场救援情况，发出救援命令，实施下一步救援行动。
危险区的隔离：
（1）危险区的设定
依据发生的安全生产事故的类别、危害程度级别。通过技术专家组对事故现场进行的分析，设定事故危险区。
（2）事故现场隔离区的划定方式、方法
技术专家组在对事故危险区的划定的基础上，划定事故现场的隔离区。
（3）事故现场隔离方法
由警戒保卫组对该区域实施隔离。设警戒线，并根据隔离区大小由救援小组人员及援助人员情况分段设岗。
（4）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导方法
若发生的事故较严重，影响到现场周边区域的道路交通，应由警戒保卫组协调交警，报告交通部门及相关电台，未进入该路段的车辆另择路段绕行，并对该路段的现有车辆实施分流、疏导。
社会支援：
当事故区域范围较大、危害较大时，直接拨打110、119或120请求外部社会力量支援。
10、事故应急救援关闭程序与恢复措施
符合下列条件之一的，即满足事故应急救援关闭条件：
（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除，环境风险已经消除；
（2）环境危害和不利影响基本消除或得到有效控制除；
（3）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。
事故应急救援关闭程序包括：下降警戒级别，撤出救援力量和宣布取消应急；对现场进行清理和对受影响区域的连续监测；对于受灾的操作人员提供帮助和进入恢复正常状态；以及对于破坏损失的评估；进行事故调查和后果评价及重建等。对于事故后的行动，主要为：
（1）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备、设施进行清洁净化。
（2）将此次发生的环境事故的起因、过程和结果向有关部门做详细报告。
（3）全力配合事件调查小组，调查事件原因，初步评估事件影响、损失、危害范围和程度，查明人员伤亡情况。
（4）全面检查和维护生产设施设备，清点救援物资消耗并及时补充，维护保养补充应急设备、设施和仪器。
（5）对突发环境事件应急行动全过程进行评估，分析预案是否科学、有效，应急组织机构和应急队伍设置是否合理，应急响应和处置程序、方案制定执行是否科学、实用、到位，应急设施设备和物资是否满足需要等。
（6）编制应急救援工作总结报告，必要时对应急预案进行修订、完善。
11.应急培训及演练
.培训：
加强环境事件专业技术人员日常培训和事件中涉及风险源人员的培训和管理，培养一批具有一定专业知识的应急处置、检验等人员。开展面向职工的应对环境突发事件相关知识培训。将环境突发事件预防、应急指挥、综合协调等作为培训内容，以提高厂内人员应对突发环境事件的能力。培训内容包括：
（1）如何识别危险；
（2）如何启动紧急报警系统；
（3）危险物质泄漏控制措施；
（4）各种应急设备的使用方法等。
演练：
应急演练实施阶段是指从宣布初始事件到演练结束的整个过程。演练过程中参演人员应尽可能按照实际环境事件发生时响应要求进行演练，由参演人员根据自己对于最佳解决方案的理解，对事件作出响应行动。其主要内容如下：
（1）指挥及有关人员履行的职责；
（2）人员撤离行动及组织能力；
（3）灾害的应急处置情况；
（4）应急救援设施的应用情况。
演练的形式可以根据公司的实际情况，采取多种形式进行，可结合安全事故应急演练进行突发环境事件的应急演练。演练一般至少 1 年进行 1 次，且除定期进行全面的演练外，还要针对通讯、消防、医疗、监测，以及人员疏散等关键要素进行演练，使演练更具合理性、具体性和可操作性。
12.公众教育和信息
风险事故，特别是火灾爆炸的事故，可能对周边地区居民的安全存在较大的威胁，应定期进行公众教育，使公众了解危险品仓储企业产中存在的危险物质的物理、化学特性等。
13.环境风险应急预案备案
企业是制定环境应急预案的责任主体，根据应对突发环境事件的需要，开展环境应急预案制定工作，对环境应急预案内容的真实性和可操作性负责。企业可以自行编制环境应急预案，也可以委托相关专业技术服务机构编制环境应急预案。委托相关专业技术服务机构编制的，企业指定有关人员全程参与。企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起 20 个工作日内，向企业所在地县级环境保护主管部门备案。县级环境保护主管部门应当在备案之日起 5 个工作日内将较大和重大环境风险企业的环境应急预案备案文件，报送市级环境保护主管部门，重大的同时报送省级环境保护主管部门。企业环境应急预案首次备案，现场办理时应当提交下列文件：
（一）突发环境事件应急预案备案表；
（二）环境应急预案及编制说明的纸质文件和电子文件，环境应急预案包括：环境应急预案的签署发布文件、环境应急预案文本；编制说明包括：编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明；
（三）环境风险评估报告的纸质文件和电子文件；
（四）环境应急资源调查报告的纸质文件和电子文件；
（五）环境应急预案评审意见的纸质文件和电子文件。
九、环境风险影响分析结论
根据上述分析，项目存在危险源为烟花爆竹，危险单元为为仓库存储、运输及装卸过程的烟花爆竹所造成的火灾及爆炸风险。火灾爆炸时会对周围居民的人身安全、财产安全产生不同程度的危害以及产生的有毒有害气体、事故废水对环境造成污染。建设单位应高度重视运营过程中存在的风险因素，要加强风险管理，在项目建设过程中针对不同环节的事故风险，应从仓库存储、运输及装卸进行全面的风险管理和防范，要备足、备全应急救援物资和设备，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，。采取上述措施之后，本项目的环境风险是可接受的。

表21  环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	烟花爆竹

	
	
	存在总量/t
	110

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数200人
	5km 范围内人口数18680人

	
	
	
	每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 
	F2 
	F3 

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1
	S2
	S3

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1
	G2
	G3

	
	
	
	包气带防污性能
	D1
	D2
	D3

	物质及工艺系统危险性
	Q 值
	Q<1
	1≤Q<10
	10≤Q<100
	Q>100

	
	M 值
	M1
	M2
	M3
	M4

	
	P 值
	P1
	P2
	P3
	P4

	环境敏感程度
	大气
	E1
	E2
	E3

	
	地表水
	E1
	E2
	E3

	
	地下水
	E1
	E2
	E3

	环境风险潜势
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价等级
	一级
	二级
	三级
	简单分析

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害
	易燃易爆

	
	环境风险类型
	泄露
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放

	
	影响途径
	大气
	地表水
	地下水

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法
	经验估算法
	其他估算法

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB
	AFTOX
	其他

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围     m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围     m

	
	地表水
	最近环境敏感目标       ，到达时间       h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间       d

	
	
	最近环境敏感目标       ，到达时间       d

	重点风险防范措施
	严格执行火种管理规定，严禁携带火种进入仓库区，禁止在仓库区吸烟，进入仓库区的车辆应熄火，进入仓库区人员禁止使用手机，不应穿带有铁钉的工作鞋和易产生静电的工作服等

	评价结论与建议
	项目环境风险可防控，总体环境风险小。

	注：为勾选项，“     ”为填写项。
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