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[bookmark: bookmark1]一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 100 万个塑料筐项目

	项目代码
	2607-530129-04-01-216755

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	云南省昆明市寻甸回族彝族自治县金所工业园区

	地理坐标
	（东经  103 度 9 分 28.794 秒，北纬 25 度 27 分 49.525 秒）

	
国民经济行业类别
	
C2926 塑料包装箱及容器制造
	
建设项目行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业
29-53、塑料制品业 292-其他（年用非溶剂型低 VOCs含量涂料
10 吨以下的除外）

	


建设性质
	□新建（迁建） □ 改建
☑扩建
□技术改造
	

建设项目申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	寻甸回族彝族自治县发展和改革局
	项目审批（核
准/备案）文号
（选填）
	

2607-530129-04-01-216755

	总投资（万元）
	
550
	环保投资（万
元）
	
11.7

	环保投资占比
（%）
	
2.13
	施工工期
	1 个月

	是否开工建设
	□否☑是：
	用地（用海）
面积（m2）
	
2820m2

	
专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》 （试行）项目周边不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此本项目不设地下水专项评价工作。同时结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影
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	响类）》（试行）中表 1- 1 确定是否设置项目专项评价。
表 1-1    项目专项评价判定表

	
	
	专项评价类别
	

设置原则
	

项目情况
	是否需
要设置
专项评价
	

	
	
	



大气
	排放废气含有毒有
害污染物 1 、二噁
英、苯并[a]芘、氰
化物、氯气且厂界
外 500 米范围内有
环境空气保护目标
2 的建设项目
	

本项目废气污染物为非甲烷总
烃和颗粒物，不涉及有毒有害污
染物 1 、二噁英、苯并[a]芘、氰
化物、氯气。
	



否
	

	
	
	


地表水
	新增工业废水直排
建设项目（槽罐车
外送污水处理厂的
除外）；新增废水
直排的污水集中处
理厂
	

本项目无生产废水产生、无废水
不外排，因此项目不设置地表水
专项。
	



否
	

	
	
	

环境风险
	有毒有害和易燃易
爆危险物质存储量
超过临界量 3 的建
设目
	根据《建设项目环境风险评价技
术导则》（HJ169-2018），本项
目风险物质为废机油和废旧活
性炭，最大储存量未超过临界
量，不设环境风险专项。
	


否
	

	
	
	



生态
	取水口下游 500 米
范围内有重要水生
生物的自然产卵
场、索饵场、越冬
场和洄游通道的新
增河道取水的污染
类建设项目
	本项目由自来水管网供水，无取
水口，不属于取水口下游 500 米
范围内有重要水生生物的自然
产卵、索饵场、越冬场和洄游通
道的新增河道取水的污染类建
设项目。
	



否
	

	
	
	海洋
	直接向海排放污染
	本项目不属于海洋工程建设项
	否
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	物的海洋工程建设项目
	目，无直接向海排放污染物。
	
	

	
	综上，本项目不设置专项评价。

	
规划情况
	1 、规划名称：《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》；
2 、审查机关：昆明市人民政府。
3 、审查文件名称及文号：昆明市人民政府关于云南寻甸产业园区总体规划修编（2021—2035）的批复（昆政复〔2023〕63 号）。

	
规划环
境影响
评价情
况
	1 、规划环境影响评价文件名称：《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》；
2 、审查机关：昆明市生态环境局；
3 、审查文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕 5 号）。

	







规划及
规划环
境影响
评价符
合性分
析
	1 、与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》的符合性分析
（1）规划简介
根据《规划》，修编后云南寻甸产业园区远期规划范围至 2035 年占地面积为 1214.59 公顷。总体布局规划为“一园三片”一园即云南寻甸产业园区；三片即羊街片区、金所片区(含金所组团、天生桥组团)、倘甸片区。金所片区(金所组团)占地 522.60 公顷，定位以先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、绿色建材产业区、绿色化工产业区、公共服务配套区、中转物流区为主；金所片区(天生桥组团)占地 158.92 公顷，定位以绿色化工产业区、先进装备制造产业区为主；羊街片区占地 263.39 公顷，定位以先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、商贸物流及冷链加工区为主；倘甸片区占地 269.69  公顷，定位以生物医疗产业区、先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、公共服务配套区为主。
（2）规划相关内容
金所片区金所组团（6 分区）：先进装备制造产业区、非烟轻工产
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	业区、绿色建材产业区、绿色化工产业区、公共服务配套区、中转物流区；
金所片区天生桥组团（本次拟设置为化工园区）（2 分区）：绿色化工产业区、先进装备制造产业区；
羊街片区（3 分区）：先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、商贸物流及冷链加工区；
倘甸片区（4 分区）：生物医疗产业区、先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、公共服务配套区。
（3）相符性分析
本项目位于云南寻甸产业园区金所片区，根据与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》中的金所片区规划叠图分析（附图 5），项目用地规划为二类工业用地，为金属制品业、橡胶制品业、塑料制品业、家具制造业、木材加工业等，项目属于塑料筐生产项目，为塑料制品业，符合园区规划。
综上分析 ，项 目建设符合《 云南寻甸产业 园 区总体规划修编（2021-2035）》。
2 、与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见（昆环审〔2023〕5 号）的符合性分析
（1）主要环境影响减缓措施符合性分析
根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及其环评审查意见，本项目与园区的主要环境影响减缓措施符合性分析如下表所示。
表 1-2  项目与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》
及其环评审查意见的相符性分析表

	
	
	类 别
	
内容要求
	
项目建设内容
	符 合 性
	

	
	
	水 环 境
	①根据《规划修编》实施对水环境的影响分析，规划建设覆盖规划区范围的“ 雨污分流”排水体制。各煤、磷、盐化工等企业内
	1 、本项目为扩建项目，在园区已建厂房内生产，实施雨污分
	符 合
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	影 响 减 缓 措 施
	部自行收集初期雨水进行处理后回用，园区雨水经过雨水管网收集后汇入附近地表水体；金所组团现状煤磷盐化工企业及废水实现零排放企业按现状处置方式，即由企业处理达标后循环回用或经已建的排污管道排至摩洛河。
②园区严格按照规划要求，建设污水集中和分散处理设施，提高园区水资源利用率，减少污水排放。各组团后续入驻企业废水严格按照规划排水方案执行；园区内企事业单位等应增加再生水回用接口。企业内部循环利用+ 园区调配两级保障措施，按分期发展要求分别建设污水处理回用系统，
污水处理回用系统采取分质处理分级回用方式，回用于各类城市杂用水和工业补水等；
③严格各污水处理设施的管理、监测工作，确保污水处理设施外排污水长期稳定达
标。新建、迁建项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国内先进水平以上；实行严格的清洁生产审计，全过程降低对水的消耗和污染；工业企业应严格控制用水量，加大工业用水的重复利用率，发展节水型工业。
	流排水体制，雨水经
厂区雨水沟收集后排
入园区雨水管网；
2 、本项目为扩建项目，在已建厂房新增 1条塑料筐生产线，无生产废水，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于绿化，不改变废水治理措施。
3 、项目用水量较小，水资源利用率高，无生产废水排放。
	
	

	
	
	大 气 环 境  影 响 减 缓
	①按规划及其他相关要求规划区工业及民用均使用清洁能源。对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度；
②入驻的有大气污染源排放的项目环境影响评价文件中应将大气环境影响评价作为重点之一，深入分析项目入驻对区域大气环境的影响，明确环境空气污染防治措施并严格落实，要求作出明确的环境是否可
	1 、项目使用电能作为能源为清洁能源，项目设备工艺及产品也不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》；
2 、项目废气经集气
	符 合
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	措 施
	行的结论；
③推行清洁能源，建议考虑集中供热，实施循环经济，并对大气污染物实行总量控制；入驻企业必须采取新工艺、新技术，提高综合利用，禁止高耗能、重污染的企业入驻，要求规划区企业采用清洁生产工艺，加强源头治理，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，严格控制废气污染物的排放，杜绝超标排放，推行清洁生产，减小能耗；
④规划区企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。
	罩+三级活性炭吸附
+15m 排气筒
（DA005）处理后可
达标排放，厂区将按
照国家有关规定进行
监测。
3 、项目使用清洁能源电能，项目不属于高耗能、重污染的企业，项目废气经集气罩+三级活性炭吸附+15m 排气筒
（DA005）处理后可达标排放。
4 、厂区将按照国家有关规定进行监测，项目不涉及有毒有害大气污染物，不属于重点排污单位。
	
	

	
	
	地 下  水 环 境 影  响 减 缓 措  施
	园区重点危险废水暂存区参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、危险化学品、油库等储罐区域参照执行《石油化工企业防渗技术规范》
（GB/T50934-2013）等相关要求进行分析。没有国家标准或行业防渗技术规范的企
业，参照执行《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ6102016）中各防渗区要求。工业固废堆存按照《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（18599-2001）要求选址及防渗设计。
①杜绝高污染，高排水和淘汰落后工艺性质企业入园
	本项目为塑料筐生产
项目，无危险废水产
生，项目危险废物废
机油和废旧活性炭分
类暂存于厂区按照
《危险废物贮存污染
控制标准》
（GB18597-2023）要
求已建的危废暂存间
中，采用“混凝土硬化
+对墙面地面涂刷环
氧树脂涂料”进行重
点防渗处理，渗透系
	符 合
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	②严禁入驻企业抽取地下水作为生产、生活用水。
③规范各入驻企业废水处理设施、生产车间产污工段的地面应为硬化防渗地面，厂内污水沟应有相应防渗措施。
④生活垃圾临时堆存点和厂内固废临时堆存点，必须具有防风、防雨、防渗措施，
严禁露天乱堆放。堆存点应做到上有雨棚、底有混凝土层防渗，周边至少有 1.5~2m 高的挡墙和环形截雨沟。
⑤浸出毒性是 I 类一般工业固废和危险固废则需严格按国家有关规定、规范处理处置，杜绝乱堆放或混堆现象。
⑥严禁入园企业向地下渗坑、岩溶洼地排水、落水洞排污。严禁入驻企业在园区内新建永久性固废处置场，危险废物委托有资质单位进行清运处置。
⑦杜绝各企业生产废水、生活污水及废油、废酸、固体废弃物任意乱排放进入岩溶(洼地、落水洞)环境或农田、水体中，保护地下水环境免受污染。
⑧工程建设前应进行厂区岩土工程地质详细勘察和进一步的详细水文地质勘察，查明厂区所在处及其附近的断裂构造详情、地下水位埋深及水位动态变化等情况，取得更加详细的工程地质及水文地质资料，为工程设计提供资料。
涉及重金属及危险化学品的企业在平面布局时需考虑场地地下水含水层分布情况，尽量使重大风险源、废水收集治理等可能出现渗漏风险的设施设置于泥岩隔水层之上。
	数 1×≤10-10cm/s。本项目不属于高污染、高排水及淘汰落后的生产工艺，用水为市政管网供水。
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	⑨企业场地、各生产车间及原料、废渣临时堆放场地、污水处理设施等区域按照国家标准或行业防渗技术规范、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中的防渗要求进行防渗设计，固废处置应符合相关法规和技术规范要求，渗滤液不得任意外排，避免渗滤液下渗污染地下水环境。
	
	
	

	
	
	土 壤 环 境 影 响  减 缓 措 施
	




①源头控制措施：选用合格的生产原料，从源头上控制污染物的产生。
②末端控制措施：废气经处理后外排，减少废气中的污染物排放。
③污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤污染监控系统，及时发现污染、及时控制。
④应急响应措施：一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤，并使污染的到治理。
⑤绿化措施：合理利用项目区的空余空间，加强项目区的绿化。
⑥加强对厂区周围土壤环境的定期监测，建立土壤环境质量动态监测系统，及时反馈污染控制信息。
⑦严格固体废物运输管理，避免在运输过程中的散落。一旦发生散落事件，及时清理收集，防止进入农田。
	1 、本项目为扩建项目，使用的生产原料PP 均为合格品；
2 、废气经集气罩+三级活性炭吸附+15m排气筒（DA005）处理后可达标排放；
3 、废机油和废旧活性炭分类暂存危废暂存间中，委托有资质单位定期清运处置，
厂区已建的危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）要求建设，已采用“混凝土硬化+对墙面地面涂刷环氧树脂涂料”进行重点防渗处理，
渗透系数
1×≤10-10cm/s ，并设置
围堰等应急设施；厂
区设置事故池，采取
了土壤污染防控措
	符 合
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	施。
	
	

	
	
	噪 声  影 响 减 缓 措 施
	①根据规划实施后对声环境的影响分析，本评价提出规划区应合理布局各企业位
置，要将工业用地、公共设施用地等噪声污染较高的用地与住宅等需要安静的用地分隔开来，居住区应尽最离开交通干线
40m 以上，将仓储用地放于交通干道两侧，入园企业也要注意将生产区与办公区分离开来；
②道路建设设计应预留绿化带，加强园区道路修缮工作以及交通管理；
③入园企业如果使用一些高噪声设备如风机、空压机、冷却塔、发电机等，应做好消音降噪措施，建设过程中一定要对高噪声设备实行“ 同时设计、同时施工、同时验收” 的原则，杜绝先污染后治理的现象出现。
	




根据《验收监测报告》
厂界噪声均可满足
《工业企业厂界环境
噪声排放标准》
（GB12348-2008）3
类要求。项目周边
50m 范围无声环境敏
感目标，不会降低区
域声环境质量现状。
	符 合
	

	
	
	固 体  废 物 污 染 防 治  措 施
	①园区不统一设置渣场，现有企业及未来入驻企业，禁止在园区内新建永久性固废处置渣场。临时渣场建设应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标
准》(GB18599-2020)的相关规定进行设置，充分采取防渗，防雨淋等措施；
②对工业固体废物中可以回收利用的进行充分综合利用，立足于在园区内加以消化。园区应加强工业固废管理，按“谁产生、谁负责”原则，要求园区企业对产生固体废物进行处置、储存，应将固体废物的性质、
产生量、处置去向等向环保主管部门进行申报登记，严禁随意倾倒。调整产业结构，减少高资源消耗、高能耗企业，减少固废的产生。从清洁生产、循环经济角度控制
	




本项目固体废弃物为
废弃包装材料、边角
料、不合格产品收集
后外售；废机油和废
旧活性炭，委托有资
质单位定期清运处
置，项目固废处置率
100%。
	符 合
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	工业固体废物产生量，引导企业系统内部减量化和循环利用，降低单位产品固体废物产量。提高综合利用率，加大工业固体废物综合利用技术的开发力度，促进固体废物重新进入生产循环系统，实现固体废物的回收、循环、利用及资源。
③对于危险固废，需要按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行贮存，委托危险废物中心处理； 目前不能处置的废物，应在项目内妥善贮存。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染环境污染防治的特别规定，做好危险废物的申报登记、处置和管理。强化危险废物管理。
④规划区产生的生活垃圾则委托环卫部门统一收集并运至城市生活垃圾卫生填埋场进行处置；制定地方商品进入和消费的指导性政策，限制过度包装商品的进入，建立消费品包装物回收体系，逐步取缔一次性餐具类商品的销售和使用。鼓励净菜类产业和相关服务体系的发展，减少厨房残余垃圾产生量；
⑤工程开挖土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾要及时清运， 以免给周围环境带来影响。
	
	
	

	
	
	生 态 环 境  影 响 减
	①强化规划区内项目建设施工期生态保护；
②优先进行生态基础施建设；
③建立长效而稳定的生态保护和生态建设机制，强化城乡建设、土地利用、环境保护、文物保护、林地保护、综合交通、水资源、文化旅游、社会事业等各类规划的
	项目为扩建项目，在
已建厂房设置 1 条年
产 100 万个塑料筐生
产线，无土建工程，
不涉及植被破坏和水
土流失等生态影响。
	符 合
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	缓 措 施
	衔接，确保产业园区的保护空间、开发边界、建设规模等重要参数一致；
④注重生态环境保护的管理和宣传教育；
⑤规划实施建设活动时应尽量避开耕地、林地，尽量选择在灌草丛、荒地等植被较差或未开发利用的区域，以减少对植被的破坏，
⑥在保证质量的情况下尽量缩短工期，从而尽量减少对占地范围环境的扰动；施工结束后，对施工现场进行迹地清理，尽早开展植被恢复和复垦，植被的恢复必须按照当地的实际情况，针对不同的土壤条件、气候条件以及坡度、海拔等条件进行乔灌草的合理配置，建立起植被与生境水分条件相符合的群落生态关系，优先选用乡土物种进行植被恢复，禁止引入外来入侵物种。
⑦工程施工应分散分区进行，开挖面要及时种上草皮，缩短裸露面的暴露时间，减少水土流失。在施工过程中，控制地表破坏程度，尽量保护周围的土壤和植被，要严格按照施工规划尽可能少占地。合理布设施工场地，减少土地占用。施工单位要做好相应的施工组织与管理工作，尽量缩短工期。及时清理施工现场，不得遗留任何固体废物、建(构)筑物的残体、生活垃圾和(石)方等，某些关键节点采取临时围挡进行封闭施工。
	
	
	

	
	
	事 故 及 风
	①园区管委会应建立完善的安全、环保管理体制。
②加强园区内企业的环境监督管理。
③规划实施过程中，园区管委会和环保部
	本项目建设完成后按照要求修编突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局寻
	符 合
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	险 防 范 措 施
	门对进驻园区企业进行风险排查，掌握园区企业危险化学品使用、贮存和生产情况。
④企业进驻园区时，根据进驻企业的生产规模、产品方案、工艺流程以及危险化学品使用、贮存和生产情况，对进驻企业按照 HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》的要求进行环境风险评价，提出各项目的环境风险防范措施和应急预
案，确定各项目的安全防护距离。
⑤根据进驻项目可能发生的风险事故和清消废水产生量，对存在环境风险的项目，在进行设计施工时，设置清消废水收集池，清消废水经收集处理达标后才能外排。
⑥对于涉及使用易燃易爆危险化学品的企业进驻园区时，园区管委会应要求企业做好该距离范围内的火灾、爆炸防护工作，通过对进驻企业进行安全或风险评价，提出合理的防护距离，在该距离范围内，不得堆放易燃、易爆、有毒有害等危险化学品，并预留消防通道。
⑦园区周围环境目标众多，环境敏感程度较高，限制根据 HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》判定的极高危害企业(P1)入驻。
	甸分局备案。
	
	

	
	综上，项目符合《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》中的环境影响减缓措施相关要求。
（2）园区准入负面清单符合性分析
根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》，园区环境准入负面清单及对照情况如下：
表 1-3    准入负面清单对照情况表

	
	
	限制和禁止引进的项目和行业
	本项目情况
	符 合
	




	 12     





	
	
	
	
	性
	

	
	
	总 体 要 求  规 划 产 业  要 求
	























禁入行业
	（1）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（或更新）中禁止、限制类的行业。
	本项目为塑料筐生产项目，根据《产业结构调整指导目录(2024 年本)》项目不属于限制类和淘汰类项目。
	符 合
	

	
	
	
	
	（2）《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（或更新）中的禁止类。
	本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》 （或更新）中的禁止类。
	符 合
	

	
	
	
	
	（3）严禁不符合要求的高风险高污染行业入驻。
	本项目不属于《环境保护综合名录》 中高风险高污染类行业。
	符 合
	

	
	
	
	
	（4）禁止引入其他不在园区产业定位、不符合园区环保要求项目，如造纸制浆、印染、染料、制革、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、有色金属等项目。
	本项目不属于造纸制浆、印染、染料、制革、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、有色金属等其他不在园区产业定位、不符合园区环保要求项目；
	符 合
	

	
	
	
	
	（5）污水成分复杂或废水、废液按现有技术无法妥善处置的产业。
	本项目无废水产生，生活污
水经化粪池+一体化污水处
理设备处理后回用于绿化，
厂区无废水排放。
	符 合
	

	
	
	
	
	（6）物耗、能耗相对较高，产生的大气污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；且产生的大气污染物无法自身治理或妥善处 置或处理成本较高的产生。
	本项目物耗、能耗相对较低，产生的大气污染类型主要为非甲烷总烃、颗粒物，大气污染物经采取措施治理后达标排放，处理成本一般；环境风险为一般环境风险。
	符 合
	

	
	
	
	
	（7）不能严格按“三同时”要求建厂的企业，无法满足卫生防护距离、大气环境防护距离的企业。
	本项目为新建项目，严格按“ 三同时” 要求进行建设，项目不设置卫生防护距离、大气防护距离。
	符 合
	

	
	
	
	
	（8）与《云南省牛栏江保
	本项目与《云南省牛栏江保
	符
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	护条例》存在冲突的项目。
	护条例》不冲突。
	合
	

	
	
	
	
	（9）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中的禁止项目。
	本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，
2022 年版）》和《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中的禁止项目。
	符 合
	

	
	
	
	
	（10）禁止引入单位产品能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标达不到国内先进水平的产业（项目）；资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业；高耗水且排放污水、废液按现有技术经济无法治理或妥善处置的产业。
	本 项 目 不属 于单位产 品 能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标达不到国内先进水平的产业（项目）；不属于资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业；不属于高耗水且排放污水、废液按现有技术经济无法治理或妥善处置的产业。
	符 合
	

	
	
	
	
	（11）未来入驻企业禁止在园区内新建永久性工业固废处置场。
	本项目不涉及新建永久性工业固废处置场。
	符 合
	

	
	
	
	
	12）严禁引入物耗、水耗和能耗相对较高，但符合园区总体规划产业类别的其他产业 (①属于规划既定行业，但污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；②产生废物，且按自有技术水平无法治理或妥善处置的；③现有污染治理技术不成熟，或现有技术经济条件难以承受污染物治理
	






本项目不属于物耗、水耗和能耗相对较高的生产企业。
	符 合
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	成本的）。
	
	
	

	
	
	
	
	（13）禁止入园企业开采地下水作为生产、生活用水。
	本 项 目用水为市政 管 网供水，不进行地下水的开采。
	符 合
	

	
	
	
	



禁入工艺
	（1）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（或更新）中淘汰、落后的生产工艺；
	经查阅《产业结构调整指导目录》（2024 年版），本项目所有工艺不属于该目录中淘汰、落后的生产工艺。
	符 合
	

	
	
	
	
	（2）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022 年本）》（或更新）的生产工艺；
	本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022 年本）》的生产工艺。
	
	

	
	
	
	
禁入产品
	《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022 年本）》（或更新）的产品。
	本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022 年本）》的产品。
	符 合
	

	
	
	
	

清洁生产水平
	
清洁生产水平低于国家清洁生产标准的国内先进水平。
	本项目不属于物耗、能耗高、产生的大气污染类型复杂、环境风险较大的产业，且产生的废气、废水、固废等均得到有效处置。
	符 合
	

	
	
	
	







限制禁入
	（1）严格限制引进《产业结构调整指导目录（2019年本）》（或更新）中所列的限制类项目。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》中所列的限制类项目；
	符 合
	

	
	
	
	
	（2）《外商投资产业指导目录（2017  年修订）》（或更新）中所列的限制类项目。
	本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》中所列的限制类项目；
	符 合
	

	
	
	
	
	（3）严格限制引进涉及《中国严格限制进出口的有毒 化学品目录（2020 年本）》 （或更新）中所列有毒化学
	本项目为塑料筐生产项目，不涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录(2020年本)》中所列有毒化学品；
	符 合
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	品的项目。
	
	
	

	
	
	
	现状产业区
	允许现有煤磷盐化工及配套产业进行环保提升改造。
	本项目为为塑料筐生产，为新建项目，位于金所片区。
	符 合
	

	
	
	规 划 产 业  要 求
	
	
	
	
	

	
	
	
	绿色建
材产业
	



禁止生产废水不能循环回用，且向牛栏江流域排放生产废水的企业入驻。
	厂区实施雨污分流排水体
制，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理达标后回用厂区道路洒水降尘及绿化，不外排，其余雨水排入周边地表沟渠，厂区无生产废水产生。本项目不向牛栏江流域排放生产废水。
	符 合
	

	
	
	
	

先进装备制造产业
	
	
	
	

	
	
	
	

非烟轻工产业
	①木材加工及家具制造业：禁止含有制胶工艺的企业入驻。
②食品业：要求规上企业工业用水重复利用率＞65%。
	①本项目为塑料筐生产，不涉及制胶工艺。
②本项目不属于食品业中的规上企业。
	符 合
	

	
	因此，本项目不属于工业园区负面清单规定的范围内，符合环境准入负面清单要求。
（3）本项目与规划环评审查意见（昆环审〔2023〕5 号）的符合性分析
项目与规划环评审查意见对照情况如下：
表 1-4  与审查意见相符性分析
	

	
	
	审查意见提出要求
	本项目情况
	相符性
	

	
	
	严守环境质量底线、严格新入园项目及现有项目环境管理。制定主要污染物区域削减方案，建立健全主要污染物管理台账，采取有效措施减少氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等污染物排放总量，确保区域环境
质量持续改善。
入园企业应采用先进的生产工艺路线、
	本项目为扩建项目，厂区实施雨污分流排水体制，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理达标后回用厂区道路洒水降尘及绿化，不外排，其余雨水排入周边地表沟渠，厂区无生产废水产生；产生的大气污染类型主要为非甲烷总烃、
	




相符
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	设备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。高度重视园区废水收集.处理、回用、排放的环境管理。实施“ 雨污分流”，加强天生桥组团、金所组团初期雨水的收集、处理，加快园区污水处理厂再生水处理设施及配套管网建设。
严格落实牛栏江流域严禁新改扩建工业
废水排污口的要求:强化园区生活污水
收集处理回用，加强区域水环境综合整
治，确保实现区域水环境质量改善目标。
园区在产业布局和入园项目建设时应充
分考虑对地下水环境影响，按照《报告
书》提出的重点保护区、重点控制区、
其他区域三类区域进行分级管控。严格
水文地质、工程地质勘察做好地下水污
染防治和监控，按相关规范要求采取针
对性防渗措施，严格执行《地下水管理
条例》等相关规定。
将土壤污染防治工作纳入园区规划及相
关生态环境保护规划，采取有效预防措
施，防止、减少土壤污染，确保满足土
壤环境管控要求。
	颗粒物，大气污染物经采取措
施治理后达标排放，处理成本
一般。本项目选用先进的生产
设备及工艺，项目在已建厂房
内扩建一条塑料筐生产线，本
项目的建设符合国家和云南省
有关地下水、土壤污染防治措
施及相关要求。本项目使用自
来水，不抽取地下水；严格执
行土壤及生态保护措施。
	
	

	
	
	建立环境风险防控体系，提高环境应急能力，加强区内重要环境风险源管控，严控高风险产业发展规模。强化园区危险化学品储运的环境风险管理，加强金所组团现有煤、磷盐化工企业和天生桥组团磷化工企业环境风险管控。制定厂区园区、区域三级防控措施，强化园区环境监测与预警能力建设环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系。重点关注地表水环境风
	本项目不属于煤、磷盐化工企
业，项目危废主要为废机油和
废旧活性炭，最大储存量均为
超过临界值，环境风险一般，
厂区内危废暂存间已按照《危
险废物贮存污染控制标准》
（GB18597-2023）要求采用“混
凝土硬化+对墙面地面涂刷环
氧树脂涂料”进行重点防渗处
理，渗透系数 1×≤10-10cm/s，并
	






相符
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	险防控措施，应确保事故状态下工业废
水零排放。编制突发环境事件应急预案，
防范环境风险避免事故排放，保障区域
环境安全。
	设置围堰、事故池等应急设施，
在采取相应的措施后，环境风
险能达到可接受水平。待项目
取得批复后修编应急预案并报
昆明市生态环境局寻甸分局备
案。
	
	

	
	
	拟入园建设项目，应结合规划环评提出
的指导意见做好环境影响评价工作，严
格落实《报告书》提出的要求，加强与
规划环评的联动。在项目环境影响评价
中应重点开展工程分析、污染物允许排
放量测算和环保措施的可行性论证等内
容，执行污染物排放总量控制制度，强
化环境监测和环境管理措施的落实。对
符合规划环评环境管控要求和生态环境
准入清单的具体建设项目，环评文件中
选址、环境现状调查与评价结果仍具有
时效性时，建设项目相应环境影响评价
内容可结合实际情况予以简化。
	



本次评价结合了规划环评提出
的指导意见，落实了规划环评
提出的要求，加强与规划环评
的联动，重点开展了工程分析、
污染物允许排放量测算和环保
措施的可行性论证等内容，强
化环境监测和环境保护相关措
施的落实。
	









相符
	

	
	综上所述 ，项 目建设与《寻甸特色产业园区总体规划（修编） （2018-2035）环境影响报告书》规划环评及审查意见相符。

	





其他符
合性分
析
	1 、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C2926塑料包装箱及容器制造”项目。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》 （中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 7 号），本项目不属于国家产业政策鼓励类、限制类及淘汰类项目” ，属于允许类项目。对照《云南省工业产业结构调整指导目录》（2014 年本）内容，项目不属于该指导目录中的限制类、淘汰类项目。同时，本项目设备不属于国家明令淘汰的落后设备，符合国家和云南省现行相关产业政策。
综上分析，项目的建设符合国家及地方产业政策。
2 、与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023 年）》的符
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	合性分析
本项目位于云南寻甸特色产业园区金所片区，根据《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，本项目属于云南寻甸产业园区重点管控单元，符合性分析见表 1-5，与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023 年）》叠图详见附图 8。
表 1-5    项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023 年）》符合性分析

	
	
	类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性
	

	
	
	





生态保护红线
	生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划
（2021-2035 年）》衔接，全市生态保护红线面积
4274.70 平方公里，占全市国土面积的 20.34% ，较原有面积占比减少 1.85% 。全市一般生态空间面积
5151.56km2 ， 占国土空间面积的 24.37% ，较原有面积占比增加 2.45%。
	本项目位于云南寻甸产业园区金所片区，项目用地性质为工业用地，项目评价范围内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，不取用地下水，项目不涉及基本农田，不在禁止开发区域，项目区不涉及生态保护红线，即不在生态保护红线范围之内，因此项目建设符合生态保护红线要求。
	







符合
	

	
	
	







环境质量底线
	到 2025 年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到 81.5% ，45 个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到 80% ，劣Ⅴ类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率 100%；空气质量优良天数比率达 99. 1% ，细颗粒物
（PM2.5）浓度不高于 24 微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污
	本项目位于云南寻甸产业园区金所片区，在已建成的厂房进行生产，项目所在区域为环境空气质量达标区，项目运营期废气可达标排放，对大气环境影响不大，不会突破区域环境空气质量底线。，厂区实施雨污分流排水体制，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理达标后回用厂区道路洒水降尘及绿化，不外排，其余雨水排入周边地表沟渠，厂区无生产废水产生；水资源消耗较小，符合地表水环境质量底线要求。项目无废水向
	









符合
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	染耕地安全利用率不低于 90% ，重点建设用地安全利用得到有效保障。
	地表水体排放，不会降低地表水功能。项目无土壤污染途径，符合土壤环境风险防控底线。
	
	

	
	
	







资源利用上线
	到 2025 年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位 GDP 能耗下降 率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。
	




项目用水由自来水管网提供，本项目生产用水为循环冷却用水，定期添加，无废水产生、不外排，生产用水量较小，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会对当地资源利用上线造成较大影响。
	









符合
	

	
	
	






云南
寻甸
产业
园区
重点
管控
单元
	空 间  布 局 约 束
	1 、入驻项目须符合国家及云南省相关产业
政策、符合园区规划产业布局。
	本项目为塑料筐生产项目，取得入园意见（附件2），符合国家及地方产业政策要求。
	

符合
	

	
	
	
	
	2 、严禁不符合要求的高风险高污染行业入驻。
	本项目为塑料筐生产项目，不属于环境污染大、资源消耗高、技术落后的项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。
	

符合
	

	
	
	
	
	3 、金所片区：禁止引
入需水量大，生产废水
不能实现循环回用不
外排的企业。4 、金所
片区金所组团禁止新
建、改建、扩建化工生
产线项目。
	本项目为塑料筐生产项目，属于《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》金所片区，厂区实施雨污分流排水体制，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理达标后回用厂区道路洒水降尘及绿化，不外排，其余雨水排入周边地表沟渠，厂区无生产废水产
	




符合
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	生；
	
	

	
	
	
	污 染 物 排 放 管  控
	1 、主要指标二氧化硫、
氮氧化物、挥发性有机
废气达到《环境空气质
量标准》
（GB3095-2012）二级
标准。
	本项目位于金所工业园区，根据昆明市生态环境局发布的《2024 年度昆明市生态环境状况公报》以及引用的环境监测数据，项目所在区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。
	



符合
	

	
	
	
	
	2 、现状已发展成熟的
煤磷盐化工企业及目
前做到零排放的企业
按现状方式排水；金所
片区：未来入驻企业生
产废水由企业自行处
理达标后循环回用不
外排。
	








本项目位于金所片区，无生产废水，生产用水量较小，资源消耗量相对区域资源利用总量较少符合地表水环境质量底线要求。
	




符合
	

	
	
	
	
	3 、入驻企业生活废水
须自行预处理达到相
关行业标准及《污水排
入城镇下水道水质标
准》（GB/T1962-2015）
A 等级后方可排入园区
污水处理厂。
	
	




符合
	

	
	
	
	
	4 、生活垃圾无害化处理率达 90%以上，工业固废处置利用率不小
于 95%。
	项目固废 100%合理处置，并按照《危险废物转移管理办法》（部令第 23 号）要求，做好危废转移联单制度，项目固废均 100%合理处置。
	


符合
	

	
	
	
	环 境  风 险
	1 、组织编制环境风险应急预案，通过风险源的识别，制定不同风险源的应急处理处置方
	已编制应急预案报昆明市生态环境局寻甸分局进行备案（备案号： 530- 129-2024-016-L）。于 2025 年6 月 9  日针对危废暂存间废机油泄
	

符合
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	防 控
	案，形成应对突发事故应急处理处置能力。
	漏事故进行应急演练。
	
	

	
	
	
	2 、建设风险事故废水排放管道及处置池。
	厂区已按要求建设一个 25m3 风险事故废水池，满足本项目依托使用。
	
符合
	

	
	
	资 源 开 发  效 率 要 求
	1 、清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的国内先进水平。
2 、金所片区：工业固废综合利用率≥70%，再生水回用率 100% ，单位工业增加值综合耗
能≤0.5 吨煤/万元。
	


项目位于云南寻甸特色产业园区金所片区，属于塑料筐生产项目，无生产废水产生，生产用水量较小，项目固废 100%合理处置。
	




符合
	

	
	综上，本项目符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》云南寻甸产业园区重点管控单元相关要求。
3 、与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析
根据《云南省牛栏江保护条例》牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。
（一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区 。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位 1790m 水面及沿岸外延2000m 的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延 1000m 的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。
（二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延 3000m 的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。
（三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。
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	本项目位于云南寻甸产业园区羊街片区，根据牛栏江水系功能规划图可知，项目区属于重点污染控制区，重点污染控制区需满足重点水源涵养区禁止的行为及重点污染控制区的禁止行为。根据《云南省牛栏江保护条例》中第三十二、三十三条中规定的禁止行为分析项目选址符合性。
表 1-6    建设内容与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析

	
	
	保护
区划分
	
禁止行为
	
建设内容
	符合性
	

	
	
	














重点污染控制区
	
（一）盗伐、滥伐林木和
破坏草地；
	项目位于金所片区，为扩建项目，
项目占地为园区规划用地，租用已
建成厂房，不存在盗伐、滥伐林木
和破坏草地行为。
	

符合
	

	
	
	
	（二）使用高毒、高残留
农药；
	不涉及。
	符合
	

	
	
	
	（三）利用溶洞、渗井、
渗坑、裂隙排放、倾倒含
有毒有害物质的废水、废
渣；
	

1 、本项目无生产废水产生。
2、项目所有固体废弃物均得到合理有效的利用和处置，处置率为
100%。
	

符合
	

	
	
	
	（四） 向水体排放废水、
倾倒工业废渣、城镇垃圾
或者其他废弃物；
	
	
符合
	

	
	
	
	（五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；
	
厂区已建设的 1 间 10m2 危险废物暂
存间，委托楚雄同磊再生资源有限
公司定期清运处置。
	


符合
	

	
	
	
	（六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者
	项目不产生含有毒、病原体的污水，
项目各污染物均得到妥善处置，无
此行为。
	

符合
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	其他废弃物。
	
	
	

	
	
	
	（七）新建、扩建工业园
区；
	无此行为。
	符合
	

	
	
	
	（八）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；
	本项目无生产废水产生。不是重点
水污染物排放的工业项目。
	符合
	

	
	
	
	（九）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。
	不涉及。
	符合
	

	
	综上所述，本项目生产中不涉及高毒、高残留农药，无生产废水产生，根据工程分析和影响分析，项目固废均能得到有效处置，处置率达100% 。项目建设和运营期不存在牛栏江重点污染控制区禁止的行为，故项目与《云南省牛栏江保护条例》相符。
4 、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相符性分析
根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》，牛栏江流域（云南段）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区。其中牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区包括水源保护核心区、重点污染控制区、水源涵养区。水源保护核心区包括牛栏江干流水面，河岸外围陆域 1000 米范围；德泽水库水面，库岸外围陆域 2000m 范围。涉及乡镇主要有牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡，面积为625.3km2 ，属于重点保护区。重点污染控制区主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及小哨乡、嵩阳镇、小街镇、杨桥乡、羊街镇、金所乡、月望乡、大坡乡、菱角乡、田坝乡十个乡镇，面积 1892.56km2 ，属于污染重点治理区。水源涵养区包括除水源保护核心区、重点污染控制区以外的山地。涉及杨林镇、仁德镇、通泉镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇六个乡镇，面积 1764. 16km2。
本项目位于云南寻甸产业园区金所片区，根据牛栏江水系功能规划图可知，项目区属于重点污染控制区。根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》中的工业园区污染源控制规划，开展杨
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	林工业园区、寻甸特色工业园区和马龙工业园区的综合环境执法检查，清查园区内现有工业企业，对违反国家法律法规、产业政策及入园规定的企业实行关停或限期整改，建设完善污水处理设施、有毒有害固体废弃物处置设施。
本项目无生产废水产生；项目危废废机油、废旧活性炭分类暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置，固废处置率 100%。项目选址符合《云南省牛栏江保护条例》中的选址要求。
综上所述，项目符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》对重点污染控制区的水环境保护要求。
5 、项目与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》的相符性分析
根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》可知，牛栏江流域（寻甸段）水环境分区范围涉及规划区干流及主要支流（前进河、羊街河、马龙河等）河流径流区，规划分为三个保护区：水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区；本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，属于重点污染控制区。对照《牛栏江（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》对重点污染控制区的水环境保护策略，项目符合性见下表。
表 1-7    项目选址与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》对照分析

	
	
	序 号
	《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》选址条件
	本项目实际情况
	符合性
	

	
	
	





1
	加强对重点工业污染源的监督，确
保牛栏江流域（寻甸段）内重点企
业污水稳定达标排放并实现“零排
放” ，固体废弃物最大程度重复利
用和安全处置，消除工业企业的环
境安全隐患，确保环保设施的正常
运行，杜绝工业企业偷排、漏排污
染物的现象。
	



项目无生产废水产生，水资源
利用率高，生产用水量较小，
固废处置率 100%。
	




符合
	

	
	
	
	建设再生水回用系统，污染控制区
	本项目为扩建项目，不属于不
	符合
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	内不得建设不符合国家产业政策
的工业项目及高污染工业项目；新
增工业项目废水不得排放有毒有
害物质，改扩建项目不得新增
COD 、TN 、TP 排放量；新增、改
建、扩建工业项目应采用先进的生
产工艺和污染防治技术，其清洁生
产水平达到国家清洁生产标准中
的国内先进水平。
	符合国家产业政策的工业项目
及高污染工业项目；厂区实施
雨污分流排水体制，生活污水
经化粪池+一体化污水处理设
施处理达标后回用厂区道路洒
水降尘及绿化，不外排，其余
雨水排入周边地表沟渠，厂区
无生产废水产生，不排放有毒
有害物质，不新增排放 COD、
TN 、TP 排放量。
	
	

	
	综上所述，项目不位于限建区和禁建区，项目选址符合《牛栏江（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》对重点污染控制区的水环境保护策略。
6 、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
《中华人民共和国长江保护法》于 2021 年 3 月 1  日起实施，本项目与其符合性分析见下表：
表 1-8    项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析一览表

	
	
	序 号
	《中华人民共和国长江保护法》
要求
	
本项目情况
	符 合  性
	

	
	
	








1
	第二章规划与管控中第二十二条：长江流域省级人民政府根据本行政区域的生态环境和资源利用状况，制定生态环境分区管控方案和生态环境准入清单，报国务院生态环境主管部门备案后实施。生态环境分区管控方案和生态环境准入清单应当与国土空间规划相衔接。
长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业
	



项目为塑料筐生产项目，为扩建项
目，位于云南寻甸产业园区金所片
区。本项目无废水产生、不外排冷
却循环水补水量少，工程建设运行
符合水资源利用上限要求，项目不
属于重污染企业，对长江流域生态
系统影响较小。
	符 合
	



	
	
	
	[bookmark: _GoBack]。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。
	
	
	

	
	
	




2
	第二十六条 禁止在长江干支流
岸线一公里范围内新建、扩建化
工园区和化工项目。
禁止在长江干流岸线三公里范围
内和重要支流岸线一公里范围内
新建、改建、扩建尾矿库；但是
以提升安全、生态环境保护水平
为目的的改建除外。
	项目为塑料筐生产项目，为扩建项
目，位于云南寻甸产业园区金所片
区，不在长江干支流岸线一公里范
围内，不在长江干流岸线三公里范
围内和重要支流岸线一公里范围
内，不属于化工项目，项目也不新
建尾矿库，符合要求。
	符 合
	

	
	综上，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定。
7 、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年版）的通知》的符合性分析
项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年版）的通知对比分析情况见下表 1-9。
表 1-9  与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年版）的通知相符性分
析
	

	
	
	《指南》要求
	本项目
	相符性
	

	
	
	（一）禁止建设不符合全国和省级港口布
局规划以及港口总体规划的码头项目，禁
止建设不符合《长江干线过江通道布局规
划》的过江通道项目。
	项目位于云南省昆明市寻
甸特色产业园区金所片区，
不属于码头或过长江通道
项目。
	

相符
	

	
	
	（二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区
的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产
经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的
岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资
源保护无关的项目。
	项目位于云南省昆明市寻
甸特色产业园区金所片区，
项目选址区域不涉及自然
保护区、风景名胜区等，不
涉及条款禁止行为。
	


相符
	

	
	
	（三）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养
	项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，项目选址区域不涉及饮用
	
相符
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	殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水
体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二
级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、
扩建排放污染物的投资建设项目。
	水水源一、二级保护区，不
涉及条款禁止行为。
	
	

	
	
	（四）禁止在水产种质资源保护区的岸线
和河段范围内新建围湖造田、围海造地或
围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地
公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以
及任何不符合主体功能定位的投资建设项
目。
	项目不属于在水产种质资
源保护区的岸线和河段范
围内新建围湖造田、围海造
地或围填海等投资建设项
目，项目符合主体功能定位
的投资建设项目。
	



相符
	

	
	
	（五）禁止违法利用、 占用长江流域河湖
岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用
总体规划》划定的岸线保护区和保留区内
投资建设除事关公共安全及公众利益的防
洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、
航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》
划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资
建设不利于水资源及自然生态保护的项
目。
	


项目位于云南省昆明市寻
甸特色产业园区金所片区，
不属于违法利用、占用长江
流域河湖岸线和投资建设
不利于水资源及自然生态
保护的项目。
	






相符
	

	
	
	（六）禁止未经许可在长江干支流及湖泊
新设、改设或扩大排污口。
	项目废水不外排。
	相符
	

	
	
	（七）禁止在“一江一口两湖七河”和 332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	项目不涉及捕捞。
	相符
	

	
	
	（八）禁止在长江干支流、重要湖泊岸线
一公里范围内新建、扩建化工园区和化工
项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内
和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、
扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库， 以提
升安全、生态环境保护水平为目的的改建
除外。
	项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，不涉及长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内、长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内，项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的项目。
	




相符
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（九）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、
石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造
纸等高污染项目。
	项目位于云南省昆明市寻
甸特色产业园区金所片区，
属于金属表面处理项目，不
属于钢铁、石化、化工、焦
化、建材、有色、制浆造纸
等高污染项目。
	



相符
	

	
	
	

（十）禁止新建、扩建法律法规和相关政
策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、
扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩
产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合
要求的高耗能高排放项目。
	项目不属于新建、扩建法律
法规和相关政策明令禁止
的落后产能项目，不属于禁
止新建、扩建不符合国家产
能置换要求的严重过剩产
能行业的项目，不属于禁止
新建、扩建不符合要求的高
耗能高排放项目。
	




相符
	

	
	本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年版）的通知。
8 、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022年版》的符合性分析
表 1-10    《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》
符合性分析
	

	
	
	
规范要求
	
项目实际情况
	相 符 性
	

	
	
	禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与
港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口
码头岸线规划（金沙江段 2019 年—2035 年）》、
《景洪港总体规划（2019—2035 年）》等州（市）
级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头
项目。
	

本项目不属于港口布局
规划以及港口总体规划
的码头项目。
	相 符
	

	
	
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止
	本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护
	相 符
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	在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。
禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任
何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设
污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。本项目不属于旅游项目，不进行开矿、采石、挖沙等活动；本项目不属于自然保护区的核心区、缓冲区和试验区内。
	
	

	
	
	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围
内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁
止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、
修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以
及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、
腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开
发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、
疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建
设项目。
	




项目用地不涉及风景名
胜区。
	相 符
	

	
	
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目
	

本项目不涉及饮用水水
源一级保护区、饮用水
水源二级保护区。
	相 符
	

	
	
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围
内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设
项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；
禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度
假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的
投资建设项目。
	
本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线或河段范围；本项目不涉及国家湿地公园的土地。
	相 符
	

	
	
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供
	本项目不涉及占用长江流域河湖岸线项目。
	相 符
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	水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设
施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖
泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自
然生态保护的项目。
	
	
	

	
	
	禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中
央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门
批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许
可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊
流域新设、改设或扩大排污口。
	
项目不属于过江基础设施项目，不涉及新设、改设或扩大排污口。
	相 符
	

	
	
	禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保
护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生
产性捕捞。
	本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。
	相 符
	

	
	
	禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖
泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工
项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长
江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建
尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生
态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目周边的地表水体
为北侧 1135m 的谓所河
果马河，所在区域不属
于金沙江干流、长江一
级支流、水生生物保护
区、九大高原湖泊岸线
一公里范围。
	相 符
	

	
	
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、
焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项
目。
	项目为塑料筐生产项
目，不属于钢铁、石化、
化工、焦化、建材、有
色等高污染项目。
	相 符
	

	
	
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等
产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人
口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的
搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产
项目。
	本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；
本项目不属于危险化学品生产项目。
	相 符
	

	
	
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行
	本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的
项目、高能耗、高排放
项目。本项目不涉及建
	相 符
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	业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、
高排放项目，推动退出重点高耗能行业“ 限制类”
产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的
农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦
炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产
能。
	设高毒高残留以及对环
境影响大的农药原药生
产装置，不属于尿素、
磷铵、电石、焦炭、黄
磷、烧碱、纯碱、聚氯
乙烯等行业。
	
	

	
	综上，本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》规定的内容相符合。
9 、与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析
本项目与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析见表1- 11。
表1-11    本项目与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析

	
	
	序号
	《挥发性有机物污染防治技术政策》
	本项目情况
	符合性
	

	
	
	
1
	












源头和
过程控
制
	鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。
	本改扩建项目不使用油墨、胶粘剂和清洗剂
	
符合
	

	
	
	





2
	
	根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺 ；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。
	本项目不涉及涂装工艺。
	





符合
	

	
	
	




5
	
	淘汰以三氟三氯乙烷 、 甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置。
	本项目不涉及以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。
	



符合
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6
	
	含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。
	本项目产生的废气在注塑区上空设置集气罩，收集后废气经集气罩+三
级活性炭吸附+15m排气筒（DA005）处理后可达标排放。
	



符合
	

	
	
	
7
	


















末端治理和综合利用
	在 工 业 生 产 过 程 中 鼓 励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。
	
	
符合
	

	
	
	


8
	
	对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。
	
	


符合
	

	
	
	




9
	
	对于含中等浓度VOCs的废气 ，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。
	
	



符合
	

	
	
	





10
	
	对于含低浓度VOCs的废气 ，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
	
	




符合
	

	
	
	
11
	
	含有有机卤素成分VOCs的废气 ，宜采用非焚烧技术处理。
	本项目不涉及。
	
符合
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12
	
	恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附
技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。
	本项目不涉及。
	




符合
	

	
	
	





13
	
	严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。
	本项目产生的废气在注塑区上空设置集气罩，收集后废气经集气罩+三
级活性炭吸附+15m排气筒（DA005）处理后可达标排放。
废气处理过程中不涉及含有机物废水。
	




符合
	

	
	
	


14
	
	对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
	本项目废包装材料收集后委托环卫清运，废边角料收集后外售，废润滑油、废活性炭、收集后委托有资质单位进行处置。
	


符合
	

	
	综上所述，本项目与《挥发性有机物污染防治技术政策》相符。
10 、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析
本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析见表1- 12。
表1-12    本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析

	
	
	GB37822-2019
	本项目情况
	符合性
	

	
	
	类别
	标准要求
	
	
	

	
	
	VOCs物料储存无组
织排放控
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、仓库中。盛装VOCs物料的容
	本项目为改扩建项
目，消注塑产生的废气在浇注区上空设置集气罩
	
符合
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	制要求
	器或包装袋应存放于室内，或存放于设置雨棚、遮阳、和防渗设施的专用场地 。 盛装VOCs物料的的容器或包装袋在非取用状态时应加盖封口，保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好。VOCs物料储库、仓库应为封闭式建筑，除人员、车辆、设备、物料进出时以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。
	（共4个、集气罩要罩住整个浇注区有机废气产
生点，集气效率80%）收集三级活性炭吸附（65%） +15m排气筒（DA005）处理后可达标排放。
	
	

	
	
	



含VOCs产
品的使用
过程
	VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法封闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	本项目为改扩建项
目，消注塑产生的废气在浇注区上空设置集气罩
（共4个、集气罩要罩住整个浇注区有机废气产
生点，集气效率80%）收集三级活性炭吸附（65%） +15m排气筒（DA005）处理后可达标排放。
	





符合
	

	
	
	






VOCs排放控制要求
	收集的废气中NMHC初始排放速率 大 于 等 于3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。
	项目VOCs产生主要是消失模浇注环节，根据工程分析核算，本改扩建项目废气中NMHC初始
排放速率为2.07kg/h ，小于3kg/h。消失模浇注有机废气已配置VOCs处理设施。
	




符合
	

	
	
	
	VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。
	改扩建项目收集处理系统污染物排放符合 GB16297或相关行业排放
	
符合
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	标准的规定。
	
	

	
	
	
	排气筒高度不低于 15m （因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
	本项目有机废气排气筒（DA005）高度为 15m ，满足排气筒高度不低于15m的要求。
	



符合
	

	
	
	
	当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。
	改扩建项目未进行
合并排气筒排放，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（G B31572—2015，含2024年修改单）表4标准限值。
	




符合
	

	
	综上所述 ， 项目与《 挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）相符。
11 、与《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性分析）
本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性分析见表1- 13。
表1-13    本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析
	

	
	
	环大气[2020]33号
	本项目情况
	符合性
	

	
	
	类别
	标准要求
	
	
	

	
	
	一、大
力推
进源
头替
代，有
效减
少
VOCs
	大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称 、成分 、 VOCs含量 、采购量 、使用量 、库存量、回收方式、回收量等信息，
	本项目为改扩建项目，项目涉及的VOCs原料为聚丙烯。项目采购原料均符合国家规定，项目原辅料采购量、使用量、库存量回收方式等均设台账。
	




符合
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	产生
	并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端 治 理 设施 。 使 用的 原 辅 材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用； 引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。
	
	
	

	
	
	



二 、全
面落
实标
准要
求，强
化无
组织
排放
控制
	2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等） 储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达
	本项目注塑产生的废气在浇注区上空设置集气罩
（共4个、集气罩要罩住整个注塑区有机废气产生
点，集气效率80%）收集废气后本项目为改扩建项
目，注塑产生的废气在浇注区上空设置集气罩（共4个、集气罩要罩住整个浇注区有机废气产生点，集气效率80%）收集经三级活性炭吸附（65%）+15m排气筒（DA005）处理后可达标排放。
	









符合
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	不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。
	
	
	

	
	
	







三、聚
焦治
污设
施“三
率”，
提升
综合
治理
效率
	组织企业对现有VOCs废气 收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。
	项目VOCs产生主要是注
塑环节，注塑产生的废气在浇注区上空设置集气罩（共4个、集气罩要罩住整个注塑区有机废气产生
点，集气效率80%）收集废气后本项目为改扩建项
目，注塑产生的废气在浇注区上空设置集气罩（共4个、集气罩要罩住整个浇注区有机废气产生点，集气效率80%）收集经三级活性炭吸附（65%）+15m排气筒（DA005）处理后可达标排放。有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—201 5 ，含2024年修改单）表4标准值。
	














符合
	

	
	综上所述，项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符。
12 、与周边环境的相容性分析
项目位于云南昆明市寻甸县金所园区，根据实地调查，项目周边企业多为家具设备生产及仓库，没有高污染企业，对本项目影响较小，项目配套的水、电、天然气等市政设施已基本配置到位。项目周边企业多为木材加工、家具加工、销售及仓库，周边企业污染物主要为颗粒物、
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	二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，与厂区主要污染物一致。离项目最近的保护目标为北侧 425m 处的散户，本项目为扩建项目，使用的生产原料 PP 均为合格品； 废气经集气罩+ 三级活性炭吸附+15m 排气筒（DA005）处理后可达标排放，对大气环境影响较小；厂区实施雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水沟收集后排入园区雨水管网；本项目为扩建项目在已建厂房新增 1 条塑料筐生产线，无生产废水，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于绿化，不改变废水治理措施，项目区周边大多为家具制造等污染较轻的企业，项目与周围企业无相互干扰的因素。
综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，与周边环境相容。
13 、选址合理性分析
项目位于云南省昆明市寻甸县金所片区，属于云南寻甸产业园金所片区，属工业用地，符合园区规划。项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，不涉及生态保护红线。由于园区基础设施的建设，所选场地在供电、供水、交通等基础条件十分便利。本项目为扩建项目，在园区已建厂房内生产，实施雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水沟收集后排入园区雨水管网，无生产废水，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于绿化，不改变废水治理措施，废气经集气罩+三级活性炭吸附+15m 排气筒（DA005）处理后可达标排放；固体废物废包装材料、边角料、不合格产品收集后外售，危废废机油于废旧活性炭分类暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置，项目固废能得到合理处置；项目与周围环境相容。 目前项目周边环境质量良好，水、电等基础设施建设完善，外环境较简单，无重大环境制约因素存在。建设用地周围无需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、 自然遗产，不属于自然保护区和风景名胜区的保护范围。
综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。
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	14 、平面布置合理性分析
本项目为扩建项目，在已建厂房新增 1 条塑料筐生产线，从右到左分为生产区、原材料存放区、仓库区，项目按生产工艺流程布置生产线，将功能联系密切的单元紧凑布置，方便管理，有利于生产。本项目按照物料输送方向和各单元相互关系的密切程度为原则，各功能区布置明确，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输，不会对现有项目产生影响，满足生产人流、物流、分离、互不交叉干扰的原则，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合生产工艺流程等需求。
综上分析，项目功能分区明确，做到统一协调，建、构筑物的布置紧凑合理，满足生产系统的储存、操作等主要环节的要求，项目平面布置合理。
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[bookmark: bookmark2]二、建设项目工程分析

	建 设 内 容
	1 、项目背景
昆明欧铂瑞木制品有限公司于 2019 年 5 月购买寻甸县金所工业园区土地 69亩，总建筑面积约 30898.85m2。昆明欧铂瑞木制品有限公司于 2020 年 9 月委托云南莱恩环保技术工程有限公司编制了昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 3 万m³免漆生态板及深加工生产线项目环境影响报告表》，2021 年 5 月 24 日建设单位取得昆明市生态环境局寻甸分局《关于对<昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 3 万 m³ 免漆生态板及深加工生产线项目环境影响报告表>的批复》（昆生环寻〔2021〕84号）（见附件）。2021 年 12 月 6  日在全国排污许可信息管理平台申报排污许可登记，登记编号：91534001MA6K85Q25N001X 。昆明欧铂瑞木制品有限公司年产3 万 m³ 免漆生态板及深加工生产线项目于 2024 年建成，并于 2024 年 1 月 30  日完成验收。 目前正常运营中，年产 3 万 m³ 免漆生态板、3000 套成套衣柜、1000 张床，2000 套鞋柜、500 吨三聚氰胺纸、3000 套免漆木门。
经昆明欧铂瑞木制品有限公司市场调研，公司决定扩建 1 条塑料筐生产线。昆明欧铂瑞木制品有限公司于 2026 年 7 月 22  日取得了寻甸回族彝族自治县发展和改革局出具的《昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 100 万个塑料筐项目》投资备案证，备案号【项目代码】2607-530129-04-01-216755。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29-53 、塑料制品业 292-其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）” , 应编制环境影响报告表。
2 、建设内容及规模
本项目位于已建厂房内，厂房占地面积 2820 平方米，分为原料区、生产区、成品区，主要设备为4 台注塑机及配套的60t/h 冷却循环塔等相关设备，项目建成后可生产 100 万个塑料包装筐（约2300t）。项目生产主要原料为聚丙烯（PP）环保塑料颗粒，不涉及废塑料热熔。原料经配料机配料后经注塑机注塑成型后即得成品。具体工艺流程为上料、注塑成型、冷却固化。产品包装入库后外售。不
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	涉及化学工艺。
施工进度：项目拟在 2026 年 10 月开始建设，施工期 1 个月，现项目已将注塑机和冷却塔安装完成，属于未批先建，根据《中华人民共和国环境影响评价法》 （2018 修正版）中的相关规定，昆明市环境保护局于 2026 年 8 月 10  日对项目进行了行政处罚决定书（昆生环罚【2026】11- 14 号）（详见附件 11），并要求企业尽快补办环评手续。
本项目工程组成一览表详见表 2- 1。
表 2-1  本项目工程组成一览表

	
	
	工程组成
	现有已建内容及规模
	本次扩建内容
	建设情况
	

	
	
	主 体 工 程
	


1#厂房
	框架及门式钢架结构，1
栋 2 层，位于公司东北侧，
占地面积为 3564.8m2，主
要用于免漆木门的加工
生产。
	


/
	


已建，不变
	

	
	
	
	

6#厂房
	框架及门式钢架结构，1栋 1 层，位于公司中部，占地面积为 6498.8m2，主要用于免漆木门的生产。
	

/
	

已建，不变
	

	
	
	
	

5#厂房
	框架及门式钢架结构，1
栋 1 层，位于公司南侧，
占地面积为 4000m2，主要
用于浸渍纸的生产。
	

/
	

已建，不变
	

	
	
	
	




7#厂房
	

1 栋 1 层，框架及门式钢
架结构，位于公司西侧，
占地面积为 2820m2，用于
木板原材料及成品的暂
存。
	1 栋 1 层，框架及门式
钢架结构，位于公司西
侧， 占地面积为
2820m2 ，用于塑料筐
的生产，设置有 4 台注
塑机及配套的 1 台
60t/h 冷却循环塔及
原料存放区、成品区。
	



已建，本次扩建
生产线设置于
7#厂房
	

	
	
	
	4#厂房
	框架及门式钢架结构，2
	/
	已建，不变
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	层， 占地面积分别为 4000m2 、位于公司中部，主要用于家具的生产
	
	
	

	
	
	
	

2#厂房
	框架及门式钢架结构，2
层， 占地面积分别为
4000m2 、位于公司北侧，
作为仓库。
	

/
	

已建，不变
	

	
	
	
	

3#厂房
	框架及门式钢架结构，2
层， 占地面积分别为
3564.8m2、位于公司北侧，
作为仓库。
	

/
	

已建，不变
	

	
	
	
	

综合办公楼
	新建综合办公楼，1 栋 4层，位于项目的东北侧，砖混结构， 占地面积为823.28m2 ，用于办公等。
	

/
	

已建，不变
	

	
	
	
	

倒班室
	新建倒班室，1 栋 1 层，
砖混结构，位于项目西
侧， 占地面积为 200m2，
用于员工倒班休息。
	

/
	

已建，不变
	

	
	
	
	
公厕
	新建公厕，1 栋 1 层，位
于倒班房西侧， 占地面积
约 50m2。
	
/
	
已建，不变
	

	
	
	
	
门卫值班室
	新建门卫值班室，1 栋 1
层，占地面积约 10m2，位
于项目区东侧入口。
	
/
	
已建，不变
	

	
	
	公 用 工 程
	
供水
	厂区生产和生活用水水
源由园区自来水供水管
道引水至厂区
	
/
	
沿用
	

	
	
	
	

供电
	本项目用电由园区统一供给，生产用电通过 35kV金所变电站供到厂区，再通过项目区配电室将电
	

/
	

沿用
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	供到各生产车间。
	
	
	

	
	
	
	












排水
	




厂区主要排水为员工生活污水，员工生活污水经化粪池预处理后再经自建一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 （GB/T 18920-2020）标准后，晴天回用作为绿化浇灌，雨天储存于蓄水池中待晴天再回用绿化浇灌。
	



本项目无生产废水产
生，生活污水由厂区已
建化粪池+一体化污
水处理设施处理达到
《城市污水再生利用
城市杂用水水质》
（GB/T 18920-2020）
标准后，晴天回用作为
绿化浇灌，雨天储存于
蓄水池中待晴天再回
用绿化浇灌。项目无生
产废水
	本次扩建增加
生活污水，无生
产废水，生活污
水由厂区已建
化粪池+一体化
污水处理设施
处理达到《城市
污水再生利用
城市杂用水水
质》（GB/T
18920-2020）标
准后，晴天回用
作为绿化浇灌，
雨天储存于蓄
水池中待晴天
再回用绿化浇
灌。
	

	
	
	
	
天然气
	由寻甸中石油昆仑燃气有限公司提供，天然气管道已接入园区，并通气。
	
本项目不使用天然气
	
已建，不变
	

	
	
	辅 助  工 程
	



消防水池
	位于公司西北侧，项目建
筑均配备灭火器，消防水
源为市政管网水，水量水
压能满足消防要求。项目
设置地下消防水池，消防
水池容积为 50m3。
	



/
	



沿用
	

	
	
	
	配电室
	位于项目区东北侧， 占地
面积 20m2。
	/
	沿用
	

	
	
	环 保  工
	废水
治理
措施
	化粪池
	1 个，位于倒班房南侧，
容积为 4m3 ，对生活废水
进行预处理。
	
依托
	
沿用
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	程
	
	一体
化污
水处
理设施
	1 个，处理规模 10m3/d ，对化粪池预处理后的生活污水进一步处理，达标后晴天回用作为绿化浇灌、道路洒水，雨天暂存于项目内设置的蓄水池。
	



依托
	



沿用
	

	
	
	
	
	

蓄水池
	1 个，位于项目西北侧，
容积为 10m3，晴天用于补
给绿化浇灌用水，雨天用
于储存一体化污水设施
处理后的生活污水。
	


/
	


已建，不变
	

	
	
	
	














废气治理措施
	
免漆木门生产废气
	免漆木门开料、打磨、雕刻等产生粉尘的工序位于 2#厂房，粉尘经集气罩/吸尘管收集+布袋除尘器除尘后通过 1 根 15m高的排气筒外排（DA004）。
	



/
	



已建不变
	

	
	
	
	
	
家具生产粉尘
	家具生产线产生的粉尘
经集气罩/吸尘管收集后+
布袋除尘器进行处理后
通过 1 根 15m高的排气筒
外排(DA001)。
	


/
	


已建不变
	

	
	
	
	
	


家具生产喷漆废气
	家具生产线分别设置 1 间
喷漆房、1 间烤漆房，产
生的废气采用负压收集
后采用 1 套漆雾分离柜
+uv 光氧+活性炭吸附”装
置处理，最终由 1 根 15m
高的排气筒排放
（DA002）。
	





/
	




已建不变
	

	
	
	
	
	浸渍
纸生
	浸渍纸生产在涂胶、烘干工序以及天然气燃烧产
	
/
	已建不变
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	产废气
	生的废气采用集气罩收
集+uv 光氧+活性炭吸附
装置吸附处理后通过 1 根
15m 高的排气筒排放
（DA003）。
	
	
	

	
	
	
	
	









塑料筐生产废气
	












/
	




在每台注塑机上方设
置集气罩，共设置 4
个集气罩（单个规格为
1.8m×1m），废气经集
气罩收集后通过三级
活性炭吸附+15m 排气
筒（DA005）处理后排
放，集气罩收集效率为
80%，活性炭吸附效率
为 65% ，风机风量不
小于 115000m3/h。
	新增，在每台注
塑机上方设置
集气罩，共设置
4 个集气罩（单
个规格为 1.8m×
1m），废气经
集气罩收集后
通过三级活性
炭吸附+15m 排
气筒（DA005）
处理后排放，集
气罩收集效率
为 80%，活性炭
吸附效率为 75
% ，风机风量不
小于 115000m3/
h。
	

	
	
	
	噪声治理措施
	所有设备置于厂房内，并
安装减震垫。
	所有设备置于厂房内，
并安装减震垫。
	已建，不变
	

	
	
	
	



固体废物处置
	垃圾桶
	设带盖生活垃圾桶若干，合理分布在厂区内。
	设带盖生活垃圾桶 2
个。
	本项目增设 2
个垃圾桶放在
厂区内
	

	
	
	
	
	
危废暂存间
	设置 1 间 10m2 的危险废物暂存间，采用混凝土硬化+对墙面地面涂刷环氧树脂涂料进行防渗，防渗系数≤1×10-10cm/s，并设置
	
本项目产生的废机油
和废旧活性炭分类暂
存于危废暂存间
	已建成，本次依托已建危废暂存间，并在危废暂存间内新增托盘和专业盛
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	围堰、托盘，张贴标识标
牌，危废收集后分类暂存
于危废间内，委托楚雄同
磊再生资源回收有限公
司处置。
	
	装容器。
	

	
	3 、产品规模
本项目为扩建 1 条年产 100 万个塑料筐生产线，其他产品产能不变，产品方案见表 2-2。
表 2-2    项目产品方案表

	
	
	序号
	产品名称
	现有项目产量（个/a）
	扩建项目新增产
量（个/a）
	扩建完成后产量（个/a）
	备注
	

	
	
	1
	塑料筐
	0
	100 万
	100 万
	1 个塑料筐约2.3kg
	

	
	4 、生产设备
本次扩建项目主要设备情况见表 2-3。
表 2-3  扩建项目设备明细表

	
	
	

序号
	
用于工段
	

名称
	

单位
	扩建项
目新增
设备数量
	

型号/规模
	

备注
	

	
	
	1
	注塑
	注塑机
	台
	4
	/
	位于 7#厂房
	

	
	
	2
	冷却
	冷水塔（风
冷）
	台
	1
	60t/h
	位于 7#厂房
	

	
	
	3
	废气处理
	风机
	台
	1
	
	位于 7#厂房
	

	
	
	4
	
	集气罩
	个
	4
	1.8m×1m
	位于 7#厂房
	

	
	
	5
	
	排气筒
	根
	1
	15m
	位于 7#厂房
	

	
	5 、主要原辅材料及燃料
（1）原辅材料及能源用量情况
本项目使用的主要原辅材料及能源，见表 2-4。
表 2-4 主要原辅材料及能源

	
	
	序 号
	名称
	现有项目用量/a
	扩建项目新增用量/a
	扩建完
成后用
	最大储存量/a
	供应来源
	备注
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	量/a
	
	
	
	

	
	
	




1
	



聚丙烯（PP）
	




0
	




2300
	




2300t
	




25t
	




外购
	固体颗粒，粒
径在 3-4mm，
25kg 袋装，项
目使用的聚
丙烯颗粒料
均为新料，项
目内不使用
再生料。
	

	
	
	
2
	
水
	
1000
	
7440
	
8440
	
/
	园区自
来水管网
	
/
	

	
	
	
3
	
电
	2559 万千万时
	29 万千万时
	2588 万千万时
	
/
	园区自
来水管网
	
/
	

	
	（2）辅料理化性质说明：
聚丙烯（PP）：
聚丙烯又称 PP ，分子式（C3H6）n ，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，熔点约 180-200℃ , 热分解温度约 380-400℃ , 密度只有 0.9-0.91g/m3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。聚丙烯对水特别稳定，在水中的吸水率仅为 0.01% ，分子量约为 8 万到 15 万。聚丙烯成型性好，但因收缩率大（为 1-2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高的零件，还难以达到要求，制品表面光泽好，易于着色。聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，防腐蚀效果良好。
6 、劳动定员及工作制度
（1）劳动定员：本项目扩建增加工作人员 5 人，扩建完成后全厂员工共 63人，均不设置食宿。
（2）工作制度：年工作 300 天，每天 8h 单班制。
7 、水平衡分析
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	（1）本项目水平衡分析
①生活用水
本项目新增员工 5 人，每天工作 8 小时，不在厂区内食宿。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026），员工用水量按 60L/（人 d）计。项目生活用水量为 0.3m3/d，90t/a。产污系数为 80%，则生活污水量为 0.24m3/d，72m3/a，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化。
②冷却循环用水
项目设置 1 座 60t/h 的冷却塔，配套设置容积为 60m3  的循环水池，使用自来水进行补充，每天运行 8h ，冷却水塔循环水量为 480m3/d 。使用冷却塔对挤出的塑料筐进行间接冷却，冷却塔采用风冷制冷，根据冷却塔蒸发量计算公式。
E=0.00085×L×△t
L：循环水流量（m3/h），480m3/d。
△t：进出水温差 (℃) , 即进水温度 T1（90℃) -出水温度 T2（30℃) 。
计算得出项目项目冷却塔损失水量为 24.5m3/d 。7350m3/a；则冷却塔需补充自来水量为 48m3/d ，7350m3/a 。冷却塔用水为循环使用，定期补充，不外排。
本项目自来水用水量 24.8m3/d 、7440m3/a ，生活污水量为 0.24m3/d ，72m3/a，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化。冷却塔需补充自来水量为 24.5m3/d ，7350m3/a ，冷却塔用水为循环使用，定期补充，不外排。
[image: ]
图 2-1    项目水平衡图（m3/a）
8 、环保投资
本项目总投资 550 万元，其中环保投资 11.7 万元， 占总投资的 2. 13% 。具体
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	分项投资明细详见表 2-5。
表 2-5      环保投资估算表

	
	
	项目
	环保措施
	投资额（万元）
	备注
	

	
	
	
大气
	在每台注塑机上方设置集气罩，共设置 4 个集气罩（单
个规格为 1.8m×1m），废气经集气罩收集后通过三级活
性炭吸附+15m 排气筒（DA005）处理后排放
	
10
	
新增
	

	
	
	地表水
	生活污水依托已建化粪池+一体化污水处理设施处理
	/
	依托
	

	
	
	固废
	新增若干垃圾桶
	0.2
	新增
	

	
	
	噪声
	厂房隔声、基础减震
	0.5
	新增
	

	
	
	

风险防范措施
	


危废暂存间
	


在已建的 1 间建筑面积 10m2 的危废暂存间
中新增托盘、盛装桶
	



0.5
	依托已建危
废暂存间，在
已建的危废
暂存间内新
增托盘、盛装
桶；
	

	
	
	管理运行
	与有资质单位签订处置协议，定期清运废机
油和废旧活性炭。
	0.5
	新增
	

	
	
	合计
	11.7
	/
	

	工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节
	一、施工期工艺流程及产污环节
本项目在已建厂房进行生产，施工期不进行土建等，主要为设备安装调试，主要产生的污染物有噪声、废气、固废，以及施工人员产生的少量生活垃圾和生活污水，施工期工艺流程如下图所示：

	
	 (
噪声
)[image: ]噪声、废气、建筑垃圾
噪声
 (
投入运营
)设备安装       设备调试
 (
生活垃圾
)生活垃圾         施工人员

	
	图 2-2    施工期工艺流程图
二、运营期工艺流程及产污环节
本项目扩建 1 条塑料筐生产线，使用PP 为原料生产塑料筐，具体工艺如下
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	所述。
工艺流程简述：
（1）上料：PP 聚丙烯塑料颗粒（粒径约5mm）投入到上料机料仓，然后通过螺旋上料机自动将原料送入注塑机机。此过程产生设备噪声、粉尘、废包装袋。
（2）注塑：原料进入注塑机后，经加热熔融（电加热，熔融温度控制在180℃~210℃左右）使原料熔融，熔融状态的物料通过螺杆向前推进，注入产品模具内，通过锁模系统对进入模具的产品进行锁模（锁模系统是保证模具闭合、开启及顶出制品），产品锁模后通过锁模系统顶出制品。锁模过程经过一定时间和压力保持（又称保压）、使其固化成型，保压目的是防止模腔中熔料的反流、向模腔内补充物料，以及保证制品具有一定的密度和尺寸公差。注塑时，模腔内的平均压力一般在 2MPa 以内，注塑所用模具均为外够，将熔化后的塑料注射入闭合好的模腔内。此过程产生非甲烷总烃及设备噪声，产生的非甲烷总烃经集气罩收集后引至三级活性炭吸附处理设施后处理后经 1 根 15m 高的排气筒（DA005）排放。
（3）冷却定型：产品在模具内初步成型后，通过外接水管将冷却水（30℃)引入注塑机模具内置冷却管道，采用间接水冷却。注塑设备冷却水使用后由模具箱底部出水口（90℃) 排出进入循环冷却水系统，经冷却水塔冷却后循环使用不外排。冷却塔采用风冷制冷，此过程产生冷却水及设备噪声。
（4）开模取件、检验修整：注塑后经冷却定型、开模取件。取件后在人工操作的条件下，采用剪刀、压棒对塑料筐边口进行剔除。经人工剔除边口的产品，经检验合格后入库。此过程会产生边角料及不合格产品，边角料及不合格产品外售。
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[image: ]
图 2-3    项目生产工艺流程图及产污节点图

（二）产排污环节
（1）废水：员工生活废水（W1）。
（2）废气：上料废气（G1），注塑废气（G2）。
（3）噪声：上料（N1）、注塑机（N2），冷却塔风扇（N3），风机（N4） 、修边噪声（N5）等生产工段设备运行噪声。
（4）固废：修边废料、不合格产品（S1），生活垃圾（S2），废包装袋（S3 ) , 废活性炭（S4）、废机油等。

表 2-6        本项目生产过程产污明细表
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	类别
	污染源
	主要污染物
	处置方式及排放去向
	

	
	
	

废气
	上料废气
	G1颗粒物
	通过在上料机投料口设置防尘罩处理后无组织排
放。
	

	
	
	
	挤塑有机废气
	G2非甲烷总烃
	集气罩收集后引至三级活性炭吸附处理设施后处理后经1根15m高的排气筒（DA005）排放。
	

	
	
	废水
	生活污水
	W1，主要SS
、COD 、氨
氮、BOD5
等
	生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后，各指标浓度均达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》 （GB-T18920-2020）城市绿化、道路清扫、标准。
	

	
	
	
噪噪声
	生产设备、人工操作、废气处理风机等
	
噪声
	
采取降噪 、减振 、 隔声等综合降噪措施。
	

	
	
	固固体废物
	修边废料、不合格产品
	S1废料、不合格产品
	收集后外售。
	

	
	
	
	生活垃圾
	S2生活垃圾
	委托环卫部门清运。
	

	
	
	
	废包装袋
	S3废包装袋
	收集后外售。
	

	
	
	
	废活性炭
	S4废活性炭
	集中收集后放入危废暂存间，最终委托有资质单位处置。
	

	
	
	
	废机油
	废机油
	集中收集后放入危废暂存间，最终委托有资质单位处置。
	

	项 目 有 关  的 原 有 环  境 污
	1 、现有项目环保手续履行情况
昆明欧铂瑞木制品有限公司于 2019 年 5 月购买寻甸县金所工业园区土地 69亩，总建筑面积约 30898.85m2 。目前正常运营中，年产 3 万 m³ 免漆生态板、3000套成套衣柜、1000 张床，2000 套鞋柜、500 吨三聚氰胺纸。现有项目环保手续办理情况详见下表。
表2-7    现有项目环评验收办理情况一览表

	
	
	序号
	项目名称
	类别
	详情
	

	
	
	1
	昆明欧
铂瑞木
	环评
	于 2020 年 9 月委托云南莱恩环保技术工程有限公司编制了昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 3 万 m³ 免漆生态板及深加
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	染 问  题
	
	
	制品有
限公司
年产 3
万m³ 免
漆生态
板及深
加工生
产线项
目
	
	工生产线项目环境影响报告表》，2021 年 5 月 24  日建设单
位取得昆明市生态环境局寻甸分局《关于对<昆明欧铂瑞木
制品有限公司年产 3 万 m³ 免漆生态板及深加工生产线项目
环境影响报告表>的批复》（昆生环寻〔2021〕84 号）（见
附件）。
	

	
	
	2
	
	排污许可证
	2021 年 12 月 6  日在全国排污许可信息管理平台申报排污许
可登记，登记编号：91534001MA6K85Q25N001X。
	

	
	
	
3
	
	
办理验收
	昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 3 万 m³ 免漆生态板及深加工生产线项目于 2024 年建成，并于 2024 年 1 月 30  日完成了竣工环保验收监测工作并通过“三同时”竣工环保验收。
	

	
	
	


4
	
	


应急预案
	于 2024 年 3 月 20  日《昆明欧铂瑞木制品有限公司突发环境
事件应急预案》进行备案，并取得备案证：备案号
530- 129-2024-016-L。于 2025 年 6 月 9  日针对昆明欧铂瑞木
制品有限公司厂区危废暂存间废机油泄漏事故应急处置进
行演练。
	

	
	2 、现有工程组成情况
现有项目工程主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。现状组成情况见表 2-8。
表 2-8    现有工程组成一览表

	
	
	工程组成
	现有已建内容及规模
	建设情况
	

	
	
	主 体 工 程
	
1#厂房
	框架及门式钢架结构，1 栋 2 层，位于公司东北侧，
占地面积为 3564.8m2 ，主要用于免漆木门的加工生
产。
	
已建
	

	
	
	
	6#厂房
	框架及门式钢架结构，1 栋 1 层，位于公司中部，占地面积为 6498.8m2 ，主要用于免漆木门的生产。
	已建
	

	
	
	
	5#厂房
	框架及门式钢架结构，1 栋 1 层，位于公司南侧，占
地面积为 4000m2 ，主要用于浸渍纸的生产。
	已建
	

	
	
	
	
7#厂房
	1 栋 1 层，框架及门式钢架结构，位于公司西侧，占地面积为 2820m2 ，用于木板原材料及成品的暂存。
	已建，本次扩建
设置在 4#厂房
内
	

	
	
	
	4#厂房
	框架及门式钢架结构，2 层，占地面积分别为4000m2、位于公司中部，主要用于家具的生产
	已建
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	2#厂房
	框架及门式钢架结构，2 层，占地面积分别为4000m2、
位于公司北侧，作为仓库。
	已建
	

	
	
	
	3#厂房
	框架及门式钢架结构，2 层， 占地面积分别为
3564.8m2 、位于公司北侧，作为仓库。
	已建
	

	
	
	
	综合办公楼
	新建综合办公楼，1 栋 4 层，位于项目的东北侧，砖
混结构， 占地面积为 823.28m2 ，用于办公等。
	已建
	

	
	
	
	倒班室
	新建倒班室，1 栋 1 层，砖混结构，位于项目西侧，
占地面积为 200m2 ，用于员工倒班休息。
	已建
	

	
	
	
	公厕
	新建公厕，1 栋 1 层，位于倒班房西侧，占地面积约
50m2。
	已建
	

	
	
	
	门卫值班室
	新建门卫值班室，1 栋 1 层， 占地面积约 10m2 ，位
于项目区东侧入口。
	已建
	

	
	
	公 用 工 程
	供水
	厂区生产和生活用水水源由园区自来水供水管道引
水至厂区
	已建
	

	
	
	
	
供电
	本项目用电由园区统一供给，生产用电通过 35kV 金
所变电站供到厂区，再通过项目区配电室将电供到
各生产车间。
	
已建
	

	
	
	
	


排水
	厂区主要排水为员工生活污水，员工生活污水经化
粪池预处理后再经自建一体化污水处理设施处理达
到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T
18920-2020）标准后，晴天回用作为绿化浇灌，雨天
储存于蓄水池中待晴天再回用绿化浇灌。
	


已建
	

	
	
	
	天然气
	由寻甸中石油昆仑燃气有限公司提供，天然气管道
已接入园区，并通气。
	已建，不变
	

	
	
	辅 助 工 程
	
消防水池
	位于公司西北侧，项目建筑均配备灭火器，消防水
源为市政管网水，水量水压能满足消防要求。项目
设置地下消防水池，消防水池容积为 50m3。
	
沿用
	

	
	
	
	配电室
	位于项目区东北侧， 占地面积 20m2。
	沿用
	

	
	
	环 保 工 程
	废 水 治 理
	化粪池
	1 个，位于倒班房南侧，容积为 4m3 ，对生活废水进
行预处理。
	沿用
	

	
	
	
	
	一体
化污
	1 个，处理规模 10m3/d ，对化粪池预处理后的生活污水进一步处理，达标后晴天回用作为绿化浇灌、
	沿用
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	措 施
	水处
理设施
	道路洒水，雨天暂存于项目内设置的蓄水池。
	
	

	
	
	
	
	蓄水池
	1 个，位于项目西北侧，容积为 10m3 ，晴天用于补
给绿化浇灌用水，雨天用于储存一体化污水设施处
理后的生活污水。
	
已建
	

	
	
	
	废 气 治 理  措 施
	免漆
木门
生产
废气
	免漆木门开料、打磨、雕刻等产生粉尘的工序位于
6#厂房，粉尘经集气罩/吸尘管收集+布袋除尘器除尘
后通过 1 根 15m 高的排气筒外排（DA004）。
	

已建
	

	
	
	
	
	家具
生产
粉尘
	家具生产线产生的粉尘经集气罩/吸尘管收集后+布
袋除尘器进行处理后通过 1 根 15m 高的排气筒外排
(DA001)。
	
已建
	

	
	
	
	
	家具
生产
喷漆
废气
	家具生产线分别设置 1 间喷漆房、1 间烤漆房，产生
的废气采用负压收集后采用 1 套漆雾分离柜+uv 光
氧+活性炭吸附”装置处理，最终由 1 根 15m 高的排
气筒排放（DA002）。
	

已建
	

	
	
	
	
	浸渍
纸生
产废气
	浸渍纸生产在涂胶、烘干工序以及天然气燃烧产生的废气采用集气罩收集+uv 光氧+活性炭吸附装置吸附处理后通过 1 根 15m 高的排气筒排放（DA003）。
	

已建
	

	
	
	
	噪声治理措施
	所有设备置于厂房内，并安装减震垫。
	已建
	

	
	
	
	固 体 废 物  处 置
	垃圾桶
	设带盖生活垃圾桶若干，合理分布在厂区内。
	已建
	

	
	
	
	
	
危废暂存间
	设置 1 间 10m2 的危险废物暂存间，采用混凝土硬化
+对墙面地面涂刷环氧树脂涂料进行防渗，防渗系数
≤1×10-10cm/s ，并设置围堰、托盘，张贴标识标牌，
危废收集后分类暂存于危废间内，委托楚雄同磊再
生资源回收有限公司处置。
	


已建成
	

	
	3 、现有项目主要原辅材料
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	现有项目主要原辅材料用量见表 2-9。
表 2-9    现有项目主要原辅材料及燃料

	
	
	生产线
	原料名称
	单位
	用量
	备注
	

	
	
	
生态板生产线
	生态板芯
	m³/a
	31000
	
	

	
	
	
	三聚氰胺浸渍纸
	张/a
	60600
	
	

	
	
	
	腻子粉
	t/a
	42.3
	
	

	
	
	
	白乳胶
	t/a
	10
	
	

	
	
	浸渍纸生产线
	原纸
	t/a
	600
	
	

	
	
	
	三聚氰胺甲醛树脂胶
	t/a
	80
	
	

	
	
	
	天然气
	万 m³/a
	5
	
	

	
	
	




家具生产线
	中密度纤维板
	张/月
	3000
	
	

	
	
	
	实木板材
	方/月
	10
	
	

	
	
	
	油漆
	t/a
	6
	
	

	
	
	
	稀释剂
	t/a
	1.2
	
	

	
	
	
	固化剂
	t/a
	1.2
	
	

	
	
	
	白乳胶
	t/a
	1.5
	
	

	
	
	
	五金配件
	件/月
	大小 120 件
	
	

	
	
	
	纸箱包装
	m²/月
	800
	
	

	
	
	






免漆木
门生产
线
	木方
	根/a
	15000 ，约 59m³
	
	

	
	
	
	密度板
	张/a
	3000 ，约 259m³
	
	

	
	
	
	木皮
	张/a
	1500
	
	

	
	
	
	纸皮
	m
	24000
	
	

	
	
	
	免漆板
	张/a
	3500
	
	

	
	
	
	白乳胶
	t/a
	5
	
	

	
	
	
	固化剂
	t/a
	1
	
	

	
	
	
	五金配件
	t/a
	1
	
	

	
	
	
	包装材料
	m²
	15000
	
	

	
	
	
	封边条
	卷/a
	30
	
	

	
	
	
	热熔胶
	t/a
	0.25
	
	

	
	
	
	砂纸
	张/a
	2400
	
	

	
	4 、现有项目产品方案
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	现有项目产品方案见表 2- 10。
表 2-10    现有项目产品方案表
	序号
	产品名称
	产量（年）

	1
	免漆生态板
	30000m3

	2
	成套衣柜
	3000 套

	3
	床
	1000 张

	4
	鞋柜
	2000 套

	5
	三聚氰胺纸
	500 吨

	6
	免漆木门
	3000 套


5 、现有项目劳动定员及工作制度
厂区现有工作人员共 58 人，不设食宿。年工作300 天，实行 8h 单班工作制。
6 、原项目工艺流程及产排污环节
主要进行生态板、家具、浸渍纸、免漆木门的生产相关的工艺流程如下。
（1）生态板生产工艺流程
[image: ]

图 2-4 生态板生产工艺流程
工艺流程简介：
①定厚：将外购生态板芯定厚砂光、刮腻分选。将基材板芯定厚砂光至所需厚度，要求砂光表面平整，没有严重凹陷和波浪纹，厚度一致，无污染。将定厚砂光完毕的板芯用腻子填平低凹处，检查完全。
②贴面：将三聚氰胺浸渍胶膜纸覆贴，采用贴面压机进行热压。
③热压：要求热压后板面平整光洁，无干湿花、鼓泡、鼓包等现象。
④裁边、分等和打包入库。裁边要求四角方正、平直、光洁，无明显锯痕、焦边、崩边等缺陷。裁边完成后，按订单标准要求进行分等和打包。
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	（2）家具生产车间工艺流程
本项目木制家具生产线设置在 4#厂房，生产工艺、生产产能及产污节点均一致。生产工艺流程见下图。
[image: ]
图 2-5 家具生产工艺流程图
工艺流程简述：
①开料：将原料板材按图纸要求进行切割，该工序产生粉尘、噪声、边角料。
②粘合：裁切好板材需要刷乳白胶后经过冷压机进行拼接、粘合，此过程中会产生噪声、废气。
③铣型、雕刻：按照图纸将压合后板材表面处理出需要的花纹，此过程产生噪声、木屑粉尘和固废。
④封边：使用白乳胶在处理好的板材表面铺贴相应的装饰纸，该过程将产生废气。
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	⑤底处理：对雕刻后素板使用磨光机进行打磨，使其表面光滑平整。该过程产生粉尘，经集气罩收集后由布袋除尘器处理，处理后统一汇集至 15m 高排气筒排放（DA001）。
⑥喷底漆、面漆：在喷漆房喷漆操作，本道工序会产生有机废气、废油漆包装桶、噪声、漆渣。漆雾由漆雾分离柜处理，废气经“uv 光氧+活性炭吸附”处理，处理后经 15m 高排气筒排放(DA002) 。建设单位拟采用的漆主要是以油漆、固化剂、稀释剂三组分调配后而成。
晾干：喷涂面漆后对板材进行自然晾干，晾干房为密闭式区域，采用负压通风，晾干废气主要为有机废气。
砂磨：底漆晾干后需人工对板材进行打磨，去掉多余的底漆，同时使板面光滑、平整均匀。该过程产生粉尘，经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，处理后统一汇集至 15m 高排气筒排放(DA001)。
质检包装：经质检合格后对产品包装入库，该过程将产生固废，主要为废弃的包装用纸。
（3）浸渍纸生产车间工艺流程

	
	[image: ]

	
	图 2-6  浸渍纸生产工艺流程图
工艺流程简述：
胶水搅拌：将外购胶水按生产所需配比用搅拌机进行搅拌备用，建设单位拟采用的胶水为三聚氰胺甲醛树脂胶。
一次涂胶：将外购原纸放入浸渍纸生产线，用生产线内的涂胶设备对原纸进
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	行一次涂胶；
一次烘干：一次涂胶完成后，浸渍纸进入生产线密闭烘干箱进行一次烘干，该过程采用天然气燃烧机作为热源进行干燥，烘干过程中产生的废气主要为天然气燃烧废气以及游离甲醛。
二次涂胶：浸渍纸经过一次烘干后，传送到辊轮进行涂胶，涂胶完后进入二次烘干过程。
二次烘干：经过二次涂胶的浸渍纸再被传送到烘箱内烘干。
（4）免漆木门生产工艺流程图
[image: ]
图 2-7  免漆木门生产工艺流程
工艺流程简述：
①板材购入：项目采用外购合格板材作为原材料进行深加工。
②开料：即是将购进的原材料根据客户需求及木门实际尺寸进行裁锯成型，以获得板式木门初成板。本工序产生的污染物有：噪声、粉尘及固废。
③粘合、拼接：对完成下料的密度板和木方进行人工组装，将各板材涂抹白乳胶后使其充分粘合。本工序产生的污染物有：废胶桶、胶合废气及噪声。
④精修：根据客户需求，按照图纸将压合后板材表面处理出需要的花纹，采用数控雕刻机进行门面花形图案的雕饰。本工序产生的污染物有：噪声、粉尘。
⑤打磨：门扇、门套在砂光机上进行砂光打磨，去掉木材表面毛刺和锐角，使其表面平整、光滑，以便于后续加工处理。本工序产生的污染物有：噪声、粉尘。
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	⑥刮灰补平：采用滑石粉对木工车间生产完成的半成品板材表面以及边角进行空隙矫正填平，保证料边的平整。平整后采用砂纸对刮好灰的板材进行人工打磨以保证板材边缘的光滑、平整。本工序产生的污染物有：粉尘、噪声。
⑦贴皮/贴纸：根据客户需求，对半成品木门进行人工贴纸或粘贴天然木皮，本工序需使用白乳胶进行粘合。本工序产生的污染物有：废胶桶及胶合废气。
⑧质检、包装：经质检合格后对产品包装入库，该过程将产生固废，主要为废弃的包装物。
7 、原项目污染物排放情况
（1）废气
现有项目“ 昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 3 万 m3免漆生态板及深加工生产线项目” 已于 2024 年 1 月完成建设项目竣工环境保护验收。
经现场踏勘及《昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 3 万 m3免漆生态板及深加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》，现有项目废气及废气治理措施详见表 2- 11。
表 2-11    现有项目废气及废气治理措施

	
	
	序号
	名称
	废气治理措施
	

	
	
	

1
	
免漆木门、生态板生产
粉尘
	免漆木门、生态板在下料、打眼、雕刻、打磨工序产生
的粉尘经集气罩、吸尘管收集+布袋除尘器处理后，通过
1 根 15m 的排气筒 DA004 排放，未被收集的粉尘无组织
排放。
	

	
	
	

2
	




家具生产废气
	家具生产在下料、打眼、雕刻、打磨工序产生的粉尘采
用集气罩、吸尘管收集+布袋除尘器除尘后，通过 1 根
15m 高的排气筒 DA001 排放，未被收集的非甲烷总烃无
组织排放。
	

	
	
	

3
	
	家具生产配套设置 1 间喷漆房、1 间烤漆房，产生的废
气经负压收集，采用 1 套漆雾分离柜+uv 光氧+活性炭吸
附装置进行处理后，通过 1 根 15m 高的排气筒外排
DA002
	

	
	
	
4
	
浸渍纸生产废气
	浸渍纸生产线涂胶、烘干、天然气燃烧产生废气采用集
气罩收集+uv 光氧+活性炭吸附装置处理后通过 1 根 15m
高的排气筒 DA003 排放。
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	根据 2025 年昆明欧铂瑞木制品有限公司排污许可证自行检测报告（附件 10），验收监测数据详见表 2- 12。
表 2-12    废气监测数据

	
	
	类 别
	


监测点位
	污 染  物 名 称
	
排放速率
（kg/h
)
	
排放浓
度
（mg/m3
)
	

废气量（Nm3/h
)
	执行标准
	达 标  性
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


名称
	排放速
率标准
值
（kg/h
)
	排放浓
度标准
值
（mg/m3
)
	
	

	
	
	有 组 织
	
DA0
01
	颗 粒 物
	
0.084
	
6.15
	
13745
	












《大气污染物
综合排放标准》
（GB16297- 19
96）
	
3.5
	
120
	达 标
	

	
	
	
	











DA0
02
	颗 粒  物
	
0.063
	
5.56
	












11382
	
	
3.5
	
120
	达 标
	

	
	
	
	
	非 甲  烷 总 烃
	


0.293
	


25.7
	
	
	


10
	


120
	达 标
	

	
	
	
	
	甲 醛
	0.003
	0.23
	
	
	0.3
	30
	
	

	
	
	
	
	苯
	0.0012
	0.131
	
	
	0.5
	12
	达 标
	

	
	
	
	
	甲 苯
	0.0001
	0.012
	
	
	3. 1
	40
	达 标
	

	
	
	
	
	二  甲 苯
	
0.0006
	
0.053
	
	
	
1.0
	
70
	达 标
	

	
	
	
	
DA0
03
	颗 粒 物
	
0. 1
	
5.24
	
19014
	《工业炉窑大
气污染物排放
标准》
	
3.5
	
120
	达 标
	




	 63     





	
	
	
	
	SO
2
	0.057
	3
	
	(GB9078- 1996)和《大气污染物
综合排放标准》
(GB16297- 1996 )表 2 中最严标
准
	2.6
	550
	达 标
	

	
	
	
	
	NO
x
	0.115
	6
	
	
	0.77
	240
	达 标
	

	
	
	
	
	甲 醛
	0.006
	0.33
	
	
	0.26
	25
	达 标
	

	
	
	
	
DA0
04
	颗 粒  物
	

0.09
	

5.61
	

16114
	《大气污染物
综合排放标准》
（GB16297- 19
96）
	

3.5
	

120
	达 标
	

	
	
	无 组 织
	




厂界
	颗 粒  物
	
/
	
0.656
	
/
	


《大气污染物
综合排放标准》
（GB16297- 19
96）
	
/
	
1.0
	达 标
	

	
	
	
	
	非 甲 烷 总  烃
	


/
	


1.82
	


/
	
	


/
	


4.0
	达 标
	

	
	备注：1 、表中“ ＜”表示该项目分析结果低于检出限；
2 、SO2 检出限 3mg/m3 ，NOx 检出限 3mg/m3；
根据验收监测结果，项目 DA001、DA002、DA004 号排气筒均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2 二级排放标准，DA003 排气筒满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078- 1996)和《大气污染物综合排放标准》 (GB16297- 1996)表 2 中最严标准。项目验收期间有组织废气满足达标排放。项目无组织废气颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、甲醛无组织排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表 2 无组织排放限值。厂区内厂房外 1m 无组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）附录 A 中表 A.1 排放限值。无组织废气均满足达标排放。，现有项目年运行 300d，每天运行 8h，经计算，现有项目有组织废气排放量见下表。
表 2-13    现有项目有组织废气排放量一览表

	
	
	监测点位
	污染物
	标况流量
	排放浓度
	排放速率
	工作时间
	排放总量
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	名称
	（Nm3/h）
	（mg/m3）
	（kg/h）
	（h/a）
	（t/a）
	

	
	
	（DA001）
	颗粒物
	13745
	6.15
	0.084
	2400
	0.2016
	

	
	
	




（DA002）
	颗粒物
	




11382
	5.56
	0.063
	2400
	0.1512
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	25.7
	0.293
	2400
	0.7032
	

	
	
	
	甲醛
	
	0.23
	0.003
	2400
	0.0072
	

	
	
	
	苯
	
	0.131
	0.0012
	2400
	0.00288
	

	
	
	
	甲苯
	
	0.012
	0.0001
	2400
	0.00024
	

	
	
	
	二甲苯
	
	0.053
	0.0006
	2400
	0.00144
	

	
	
	

（DA003）
	颗粒物
	

19014
	5.24
	0. 1
	2400
	0.24
	

	
	
	
	SO2
	
	3
	0.057
	2400
	0.1368
	

	
	
	
	NOx
	
	6
	0.115
	2400
	0.276
	

	
	
	
	甲醛
	
	0.33
	0.006
	2400
	0.0144
	

	
	
	（DA004）
	颗粒物
	16114
	5.61
	0.09
	2400
	0.216
	

	
	
	

备注
	1、本次核算采用监测数据中平均排放浓度的数据进行总量核算，风机风量选取实测风量。
2 、未检出的排放口污染物排放浓度按最低检出限计算。
3 、“L”表示检测结果低于分析方法最低检出限。
	

	
	（2）废水
现有项目废水经自建一体化污水处理设施处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（ GB/T 18920-2020）表 1“道路清扫、城市绿化水质标准” ，处理达标的废水回用于厂区绿化，雨天暂存蓄水池，不外排。。
根据 2025 年昆明欧铂瑞木制品有限公司排污许可证自行检测报告（附件10），检测期间现有项目正常运行，外排污染物日均最大浓度检测结果见表 2- 14。
表 2-14    现有项目回用水排口污染物日均最大浓度排放值

	
	
	污染物
	检测时间
	检测结果范围
	标准值
	达标情况
	

	
	
	PH（无量纲）
	2025. 1.6
	7.8-8
	6-9
	达标
	

	
	
	浑浊度（NTU）
	2025. 1.6
	7-7.3
	30
	达标
	

	
	
	溶解氧（mg/L）
	2025. 1.6
	3.6-3.7
	≥2.0
	达标
	

	
	
	总氯（mg/L）
	2025. 1.6
	0.31-0.32
	1.0
	达标
	

	
	
	色度（度）
	2025. 1.6
	10
	30
	达标
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	臭和味（无量纲）
	2025. 1.6
	无
	无不快感
	达标
	

	
	
	溶解性总固体（mg/L）
	2025. 1.6
	811-820
	1000
	达标
	

	
	
	五日化学需氧量
（mg/L）
	2025. 1.6
	1.0- 1.5
	10
	达标
	

	
	
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）
	2025. 1.6
	未检出
	无
	达标
	

	
	
	阴离子表面活性剂
（mg/L）
	2025. 1.6
	0.056-0.06
	0.5
	达标
	

	
	
	氨氮（mg/L）
	2025. 1.6
	1.58- 1.62
	8
	达标
	

	
	根据监测结果，监测期间各指标浓度均达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB-T18920-2020）城市绿化、道路清扫、标准。项目废水达标回用。
（3）噪声
现有项目噪声主要为砂光机、锯边机、磨光机等源强可达70～85dB（A）。项目选用低噪设备，设备均进行基础减振，噪声经围墙阻隔后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3 类区。根据《昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 3 万m³ 免漆生态板及深加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》（附件 14），监测结果详见下表。
表 2-15        噪声监测结果及评价

	
	
	监测编号
	监测位置
	主要声源
	检测时段
	结果
[dB(A)]
	标准限值
[dB(A)]
	达标情况
	

	
	
	


N1
	
东面厂界
	
厂界噪声
	（2023- 12- 19）昼间
	55
	65dB(A)
	达标
	

	
	
	
	
	
	（2023- 12- 19）夜间
	46
	55dB(A)
	达标
	

	
	
	
	
	
	（2023- 12-20）昼间
	54
	65dB(A)
	达标
	

	
	
	
	
	
	（2023- 12-20）夜间
	45
	55dB(A)
	达标
	

	
	
	


N2
	
南面厂界
	
厂界噪声
	（2023- 12- 19）昼间
	57
	65dB(A)
	达标
	

	
	
	
	
	
	（2023- 12- 19）夜间
	45
	55dB(A)
	达标
	

	
	
	
	
	
	（2023- 12-20）昼间
	56
	65dB(A)
	达标
	

	
	
	
	
	
	（2023- 12-20）夜间
	47
	55dB(A)
	达标
	

	
	
	N3
	西面厂
	厂界噪
	（2023- 12- 19）昼间
	56
	65dB(A)
	达标
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	界
	声
	（2023- 12- 19）夜间
	45
	55dB(A)
	达标

	
	
	
	
	
	（2023- 12-20）昼间
	54
	65dB(A)
	达标

	
	
	
	
	
	（2023- 12-20）夜间
	46
	55dB(A)
	达标

	
	
	


N4
	
北面厂界
	
厂界噪声
	（2023- 12- 19）昼间
	54
	65dB(A)
	达标

	
	
	
	
	
	（2023- 12- 19）夜间
	45
	55dB(A)
	达标

	
	
	
	
	
	（2023- 12-20）昼间
	52
	65dB(A)
	达标

	
	
	
	
	
	（2023- 12-20）夜间
	43
	55dB(A)
	达标

	
	在监测期间，厂界噪声监测值昼间最大为 57dB ，夜间最大值为 47dB ，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3 类区，昼间≤65dB、夜间≤55dB 的要求。根据调查，项目运营至今未收到过周边居民和企业的噪声污染投诉。
（4）固废
项目生活垃圾委托环卫部门清运处置，油漆桶、废胶桶由厂家进行回收利用；化粪池污泥、一体化污水处理设施污泥均委托环卫部门清掏处置；木屑、废边角料由云南滇木人造板有限公司回收利用；废 uv 灯管由设备厂家更换处置；漆渣、废活性炭、废机油委托曲靖同磊再生资源回收有限公司清运处置。项目固废处置率达 100%。
表 2-16    现有项目固体废物产排情况一览表

	
	
	类别
	名称
	固废代码
	产生量（t/a）
	处置方式及处理情况

	
	
	
生活固废
	生活垃圾
	900-099-S64
	8.7
	委托环卫部门清运处
置

	
	
	
	化粪池、污水处理站污泥
	
900-099-S64
	
15.45
	委托环卫部门清运处
置

	
	
	一般固废
	废料、木屑、废边角料
	900-005-S17
	20.5
	委托云南滇木人造板有限公司回收利用

	
	
	
	废包装材料
	900-005-S17
	5.4
	定期外售废品收购站

	
	
	
危险废物
	
废润滑油
	
900-214-08
	
0.2
	委托曲靖同磊再生资
源回收有限公司清运
处置

	
	
	
	废活性炭
	900-039-49
	12.5
	委托曲靖同磊再生资
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	源回收有限公司清运
处置
	

	
	
	
	废油漆桶、废胶桶
	
900-252-12
	
0.5
	委托曲靖同磊再生资
源回收有限公司清运
处置
	

	
	
	
	
漆渣
	
900-252-12
	
0.2
	委托曲靖同磊再生资
源回收有限公司清运
处置
	

	
	8 、排污许可执行情况
项目已根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》要求，进行填报，申请排污许可，许可证编号：91530129MA6NWMK51D001P（有效期：自2024 年 9 月 26  日至 2029 年 9 月 25  日止）（附件 7）。
表 2-17    现有项目污染物排放总量与控制指标对照表

	
	
	类别
	污染物
	现有项目排放总量
	排污许可证量
	排放去向
	是否满足
	

	
	
	




废水
	废水量万 t/a
	0
	/
	现有项目废水经自建一体化污水处理设施处理后满足《城市污水再生利用 城市杂 用 水 水 质 》 （  GB/T 18920-2020）表 1“道路清扫、城市绿化水质标准” ，处理达标的废水回用于厂区绿化，雨天暂存蓄水池，不外排。
	




满足
	

	
	
	
	化学需氧量 t/a
	0
	/
	
	
	

	
	
	
	氨氮 t/a
	0
	/
	
	
	

	
	
	
	


总磷
	


0
	


/
	
	
	

	
	
	





废气
	废气量万 m³/a
	14461.2
	/
	




处理达标后排放至周边大气
中
	满足
	

	
	
	
	颗粒物 t/a
	0.8088
	/
	
	满足
	

	
	
	
	苯 t/a
	0.00288
	/
	
	满足
	

	
	
	
	甲苯 t/a
	0.00024
	/
	
	满足
	

	
	
	
	非甲烷总烃 t/a
	0.7032
	/
	
	满足
	

	
	
	
	二 甲苯 t/a
	0.00144
	/
	
	满足
	

	
	
	
	甲醛 t/a
	0.0216
	/
	
	满足
	

	
	
	
	SO2
	0.1368
	
	
	满足
	

	
	
	
	NOx
	0.276
	
	
	满足
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	根据排污许可证，全厂自行监测要求详见表 2- 18 所示：
表 2-18     自行监测要求与执行情况

	
	
	类别
	排放口
	污染物
	监测频次
	执行情况
	达标情况
	

	
	
	









废气
	DA001
	颗粒物
	1 次/年
	2025 年按要求监测
	达标
	

	
	
	
	


DA002
	颗粒物
	1 次/年
	


2025 年按要求监测
	达标
	

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	
	苯
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	
	甲苯
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	
	二甲苯
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	

DA003
	颗粒物
	1 次/年
	2025 年按要求监测
	达标
	

	
	
	
	
	SO2
	1 次/年
	

2025 年按要求监测
	达标
	

	
	
	
	
	NOx
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	
	甲醛
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	DA004
	颗粒物
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	厂界
	颗粒物
	1 次/年
	2025 年按要求监测
	达标
	

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	噪声
	东、西、南、北厂界
	Leq（A）
	1 次/季
	2025 年按要求监测
	达标
	

	
	
	









废水
	









回用水排放口
	pH
	1 次/年
	









2025 年按要求监测
	达标
	

	
	
	
	
	氨氮
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	
	总余氯
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	
	溶解氧
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	
	色度
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	
	溶解性总固体
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	
	浑浊度
	1 次/年
	
	达标
	

	
	
	
	
	嗅和味
	1 次/年
	
	达标
	

	
	建设单位根据排污许可证要求进行环境管理并整理为台账，记录基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治措施运行管理信息、监测记录信息、固废环境
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	管理信息，厂区存放近五年电子台账和纸质台账，有组织废气、噪声、废水、组织废气按要求进行自行监测，及时进行信息公开，按要求填报年报。
9 、现有项目环境问题
根据现场踏勘，现有项目已按《昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 3 万 m3免漆生态板及深加工生产线项目环境影响评价报告表》及批复要求建设，安装环保设施，定期维护，现场未发现环境问题。
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[bookmark: bookmark3]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	




















区域环境质量现状
	1 、环境空气质量现状
本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县特色产业园区金所片区，属于环境空气质量二类区，项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》
（GB3095-2026）表 1 中过渡阶段的二级浓度限值以及表 2 中的二级浓度限值。
（1）达标区判定
根据昆明市生态环境局发布的《2024 年度昆明市生态环境状况公报》，2024年昆明市主城区外所辖的 8 个县（市）、区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；空气优良天数比例范围为 97.50%~ 100% ，与 2023 年相比，石林县、富民县、宜良县、东川区、寻甸县、嵩明县、全县空气优良天数比例均有提高。综上，本项 目所在 区域环境 空气质量常规污染物均达 到《 环境空气质量标准 》 （GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区。
（2）特征因子环境质量现状
本项目涉及的特征因子为 TSP 、非甲烷总烃。为了解项目所在区域环境空气中 TSP 、非甲烷总烃的质量状况，本次评价非甲烷总烃引用《寻甸县蜀滇塑料制品经营部蔬菜框生产项目环境影响报告书》中寻甸县蜀滇塑料制品经营部2024 年 12 月 27 日-1 月 2 日委托云南鼎祺检测有限公司对项目区及项目下风向三月三村非甲烷总烃的监测数据。TSP 环境空气质量现状评价引用云南鼎祺检测有限公司于 2023 年 11 月 30 日至 12 月 06 日对《云南南磷集团电化有限公司 30 万吨/年聚氯乙烯及配套原料烧碱项目（二期）及 2×25MW 综合利用自备电厂环境影响后评价》中公司办公区监测点位（G2）的空气质量现状监测数据，引用监测点位（公司办公区）位于项目区西南侧 700m。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据” 。本评价 TSP 引用的监测数据在项目西南侧 955km 处，位于项目周边 5km 范围内，且监测数据未




	 71     





	
	超过 3 年有效期，因此本评价可以引用上述现状监测数据，监测结果见下 3-2。非甲烷总烃引用的监测数据在项目东南侧 4354km 处，位于项目周边 5km 范围内，且监测数据未超过 3 年有效期，因此本评价可以引用上述现状监测数据，监测结果见下 3-3。
故项目区 TSP 、非甲烷总烃引用现有的监测数据，本项目引用的现状监测点具备类比条件，数据在技术指南要求的“近三年” 时限内，且监测至今区域环境未发生较大变化，属于有效数据，故本项目空气质量现状评价引用的数据具有时效性和代表性引用项目监测点位布设见表 3- 1.
表 3-1  监测点位基本信息
	

监测点名称
	监测点位坐标
	


监测因子
	


监测时段
	相对
本项
目厂
址方位
	相对本
项目厂
界距离/m

	
	

E
	

N
	
	
	
	

	引用项
目公司
办公区（G2）
	

103° 11′ 10.574″
	

25°33′33.457″
	

TSP
	

2023. 11.30~2023.12.6
	
西南侧
	

955

	三月三村
	103° 13′59.736″
	25°32′38.771″
	非甲烷总烃
	2024 年 12 月 27  日-1月 2 日
	东南侧
	4354


大气环境质量现状引用监测结果见表 3-2。
表 3-2    TSP 引用项目环境空气检测结果单位：mg/m3

	
	
	检测点位
	检测日期
	采样时间
	检测结果
	标准
	达标情况
	

	
	
	



G2：公司办公区
	2023- 11-30
	00:00~24:00
	221
	300
	达标
	

	
	
	
	2023- 12-01
	00:00~24:00
	225
	300
	达标
	

	
	
	
	2023- 12-02
	00:00~24:00
	237
	300
	达标
	

	
	
	
	2023- 12-03
	00:00~24:00
	213
	300
	达标
	

	
	
	
	2023- 12-04
	00:00~24:00
	219
	300
	达标
	

	
	
	
	2023- 12-05
	00:00~24:00
	204
	300
	达标
	

	
	
	
	2023- 12-06
	00:00~24:00
	241
	300
	达标
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	根据引用监测结果可知，引用监测点 TSP 日均值浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级评价标准（过渡标准）要求。项目区环境空气质量满足功能区要求。
非甲烷总烃具体监测结果如下：
表 3-3  非甲烷总烃现状检测结果一览表 单位：mg/m3

	
	
	采样项目及地点
结果
采样日期
	非甲烷总烃（mg/m3）
	

	
	
	
	采样时间
	1#：项目区内
	采样时间
	2#：项目区下风向三月三村
	

	
	
	

2023 年 12 月 27  日
	02:00
	0.25
	02:10
	0.39
	

	
	
	
	08:00
	0.29
	08:11
	0.41
	

	
	
	
	14:00
	0.30
	14:11
	0.40
	

	
	
	
	20:00
	0.37
	20:10
	0.53
	

	
	
	

2023 年 12 月 28  日
	02:00
	0.24
	02:10
	0.35
	

	
	
	
	08:00
	0.26
	08:11
	0.38
	

	
	
	
	14:00
	0.30
	14:13
	0.41
	

	
	
	
	20:00
	0.31
	20:10
	0.43
	

	
	
	

2023 年 12 月 29  日
	02:00
	0.29
	02:10
	0.35
	

	
	
	
	08:00
	0.30
	08:11
	0.37
	

	
	
	
	14:00
	0.34
	14:13
	0.38
	

	
	
	
	20:00
	0.34
	20:10
	0.40
	

	
	
	

2023 年 12 月 30  日
	02:00
	0.26
	02:10
	0.33
	

	
	
	
	08:00
	0.27
	08:11
	0.37
	

	
	
	
	14:00
	0.31
	14:13
	0.40
	

	
	
	
	20:00
	0.33
	20:10
	0.40
	

	
	
	

2023 年 12 月 31  日
	02:00
	0.29
	02:10
	0.34
	

	
	
	
	08:00
	0.32
	08:11
	0.35
	

	
	
	
	14:00
	0.33
	14:13
	0.40
	

	
	
	
	20:00
	0.34
	20:10
	0.41
	

	
	
	

2024 年 01 月 01  日
	02:00
	0.28
	02:10
	0.34
	

	
	
	
	08:00
	0.28
	08:11
	0.35
	

	
	
	
	14:00
	0.30
	14:13
	0.38
	

	
	
	
	20:00
	0.31
	20:10
	0.42
	

	
	
	2024 年 01 月 02  日
	02:00
	0.27
	02:10
	0.36
	

	
	
	
	08:00
	0.28
	08:11
	0.38
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	14:00
	0.32
	14:13
	0.38
	

	
	
	
	20:00
	0.32
	20:10
	0.39
	

	
	
	标准限值
	2.0
	标准限值
	2.0
	

	
	
	达标情况
	达标
	达标情况
	达标
	

	
	
	备注
	注：1.检测结果低于方法检出限时，该项检测结果以“＜检出限”
表示；
	

	
	根据引用检测结果，项目区非甲烷总烃小时平均浓度能够达到《大气污染物综合排放标准详解》标准限值。
2 、地表水环境质量现状
项目距离最近的地表水体为北侧 1135m 处的谓所河，该河经暗河进入三月三水库再流入前进河最终汇入牛栏江，根据支流水质不低于干流水质的原则，谓所河、三月三水库执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准。
根据《寻甸产业园区金所片区工业废水依托城镇污水处理厂处理可行性评估报告》（2025 年 6 月），三月三水库寻甸县设有常规市控监测断面，收集到寻甸县环境监测站 2024 年三月三水库水质例行监测数据，监测统计结果见下表。
表 3-4    三月三水库 ：水环境现状评价表  单位：mg/L

	
	
	年度污染物
	2024
	Ⅲ类标准
	单项判定
	

	
	
	CODcr
	22.6
	20
	超标
	

	
	
	BOD5
	3.38
	4
	达标
	

	
	
	氨氮
	0.18
	1.0
	达标
	

	
	
	总磷
	0. 14
	0.05
	超标
	

	
	
	总氮
	4.09
	1.0
	超标
	

	
	
	氟化物
	0.73
	1.0
	达标
	

	
	
	硒
	0.0004L
	0.01
	达标
	

	
	
	砷
	0.0029
	0.05
	达标
	

	
	
	汞
	0.00004L
	0.0001
	达标
	

	
	
	镉
	0.0001
	0.005
	达标
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	六价铬
	0.004L
	0.05
	达标
	

	
	
	铅
	0.002L
	0.05
	达标
	

	
	
	氰化物
	0.004L
	0.2
	达标
	

	
	
	挥发酚
	0.0003L
	0.005
	达标
	

	
	
	石油类
	0.01L
	0.05
	达标
	

	
	从统计结果看 ，三月三水库水质不能达到《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III 类标准要求。超标污染物主要为总氮、总磷、CODcr；重金属砷、汞、镉、铬、铅及其他污染物监测浓度均较低，大部分低于检出限。水质超标主要原因为周边部分生活污水直接排入三月三水库，导致水库的水质超标。
根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011-2030 版），三月三水库至入牛栏江口为前进河寻甸农业用水区，现状水质为Ⅳ类，2030 年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准。根据“寻甸县 2026 年第一季度环境质量公报”显示：前进河哦嘎电站断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质量标准，能够满足水质目标要求。
3 、声环境质量现状
项目位于寻甸特色产业园区金所片区，根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》，寻甸特色产业园区属于 3 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准要求。
根据《2024 年度昆明市生态环境状况公报》，2024 年，寻甸县区域环境昼间等效声级平均值为 46.3 分贝，寻甸县区域昼间环境噪声总体水平评价为一级（好）。项目区声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。
根据现场调查，项目周边为厂房、仓库、办公为主，无大型产噪工业企业，区域声环境质量较好，项目厂界周边 50m 范围内无声环境保护目标，本次评价不进行声环境质量现状监测。
4 、生态环境现状
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	项目在已建建筑内建设，项目区及周边已无原植被生存。经现场踏勘及调查，项目区域人类活动频繁，无濒危保护动植物及国家重点保护野生动植物，无国家级及省级保护的珍稀动、植物，不涉及风景名胜区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感的区域。

	

















环境保护目标
	根据《关于印发＜建设项目环境影响报告表＞内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33 号），厂界 500m 范围内保护对象为自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等；声环境保护目标范围为厂界外 50m 范围内；地下水环境保护目标范围为厂界外 500m内。
根据现场调查，项目 500m 范围内主要为企业、居住区，项目不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；50m 范围内无声环境敏感目标，项目环境保护目标见表 3-5。
表 3-5    环境保护目标一览表

	
	
	类 别
	保 护 目 标
	经纬度
	方 位
	与本
项目
的相
对距 离（m）
	
保护对象及人数（人）
	


保护级别
	

	
	
	
	
	

经度 (°)
	

纬度 (°)
	
高程(m)
	
	
	
	
	

	
	
	大 气 环 境
	谓
所
散
户
1
	



103. 112485E
	



25.3404N
	



2012
	北 面
	



425
	

村民，
约 2 户 7
人
	GB3095-2026《环
境空气质量标准》
表 1 中过渡阶段
的二级浓度限值
以及表 2 中的二
级浓度限值
	

	
	
	地 表 水
	谓 所 河
	

/
	

/
	

2004
	

北
	

1135
	主要功能为农业用水
	《地表水环境质
量标准》
（GB3838-2002）
中的Ⅲ类水质
	

	
	
	地
	厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水
	




	 76     





	
	
	下 水
	敏感目标
	

	
	

	


















污染排放控制标准
	施工期
1 、废水
施工期废水主要为施工人员生活污水，依托现有的化粪池+一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准，晴天回用作为绿化浇灌，雨天储存于蓄水池中待晴天再回用绿化浇灌。
2 、废气
施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）。
表 3- 6    大气污染物综合排放标准

	
	
	污染物
	无组织排放监控浓度限值
	

	
	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）
	

	
	
	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0
	

	
	3 、噪声
施 工 期 施 工 机 械 的 环 境 噪 声 执 行 《 建 筑 施工 噪 声 排 放 标 准 》 （GB12523-2025）。
表 3-7      建筑施工厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

	
	
	昼间
	夜间
	标准
	

	
	
	70
	55
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	

	
	二、运营期：
1 、废水
本项目废水主要为生活污水，依托现有的化粪池+一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准，晴天回用作为绿化浇灌，雨天储存于蓄水池中待晴天再回用绿化浇灌。无废水外排。
表 3-8    《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准

	
	
	项目
	单位
	《城市污水再生利用城市杂用水水质》 (GB/T18920-2020)城市绿化标准
	

	
	
	pH
	无量纲
	6-9
	

	
	
	色度
	色度单位
	≤30
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	嗅
	/
	无不快感
	

	
	
	浊度
	NTU
	≤10
	

	
	
	NH3-N
	mg/L
	≤8
	

	
	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.5
	

	
	
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	

	
	
	BOD5
	mg/L
	≤10
	

	
	
	溶解氧
	mg/L
	≥2
	

	
	
	总氯
	mg/L
	≤1.0
	

	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	无
	

	
	2 、废气
本项目使用PP 为原料，生产塑料筐，生产废气（颗粒物、非甲烷总烃）经集气罩收集+三级活性炭吸附处理后通过 15m 排气筒（DA005）排放，废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB315272-2015 ，含 2024 年修改单）表 4 中相关要求，详见表 3-9。
表 3-9    合成树脂工业污染物排放标准

	
	
	污染物
	排放浓度
	备注
	污染物排放监控位置
	企业边界大气污染物浓度限值
	

	
	
	非甲烷总烃
	100（mg/m3）
	
排气筒高度 15m
	

DA005
	4.0（mg/m3）
	

	
	
	颗粒物
	30（mg/m3）
	
	
	1.0（mg/m3）
	

	
	
	单位产品非甲烷总烃排放量
	0.5kg/t 产品
	
	
	/
	

	
	
	备注：因为《合成树脂工业污染物排放标准》（GB315272-2015 ，含 2024 年修改单）中无对排气筒高度的要求仅为不低于 15m 没有具体要求，所以本项目排气筒高度执行《大气污染综合排放标准》 （GB16297- 1996）中的相关要求。
	

	
	企业厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 规定的特别排放限值，详见表 3- 10。
表 3-10    挥发性有机物无组织排放控制标准

	
	
	污染物
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置
	

	
	
	
非甲烷总烃
	10mg/m3
	监控点处 1h 平均浓度值
	
在厂房外设置监控点
	

	
	
	
	30mg/m3
	监控点处任意一次浓度
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	值
	
	

	
	3 、噪声
项目所在地属于声环境质量 3 类区，项目运营过程厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，其具体标准值详见表 3- 11。
表 3-11    工业企业厂界环境噪声排放限值   单位：dB(A)

	类别
	适用区域
	昼间
	夜间

	3 类
	东、西、南、北厂界
	65
	55


4 、固体废弃物
① 一般 固废执行《 一般工业 固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）；
②危废暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。

	










总量控制指标
	（1）废水
项目生产过程无废水排放，生活污水经进入容积为 4m³的化粪池进行预处理，经化粪池初步处理后企业自备一套处理能力为 10m³/d 的一体化污水处理设施，根据检测报告废水经处理后达《城市污水再生利用城市杂用水水质》
GB/T18920-2020)标准，不外排。因此不设废水总量指标。
（2）废气
现有项目废气排放量为 14461.2 万 m3/a ，颗粒物 0.8088t/a ，苯 0.00288t/a，甲苯 0.00024t/a ，非甲烷总烃 0.7032t/a ，二 甲苯 0.00144t/a ，甲醛 0.0216t/a ，S O20. 1368t/a ，NOX0.276t/a。
改扩建项目废气排放量为 27600 万 m3/a ，颗粒物 1.7388t/a。
改扩建完成后全厂废气排放量为 42061.2 万 m3/a ，颗粒物 0.8088t/a，苯 0.0 0288t/a ，甲苯 0.00024t/a ，非甲烷总烃 2.442t/a ，二 甲苯 0.00144t/a ，甲醛 0.021 6t/a ，SO20. 1368t/a ，NOX0.276t/a。
（3）固体废弃物
项目固体废物处置率均能达到 100%。
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施工期环境保护措施
	本项目位于昆明市寻甸工业园区金所片区，在已建厂房内进行生产，现项目注塑设备及冷却塔已安装完成。项目后续施工工程量较小，周期较短，施工人员不在场地内食宿。施工期产生的污染物主要是施工扬尘、施工人员生活废水、施工噪声及废弃包装材料、生活垃圾等。
1 、大气防治措施
项目施工期产生的大气污染物主要是设备安装焊接等产生粉尘。由于项目施工期约 1 个月，均在室内进行施工，施工产生的粉尘在室内自由沉降之后通过及时清扫收集。因此项目施工期粉尘对周围大气环境造成影响较小。
①加强室内通风以使施工机械废气快速扩散，并采取洒水降尘措施。
②运输车辆要确保尾气达标排放，进入施工场地要限速行驶，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定期对道路洒水降尘，减少运输过程中的扬尘。
③物料不露天堆放，采取密闭储存措施。
④加强运输车辆及施工机械维修保养。
在采取上述措施治理后，扬尘可以得到有效控制，对周边环境影响较小。确保施工扬尘排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 ，项目施工期较短，随着施工期的结束，其影响也将随之消失。综上，项目产生的扬尘对周围环境影响较小。
2 、废水防治措施
施工期间产生的废水主要为施工人员生活污水，不产生施工废水，施工人员为 2 名，施工生活污水经自建化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化及洒水降尘。施工期为 1 个月，施工人员生活产生量为 0. 12m3/d，3.6m3/月（根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026）城镇居民用水量按60L/人 d 计），厂区现有生活污水产生量为 3.024m3/d ，化粪池容积为 4m3 ，一体化污水处理站处理规模为 10m3/d，施工期施工人员污水产生量较少，厂区
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	现有污水处理设施足够处理施工人员生活污水，施工人员生活污水经自建化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化及洒水降尘是可行的，施工期施工生活人员污水对周边环境影响较小。
3 、噪声防治措施
本项目设备安装过程中，将会产生一定的噪声污染。电钻、切割机、电焊机等施工机械的噪声源强达到声级值在 85～90dB(A)之间，其特点是突发性和间歇性，随着施工期结束而结束。施工噪声主要产生于室内，通过房屋阻挡与距离衰减处理，在产噪环节大的施工作业期间，关闭门窗，利用房屋墙体进行隔声处理。拟建项目装修和设备安装过程中主要噪声设备见表 4- 1。
表 4-1    施工机械噪声表  单位：dB（A）
	机械类型
	测点距施工机械距离
	最大声级

	电钻
	1m
	90

	切割机
	1m
	90

	电焊机
	1m
	85


施工噪声主要来源于电钻、切割机等设备安装等。因为装修主要在室内进行，因此房屋墙壁对施工器械噪声有一定的阻隔作用，本次取 15dB（A）。施工器械使用时产生的噪声经墙体阻隔、距离衰减后在厂界处贡献值见表 4-2。
表 4-2    施工器械噪声不同距离处贡献值（单位：dB(A)）

	器械名称
	施工器械厂界噪声贡献值 dB(A)

	
	1m
	20m

	切割机
	90
	64

	电焊机
	90
	64

	电钻
	85
	59

	叠加值
	93.6
	67.6


根据现场踏勘，项目周边 50m 范围内无村庄等敏感目标，建设单位在施工前采取相应措施后噪声对周边环境影响较小。为进一步降低施工噪声对所在区域环境的影响，环评建议采取适当的措施来减轻其噪声的影响。
施工期噪声污染防治措施：
①应选用低噪声、低震动的施工机械设备。
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	②合理安排施工，高噪声设备不同时使用，夜间不施工。
③施工过程需对设备定期维修保养，避免设备由于性能差而增大噪声。
④施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。
⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，合理安排工期，缩短施工的时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。
通过采取以上措施，施工噪声对周边环境影响较小。
4 、固废防治措施
项目施工期无土建工程，不产生土石方等，施工期产生的固体废物主要为废弃包装材料、施工人员的生活垃圾和废弃的焊接材料等。
（1）项目施工过程中产生少量的建筑垃圾和设备包装材料，主要为废金属、废包装纸、废塑料，产量量约为 1t ，施工产生的废弃建筑材料、包装材料进行分类集中堆存、回收利用，不能利用的运至指定地点堆放，由环卫部门统一清运处理。
（2）施工人员产生的生活垃圾量按 1kg/人·d 计算，项目施工人员2 人，施工时间为 1 个月，则施工期内项施工人员生活垃圾为 0. 12t ，生活垃圾统一收集后委托环卫清运。
（3）废弃焊接材料售给废品回收站。
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运营
期环
境影
响和
保护
措施
	一、废气
本项目使用 PP 为原料生产 100 万个塑料筐（约 2300t ，每个 2.3kg），生产废气污染物为颗粒物和非甲烷总烃，经集气罩收集+三级活性炭吸附后通过 15m 排气筒（DA005）排放。
1 、源强分析
（1）颗粒物
本项目仅生产白色塑料筐，（生产白色塑料筐时仅以聚丙烯树脂颗粒为原料，不添加滑石粉、色母粒等辅料），聚丙烯塑料颗粒（粒径为 3-4mm）利用叉车投入到上料机料仓，然后通过螺旋上料机自动将原料送入干燥机。因此仅产生少量粉尘，通过在上料机投料口设置防尘罩，对周围大气环境的影响不大。
（2）非甲烷总烃
项目使用PP 为原料，设置 4 台注塑机生产塑料筐，注塑机用于塑料筐生产，热熔是在注塑机内部完成，处于严格密闭状态，只有少量未被固定的助剂、残余未聚合单体挥发出来。注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计），参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业-注塑工艺：挥发性有机物产生量为2.7kg/t-产品，工业废气量按 1.20×105m3/吨- 产品进行核算 。本项 目塑料筐共有 2300t ，则废气产生量为 27600 万 m3/a ， 115000m3/h ，非甲烷总烃产生量为 6.21t/a。
共设置 4 台注塑机，在每台注塑机上方均安装集气罩（集气效率 80%）对非甲烷总烃进行收集，收集的非甲烷总烃量约 4.968t/a ，集气后经 1 台风量为 115000m3/h 的引风机引至一套三级活性炭吸附处理设施处理，后经 1 根 15m 高的排气筒（DA005）排放。
本项目采用三级活性炭处理有机废气，根据生态环境部发布的《主要污染物总量减排核算技术指南(2022 年修订)》，一次性活性炭吸附处理效率约为 30% ，而采用多级活性炭吸附装置（由 1 层吸附处理提高到 3 层吸附处理），通过增加有机废气的停留时间，能有效提高处置效率，有机废气处置率可达 65.7% ，考虑到实际运用过程中的不利影响。因此本项目“三级活性炭”对有机废气的综合去除效率取 65%。
三级活性炭吸附净化装置净化效率为 65%。参照《挥发性有机物治理突出问题排
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	查整治工作要求》，采用活性炭吸附工艺的企业，一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 800mg/g；项目活性炭不得使用蜂窝活性炭作为吸附剂。
因此项目有组织产生量为 4.968t/a ，产生速率为 2.07kg/h ，产生浓度为 18mg/m3，经过三级活性炭吸附装置处理后，有组织排放量为 1.7388t/a ，有组织排放速率为0.7245kg/h ，（项目年运行 300d ，每天运行 8h），排放浓度为 6.3mg/m3 ；未收集的非甲烷总烃产生量为 1.242t/a ，产生速率 0.518kg/h ，呈无组织排放。
（3）异味（臭气浓度）
项目异味主要为生产厂房未能收集处理的有机废气，根据以上废气部分计算可知，生产车间内无组织排放的有机废气量较小，异味产生量很小，为无组织排放，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准。
2 、废气产排污情况
项目废气产排污情况见下表。
表 4-3  废气污染物产排情况统计表

	
	
	产排污环节
	上料
	注塑
	

	
	
	污染物种类
	粉尘
	挥发性有机化合物
	

	
	
	污染因子
	颗粒物
	非甲烷总烃
	

	
	
	污染物产生量（t/a）
	少量
	6.21
	

	
	
	有组织产生量（t/a）
	
	4.968
	

	
	
	产生速率（kg/h）
	/
	2.07
	

	
	
	废气量（万 Nm3/a）
	/
	27600
	

	
	
	污染物产生浓度（mg/m3）
	/
	18
	

	
	
	排放形式
	无组织
	有组织
	

	
	
	治 理  设 施
	名称
	/
	集气罩+三级活性炭
	

	
	
	
	处理能力（m3/h）
	/
	115000
	

	
	
	
	收集效率
	/
	80%
	

	
	
	
	去除效率
	/
	65%
	

	
	
	
	是否为可行技术
	/
	是
	

	
	
	污染物排放浓度（mg/m3）
	/
	6.3
	

	
	
	污染物排放速率（kg/h）
	/
	0.7245
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	污染物排放量（t/a）
	/
	1.7388
	

	
	
	排 放 口 基  本 情 况
	高度（m）
	/
	15
	

	
	
	
	排气筒内径（m）
	/
	0.7
	

	
	
	
	温度 (℃)
	/
	25
	

	
	
	
	编号及名称
	/
	有机废气排口（DA005）
	

	
	
	
	类型
	/
	一般排放口
	

	
	
	
	地理坐标
	/
	E：103° 11′42.641″
N：25°33′47.456″
	

	
	
	
排放标准
	
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）
	

	
	
	监 测  要 求
	
监测点位
	上风向 1 个，下风
向 3 个、厂房门口
1 个
	
排气筒取样口
	

	
	
	
	监测因子
	颗粒物、非甲烷总烃
	非甲烷总烃
	

	
	
	
	监测频次
	1 次/半年
	1 次/半年
	

	
	3 、达标分析
（1）有组织排放废气达标分析
①有组织废气处理措施可行性分析
根据《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），塑料包装箱及容器制造有机废气污染防治推荐可行技术主要有除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法、以上组合技术，本项目采用三级活性炭吸附的组合技术，属于可行技术之一。
综上，本项目废气治理措施具备可行性。
②排放达标分析
项目有组织排放废气为聚丙烯颗粒熔融注塑过程废气，排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 ，及 2024 年修改单）表 4 有组织排放标准限值要求及其他相关要求。
项目排气筒高度为 15m ，满足（GB31572-2015 ，及 2024 年修改单）《合成树脂
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	工业污染物排放标准》5.4.2 排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m 的要求。在采取上述措施后，项目有组织废气排放浓度为 4.5mg/m3，低于标准限值 100mg/m3。
本次评价对照《 排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》 （HJ1122—2020）进行废气治理技术的可行性分析。
表 4-4    废气治理可行性分析表
	生产单元
	
生产设施
	
污染物体
	
（HJ1122—2020）中控制要求
	本项目情况
	是否属于
可行性技术

	聚 丙 烯颗 粒 熔融注塑
	

熔融注塑
	

非甲烷总烃
	除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、
催化燃烧、低温等离子体、UV
光氧化/光催化、生物法、以上
组合技术
	
三 级 活 性炭
	

是


综上，改扩建项目有组织废气处理措施可行可靠。
③集气罩风速达标分析
项目采用顶吸式密闭罩进行废气收集，矩形顶吸罩风量计算公式为：
Q=3600ν0Fβ
ν0=0.75（10h2+F）ν 1/F
F=AB
A=a+0.4h
B=b+0.4h
式中：Q——风量（m3/h），计算得 115000m3/h； ν0——罩口平均风速（m/s），计算得 16m/s；
ν 1——有害物散发面处最小控制风速（m/s）；
F——罩口面积（m2），计算得 1.8m2；
β——安全系数，密闭罩一般取 1.05~ 1.1 ，本次取 1.1；
A 、B——矩形顶吸罩两边（m），计算得 1.8m 、1m；
a 、b——有害物散发矩形平面两边（m），分别为 1.6m 、0.8m； h——罩口与有害物面的高度（m），取 0.5m。
根据上述公式，计算得有害物散发面处最小控制风速为 8.9m/s＞0.3m/s ，项目有
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	组织排放的非甲烷总烃可达标排放。
（2）无组织排放废气达标分析
无组织废气污染物厂界达标性分析，采用ARESCREEN 模型估算，计算起始距离为厂界外 1m ，根据估算模式结果，项目无组织排放的颗粒物污染物最大地面落地浓度距离源距离为源下风向 32m 处，最大落地度为 4.99ug/m3 ， 占标率为 0.55%；无组织非甲烷总烃污染物最大地面落地浓度距离源距离为源下风向 32m 处，最大落地度为 66.49ug/m3，占标率为 3.32%；满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31571-2015，及 2024 年修改单）表 9 中厂界无组织排放监控浓度，可实现厂界达标排放，对周围环境影响较小。
（3）环保设施非正常工况
项目发生非正常排放，即废气处理设施发生故障时，项目区内的废气处理效率下降甚至完全失效，本次环评主要考虑三级活性炭处理效率降至 0%的情况。此时 DA005排气筒中污染物浓度大幅增加，对周围环境影响较大。项目非正常排放条件下废气排放情况详见下表。
表 4-5  项目非正常排放条件下废气排放情况一览表
	序 号
	
污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排
放浓度mg/m3
	非正常
排放量
t/a
	非正常排
放速率
/kg/h
	单次持
续时间/h
	年发
生频次/次

	

1
	
DA005排气筒
	废气处理设备
未及时进行维
护、更换或出
现故障
	非甲烷总烃
	

22.5
	

0.0026
	

2.588
	

1
	

1


根据以上分析，项目区运营期非正常排放情况下排气筒非甲烷总烃排放浓度未超过《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31571-2015 ，及 2024 年修改单），对周围环境影响较小。
但与正常情况相比排放量增加，会对周围环境有一定的影响，故当活性炭吸附装置设施故障时，应及时对设备及故障进行排查。项目运营期应加强检修、加强管理人员业务培训，规范操作。尽量避免非正常情况的发生。
（4）监测要求
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	改扩建项目运营期废气监测计划执行《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和
塑料制品工业》（HJ1122—2020）相关要求，本项目废气监测点位、因子及频次见表4-6。排气筒必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查” 的原则和规范化要求设监测取样口，在排气筒相应高度设监测取样口，并按国家标准设标识标牌。
表 4-6    扩建项目运营期废气监测计划

	类别
	监测点位置（排气筒编号）
	排放形
式
	监测因子
	监测频
率
	执行标准

	

有组织
	

DA005
	

有组织
	

非甲烷总烃
	
半年一
次
	《合成树脂工业污染物排放标
准》（GB31572-2015，含 2024
年修改单）中表 4 大气污染物
排放限值

	

无组织
	厂界（上风向厂界外 1 个点位，下风向厂界外 3	个点位）
	

无组织
	
非甲烷总烃、颗粒物
	
每年一
次
	执行《合成树脂工业污染物排
放标准》（GB31572-2015 ，含
2024 年修改单）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值；


4 、大气影响分析结论
本项目所在地区环境空气质量现状良好，项目采取的大气污染防治技术可行，有组织排放废气为聚丙烯颗粒熔融注塑过程废气，排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 ，及 2024 年修改单）表 4 有组织排放标准限值要求及其他相关要求；无组织排放的颗粒物浓度和非甲烷总烃浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31571-2015 ，及 2024 年修改单）表 9 中厂界无组织排放监控浓度。
根据《2024 年度昆明市生态环境状况公报》，全市环境空气质量达到国家二级标准，建设项目所在区域为环境空气二类区，项目区非甲烷总烃、TSP 均可满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值。且大气环境容量充裕，项目的建设不会造成区域环境质量降低。根据现场勘察，项目周边 500m 范围内主要分布工厂，北侧散户位于项目上风向，距离项目区 425m ，项目产生的废气对居民区影响较小。项目区空气扩散条件较好，对周围大气环境影响较小。
综上所述，本项目无废气产生。综上所述，项目运营期间产生的大气污染物种类
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	单一，不会长时间持续排放，项目区地域开阔，有利于废气的无组织扩散，不会对大气环境造成明显不良影响。
二、废水
1 、废水影响分析
根据水平衡分析，本项目用水为生活用水及冷却塔补充用水，产生的废水为生活污水 0.24m3/d ，72m3/a ，使用冷却水塔对塑料筐进行间接冷却，冷却水循环使用不外排。生活废水经已建化粪池+一体化污水处理设施处理后，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准，晴天回用作为绿化浇灌，雨天储存于蓄水池中待晴天再回用绿化浇灌。
根据验收监测报告，厂区生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后的出水浓度为：监测期间 pH 为 8.24、浊度为 1.8、氨氮为 7.85.45mg/L、总余氯为 0.35mg/L、 BOD5 为 3.2mg/L、COD 为 45mg/L、阴离子表面活性剂为 0. 14mg/L、溶解氧为 3.7mg/L、溶解性总固体为 568mg/L 、大肠埃希氏菌\锰、铁未检出，各指标浓度均达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB-T18920-2020）城市绿化、道路清扫、标准。项目废水达标回用。
2 、项目废水处理设施及排放信息情况统计
表 4-7  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	
	
	序 号
	产 污 环 节
	废 水 类 别
	


污染物种类
	污染治理设施
	排 放 方 式
	


排放去向
	

	
	
	
	
	
	
	

治理设施编号
	治 理 设 施 名 称
	

处理工艺
	

处理能力m3/d
	处 理 效 率
	是 否 为 可 行 技 术
	
	
	

	
	
	





1
	员 工 生 活
	生 活 废 水
	




CODcr、
BOD5 、SS、氨氮等
	





TW001
	一 体 化 污 水 处 理 设 施
	


厌氧处理
	



10
	



/
	



是
	间 接 排 放
	




回用于绿化等
	

	
	
	
	
	
	
	
	化 粪 池
	重力沉淀
	
4
	
/
	
是
	间 接 排
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	放
	

	
	3 、可行性分析
（1）项目建成后全厂水平衡分析
本项目生活污水排放量为 0.24m3/d ，72m3/a ，无生产废水。项目建成后全厂生活污水产生量约为 907.2t/a（3.024m3/d），无生产废水。项目水平衡详见下图。
[image: ]
图 4-1    全厂非雨天水平衡图（m3/a）
[image: ]
图 4-2    全厂雨天水平衡图（m3/a）
（2）化粪池
项目建成后全厂生活污水产生量约为 907.2t/a（3.024m3/d），生活污水先进化粪池预处理，停留时间取 24h ，考虑 1.2 的裕量，则化粪池设计容积应大于 3.63m3 ，厂
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	区已建化粪池容积为 4m3 ，满足要求。
（2）污水处理站
生活污水经化粪池处理后进入已建的一体化污水处理设施处理，已建的一体化污水处理设施设计规模为 10m3 ，完全能容纳本项目建设后的需求，满足要求。根据验收监测报告，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后，各指标浓度均达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB-T18920-2020）城市绿化、道路清扫、标准。
（3）回用可行性分析
项目绿化面积 2442m2 ，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026）园林绿化用水定额 2.6L/（m2·次），项目晴天每天浇水一次，雨天绿化用地不用水，晴天按 210 天计算。全年绿化用水量为 1333.332m3/a 。全厂生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化，生活污水量为 907.2m3/a ，能够完全回用完。
项目设有 1 座 10m3  的中水蓄水池，能满足项目 3 天的中水储存。因此本项目建设后全厂生活污水可依托已建的化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于绿化，措施可行。
4 、废水排放口设置情况
废水间接排放口基本情况表：
表 4-8    废水间接排放口基本情况表
	


名称
	


坐标
	

排放量（t/a）
	

排放去向
	

排放规律
	排 放 口 类 型
	
受纳污
水处理
厂
	


执行标准

	
污水处
理站出
口
	
E：
103° 11′42.641″
N：25°33′47.456″
	


907.2
	


回用
	间歇排放，流量
稳定
	
一般排放口
	


/
	《城市污水再生利用城市杂用水水质》
（GB-T18920-2020）
城市绿化、道路清扫、
标准


5 、监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废水排
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	放口自行监测要求见表：
表 4-9      项目废水及水环境质量自行监测要求一览表

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	污水排放口处设 1 个监测点
	pH 、CODcr 、BOD5 、SS 、氨氮、TP 、动
植物油、流量、色度
	半年/次


三、噪声
1 、噪声影响分析
本扩建项目噪声主要来自于注塑机和冷却水塔源强可达70～80dB（A）。主要声源位置、源强见表 4- 10。
表 4-10    项目设备噪声源强一览表
	建筑
物名称
	
声源名称
	源强空间布局
	产生强度
dB(A)
	




声源控制措施
	建筑物插入损失值 dB（A）
	排放强度dB（A）
	持续时间

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	

	



4#厂房
	1#注塑机
	- 15
	-2
	1.5
	80
	
	15
	65
	




昼间

	
	2#注塑机
	-27
	3
	1.5
	80
	
	15
	65
	

	
	3#注塑机
	- 16
	-25
	1.5
	80
	
	15
	65
	

	
	4#注塑机
	-26
	-24
	1.5
	80
	
	15
	65
	

	
	冷却水塔
	- 18
	-51
	4.0
	70
	
	15
	55
	

	
	人工上料
	- 17
	-22
	1.2
	65
	
	15
	50
	

	
	人工修边
	-25
	-68
	1.2
	65
	
	15
	50
	


注：以项目区中心（东经 103.19548787，北纬 25.56338762）为坐标原点（X=0，Y=0，Z= 1.2），正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。
2、预测标准
本项目所在区域属声环境 3 类区，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。
3、预测模型
本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的衰减模式预测各类环境噪声。
①室外声源预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），无指向性点声源几何
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	发散衰减的基本公式：
Lp(r)=Lp(r0) -20lg(r/r0)
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0 处的声压级，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离；
建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：
[image: ]
式中：Li—第i个声源声值;
Lp—某点噪声总叠加值；
n—声源个数。
②室内声源预测模式
声源位于室内，室内声原可采用等效室外声源声功率级法进行计算。
LP2=LP1-（TL+6）
式中：L P1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；
L P2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量 ，dB。
也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级。
[image: ]
式中：L P1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；
Q——指向性因素；取 1 计算；
R——房间常数；R=Sα/（1-α) , S 为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数；本项目为混凝土水泥墙面，吸声系数取 0.018 计算；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级。
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	[image: ]
式中：L P1i（T）——靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
Lp2i(T)= Lpli(T)-(TLi+6)
式中：L2pi（T）—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；
L1pi（T）—靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量 ，dB。
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
Lw =LP2(T) + 10lgS
式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2 (T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。
③工业企业噪声计算
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录 B ，工业企业噪声计算公式如下：
[image: ]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在 T 时间内j 声源工作时间，s。
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	LAi——第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级，dB；
LAj——第j个等效室外声源在预测点产生的 A 声级，dB；
4 、厂界达标分析
本次环评厂界噪声预测采用环安噪声影响评价预测软件预测，现有项目噪声背景值参照《昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 3 万 m³ 免漆生态板及深加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》监测结果，扩建项目噪声预测结果见表 4- 12。
表 4-11    改扩建项目厂界噪声最大预测结果一览表  单位：dB(A)

	预测方位
	空间相对位置/m
	贡献值
	背景值（昼间）
	预测值（昼间）
	标准值
	达标
情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	

	厂界东
	68
	-40
	1.2
	37.4
	55
	55. 1
	
昼间： 65
	达标

	厂界南
	-25
	-81
	1.2
	42.7
	57
	57.2
	
	达标

	厂界西
	-35
	-33
	1.2
	46.2
	56
	56.4
	
	达标

	厂界北
	5
	112
	1.2
	34.7
	54
	54. 1
	
	达标

	注： 以项目区中心为坐标原点（X=0 ，Y=0 ，Z= 1.2），正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y轴正方向。


[image: ]
图 4-3      扩建项目噪声贡献值等声曲线图




— 95 —





	
	本项目昼间生产，夜间不生产，根据预测结果，运营期厂界昼间噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类排放标准要求，本项目 19：00~次日 8:00 不生产，项目运营期无超标点，项目区 50m 范围内没有保护目标，因此对周围环境的影响很小。
5 、敏感点影响分析
根据现场调查，项目周围 50m 范围内无声环境敏感点。
6 、监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ1084-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），项目自行监测计划如下：
表 4-12 厂界环境噪声监测要求一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	企业厂界四周
	等效连续 A 声级
	季度/次


7 、结论
根据上述分析可知，项目运营期噪声在采取合理措施后均能达标排放，对周围环境影响较小。为了更好的减小项目噪声对周边环境的影响，建议运营单位采取如下措施：
（1）尽量选择低噪声型设备，高噪声设备安装减震垫；
（2）加强设备管理，定期检查维护，加强设备日常保养，及时淘汰落后设备；
（3）加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防治人为噪声。
四、固体废弃物
1 、一般固废
项目一般固废主要为废边角料、不合格产品、废弃包装材料。
（1）边角料及不合格产品
根据建设单位提供数据，项目设备试运行、生产时切割、检验过程产生的边角料及不合格产品产生率约为 0. 1% ，项目生产塑料筐 2300t/a ，则产生的边角料及不合格产品共有 2.3t/a ，集中收集后外售。
（2）废弃包装材料
根据建设单位提供数据，项目生产过程中原辅材料包装物及产品包装废弃物产生量为 1t/a ，均为可回收垃圾，售给废旧物资回收部门综合利用。
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	2 、生活垃圾
本次扩建项目项目员工人数新增 5 人，均不在厂区内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/d 计，年工作 300 天，则生活垃圾产生量约为 2.5kg/d ，即 0.75t/a 。生活垃圾统一收集于垃圾桶内定期由环卫部门清运处理。
3 、危险废物
本项目危险废物为废旧活性炭、废机油。
（1）废旧活性炭
项目产生的有机废气设置活性炭吸附，改扩建项目废活性炭产生量参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）及《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33 号），颗粒炭碘值≥800mg/g 其理论饱和吸附量通常在20%-40%（即 0.2-0.4g/g）之间。本次取 0.3g/g，生产废气吸附量约为 3.726t/a ，则活性炭用量约为 12.42t/a ，废活性炭产生量为活性炭及吸附废气量之和，则废活性炭产生量约为 16. 146t/a 。废活性炭含有非甲烷总烃，属于《国家危险废物名录》（2025年版）“HW49 其他废物，废物代码为 900-0.39-49” ，危险特性为“T” 。为保证吸附效率，大约 1 个月更换一次，废旧活性炭最大储存量为 1.3455t，更换后的废活性炭暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运处置。
（2）废机油
项目设备保养过程中会产生少了量废机油，废机油产生量约为 0.01t/a。废机油属《国家危险废物名录》（2025 年版）中“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”（HW08 900-249-08），危险特性为“T ，I” ，为危险废弃物，集中分类收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。
厂区已建设 1 间建筑面积为 10m2 危废暂存间，并与楚雄同磊再生资源有限公司签订危废处置协议。本项目产生的废旧活性炭和废机油作为危险废物，委托有资质单位定期清运、处置。
表 4-13    危险废物汇总情况表

	
	
	序 号
	危险废
物名称
	危险废
物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序
	危险
特性
	形 态
	污染防治措施
	

	
	
	1
	废机油
	HW08
	900-249-08
	0.01
	机械设备
	T ，I
	液
	暂存于危废暂存间，委托有资
	

	
	
	2
	废旧活
	HW49
	900-039-49
	16.146
	活性炭吸
	T
	固
	
	




— 97 —





	
	
	
	性炭
	
	
	
	附装置
	
	
	质单位定期清运处置
	

	
	表 4-15      危险废物贮存场所基本信息表
	贮存场所
	危险废物名称
	危废类别
	危废代码
	占地
面积
	贮存方式
	贮存
周期

	
危废暂存间
	废机油
	HW08 废矿物油及含矿物油废物
	900-249-08
	

10m2
	专用危险废物收集桶收集暂存
	3 个月

	
	废旧活性炭
	HW49 其他废物
	900-039-49
	
	专用危险废物收集桶收集暂存
	1 个月


4 、依托现有危废暂存间可行性分析
本项目为扩建项目，根据《昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 3 万 m3 免漆生态板及深加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》及验收意见，厂区内已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置一间 10m2 危废暂存间，采用混凝土硬化+对墙面地面涂刷环氧树脂漆进行防渗，防渗系数≤1×10- 10cm/s ，并设置围堰、托盘，并张贴标识标牌，现有危险废物废机油委托楚雄同磊再生资源有限公司处置。本项目完成环保手续后危险废物废旧活性炭与废机油有资质单位签订专属危废处置协议。根据现场调查，危废暂存间最大储存量为 10t 。危废暂存间危废每月度进行一次清运，现有危废暂存间危废最大储存量为废机油 0.016t、废漆桶 0.04t、废活性炭1.04t ，废漆渣 0.016t ，危废暂存间危废最大存储量为 1. 112t ，本次改扩建项目危废年产生量为废机油 0. 1t 、废活性炭 16. 146t 。则每月产生量为废机油 0.0083t 、废活性炭1.3455t ， 总 计 1.3438t 。 项 目 改 扩 建 后 危 废 暂 存 间 危 废 最 大 存 储 量 为1. 112+1.3455=2.4575t＜10t ，则改扩建项目依托使用现有危废暂存间可行。
6 、危废储存、管理要求：
（1）储存
厂区已建设 1 间 10m2 的危废暂存间，本项目废机油与废旧活性炭暂存于危废暂存间，危废暂存间内新增盛装桶、托盘，并定期委托有资质单位清运处置。根据《昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 3 万 m3 免漆生态板及深加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》及验收意见，已建危废暂存间已按《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）要求建设，已采用混凝土硬化+对墙面地面涂刷环氧树脂漆进行防
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	渗，防渗系数≤1×10- 10cm/s ，并设置围堰、托盘，按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），设立警示标志，门口需粘贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内粘贴企业《危险废物管理制度》，盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签。厂区现有危废为废机油、含油固废、废胶桶等，分类盛装，暂存于危废暂存间中，并设有围堰，定期委托楚雄同磊再生资源有限公司处置，危废暂存间建筑面积为 10m2 ，目前使用面积约为 2m2，本项目废机油与废旧活性炭产生量较少，尚有充足的空间可以暂存废机油与废旧活性炭，且危废暂存间设置分区贮存，各危险废物分类盛装，本项目废机油与废旧活性炭暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置是可行的。
（2）管理要求
①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
②定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
③根据《危险废物转移管理办法》，应按照国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。电子+纸质台账至少保存 5 年。
④应根据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
⑤根据《昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 3 万 m3 免漆生态板及深加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》及验收意见，已建危废暂存间已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，已采用混凝土硬化+对墙面地面涂刷环氧树脂漆进行防渗，防渗系数≤1×10- 10cm/s ，并设置围堰、托盘，并按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施、场所标志，还需增加危险废物贮存分区标志和清洗沉渣危险废物标签等危险废物识别标志。
⑥根据《道路危险废物运输管理规定》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》 （HJ2025-2012），危废企业运输必须持有交通运输部门核发的《道路运输经营许可
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	证》，且经营范围需包含“危险废物运输”，运输车辆必须是专用的危险货物运输车辆，并定期进行检验；双人运输，驾驶员和押运员必须持有相应的从业资格证，受过专业培训，了解所运危险废物的特性及应急处理方法。运输应按照规定的时间、路线行驶，尽量避开人口密集区、水源保护区等敏感区域。车辆限速行驶，保持安全车距，严禁超载。随车必须携带所运废物相适应的应急防护器材和消防器材，以及《道路危险货物运输安全卡》等应急文件。
⑦建设单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训，编制应急预案，针对危险废物收集、贮存过程中易发事故环节定期组织应急演练
五、地下水、土壤环境影响分析
1 、污染源分析
从项目原料、燃料、产品、三废等物质分析。
原料、产品：PP，产品为塑料筐等。原料为颗粒，不会对土壤和地下水造成污染。燃料：项目用电，不使用其他燃料，不会对周边地下水、土壤环境造成污染。
三废：项目废气主要为粉尘和非甲烷总烃，经处理后均可达标排放；废水主要为生活污水，主要污染因子为 SS；固废主要为生活垃圾、废包装材料，可回收利用的外售废品回收站；不合格产品、废边角料集中收集后外售；危险废物废旧活性炭及废机油分类收集后，委托有资质单位定期处置。厂区不进行乱扔、乱放，及时清运后不会对土壤、地下水造成影响。危废暂存过程中废机油可能会出现泄露、渗漏等情况，可能会对周边土壤造成污染，长时间泄露可能深入地下会对地下水造成污染。
综上，本项目可能对地下水、土壤造成污染的主要是暂存于危废暂存间的废机油。
厂区进行分区防渗：①重点防渗区：危废暂存间，采用混凝土硬化+对墙面地面涂刷环氧树脂涂料进行防渗，防渗系数≤1×10- 10cm/s ，并设置围堰、托盘，张贴标识标牌； ②一般防渗区：化粪池、一体化污水处理设施，使用等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m ，防渗系数≤1×10-7cm/s；③简单防渗区：厂区地面进行混凝土硬化。厂区能做到及时发现问题并处理，可有效防止地下水和土壤受到污染。
2 、污染物类型和污染途径识别
（1）土壤环境影响类型与影响途径识别
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	本项目对周边土壤、地下水环境影响的类型与影响途径见表 4- 14。
表 4-14    项目土壤、地下水环境影响类型与影响途径识别表
	时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面浸流
	垂直入渗
	其他

	运营期
	/
	/
	√
	/


（2）土壤环境影响源及影响因子
本项目对土壤、地下水环境的影响源及影响因子见表 4- 15。
表 4-15    建设项目土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	污染物
	备注

	危废暂存间
	废机油暂存
	垂直入渗
	废机油
	危废暂存容器损坏，废机油泄露深
入土壤造成污染


3 、分区防渗
根据以上分析，项目存在土壤、地下水污染源的区域主要为危废暂存间，因此，评价提出对危废暂存区做重点防渗，其余生产区进行一般防渗，具体如下。
表 4-16    项目分区防渗表
	区域名称
	分区类型
	防渗技术要求

	
危废暂存间
	
重点防渗区
	危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》要
求，基础必须防渗，防渗层至少为 2mm 厚高密度聚
乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。

	化粪池、一体化污水处理设备
	一般防渗区
	防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数
≤10-7cm/s 和厚度 1.5m 的粘土层的防渗性能。

	设备区、仓库、生活办公区
	非污染防治区


六、环境风险分析
环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项 目运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
1 、风险分析
参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的“ 突发环境事件风
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	险物质及临界量表”对项目使用的原辅料、生产工艺、生产排放的污染物等进行风险物质识别。项目生产过程产生的危险固废属于风险物质，项目使用的可发性聚苯乙烯颗粒属于易燃物质，项目使用的塑溶胶粘结剂属于风险物质，项目生产过程中产生的非甲烷总烃气体属于风险物质。
2 、评价等级
根据 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，具体等级划分依据见表4- 17。
表 4-17    环境风险评价工作等级
	环境风险潜势
	Ⅳ 、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析 a


3 、风险源辨识
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。
根据现有项目使用原物料，现有项目涉及的危险物质为油漆、废润滑油，本次改扩建项目涉及的危险物质为废润滑油。
4 、风险物质数量与临界量比值
本项目涉及的危险物质临界量比值计算结果见下表：
表 4-18    风险物质的临界量
	项目
	危险物质名称
	年使用量/t
	厂区最大储
存量(t)
	在线使用
量(t)
	临界量(t)
	qn/Qn

	现有项目
	油漆
	6
	0.5
	0. 1
	100
	0.006

	
	废润滑油
	/
	0.2
	/
	2500
	0.00008

	本次改扩建
	废润滑油
	/
	0.005
	/
	2500
	0.00004

	
	合计
	
	/
	
	/
	0.000612


根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价 技术导则》附录C，危险物质数量与临界量比值Q  的计算方法：
A.只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q。
B.存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）
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式中：q1 ，q2       ，qn——每种危险物质的最大存在总量 ，t。
Q1 ，Q2       Qn ——每种危险物质的临界量 ，t。
当 Q＜1 时，项目环境风险潜势为Ⅰ。
经计算本项 目 Q 值为 0.000612 ，根据《建设项 目环境风险评价技术导则》 （HJ/T169-2018）中评价工作级别的划分原则，本项目危险物质数量与临界量比值 Q <1 ，不设专项。
5 、风险源分布情况及影响途径
本项目可能影响环境的途径主要为油漆、废润滑油泄漏遇明火发生火灾事故，火灾燃烧产生的废气污染大气环境；油漆、废润滑油泄漏遇明火发生火灾事故时需使用大量水来灭火，此过程会产生大量消防废水，消防废水收集不当会污染地表水和地下水环境，油漆以及废润滑油发生泄漏处理不及时也会污染地表水和地下水环境。非甲烷总烃废气发生非正常排放时产生的大气污染及危险废物泄漏对周边地表水和地下水环境的污染。
①大气环境风险分析
油漆、废润滑油泄漏遇明火发生火灾事故，产生CO和CO2等污染物，排放到大气环境中会污染大气环境，油漆、废润滑油量量较小，发生火灾爆炸事故的概率较小，在发生火灾时能够及时采取措施在最短时间内将火扑灭，废气产生量很小，在扑灭后经空气扩散稀释后对大气环境影响较小。项目非甲烷总烃废气收集处理后达标排放，当发生非正常排放时，非甲烷总烃排放到大气环境中会污染大气环境，项目非甲烷总烃产生量较小，当发生非正常排放时及时停止生产，并抢修处置设施，修理完成后再进行生产，对周边大气环境影响较小。
②地表水环境风险分析
油漆、废润滑油泄漏遇明火灾事故时需使用大量水来灭火，此过程会产生大量消防废水，消防废水收集不当会污染地表水环境，油漆以及废润滑油处理不及时也会污染地表水环境。由于油漆、废润滑油量较小，一旦发生泄漏能够得到及时有效的处理，尽可能的将泄漏的油漆、废润滑油控制在项目区内，一般不会直接进入地表水环境。油漆、废润滑油存放远离火源，发生火灾的概率较小，故项目对地表水环境影响较小。
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	6 、环境风险防控措施
①按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，废机油采用专用的容器存放，收集后置于危废间相应区域内，防止风吹雨淋和日晒。危废间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。
②危险废物暂存场所设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，危废暂存场所危废暂存间地面做防渗，防渗层为至少 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10- 10cm/s。
③对装有废机油的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内，同时危险废物储存区设置警示标牌。
④所有包装袋、桶必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色，稳妥贴附在包装袋、桶适当位置，使其清晰易读。危险废物标签要提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。
⑤存放油漆等的化学品仓库应按照《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）和《危险化学品安全管理条例》，以及《常用危险化学品贮存通则》《腐蚀性商品储藏养护技术条件》等国家标准对仓储管理各要求进行有机整合，符合有关安全、防火规定，并设置相应的通风、防火、灭火等安全设施。
⑥建设单位加强安全管理，配置相关消防器材，远离火源、热源，完善突发事件应急管理体系，并配置专业人员巡查及时排查安全隐患，防止事故发生。
7 、应急预案
根据本项目环境风险分析的结果，按照《建设项目环境风险评价技术导则》和《突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企业事业单位版）》的要求修编建设项目突发环境事件应急预案，并及时上报昆明市生态环境局寻甸分局备案。
建设项目制定风险应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失，制定应急预案原则如下：
（1）确定救援组织、队伍和联络方式；
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	（2）制定事故类型、队伍和联络方式；
（3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品；
（4）岗位培训和演习，设置事故应急演习手册及报告、记录和评估；
（5）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援；
（6）泄漏、爆炸事故多为突发性质，平时应制定抢救方案，备足抢救设备器材，训练人员，便于事故处理。
8 、环境风险分析结论
项目运营过程中清洗水箱及危废暂存间存在一定的环境风险，企业在严格按照有关标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施的前提下，项目环境风险是可控的。
表 4-19  建设项目环境风险简单分析内容表

	
	
	建设项目名称
	昆明欧铂瑞木制品有限公司年产 100 万个塑料筐项目
	

	
	
	建设地点
	云南省昆明市寻甸回族彝族自治县金所工业园区
	

	
	
	地理坐标
	（东经  103 度 9 分 28.794 秒，北纬 25 度 27 分 49.525 秒）
	

	
	
	主要危险物质及分布
	危废贮存库、废气处理设施、原料仓库等
	

	
	
	环境影响途径及危害后果
	泄漏、火灾
	

	
	
	







风险防范措施要求
	①按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，废机油采用专用的容器存放，收集后置于危废间相应区域内，防止风吹雨淋和日晒。危废间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。
②危险废物暂存场所设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，危废暂存场所危废暂存间地面做防渗，防渗层为至少 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
③对装有废机油的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内，同时危险废物储存区设置警示标牌。
④所有包装袋、桶必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色，稳妥贴附在包装袋、桶适当位置，使其清晰易读。危险废物标签要提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系
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	电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。
⑤建设单位加强安全管理，配置相关消防器材，远离火源、热源，完善突发事件应急管理体系，并配置专业人员巡查及时排查安全隐患，防止事故发生。
⑥存放油漆等的化学品仓库应按照《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）和《危险化学品安全管理条例》，以及《常用危险化学品贮存通则》《腐蚀性商品储藏养护技术条件》等国家标准对仓储管理各要求进行有机整合，符合有关安全、防火规定，并设置相应的通风、防火、灭火等安全设施。
⑦按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，修编突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费， 日常加强应急演练。
	

	
	9 、改扩建后项目“三本账”
改扩建后项目“三本账”核算见表 4-20。
表 4-20    改扩建后项目“三本帐”核算一览表

	
	
	



污染物
	现有工程
	本工程
	总体工程
	

	
	
	
	
实际排放总
量（t/a）
①
	
预测排放
量（t/a）
③
	“ 以新带
老”消减
量（t/a）
④
	区域平衡
替代本工
程消减量（t/a）
⑤
	
预测排放总
量（t/a）
⑥
	
排放增
减量（t/a） ⑦
	

	
	
	废   气
	废气量万m³/a
	14461.2
	27600
	0
	0
	42061.2
	+27600
	

	
	
	
	颗粒物
	0.8088
	0
	0
	0
	0.8088
	0
	

	
	
	
	苯
	0.00288
	0
	0
	0
	0.00288
	0
	

	
	
	
	甲苯
	0.00024
	0
	0
	0
	0.00024
	0
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.7032
	1.7388
	0
	0
	2.442
	+1.7388
	

	
	
	
	二 甲苯
	0.00144
	0
	0
	0
	0.00144
	0
	

	
	
	
	甲醛 t/a
	0.0216
	0
	0
	0
	0.0216
	0
	

	
	
	
	SO2
	0.1368
	0
	0
	0
	0.1368
	0
	

	
	
	
	NOx
	0.276
	0
	0
	0
	0.276
	0
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	废   水
	生活废水量
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	BOD5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	SS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	动植物油
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	TP
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	生 活 固  废
	生活垃圾
	8.7
	0.75
	0
	0
	9.45
	+0.75
	

	
	
	
	化粪池、污水处理站污泥
	
15.45
	
0
	
0
	
0
	
15.45
	
0
	

	
	
	一   般 固  废
	废料、木屑、废边角料
	20.5
	2.3
	0
	0
	22.8
	+3.3
	

	
	
	
	废包装材料
	5.4
	1
	0
	0
	6.4
	+1.5
	

	
	
	危 险  废   物
	废润滑油
	0.2
	0.01
	0
	0
	0.21
	+0.01
	

	
	
	
	废活性炭
	12.5
	16.146
	0
	0
	28.646
	+16.146
	

	
	
	
	废油漆桶、废胶桶
	0.5
	0
	0
	0
	0.5
	0
	

	
	
	
	漆渣
	0.2
	0
	0
	0
	0.2
	0
	

	
	注：⑥=①+②+③-④-⑤ , ⑦=⑥-①
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[bookmark: bookmark5]五、环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	





大气环境
	


DA005
	


非甲烷总烃
	在每台注塑机上方设置
集气罩，共设置 4 个集
气罩（单个规格为
1.8m×1m），废气经集
气罩收集后通过三级活
性炭吸附+15m 排气筒
（DA005）处理后排放
	《合成树脂工业污染物
排放标准》
（GB31572—2015，含
2024 年修改单）表 4 标
准限值。

	
	

无组织
	
颗粒物、非甲烷总烃
	

厂房阻隔
	《合成树脂工业污染物
排放标准》
（GB31572-2015）表 9
规定的大气污染物排放
限值要求

	
地表水环境
	
DW001
	
COD 、pH 、氨氮、BOD5
	
化粪池（4m3）+一体化污水处理设施（10m3/d）
	《城市污水再生利用城
市杂用水水质》
（GB/T18920-2020）标
准

	
声环境
	
厂区
	
Leq（A）
	
厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪
声排放标准》
（GB12348-2008）3 类
区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	


固体废物
	①不合格产品及废边角料：收集后外售；
②废弃包装材料：经统一收集后可回收利用的在厂区内重复使用，不可利用的外售回收商资源化利用处置；
③生活垃圾：环卫部门清运处理；
④废机油、废旧活性炭：分类暂存危废暂存间，定期由有资质单位进行处置。

	




土壤及地下水
污染防治措施
	（1）源头控制：①加强环境管理，定期对危废暂存间地面进行巡检、维修保养，及时发现可能引起事故的异常情况，消除事故隐患，将污染物跑、 冒、滴、漏降到最低限度；②危险废物使用耐腐蚀的容器盛装，暂存于“ 防风、防雨、防晒、防渗” 的危废暂存间。
（2）分区防渗：
①重点防渗区：危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 中防渗要求，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数 K≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数 K≤10-10cm/s  ；
②一般防渗区：化粪池、一体化污水处理设施，防渗要求：等效黏土防渗层厚度 Mb≥1.5m，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s；
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	③非污染区域：办公区域、仓库、设备区。③简单防渗区：厂区地面进行混凝土硬化。

	生态保护措施
	/

	
















环境风险防范措施
	①按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，废机油采用专用的容器存放，收集后置于危废间相应区域内，防止风吹雨淋和日晒。危废间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。
②危险废物暂存场所设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，危废暂存场所危废暂存间地面做防渗，防渗层为至少 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
③对装有废机油的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内，同时危险废物储存区设置警示标牌。
④所有包装袋、桶必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色，稳妥贴附在包装袋、桶适当位置，使其清晰易读。危险废物标签要提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。
⑤建设单位加强安全管理，配置相关消防器材，远离火源、热源，完善突发事件应急管理体系，并配置专业人员巡查及时排查安全隐患，防止事故发生。
⑥存放油漆等的化学品仓库应按照《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）和《危险化学品安全管理条例》， 以及《常用危险化学品贮存通则》《腐蚀性商品储藏养护技术条件》等国家标准对仓储管理各要求进行有机整合，符合有关安全、防火规定，并设置相应的通风、防火、灭火等安全设施。
⑦按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，修编突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费， 日常加强应急演练。

	




其他环境管理要求
	1 、环境管理
（1）环境管理的重要性：
项目在运营期将对环境产生一定的影响，为确保项目内各污染治理设施正常运转，能够实现污染达标排放，加强企业内部环境管理工作。针对本次环境评价提出的主要环境问题、环保措施及环保部门对该项目的要求，提出厂区环境管理与监控计划。
（2）环境管理职责：
为加强企业的环境保护管理工作，明确其环境管理的主要职责如下：
1）贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。
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	2）制定明确的环境方针，包括对污染预防的承诺、对有关环境法律、法规及应遵守的规定和承诺。
3）负责运营期环保工作的计划安排，加强对生产过程中废水、废气、噪声、固体废物等的管理。
4）认真贯彻落实环保“三同时”规定，以确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。
5）搞好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。
6）检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与工程有关的环境问题，维护好公众的利益。
2 、排污口设置要求
项目须按照国家标准规定，设置环保图形标志牌。各个标志牌的形式、规格、 内容是由环保部门统一设置。
固废：危废暂存间在醒目处设置标志牌。
废气：本项目设置废气排放口（DA005）。
废水：本项目不设置污（废）水排放口。
3 、排污许可管理要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“62 、塑料制品业 292” ，环评批复后应按要求进行排污许可变更。
4 、环境监测与竣工环保“三同时”验收
（1）环境监测
环境监测计划只针对运营期提出如下监测计划，运营期的环境监测主要内容和对象包括项目所涉及的环境问题，即废气、废水和噪声。监测项目、监测时间频率设置见表 5- 1。
表 5-1 污染源自行监测计划一览表
	监测内容
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东南西北外 1m 处
	Leq（A），昼间
	1 次/季

	
废气
	DA005
	非甲烷总烃、颗粒物
	1 次/半年

	
	上风向 1 个、下风向 3 个
	非甲烷总烃、颗粒物
	1 次/半年

	
	厂房外 1m
	非甲烷总烃
	1 次/半年

	废水
	DW001
	COD 、BOD 、氨氮等
	1 次/年


（2）竣工环保验收
根据建设单位项目“三同时” 原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目建成运营时，应对环保设施进行验收。
验收监测计划见表 5-2。
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	表 5-2  验收监测计划一览表
	监测内容
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东南西北外1m 处
	Leq（A）
	连续监测 2 天，昼夜间各监测
1 次

	


废气
	DA005
	非甲烷总烃、颗粒物
	连续监测2 天，每天 4 次

	
	上风向 1 个、下风向 3 个
	非甲烷总烃、颗粒物
	连续监测2 天，每天 4 次

	
	厂房外 1m
	非甲烷总烃
	连续监测 2 天，测小时值和日
均值

	废水
	DW001
	COD 、BOD 、氨氮等
	连续监测2 天，每天 4 次


根据国环评规【2017】4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收监测表，公开相关信息，接受社会监督，邀请专家进行环保验收，并报环保局备案，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者同时使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
验收时限：除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过 3 个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可
以适当延期，但最长不超过 12 个月。
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[bookmark: bookmark6]六、结论

	本项目的建设符合国家、地方产业政策，以及相关规划，所在区域环境质量现状符合相应环境质量标准，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区。在采取环评提出的措施后，项目产生的废气、噪声可达标排放，固废处置率 100% ，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求，符合国家法律法规要求。
本项目严格执行环境保护“三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的废气处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放，项目对周围环境影响较小。从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。
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[bookmark: bookmark30]附表
[bookmark: bookmark7]建设项目污染物排放量汇总表

	


项目分类
	



污染物名称
	

现有工程
排放量（固体废物
产生量）①
	现有
工程
许可
排放
量
②
	

在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	

本项目
排放量（固体废物
产生量）④
	
以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	

本项目建成后
全厂排放量（固体废
物产生量）⑥
	


变化量⑦

	





废气








废水
	废气量（万 m3/a）
	14461.2
	0
	0
	27600
	0
	42061.2
	+27600

	
	颗粒物（t/a）
	0.8088
	0
	0
	0
	0
	0.8088
	0

	
	苯（t/a）
	0.00288
	0
	0
	0
	0
	0.00288
	0

	
	甲苯（t/a）
	0.00024
	0
	0
	0
	0
	0.00024
	0

	
	非甲烷总烃（t/a）
	0.7032
	0
	0
	1.7388
	0
	2.442
	+1.7388

	
	二 甲苯（t/a）
	0.00144
	0
	0
	0
	0
	0.00144
	0

	
	甲醛（t/a）
	0.0216
	0
	0
	0
	0
	0.0216
	0

	
	SO2（t/a）
	0.1368
	0
	0
	0
	0
	0.1368
	0

	
	NOx（t/a）
	0.276
	0
	0
	0
	0
	0.276
	0

	
	生活污水量（万 t/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	COD（t/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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	BOD5（t/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	SS（t/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	动植物油（t/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	NH3-N（t/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TP（t/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	生活
固废
	生活垃圾（t/a）
	8.7
	0
	0
	0.75
	0
	9.45
	+0.75

	
	化粪池污泥（t/a）
	15.45
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般
工业
固体
废物
	废料、木屑、废边角料
（t/a）
	20.5
	0
	0
	2.3
	0
	22.8
	+3.3

	
	废包装材料（t/a）
	5.4
	0
	0
	1
	0
	6.4
	+1.5

	
危险废物
	废润滑油（t/a）
	0.2
	0
	0
	0.01
	0
	0.21
	+0.01

	
	废活性炭（t/a）
	12.5
	0
	0
	16.146
	0
	28.646
	+16.146

	
	废油漆桶（t/a）
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0.5
	0

	
	漆渣 t/a）
	0.2
	0
	0
	0
	0
	0.2
	0


注：⑥=①+③+④-⑤; ⑦
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