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[bookmark: _Toc16769]一、建设项目基本情况
	项目名称
	云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a扩建项目

	项目代码
	2508-530129-04-01-381161

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	寻甸县柯渡镇乐郎村委会稗子田村境内

	地理坐标
	东经102°46′54.74″，北纬25°29′31.04″

	建设项目
行业类别
	八、非金属矿采选业10_土砂石开采101（不含河道采砂项目）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	69915m2

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
扩建
□技术改造
	建设项目
申报情况
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	寻甸回族彝族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号
	2508-530129-04-01-381161

	总投资（万元）
	707.93
	环保投资（万元）
	108.45

	环保投资占比（%）
	15.42
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	否：
□是

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），本项目专项评价设置情况见下表：
表1-1  专项评价设置判定表
	专项评价类别
	涉及项目类别
	本项目情况
	是否设置专项

	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目；
	本项目属于非金属矿采矿业，不属于水力发电、人工湖、人工湿地、水库、引水工程、防洪除涝工程、河湖整治等行业类别，不设地表水专项。
	否

	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目；
	本项目属于非金属矿采矿业，不属于陆地石油和天然气开采、地下水（含矿泉水）开采、水利、水电、交通等项目，不设地下水专项。
	否

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。
	根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区，不设生态专项。
	否

	大气
	油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
	本项目属于非金属矿采矿业，不属于油气、液体化工码头、干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头类别，不设大气专项。
	否

	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
	本项目属于非金属矿采矿业，不涉及公路、铁路、机场等交通运输业、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目、城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道），不设噪声专项。
	否

	环境风险
	石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
	本项目属于非金属矿采矿业，不涉及石油和天然气开采、油气、液体化工码头、原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线），不设环境风险专项。
	否

	注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。


根据上表可知，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	1.规划名称：《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》；
印发机关：云南省自然资源厅、云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅、云南省财政厅、云南省生态环境厅、云南省商务厅、云南省能源局联合印发；
2.规划名称：《寻甸回族彝族自治县矿产资源规划（2021-2025年）》；
审批机关：昆明市人民政府；
3.规划名称：《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035）》。

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》
审批机关：中华人民共和国生态环境部，环审〔2022〕130。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析
本项目与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》中针对矿产资源勘查开发利用与保护符合性分析详见下表1-2。
表1-2  与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	加强非煤矿山管控：提高矿山准入门槛，严格执行非煤矿山最低开采规模和服务年限标准，切实提高非煤矿山开采规模，严防边关闭边低水平重复建设。逐步优化非煤矿山布局，提升非煤矿山资源保障能力。综合考虑矿产资源潜力、市场供求状况、资源保障程度、采矿权设置等因素，合理确定年度开采总量。到2025年，在巩固和深化非煤矿山专项整治工作的基础上，全省非煤矿山总量控制、动态管理、依法监管机制进一步健全和完善。
	本项目生产规模为50万t/a，服务年限为3.91年。根据《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》的通知（云政办发〔2024〕44号）中“将现有采石（砂）场最小开采规模提高到50万吨/年”，本项目矿山生产规模能满足最低要求。
	符合

	促进砂石产业有序发展：统筹考虑资源禀赋、市场需求、交通物流等因素，优化普通建筑用砂石土类矿产开采规划布局，划定集中开采区，引导集中开采、规模开采、绿色开采，保障一定区域内城乡建设、交通、水利等重点项目砂石需求。鼓励通过市场手段，引导砂石土类矿山企业做大做强，支持建设大型砂石生产基地。探索研究云南省第三类矿产划分标准及类型。
	本项目属于扩建项目，具有较为完善交通等基础设施，在原有开采区域内扩大产能，规模开采、绿色开采，保障所在区域内城乡建设、交通、水利等重点项目砂石需求。
	符合

	加强重要非金属矿产开发利用：加大硅石矿、建材等非金属矿产供应。以开采天然装饰石材、建筑用石材、水泥灰岩、冶金辅助原料和化工辅助原料等非金属矿产为重点，引导规模开采、绿色开采，推进资源集约化、规模化开发。
	本项目开采矿种为建筑用砂岩，符合加强重要非金属矿产开发利用的规划。
	符合

	强化矿山企业生态修复责任：新建和生产矿山要明确预防地质环境问题的措施，严格落实矿区生态保护责任。矿山企业应当按照“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”的原则，编制《矿山地质环境保护和土地复垦方案》，建立矿山地质环境治理恢复基金，结合矿山生产实际，切实履行矿山地质环境保护与土地复垦义务。
	本项目开采前开展专项地质灾害危险性评估，采取“边开采、边恢复”的措施，遵循“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”的原则，严格按照《矿山地质环境保护和土地复垦方案》实施，建立矿山地质环境治理恢复基金，结合矿山生产实际，切实履行矿山地质环境保护与土地复垦义务。
	符合


综上分析，本项目符合《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关要求。
2.与《寻甸回族彝族自治县矿产资源规划（2021-2025年）》符合性分析
本项目与《寻甸回族彝族自治县矿产资源规划（2021-2025年）》（寻甸回族彝族自治县人民政府）中针对矿产资源勘查开发利用与保护符合性分析详见下表1-3。
表1-3  与《寻甸回族彝族自治县矿产资源规划（2021-2025年）》符合性分析
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	二、加强非煤矿山管控
提高矿山准入门槛，严格执行非煤矿山最低开采规模和服务年限标准，严防边关闭边低水平重复建设，切实提高非煤矿山开采规模。开展非煤矿山专项整治，逐步优化非煤矿山布局，鼓励大型建筑材料用矿产开采基地建设，提升非煤矿山资源保障能力。到2025年底，在巩固和深化非煤矿山专项整治工作的基础上，寻甸县非煤矿山总量控制、动态管理、依法监管机制进一步健全和完善。
	本项目生产规模为50万t/a。根据《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》的通知（云政办发〔2024〕44号）中“将现有采石（砂）场最小开采规模提高到50万吨/年”，本项目矿山生产规模能满足最低要求。
	符合

	三、推进砂石产业高质量绿色发展
坚持生态优先、绿色发展，进一步优化砂石资源规划布局，支持有条件的地区划定集中开采区。鼓励砂石资源开发整合，引导砂石矿山企业做大做强，促进砂石矿产资源集约化、规模化、现代化、绿色化开采。统筹资源禀赋、市场需求、运输半径、绿色环保等因素，积极推进“净矿”出让，有序投放第三类矿产采矿权。支持建设大型绿色砂石生产基地，发展和推广应用机制砂石、积极有序投放机制砂石采矿权，鼓励采矿权人依法回收利用废石尾矿，增加砂石供给。
	本项目为改建项目，将其生产规模变更为50万t/a，项目破碎站产生废气经布袋除尘器处理后由排气筒排放，无组织粉尘采取洒水降尘等措施；淋滤水和初期雨水经沉砂池处理后用于厂区洒水降尘；产生固废均得到合理处置；通过植被恢复、土地复垦等措施减轻对土地利用、动植物资源影响，做到绿色、高质量发展。
	符合


综上分析，本项目符合《寻甸回族彝族自治县矿产资源规划（2021-2025年）》相关要求。
3.与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析
根据《云南省矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》及审查意见，本项目与审查意见的符合性分析详见下表1-4、1-5。
表1-4  与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	禁止开发建设活动的要求：
①禁止在生态保护红线内开展除国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查项目。
②不再新建汞矿山，逐步停止汞矿开采。
	①根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况的审查意见》（见附件9），本项目矿区范围不涉及生态保护红线。
②本项目开采矿种为建筑石料用砂岩，不属于汞矿开采。
	符合

	2
	限制开发建设活动的要求：
①限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和湿地泥炭，以及砂金、砂铁等重砂矿物。
②严格砂石粘土矿开采布局管控，避免滥采滥挖破坏环境。严格控制河沙（砾）开采，合理确定开采范围、开采时段和开采量。
③一般生态空间内，严格限制矿产资源开发，严格矿产作业范围，开采过程中应减少占地、注意植被的保护，将采矿工业场地、废石堆场及运输道路范围控制在设计范围之内，严禁外扩场地范围，减少植被破坏。
④落实《云南省矿产资源总体规划》中磷矿、铁钨钼等金属矿、煤矿、稀土矿等矿种的矿山最低开采规模和矿山“三率”水平达标率目标等限制性开采要求。
⑤全力化解煤炭过剩产能，继续实施钨矿、稀土矿开采总量控制，鼓励伴生钨矿综合利用，限制钼矿等产能过剩矿产开发。
⑥严格矿产开发准入条件。强化开采矿种源头管控、严格执行矿山最低开采规模标准、强化矿产资源绿色勘查开发，保护生态环境。
⑦新建矿山严格控制最低开采规模。对于已有矿山存在规模小、数量多、布局不合理、资源浪费严重、生态保护和安全生产压力大等突出问题，通过产业调整、转型升级、资源整合等方式，构建集约、高效、协调的矿山开发新格局，实现科学发展、安全发展。
⑧推行清洁生产工艺，严格矿产资源开发的污染物排放。
	①本项目为建筑石料用砂岩开采，不涉及高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和湿地泥炭，以及砂金、砂铁等重砂矿物开采；
②本项目为建筑石料用砂岩开采，开采过程中不超越开采区域滥采滥挖，项目不涉及河沙（砾）开采；
③本项目开采严格控制在矿产作业范围，采矿工业场地、临时表土堆场及运输道路等范围均在设计范围之内；
④本项目为建筑石料用砂岩开采，开采规模为50万t/a，满足矿山最低开采规模，在生产过程中提高矿山开发回采率、选矿回收率和综合利用率，实现“三率”水平达标目标；
⑤本项目为建筑石料用砂岩开采，不涉及煤炭、钨矿、稀土矿、伴生钨矿、钼矿等矿产开采；
⑥项目开采矿种为建筑石料用砂岩，本项目生产规模为50万t/a，满足矿山最低开采规模标准；全面落实绿色勘查、绿色开采理念，开采过程中尽量减少对地表的扰动与植被的破坏，严格落实相关生态修复方案；
⑦本项目为改建项目，将开采规模由原来的10万t/a调整至50万t/a，满足最低开采规模，项目构建集约、高效、协调的矿山开发新格局，实现科学发展、安全发展；
⑧本项目破碎站产生废气经布袋除尘器处理后通过排气筒排放，无组织粉尘采取洒水降尘等措施；产生的淋滤水和初期雨水经沉砂池处理后用于厂区洒水降尘；产生固废均得到合理处置，严格遵循清洁生产“减量化、资源化、无害化”核心原则
	符合

	3
	不符合空间布局要求活动的退出要求：
①严格执行全省规划禁止开采区规定。对各类保护区内已设置的商业探矿权和采矿权，依法退出；对各类保护区设立之前已存在的合法探矿权和采矿权，以及各类保护区设立之后各项手续完备且已征得保护区主管部门同意设立的探矿权和采矿权，分类提出差别化的补偿和退出方案，在保障探矿权和采矿权人合法权益的前提下，依法有序退出。
②对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经有关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。
	本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村稗子田，不属于禁止开采区。本项目不存在自然资源领域违法行为。
	符合



表1-5  与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》审查意见符合性分析
	序号
	审查意见相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	坚持生态优先、绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实《中华人民共和国长江保护法》，按照“共抓大保护、不搞大开发”的要求，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。
进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的大中型矿山比例、矿山“三率”水平、绿色矿山数量等绿色开发、生态修复等相关目标、指标作为《规划》实施的硬约束。
	本矿山坚持生态优先、绿色发展的原则，本项目不存在自然资源领域违法行为，不占用依法应当禁止开发的区域；
矿山开采表土用于采空区覆土绿化，符合国家矿产资源合理开发利用相关要求。
	符合

	2
	严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。针对与生态保护红线存在空间重叠的已取得采矿权的地热、矿泉水和已取得探矿权的油气、铜矿，应进一步优化调整现有矿业权，依照生态保护红线管控要求，依法依规妥善处置。针对与自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区等存在空间重叠的5个能源资源基地、4个国家规划矿区、2个重点勘查区等，应进一步优化布局，确保满足相关生态环境敏感区管控要求。
	根据根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况的审查意见》（见附件9），项目矿权范围不在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、不占生态保护红线、基本农田保护区，建设项目压覆区，矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内。本项目建设矿区范围不变，满足相关生态环境敏感区管控要求。
	符合

	3
	严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》目标和准入要求，重点矿种新设矿山执行最低开采规模，矿山总数控制在6400家左右，提高大中型矿山比例，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步稳妥关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。禁止开采汞、蓝石棉、可耕地砖瓦用粘土及其他对生态环境可能产生严重破坏且难以恢复的矿产，限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和湿地泥炭以及砂金、砂铁等矿产。对国家规定实行保护性开采的钨、稀土等矿产实行开采总量控制，严格按照国家下达指标开采。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。
	本矿山生产规模为50万t/a，规划矿权设计服务年限为3.91年。满足《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》规定；项目为土砂石开采项目，不属于禁止开采的汞、蓝石棉、可耕地砖瓦用粘土等对生态环境可能产生严重破坏且难以恢复的矿产，不属于限制开采的高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和湿地泥炭以及砂金、砂铁等矿产，不属于保护性开采的钨、稀土等矿产。表土暂存于临时表土堆场，用于绿化覆土。
	符合

	4
	严格环境准入，保护区域生态功能。按照云南省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山生态保护修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。涉及水环境优先保护分区的磷矿开采规划区块，应按照长江上游“三磷”问题治理要求严格准入和管控。对于涉及重金属污染的有色金属、稀土等矿产资源开发应严格生态环境准入要求，强化污染治理措施。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能区域矿产勘查开采活动，并采取有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境影响。
	本项目为土砂石开采项目，不属于磷矿开采，不涉及重金属污染的有色金属、稀土等矿产资源开发。项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村稗子田，属于寻甸回族彝族自治县一般管控单元，严格按照土地复垦方案开展矿山生态环境保护与恢复治理。
	符合

	5
	加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将规划任务分解细化到具体矿区、矿山，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积达到7500公顷以上。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理及生态修复的任务、要求和时限。对可能造成生态破坏、重金属污染等问题的矿山，进一步优化开发方式、推进结构调整，加大治理投入。
	本项目按照“边开采、边恢复”的原则制定矿山生态修复治理方案。及时开展生态修复。
	符合

	6
	加强生态环境保护监测和预警。结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立涵盖生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，在用尾矿库100%安装在线监测装置，明确责任主体、强化资金保障。组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加或优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。
	本项目露天开采区、临时表土堆场、运输道路设置排水沟及沉砂池，淋滤水和初期雨水经沉砂池处理后回用于厂区洒水降尘；出入车辆冲洗废水经洗车池收集处理后循环使用，不外排。
	符合


综上分析，本项目符合《云南省矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》及审查意见相关要求。
4.与《寻甸回族彝族自治县国土空间规划（2021~2035年）》符合性分析
根据《寻甸回族彝族自治县国土空间规划（2021~2035年）》，柯渡镇作为高原特色农业发展区。
本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村稗子田，项目为“云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t扩建项目”用地范围内的产能扩增改建项目，不新增用地，根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况的审查意见》（见附件9），项目矿权范围不在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、不占生态保护红线、基本农田保护区，建设项目压覆区，矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内，符合《寻甸回族彝族自治县矿产资源规划（2021~2025年）》，不涉及寻甸县生态保护红线。项目与寻甸县国土空间规划不冲突，若后续与寻甸县国土空间规划发生冲突，将无条件配合寻甸县国土空间规划。

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
本项目为非金属矿采矿业项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。且项目已于2025年8月28日取得寻甸回族彝族自治县发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码为：2508-530129-04-01-381161），因此本项目的建设符合国家产业政策要求。
二、与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析
本项目位于寻甸县柯渡镇乐郎村委会稗子田村境内，根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台（http://183.224.17.39:19272/sxydyn#）查询，本项目位于寻甸回族彝族自治县一般管控单元和一般生态空间优先保护单元，详见下图1-1。
[image: 管控单元截图20260908]
图1-1  本项目区生态环境管控单元查询结果图
本项目与昆明市生态环境分区管控动态更新方案中三线（生态红线、质量底线、资源利用上线）的相符性分析见表1-6；与“昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求”的相符性分析详见表1-7；与“寻甸回族彝族自治县一般管控单元和一般生态空间优先保护单元生态环境准入清单”相符性分析详见表1-8。
表1-6 项目与昆明市生态环境分区管控动态更新方案中三线（生态红线、质量底线、资源利用上线）符合性分析
	类别
	文件内容
	相符性分析
	符合性

	生态保护红线和一般生态空间
	更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56平方公里，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。
	本项目位于昆明市寻甸县柯渡镇乐朗村稗子田范围内，根据《关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a扩建项目用地范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明》（见附件7），本项目不占用生态红线。由图1-1可知项目用地范围涉及寻甸县一般生态空间优先保护单元，
	符合

	环境质量底线
	水环境质量底线
	到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。
	项目区域主要地表水为东北侧1700m的小河箐，小河箐向东南流经乐朗村后汇入柯渡河，柯渡河和可朗河交汇后称为木板河，最后汇入普渡河，项目区域水系属于普渡河流域，柯渡河属Ⅲ类水体，按照支流服从干流的原则，小河箐水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。根据寻甸回族彝族自治县人民政府网发布的寻甸县2025年第一季度至第四季度及2026年第一季度环境质量公报，2025年第一季度至第四季度木板河新民村断面水质类别分别为Ⅱ类水、Ⅱ类水、Ⅳ类水、Ⅲ类水，仅2025年第三季度与2024年同期相比有所下降，其他季度与2024年同期相比无明显变化；2026年第一季度木板河新民村断面水质类别为Ⅱ类水，与2025年同期相比无明显变化。本项目产生废水均不外排。
	符合

	
	大气环境质量底线
	到2025年，空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0。
	根据寻甸回族彝族自治县人民政府网发布的寻甸县2025年第一季度至2026年第一季度环境质量公报，2025年一季度至2026年一季度优良天数比率分别为96.6%、100%、100%、100%、100%，2025年一季度至2026年一季度最高PM2.5、PM10 24小时平均浓度分别为25μg/m3、48μg/m3。本项目在建设运营过程中加强环境管理，严格落实设计及环评提出的各项废气污染防治措施，项目正常排放条件下废气污染物对环境的影响可接受。
	符合

	
	土壤环境风险防控
底线
	全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。
	危险废物暂存于危废暂存间（5m2），委托有资质单位清运处置，对土壤环境质量影响较小。
	符合

	资源利用上线
	水资源利用上线
	到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；
	本项目用水量较少，不会突破水资源利用上限。
	符合

	
	土地资源利用上线
	按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；
	本项目为改建项目，不新增用地，本项目不涉及耕地、永久基本农田，不会突破土地利用上限。
	符合

	
	能源利用上线
	按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。
	本项目能耗主要为电能，不属于高耗能企业。
	符合


根据上表分析，本项目不占用生态保护红线，不触碰土壤环境风险防控底线，不会突破水资源利用上线、土地资源利用上线、能源利用上线。
表1-7  本项目与《昆明市生态环境管控总体准入要求》的符合性分析一览表
	管控领域
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	1.根据《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》进行空间管控。
2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。
3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。
4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。
	1.本项目位于寻甸县柯渡镇乐郎村委会稗子田村境内，根据下文分析，本项目与《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》不冲突；
2~4.项目区域主要地表水为东北侧1700m的小河箐，小河箐向东南流经乐朗村后汇入柯渡河，柯渡河和可朗河交汇后称为木板河，最后汇入普渡河，项目区域水系属于普渡河流域，本项目不涉及牛栏江流域、滇池流域、阳宗海流域。
根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询结果，本项目位于寻甸回族彝族自治县一般管控单元和一般生态空间优先保护单元，按寻甸回族彝族自治县一般管控单元和一般生态空间优先保护单元进行管控。
	符合

	污染物排放管控
	1.到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；滇池草海水质稳定达到IV类、外海水质达到IV类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。
2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到24μg/m³；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。
3.2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。
4.建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。
5.推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达90%以上。
6.滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95％以上，农村生活污水收集处理率达75％以上，畜禽粪污综合利用率达90％以上，城市生活垃圾处理率达97％以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
7.阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
8.督促指导磷石膏产生企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。
9.推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。
	1.本项目位于寻甸县柯渡镇乐郎村委会稗子田村境内，根据现场调查，项目区地表水体主要为项目东北侧1700m的小河箐。根据下文地表水环境质量现状分析，本项目区地表水体能满足水环境功能要求。本项目生活废水经隔油池、三格化粪池处理后，定期清掏用作农肥。
2.项目所在区域的环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。本项目废气主要为扬尘，污染物均可达标排放，对区域大气环境影响较小。
3~9.本项目不涉及。
	符合

	环境风险防控
	1.加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。
2.针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。
3.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。
4.开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。
5.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。
6.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。
	1.项目为砂岩矿开采及加工，所涉及危险废物为废机油，暂存于危废暂存间后委托有资质的单位进行处置。
2.本项目污染物主要为颗粒物，不涉及持久性有机污染物、内分泌干扰物；
3.本次评价提出建设单位在项目建成后进行应急预案编制及实施工作，建立完善的环境应急管理体系，完善应急物资及防护装备，完善应急管理体系；
4.本项目不涉及；
5.本项目区初期雨水经沉砂池收集沉淀后晴天回用于项目区洒水降尘，不外排；危险废物为废机油，暂存于危废暂存间后委托有资质的单位进行处置。
6、本项目不涉及尾矿库。
	符合

	资源开发利用效率
	1.到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。
2.节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m3以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。
3.万元工业增加值用水量≤30（立方米/万元）。
4.2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。
5.单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。
6.对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。
7.加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。
8.到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
9.加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。
10.到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。
11.“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。
12.到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。
13.公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降7%。
14.非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以上，完成省级下达目标。
15.单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级下达目标。
16.严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。
17.以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。
18.加快淘汰落后和低端低效产能退出。
19.指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。
	1.本项目用水主要是洒水降尘用水、凿岩用水以及生活用水，生活废水经隔油池、三格化粪池处理后，定期清掏用作农肥，对水安全保障体系影响不大；
2.本项目在建设和运行过程中加强人员管理，树立人员节约用水意识，项目不涉及农业灌溉用水；
3.本项目万元工业增加值用水量小于30立方米/万元；
4.本项目主要使用电能，能源使用量较小，不会突破能源利用上限要求；
6.本项目不属于高耗能行业；
7.本项目在市场外购合格、满足国家能效标准要求的生产设备。
8~9.本项目不属于钢铁、有色、化工、印染、烟草等行业；
10.项目不属于数据中心；
11.本项目主要使用电能能源使用量较小，不会突破能源利用上限要求；
12.本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业；
13~19.本项目为普通建筑材料用砂岩矿开采，不属于“两高”项目，项目用水量较小，且废水不外排，原辅材料消耗合理，不会突破能源利用上限。
	符合


根据上表分析，本项目符合《昆明市生态环境管控总体准入要求》中相关要求。
根据《寻甸县环境管控单元生态环境准入清单》，本项目与“寻甸回族彝族自治县一般管控单元和一般生态空间优先保护单元生态环境准入清单”符合性分析如下表。
表1-8 本项目与寻甸回族彝族自治县一般管控单元和一般生态空间优先保护单元生态环境准入清单符合性分析一览表
	管控单元
	管控要求
	项目情况
	符合性

	寻甸回族彝族自治县一般管控单元
	空间布局约束
	1、禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。
2、禁止围湖造田和侵占江河滩地。
3、禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。
	本项目不涉及
	符合

	
	污染物排放管控制
	1、严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。
2、严格用地准入，工业用地及商业用地供地前，自然资源部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。
3、禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。
4、禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。
	1.本项目为普通建筑材料用砂岩矿开采，不属于“两高”项目。
2.本项目采矿权已取得采矿许可证，不属于环境污染用地。
3~4.项目不涉及。
	符合

	
	环境风险防控
	1、严格限制《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。
2、禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。
3、严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。
	1.项目不属于“两高 ”产品与工艺装备。
2.项目不涉及剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。
3.项目不涉及居民区、学校、医疗和养老机构建设。
	符合

	寻甸回族彝族自治县一般生态空间优先保护单元
	空间布局约束
	1.一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合相关法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。
2.暂未纳入生态保护红线的自然保护地按照相关保护地法律法规进行管理；公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省公益林管理办法》进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》（厅字〔2019〕39号）等进行管理。
	1.根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询结果，本项目涉及一般生态空间优先保护单元。项目严格按照采矿许可证的开采范围进行开采，禁止越界开采；矿山开采严格按照由上而下分台阶开采；严格执行“边开采边复垦”开采方式，对开采过程中产生的采空区进行植被恢复，减少裸露地面。2.项目已取得云南省林业和草原局准予行政许可决定书（云林许准（昆）〔2025〕230号），关于本项目的使用林地审核同意书。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。
2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。
3.畜禽养殖严格执行禁养区规定。对草原实行以草定蓄、草蓄平衡制度，禁止过度放牧。
	本项目不涉及
	符合

	
	环境风险防控
	执行昆明市总体要求。
	根据表1-7分析，项目符合昆明市生态环境管控总体准入要求

	符合


根据上表分析，本项目建设符合寻甸回族彝族自治县一般管控单元和一般生态空间优先保护单元生态环境准入清单要求。
五、相关法律、法规及政策符合性分析
1、与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）符合性分析
本项目属于现有矿山扩建，2015年5月29日，云南省人民政府下发了《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号），本项目与云政发〔2015〕38号文件相关要求符合性分析见下表1-9所示。
表1-9 本项目与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》符合性分析一览表
	云政发〔2015〕38号内容（摘录）
	本项目情况
	符合性

	（一）严格新建非煤矿山准入标准

	1.新建非煤矿山项目存在下列情形之一的，各地、有关部门一律不予批准：
（1）生产建设规模和服务年限低于《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》（见附件，以下简称标准）规定的；（2）与铁路、高等级公路、石油天然气输送管道和高压输电线路等重要设施的安全距离不能满足有关法律法规规定的，矿山申请划定的矿区范围与周边毗邻的采矿权间距不满足设计规范规定保留安全间距要求的；（3）位于国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等区域，以及位于重要城镇、城市面山的；（4）露天采石（砂）场矿界与村庄的距离小于500米，矿界与矿界之间安全距离小于300米，2个以上（含2个）露天采石（砂）场开采同一独立山头，难以实现自上而下分台阶（层）开采，位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的（本文印发之前已取得合法探矿权的除外）；（5）未达到法律法规规定的其他情形的。
	（1）本项目属于普通建筑材料用砂岩矿露天开采，为扩建矿山，建成后开采规模为50万吨/年，满足《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》规定：新建、改建、扩建、整合重组矿山最小开采规模≥30t/a，露天开采矿山最低服务年限为6年。昆明达泽商贸有限公司于2021年3月29日取得寻甸回族彝族自治县自然资源局颁发的采矿许可证，证号；C5301292021037100151679，开采规模为10万t/a，服务年限为7年，本项目为对现有矿山进行升级改造，矿权范围不变，生产规模扩大为50万t/a。
（2）矿山周边无铁路、高等级公路、石油天然气输送管道和高压输电线路等重要设施，矿山周边无毗邻的采矿权。
（3）根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙塘普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况审查意见》（附件9）项目不在国家划定的自然保护区、重要风景区、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等区域，不在重要城镇、城市面山区域内。
（4）项目矿界外500m范围内无村庄居民，项目矿界北侧直线距离约670m处为稗子田村；矿界外300m范围内无其他矿权；项目西侧直线距离约585.5m处为S101省道，存在海拔差且有山体和林木的遮挡，故矿山不位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内。
	符合

	3.采矿权新立、扩大、缩小、变更，应通过同级有关主管部门安全条件初步审查和环境影响评价。
	本项目采矿权范围不变，开采规模由10万t/a变大为50万t/a，已进行安全设施设计并已取得安全设施设计审查意见，目前正在进行环境影响评价工作。
	符合

	5.非煤矿山新、改、扩建项目以及对矿山进行整合，应按照国家有关规定严格履行安全设施和职业卫生“三同时”手续。严禁以探矿等名义实施采矿活动。
	本项目正在按照国家有关规定履行安全设施和职业卫生“三同时”手续，目前正在进行环境影响评价工作，拟扩大开采规模由10万t/a变为50万t/a，尚未开采。
	符合

	（二）现有非煤矿山应当具备的基本条件

	1.生产矿山应当具备以下基本条件：
（1）生产规模符合标准要求，矿山符合已批准的矿产资源规划、矿业权设置方案和矿区总体规划；
（2）依法取得采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证等证照，达到安全生产标准化三级及以上；
（3）与相邻矿山以及村庄、重要设施之间的安全距离符合“严格新建非煤矿山准入标准”的有关规定；
（4）具有相应资质的设计单位编制的满足国家法律法规和设计规范要求的安全设施设计。通过环境影响评价，有环保审批及验收手续，污染防治和生态保护措施符合有关要求；
（5）矿山生产系统及安全设施齐全有效，满足矿山安全规程、设计规范要求。地下开采矿山每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，每个生产水平（中段）均应至少有2个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。露天开采矿山应自上而下分台阶（层）开采，且台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角等参数符合矿山安全规程规范及设计要求；
（6）无重大安全隐患，没有非法、违法开采行为，未使用国家禁止或者淘汰的设备及工艺；
（7）有与职业病防治工作相适应的有效防护设施，职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；
（8）符合国家法律法规和矿山安全生产的其他有关规定。
	（1）本项目为现有矿山扩建，现有矿山生产规模为10万吨/a，符合《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》规定：现有矿山生产规模≥10万t/a；（2）现有矿山已依法取得采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证等证照，达到安全生产标准化三级及以上；（3）现有矿山与相邻矿山以及村庄、重要设施之间的安全距离符合“严格新建非煤矿山准入标准”的有关规定；（4）现有矿山已委托具有相应资质的设计单位编制的满足国家法律法规和设计规范要求的完成安全设施设计；现有矿山于2021年1月编制完成《昆明达泽商贸有限公司寻甸县柯渡黄龙溏采砂场新建项目环境影响评价报告书》，2021年2月5日取得昆明市生态环境局寻甸分局核发的环评批复（昆生环寻[2021]23号）；（5）-（7）现有矿山在取得环评批复后至2025年8月一直未进行基建及开采工作，建设单位于2025年8月完善林草地手续的办理后，在矿权范围内进行了局部的剥离工作，矿山现在已剥离表土形成2200m、2192m开采平台，无重大安全隐患，没有非法、违法开采行为，未使用国家禁止或者淘汰的设备及工艺。（8）现有矿山符合国家法律法规和矿山安全有关规定。
	符合


根据上表分析，本项目符合《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）相关要求。
2、与《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号）符合性分析
2024年7月18日，云南省人民政府办公厅印发《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号），本项目与云政办发〔2024〕44号符合性分析见下表1-10。
表1-10 本项目与《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》符合性分析一览表
	序号
	文件内容
	本项目情况
	符合性

	一、严格非煤矿山市场准入

	1
	（一）提高露天采石（砂）准入门槛。除硅石、石英砂等特殊需求矿产外，停止新建开采规模低于100万吨/年的露天采石（砂）场。将现有采石（砂）场最小开采规模提高到50万吨/年，达不到该标准要求的，给予3年过渡期实施升级改造，到2026年底仍达不到标准要求的，由属地县级政府积极引导退出。
	本项目为现有矿山升级改造，升级改造后矿权范围不变，开采规模为50万t/a，符合文件中将现有采石（砂）场最小开采规模提高到50万吨/年的要求。
	符合

	2
	（三）常态开展非煤矿山清理处置。市、县两级政府应当依法对不符合采矿许可证、安全生产许可证、环评审批等办理条件的非煤矿山进行全面清理处置，对不符合保留条件依法作出关闭决定的，应明确关闭后非煤矿山生态修复等法定义务履行责任主体及责任履行时限并向社会公告，由有权限机关办理相关证照注销（吊销）手续，未依法履行法定义务的，由县级政府依法依规追究法律责任；对继续保留的，各有关部门应指导非煤矿山企业限期完善相关手续，按照优化营商环境的有关要求加快办理。
	本项目为现有矿山扩建，正在办理扩建项目相关审批手续。
	符合

	二、强化非煤矿山源头管控

	4
	（四）科学合理设置矿权。矿产资源勘查应达到规定程度。非煤矿山与周边重要设施的最小安全距离、相邻非煤矿山生产建设作业范围最小距离应满足有关安全规定；普通建筑用砂石露天非煤矿山不得以山脊划界；在平均坡度大于35度的地形坡面不得新设置露天采石（砂）场。除符合规定的情形外，新设采矿权范围不得与已设采矿权垂直投影范围重叠；可集中开发的同一矿体不得设立2个以上采矿权。严禁在生态保护红线区及特定生态保护区范围内新设矿权。新立露天非煤矿山的采矿许可证范围应当不涉及永久基本农田、用林用草禁止区。
	昆明达泽商贸有限公司于2021年3月29日取得寻甸回族彝族自治县自然资源局颁发的采矿许可证，证号；C5301292021037100151679；矿区范围由5个拐点坐标圈定，矿区面积为0.0399km2
	符合

	5
	（五）科学确定生产建设规模。采矿许可证证载规模是拟建设规模，非煤矿山确需扩大生产建设规模的，由企业结合实际编制项目可行性研究报告，并按照我省企业投资项目核准和备案实施办法等有关规定，报请发展改革部门核准或属地有关部门备案，明确拟生产建设规模。非煤矿山设计单位要在项目可行性研究基础上，充分考虑资源高效利用、安全生产、生态环境保护等因素，在非煤矿山初步设计和安全设施设计中科学论证并确定实际生产建设规模。非煤矿山企业必须严格按照经审查批准的设计能力建设、生产。
	企业已结合实际编制《云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a露天采矿工程初步设计》，已科学论证并确定实际生产建设规模，并按照企业投资项目核准和备案实施办法等有关规定，报请寻甸回族彝族自治县发展改革部门备案，明确生产规模为50万t/a。本项目建成后严格按照批准的设计能力建设生产。
	符合

	三、规范安全生产行政许可

	6
	（六）严格实质内容审查。非煤矿山开发没有进行一次性总体设计的，原则上不得审批安全设施设计。1个采矿权范围内原则上只能设置1个生产系统。中小型地下非煤矿山不得有4个以上生产水平同时采矿。新建四等、五等小型尾矿库应当采用一次性建坝，严禁审批尾矿库“头顶库”增高扩容项目，严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离长江（金沙江）干流岸线3公里、重要支流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。审查建设项目安全设施设计，审查专家应当符合有关规定；审批安全生产许可证的，应当组织不少于3名专家进行现场核查。
	项目建成后矿权范围内设置1个生产系统，项目不设置尾矿库。
	符合

	四、深入推进非煤矿山转型升级

	7
	（七）严格实施“四个一批”。各县级政府要坚决扛牢属地责任，依据有关规定，对行政区域内所有非煤矿山进行全面清查摸底，在充分征求意见、强化政策宣传、科学合理规划优化矿山布局基础上，于2024年11月30日前分别列出达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一批“四个一批清单”，在当地主流媒体公示后由县（市、区）人民政府报州（市）人民政府批准后，坚定不移、依法依规、积极稳妥推进实施。对被列为达标保留的非煤矿山，各有关部门要指导企业限时完善相关行政审批手续；对被列为淘汰关闭的非煤矿山，要及时关闭到位，关闭标准达到《国务院安委会办公室关于做好关闭不具备安全生产条件非煤矿山工作的通知》（安委办〔2019〕9号）要求；对被列为改造升级的非煤矿山，原则上要在2025年12月31日前改造升级到位〔采石（砂）场按照本文件“提高露天采石（砂）准入门槛”执行〕，逾期未改造达标或拒不改造的，依法予以停产整顿，经停产整顿仍无法达标的，由属地县级政府依法予以关闭退出；对被列为整合重组的非煤矿山，要在2026年6月30日前整合到位，实现矿权、规划、主体、系统、管理“五统一”，严防假整合。到2024年底全省非煤矿山总数控制在2780座以内，2025年底控制在2490座以内，2026年底控制在2000座以内，并打造一批标准化、自动化、智能化标杆非煤矿山。
	根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非煤矿山转型升级实施方案的通知》（附件10）本项目位于改造升级名单内，本项目为现有矿山改造升级，矿权范围不变，开采规模为50万t/a，符合“四个一批”相关要求。
	符合

	8
	（八）分类处置不具备基本条件的非煤矿山。对越界开采、持勘查许可证采矿、采矿许可证过期仍继续开采且拒不整改的，由属地自然资源部门提请当地政府依法关闭；对采矿许可证在有效期内，未依法取得安全生产许可证擅自从事矿产资源开采、以采代建且拒不整改的，使用应当淘汰的危及安全生产的工艺、设备且拒不整改仍然生产建设的，或经停产整顿仍不具备安全生产条件的，由属地应急管理部门提请当地政府依法关闭；对严重污染环境且拒不整改或难以整改的非煤矿山，由属地生态环境部门提请当地政府依法关闭；对其他不符合有关法律法规规定且整改无望的，由属地有关主管部门提请当地政府依法关闭。
	本项目为现有矿山扩建，于2021年3月29日取得采矿许可证，有效期限：自2021年3月29日至2027年3月29日。不涉及越界开采、持勘查许可证采矿、采矿许可证过期。
	符合

	五、落实企业全员安全生产责任制

	9
	（九）压实企业主要负责人责任。非煤矿山及其上级企业主要负责人（含法定代表人、实际控制人、实际负责人，下同）必须依法到现场严格履行安全生产第一责任人责任。对安全管理责任不落实、安全生产不投入、冒险组织作业等造成事故或瞒报谎报事故的，按照“谁投资、谁受益、谁负责”严肃追究主要负责人法律责任。
	本项目运营后严格按照企业全员安全生产责任制要求进行管理。
	符合

	10
	（十）建强企业安全生产管理团队。非煤地下矿山应当配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电等工作的副矿长（“五职”矿长），所配备人员应当具有非煤矿山相关专业大专以上学历或中级以上专业技术职称，且不得在其他矿山兼职。非煤矿山、尾矿库应当配备相关专业中专以上学历或中级以上专业技术职称的专职技术人员。灾害风险严重的非煤矿山应当按要求配备灾害治理专职领导人员、专门机构、专业人员。
	本项目运营后将配备企业安全生产管理团队。
	符合

	11
	（十一）提升从业人员安全素质能力。应急管理部门定期开展非煤地下矿山、大中型露天矿山、尾矿库企业主要负责人集中培训。企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员100%持证上岗，无证上岗的，依法限期整改直至停产整顿。取消井下劳务派遣用工。坚决防范“三违”行为。大力整治假培训、假考试、假证书。
	本项目运营后企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员全部持证上岗。
	符合


根据上表分析，本项目与《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号）要求相符。
3、与云南省生态环境厅关于《加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕172号）符合性分析
本项目与云南省生态环境厅《关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕172号）符合性分析详见表1-11。
表1-11 本项目与《关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》的符合性分析一览表
	云环通〔2016〕172号
	本矿山情况
	符合性

	位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区域的；
	本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会，根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况审查意见》（附件9）及三区三线查询结果（附件7），本项目未与寻甸县生态保护红线管控范围重叠，不在城镇开发边界范围内，未涉及永久基本农田，项目用地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区域
	符合

	位于重要城镇、城市面山的；
	本项目不位于重要城镇、城市面山；
	符合

	露天采石（砂）场矿界与村庄距离小于500米的；
	项目露天采石(砂)场矿界与北侧村庄稗子田村最近距离为670米；
	符合

	位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和旅游线路两侧可视范围内的；
	项目西侧直线距离约585.5m处为S101省道，存在海拔差且有山体和林木的遮挡，故项目不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和旅游线路两侧可视范围内。
	符合

	新建、改建、扩建建筑用石料和建筑用砂项目，开采规模不得小于30万吨/年和10万吨/年，露天开采服务年限不得少于6年。
	根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号），云南省建筑用石料（饰面用除外）新建、改建、扩建、整合重组矿山最小开采规模应大于等于30万t/a，露天开采矿山最低服务年限6a。昆明达泽商贸有限公司于2021年3月29日取得寻甸回族彝族自治县自然资源局颁发的采矿许可证，证号；C5301292021037100151679，开采规模为10万t/a，服务年限为7年，本项目为对现有矿山进行升级改造，矿权范围不变，生产规模扩大为50万t/a。
	符合

	规范设置排土场、单独堆存剥离废弃土石方用于生态修复，按照边“开采边恢复”的原则制定矿山生态恢复方案，及时开展生态修复。
	项目现已完成2200m、2192m开采平台的表土剥离，剥离的表土堆放于矿界西侧的临时表土堆场，用于道路、工业场地区及办公生活区修建时平整，后续剥离表土用于采空区覆土复垦，进行矿区植被恢复。本项目正在编制矿山生态恢复方案，建设单位后期按照方案开展生态修复。
	符合


根据上表分析，本项目与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕172号）相符。
4、与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）符合性分析
根据《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018），于2018年10月1日起实施，建设单位应严格按照《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）的要求，做好绿色矿山的创建工作。本项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）基本要求符合性判定具体见表1-12。
表1-12 本项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》符合性分析
	类别
	砂石行业绿色矿山建设规范要求
	本矿山情况
	符合性

	矿区环境
	矿区功能分区布局合理，矿区应绿化、美化，整体整洁美观。
	根据矿区地形特征，本项目矿区露天开采区、工业场地区、办公生活区相互独立分布，工业场地及办公生活区布置于矿区西侧，各功能分区之间通过道路连接，从开采至破碎至产品均按流水生产线布置，布局合理；矿区边开采边进行植被恢复，整体整洁美观。
	符合

	
	砂石原料开采、生产、运输、贮存等管理规范有序。
	本项目矿山开采、运输、贮存严格按照管理要求进行管理，管理规范有序。
	符合

	矿容矿貌
	矿区按生产区、办公区、办公生活区和生态区等功能分区，各功能应符合GB50187的规定，生产、生活、办公等功能区应有相应的管理机构和管理制度，运行有序、管理规范。
	本项目按照生产区、办公区、办公生活区和生态功能区进行分区，各功能符合GB50187的规定；矿区针对各功能区均制定管理制度，运行有序，整体管理比较规范。
	符合

	
	矿区道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置路线示意牌、简介牌，岗位技术操作规程等标牌，标牌符合GB/T13306的规定，在需警示安全的区域应设置安全标志，安全标牌应符合GB14161的规定。
	本项目进场道路主要依托项目区西北侧裨子田村已修建的森林防火通道，可直接通往项目区工业场地区，办公生活区等，现已完成项目工业场地区至采矿区130m进场道路；内部道路新建375m，现已完成一条长约120m从矿区西侧修建至已剥离表土的2200m、2192m开采平台的内部道路，其余内部道路还未建设。矿区用水来自柯渡镇自来水，采用罐车运至矿区2个蓄水罐后供矿山生产生活及消防用水，项目用电使用乐朗村市政供电，厂区由一台800KVA变压器变压后供给工业用电和生活用电。项目建设过程配套完善环保设施，并在生产区设置路线示意牌、岗位技术操作规程等标牌，标牌均按照GB/T13306的规定制作；在需警示区域安全标志且安全标牌均按照GB14161规定制作。
	符合

	
	矿山生产过程中应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜、加装除尘设施等措施处置粉尘，工业场所粉尘浓度应符合GBZ2.1-2007的规定。应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施抑尘；做好车辆保洁，车辆驶离矿区必须冲洗，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环境卫生。
	本项目生产过程中采取雾炮机喷雾、喷洒水等措施进行粉尘处理，项目在运行期间制定规范的环境管理制度，保持矿区及周边环境卫生。项目一级破碎、二级破碎、筛分、制砂的产尘点分别设置集气罩收尘装置，收集的粉尘经1台布袋除尘器处理后最终经1根高度为15m高的排气筒排放。皮带运输系统廊道采用彩钢瓦进行封闭。项目区出入口设置车辆冲洗装置对运输车辆驶进行冲洗，保持矿区及周边环境卫生。
	符合

	
	应采用合理有效的技术措施对高噪音设备进行降噪处理，工作场所噪声值应符合GBZ2.2-2007的要求，工业企业厂界噪声值排放限值应符合GB12348的要求。
	本项目设备采取厂房隔声、减震等措施降低设备噪声，日常加强保养及维护工作，项目厂界噪声符合GB12348要求。
	符合

	矿区绿化
	矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。
	矿山开采严格执行“边开采边复垦”开采方式，对开采过程中产生的采空区进行植被恢复，闭矿后矿山将进行全面复垦，种植与当地相协调的植被，使绿化合理。
	符合

	资源开发方式
	资源开发应与环境保护、资源保护和城乡建设相协调，最大限度减少对自然资源的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式。
	本项目矿山闭矿后严格按照复垦方案对矿区进行复垦。项目矿山开采过程中严格做好各项环境保护措施。
	符合

	
	采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色贮存、绿色运输。
	本项目采用露天开采，采用挖掘机采装，自卸汽车运输的台阶式采矿工艺，生产工艺、运输工艺按相关要求进行，做到绿色开采、绿色生产、绿色贮存、绿色运输。
	符合

	
	应贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。
	本项目矿山开采严格按照由上而下分台阶开采，严格执行“边开采边复垦”开采方式，严格按照复垦方案进行复垦，治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。
	符合

	绿色开采
	应按照地方矿产资源开发利用专项规划，做好矿山中长期开采规划和短期开采计划的编制，采场工作面推进均衡有序。
	本项目已根据矿山工程初步设计、安全设施设计等做好矿山中长期开采规划和短期开采计划的编制，采场工作面推进均衡有序。
	符合

	
	采场准备应遵循采剥并举、剥离先行的原则，最大限度保留原生自然环境，减少对矿区植被破坏引起的视觉污染和环境扰动。
	本项目矿山开采严格按照由上而下分台阶开采，严格执行“边开采边复垦”开采方式，严格按照复垦方案进行复垦。
	符合

	
	排土场应通过勘测选择地质条件稳定的场所，做好防护措施，保证堆放安全，避免压占可采矿量，并方便未来矿区进行环境恢复治理和土地复垦时取用。
	项目2200m、2192m开采平台剥离的表土堆放于矿界西侧的临时表土堆场，用于工业场地区及办公生活区修建时平整及道路，后续剥离表土用于采空区覆土复垦，进行矿区植被恢复，后期不涉及临时表土堆存，故本项目不设置排土场。
	符合

	
	应执行矿山开采施工设计和资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下台阶式开采，阶段坡面角、平台宽度及终了坡面角等主要参数应符合施工设计要求。开采台阶高度不宜大于15m。
	本项目矿山开采严格按照由上而下分台阶开采，台阶高度8m。
	符合

	
	爆破前应编制爆破方案，确定合理的爆破参数，减少大块率及爆破过粉碎，采用新工艺、新设备、新技术、新材料，实现安全、高效、经济、环保等目的，推广应用先进的现场混装爆破技术。
	本项目矿山爆破委托县内专业民爆公司进行爆破，采用微孔爆破，爆破工艺先进。
	符合

	
	矿石原料破碎前一般应进行除泥（土）工序。矿石粗破系统应靠近采区布置，有条件的，也可以在采区内进行粗破，破碎后矿石宜采用连续输送机输送至砂石生产场区。
	本项目矿石质量较好，泥土杂质较少，破碎系统离采区较近，连接矿界西侧。
	符合

	绿色生产
	应根据地方国土资源管理部门核发的采矿证规定的生产规模，以及目标市场容量确定生产线规模。正常生产时，人均工效不低于100t/d或2.5万t/a。
	本项目生产规模为50万t/a，正常生产时，人均工效不低于100t/d或2.5万t/a。
	符合

	
	生产线设计应符合GB51186的要求，设计中要体现节能、环保、安全、高效的理念，应根据地形条件合理布设生产设备。
	本项目按地形条件及现场情况合理布设生产设备，由高而下分布，减少运输，从而实现节能、环保、安全、高效理念。
	符合

	
	应根据母岩材质性能、产品结构、产能要求等因素选择先进工艺和设备，配置与生产规模和工艺相符的辅助设施，合理规划堆料、装卸以及设备检修维护场地。
	本项目采用机械化开采工艺，开采设备和辅助设施与开采规模和开采工艺相配套，堆场布置合理。
	符合

	
	根据原料品质分级利用砂石资源，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。
	本项目根据市场需求，项目产品为粒径<4mm的石粉。
	符合

	
	产品质量应符合GB/T1484、GB/T14685等标准的要求，粒形各级配要求高时应设置整形和级配调整工序进行深加工。
	本项目产品质量应符合GB/T14684、GB/T14685等标准的要求。
	符合

	
	干法生产应配备高效除尘设施，并保持与生产设备同时运行、湿法生产应配置泥粉和水分离、废水处理和循环使用系统。
	本项目生产过程中采取喷雾、喷洒水、加装布袋除尘器等措施进行粉尘处理，皮带运输系统廊道采用彩钢瓦进行封闭，生产车间、砂料堆场设置为彩钢瓦大棚内，三面围挡+顶棚，仅预留出入口。
	符合

	
	生产加工车间的产尘点要封闭，有利于形成负压除尘；皮带运输机系统廊道应选用封闭方式，防止粉尘逸散。
	
	符合

	
	应选用低噪声生产设备，对高噪强振的设备，应采取消声、减振措施，合理设计工艺布置，控制噪声传播。
	本项目设备采取彩钢瓦隔声、减震等措施降低设备噪声，根据噪声预测结果，厂界噪声符合要求。
	符合

	
	砂石骨料成品堆料应地面硬化，分类或分仓储存。
	本项目产品为粒径<4mm的石粉。均堆放于成品堆场彩钢瓦大棚内
	符合

	绿色运输
	矿山的运输方式应结合矿山地形地势条件、岩性特性、开采方案、运输强度等因素，按JC/T2299选择方案。
	根据矿山地形地势，本项目运输距离较短，宜采用汽车运输方式。
	符合

	
	砂石骨料产品短途汽车运输应符合相关环保、交通等法律规定。中长途转运时应配置规模适宜、环保、安全措施完善的中转料场。
	本项目砂料为短途运输，运输过程符合环保和交通法律规定。
	符合

	矿区生态环境保护
	应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案环境治理和土地复垦。
	本矿山闭矿后严格按照复垦方案对矿区进行复垦。
	符合

	
	应建立环境监测机制，设置专门机构，配备专职管理人员和监测人员。
	本项目环评制定有环境监测计划，建设单位已设置专门的环保管理人员，并委托有资质的监测单位进行监测。
	符合

	资源综合利用
	应按照减量化、资源化、再利用的原则，对砂石生产工艺合理优化设计，提高成品率；充分利用石粉、泥粉等加工副产品，提高资源综合利用水平。
	项目生产过程中，对砂石生产工艺进行优化设计，提高成品率；石粉收集后外售，提高资源综合利用水平。
	符合

	
	生产工艺技术和设备应符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求。剥离废弃土石方后，砂石矿山资源综合利用率不低于95%。
	根据项目开发利用方案可知，矿山资源综合利用率为95%。
	符合

	
	石粉收集后应充分利用。钙质石粉和吸附性较低的硅质石粉可用于生产水泥、混凝土和砂浆，或进行产品深加工，提高产品附加值；吸附性较高的硅质石粉可应用于生产砂浆、环保透水砖、新型墙体材料、陶瓷、水泥用硅质原材料。
	本项目石粉收集后外卖。
	符合

	
	湿法生产中的沉淀泥浆经脱水干化后形成的泥粉或泥饼，可用于新型墙体材料、土地复垦和土壤改良等。
	本项目采用干法进行生产，不涉及沉淀泥浆。
	符合

	
	对排土场堆放的剥离表土或筛分后的渣土，用于环境治理、土地复垦和复绿等。
	本项目采矿过程中，剥离表土用于采空区覆土复垦，进行植被恢复。
	符合

	
	应配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理后的清水应100%循环利用。
	矿山采区雨季淋滤水经沉砂池沉淀处理后，全部回用于洒水降尘。
	符合

	节能减排
	粉尘排放：矿区应配置洒水车、高压喷雾车等设备，对无组织排放粉尘进行抑尘、降尘；宜采用水雾增湿除尘穿孔凿岩技术，在输气管道的回风过程中进行收尘。应在装载机、破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送机端口等连续产生粉尘部位安装高效除尘装置。矿石开采和砂石生产过程中，粉尘排放应符合GB16297的规定。
	本项目配置洒水车、雾炮机等对粉尘进行洒水抑尘，皮带运输系统廊道采用彩钢瓦进行封闭，破碎站、砂料堆场设置为彩钢瓦大棚内，三面围挡+顶棚，仅预留出入口，项目破碎、筛分、制砂粉尘经收集后进入1台布袋除尘器处理通过15m高的排气筒排放，露天采区采取湿式凿岩。根据分析，在采取措施后厂界粉尘排放符合GB16297的规定。
	符合

	
	污水排放：矿区及厂区应建有雨水截（排）水沟和集水池，地表径流水经沉淀处理后达标排放。矿区及厂区的生产排水、雨水和生活污水，应实现雨污分流、清污分流。
	项目实行“雨污分流”制，露天开采区、工业场地周围设置截排水沟，初期雨水经沉砂池沉淀后晴天回用于矿区洒水降尘；项目生活废水经隔油池、三格化粪池处理后，定期清掏用作农肥。
	符合

	
	废油等废物处理：生产中产生的废油要集中收集，设置独立的场所存放，并交有资质单位处理；蓄电池、滤袋等废物，应无害化处理或交有资质的第三方处置。
	所涉及危险废物为废机油，暂存于危废暂存间后委托有资质的单位进行处置。
	符合


根据上表分析，本项目建设与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）相符。
5、与《关于加快建设绿色矿山的实施意见的通知》（云国土资〔2017〕137号）的符合性分析
本项目属于非金属矿行业矿山，《关于加快建设绿色矿山的实施意见的通知》（云国土资〔2017〕137号）中提出了非金属矿行业绿色矿山建设的相关生态环境保护与恢复要求，主要为：应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置、全封闭皮带运输等措施处置采选、运输过程中产生的粉尘和遗撒。对凿岩、碎磨、空压等设备，通过消声、减振、隔振等措施进行噪声处理。废弃物不得扩散到矿区范围外造成环境污染，固体废物妥善处置率达到100%。
本项目为现有矿山进行扩建，本项目主要包括露天采区建设及矿石开采，建设工业场地区和办公生活区，按照本环评提出的环保措施，在项目易产尘的露天开采区、运输道路区等均设置洒水降尘措施，本项目配置洒水车、雾炮机等对粉尘进行洒水抑尘，皮带运输系统廊道采用彩钢瓦进行封闭，破碎站、砂料堆场设置为彩钢瓦大棚内，三面围挡+顶棚，仅预留出入口，项目破碎、筛分、制砂粉尘经收集后进入1台布袋除尘器处理通过15m高的排气筒排放，露天采区采取湿式凿岩，本项目植被恢复采用“边开采、边恢复”的方式进行，因此剥离表土可直接运输至已开采平台复垦利用。综合分析，本项目在严格执行本次评价提出的环保措施后，符合《关于加快建设绿色矿山的实施意见的通知》（云国土资〔2017〕137号）的要求。
6、与《云南省生物多样性保护条例》的符合性分析
《云南省生物多样性保护条例》于2018年9月21日经云南省第十三届人大常委会第五次会议通过，于2019年1月1日起施行。
根据《条例》第二十九条新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分。
本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会，根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况审查意见》（附件9）及三区三线查询结果（附件7），本项目矿权范围不在自然保护区、国家公园、风景名胜区、水源保护区、世界文化和自然遗产等环境敏感区域，不占生态保护红线、基本农田保护区，也不属于生物多样性保护优先区域，此外，项目建设不会造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境，项目已办理相关林草手续，并于2025年8月已取得云南省林业和草原局准予行政许可决定书（云林许准（昆）〔2025〕230号）（附件9）。
7、与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》的符合性分析
为进一步加强云南生物多样性保护工作，积极推进生态文明建设，云南省生物多样性保护联席会议组织编制了《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》，划定了生物多样性保护的6个优先区域，提出了5大保护优先领域和30项行动。2024年1月18日，经国务院批准，生态环境部发布《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》，为各地区推进生物多样性保护提供了指引，因《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》无相应区划及附图，本次沿用《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》区划进行分析。
根据与云南省生物多样性保护优先区域图叠图可知，本项目不涉及云南省生物多样性保护优先区域，也不存在极小种群、重点保护野生植物以及特殊（珍稀）植物群落等，与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》不冲突。项目生态分析结果表明项目的实施对云南省生物多样性保护优先区域的影响不大，与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》统筹生物多样性保护与经济社会发展，保护优先、科学利用的指导思想和基本原则一致。
项目建设与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》不冲突。
[image: 1 云南省生物多样性保护优先区域图]
图1-2项目与生物多样性保护优先区域位置关系图
8、与《长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行2022年版）》的符合性分析
本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析见下表。
表1-13 本项目与《长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行2022年版）》符合性一览表
	具体要求
	本项目
	符合性

	1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目为非金属采矿业项目，不属于码头及过长江通道项目。
	符合

	2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会，根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况审查意见》（附件9），本项目不涉及自然保护区及风景名胜区。
	符合

	3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会，根据根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况审查意见》（附件9），本项目不涉及饮用水水源保护区。
	符合

	4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会，根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况审查意见》（附件9），本项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。
	符合

	5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。
	符合

	6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目所在区域不涉及长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	符合

	7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不涉及水生生物捕捞。
	符合

	8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
	符合

	9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不属于石化、现代煤化工行业。
	符合

	11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，不涉及两高项目。
	符合


根据上表分析，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。
9、与《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发〈云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）〉的通知》（云发改基础〔2022〕894号）符合性分析
本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）》符合性分析见表1-14所示。
表1-14  本项目与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）符合性分析一览表
	清单规定
	本项目情况
	符合性

	第一条  禁止建设不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019 年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	本项目为非金属采矿业项目，不属于港口、码头建设项目。
	符合

	第二条  禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的试验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会，根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况审查意见》（附件9），本项目不涉及自然保护区等。
	符合

	第三条  禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、有毒性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景观区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的投资建设项目。
	本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会，根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况审查意见》（附件9），本项目不涉及风景名胜区。
	符合

	第四条  禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会，根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况审查意见》（附件9），本项目不涉及饮用水源一级、二级保护区的岸线和河段。
	符合

	第五条  禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会，根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况审查意见》（附件9），本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段，不涉及国家湿地公园。
	符合

	第六条  禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会，根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况审查意见》（附件9），本项目不涉及长江流域河湖岸线，不涉及金沙江岸线保护区、保留区，不涉及九大高原湖泊保护区、保留区。
	符合

	第七条  禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过长江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	本项目不属于过长江基础设施项目。本项目生活废水经隔油池、三格化粪池处理后，定期清掏用作农肥，不设排污口。
	符合

	第八条  禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	本项目不涉及生产性捕捞。
	符合

	第九条  禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目。不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
	符合

	第十条  禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	符合

	第十一条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
	本项目不属于新建、扩建石化、煤化工行业项目，亦不属于列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。
	符合

	第十二条  禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目不属于产能过剩、落后产能项目，不属于高污染、高耗能项目，不属于高毒高残留以及对环境影响大的农药原药项目，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。
	符合


根据上表分析，本项目的建设符合《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发〈云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）〉的通知》（云发改基础〔2022〕894号）中的有关规定。
10、与《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》于2025年3月6日取得昆明市人民政府关于《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（昆政复〔2025〕12号）的批复。
规划构建“一核一心、两轴三带、三区多点”的开发保护总体格局，本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会，根据与规划国土空间总体格局图对比分析，项目区位于其中的综合发展，本项目为现有矿山扩建，根据寻甸县自然资源局“三区三线”查询结果，本项目未与寻甸县生态保护红线管控范围重叠，不在城镇开发边界范围内，未涉及永久基本农田，详见附件7，同意项目选址，本项目与寻甸县国土空间规划不冲突。
11、与《中华人民共和国生态环境法典》相关符合性分析
本项目与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析见表1-15所示。
表1-15 本项目与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析一览表
	法典内容
	本项目情况
	符合性

	第一百五十条　排放污染物的单位和个人，应当采取有效措施，防治在生产、生活和其他活动中产生的大气污染、水污染、海洋污染、土壤污染、固体废物污染、噪声污染、放射性污染，以及化学物质污染、电磁辐射污染、光污染等环境污染。
	项目施工期及运行期有废气、废水、固废、噪声产生。本项目配置洒水车、雾炮机等对粉尘进行洒水抑尘，皮带运输系统廊道采用彩钢瓦进行封闭，破碎站、砂料堆场设置为彩钢瓦大棚内，三面围挡+顶棚，仅预留出入口，项目破碎、筛分、制砂粉尘经收集后进入1台布袋除尘器处理通过15m高的排气筒排放，露天采区采取湿式凿岩；项目生活废水经隔油池、三格化粪池处理后定期清掏用作农肥，车辆清洗废水循环使用，沉砂池收集的淋滤水和初期雨水用于洒水降尘，不外排；项目固废处置100%；项目200范围内无声环境保护目标，选用低噪声设备，仅白天运营。
	符合

	第二百四十三条　贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、铁矿石等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。
码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。
	项目皮带运输系统廊道采用彩钢瓦进行封闭，破碎站、砂料堆场设置为彩钢瓦大棚内，三面围挡+顶棚，仅预留出入口，项目破碎、筛分、制砂粉尘经收集后进入1台布袋除尘器处理通过15m高的排气筒排放，露天采区采取湿式凿岩。
项目实行分区作业，分为露天开采区、工业场地区、办公生活区。
	符合

	第二百八十七条　化工园区和化工项目、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。
	项目为沙岩矿露天开采，不会产生有害污染物，雨天淋滤水通过开采区底部四周排水沟，收集到沉砂池，非雨天用于矿区洒水降尘，不外排。因此，项目露天开采不会造成地下水污染
	符合

	第四百一十九条　建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施，应当依照法律法规规定和相关标准的要求，采取有效措施防止土壤污染。
	项目收集雨水的沉砂池进行一般防渗，危废暂存间进行重点防渗。
	符合

	第四百二十八条　对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。
	项目剥离表土暂存于矿界西侧临时表土堆场，用于采空区覆土，进行植被恢复。
	符合

	第四百九十六条　矿产资源的勘查、开采，应当采用有利于保护生态环境和防止固体废物污染的勘查、开采方法和工艺技术，减少尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物的产生量和贮存量。
尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，矿山企业应当按照国家有关生态环境保护等规定进行封场，防止造成环境污染和生态破坏。
	项目为建筑石料用砂岩矿开采，采用湿式凿岩，破碎站全封闭，砂料堆场顶棚+三面围挡，项目不设尾矿库，剥离表土暂存于临时表土堆场，用于采空区覆土，进行植被恢复。
	符合

	第五百零六条　产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。
任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧生活垃圾。
	项目产生生活垃圾集中收集后运送至村镇垃圾收集点，由环卫部门清运处置。
	符合

	第五百一十八条　县级以上地方人民政府环境卫生主管部门负责建筑垃圾污染防治工作，建立健全建筑垃圾全过程管理制度，按照规定实行联单管理，规范建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用、处置行为，推进综合利用，加强建筑垃圾处置等设施、场所建设，保障处置安全，防止污染环境。建筑垃圾管理的具体办法由国务院住房城乡建设主管部门制定。
任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧建筑垃圾。
	项目施工期建筑垃圾，清运至建筑垃圾处置点。
	符合

	第五百三十三条　产生危险废物的单位，应当按照国家规定和生态环境保护标准的要求贮存、利用、处置危险废物。
任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧危险废物。
	项目废机油等危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。
	符合

	第七百七十一条　矿产资源的勘查、开采以及矿区生态修复，应当坚持开发利用与保护并重，实现绿色发展。国家鼓励、支持矿业绿色低碳转型发展，加强绿色矿山建设。
	项目开采区实行“边开采边恢复”制度，剥离表土用于采空区覆土，进行植被恢复。
	符合

	第七百七十五条　开采矿产资源，应当采取合理的开采顺序、开采方法；采取有效措施保护地下水资源，并优先使用矿井水；避免、减少对矿区森林、草原、耕地、湿地、江河湖泊、海洋等生态系统的破坏；加强对尾矿库建设、运行、闭库等活动的管理，防范生态环境风险。
	项目为建筑石料用砂岩矿开采，采用湿式凿岩，由上而下分台阶进行开采，采区实行“边开采边恢复”制度；项目不会产生有害污染物，雨天淋滤水通过开采区底部四周排水沟，收集到沉砂池，非雨天用于矿区洒水降尘，不外排；项目不超矿权范围进行开采；项目不设尾矿库，剥离表土暂存于临时表土堆场，用于采空区覆土，进行植被恢复。
	符合


根据上表分析，本项目的建设符合《中华人民共和国生态环境法典》中的相关法律规定。
12、与《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》相关符合性分析
本项目与《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析见表1-16所示。
表1-16 本项目与《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析一览表
	方案内容
	本项目情况
	符合性

	一、 目标任务
2025年，全市PM2.5平均浓度控制在24微克/立方米以内，空气质量优良天数比率达到99.1％，不出现重度及以上污染天气，各县（市）区空气质量持续改善，氮氧化物、VOCs减排量达到国家要求。
	根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，2024年昆明市主城区外所辖的8个县（市）、区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；空气优良天数比例范围为97.50%~100%，与2023年相比，石林县、富民县、宜良县、东川区、寻甸县、嵩明县、禄劝县空气优良天数比例均有提高。本项目在建设运营过程中加强环境管理，严格落实设计及环评提出的各项废气污染防治措施，项目正常排放条件下废气污染物对环境的影响可接受。
	符合

	二、 优化产业结构，促进产业产品绿色升级
（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制并运用。新改扩建“两高一低”项目要严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、生态环境分区管控、环境影响评价、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。
	项目不属于“两高一低”项目，项目废水不外排，固废处置100%，废气达标排放，运输车辆离场进行清洗和覆盖篷布。
	符合

	五、 提升面源污染治理精细化管理水平
（十四）深化扬尘污染综合治理管控。大力推进道路、建筑施工工地、码头、工矿企业堆场扬尘治理。严格落实施工扬尘监管，落实建筑施工工地“六个百分之百”要求，加强自动冲洗、自动喷淋、雾炮、洒水等扬尘防控作业。
	项目为建筑石料用砂岩矿开采，采用湿式凿岩，对产生的大气污染防治采取洒水降尘、加工生产设备配有布袋除尘设施、堆场设置顶棚和三面围挡、运输车辆采用篷布遮盖。
	符合

	（十五）加强矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。
	项目为建筑石料用砂岩矿开采，为现有矿山升级改造，采用自卸汽车进行运输，运输道路非雨天进行洒水降尘。
	符合


根据上表分析，本项目的建设符合《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》中的相关规定。
六、选址符合性分析
本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会，项目选址合理性分析如下：
本项目为建筑石料用砂岩矿开采加工，开采的砂岩矿经破碎站破碎后外售。
根据现场调查，项目厂界外200m范围内无声环境敏感点，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居民区等环境保护目标。根据项目影响分析，本项目运营期废气、噪声可达标排放，无废水外排，固体废物处置率100%。项目建设对周边环境影响较小。在采取相应措施后，环境风险较小，不会改变该区域环境功能区划。
根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况审查意见》（附件9），本项目范围不在生态保护红线范围内、符合生态红线管控要求，不在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、建设项目压覆区等重要地区范围内。同时根据符合性分析可知，本项目与《云南寻甸产业园区外工业项目管理工作方案》（寻政办发〔2024〕34号）、《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》、《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）、《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号）、《加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕172号）、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109）、《砂石行业绿色矿山建设规范》、《关于加快建设绿色矿山的实施意见的通知》（云国土资〔2017〕137号）、《昆明市大气污染防治条例》、《云南省生物多样性保护条例》、《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》、《长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行2022年版）》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》、《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》、《中华人民共和国生态法典》、《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》等相符。
综上，本项目选址可行。


[bookmark: _Toc27476]
二、建设内容
	地理位置
	云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿为昆明达泽商贸有限公司附属矿山，矿区位于寻甸县260°方向，直线距离47.2km，公路里程约120km。地处寻甸县柯渡镇乐朗村委会稗子田村境内，矿区地理极值坐标(西安80三度带)为东经102°46′47″～102°46′56″、北纬：25°29′27″～25°29′34″。
根据环评现场踏勘，项目周边环境以山地为主。项目地理位置图见附图1。

	项目组成及规模
	一、项目由来
云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a扩建项目为现有昆明达泽商贸有限公司寻甸县柯渡黄龙溏采砂场新建项目（以下简称“现有项目”）的扩建，现有项目为露天开采普通建筑材料用砂岩矿，开采规模10万t/a，开采标高2210～2160m，矿区面积为0.0399km2。
根据《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施〉的通知》（云政办发〔2024〕44号）中严格非煤矿山市场准入的要求（将现有采石（砂）场最小开采规模提高到50万t/a，达不到该标准要求的，给予3年过渡期实施升级改造，到2026年底仍达不到标准要求的，由属地县级政府积极引导退出）。为此2025年7月昆明达泽商贸有限公司填报了云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a扩建项目备案，并于2025年08月28日取得寻甸回族彝族自治县发展和改革局出具的《云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a扩建项目》投资备案证，项目代码2508-530129-04-01-381161，生产规模由原来的10万t/a扩大到50万t/a，矿区开采范围、开采方式等不变。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“八-非金属矿采选业10”中“11土砂石开采101（不含河道采砂项目）”，项目不涉及第三条（一）中的全部区域； 不涉及第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，基本草原，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，沙化土地封禁保护区等敏感区，因此需编制生态环境影响报告表。
受昆明达泽商贸有限公司（以下简称“建设单位”）委托，我公司承担了云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a扩建项目环评文件的编制工作，接受委托后我公司立即组织有关人员进行现场踏勘并收集了相关资料，按照国家的环评导则及其他相关规定，编制完成了《云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a扩建项目生态环境影响报告表》，供建设单位上报审批，作为今后开展环境保护工作的依据。
二、现有项目概况
1、现有项目基本情况
项目名称：昆明达泽商贸有限公司寻甸县柯渡黄龙溏采砂场新建项目
建设单位：昆明达泽商贸有限公司
建设地点：昆明市寻甸县柯渡镇乐朗村委会
建设内容：露天开采区、办公生活区、工业场地和环保设施等；
开采方式：露天开采
工程规模：10万t/a（4.032万m3/a）
矿山服务年限：7年
矿区范围：由5个拐点圈定，矿区面积0.0399km2
开采标高：标高2210～2160m 
工程性质：新建
项目总投资：3000万元。
2、现有项目环保手续情况
（1）2021年1月委托北京文华东方环境科技有限公司编制完成《昆明达泽商贸有限公司寻甸县柯渡黄龙溏采砂场新建项目环境影响评价报告书》。
（2）2021年2月5日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于对《昆明达泽商贸有限公司寻甸县柯渡黄龙溏采砂场新建项目环境影响评价报告书》的批复（昆生环寻[2021]23号）。
3、现有项目主要建设内容
根据现场踏勘及资料收集，现有项目在取得环评批复后，由于矿权范围内林地、安全设施设计等手续还未办理完善，同时受市场经济环境不景气等因素影响，矿山取得环评批复后至2025年8月一直未进行基建及开采工作，建设单位于2025年8月完善林地手续的办理后，在矿权范围内进行了局部的剥离工作，矿山现在已剥离表土形成2200m、2192m平台，工业场地区至露天采区已建设长130m的内部道路，其余建设内容均未建设。
根据《昆明达泽商贸有限公司寻甸县柯渡黄龙溏采砂场新建项目环境影响报告书》及其批复，现有项目主要建设内容及工程组成见下表2-1。
表2-1  现有项目建设内容一览表
	项目内容
	名称
	项目组成
	已建设情况

	主体工程
	露天开采区
	项目为新建项目，露天开采区位于整个项目区南部，矿区共设置2205m、2200m、2195m、2190m、2185m、2180m、2175m、2170m、2165m、2160m，10个台阶，采场顶部标高2205m，底部标高2160 m，最大采深48m，露天开采区上口尺寸(最大)250m×230m，露天开采区下口尺寸(最大)72m×43m。
	矿山现在已剥离表土形成2200m、2192m平台

	辅助工程
	工业场地
	破碎站
	项目破碎站设置于项目区北侧，位于矿点3附近，破碎站建筑面积为400m2，对矿石按照粒径进行一级破碎+筛分+二级破碎+筛分+制砂工艺生产小于4mm的细砂，生产出来的细砂堆存于砂料堆场。
	未建设

	
	
	配电室
	位于办公生活区东侧，建筑面积约55m2。主要给破碎站和员工办公生活供电。设置1台630KW和1台250KW变压器供生产生活用电。
	未建设

	
	
	砂料堆场
	项目砂料堆场位于项目区北侧，位于矿点2附近，紧邻破碎站，砂料堆场建筑面约3000m2，采用三面围挡，上方设置顶棚，棚高7m，用于堆存项目破碎站生产出来的细砂产品。
	未建设

	
	排土场
	位于项目区东北侧，工业场地下游，占地面积为0.47hm2，容积为2.21万m3，排土场设计堆土高程为2168—2178m，堆土高度10m。排土场下游新建浆砌石挡墙 39m，挡墙采用梯形结构，顶宽 0.7m，面坡 1：0.4，背坡 1：0.1，排土场坝高 3m，坝长39m，基础埋深 1m。
排土场外围设置排水沟 157m，设计采用矩形断面，净断面尺寸 b×h（底宽×深）＝0.5×0.6m，沟底为 0.2m 的 C15 素混凝
土垫层，沟帮采用 M7.5 浆砌砖 0.36m 厚，M10 砂浆抹面2cm。
	未建设

	
	办公生活区
	办公生活区位于西北侧，为1栋1层的建筑物，建筑面积约500m2。
从东到西依次布置办公室、值班室、食堂、休息室、机修间。
设置一个旱厕供员工入厕使用，旱厕占地面积约10m2。
其余区域为空地，主要用作停车、员工休闲活动使用。
	未建设

	
	高位水池
	高位水池设于矿区北侧2210m标高处，距北部矿界约85m，容量约50m3。用于满足矿山生产、生活及消防用水。
	未建设

	
	炸药库
	爆破器材由民爆公司提供并统一管理，矿区未设置炸药库。
	/

	公用工程
	供电工程
	矿山用电主要供破碎站、行政办公生活用电、机修车间用电、矿区照明等。矿山从乐郎村10kV配电线路引入矿山，在破碎站附近安装2台变压器就可以供生产、生活用电。
	未建设

	
	排水
	矿区实行“雨污分流”排水体制。
办公生活区食堂废水经隔油沉砂池预处理后同其他员工生活废水排入沉砂池处理，经沉砂池处理后回用于矿区洒水降尘，不外排。
矿区范围内主要积水为雨水，矿区位于山坡上，自然地形坡度有利于降雨自然排泄，矿山开采采用露天斜坡开采，可以自然排水，条件好。露天开采区主要充水自然因素为降雨，雨水沿地表径流排泄。因此，本次设计在露天境界外设置排水水沟，在各台阶设置简易排水沟，台阶汇水通过简易排水沟直接排出矿区。
	未建设

	
	供水工程
	矿山用水可从矿区南侧水塘内引用，距矿区最近距离800m。距高位水池平距1005m，高差105m。配置1台AT540QJ9—300高扬程潜水电泵从南侧水塘内抽水，引入矿区附近高位水池蓄水后供矿山生产生活及消防用水。高位水池通过在输水管道中安装水阀开关对矿区工作区和办公生活区进行供水。
	未建设

	
	道路工程
	内部道路
	项目区内露天采区、工业场地、办公生活区采用简易公路相连，路面宽4m，路基宽度6m，连接道路长约1.013km。
	已建设工业场地区至露天采区长130m道路

	
	
	外部道路
	自项目区北侧裨子田村附近已修建一条乡村道路连接到项目区工业场地，供物料运输车辆出入。现有交通条件可以满足入场要求，无需另行修建进场道路。
	沿用

	
	柴油储罐
	项目拟在办公生活区东侧设置一个20t的地埋式柴油储罐。柴油储罐采用双层罐，地埋式储罐池底部及四周铺设一层防渗膜。储油罐底防渗层内部用15mm的水泥浆层，2mm厚环氧树脂进行防渗处理，渗透系数K≤1×10-10cm/s，防渗等级为S6的商混工程。
	未建设

	环保工程
	废气治理设施
	雾泡除尘设施
	配置2套雾泡洒水设施，用于采矿区、排土场洒水降尘。
	未建设

	
	
	道路洒水车
	项目配备1辆简易洒水车，移动喷洒设施2套，用于道路洒水降尘。
	未建设

	
	
	破碎站破碎筛分机封闭收集+布袋除尘器+15m高排气筒
	项目一级破碎、二级破碎、筛分、制砂的产尘点拟分别设置彩钢瓦封闭隔间负压收集装置，产生的颗粒物经收集后进入1台布袋除尘器处理，最终经1根高度为15m高的排气筒排放。封闭隔间负压收集效率按90%，布袋除尘器风量为10000m3/h，除尘效率为99.9%。
	未建设

	
	
	运输皮带除尘系统
	皮带运输系统廊道采用彩钢瓦进行封闭，进料口、下料口采用喷淋装置洒水降尘措施。
	未建设

	
	
	砂料堆场大棚
	砂料堆场大棚进行三面+顶棚封闭处理，并对大棚出入口设置喷淋装置进行洒水降尘处理。
	未建设

	
	废水治理设施
	隔油池
	在办公生活区食堂出水口设置一个0.4m3的隔油池，对项目员工食堂废水进行处理。
	未建设

	
	
	沉砂池
	在办公生活区设置一个5m3沉砂池，对生活污水进行沉淀处理，晴天回用于洒水降尘。
	未建设

	
	
	截（排）水沟
	拟在露天开采区四周、排土场上游设置砌石沟倒梯形断面，上宽1.0m，下底宽0.5m，深0.5m，水沟边壁55°的截排水沟，总长1388m。
	未建设

	
	
	沉砂池
	在露天开采区下游设置1个105m3沉砂池，排土场下游设置1个156m3沉砂池，工业场地设置1个80m3沉砂池。对淋滤水进行沉淀后回用于洒水降尘。
	未建设

	
	噪声治理措施
	彩钢瓦封闭
	项目破碎机、筛分机、皮带运输机等均采用彩钢瓦封闭。
	未建设

	
	
	减震垫
	项目破碎机、筛分机等机械设备均采用减震垫进行减震。
	未建设

	
	固废治理设施
	垃圾收集设施
	生活办公区布置垃圾桶。
	未建设

	
	
	危废暂存间
	本次矿山拟在工业场地，新修1个5m2的危废暂存间用于收集废旧机油。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中的相关要求，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚的其它人工材料（渗透系数10-10cm/s）。
	未建设


4、现有项目主要生产设备
矿山目前主要的采矿作业设备包括挖掘设备、运输设备及辅助作业设备，现有项目主要生产设备见下表：
表2-3  现有项目主要生产设备一览表
	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	卡特326DL
	1台
	沿用

	2
	装载机
	龙工50
	1台
	沿用

	3
	运输汽车
	JH6重卡（25t）
	1辆
	沿用


三、本项目情况
1、项目基本情况
项目名称：云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a扩建项目
建设性质：扩建
建设地点：寻甸县柯渡镇乐朗村委会稗子田村境内
开采方式：露天开采
矿区范围：由5个拐点圈定，矿区面积0.0399km2
开采标高：2208m-2160m
生产规模：50万吨/年砂岩矿
项目总投资：707.93万元。
建设内容及规模：项目内建设矿床开采，矿石和废石的运输，破碎系统以及配套的公路铺设，露天开采区运输道路破碎站采场工业场地，供水、供电及矿山办公区组成。规模年产50万t/a，矿区面积0.0399平方公里，资金来源为企业自筹，总投资707.93万元。
2、主要建设内容
（1）主要工程组成
根据《云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》以及结合本项目实际建设情况，本次扩建工程不设置排土场、柴油储罐。
本项目工程组成内容包括：主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，项目区不设置炸药库，爆破作业委托民爆队统一爆破。本项目工程组成内容一览表见下表。
表2-4  本项目主要工程内容一览表
	项目内容
	名称
	项目组成
	备注

	主体工程
	露天开采区
	露天开采区位于整个项目区南部，矿山采用自上而下的开采顺序，具体为：剥离用挖掘机直接在2208m标高进行，然后在2208m标高开采2200m台阶以上的矿石，同时向下开采2192m台阶的矿石，后续台阶的以此类推进行。其整体的开采顺序为：2200m台阶（安全平台4m）→2192m台阶（安全平台4m）→2184m台阶（清扫平台8m）→2176m台阶（安全平台4m）→2168m台阶（安全平台4m）→2160m台阶。
	新建+沿用，现已形成2200m、2192m开采平台，台阶高8m，边坡角30~43°，台阶宽为20~46m，边坡稳定，无滑坡、裂缝等现象

	辅助工程
	工业场地区
	位于露天采区西北侧，占地面积1.09hm2，建设破碎站、砂料堆场和配电室，其余区域为空地。
	新建

	
	
	破碎站
	项目破碎站设置于项目区西北侧，位于采矿区矿点2西侧，破碎站建筑面积为2000m2，对矿石按照粒径进行一级破碎+二级破碎+筛分+制砂+筛分生产小于4mm的细砂，生产出来的细砂堆存于砂料堆场。
	新建

	
	
	配电室
	位于工业场地北侧，建筑面积约55m2。主要给破碎站和员工办公生活供电。设置1台800KVA变压器供生产生活用电。
	新建

	
	
	砂料堆场
	项目砂料堆场位于项目区西北侧，工业场地区南侧，紧邻破碎站，砂料堆场建筑面积约3000m2，采用三面围挡，上方设置顶棚，棚高7m，用于堆存项目破碎站生产出来的细砂产品。
	新建

	
	办公生活区
	办公生活区位于西北侧，占地面积0.25hm2。建设1栋1层的建筑物，建筑面积约500m2，用于生活办公，布置有办公室、食堂、休息室、机修间、卫生间等；修建一个值班室紧邻办公生活房屋，占地面积约40m2。其余区域为空地，主要用作停车、员工休闲活动使用。
	新建

	
	临时表土堆场
	位于矿界西侧，占地面积3000m2，堆高8m，设计容量2万m3，用于堆放项目剥离表土。在其南侧新建浆砌石拦渣坝150m，采用梯形结构，顶宽 0.7m，面坡 1：0.4，背坡 1：0.1，排土场坝高 3m，坝长39m，基础埋深 1m。
临时表土堆场外围设置排水沟 157m，设计采用矩形断面，净断面尺寸 b×h（底宽×深）＝0.5×0.6m，沟底为 0.2m 的 C15 素混凝土垫层，沟帮采用 M7.5 浆砌砖 0.36m 厚，M10 砂浆抹面2cm。
	新建

	
	炸药库
	爆破器材由民爆公司提供并统一管理，矿区未设置炸药库。
	/

	公用工程
	供电工程
	矿山用电主要供破碎站、行政办公生活用电、机修车间用电、矿区照明等。矿山从乐郎村10kV配电线路引入矿山，在工业场地区安装1台变压器就可以供生产、生活用电。
	新建

	
	排水
	矿区实行“雨污分流”排水体制。
办公生活区食堂废水经隔油池预处理后同其他员工生活废水排入化粪池处理，定期清掏用作农肥。
办公生活区雨水通过修建的排水沟收集到办公生活区南侧沉砂池（容量53m3），用于晴天洒水降尘，不外排。
道路和工业场地区雨水通过修建的排水沟收集到工业场地区南侧沉砂池（容量82m3），用于晴天洒水降尘，不外排。
露天开采区雨水通过采区底部修建的排水沟收集到采区最低处的沉砂池（容量205m3），用于晴天洒水降尘，不外排；在各台阶设置简易排水沟，台阶汇水通过简易排水沟直接排出矿区。
临时表土堆场雨水通过排水沟收集到最低处的沉砂池（容量6m3），用于晴天洒水降尘，不外排。
	新建

	
	供水工程
	露天采区西侧及工业场地区北侧各1个蓄水罐，容量均为20m3。用于满足矿山生产、生活及消防用水。
	新建

	
	道路工程
	内部道路
	现有项目已完成从矿区（矿2拐点）西北侧已有的森林防火通道处修建一条进场通道至露天开采区长约130m、路面宽6m，现有交通条件可以满足入场要求，本项目无需另行修建进场道路。
本项目新建矿区内部道路491.92m，路面宽6m、路肩宽0.5m。
	新建

	
	
	外部道路
	自项目区西侧裨子田村附近已修建一条乡村道路连接到项目办公生活区、工业场地，供物料运输车辆出入。现有交通条件可以满足入场要求，无需另行修建进场道路。
	/

	环保工程
	废气治理设施
	雾炮除尘设施
	配置1台雾炮机，用于采矿区洒水降尘。
	环评提出

	
	
	道路洒水车
	项目配备1辆洒水车，用于道路洒水降尘。
	环评提出

	
	
	破碎站破碎筛分机封闭收集+布袋除尘器+15m高排气筒
	项目一级破碎、二级破碎、筛分、制砂的产尘点拟分别设置彩钢瓦封闭隔间负压收集装置，产生的颗粒物经收集后进入1台布袋除尘器处理，最终经1根高度为15m高的排气筒排放。封闭隔间负压收集效率按90%，布袋除尘器风量为20000m3/h，除尘效率为99%。
	环评提出

	
	
	运输皮带除尘系统
	皮带运输系统廊道采用彩钢瓦进行封闭，进料口、下料口采用喷淋装置洒水降尘措施。
	环评提出

	
	
	砂料堆场大棚
	砂料堆场大棚进行三面+顶棚封闭处理，并对大棚内设置2套喷淋装置进行洒水降尘处理。
	环评提出

	
	废水治理设施
	隔油池
	在办公生活区食堂出水口设置一个0.5m3的隔油池，对项目员工食堂废水进行处理。
	环评提出

	
	
	化粪池
	在办公生活区设置一个5m3化粪池，对生活污水进行收集处理，定期清掏用作农肥。
	环评提出

	
	
	汽车清洗池
	在厂区入口处设置1个容积为5m3的清洗池
	环评提出

	
	
	排水沟
	拟在露天开采区底部四周、运输道路、工业场地区、办公生活区修建浆砌石沟倒梯形断面，上宽1.0m，下底宽0.5m，深0.5m，水沟边壁55°的排水沟，总长1388m。
	环评提出

	
	
	沉砂池
	在露天开采区下游设置1个205m3沉砂池，工业场地南侧设置1个82m3沉砂池，临时表土堆场低处设置1个6m3沉砂池，办公生活区南侧设置1个53m3沉砂池。对淋滤水和初期雨水进行沉淀后回用于洒水降尘。
	环评提出

	
	噪声治理措施
	彩钢瓦封闭
	项目破碎机、筛分机、皮带运输机等均采用彩钢瓦封闭。
	环评提出

	
	
	低噪声设备
	项目尽可能选用低噪声设备
	环评提出

	
	固废治理设施
	垃圾收集设施
	生活办公区布置垃圾桶。
	环评提出

	
	
	危废暂存间
	本次矿山拟在办公生活区，新修1个5m2的危废暂存间用于收集废旧机油。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚的其它人工材料（渗透系数10-10cm/s）。
	环评提出


3、本项目矿区范围
昆明达泽商贸有限公司于2021年3月29日取得寻甸回族彝族自治县自然资源局颁发的采矿许可证，证号；C5301292021037100151679，采矿权人昆明达泽商贸有限公司，矿区面积：0.0399km2，矿区范围由5个拐点圈定，矿权范围拐点坐标见表2-5。
表2-5  项目矿权范围拐点坐标表
	拐点编号
	西安80坐标（3°带）
	国家2000坐标（3°带）

	
	直角坐标
	直角坐标

	
	X坐标
	Y坐标
	X坐标
	Y坐标

	矿1
	2820739.49 
	34578397.83 
	2820746.00
	34578509.00

	矿2
	2820924.14 
	34578396.74 
	2820931.00
	34578508.00

	矿3
	2820924.96 
	34578536.40 
	2820932.00
	34578647.00

	矿4
	2820833.29 
	34578648.67 
	2820840.00
	34578760.00

	矿5
	2820709.53 
	34578537.67 
	2820717.00
	34578649.00

	面积：0.0399km²


[image: 矿界关系图]
图 2‑1矿界范围图
4、矿山资源储量情况及服务年限
根据《云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》计算，矿区设计利用资源量为205.94万t（83.04万m³）。回采率为95%，矿山设计采出资源量为195.64万t(78.89万m3)，生产能力以50万吨/年计算，生产服务年限3.91年。
表2-7  设计采出资源台阶矿量
	台阶（m）
	设计可采资源量（万t）
	砂岩体重t/m3
	设计采出矿量（万m3）

	2208～2200m
	11.24 
	2.48
	4.53 

	2200～2192m
	22.55 
	2.48
	9.09 

	2192～2184m
	30.11 
	2.48
	12.14 

	2184～2176m
	39.21 
	2.48
	15.81 

	2176～2168m
	44.06 
	2.48
	17.76 

	2168～2160m
	48.48 
	2.48
	19.55 

	总计
	195.64 
	2.48
	78.88 


5、矿床及矿石特征
（1）矿床特征
矿体为泥盆系中统第一段(D2a)灰白色强～中等风化中细粒砂岩，属海相沉积矿床，矿体呈层状沿层产出，矿体延伸、扩展范围大，区域矿层(地层)厚度119～356m，总体产状：105-108°∠23～26°。矿床类型为海相沉积矿床。矿区开采境界范围内，矿体长大于250m(两端延出采矿权范围)，宽大于210m（延出矿权外），开采标高2210～2160m范围内强～中等风化砂岩为矿体，铅垂厚度50m（开采高度50m），矿体表层为小于0.5m的风化盖层，无夹石。
区内矿石为石英砂岩，矿石具细粒结构，层状构造。以细粒（0.1～0.25mm）石英为主，长石次之，二者含量大于95%，其它矿物含量甚微，未见有害元素。接触～孔隙式胶结，胶结物为钙质、泥质、硅质。
（2）矿石特征
1、矿石结构构造
矿石结构:细粒结构。
矿石构造:层状构造。
2、矿物成分
矿区矿石矿物成分简单，以细粒（0.1～0.25mm）石英为主，长石次之，二者含量大于95%，其它矿物含量甚微，未见有害元素。接触～孔隙式胶结，胶结物为钙质、泥质、硅质。
据同类矿山相同地层岩性分析数据，其化学成分为：SiO2：94.59～94.61%，平均94.60%、Al2O3：2.58～2.62%，平均2.60%、Fe2O3：1.06～1.08%，平均1.07%。该石英砂岩符合普通建筑材料用砂岩矿。
3、有益、有害组分含量
矿区属泥盆系中统第一段(D2a)地层中的海相沉积型砂岩矿床。矿床成因、成矿特点、区域地质资料均说明此类矿床具有质纯，无放射性元素、S、P、As元素，有害气体含量低，未发现有益有害元素，化学成分稳定的特点。
通过同类矿山的开采利用也说明此类矿石质量符合普通建筑材料标准。没有影响人体健康的有害元素、放射性元素和有害气体。开采过程中不会对周边环境造成污染。
4、矿石品质
矿物成分为石英、长石、云母、岩屑等，胶结物主要为硅质。矿石类型为海相沉积砂岩矿床，化学成分稳定，不含有害元素、放射性元素、有害气体。据相邻矿山测试研究资料，矿石天然体重2.48t/m3，该砂岩矿可满足普通建筑材料用石料要求。
（3）矿石类型
矿石的自然类型为强～中等风化砂岩。
（4）矿体围岩和夹石
矿区矿床类型为海相沉积砂岩矿床，矿体为泥盆系中统第一段(D2a)地层，矿层稳定且分布广泛，矿石质量稳定，本次圈定的矿区范围仅为矿体（床）的一小部分，无夹石，仅在矿区南西部低洼处有0.5-3m厚的表土层。 
5、开采范围
根据《云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》，矿权范围内核准估算的所有矿体全部进行回采设计，按照一次性整体设计要求，同时根据企业提供现状实测图，矿权范围内最高可采标高为2208m，故本次设计开采标高为2208m-2160m。
6、开采方式及开采顺序
（1）开采方式
结合矿区内矿体的赋存条件和地形地貌特征，本次设计的开采方式为露天开采。
（2）开采顺序
矿山采用露天开采，自上而下的开采顺序，具体为：剥离用挖掘机直接在2208m标高进行，然后在2208m标高开采2200m台阶以上的矿石，同时向下开采2192m台阶的矿石，后续台阶的以此类推进行。
其整体的开采顺序为：2200m台阶（安全平台4m）→2192m台阶（安全平台4m）→2184m台阶（清扫平台8m）→2176m台阶（安全平台4m）→2168m台阶（安全平台4m）→2160m台阶。
上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍﹐且不小于50m。
8、露天开采境界
根据《云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》计算，本项目露天开采区境界结果如下：
采场顶部标高 ： 2208m；
采场最高台阶标高：2200m；
采场最低台阶标高：2160m；
台阶高度：8m；
靠帮台阶坡面角：55°；
安全平台宽度：4m；
清扫平台宽度：8m；
最终边坡角：北侧、东北侧≤27°、西侧≤40°；
最小工作平台宽度：20m；
圈定的露天开采区境界主要技术指标见表2-13。
表2-13 露天开采最终境界表
	序号
	项    目
	单 位
	参数

	1
	采矿许可证核准最高开采标高
	m
	2210

	2
	采矿许可证核准最低开采标高
	m
	2160

	3
	露天开采区最高台阶标高
	m
	2200

	4
	露天开采区最低台阶标高
	m
	2160

	5
	露天开采区上口尺寸
	m*m
	250m×220m

	6
	露天开采区下口尺寸
	m*m
	140m×128m

	7
	露天开采区设计最大边坡高度
	m
	48m

	8
	采出矿石量
	万t
	195.64 

	9
	矿石矿体重
	t/ m³
	2.48

	10
	生产台阶高度
	m
	8

	11
	台阶坡面角
	°
	55

	12
	安全平台
	m
	4

	13
	清扫平台
	m
	8

	14
	最终边坡角
	°
	≤40°
	西侧

	
	
	°
	≤27°
	北侧、东北侧

	15
	剥离量
	万m³
	1.25

	16
	平均剥采比
	m³/m³
	0.016


9、生产制度及劳动定员
工作制度：工业场地工作制度与矿山开采的工作制度一致，年工作300天，每天工作1班，每班工作时间8小时，夜间不生产。
劳动定员：项目劳动定员12人，均在办公生活区食宿。
10、产品方案
本项目产品为开采的普通建筑材料用砂岩矿，开采规模为50万t/a，产品为石粉，主要销售于寻甸县及周边。项目产品方案指标见表2-14。
表2-14  项目产品方案指标表
	序号
	产品名称
	单位
	粒径（mm）
	年产量

	1
	石粉
	万t/a
	≤4
	50


11、主要原辅材料
本工程不设置炸药库，爆破委托当地民爆公司承担，爆破原辅材料由当地民爆公司配备，主要原辅料消耗量详见下表2-10。
表2-10  运营期主要原、辅材料消耗一览表
	原料名称
	年耗量
	备注

	石英砂岩
	50万t/a
	矿山自采

	润滑油
	30kg/a
	设备维护、保养

	柴油
	/
	由附近加油站供给

	水
	48000m3/a
	自来水

	电
	80.64万kW·h
	由柯渡镇供电所接入


13、项目主要生产设备
根据建设单位提供的资料，项目生产过程中使用的主要生产设备详见表2-11。
表2-11  项目生产主要设备一览表
	区域
	设 备 名 称
	设备型号
	单 位
	用途
	备注

	开采区
	挖掘机
	卡特326DL 
	1台
	铲装矿石
	利用现有

	
	装载机
	龙工50
	1台
	铲装矿石
	利用现有

	
	运输汽车
	JH6重卡（25t）
	1辆
	矿石运输
	利用现有

	
	挖掘机
	卡特326DL
	1台
	铲装矿石
	新建

	
	装载机
	龙工50
	1台
	铲装矿石
	新建

	
	运输汽车
	JH6重卡（25t）
	3辆
	矿石运输
	新建

	
	凿岩机
	YTP-24
	1台
	凿岩
	新建

	
	洒水车
	12m3
	1辆
	洒水降尘
	新建

	
	变压器
	800KVA
	1台
	供电
	新建

	加工区
	颚式破碎机
	PE900×1200
	1台
	破碎
	新建

	
	反击式破碎机
	HY1200×2000
	1台
	破碎
	新建

	
	振动筛
	HY2KY3072
	2台
	筛分
	新建

	
	制砂机
	PXJ800×400
	1台
	制砂
	新建


14、开拓运输方案
本矿区矿石量优，夹石少，为了矿石的综合利用，保证采场矿石质量。根据矿山地形条件，该矿山为山坡地形，矿山属经济的山坡露天开采类型，依据矿区地质地形条件、周边设备设施，本项目选择公路开拓汽车运输，矿山工艺流程为：采矿工作面挖掘机铲装—矿用自卸汽车运输。
本项目采用固定式开拓路线，矿山运矿公路主要由两部分运输道路组成，场外运输道路：主要是从西北面已有道路至拟建破碎站区域道路，该道路为泥结碎石路面，单车道，道路最大纵坡2.40%，平均纵坡1.33%，对矿权西北面已有道路进行加宽、修整即可利用。
场内运输道路：本项目场内运输道路布置从矿权西北面2200m标高开始修建场内台阶运输便道，根据对矿区生产台阶布置规划，随着采掘作业台阶的下降，运输道路开段沟逐步下降，所以运输道路的布置将随着采掘作业的进行而提前进行准备；随着矿山生产作业的进行，逐步新建完成2200m-2192m、2192m-2184m、2184m-2176m、2176m-2168m、2168m-2160m台阶运输便道，主要供给挖掘设备、运输车辆、人员上下通道，该台阶运输便道最大纵坡8.49％，平均纵坡控制在8.0％左右。
外运公路：矿区位于寻甸县城260°方向，直线距离47.2km。位于昆明至轿子雪山旅游专线65km处南东侧，旅游专线公路为柏油路面。矿区与省道S101（轿子雪山旅游专线）有简易公路相连，公路里程约2km，交通方便。
15、采矿进度计划
设计矿山采出矿石量为195.64 万t，按照矿山现有设备及技术能力，矿山第一年能够达产，以此制定出矿进度计划，台阶矿量汇总表为表2-12，采、剥进度计划表为表2-13。
表2-12 设计台阶采出矿量汇总表
	台阶（m）
	设计台阶采出矿量（万t）
	设计台阶采出矿量（万m3）
	剥离量(万m3)
	台阶剥采比

	2208～2200m
	11.24 
	4.53 
	0.11
	0.024

	2200～2192m
	22.55 
	9.09 
	0.21
	0.023

	2192～2184m
	30.11 
	12.14 
	0.25
	0.021

	2184～2176m
	39.21 
	15.81 
	0.29
	0.018

	2176～2168m
	44.06 
	17.76 
	0.24
	0.013

	2168～2160m
	48.48 
	19.55 
	0.15
	0.007

	总计
	195.64 
	78.88 
	1.25
	0.016


表2-13采、剥进度计划表 
	阶段水平
	矿（万t）
	矿（万m³）
	岩（万m³）
	采剥总
量万m³
	工作
内容
	基建期（6个月)
	第1年
	第2年
	第3年
	第3.91年

	
	
	
	
	
	
	矿
	剥
	矿
	剥
	矿
	剥
	矿
	剥
	矿
	剥

	2208～2200m
	11.24 
	4.53 
	0.11
	4.64
	采剥
	4.53 
	0.11
	
	
	
	
	
	
	
	

	2200～2192m
	22.55 
	9.09 
	0.21
	9.30
	采剥
	5.47
	0.12
	3.62
	0.09
	
	
	
	
	
	

	2192～2184m
	30.11 
	12.14 
	0.25
	12.39
	采剥
	
	
	12.14 
	0.25
	
	
	
	
	
	

	2184～2176m
	39.21 
	15.81 
	0.29
	16.10
	采剥
	
	
	4.40
	0.05
	11.41
	0.24
	
	
	
	

	2176～2168m
	44.06 
	17.76 
	0.24
	18.00
	采剥
	
	
	
	
	8.75
	0.11
	9.01
	0.13
	
	

	2168～2160m
	48.48 
	19.55 
	0.15
	19.70
	采剥
	
	
	
	
	
	
	11.15
	0.09
	8.40
	0.06

	合  计
	195.64 
	78.88 
	1.25
	80.13
	采剥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位
	万m³
	万m³
	万m³
	万m³
	万m³
	万m³
	万m³
	万m³
	万m³
	万m³

	采矿量
	10.00
	
	20.16
	
	20.16
	
	20.16
	
	8.40
	

	剥岩量
	
	0.33
	
	0.39
	
	0.35
	
	0.21
	
	0.06

	采剥总量
	10.33
	20.55
	20.51
	20.37
	8.46

	生产采剥比（m³/m³）
	0.033
	0.019
	0.017
	0.010
	0.071


14、公用工程
项目公用工程主要包括供电工程、供水工程、道路工程。
（1）供电工程
项目用电使用乐朗村市政供电，厂区由一台800KVA变压器变压后供给工业用电和生活用电。
（2）供水工程
矿区生产用水以及生活用水均来自柯渡镇自来水。采用罐车运至矿区3个蓄水罐后供矿山生产生活及消防用水。
（3）道路工程
项目区进场道路依托自项目区北侧裨子田村已修建的森林防火通道，可直接通往项目区工业场地，办公生活区等；内部道路，现有项目已完成从矿区（矿2拐点）西北侧已有的森林防火通道处修建一条进场通道至露天开采区长约130m、路面宽6m，现有交通条件可以满足入场要求，本项目无需另行修建进场道路；本项目新建矿区内部道路491.92m：
2200m-2192m台阶运输便道，道路长94.12m，路面宽6m，路肩宽0.5m，道路平均纵坡8.49%，根据生产台阶布置，该地段道路为曲线布置，端部转弯半径40m；
2192m-2184m台阶运输便道，道路长94.99m，路面宽6m，路肩宽0.5m，道路平均纵坡8.42%，根据生产台阶布置，该地段道路为曲线布置，端部转弯半径20m；
2184m-2176m台阶运输便道，道路长100.16m，路面宽6m，路肩宽0.5m，道路平均纵坡7.98%，根据生产台阶布置，该地段道路为曲线布置，端部转弯半径50m；
2176m-2168m台阶运输便道，道路长102.10m，路面宽6m，路肩宽0.5m，道路平均纵坡7.83%，根据生产台阶布置，该地段道路为曲线布置，端部转弯半径22m；
2168m-2160m台阶运输便道，道路长100.55m，路面宽6m，路肩宽0.5m，道路平均纵坡7.96%，根据生产台阶布置，该地段道路为曲线布置，转弯半径20-22m；

	总平面及现场布置
	一、总平面布置
本项目扩建后项目区总布置包括露天开采区、道路、办公生活区、工业场地区、临时表土堆场、蓄水罐等，本项目内不设置炸药库、高位水池。
1、露天开采区
本项目矿权由5个拐点组成，矿权面积0.0399km²，地形标高介于2208m～2160m之间，台阶高度8m，为山坡露天矿山，最低开采标高2160m。
2、矿山办公生活区
矿山拟建办公生活区位于矿区（矿2拐点）西北侧250m，现有森林防火通道北侧。
3、工业场地区
矿山工业场地位于矿区（矿2拐点）西北侧45m，现有森林防火通道北侧。
4、临时表土堆场
矿区内矿石为石英砂岩，矿石具有细粒结构，层状构造。以细粒（0.1～0.25mm）石英为主，长石次之，二者含量大于95%，其它矿物含量甚微，未见有害元素。接触～孔隙式胶结，胶结物为钙质、泥质、硅质。
矿区矿床类型为海相沉积砂岩矿床，矿体为泥盆系中统第一段(D2a)地层，矿层稳定且分布广泛，矿石质量稳定，本次圈定的矿区范围仅为矿体（床）的一小部分，无夹石，仅在矿区南西部低洼处有0.5-3m厚的表土层。 
[bookmark: _Toc393812591][bookmark: _Toc330116536][bookmark: _Toc8646][bookmark: _Toc377052369]从矿山实际情况了解到，矿区设计开采范围内剥离的废土量约为1.25万m³，矿山设计服务年限为3.91年，年平均剥离量为0.30万m³。项目设置一个临时表土堆场，位于矿界西侧，临时堆放剥离表土，现已形成2200m、2192m开采平台，已经剥离废土、废石基建期用于工业场地区、办公生活区平整及运输公路的铺垫。运营期后续剥离表土用于采空平台覆土复垦，进行植被恢复，故本项目不设置排土场。
5、开拓运输
[bookmark: _Toc232567809]（1）外部运输
[bookmark: _Toc232567810]项目运输道路依托自项目区北侧裨子田村已修建的森林防火通道，可到达项目办公生活区和工业场地区。
（2）内部运输 
现有项目已完成从矿区（矿2拐点）西北侧已有的森林防火通道处修建一条进场通道至露天开采区长约130m、路面宽6m，现有交通条件可以满足入场要求，本项目无需另行修建进场道路。
本项目新建矿区内部道路491.92m，路面宽6m、路肩宽0.5m。
矿区各个场地布置紧凑，不占用村庄、基本农田等，场地布置较为合理，总平面布置具体见附图。
二、施工布置情况
本项目施工期施工内容主要包括新建矿区内部道路491.92m，路面宽6m、路肩宽0.5m，新建工业场地区（含破碎站、砂料堆放区）、办公生活区以及配套排水工程（截（排）水沟、沉砂池）。项目基建期施工人员约为20人，不设施工营地，施工人员不在场内食宿。
项目基建期所需砂石料外购，不设砂石料场；进出场地利用现有道路，不再额外修建临时入场道路；不设施工营地，使用商品混凝土，不设混凝土拌和站，不设取土场和弃渣场。

	施工方案
	本项目施工期施工内容主要包括新建矿区内部道路491.92m，路面宽6m、路肩宽0.5m，新建工业场地区（含破碎站、砂料堆放区）、办公生活区以及配套排水工程（截（排）水沟、沉砂池）。
1、基建期施工工艺流程及产污节点


图2-1  基建期施工工艺流程及产污节点图
施工工艺流程简述：
（1）表土清除、场地平整：项目表土清除、场地平整主要是新建内部道路、工业场地区（含破碎站、砂料堆放区）、办公生活区以及配套排水工程（截（排）水沟），将原有地表植被进行清理（项目范围内地表植被已经清除）、对高低不平的地方进行平整处理（采用矿区2200m、2192m开采平台已剥离表土进行平整），为后面工程结构施工创造条件。在该过程中主要产生剥离表土、施工扬尘、机械噪声以及机械清洗废水等。
（2）工程建设：工程建设包括道路工程建设、工业场地区（含破碎站、砂料堆放区）、办公生活区以及配套排水工程（截（排）水沟、沉砂池）修建，采用人工及机械结合的方式进行建设，所需石料、混凝土外购，该过程中主要产生施工扬尘、机械及敲击噪声、土石方、建筑垃圾、施工废水等。
（3）场地清理：基本工程内容建设完成后，需要对场地进行遗留施工材料清理，在该过程中主要产生固废和扬尘。
（4）投入运营：基建完成后，开始投入运营。
2、建设周期
项目计划于2026年10月开始，于2027年3月完工，工期6个月。

	其他
	无


[bookmark: _Toc22903]
 三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、主体功能区划及生态功能区划
1、《云南省主体功能区划》
根据《云南省主体功能区规划》，云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域3类主体功能区。其中重点开发区域主要分为国家重点开发区域和省级重点开发区域；限制开发区域主要分为农产品主产区、国家重点生态功能区和省级重点生态功能区；禁止开发区域主要包括国家禁止开发区域和省级禁止开发区域。
本项目位于寻甸县柯渡镇乐郎村委会稗子田村境内，对照《云南省主体功能区规划》，项目区属于《云南省主体功能区规划》中规定的国家重点开发区域，不属于禁止开发区或限制开发区。项目与云南省主体功能区划关系图见下图。
[image: 云南生态功能区划图]
图3-1 项目与云南省主体功能区划位置关系
国家重点开发区域的功能定位为我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，是连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，是面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；是全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地﹐承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；是我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；是全省跨越发展的引擎，是我国西南地区重要的经济增长极。
本项目为建筑材料用砂岩矿开采，充分利用矿产资源，实施规模化开采，有效解决了个体矿山开采、设计不合理、不规范的问题，解决了破坏资源和破坏环境的问题，项目建设与《云南省主体功能区规划》不冲突。
2、《云南省生态功能区划》
根据《云南省生态功能区划》，云南省生态功能区共分为一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村稗子田范围内，属于Ⅲ1-10嵩明、马龙牛栏江上游丘原盆地水源涵养生态功能区，该区主要生态特征为：以石灰岩丘原盆地地貌为主，降雨量1000-1200毫米，植被主要为云南松林和半湿润常绿阔叶林，土壤类型主要是红壤；主要生态环境问题为：土地利用过度引起的土地退化；生态环境敏感性为：石漠化高度及中度敏感；主要生态系统服务功能：牛栏江上游的水源涵养和生态农业建设；保护措施与发展方向：山地封山育林，提高森林覆盖率，谷盆地区调整农业结构，推行清洁生产，保护农田生态环境，防止区域石漠化。项目与云南省生态功能区划关系见下图。
[image: 云南生态功能类型区划图]
图3-2 项目与云南省生态功能区划位置关系图
本项目为建筑材料用砂岩矿开采，在开采过程中采取“边开采、边恢复”的复垦原则，项目采区在复垦结束后，将会形成新的林地，从长期来看，不会导致区域林地面积的减少，是符合《云南省生态功能区划》相关规划要求的。
二、生态环境质量现状
1、评价范围
本次陆生生态评价根据工程推荐方案确定调查范围和调查线路，重点调查项目矿权范围、工业场地、办公生活区及外延300m的区域。本项目评价区海拔范围为2106m～2204m，生态评价区面积约80.013hm2。
2、调查时间及方法
（1）调查人员及时间
由环评单位项目组完成本次调查工作，于2026年5月07日~2026年 5月08日、2026年8月12日，对项目区域及周边的植物植被和陆栖脊椎动物现状进行了必要的野外调查。
（2）植物植被调查方法
植物植被调查以现场调查、资料收集法和专家和公众咨询法相结合的方式进行。现场调查主要采用资料收集和现场记录法，同时注意收集相关植物和植被调查的资料并咨询了解当地的林业资源情况、野生植物的种类组成和资源变动情况；走访群众，了解野生植物的种类和变动情况，收集相关的资料如《云南植被》《云南植物志》《中国植被》等，对评价区的植被和植物资源进行记录、统计和分析。
（3）陆栖脊椎动物调查方法
陆栖脊椎动物调查以野外现场调查、访问调查和查阅文献资料相结合的方式进行。现场调查主要采用资料收集和现场记录法。访问调查则对评价区内放牧的村民进行了访问记录，通过指认《中国鸟类野外手册》等常用工具书中的动物图片，记录了体形较大、特征较明显的群众易分辨种类。文献资料以《中国哺乳动物分布》《中国哺乳动物物种和亚种分类名录与分布大全》《云南鸟类志》《云南鸟类名录》《云南两栖爬行动物》《云南两栖类志》等记载的该区的各类群动物。同时，根据国家重点保护野生动物名录、云南省重点保护陆生野生动物名录，以及《中国生物多样性红色名录•脊椎动物卷》（2020），确定动物的保护等级及珍稀程度。
（4）影响面积计算和制图方法
利用评价区域卫星影像图片，根据野外植被调查、植物资源调查和动物资源调查的资料，对卫星影像图片进行植被解译。采用GIS方法，计算评价区和直接影响区内的各种植被类型的面积。同时完成评价区的植被图、土地利用现状图等图件。
3、土地利用现状
项目生态环境影响评价区面积共计80.013hm2，其土地利用类型见表3-1，土地利用现状分布情况详见附图7。
表3-1  生态评价区土地利用类型面积统计表
	生态评价区土地利用现状类型
	评价范围内面积（hm2）
	比例（%）
	项目占地面积（hm2）

	草地
	其他草地
	6.433
	8.04 
	0.9611

	林地
	乔木林地
	66.531
	83.15 
	6.0304

	耕地
	旱地
	6.345
	7.93 
	

	交通运输用地
	农村道路
	0.704
	0.88 
	

	总计
	80.013
	100.00 
	6.9915


由上表可知，项目评价区土地利用类型主要为乔木林地占评价区面积83.15%，其次为其他草地占评价区面积8.04%，项目占地为乔木林地、其他草地。
4、植物资源现状
（1）评价区植被类型划分
根据《云南植被》的植被区划系统，项目评价区隶属于II亚热带常绿阔叶林区域，IIA西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域，ⅡAii高原亚热带北部常绿阔叶林地带，ⅡAii-1滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区，ⅡAii-1a滇中高原盆谷滇青冈林，元江栲、云南松林亚区。
从实地调查的情况看，由于受到人为活动的长期影响，主要是农业生产及生活的影响，评价区目前的植被类型已经发生了许多变化，原生植被大量消失或改变，次生植被及人工植被大量增加。实地调查表明，目前评价区的自然植被类型包括3个植被型，3个植被亚型，3个群系。群系包括尼泊尔桤木林、云南松林、含云南松、毛轴蕨的中草草丛等；评价区的人工植被为耕地，耕地植被主要为玉米、板栗、辣椒、蔬菜等。
表3-2  项目评价区植被分类系统
	类型
	植被型
	植被亚型
	群系
	面积（hm2）
	比例（%）

	自然植被
	落叶阔叶林
	暖性落叶阔叶林
	尼泊尔桤木林
	2.721
	3.40

	
	暖性针叶林
	暖温性针叶林
	云南松林
	63.81
	79.75

	
	稀树灌木草丛
	暖温性稀树灌木草丛
	含云南松、毛轴蕨的中草草丛
	6.433
	8.04

	
	小计
	72.964
	91.19

	人工植被
	耕地
	板栗、玉米、辣椒、蔬菜等
	6.345
	7.93

	非植被
	交通运输用地
	0.704
	0.88

	合计
	80.013
	100.00


从上表可以看出，项目评价区暖温性针叶林分布最广，面积为63.81hm2，占比79.75%；其次分别为暖温性稀树灌木草丛、耕地、暖性落叶阔叶林、交通运输用地，面积分别为6.433hm2、6.345hm2、2.721hm2、0.704hm2，分别占评价区8.04%、7.93%、3.40%、0.88%。
（2）评价区植被类型特征
1）自然植被
A.暖性落叶阔叶林
评价区暖性落叶阔叶林为桤木林，含尼泊尔桤木林1个群系类型。
尼泊尔桤木林
群落自然起源于遭受到以开荒、砍伐等方式完全清除的原始半湿润常绿阔叶林、松栎混交林等植被，为典型的次生森林片段。评价区尼泊尔桤木林与耕地交错分布。
群落多为尼泊尔桤木Alnus nepalensis的纯林，局部林地偶见云南松Pinus yunnanensis等乔木半生。乔木层盖度可达80%，高度达9m。
灌木层盖度30%，除了尼泊尔桤木Alnus nepalensis、云南松Pinus yunnanensis、栓皮栎Quercus variabilis等乔木的幼树，还有火棘Pyracantha fortuneana、川梨Pyrus pashia、茅莓Rubus parvifolius、米饭花Vaccinium sprengelii、牛筋条Dichotomanthes tristaniicarpa、西南栒子Cotoneaster franchetii、扁核木Prinsepia utilis、薄叶鼠李Rhamnus leptophylla、乌鸦果Vaccinium fragile、野丁香Leptodermis potaninii等。
草本层盖度达65%，常见紫茎泽兰Ageratina adenophora、毛轴蕨Pteridium revolutum、白茅Imperata cylindrica、野青茅Deyeuxia pyramidalis、西南牡蒿Artemisia parviflora、野拔子Elsholtzia rugulosa等，偶见灰叶堇菜Viola delavayi、繁缕Stellaria media、凤尾蕨Pteris cretica var. nervosa、羊齿天门冬Asparagus filicinus、过路黄Lysimachia christinae、黏冠草Myriactis wightii等。
B.暖温性针叶林
暖性针叶林是以用亚热带的针叶树种为优势的森林植被类型。在云南，主要包括思茅松林、云南松林、云南油杉林、华山松林等。评价区该植被主要是以云南松为优势的暖温性针叶林，该植被也是云南目前植被类型中分布面积最广的一种类型。
暖温性针叶林主要分布于云南亚热带北部地区，以滇中高原山地为主，海拔范围1500~2800m，干热河谷附近，如红河河谷、南盘江河谷和金沙江河谷，甚至下降到海拔1000m。云南的暖温性针叶林主要有云南松林和云南油杉林。评价区的暖性针叶林只有以云南松为优势的类型，即云南松林。
云南松林
属评价区分布最广的群落类型，群落受到干扰的痕迹明显。乔木层盖度65%，常以云南松Pinus yunnanensis为单优势种，偶有尼泊尔桤木Alnus nepalensis、干香柏Cupressus duclouxiana等伴生。
灌木层盖度30%，西南栒子Cotoneaster franchetii、臭荚蒾Viburnum foetidum、乌鸦果Vaccinium fragile、尖萼金丝桃Hypericum acmosepalum、野拔子Elsholtzia rugulosa等。
草本层盖度60%，常见金茅Eulalia speciosa、毛轴蕨Pteridium revolutum、白苞蒿Artemisia lactiflora、白茅Imperata cylindrica等，伴生有草玉梅Anemone rivularis、小金梅草Hypoxis aurea、金毛铁线莲Clematis chrysocoma、山酢浆草Oxalis griffithii、龙牙草Agrimonia pilosa、还阳参Crepis rigescens等。
林下极少有藤本植物，偶有金毛铁线莲Clematis chrysocoma蔓生。
C.暖温性稀树灌木草丛
稀树灌木草丛是一类分布较为广泛的植被类型。目前所见较大面积的稀树灌木草丛，都是在原有森林长期不断地受到砍伐或火烧下所形成的一类次生植被。群落以草丛为主，其间散生灌木和乔木。灌木一般低矮，有时高度不及草丛。散生的乔木一般生长不良，不规则地在成片草丛上散布着。稀树灌木草丛所具有的明显的次生性质，首先表现在群落结构并不稳定，乔木、灌木和草丛三者的比例常随地而异。甚至于有灌木而无乔木，或有乔木而少见灌木，或局部地区乔灌木均无而为一片草丛等等。所有的草本、灌木、乔木都为喜阳耐旱的种类，而且在耐土壤贫瘠、耐放牧、耐践踏、耐火烧、萌发力强等等方面，都有相似之处。
评价区分布的暖温性稀树灌木草丛为含云南松、毛轴蕨的中草草丛1个群系类型。
含云南松、毛轴蕨的中草草丛
乔木层仅云南松Pinus yunnanensis稀疏零星分布，盖度在10%。
灌木层盖度在20%，林下有云南松Pinus yunnanensis和干香柏Cupressus duclouxiana的幼树，并伴生有西南栒子Cotoneaster franchetii、野拔子Elsholtzia rugulosa、尖萼金丝桃Hypericum acmosepalum、地果Ficus tikoua等。
草本层盖度50%，主要以苞子草Themeda caudata、白茅Imperata cylindrica、毛轴蕨Pteridium revolutum为主，并伴生有五月艾Artemisia indica、矛叶荩草Arthraxon prionodes、灰叶堇菜Viola delavayi、草玉梅Anemone rivularis、还阳参Crepis rigescens、山酢浆草Oxalis griffithii等。
2）人工植被
[bookmark: _Hlk38058442]评价区人工植被为耕地植被，种植玉米、板栗、辣椒、蔬菜等。
（3）评价区植物资源
经现场调查，评价区分布有维管束植物共24科82属120种（含种下等级）。其中蕨类植物 3 科4 属 6 种；种子植物 18 科 74 属 106 种。在种子植物中，裸子植物记录 3 科 8属 10种；被子植物 18科 70属104 种。
（4）重点保护野生植物
根据实地调查及咨询当地林业部门，在项目区未发现林业部门挂牌重点保护植物，再对照《国家重点保护野生植物名录》（2021）、《云南省重点保护野生植物名录》（2023），评价区内未发现国家级、云南省级重点保护野生植物。
（5）极小种群
对照《“十四五”全国极小种群野生植物拯救保护建设方案》和《云南省极小种群野生植物保护名录（2022年版）》，评价区未调查到极小种群野生植物的分布，无国家和云南省列入拯救保护的极小种群物种。
（6）受威胁植物物种
按照《中国生物多样性红色名录—高等植物卷》(2020)中极危(Critically Endangered, CR)、濒危(Endangered, EN)、易危(Vulnerable, VU)三个等级，通常称为受威胁物种。评价区内记录的 120种维管植物中，未发现《中国生物多样性红色名录—高等植物卷》中列为极危、濒危和易危的植物。
（7）狭域特有植物
狭域特有植物是指其分布区域仅限于某一个自然地理区域或生境的植物，是某一地区或生境植物区系的特有现象，狭域特有植物通常具有重要的保护价值。根据实地调查及咨询当地林业部门，评价区内未发现狭域特有植物分布。
（8）古树名木 
根据《古树名木保护条例》（中华人民共和国国务院令 第800号）对古树名木的界定，古树指树龄在100年以上的树木，不包括人工培育、以生产木材为主要目的的商品林中的树木；名木是指具有重要历史、文化、科学、景观价值或者具有重要纪念意义的树木。古树名木的分级及标准：古树实行分级保护，分为一级、二级、三级保护。树龄500年以上，实行一级保护；树龄300年以上不满500年的，实行二级保护；树龄100年以上不满300年的，实行三级保护。对名木均实行一级保护，不受树龄限制。
根据现场调查，评价区未发现到挂牌古树名木分布。
（9）入侵物种
根据现场调查，结合文献资料，记录评价区共有8种外来入侵物种，其中3种为恶性入侵，分别为紫茎泽兰Ageratina adenophora、藿香蓟Ageratum conyzoides、鬼针草Bidens pilosa；有2种为严重入侵，分别为野茼蒿Crassocephalum crepidioides、牛膝菊Galinsoga parviflora；一般入侵和有待观察的种类分别为1种和2种。
5、动物资源现状
陆栖脊椎动物调查以野外现场调查、查阅文献资料相结合的方式进行。现场调查主要采用资料收集和现场记录法。文献资料以《中国哺乳动物分布》《中国哺乳动物物种和亚种分类名录与分布大全》《云南鸟类志》《云南鸟类名录》《云南两栖爬行动物》《云南两栖类志》等记载的该区的各类群动物。同时，根据国家重点保护野生动物名录、云南省重点保护野生动物名录、《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录I、附录II，以及《中国生物多样性红色名录•脊椎动物卷》（2020），确定动物的特有种和保护物种。
两栖类：经野外实地调查和参考相关资料，且项目用地范围内基本没有水域，区域两栖类动物种类和数量均不是很丰富，蟾蜍等两栖类动物仅在少量沟谷地区有零星出现，种类和数量均较少。 
爬行类：经野外实地调查和参考相关资料，并综合考虑爬行类会在不同季节随温度变化而在一定海拔范围内上下移动的特点，评价区分布和可能出现的爬行类主要为蜥蜴目（Lacertilia）、壁虎科，例如云南半叶趾虎；有鳞目（Squamata）、石龙子科（Scincidae），例如铜蜓蜥，以及少量游蛇科（Colubridae），例如八线腹链蛇、乌梢蛇等。项目区域植被稀疏，降雨较少，故区域内爬行动物种类及数量均较少。半叶趾虎、印度蜓蜥仅在少量灌丛中有零星发现。 
哺乳类：评价区域内无大型哺乳动物分布，主要为小型兽类，主要为在村落和农田生境活动的啮齿类动物，如黄毛鼠、褐家鼠、小家鼠，西南兔等。评价区的兽类以小型的啮齿占绝大多数，较大型的兽类和数量都少，与评价区周边生产活动广泛，环境受人为影响程度较大有关。 
鸟类：评价区鹰隼类、鸠鸽类、佛法僧目的中型鸟类分布较少，鸟类以小型雀形目为主，主要为：树麻雀（Passer montanus）、家燕（Hirundo rustica）等。 
对照《国家重点保护野生动物名录》（2021年）和《云南省重点保护陆生野生动物名录》（2023年），现场调查和访问未发现评价区分布有国家重点保护和云南省重点保护的野生动物； 对照《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷（2020）》中列为极危（CR）、濒危（EN）和易危（VU）的物种，项目区域调查未见极危、濒危、易危保护动物。评价区不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等重要生境。
6、水土流失现状
项目评价区原始占地类型为林地、草地、耕地、交通运输用地，项目评价区植被覆盖率高，现场调查未发现有水土流失现象。
7、环境敏感区
根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿采矿权新立联勘联审及相关规划等有关情况审查意见》（见附件9）、《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a扩建项目是否涉及永久基本农田的说明》（见附件7）和《关于云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a扩建项目用地范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明》（见附件7），项目用地范围不在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、不占生态红线、基本农田保护区，建设项目压覆区，矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内。项目评价区涉及永久基本农田，位于项目用地范围北侧，紧邻项目边界线距离约1m，项目与永久基本农田位置关系如下图。
[image: 项目与永久基本农田位置关系]
图3-3项目与永久基本农田位置关系图
三、环境空气质量现状
1、达标区判定
本项目位于寻甸县柯渡镇乐郎村委会稗子田村境内，属于环境空气功能二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026） 中过渡阶段浓度限值的二级标准要求。
本次评价收集了寻甸县监测站2025年1月1日-2025年12月31日的监测数据，并根据收集的资料统计分析，站点统计数据的平均值统计结果如下：
表4.2-1 寻甸县监测站2025年环境空气质量现状评价表[image: ]
由上表可知：项目所在区域大气环境SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度及保证率日平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中 过渡阶段浓度限值的二级标准要求。CO的保证率日平均质量浓度和O38h平均浓度和其百分位数平均质量浓度值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026） 中过渡阶段浓度限值的二级标准要求。 
综上，项目所在区域为环境空气质量达标区。
2、特征因子环境质量现状
本项目特征污染物为颗粒物，为了解项目区特征污染物的颗粒物环境质量现状，建设单位委托云南鼎祺检测有限公司于2026年7月25日~28日对项目区下风向进行了为期3天的监测，监测结果如下表所示：
表 3-1 环境空气日均值检测结果一览表
	监测项目
	采样时间
	项目区下风向现状监测值
	标准值
	达标情况

	总悬浮颗粒 物
	2026.07.25(00:00)~2026.07.26(00:00)
	156μg/m3
	
300μg/m3
	达标

	
	2026.07.26(00:00)~2026.07.27(00:00)
	141μg/m3
	
	达标

	
	2026.07.27(00:00)~2026.07.28(00:00)
	167μg/m3
	
	达标


根据上表可知，项目所在地TSP的日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。
综上所述，项目区域的大气环境质量良好。
四、地表水环境质量现状
项目区域主要地表水为东北侧1700m的小河箐，小河箐向东南流经乐朗村后汇入柯渡河，柯渡河和可朗河交汇后称为木板河，最后汇入普渡河，项目区域水系属于普渡河流域。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011-2030年），项目区属于柯渡河两区-寻甸保留区。区域内以农村经济为主，农业耕作频繁，面源污染分散，难以控制，规划水平年水质保护目标为Ⅲ类。按照支流服从干流的原则，小河箐水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。
根据寻甸回族彝族自治县人民政府网发布的寻甸县2025年第一季度至第四季度及2026年第一季度环境质量公报，2025年第一季度至第四季度木板河新民村断面水质类别分别为Ⅱ类水、Ⅱ类水、Ⅳ类水、Ⅲ类水，2026年第一季度木板河新民村断面水质类别为Ⅱ类水。木板河新民村断面属于本项目下游断面，项目区距木板河新民村段直线距离约3km。
综上，本项目区地表水体能满足水环境功能要求，为达标区。
五、声环境质量现状
本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会稗子田村境内，项目所在区域属于农村地区，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），项目所在区域为2类声环境功能区。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类的要求，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
根据寻甸回族彝族自治县人民政府网发布的寻甸县2025年第一季度至第四季度环境质量公报，2025年寻甸县城第一季度至第四季度2类区噪声昼夜最大值分别为50.1分贝、40.0分贝，2026年寻甸县城第一季度2类区噪声昼夜分别为51.2分贝、49.2分贝，达标率100%。
按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行）的相关要求，厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。经现场勘查，项目区域周边50m范围内无声环境保护目标。
综上，项目所在区域声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
六、地下水及土壤环境现状
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，本项目属于“非金属矿采选及制品制造”大类中“54土砂石开采—其他”小类，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）4.1可知，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于土壤环境影响评价项目类别中的“采矿业—其他”，为Ⅲ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6.2.1可判定建设项目所在地土壤环境敏感程度为不敏感，可不开展土壤环境影响评价。
因此本次评价不做地下水、土壤环境质量现状评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1. 原有项目环保手续办理情况
2021年1月委托北京文华东方环境科技有限公司编制完成《昆明达泽商贸有限公司寻甸县柯渡黄龙溏采砂场新建项目环境影响评价报告书》，并于2021年2月5日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于对《昆明达泽商贸有限公司寻甸县柯渡黄龙溏采砂场新建项目环境影响评价报告书》的批复（昆生环寻[2021]23号）。
矿山取得环评批复后至2025年8月一直未进行相关基建及开采工作，建设单位于2025年8月完善林地手续的办理后，在矿权范围内进行了局部的剥离工作，矿山现在已剥离表土形成2200m、2192m开采平台。项目还未进行工业场地、办公生活区等建设，原有项目现未进行生产。
2.与项目有关的原有环境污染及治理措施情况
（1）废气
根据现场踏勘，矿区现已完成2200m、2192m开采平台的表土剥离，剥离的表土堆放于矿界西侧的临时表土堆场。
根据调查，原有项目废气主要为矿山开采区表土剥离粉尘及道路运输扬尘。项目已设置1台洒水车对开采区及运输道路区进行洒水降尘，粉尘呈无组织排放。
（2）废水
原有项目废水主要为生活污水。
根据调查，项目表土剥离时劳动定员为4人，员工均为附近村民，不在项目区食宿，日常产生的洗手废水经收集后用于采区洒水降尘。
（3）噪声
原有项目噪声主要来自表土剥离时生产设备运行时产生的机械噪声以及剥离表土运输车辆产生的噪声，夜间不生产。通过做好生产设备日常维护和保养工作，合理安排各设备运行时间，运输车辆低速行驶，减少鸣笛，降低项目设备噪声对周围环境的影响。
（4）固体废物
原有项目固体废物主要为剥离表土，根据现场踏勘，矿区矿体多数裸露地表，仅有少量的表土需要剥离，剥离的0.33万m3表土堆放于矿界西侧的临时表土堆场，用于本项目基建期工业场地区、办公生活区平整及运输公路的铺垫。
（5）生态
根据现场踏勘，矿区2200m、2192m开采平台已剥离表土，目前项目还未进行开采，项目范围植被已被清除，现场无水土流失造成的滑坡、泥石流等灾害发生。
2、存在的主要环境问题
原有项目存在的主要环境问题：
（1） 现有矿山大部分植被全部破坏；
（2） 矿山道路扬尘，临时表土堆场扬尘。
3、“以新带老”环保措施
本次扩建对照原项目环境影响报告书中的污染物治理措施，提出以下“以新带老”措施。
（1）增加矿山道路、临时表土堆场洒水频次，最大程度降低扬尘产生及排放；

	生态环境保护目标
	1、 大气环境保护目标
根据现场踏勘及调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居民区等环境保护目标，与项目最近的村庄为北侧稗子田村，直线距离约546m。
2、声环境保护目标
根据现场踏勘及调查，项目厂界外50m范围内无需要保持安静的建筑物及建筑物集中区等声环境敏感点，因此本次评价不设声环境保护目标。
3、地表水环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境保护目标为饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。
项目区域主要地表水为东北侧1700m的小河箐，小河箐向东南流经乐朗村后汇入柯渡河，柯渡河和可朗河交汇后称为木板河，最后汇入普渡河，项目区域水系属于普渡河流域。不涉及上述地表水环境保护目标，且本项目无废水外排，因此小河箐不列为地表水环境保护目标。
4、地下水环境保护目标
根据现场踏勘及调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源点和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目本次评价不设地下水环境保护目标。
5、生态环境保护目标  
项目区周边不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线等生态环境敏感点，项目生态环境保护目标主要是采矿区直接及间接影响区范围内植被、动物、水土流失等（间接影响区为以项目各分区最外边界外延300m的区域范围）。项目范围不涉及永久基本农田，但项目范围北侧边界线紧邻永久基本农田，距离约1m，故将永久基本农田设为生态环境保护目标。

	评价标准
	一、环境质量标准
1、环境空气
本项目位于寻甸县柯渡镇乐郎村委会稗子田村境内，属于环境空气质量功能区划二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，具体标准值见下表3-5。
表3-5  环境空气质量标准
	污染物名称
	取值时间
	过渡阶段浓度限值
	单位
	标准来源

	
	
	二级
	
	

	SO2
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	
	24小时平均
	150
	
	

	
	1小时平均
	500
	
	

	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	24小时平均
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	PM10
	年平均
	60
	
	

	
	24小时平均
	120
	
	

	PM2.5
	年平均
	30
	
	

	
	24小时平均
	60
	
	

	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	
	

	O3
	日最大8小时平均值
	160
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均
	200
	μg/m3
	

	
	24h平均
	300
	
	


2、地表水
项目区域主要地表水为东北侧1700m的小河箐，小河箐向东南流经乐朗村后汇入柯渡河，柯渡河和可朗河交汇后称为木板河，最后汇入普渡河，项目区域水系属于普渡河流域。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011-2030年），项目区属于柯渡河两区-寻甸保留区，规划水平年水质保护目标Ⅲ类。按照支流服从干流的原则，小河箐水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。标准值见表3-6所示。
表3-6  地表水环境质量标准  单位：mg/L
	项目
	PH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	石油类
	总氮

	Ⅲ类
	6～9（无量纲）
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.05
	≤1.0


3、声环境质量
项目地处寻甸县柯渡镇乐郎村委会稗子田村境内，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见下表3-7。
表3-7  声环境质量标准限值单位：Leq[dB（A）]
	评价标准
	等效声级

	2类
	昼间
	夜间

	
	60
	50


二、污染物排放标准
1、废气
（1）施工期
施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3，标准值见表3-8。
表3-8  大气污染物综合排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	颗粒物
	1.0mg/m3


（2）运营期
①有组织
本项目运营期工业场地破碎机、筛分机产生的粉尘经一套布袋除尘器净化处理后通过15m高的排气筒（DA001）外排。排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。
表3-9 大气污染物综合排放标准
	排气筒
	[bookmark: _Toc197767120][bookmark: _Toc183940418][bookmark: _Toc246754393][bookmark: _Toc175044369][bookmark: _Toc173899921][bookmark: _Toc187142316][bookmark: _Toc177874860][bookmark: _Toc183485669][bookmark: _Toc199131697][bookmark: _Toc246754394]污染物名称
	[bookmark: _Toc246754395]最高允许排放浓度（mg/m3）
	[bookmark: _Toc246754396]最高允许排放速率（kg/h）

	DA001
	颗粒物
	120
	3.5（排气筒高度15米）


②无组织
本项目露天开采区、运输道路排放粉尘无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物周界外浓度最高点排放限值。标准值如下：
表3-10 大气污染物综合排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度mg/m3

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


③油烟
项目运营期设置一个食堂，灶台设置1个，属于小型规模，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应的标准要求，具体见表3-11。
表3-11  饮食业单位排放标准值
	规模
	小型
	中型
	大型

	最高允许排放浓度（mg／m3）
	2.0

	净化设施最低去除率（%）
	60
	75
	80


2、废水
（1）施工期
本项目施工期间不设施工营地，施工人员不在项目区内食宿，施工期废水主要是施工废水、施工人员清洗废水和场地雨污水，废水经简单沉淀后回用，不外排，故不设排放标准。
（2）运营期
本项目生产运营过程中无生产废水产生及排放。本次扩建后劳动定员12人，产生的生活废水经隔油池、三格化粪池处理后，定期清掏用作农肥；车辆清洗废水循环使用；露天开采区和临时表土堆场淋滤水、工业场地区和办公生活区初期雨水经截（排）水沟收集汇入沉砂池沉淀后，回用于洒水降尘，不外排。因此，项目不设置废水排放标准。
3、噪声
（一）施工期
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体指标见表3-12。
表3-12  建筑施工噪声排放标准限值
	噪声限值

	昼间[dB（A）]
	夜间[dB（A）]

	70
	55


（二）运营期
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表3-13工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）
	类别
	等效声级[dB（A）]

	
	昼间
	夜间

	2类
	≤60
	≤50


4、固体废弃物
（1）项目产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。
（2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定要求。

	其他
	总量控制
1、大气污染物总量控制指标
本项目生产运营期产生主要大气污染物为颗粒物，颗粒物排放总量为14.8399t/a，其中有组织颗粒物排放1.305t/a，无组织排放颗粒物为13.5349t/a。颗粒物不属于国家规定的总量控制指标范围内的污染物。因此，本项目不设置大气污染物总量控制指标。
2、水污染物总量控制指标
本项目生产运营过程中无生产废水产生及排放，产生的生活污水经隔油池、三格化粪池处理后，定期清掏用作农肥。项目雨季初期雨水、淋滤水收集沉淀后，晴天回用于矿区洒水降尘，不外排。
因此，本项目不设置水污染物总量控制指标。
3、固废
本项目扩建后，固废处置率达到100%。
因此，本项目无需申请总量控制指标。


[bookmark: _Toc18091]
四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	一、施工工艺流程及产排污
项目施工期工程内容主要为：建设工业场地区、截排水沟、办公生活区、矿区内部道路等，并进行设备安装。施工流程图见图 4-1。
1、施工工艺
①施工前准备：临时设施—表土清除—场地平整—施工放线—复核施工图纸；
②挖方工程：挖方—夯实—临时防护—拦挡，截排水沟、房屋建筑工程；
③填方工程：拦挡—填方、碾压—临时防护，截排水沟；
④基础设施建设：房屋建筑工程修建；破碎站、堆料区封闭厂房建设及对破碎站采用砼硬化等；
⑤道路工程：矿山内部道路路基施工；同时进行配套排水沟施工；
⑥设备安装：进行石料加工系统封闭、破碎系统喷淋设施安装及相应降尘环保设施安装等；
⑦工程结束后，将项目区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地；
2、施工方法
按预定施工顺序，组织开挖及填筑施工，合理安排挖填，挖土施工尽量避开雨日，应做好防雨、排水措施。
3、施工工艺流程及产污环节
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/wps.OxHjDmwps]
图 4-1  施工期工艺流程及产污节点图
项目属于土砂石开采类项目，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、基本草原、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，沙化土地封禁保护区等环境敏感区，项目施工期对生态环境的影响主要是基建时对地表植被的破坏以及施工造成的水土流失等。
二、施工期环境影响分析
本项目施工期间产生的主要污染物为施工机械噪声、施工扬尘、建筑垃圾及少量施工废水。
（一）施工期废气环境影响分析
1、施工期废气产生情况
项目施工期废气主要是施工扬尘、车辆及机械尾气等。
（1）施工扬尘
施工扬尘主要来源于地面开挖、原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多。
施工作业中产生的扬尘对环境空气造成的影响大小取决于产生量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100m范围内。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且形成线性污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m3。另一方面，建筑材料运输过程中车辆掉撒、扬尘将对道路沿线居民造成一定的影响。
本项目建设场地开阔，大气扩散条件较好，在一定程度上可减轻扬尘对大气环境造成的影响。为进一步减轻施工扬尘对周围大气环境的影响，本环评提出如下防治措施：
①对工地内可能散发粉尘的堆料进行覆盖或洒水，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次。尽量按量购进建筑材料，避免原材料在场内长时间堆放，减少扬尘产生量；
②施工过程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应采用防尘布苫覆盖或采取其他有效的防尘措施进行处理；
③施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度；
④开挖出的土石方应及时回填厂区低洼处，并进行压实处理。
该项目在采取上述措施后，可以有效降低施工期扬尘的影响，施工扬尘随着施工期结束而消失，从而对评价区域环境空气质量及项目周围保护目标影响不大。
（2）车辆及机械尾气
运输车辆、施工机械运行产生的废气污染物主要是CO、CH及NOx等，产生量少，且为无组织间断排放，会对周围环境造成一定影响，但影响不大，在可接受范围内。
2、施工期废气环境影响分析
项目施工期废气主要是施工扬尘、车辆及机械尾气等，距离本项目最近的居民点为项目北侧直距约546m的稗子田村，项目施工扬尘对其影响较小。项目施工期较短，在采取洒水降尘、控制施工物料运输车辆车速等措施后，项目施工期场界扬尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，项目施工期废气对周围环境影响不大，是可以接受的。
（二）施工期废水环境影响分析
1、施工期废水产生情况
项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水及地表径流。
（1）施工人员生活污水
项目施工场地内不设置施工营地，施工期不设食宿，施工人员用水主要是施工人员清洁废水。本项目最大施工人员为20人，用水量按30L/人·d计，施工人员生活用水量为0.6m3/d，施工期总生活用水量为54m3，废水产生量按80%计，施工人员生活污水为0.48m3/d。项目在施工场地内设置1个1m3的临时沉砂池，施工人员产生的生活污水经临时沉砂池处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。
（2）施工废水
施工废水主要由施工场地内的混凝土养护废水和工具清洗废水等，类比同类项目并根据本项目的实际情况，施工后期施工废水产生量约为0.5m3/d，与施工人员生活污水一起经1m3的临时沉砂池简单处理后用作施工场地洒水降尘。
（3）雨季地表径流
施工期项目施工对地表破挖后，会使得地表裸露，下雨天在雨水冲刷下，会产生地表径流，雨季地表径流量与降雨量、裸露的地表面积、径流系数等有关。地表径流中夹带有大量的泥沙，携带的泥沙进入周边地表水环境中，会造成地表水环境的污染。针对雨季地表径流，需要进行截留和沉淀处理。
2、施工期废水环境影响
项目施工场地内不设置施工营地，施工期废水主要是施工废水、雨季地表径流、施工人员的清洁废水。施工期废水中污染物主要是SS及少量的COD、BOD5等污染物，在经过临时沉砂池沉淀处理后回用于施工区洒水降尘，不外排，对周围地表水环境影响不大，是可以接受的。
（三）施工期声环影响分析
1、施工期源强
项目在施工期间所产生的噪声主要来源于施工机械和运输车辆。其中在基础施工中有挖掘机、推土机、装载机等产生的噪声，结构施工阶段有电锯、焊接机等引起的噪声。施工机械的噪声在80dB(A)~100dB（A）之间。项目施工期施工机械噪声源强详见下表。
表4-1 施工机械噪声强度
	序号
	设备名称
	测量声级dB（A）

	1
	推土机
	86

	2
	装载机
	90

	3
	挖掘机
	85

	4
	运输车辆
	92

	5
	电锯、电钻
	100


2、预测模式
施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：
L2=L1－20lg(r2/r1)
式中：L1、L2—距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)。
      r1、r2—预测点距声源的距离（m）。
根据噪声衰减模式，各施工机具声源在不同距离处的噪声影响值（未考虑吸声、隔声等效果）参见表4-5。
表4-2  距声源不同距离处的噪声值  dB（A）
	设备名称
	1m
	5m
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	100m

	推土机
	86
	72
	66
	60
	56
	54
	52
	46

	装载机
	90
	76
	70
	64
	60
	58
	56
	50

	挖掘机
	84
	70
	64
	58
	54
	52
	50
	44

	电锯、电钻
	100
	71
	65
	59
	55
	53
	51
	45

	运输车辆
	92
	78
	72
	66
	62
	60
	58
	52


噪声叠加公式为：
LP=10lg（10Lp1/10+10Lp2/10）
多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，施工期机械声源产生噪声经叠加后，具体噪声值见下表。
表4-3 叠加后噪声源强表
	距离(m)
	1
	10
	20
	30
	40
	50
	100m

	白天LP(dB(A))
	101
	82
	76
	70
	66
	64
	62


从上表可以看出，施工机械施工时，昼间30m以外可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）要求。
为减小噪声对外环境的影响，本环评提出项目采取以下措施进行控制：
①从声源上控制：尽量使用性能好、低噪声机械设备，选用低噪声的工艺；
②禁止切割机、电锯、装载机等高噪声设备同时施工，以降低噪声源强；
③合理布局施工机械设备；缩短施工期限，尽量合理安排工期，合理安排作业时序，禁止午间12:00至14:00及夜间22:00~次日6:00作业；
④施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣；
⑤加强施工机械的维修和保养，保证其良好的工作状态，以降低噪声源强。
3、施工期噪声环境影响分析
根据调查项目周边200m范围内无声环境敏感目标，项目夜间不施工，项目通过合理安排施工机械施工时间，不同时使用施工机械设备、高噪声设备安装减震垫等措施进行降噪，在做好以上噪声防治措施后，施工场界噪声能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求，同时，施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，随施工期的结束而结束。施工噪声对周围环境影响不大，是可以接受的。
（四）施工期固体废物影响分析
1、施工期固体废物产生情况
施工期产生的固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾及少量施工人员的生活垃圾。
（1）废弃土石方
项目施工期间主要为办公生活区、工业场地、截排水沟及沉砂池的建设、生产设备安装等，施工期项目区土石方开挖总量0.2万m³（其中一般土石方0.15万m³，表土0.05万m³），土石方回填总量0.15万m³，调出至临时表土堆场堆放0.05万m³土石方（其中表土0.03万m³，废石0.02万m³），用于后续矿区绿化覆土使用。
（2）建筑垃圾
施工期间产生的建筑垃圾主要是施工过程中产生的各种废建筑材料，如碎砖块、材料包装袋等。产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，统一收集后运往城建部门指定地点进行处置。
（3）生活垃圾
[bookmark: _Hlk216969523]项目施工期共20名施工人员，不在项目区内食宿，生活垃圾的产生量按0.25kg/人·d计，则生活垃圾产生量为5kg/d，生活垃圾经过统一收集后委托环卫部门清运处置。
2、施工期固废影响分析
项目施工期土石方全部回填；建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的清运至住建部门指定的地方堆存，生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。项目施工期固废处置可达100%，对周围环境影响不大。
（五）施工期生态环境影响分析
1、对土地利用的影响
项目施工期主要进行道路、工业场地区、办公生活区及截（排）水沟建设等，项目区占地土地利用现状为林地、草地，随着矿山的建设开采，原有的土地利用类型将会发生变化，对生态环境产生影响，使区域自然体系的生产能力受到一定影响，区域内的生物量也将随之减少。项目施工期严格控制施工扰动面积，后期按照“边开采、边恢复”原则，落实复垦绿化恢复措施后，矿山占地范围内土地利用方式将会逐渐恢复原状，总体不会改变当地土地利用格局。
因此，项目施工期对土地利用的影响不会导致区域土地利用格局变化，且具有短期性和可恢复性，项目施工对土地利用的影响是可以接受的。
2）对植物的影响
项目范围内植被类型为暖温性针叶林、暖温性稀树灌木草丛，工程施工将清除施工场地的植被，使区域的植被个体数量减少，受施工影响的都是区域常见的植物种类，工程将使项目区内的物种种群个体数量减少，但不会导致这些物种种群结构的明显改变，更不会导致物种的灭绝。
施工期间噪声、粉尘、可能的塌方、施工人员的流动性和公路运输带来的外来物种的入侵等可能对植物造成一定影响。由于施工范围有限，粉尘对植物及其生境造成不会造成明显的影响；目前已有公路存在，外来物种入侵问题不会在现有基础上显著增加。
工程施工将导致施工区裸地的增加，可能导致杂草的数量增加，也为入侵物种创造了入侵条件，使区域原有的物种结构发生改变，但随着水保措施的实施和临时占地的恢复，区域的物种结构将逐步得到恢复。
施工期间施工人员将会踩踏施工区周围的草本植物，但施工结束后办公生活区域及施工人员的踩踏问题也将消失。施工区邻近区域的植被也将受到一定程度的损毁，如施工道路的建设等。随着工程的结束，这些影响将逐步减弱。
3）对野生动物的影响
建设期施工人员活动、机械车辆轰鸣等均会对区域野生动物的栖息、活动、觅食等造成一定的影响，根据现场调查及访问本项目评价区未发现国家重点保护野生动物及云南省重点保护陆生野生动物的分布，均为常见野生动物，如野兔、鼠类、麻雀等。在当地常见野生动物的繁殖期、孵化期减少爆破施工，夜间停止施工，通过增加检修、保养及降低工程车辆速度使得施工机械对周围存在的野生动物影响降低。因此，建设期活动对野生动物的影响较小。
4）水土流失的影响
本项目区水土流失类型以水力侵蚀为主。矿区基建过程中对矿区植被、表土的挖损、破坏将加强区域内水土流失强度，但建设过程中地面扰动面积小，施工时间较为短暂，可通过加强管理、合理规划施工场地、加快施工进度、洒水降尘、对剥离表土实施保护临时堆存等措施来减少水土流失量，随着地面工程的完工，水土流失将趋于现状水平。
5）对矿区景观的影响
本项目建设期为6个月，开挖、整地、填土、平地、填方及建筑材料的堆存摆放，使本项目在评价区范围局部区域的地形地貌发生改变。由于挖土方、填土方造成大量表土堆放；同时建设场地裸露，旱季将会导致施工现场内尘土飞扬，而雨季将造成泥沙流失，废土、构筑物及建筑材料的堆放，将使场地的视觉景观质量变得很差，但项目建设期对评价区内景观格局的改变与影响是不可避免的。同时由于本工程区处于山区，区域内过往人员较少，施工扬尘将会引起当地居民的注意，对该区域的视觉景观产生影响，通过采取临时堆土、开挖区苫盖、按照水土保持要求，对临时工程实施绿化，对建设区实施围挡等措施可减轻建设期对景观的影响。
为了减小因工程占地和工程施工造成的扰动范围内对地表植被的破坏及水土保持的影响，要求工程施工过程中严格按照用地规划和施工设计要求施工，做好沿规划施工道路行进，不随意开辟施工便道，做到永临结合及占地面积的最小化和对施工用地的高效利用，可减轻由于工程建设对区域生态环境的负面影响。通过严格控制施工过程中的用地面积，也可以做到控制并减少工程扰动范围的作用。同时加强对施工人员的环保意识教育，积极参加环保部门组织的环保培训，在施工管理过程中增加对环保意识的考核。在建设期做好对设备的养护，文明施工，在保证安全、质量、进度的同时把保护环境放在同等重要的位置，使得施工过程中对生态环境的影响尽可能的降至最低。
综上所述，建设期生态环境影响范围有限，持续时间短暂，地表植被破坏、水土流失增加量有限。
6）对永久基本农田的影响分析
项目占地范围不涉及永久基本农田，但项目评价区涉及永久基本农田，位于项目用地范围北侧，紧邻项目边界线，距离约1m。项目施工期设置边界围栏，不超边界施工，不在项目范围外堆放施工材料，设置提示标牌禁止施工人员进入永久基本农田，不破坏永久基本农田及其农作物，采取上述措施后，项目施工期对评价区的永久基本农田的影响是可接受的。

	运营期生态环境影响分析
	一、运营期工艺流程及产排污节点
本项目为矿山开采，项目采用露天自上而下台阶式开采，工艺开采具体工艺流程及产污节点图见图4-2。


图4-2  运营期工艺流程及产污节点图
（1）工艺流程简述：
表土剥离：在开采初期要对表层土壤进行剥离，此过程中会造成地表植被的破坏和水土流失。现有项目已完成2200m、2192m开采平台的表土剥离，剥离的表土堆放于矿界西侧的临时表土堆场，用于工业场地区、办公生活区平整及运输公路的铺垫。采空区回填复垦。后期生产过程中产生的剥离表土用于对采空区进行逐步覆土复垦工作，故项目不设排土场。表土剥离导致植被破坏，待采矿结束后，全面进行土地整治，覆土绿化，恢复植被。
凿岩：经剥离表土后的采区，穿孔采用KQD-100型潜孔钻机凿岩，炮孔布置形式为平行布置，炮孔直径100mm，炮孔倾角90°，炮孔深度10.5m，最小抵抗线（排距）3m，孔间距1.5m，孔排距1.5m。本工程采用自带收尘设施的钻机。
爆破：爆破作业由民爆队统一爆破，每次所用炸药和爆破器材由民爆队统一运输到现场，每次爆破完毕后所剩炸药及爆破器材由民爆队运回管理。
项目采用排间微差爆破，各排炮孔之间微差时间由微差管控制。地表雷管采用50ms、75ms、150ms，孔内雷管采用550ms，炸药采用乳化炸药，使用装药车装药。采用起爆装置引爆工业数码电子雷管方式起爆。矿山爆破工作由专业爆破队实施，因此矿山应定时定量组织爆破作业，控制一段雷管起爆炸药量，防止冲天炮和飞石产生。大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎。爆破产生的粉尘经雾炮降尘、大气自然稀释、扩散后呈无组织形式排放。
铲装、汽车运输：爆破后的矿石采用挖掘机及装载机铲装矿石，25t矿用自卸汽车运输至工业场地进行破碎加工，铲装产生的粉尘经雾炮洒水降尘后呈无组织排放，道路起尘，通过洒水抑尘后无组织排放。
破碎、筛分：本项目运营过程中矿石通过给料机给料后经过一破破碎后进入二级破碎机进行破碎，二级破碎后产品经过振动筛筛不合规格的返回二级破碎进行再次破碎，其余的矿石进入制砂机，制砂后进入筛分机，≤4mm的矿石运至砂料堆场，>4mm的细砂返回制砂机再次制砂。
本环评提出在项目一级破碎、二级破碎、筛分、制砂的产尘点分别设置集气罩收尘装置，收集的粉尘经1台布袋除尘器处理后最终经1根高度为15m高的排气筒排放。
产品堆存与外售：成品砂料堆存于三面围挡，上方设置顶棚，进出口设置喷淋装置的砂料场，项目砂料通过汽车运输外售。通过采取对进出口设置喷淋装置，运输车辆进行篷布遮盖、运输道路洒水降尘的措施以减少无组织粉尘的产生。
（2）其他产污工序：
废气治理：产生的破碎筛分扬尘经布袋除尘器处理后通过排气筒排放，该过程主要产生布袋收集粉尘、废布袋。
雨季：主要产生淋滤水和初期雨水，露天开采区和临时表土堆场淋滤水通过截排水沟分别进入采区和堆场低处的沉砂池处理，工业场地区初期雨水通过截排水沟进入该区低处沉砂池处理。上述沉砂池收集的淋滤水和初期雨水沉淀处理后均用于矿区洒水降尘，不外排，该过程主要产生沉砂池泥沙。
车辆清洗：主要产生车辆清洗废水，收集于洗车池后循环使用，不外排。
设备维护：设备养护维修过程中产生废机油、含机油废抹布、劳保用品，收集后暂存于危废贮存间，委托有资质单位清运处置。
办公生活：厨房废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经三格化粪池处理，定期清掏用作农肥；化粪池污泥定期清掏用作农肥。
项目产污环节及污染治理措施汇总如下：
表4-4  运营期主要污染工序一览表
	污染类别
	产污环节
	主要污染物
	治理措施

	废气
	露天开采
	颗粒物
	雾炮机、洒水车定期洒水降尘

	
	爆破
	颗粒物
	雾炮机、洒水车定期洒水降尘

	
	一级破碎
	颗粒物
	经管道负压收集后进入布袋除尘器处理，由1根15m高排气筒（DA001）有组织排放

	
	二级破碎
	颗粒物
	

	
	制砂
	颗粒物
	

	
	筛分
	颗粒物
	

	
	皮带运输
	颗粒物
	彩钢瓦封闭，出口喷淋装置洒水降尘。

	
	砂料堆场
	颗粒物
	三面围挡加顶棚，喷淋洒水装置洒水降尘

	
	道路运输扬尘及尾气
	颗粒物
	雾炮机、洒水车定期洒水降尘

	
	厨房油烟
	/
	经抽油烟机收集后由油烟净化器处理达标后排放

	废水
	淋滤水、初期雨水
	SS
	经截排水沟汇入沉砂池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排

	
	车辆清洗废水
	SS
	收集于洗车池后循环使用，不外排

	
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油等
	厨房废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理，定期清掏用作农肥

	固体废物
	表土剥离
	表土
	暂存于临时表土堆场，用于采空区绿化覆土

	
	废气治理
	布袋收集粉尘
	外售

	
	废气治理
	废布袋
	由更换厂家带走回收处置

	
	沉砂池
	沉砂池泥沙
	定期清掏暂存于临时表土堆场，用于采空区回填

	
	化粪池
	化粪池污泥
	定期清掏用作农肥

	
	设备维护
	废机油
	的暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置

	
	
	含机油废抹布和废手套
	

	噪声
	生产工序
	设备噪声
	基础减震、距离衰减


二、运营期废气环境影响分析
1、粉尘
项目运营过程中的粉（扬）尘污染源主要为露天开采扬尘、矿石铲装扬尘、矿石运输扬尘、临时表土堆场扬尘、。
（1）露天开采区
A、露天开采扬尘
项目开采矿种为建筑材料用砂岩矿，本项目采用山坡露天开采工艺，采用潜孔凿岩爆破方法，自上而下分台阶作业的采矿方法进行采矿，在开采过程中，表土剥离、凿岩等均会产生扬尘，根据第二次全国污染源普查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“1011石灰石石膏开采行业系数手册”中--石灰石露天开采（南方）颗粒物产污系数1.14×10-2千克/吨-产品，项目年开采规模为50万t，则项目露天开采时扬尘产生量约为5.7t/a，2.375kg/h，项目对露天开采扬尘采用雾炮机洒水降尘措施进行降尘，抑尘效率约为74%，则项目露天开采粉尘无组织排放量为1.482t/a，0.618kg/h。
B、爆破废气
项目炸药爆炸过程中产生的大气污染物主要为扬尘。根据调查和核实，炸药根据采石场的需要量，上报寻甸县公安部门审批批准后由寻甸县民爆公司及时按量提供，项目不设置炸药仓库。
项目开采矿种为建筑材料用砂岩矿，露天爆破采取微差爆破，炸药爆炸过程中产生的大气污染物主要为扬尘。项目爆破频次约为1次/半月（一年约20次），年开采规模为50万t，砂岩露天台阶爆破炸药用量约为0.45kg/m3，则使用炸药用量约88.235t/a。参照《金属矿山》（1996，第三期《露天矿爆破粉尘排放量的计算分析》），爆炸时产生的扬尘量为54.2kg/t·炸药计，则爆破废气中颗粒物产生量为4.782t/a，119.558kg/h（以2h/次，40h/年计）。项目采用深孔爆破钻孔过程为湿式钻孔，以增加岩矿的湿度，从而减少爆破过程中产生的扬尘量由于项目爆破频次低，爆破扬尘产生量较少，且项目用地空旷，爆破扬尘能较快在大气中自然扩散，爆破过程设置洒水降尘措施（降尘效率74％），爆破废气中颗粒物排放量为1.243t/a，31.083kg/h。根据《工程爆破中的灾害及其控制》《非污染生态影响评价技术导则培训教材》，露天中深孔爆破时产生的CO产污系数取5.3g/kg·炸药、NOx产污系数取14.6g/kg·炸药，则爆破废气中CO产生量为0.468t/a，11.7kg/h（以2h/次，40h/年计），NOx产生量为1.288t/a，32.2kg/h（以2h/次，40h/年计）。
B、矿石铲装扬尘
矿石需经露天开采区采用装载机铲装至25t自卸式运输车辆运送至破碎加工区，需铲装总量为50万t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），铲装粉尘产生系数为0.025kg/t，矿石可起尘颗粒物按照10%计算，则矿石铲装粉尘产生量为1.25t/a，0.521kg/h。通过在装卸过程中降低落料高度、装车前洒水使石料含水率为10%以上，装车时除尘雾炮机洒水降尘措施，除尘效率按74%计，故矿石装卸扬尘排放量约为0.325t/a，0.135kg/h。
C、矿石道路运输扬尘
自卸式载重汽车从开采区运送矿石原料至破碎站的过程中会产生一定的扬尘，其产生强度与路面情况、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关。运输道路上所产生的扬尘采用经验公式，即：
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式中：Qy—交通运输起尘量（kg/km·辆）；
Qt—交通途中起尘量（kg/a）；
V—车辆速度（km/h）；
M—车辆载重（t/辆）；
P—道路灰尘覆盖量（kg/m2）；
L—运输距离（km）；
Q—运输量（t/a）。
项目采用25t的自卸车辆运输矿石，矿石平均运输距离约为621.92m。项目区内运输车辆均为低速行驶，时速约10km/h，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2。通过计算，运输起尘量为0.2335kg/km·辆。本项目矿石运输总量约为50万t/a，则矿石运输道路总起尘量约为2.904t/a，1.21kg/h。项目在非雨天对运输道路进行洒水降尘，降尘率可达74%，则运输过程扬尘无组织排放量为0.755t/a，0.315kg/h。
（2）工业场地区
本项目生产加工区粉尘主要为破碎筛分粉尘、皮带运输粉尘、砂料堆场粉尘。
A、破碎、筛分粉尘
根据项目工艺流程及产品方案分析，需进行二破以及二次制砂筛分的量约为原料的20%，则一破物料加工量为50万t/a，二破、制砂、筛分物料加工量为60万t/a计。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）表18-1粒料加工逸尘排放因子，项目破碎、筛分、制砂等工序粉尘产污系数为：一级破碎和筛选0.05kg/t（破碎料）、二级破碎和筛选0.05kg/t（破碎料），则项目粉尘产生情况见表4-4和表4-5。
表4-4 项目破碎站破碎筛分粉尘产生情况表
	产污环节
	产污系数
	加工物料量（万t/a）
	粉尘产生量（t/a）

	一破
	0.05kg/t
	50
	25

	二破
	0.05kg/t
	60
	30

	一次筛分
	0.05kg/t
	60
	30

	制砂
	0.05kg/t
	60
	30

	二次筛分
	0.05kg/t
	60
	30


本次评价提出在破碎机、筛分机、制砂机上方设置吹吸式集气罩对粉尘进行收集，根据《袋式除尘工程通用技术规范 》(HJ 2020-2012)，吹吸式集气罩对粉尘的收集效率为90%。项目运行时间为2400h/a（年工作300d，每天8h，夜间不生产），根据建设单位生产设备参数核算，项目风量为20000m3/h。则本项目破碎、筛选、制砂等工序粉尘产生量为145t/a，其中有组织粉尘产生量为130.5t/a，产生速率54.375kg/h，产生浓度2718mg/m3,无组织粉尘产生量为14.5t/a，产生速率6.04kg/h。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”—“3039 其他建筑材料制造行业”，颗粒物采用袋式除尘治理技术，末端治理技术平均去除效率为99%，则项目破碎、筛选、制砂等工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后，粉尘的排放量为1.305t/a，排放速率为0.54kg/h，排放浓度27mg/m3。项目破碎、筛分、制砂等生产设备均布置于生产车间内，生产车间为封闭车间，仅预留出入口，车间内设置1套喷淋洒水装置，经厂房沉降和洒水降尘后，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》密闭式控制效率取99％、洒水抑尘效率取74%，综合控制效率取99.74％，则无组织颗粒物排放量为0.038t/a，排放速率为0.016kg/h。
综上，项目破碎、筛选、制砂等工序粉产排情况详见下表：
表4-5 项目破碎站粉尘产生情况表
	污染源
	类别
	污染物
	废气量
	产生情况
	处理措施
	排放情况

	
	
	
	
	产生量
t/a
	速率kg/h
	浓度mg/m3
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	破碎、筛选、制砂粉尘
	有组织
	颗粒物
	4800万m3/a
	130.5
	54.375
	2718
	集气罩（收集效率90%）+布袋除尘装置（净化效率99%）+15m高排气筒DA001
	1.305
	0.54
	27

	
	无组织
	颗粒物
	/
	14.5
	6.04
	/
	密闭厂房沉降（99%）+洒水降尘（74）
	0.038
	0.016
	/


B、皮带输送粉尘
项目在进行砂料生产过程中，工艺及产品的输送，均使用皮带输送，在这个过程中，会产生输送粉尘，本次环评提出对全部皮带采用彩钢瓦封闭，根据《逸散性工业粉尘控制技术》原文“第十八章 粒料加工厂”中“表18-1 粒料加工厂逸散尘的排放因子”，参照出料过程中逸散粉尘排放因子为0.00145kg/t-原料，本项目碎石出料量为50万t/a，则皮带运输扬尘产生量为0.725t/a，产生速率为0.302kg/h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，皮带输送廊道为密封式，参照密闭式堆场粉尘控制效率，99%扬尘在廊道内沉降，1%扬尘以无组织形式排放，皮带输送机落料口设有喷淋洒水装置，洒水降尘控制效率为74％，则项目皮带运输扬尘排放量为0.0019t/a，0.0008kg/h。
C、砂料堆场扬尘
砂料堆场粉尘产生量参照《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中公式计算，砂料成品堆存于彩钢瓦大棚内，砂料成品堆场粉尘产生量计算如下所示：
①颗粒物产生量


式中：ZCy 指装卸扬尘产生量(单位：吨)；
FCy 指风蚀扬尘产生量(单位：吨)；
Nc 指年物料运载车次(单位：车)；，本项目取16667次；
D—指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目采用运载量为25t/车自卸式汽车运输；
（a/b）—指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，见附录1，b指物料含水率概化系数，见附录2；查表：云南省风速概化系数取0.0009，物料含水率概化系数取0.0017。
Ef —指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3(单位：千克/平方米)；各种石灰石产品取3.6062；
S —指堆场占地面积(单位：平方米)，本项目成品堆场占地面积3000m2。
由计算可知，砂料成品堆场扬尘的产生量为242.23t/a，产生速率100.92kg/h。
②颗粒物排放量
Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm）
式中：P—颗粒物产生量（单位：t）；
Uc—颗粒物排放量（单位：t）；
Cm—颗粒物控制措施控制效率（单位：%），根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，洒水措施控制效率为74％、围挡措施控制效率为60％，本项目采用洒水、三面围挡综合控制效率取90％；
Tm—堆场类型控制效率（单位：%），半敞开式取60％；
由上述公式计算可知，砂料堆场扬尘在采取定期洒水抑尘、三面围挡等措施后，扬尘的排放量为9.69t/a，排放速率4.04kg/h。
2、燃油机械尾气
矿山自卸汽车、装载机等机械以柴油作为燃料，燃烧产生一定量废气。项目使用的机械主要为工程机械如挖掘机、装载机、运输汽车等，该部分废气成分主要为SO2、CO、NOX和CH类化合物。通过使用优质燃油、加强机械维修和保养，可在一定程度上减少上述污染物的产生和排放量。同时通过自然扩散后对周围环境影响较小。
3、食堂油烟
本项目劳动定员12人，根据营养膳食按每天使用食用油30g/人，在食堂烹饪过程中产生的油烟挥发量按食用油量的2%计算，项目每天提供2餐，炊事时间按4h计算。本次评价提出项目安装一台油烟净化器，净化设备每天运行4h，油烟净化设施风机风量为2000m3/h，处理效率不低于60%。则项目油烟废气排放情况如下表所示：
表4-6食堂油烟产排情况一览表
	用餐人数
	食用油用量
	油烟产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	kg/d
	t/a
	kg/h
	mg/m3
	
	kg/d
	t/a
	kg/h
	mg/m3

	12人/d
	30g/人
	0.0072
	0.00216
	0.0018
	0.90
	油烟净化器，治理效率60%
	0.00864
	0.001296
	0.00108
	0.54


4、项目废气产排情况汇总
综上，项目废气产排情况见表4-7：
表4-7  废气污染物源强核算一览表
	污染源
	生产工序
	污染物
	污染物产生量
	治理措施
	污染物排放
	排放方式
	排放时间（h）

	
	
	
	核算方法
	废气产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	产生浓度（mg/m3）
	工艺
	效率（%）
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	
	

	露天开采区
	露天开采扬尘
	TSP
	产污系数
	5.7
	2.375
	—
	洒水降尘
	74
	1.482
	0.618
	—
	无组织

	2400

	
	爆破废气
	TSP
	
	4.782
	119.558
	—
	湿式钻孔+洒水降尘
	74
	1.243
	31.083
	—
	
	40

	
	
	CO
	
	0.468
	11.7
	—
	—
	—
	0.468
	11.7
	—
	
	40

	
	
	NOx
	
	1.288
	32.2
	—
	—
	—
	1.288
	32.2
	—
	
	40

	
	铲装扬尘
	TSP
	
	1.25
	0.521
	—
	洒水降尘
	74
	0.325
	0.135
	—
	
	2400

	
	运输扬尘
	TSP
	
	2.904
	1.21
	—
	洒水降尘
	74
	0.755
	0.315
	—
	
	2400

	工业场地
	破碎、筛分粉尘
	废气量
	20000m3/h

	
	
	TSP
	产污系数
	130.5
	54.375
	2718
	集气罩+布袋除尘装置+15m高排气筒DA001
	99
	1.305
	0.54
	27
	有组织
	2400

	
	
	TSP
	物料衡算
	14.5
	6.04
	—
	密闭厂房沉降+洒水降尘
	99+74
	0.038
	0.016
	—
	无组织
	2400

	
	砂料堆场粉尘
	TSP
	产污系数
	242.23
	100.92
	—
	厂房围挡、洒水降尘+半敞开式堆场
	90+60
	9.69
	4.04
	—
	无组织
	2400

	
	皮带输送粉尘
	TSP
	
	0.725
	0.302
	—
	彩钢瓦封闭+喷淋洒水
	99+74
	0.0019
	0.0008
	—
	无组织
	2400

	生产设备、运输车辆
	燃油尾气
	CO、NOx
	—
	少量
	—
	—
	自然扩散
	—
	—
	少量
	少量
	无组织
	2400

	食堂
	油烟
	油烟
	产污系数法
	0.00216
	0.0018
	0.90
	油烟净化器
	60
	0.001296
	0.00108
	0.54
	有组织
	1200


5、废气排放口基本情况及达标情况
项目废气排放口基本情况及排放达标情况如下:
表4-8 项目有组织废气排放口基本情况
	工序
	排气筒

	
	名称
	高度（m）
	内径（m）
	温度℃
	速率m/s
	地理坐标
	类型

	破碎、筛分、制砂
	DA001
	27
	3.5
	120
	15
	E102.7807560
N25.49107934
	一般排口


表4-9  废气有组织排放源及达标情况一览表
	排气筒
	排气筒高度/m
	排放污染物
	排放情况
	标准限值
	执行标准
	达标情况

	
	
	
	速率(kg/h)
	浓度(mg/m3)
	速率(kg/h)
	浓度(mg/m3)
	
	

	DA001
	15
	颗粒物
	0.54
	27
	3.5
	120
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
	达标


由上表可知，项目DA001排气筒排放的颗粒物速率、浓度均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值要求。
6、废气排放量统计
表4-10 废气污染物有组织排放量一览表
	序号
	排放口编号
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	1
	DA001
	颗粒物
	27
	0.54
	1.305


表4-11 废气污染物无组织排放量一览表
	序号
	产污环节
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	1
	露天开采扬尘
	颗粒物
	/
	0.618
	1.482

	2
	爆破废气
	颗粒物
	/
	31.083
	1.243

	
	
	CO
	/
	11.7
	0.468

	
	
	NOx
	/
	32.2
	1.288

	3
	铲装扬尘
	颗粒物
	/
	0.135
	0.325

	4
	道路运输扬尘
	颗粒物
	/
	0.315
	0.755

	5
	未收集破碎筛分粉尘
	颗粒物
	/
	0.016
	0.038

	6
	皮带运输扬尘
	颗粒物
	/
	0.0008
	0.0019

	7
	砂料堆场扬尘
	
	/
	4.04
	9.69

	8
	燃油废气
	CO、NOx等
	/
	/
	/

	无组织排放合计
	颗粒物
	13.5349

	
	CO
	0.468

	
	NOx
	1.288


表4-12  废气污染物年排放量一览表
	污染物
	排放量（t/a）

	颗粒物
	14.8399

	CO
	0.468

	NOx
	1.288


7、非正常排放情况
非正常排放主要是生产运行过程中，由于环保设施故障等原因，导致污染物的非正常排放或事故性排放，项目有组织废气非正常排放主要与除尘设施有关，本次评价假设布袋除尘器破损，除尘效率降至50%和0进行估算。
表4-13 项目非正常排放情况一览表
	污染源
	非正常排放原因
	污染
因子
	非正常排放情况
	标准值
	达标情况
	单次持续时间/h
	年发生频次

	
	
	
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	
	
	

	DA001排气筒（除尘效率降为50%）
	废气处理设备未及时进行维护、更换或出现故障
	颗粒物
	65.25
	27.19
	1359
	3.5
	120
	超标
	1
	1

	DA001排气筒（除尘效率降为0）
	
	
	130.5
	54.375
	2718
	3.5
	120
	超标
	1
	1


根据上表可知，当布袋除尘器除尘效率降至50%和0时，项目DA001排气筒排放的颗粒物（TSP）不能达标排放，因此为了避免出现非正常排放情况，环评提出企业应加强管理，定期对除尘设施进行检查，确保其正常运行，杜绝非正常排放的情况发生。当出现非正常排放时，建设单位要及时停止生产，对设备进行关停检修，尽量控制对周围环境的影响。
8、废气防治措施及可行性分析
本项目运营期大气污染物主要为颗粒物。针对项目产生的颗粒物情况，本环评提出了相关治理措施，其措施有效性分析如下：
经查阅《排污技术许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)，该“技术规范”中提出了建筑用石工业、其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术，项目采取的措施与“技术规范”中提出的可行技术对比情况见下表4-14。
表4-14 项目废气防治措施与技术规范中可行性技术对比表
	排放口
	污染物
	技术规范推荐的可行性技术
	项目采取的措施情况
	对比结果

	DA001
	颗粒物
	湿法工艺或采用袋式除尘等技术
	一破、二破出料口、制砂机出料口以及振动筛上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理，粉尘经处理后通过15m高排气筒排放
	项目粉尘除尘的袋式除尘器属于HJ954-2018《排污技术许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》中推荐的可行技术


根据《排污技术许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)中提出了建筑用石加工工业排污单位无组织排放控制要求，项目采场、运输道路、工业场地无组织粉尘防治措施与“技术规范”中要求对比情况见下表4-15。
表4-15 项目废气防治措施与技术规范中可行性技术对比表
	技术规范提出的控制要求
	项目情况
	对比结果

	露天作业过程中采用湿法工艺或其他抑尘措施
	露天开采区采用洒水车及雾炮机进行洒水降尘。
	满足要求

	生产车间外不应有可见粉尘外逸
	一破、二破、筛分、制砂均设置在密封的彩钢瓦大棚内。
	满足要求

	道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁
	采取限制车速，对矿山道路采用洒水车进行洒水、加强对路面的维护、车辆加盖篷布、杜绝汽车沿路抛洒物料等措施。
	满足要求


通过对比，项目采取的措施简单易实现、投资合理并可实现较好的防尘效果。在采取上述可行技术措施后，项目运营期废气中颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中污染源大气污染物排放限值，能做到达标排放。因此项目废气防治措施可行。
9、废气环境影响分析
（1）有组织废气达标分析
项目石料加工（破碎、筛分）工段中产生的粉尘经布袋除尘处理后，DA001的有组织颗粒物排放量为1.305t/a，排放速率为0.54kg/h，排放浓度为27mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h的要求。
（2）无组织废气达标分析
项目颗粒物无组织排放量为13.5349t/a、排放速率为5.64kg/h。通过AERSCREEN模式进行估算，无组织废气估算结果见表4-16。
表4-16  无组织废气预测结果一览表
	序号
	离源距离（m）
	TSP

	
	
	最大落地浓度mg/m3
	占标率%

	1
	10
	0.36033
	40.04

	2
	25
	0.37199
	41.33

	3
	50
	0.39065
	43.41

	4
	75
	0.40865
	45.41

	5
	100
	0.426
	47.33

	6
	125
	0.44246
	49.18

	7
	150
	0.45882
	50.98

	8
	175
	0.47447
	52.72

	9
	200
	0.48949
	54.39

	10
	225
	0.50421
	56.02

	11
	250
	0.51847
	57.61

	12
	275
	0.53223
	59.14

	13
	300
	0.54743
	60.83

	14
	325
	0.56072
	62.30

	15
	336
	0.56322
	62.58

	16
	350
	0.56191
	62.43

	17
	375
	0.54994
	61.10

	18
	400
	0.5271
	58.57

	19
	425
	0.503
	55.89

	20
	450
	0.48016
	53.35

	21
	475
	0.45455
	50.51

	22
	500
	0.4379
	48.66


根据估算结果，项目无组织排放的污染物最大落地浓度离源距离为源下风向336m，TSP最大落地浓度为0.56322mg/m3，无组织排放的废气排放量较小，经洒水降尘、自然稀释扩散后，无组织排放的颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，即颗粒物浓度限值1.0mg/m3。
综上所述，项目无组织废气经自然稀释扩散对周边大气环境影响较小。
项目区域属于环境空气质量达标区，周围500m范围内无大气环境敏感目标，根据现场踏勘，距离项目546m稗子田村为最近的村镇，项目500m范围内无大气环境敏感目标。项目在建设及运营过程中要加强环境管理，严格落实设计及环评提出的各项废气污染防治措施，项目正常排放条件下废气污染物对环境的影响可接受。
因此，项目对周边大气环境敏感目标及周围环境影响不大。
10、运营期废气监测计划
根据以上分析，项目运营期产排及监测情况见表4-17所示，项目运营期废气排污监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污技术许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)进行设置。
表4-17 项目废气自行监测一览表
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	废气
	DA001排气筒
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	
	项目区上风向1个点，厂界下风向3个点
	颗粒物
	1次/年
	


二、运营期废水环境影响分析
1、运营期废水产排情况
项目运营期用水环节主要包括凿岩降尘用水、露天开采区（含矿区道路）降尘用水、生活用水、运输车辆清洗用水，项目产生的废水主要是生活污水、运输车辆清洗废水，另外雨季在雨水冲刷下，会产生淋滤水和初期雨水。
A、洒水降尘用水
①凿岩钻孔用水
项目在凿岩钻孔过程中采用湿法作业，根据生产经验，项目湿式凿岩降尘用水量按照0.005m3/t ，矿山开采量为50万t/a（年运营300天），则湿式凿岩降尘用水约2500m3/a（8.33m3/d），该部分水将全部蒸发或渗透入矿石中，无废水外排。
②露天开采区降尘用水
项目在矿石剥离、爆破、破碎锤及装卸料等过程中采用雾炮机喷雾及洒水车喷淋降尘，道路运输过程中采取定期洒水降尘，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026）中“环境卫生管理，场地浇洒”，场地浇洒用水定额为2L/m2·次，项目在晴天每天对露天开采区进行2次洒水降尘，则运营期间露天采区洒水降尘用水量为159.6m3/d ，28408.8m3/a（按300天工作日中非雨天178天计算，露天采区工作面面积取39900m2 ）。降尘洒水全部蒸发消耗，没有废水产生。
③工业场地内降尘用水
破碎加工区：矿石破碎、筛分、制砂点均配置喷淋洒水装置，两台破碎机进料口各1套、两台振动筛各1套、制砂机1套，共计5套，5个喷头。洒水喷头喷雾强度按1.5L/(m2·min）计，设备覆盖面积取2m2，则洒水喷头用水量为7.2m3/d，2160m3/a。矿石破碎喷雾用水全部蒸发消耗，没有废水产生。
砂料堆场：参考《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工控制技术，堆场2-4L/m2（每日2-3 次，抑尘时效4-6 小时），每日3次，本环评取4L/m2，项目砂料堆场占地面积约为3000m2，则砂料堆场用水量为36m3/d， 10800m3/a。
则工业场地总用水量为43.2m3/d，12960m3/a。
④运输道路降尘用水
建设单位拟配备1辆洒水车，在非雨天对项目内部运输道路进行洒水抑尘，最终全部蒸发损耗。项目区内的运输道路占地面积约4042m2 ，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026）中“环境卫生管理，场地浇洒”，洒水量按照2.0L/m²·次。按300天工作日中非雨天178天计算，非雨天洒水降尘 2 次/d 计，则运输道路洒水降尘的用水量16.17m3/d、2878.26m3/a，被地表吸收或蒸发，没有废水外排。
⑤临时表土堆场降尘用水
在非雨天对临时表土堆场进行洒水抑尘，最终全部蒸发损耗。项目临时表土堆场占地面积约3000m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026）中“环境卫生管理，场地浇洒”，洒水量按照2.0L/m²·次。按300天工作日中非雨天178天计算，非雨天洒水降尘 2 次/d 计，则临时表土堆场洒水降尘的用水量12m3/d、2136m3/a，被地表吸收或蒸发，没有废水外排。
综上，项目抑尘用水 239.3m3/d、48883.06m3/a。
B、生活用水
项目职工定员12人，单班8小时工作制，在厂区内食宿，根据《云南省地方标准 用水定额》(DB53/T168-2026)，在项目内住宿人员用水按100L/人.d计（包含食堂用水30L/(人•d），工作时间以300天计，则项目员工生活用水量为1.2m³/d，360m³/a（其中食堂用水为0.36m3/d、108m3/a），产污系数按0.8计，则产生生活污水量为0.96m³/d，288m³/a（其中食堂废水为0.288m3/d、86.4m3/a）。项目产生的食堂废水经隔油池（容积：0.5m3）预处理后和其他生活污水一并排入三格化粪池（容积：5m3）处理，定期清掏用作农肥。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月11日）生活源产排污核算系数手册及《第二次全国生活污染源产排污系数手册（试用版）》表6-6中“镇区”产污系数平均值得知：生活污水水质浓度为COD325mg/L、BOD5136mg/L、SS120mg/L、氨氮37.7mg/L、总氮49.8mg/L、总磷4.28mg/L、动植物油4.66mg/L。
项目生活废水经三格化粪池处理后废水中污染物情况见下表。
表4-18 项目生活废水污染物产生及处置情况一览表
	位置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施

	
	
	
	核算方法
	产生废水量（m3/a）
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	

	办公生活区
	生活污水
	SS
	产污系数法

	288

	120
	0.0346
	食堂废水经隔油池处理后，与其他生活废水一起进入办公生活区化粪池处理，定期清掏用作农肥。

	
	
	COD
	
	
	325
	0.0936
	

	
	
	BOD5
	
	
	136
	0.0392
	

	
	
	氨氮
	
	
	37.7
	0.0109
	

	
	
	总氮
	
	
	49.8
	0.0143
	

	
	
	总磷
	
	
	4.28
	0.0012
	

	
	
	动植物油
	
	
	4.66
	0.0013
	


根据上表，项目食堂废水经隔油池处理后，与其他生活废水一起进入办公生活区化粪池处理，定期清掏用作农肥。
C、运输车辆清洗用水
项目运输车辆进出厂区时，车轮上沾有的泥土灰尘会导致运输道路扬尘的产生。
采石场物料运输主要为开采出的物料运至破碎站、产品由厂内运出及废土石转运，物料运输量为50万t/a，运输车辆平均载重约25t，则共运输20000车次/a。根据《云南省地方标准 用水定额》（DT53/T168-2026）清洗服务（洗车）中手动洗车（中型车）清洗用水量按0.038m3/辆·次计，则清洗用水量为2.533m3/d（760m3/a），产污系数按0.8计，运输车辆清洗废水产生量为2.027m3/d（608m3/a），在项目进出口处设置1个容积为5m3洗车池收集运输车辆清洗废水，清洗废水循环使用，不外排，清洗过程中存在一定损耗，损耗约20％，每天定期补充损耗，补充量为0.506m3/d（152m3/a）。
D、露天开采区淋滤水
矿山为山坡露天开采，区内地下水位较深，最低开采标高为2160m，均位于矿区侵蚀基准面标高2100m之上，开采过程中不会产生涌水。由于项目区大多为裸露的地表，场地淋滤水中含有大量的SS，产生浓度可以达到500mg/L。项目露天开采区汇水面积3.99hm2，本次评价采用年平均降水量法来计算采区淋滤水产生量，计算公式如下：
Q=A·φ·F·10-3
式中：Q—汇集雨水产生量（m3）
A—日降雨量（mm/d）；寻甸县柯渡镇多年平均降水量为1034毫米/年，降雨天数以145天计，则降雨日平均降雨量约7.13mm；
F—汇水面积（m2），项目露天开采区分台阶边开采边复垦，最大作业场面积为39900m2；
φ—地表径流系数，根据《煤炭工业露天矿疏干排水设计规范》（GB51173-2016）表4.1.7径流系数泥岩、砂质泥岩、凝灰岩、砂岩、石灰岩径流系数0.6~0.7，本项目属于石灰岩，露天采场径流系数取大值0.7；此外表4.1.7注1：表中1~7类岩土的径流系数，当用于长历时暴雨径流量计算时，其值应减去0.1-0.2；因此计算年淋滤水产生量时，露天采场径流系数为0.6。
项目露天采区最大工作面积39900m2，经计算，正常降雨情况下，露天采区淋滤水产生量约为170.692m3/d，24750.34m3/a。露天开采区淋滤水通过采区最底部平台排水沟收集到采区下游沉砂池，沉砂池容积按淋滤水产生量1.2的安全系数考虑，容积为205m3，沉砂池对淋滤水进行沉淀后晴天回用于洒水降尘。
D、临时表土堆场淋滤水
临时表土堆场面积3000m2，其淋滤水计算方法同露天开采区，根据《煤炭工业露天矿疏干排水设计规范》（GB51173-2016）表4.1.7以土壤为主的排土场，径流系数为0.2。
经计算，淋滤水产生量为4.278m3/d、620.31m3/a，沉砂池容积考虑1.2的富余系数，在临时表土堆场地势最低处建设1个容积为6m3的沉砂池。
E、工业场地区初期雨水
工业场地区初期雨水产生情况采用暴雨强度公式及参数进行核算：
Q=ψ·q·F
式中：Q—雨水流量（L/s）；
ψ—径流系数，非铺砌土路面取0.3；
q—设计暴雨强度，L/s·hm2；
F—汇水面积（hm2）；
降雨强度按昆明地区暴雨强度公式计算：
q=700（1+0.775lgP）/t0.496
式中：P—设计降雨重现期10a，
t—降雨历时（取30min）。
计算得降雨强度q为229.96L/s·hm2。
项目工业场地区最大工作面积1.09hm2，经计算工业场地区雨水流量75.20L/s。项目对暴雨条件下前15分钟雨水进行收集处理，暴雨条件下15分钟内最大雨水产生量为67.68m3/次，9813.6m3/a（降雨天数以145天计）。
在工业场地南侧布置排水沟，降水时大部分雨水可通过排水沟排入沉砂池，经沉砂池处理后晴天回用于洒水降尘。本项目在工业场地南侧设置沉砂池，沉砂池容积按初期雨水产生量1.2的安全系数考虑，容积为82m3，工业场地区初期雨水经沉淀后回用于洒水降尘。
F、办公生活区初期雨水
项目办公生活区面积为0.25hm2，其初期雨水计算方法同工业场地区，地面混凝土硬化径流系数取0.85，经计算办公生活区雨水流量为48.87L/s。项目对暴雨条件下前15分钟雨水进行收集处理，暴雨条件下15分钟内最大雨水产生量为43.983m3/次，6377.535m3/a（降雨天数以145天计）。
在办公生活区南侧布置排水沟，降水时大部分雨水可通过排水沟排入沉砂池，经沉砂池处理后晴天回用于洒水降尘。本项目在办公生活区南侧设置沉砂池，沉砂池容积按初期雨水产生量1.2的安全系数考虑，容积为53m3，办公生活区初期雨水经沉淀后回用于洒水降尘。
2、项目用水及废水情况
项目用水量及废水产生量情况：
表4-19 项目用水量及废水产生量情况一览表
	用水来源
	用水量（补水量）
	损耗量
	废水产生量
	处置情况

	
	m3/d
	m3/a
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	

	洒水降尘用水
	凿岩钻孔用水
	8.33
	2500
	2500
	0
	0
	蒸发损耗

	
	露天开采区降尘用水
	159.6
	28408.8
	28408.8
	0
	0
	

	
	工业场地区降尘用水
	43.2
	12960
	12960
	0
	0
	

	
	运输道路降尘用水
	16.17
	2878.26
	2878.26
	0
	0
	

	
	临时表土堆场降尘用水
	12
	2136
	2136
	0
	0
	

	
	小计
	239.3
	48883.06
	48883.06
	0
	0
	

	生活用水
	1.2
	360
	72
	0.96
	288
	生活污水经隔油池、三格化粪池处理后，定期清掏用作农肥。

	运输车辆清洗用水
	0.506
	152
	152
	0
	0
	收集于洗车池后循环使用，不外排。

	露天开采区淋滤水
	/
	/
	/
	170.692
	24750.34
	沉砂池沉淀后，用于洒水降尘

	临时表土堆场淋滤水
	/
	/
	/
	4.278
	620.31
	

	工业场地区初期雨水
	/
	/
	/
	67.68
	9813.6
	

	办公生活区初期雨水
	/
	/
	/
	43.983
	6377.535
	

	合计
	241.306
	49395.06
	/
	287.593

	41849.785
	/


项目水量平衡图见下图 4-3、4-4。
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/wps.GNbCeBwps]
图 4-3  项目非雨天水平衡图（单位：m3/a）

[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/wps.EiYnxRwps]
图4-4 项目雨天水平衡图（单位：m3/a）
3、项目废水环境影响分析
项目运营期产生的废水主要为生活废水、车辆清洗废水、露天采区淋滤水、临时表土堆场淋滤水、工业场地区初期雨水和办公生活区初期雨水。
（1）废水治理措施可行性分析
本项目生活废水污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油等，经0.5m3隔油池、5m3三格化粪池处理后，定期清掏用作农肥。
本项目车辆冲洗主要对车辆轮胎的冲洗，产生的废水主要污染物为SS，通过洗车池沉淀处理后，废水中的大部分SS得到去除，项目车辆轮胎冲洗用水对水质要求不高，可循环使用。
项目为石英砂岩开采项目，矿石的主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3等，受雨水淋漓不会产生有害污染物，产生的淋滤水和初期雨水主要成分为SS，为节约用水资源和加强绿色矿山建设要求，本次评价要求产生的淋滤水和初期雨水经沉砂池沉淀处理后，废水中的大部分SS得到去除，项目洒水降尘用水对水质要求不高，处理后的淋滤水和初期雨水可用作洒水降尘使用。
综上，针对废水处理采取的防治措施是可行的。
（2）废水不外排可行性分析
项目产生废水主要为生活废水、车辆清洗废水、露天采区淋滤水、临时表土堆场淋滤水、工业场地区初期雨水和办公生活区初期雨水。生活废水处理后定期清掏用作农肥；车辆清洗废水、淋滤水和初期雨水均处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。
根据前文废水产排分析，车辆清洗废水量为2.027m3/d（608m3/a），经1个容积为5m3的洗车池沉淀处理后循环使用，对车辆清洗废水收集处理有一定的保障；雨天露天采区淋滤水产生量为170.692m3/d（24750.34m3/a），结合初步设计方案，本次评价提出露天采区地势最低处建设1个容积为205m3的沉砂池；临时表土堆场淋滤水产生量为4.278m3/d（620.31m3/a），本次评价提出临时表土堆场地势最低处设置1个容积为6m3的沉砂池；工业场地区产生的初期雨水量为67.682m3/d（9813.6m3/a），工业场地区南侧设置1个容积为82m3的沉砂池；办公生活区产生的初期雨水量为43.983m3/d（6377.535m3/a），办公生活区南侧设置1个容积为53m3的沉砂池处理。总计本项目厂区产生的淋滤水和初期雨水量为286.633m3/d（41561.785m3/a）。
项目厂区晴天总洒水降尘用水量为239.3m3/d、48883.06m3/a（晴天以178天计），可知项目淋滤水和初期雨水产生量小于项目洒水降尘用水量，可完全被消纳，不外排。
综上分析，项目生活废水经隔油池、三格化粪池处理后，定期清掏用作农肥；车辆清洗废水循环使用，不外排；淋滤水和初期雨水经收集处理后回用于洒水降尘，因此项目废水不外排是可行的。
（3）废水影响分析
项目位于水环境质量达标区，项目运营期产生废水经上文废水不外排可行性分析，项目生活废水经隔油池、三格化粪池处理后，定期清掏用作农肥；车辆清洗废水循环使用，不外排；淋滤水和初期雨水经收集处理后回用于洒水降尘，不外排。因此，项目废水对周围地表水环境影响不大，是可以接受的。
三、运营期固体废物影响分析
项目运营期固体废物包括一般固废和危险废物。
1、一般固废
（1）剥离表土
根据《云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》，项目矿山核实范围内表土总剥离量1.25万m3，2200m、2192m开采平台已剥离的0.33万m3表土堆放于矿界西侧的临时表土堆场，用于工业场地区、办公生活区平整及运输公路的铺垫，后期按照“边开采边复垦”的方式进行矿区植被恢复，剥离的表土可全部用于采空区绿化覆土使用。
根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，该废物代码为900-099-S59（其他工业生产过程中产生的固体废物）。运行期土石方平衡流向见图4-5。
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图4-5运行期土石方平衡图（单位：万m3）
（2）沉砂池泥沙
本项目设置淋滤水、初期雨水收集沉砂池对雨天初期地表径流进行收集，雨天地表径流经过初雨收集沉砂池沉淀后，其中的SS将富集到沉砂池底部形成污泥，污泥的产生量约为20.78t/a，主要为泥沙，定期清掏堆存于临时表土堆场用于项目采空区回填及绿化覆土。
根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，废物种类：SW07污泥，废物代码为900-099-S07（。其他行业产生的废水处理污泥）。
（3）布袋除尘器收尘
布袋除尘器处理粉尘过程中会产生布袋除尘器收尘，布袋除尘器收尘量约129.195t/a。布袋除尘器收尘经收集后作为产品外售。
根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，该废物代码为900-099-S59（其他工业生产过程中产生的固体废物）。
（4）废布袋
项目布袋除尘器处理粉尘废气需定时更换，会产生废布袋，产生量约为0.02t/a，废布袋经收集后交由厂家回收处理。
根据《固体废物分类与代码名录（2024年）》，废布袋属于SW59其他工业固体废物，废物分类代码为：900-009-S59。
（5）生活垃圾
本项目员工人数为12人，在项目区内食宿，根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册，生活垃圾量按每人每天1kg计算，年生产300天，则生活垃圾产生量为3.6t/a。本次评价提出项目生活垃圾统一收集后由环卫部门清运处置。
根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，废物种类：SW64其他垃圾，分类代码为：900-099-S64。
（6）化粪池污泥
项目化粪池污泥，产生量约为0.0346t/a，定期清掏用作农肥。根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，废物种类：SW64其他垃圾，分类代码为：900-002-S64。
2、危险废物
①废机油
废机油主要来自项目设备润滑系统换油及设备维修过程，废机油产生量约0.2t/a ，按照《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物名录中“HW08 废矿物油及含矿物油废物”，废物代码为900-214-08。项目废机油使用废油桶收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运处置。
②废含油抹布及手套
项目设备润滑系统换油及设备维修过程中工作人员工作使用的废含油抹布及手套，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废含油抹布及手套属于危险废物名录中“HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08。废含油抹布及手套收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运处置。
[bookmark: OLE_LINK10]项目运营期固废处置率为100%，对周边环境影响较小。
表4-20 项目运营期固体废弃物产生及处置情况
	固废名称
	性质判断
	废物类别
	废物代码
	物理性状
	产生量（t/a）
	处理方式

	废机油
	危险废物
	HW08 废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	液态
	0.2
	暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置

	废弃的含油抹布、劳保用品
	
	
	900-249-08
	固态
	0.01
	

	剥离表土
	一般固体废物
	/
	/
	固态
	1.25万m3
	2200m、2192m开采平台已剥离的表土堆放于矿界西侧的临时表土堆场，用于工业场地区、办公生活区平整及运输公路的铺垫，后期剥离的表土可全部用于采空区覆土复垦，进行植被恢复

	生活垃圾
	
	SW64其他垃圾
	900-999-S64
	固态
	3.6
	委托环卫部门清运处置

	化粪池污泥
	
	
	900-999-S64
	固态
	0.0346
	定期清掏用作农肥

	布袋除尘器收尘
	
	SW59其他工业固体废物
	900-099-S59
	固态
	129.159
	经收集后作为产品外售

	废布袋
	
	
	900-009-S59
	固态
	0.02
	经收集后交由厂家回收处理

	沉砂池泥沙
	
	SW07污泥
	900-099-S07
	固态
	20.78
	定期清掏堆存于临时表土堆场用于项目采空区回填及绿化覆土


3、环境管理要求
从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。
1）一般工业固废暂存场所（设施）污染防治措施及环境影响分析
按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《固体废物分类与代码目录》（2024年1月24日施行）的相关标准要求建设，一般工业固废应当分类存放；应按GB15562.2设置环境保护图形标志；贮存设置需防风、防雨、防晒、防渗漏；禁止危险废物和生活垃圾混入；建立档案制度，将一般工业固废的种类和数量等内容详细记录在案，长期保存，供随时查阅等。
2）危险废物暂存场所（设施）污染防治措施及环境影响分析
本次评价要求设立1间危废暂存间，面积5m2，产生的危险废物委托有资质单位定期清运处置。为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，危险废物暂存、转运、处置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）执行。本方案对危险废物暂存场地提出如下安全措施：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
⑦贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
⑧在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
⑨建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存，建立定期巡查、维护制度；
⑩危险废物须定期委托危险废物处理资质单位处理，并建立转移联单及管理台账。
3）危险废物贮存点环境管理要求、环境应急要求
贮存点环境管理要求：
①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过最大贮存量。
环境应急要求：
①贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。
②贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。
③相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。
4.固废影响分析
综上，项目固废处置以“无害化、减量化、资源化”为原则，项目在严格落实环评提出的各项固体废弃物收集、储存设施确实实施的情况下，一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，项目所产生的危险废物能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效地处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对环境的影响较小。
四、运营期噪声环境影响分析
根据项目特点，运营期噪声可分为固定声源的稳态噪声、瞬时噪声和移动线声源噪声，其中固定声源的稳态噪声主要包括挖掘机、装载机、潜孔钻机、空压机、颚式破碎机、制砂机、振动筛等开采和加工设备，生产过程中其噪声的位置和声源大小相对固定，也是本项目的主要声环境影响源；瞬时噪声主要是爆破噪声，爆破噪声具有产生时间短，噪声源强大等特点；移动线声源噪声主要为运输车辆噪声，其影响主要集中在运输线路附近。
1、爆破振动影响分析
①爆破振动影响分析
矿山开采过程中最大的振动源是矿山爆破，当进行深孔爆破时，能量主要消耗在岩石内，因此可导致地面的振动。这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑，因此必须给予足够的重视。项目矿山爆破工作由专业爆破队实施，矿山应定时定量组织爆破作业，控制一段雷管起爆炸药量，防止冲天炮和飞石产生。大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎。根据开发利用方案，空气冲击波对建筑物的安全距离，对避炮人员的安全距离，以及爆破飞石对人员的安全距离小于300m。根据爆破安全规程（GB6722-2014）规定：露天土岩深孔爆破个别飞石对人员的最小安全距离不得小于300m，据此确定矿区的爆破影响范围为300m。由于周围自然村与采区的距离均较远，最近的稗子田村距离矿区546m，大于安全距离，故项目采矿过程中的爆破振动对矿区周围的村庄影响不大。
②爆破噪声影响分析
爆破工序往往伴随着巨大的能量释放可产生噪声、扬尘等影响。本项目爆破以非电导爆管微差爆破，现将工程在爆破工序所产生的噪声及其防治对策进行如下分析。
本项目爆破采用深孔爆破，深孔爆破噪声较小，噪声强度在100m远处为110dB，并可感觉到气浪的冲击。
采用《环境影响评价技术导则 声环境》所推荐的噪声点源衰减预测模式进行预测，并将预测值与标准值进行比较，评价建设项目爆破噪声对周围环境的影响程度和范围。采用的预测模式为噪声点源衰减模式：
Lp=Lpo-20log（r/r0）
式中：Lp——距点声源r米处的噪声预测值，单位dB（A）；
Lp0——距点声源r0米处的噪声值，单位dB（A）。
根据噪声源强以及点源衰减预测模式，可以计算出在距噪声源一定距离的噪声值，计算结果见下表：
表4-16 爆破噪声在不同距离的噪声衰减值  单位：dB（A）
	距离（m）
	100
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	爆破
	110
	102
	95
	88
	82
	74
	68
	56
	48


由表可知，爆破时在450m范围内噪声超过2类标准限值；500m范围外噪声符合2类标准限值。距离项目采区最近的稗子田村距离矿区546m，距离较远，本项目爆破噪声对其影响较小。矿山爆破作业时间较短，影响随着爆破结束噪声对周边影响消除，具有暂时性，对周围声环境影响不大，是可以接受的。
2、运输噪声
本项目矿山原矿运输车辆产生的噪声，影响局限于项目用地范围红线内；外售成品运输车辆产生的噪声具有时限性，对运输沿线居民有一定影响，但影响较小。
3、主要设备噪声影响分析
（1）噪声源情况
项目所使用的机械设备主要有钻机、挖掘机、装载机、破碎机、空压机、水泵等，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A和《环境工程手册 噪声控制卷》中噪声源强及类比分析，项目运营期主要设备噪声源强及治理措施见表4-21。
表4-21 噪声源强及治理措施一览表
	序号
	位置
	噪声源
	数量（台）
	噪声源强
	降噪措施

	1
	露天开采区
	凿岩机
	1
	90
	选用低噪声设备、基础减震、动力设备定期维护和维修，更换磨损和松动的部件，厂房隔声

	2
	
	挖掘机
	2
	85
	

	3
	
	装载机
	2
	90
	

	4
	
	运输汽车（25t）
	4
	85
	

	5
	
	洒水车(10m3)
	1
	80
	

	6
	
工业场地区
	颚式破碎机
	1
	90
	

	7
	
	反击式破碎机
	1
	90
	

	8
	
	振动筛
	2
	90
	

	9
	
	制砂机
	1
	90
	

	10
	
	变压器
	1
	90
	


（2）噪声预测与分析
A、预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录）中“B.1  工业噪声预测计算模型”。
B、声源数据
本项目噪声源主要为破碎机等，项目产生的噪声源强调查清单见表4-22。
本项目以破碎站中心（E102.78061664，N25.49097299）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
表 4-22 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强 （任选一种）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离）/（dB(A )/m）
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	挖掘机1
	卡特326DL 
	297
	-153
	1.2
	/
	85
	选用低噪声设备
	昼间

	2
	挖掘机2
	卡特326DL 
	243
	-226
	1.2
	/
	85
	
	昼间

	3
	凿岩机
	YTP-24
	223
	-157
	1.2
	/
	90
	
	昼间

	4
	装载机1
	龙工50
	269
	-135
	1.2
	/
	90
	
	昼间

	5
	装载机2
	龙工50
	238
	-235
	1.2
	/
	90
	
	昼间

	6
	运输汽车1
	JH6重卡（25t）
	212
	-109
	1.2
	/
	85
	
	昼间

	7
	运输汽车2
	JH6重卡（25t）
	338
	-170
	1.2
	/
	85
	
	昼间

	8
	运输汽车3
	JH6重卡（25t）
	291
	-261
	1.2
	/
	85
	
	昼间

	9
	运输汽车4
	JH6重卡（25t）
	230
	-159
	1.2
	/
	85
	
	昼间

	10
	洒水车
	12m3
	128
	-87
	1.2
	/
	85
	
	昼间

	11
	变压器
	800KVA
	-74
	15
	1.2
	/
	85
	
	昼间



表 4-21  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	
声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失 /dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	破碎站
	颚式破碎机
	90
	选用低噪声设备、厂房隔声
	45
	-20
	1.2
	23.56
	76.15
	昼间，8h
	16
	54.13
	1

	2
	
	反击式破碎机
	90
	
	28
	-3
	1.2
	28.62
	76.15
	
	16
	54.13
	1

	3
	
	振动筛1
	90
	
	-5
	-16
	1.2
	30.85
	76.15
	
	16
	54.13
	1

	4
	
	振动筛2
	90
	
	-31
	-14
	1.2
	29.35
	76.15
	
	16
	54.13
	1

	5
	
	制砂机
	90
	
	0
	17
	1.2
	26.47
	76.15
	
	16
	54.13
	1


C、厂界达标分析
项目周围50m 范围内无声环境敏感点，本项目预测内容主要是在拟采取治理措施情况下，项目主要噪声源全部同时正常运转时对厂界噪声的影响。
本次评价采用 EIAProN2021软件进行噪声预测，本次评价以破碎站中心(E102.78061664，N25.49097299)为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，建立坐标系，以厂界线为曲线、步长10m的曲线点进行项目对厂界贡献值达标情况，EIAProN2021软件内嵌《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐计算模型，计算结果可靠。项目仅昼间生产，预测结果见表4-19。
表 4-19  本项目噪声贡献值预测结果  单位：dB（A）
	预测
方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值  （dB(A)）
	标准限值 （dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	36
	62
	1.2
	昼间
	49.21
	60
	达标

	南侧
	252
	-43
	1.2
	昼间
	49.88
	60
	达标

	西侧
	-9
	18
	1.2
	昼间
	39.53
	60
	达标

	北侧
	18
	8
	1.2
	昼间
	42.33
	60
	达标

	厂界最大值
	252
	-43
	1.2
	昼间
	49.88
	60
	达标

	厂界外网格最大点
	6
	-228
	1.2
	昼间
	47.94
	60
	达标


[image: ]
图4-5项目对厂界外环境噪声贡献值等声值线图
由预测结果可以看出，项目运营期，昼间各厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准的要求（即为昼间 60dB（A）、夜间50dB（A）的标准）。项目夜间不进行生产，根据项目周边环境敏感点分布情况，项目200m 范围内无环境敏感点分布，项目最近的村庄为北侧约546m处的稗子田村，距离较远，项目对其声环境影响较小。
（3）噪声防治措施
①项目夜间禁止生产；
②对空压机等设备安装减震垫，从源头降低噪声值；
③做好设备日常维护和保养工作，防止因故障导致高噪声的产生；
④合理安排各设备运行时间，合理布局，降低项目设备噪声对周围环境的影响。
（4）运营期噪声监测计划
项目运营期噪声排污监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）进行设置，项目运营期环境监测计划见表4-18所示。
表4-18 项目运营期环境监测计划一览表
	监测时段
	因素
	监测点位
	监测项目
	监测方法及频率
	执行排放标准

	运营期
	噪声
	项目东、南、西、北四个厂界外1m处
	等效连续A声级
	1次/季度，按照国家相关噪声监测技术方法进行监测
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准


六、运营期生态环境影响分析
项目采矿期对生态的影响主要体现在采矿区，具体如下：
1）对地形、地貌的影响
本项目矿权范围为0.0399km2，设计拟采用露天开采+道路汽车运输开拓的方式对矿区内资源进行开采。矿山开采将改变矿区内原有中低山地貌，原有土地的性质和利用结构随之发生变化。
2）对土地利用结构的影响
土地利用的改变有两条途径，一是大量固体废物排放，压占土地，这对土地的消耗不容忽视；二是工业占地及交通占地，使林地、耕地和其他园地等转变为工矿用地或交通用地。
本项目占地面积6.9915hm2。占地类型主要为草地、林地。本项目矿山开采过程中对矿区植被的破坏集中在露天开采区，经过矿山的开采，评价区内的植物覆盖率将下降，对于评价区占用的土地面积而言，土地利用现状会发生明显变化，占用林地和草地所占面积与评价区及周边土地面积相对而言较小，矿山占地总体不会改变当地土地利用的格局，本项目开发建设占用林地和草地等将造成评价区内植被覆盖率下降，因此，建设单位须根据《中华人民共和国森林法》有关规定，补植树木或交纳补偿金，项目已经完成相关林草地使用手续，已经取得林草部门出具的行政许可决定书（附件6）。同时，对于被占用的林地、耕地等将采取对矿山进行绿化和复垦使植被得以逐渐恢复，但需要一定的过程。
3）对水土流失的影响
本项目运营期将在基建期的基础上扩大采区面积，加剧了对区内陆生植被的破坏强度。根据安全设计报告，本项目运行期共开挖土石方0.92万m3，最终无永久弃方产生，用于采空区覆土复垦。露天开采区的开挖将加强区域内水土流失强度，因此，需在露天开采区周边设置截（排）水沟、滚石挡墙措施降低工程运营期区域水土流失的强度。
4）对景观的影响分析
本项目运营期形成采矿用地与工业用地两种地块类型，与周围的水域、林地、村庄形成不同的斑块，同时矿石采掘，地表变形，弃土堆存，矿区原有地貌环境将随之发生改变，对矿区范围内的山地景观和植被景观会造成一定程度的破坏。根据安全设计报告，露天采矿场的地质环境恢复治理要求，终了一个台阶，恢复治理一个台阶，实现边开采边治理。采矿平台的出现会对原来的景观进行分割，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境一定的不相协调。在矿山服务期满后，通过对采区平整修复、逐步落实生态恢复措施后，可减轻对景观环境的不良影响。但本项目占地范围内无自然风景区和名胜古迹，对区域景观环境影响较小。本项目虽为露天开采，地表破坏严重，但项目露天开采占地面积较小且露天开采区依山而建，仅对局地小范围景观有所影响。
5）对矿区生态系统的影响分析
A、对生物多样性影响分析
本项目建设对环境影响的主要因素是采矿工程、工业场地区、办公生活区建设扰动地表土层，造成局部地段植被破坏，对生态环境产生干扰与影响，工程影响区内未发现有无国家和云南省重点保护物种的分布，评价区内矿区范围外主要植被类型为暖温性针叶林、暖性落叶阔叶林、暖温性稀树灌木草丛、耕地植被，多为本地常见的植被类型，项目矿区边采边恢复，且矿山服务期满后，对项目区进行全面覆土复垦，采用当地树种及草种进行植被恢复，基本不会造成生物多样性的损失。
综上所述，采矿扰动范围无需要保护的珍稀濒危动物、植物分布，采矿活动不破坏特殊生境、不会使保护物种受到影响，只会对当地的生物量产生一定的不利影响，但由于扰动范围面积较整个区域较小，不会导致区域物种的多样性的降低。
B、对生态系统生产力影响分析
本工程占地范围内生态系统的核心是地表植被，当地表植被受到破坏时，该生态系统维持平衡的能力消失，由较高级生态系统衰退为较低级生态系统。本次评价通过受扰动地表生产力及生物量的变化情况，预测生态系统受干扰的程度。
根据全国生态系统平均生产力及生物量统计数据，本工程实施后对工程区植被扰动范围为6.9915hm2。类比同类型项目，本工程建成运营后实行边采边恢复，对采空区进行植被恢复，因此项目范围不会发生严重的植被退化，也不会出现植被荒芜的问题，本工程建设对生态系统生产力的影响轻微。同时，随着矿山服务期结束通过采取生态恢复措施对地表植被进行恢复，可以逐步恢复区域生态系统生产力。因此，本工程对评价区生态系统生产能力的影响是可以接受的。
6）对永久基本农田的影响分析
项目占地范围不涉及永久基本农田，但项目评价区涉及永久基本农田，位于项目用地范围北侧，紧邻项目边界线，距离约1m。项目设置边界围栏，运营期不新增占地，不会破坏永久基本农田及其农作物；项目无废水外排，不会造成永久基本农田污染；矿区扬尘洒水降尘后对永久基本农田上植被影响较小。因此，项目对评价区的永久基本农田的影响是可接受的。
7）服务期满影响分析
矿山露天开采对区域环境造成不同程度的影响，矿山服务服务期满时，若不进行有效的管理和治理，将会加剧和形成一些环境问题，主要有：
（1）由于采矿活动对岩石的稳定性造成一定的影响，局部地段可能会发生小型边坡崩滑等地质灾害以及采矿活动易造成地表开裂。
（2）采场裸露，地表疏松，在地表径流和降雨影响下，易形成水土流失，且水土流失程度较开采前大大加重。
环评要求矿山服务期满后，建设方按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行复垦，并严格落实水土保持方案报告书中提出的水保措施，对露天采区采用工程及植物措施进行复垦，恢复地貌及植被。
七、地下水环境影响分析
该项目污染物进入地下水的途径主要是由降雨、机械设备柴油跑、冒、滴、漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。
根据项目所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：机械设备柴油跑、冒、滴、漏等对地下水造成的污染。
机械设备柴油跑、冒、滴、漏等泄漏量较小且发生概率较小，对项目区地下水环境影响较小。
综上所述，在采取上述防渗处理措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响。
八、土壤环境影响分析
矿山开采后基本不会引起土壤盐化、酸化、碱化等生态影响，本项目属于生态影响型项目。根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）附录A.1，本项目属于“采矿业”中“其他类”属于III类建设项目，对照HJ964-2018表1，参考本次评价引用的云南诚淇科技有限公司塑料制品生产线建设项目环境质量现状检测报告中土壤pH监测结果（pH=6.82），判定区域土壤环境敏感程度属于不敏感。根据HJ964-2018表1生态影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。
本项目对土壤的影响进行简单分析，其对土壤的影响主要表现在运营期排放的污染物对土壤质地性状的影响。本项目产生的污染物若处理不当，也会对土壤环境产生影响，包括项目生产产生的粉尘等。这些污染物一旦进入土壤环境，会对土壤质地性状的影响，特别是一些难以分解的固体废物被埋入土壤中会长期残留，影响土壤和植物生长。
（1）淋溶水对土壤环境影响分析
收集的初期雨水主要污染物为SS。由于场区内采取相关防渗措施，正常情况下不会下渗进入土壤，场区初期雨水对土壤环境影响较小。
（2）项目产生的粉尘对土壤环境影响分析
本项目在营运期间，会有粉尘产生。这些扬尘、粉尘通过大气扩散，在降水和重力作用降落至地面，经淋溶，地面径流部分渗透进入土壤。根据漂洗原理，将厂区地面上的污染物基本带走，进入沉砂池，不会下渗进入土壤。因此，项目生产产生的粉尘对当地土壤环境影响较小。
通过采取本次环评提出的土壤环境防控措施，本项目生产建设对周围土壤环境影响较小，项目建设是可行的。
10、环境风险分析
（1）环境风险识别
项目生产过程中车辆及机械设备（挖掘机、装载机、运输汽车）使用的柴油由附近加油站供给，本项目区不设置固定储油罐。根据项目原辅料情况，经查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，建设项目所涉及的危险化学品主要为废机油（900-214-08），产生量为0.2t/a，暂存于危废暂存间（占地面积5m2），对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质及其Q值见下表。
表4-13  主要危险物质及Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	储存位置
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	废机油
	危废暂存间
	0.2
	2500
	0.00008


危险物质数量与临界量的比值Q为0.00008＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，本次评价对项目环境风险仅进行简单分析。
（2）环境风险分析
项目环境风险物质为废机油，最大储存总量为0.2t，暂存于危废暂存间内。项目风险类型为危险物质泄漏，若危废暂存间发生泄漏，导至油品泄漏至场地周围，对土壤造成影响，下渗地下则会污染周围地下水环境发生泄露造成的土壤环境污染，渗入地下水造成地下水污染。
（3）环境风险防范措施及应急要求
①加强对员工环境风险事件的宣传教育，提高防范事故风险的意识；在项目区醒目位置设置禁烟、禁火的警示牌。
②危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行重点防渗，废机油采用专用油桶承装，并设置防渗托盘，可有效避免废机油泄漏造成对土壤的污染。
③危废暂存间按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），完善危险废物标识标牌和禁火禁烟标识；
④建立危险固废管理台账，如实记载废机油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。
⑤针对项目可能发生的突发事故，为了将风险事故率降低到最小，企业应针对本次项目编制全厂突发环境事件应急预案并报当地生态环境保护主管部门备案。建设单位应严格按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业突发环境事件应急预案编制指南》等文件要求开展公司应急预案的编制工作。
（5）环境风险分析结论
通过上述措施，项目的危险、有害因素是可以控制和预防的。存在的风险是可以接受的。可以保证在风险状态下对周围的环境质量影响较小。综合分析，项目建设从环境风险角度分析可行。
风险评价内容总结见下表。
表4-14  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a扩建项目

	建设地点
	寻甸县柯渡镇乐郎村委会稗子田村境内

	地理坐标
	东经102°46′54.74″，北纬25°29′31.04″

	主要危险物质及分布
	本项目涉及的危险物质为废机油，废矿物油最大存在总量为0.2t，暂存于危废暂存间内

	环境影响途经及危险后果
	废机油——泄露——土壤环境污染、地下水污染

	风险防范措施要求
	①加强对员工环境风险事件的宣传教育，提高防范事故风险的意识；在项目区醒目位置设置禁烟、禁火的警示牌。
②危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行重点防渗，废机油采用专用油桶承装，并设置防渗托盘，可有效避免废机油泄漏造成对土壤的污染。
③危险废物贮存设施按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），完善危险废物标识标牌和禁火禁烟标识；
④建立危险固废管理台账，如实记载废机油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。
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	选址选线环境合理性分析
	1、项目选址合理性分析
（1）本项目位于寻甸县柯渡镇乐郎村境内，根据寻甸回族彝族自治县自然资源局“三区三线”查询结果，项目用地范围内未与生态保护红线管控范围重叠，不在城镇开发边界内，未涉及永久基本农田。项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地等敏感区域，无国家及云南省规定的保护野生动物、植物及古树名木分布。
（2）本项目矿区边界300m范围内无其他矿权设置，项目矿界范围外围500m内没有村庄居民点，项目采矿区不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内。项目地下水埋深大于开采最低开采限，不会出现地下水水文地质问题。
（3）根据本项目污染物排放环境影响分析结果，在落实本评价提出的各项环保措施后，本项目污染物的排放不会改变区域现有的环境功能，对周边环境的影响均控制在当地环境可接受范围内。
综上所述，该项目选址合理可行。


[bookmark: _Toc10472]
五、主要生态环境保护措施
	施工期环境保护措施
	一、施工期生态保护措施
项目施工期生态环境影响主要是对土地利用的影响、项目区动植物的影响、水土流失影响。项目施工期生态环境影响范围主要为本项目的工程施工范围，主要为露天开采区、工业场地区、办公生活区、截（排）水沟等，影响时长约为3个月，项目施工区域不涉及重点保护野生动植物、名木古树等。
1、施工期生态环境保护措施
项目施工期采取的生态环境保护措施如下：
（1）严格控制施工扰动面积，尽量减少施工期对原地表植被的破坏；
（2）加强对施工人员的管理，须严格控制施工范围，严禁超计划占地，严禁施工人员乱砍、滥伐，以及猎杀野生动物等行为；
（3）施工时，做好施工区临时截（排）水沟的设置，并避免在暴雨天气进行施工，减少水土流失量。
（4）严格执行水土保持方案提出的水土流失防治措施。
2、施工期生态保护措施可行性
项目施工期主要进行办公生活区、工业场地区、内部道路建设，会造成少量的植被破坏、动物迁徙以及少量的水土流失，项目不超用地范围建设，严格执行水保提出的相应措施，项目对生态环境破坏在可控范围。
项目措施主要是针对施工时对生态环境的影响层面进行提出，在严格控制施工范围、管束好施工人员、做好施工期雨季地表径流的截流以及沉砂处理的情况下，项目施工期采取的措施合法合规，满足生态环境保护要求，且投资小、经济可行，对生态环境的影响是可以接受的。
项目为矿山开采项目，在闭矿期将对项目扰动区域进行复垦，施工期对生态环境的影响将在闭矿期复垦工作中得到逐步恢复，因此施工期对生态环境的影响具有可逆性。
二、施工期大气环境污染防治措施和可行性
1、施工期大气环境污染防治对策措施
（1）施工期对施工场地、入场道路等进行洒水降尘处理；
（2）材料运输过程中，控制车速，并采取篷布遮盖运输易产生扬尘的施工材料；
（3）合理安排施工期，避开大风天；完工后及时清场、加强管理等措施进行控制。
2、施工期废气污染防治措施可行性分析
项目废气防治措施主要是针对施工扬尘的一个抑制产生、以及产生后的降尘措施，做好施工材料运输期间的防尘工作，并进行洒水降尘后，空气中湿度增大，漂浮的粉尘随水滴滴落地面，达到降尘效果；项目机械设备、运输车辆在使用过程中产生少量的燃油尾气，由于使用时间较短，产生量较少，在经空气稀释及扩散后，对项目区大气环境影响不大。
综上，项目施工期废气防治措施主要是从源头上控制以及湿式降尘，为可行技术，操作上简单方便且投资较小，经济可行，在采取以上措施后，项目施工期场界扬尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，项目施工期废气对周围环境影响不大，是可以接受的。
三、施工期废水环境污染防治措施
1、施工期废水污染防治措施
施工期施工人员不在厂内食宿，施工期废水主要是施工人员洗手废水、施工废水及地表径流。
建设单位拟在施工场地设置一个1m3的临时沉砂池沉淀施工废水和施工人员生活污水，沉淀后用于施工场地晴天洒水降尘。
2、施工期废水防治措施可行性分析
项目施工期施工人员生活污水中主要是洗手、洗漱废水，废水中污染物主要是SS及少量的COD、BOD5等污染物，项目生活污水经沉砂池处理可去除水中的大部分SS物质，经沉淀处理后的废水是可以满足洒水降尘用水要求的。
施工设备冲洗废水水中主要含有SS，经沉淀处理后，可回用于项目施工区洒水降尘处理。
综上，项目施工期废水防治措施为可行技术，投资小、经济可行，在采取以上措施后，项目施工期废水对周围环境影响不大，是可以接受的。
四、施工期固固体废物污染防治措施及可行性
1、施工期固体废物污染防治措施
（1）土石方回填及道路铺垫，最终无永久弃方产生；
（2）建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，统一收集后运往城建部门指定地点进行处置；
（3）生活垃圾经过统一收集后委托环卫部门清运。
2、施工期固固体废物污染防治措施可行性分析
项目施工期土石方回填及道路铺垫，最终无永久弃方产生，不产生废弃土石方；建筑废料中主要含有施工材料包装袋、建筑砌块、废混凝土块等，包装袋可回收外售给废品收购站，其余建筑垃圾清运至城建部门指定地点进行处置；项目区有道路通往稗子田村，施工人员产生的少量生活垃圾委托环卫部门清运。因此，项目施工期固体废物可100%处置，且处置方式合理可行。
五、施工期噪声污染防治措施及可行性分析
1、施工期噪声污染防治措施
项目施工期的噪声主要来自各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，噪声一般为间歇性噪声，施工机械噪声强度在85～95dB（A）之间，项目施工期噪声防治措施如下：
（1）项目夜间不施工。
（2）合理安排施工机械布置和高噪声机械设备使用时间，错峰使用；
（3）施工期间控制好施工材料运输车辆车速。
2、施工期噪声污染防治措施可行性分析
项目施工期噪声主要是施工机械设备及车辆噪声，噪声控制措施主要是从声源上控制以及利用距离、墙体等进行降噪处理。项目区地势较为空旷，主要是从源头上进行噪声控制，包括不重叠使用高噪声设备、控制运输车辆车速等。项目夜间不施工，项目区200m范围内无声环境敏感点，施工期噪声在采取以上措施，以及经过距离衰减后，对周围环境影响不大，可达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，因此，项目施工期噪声防治措施是可行的。

	运营期环境保护措施
	一、生态环境保护措施
项目运行期生态环境影响对象主要为：对项目区土地利用、植被及动植物、生物多样性、景观、水土流失等的影响；影响范围主要为露天采区、道路等；影响时段为项目服务期时段内，约为3.91年，项目工程占地区域不涉及重点保护野生动植物。
1、生态环境保护措施
（1）土地利用影响保护措施
①开采过程中禁止随意侵占用地红线范围以外的土地，并与土地使用权所有方做好协调工作，避免因工程占地引发纠纷。
②矿山开采过程中，采用边开采边治理的方式对矿山进行绿化恢复。
③加强矿山的绿化工作，矿山开采结束后做好矿山绿化恢复工作，尽可能恢复原有土地的使用功能。
（2）植被影响防护措施
①报告要求建设单位在矿山开采中严格控制占地红线，严禁工作人员砍伐、破坏工程区外的植被，严禁在征地范围外堆渣、堆料等；
②加强管理及对工作人员进行环保宣传教育；
③加强占地区周边植物的保护，对剥离表土进行集中堆存后期用于生态恢复；
④植被绿化宜就地采集当地植物的种子、幼苗进行种植，不能采用入境植物；
⑤植被恢复力求创造多样性的生态环境条件，避免过于单一化和人工化，注意乔、灌、草的结合，植被恢复尽可能利用自然条件；
⑥建设单位应对项目占地中涉及的林地向相关林业部门办理相关手续，做好项目占用坡耕地的征占地补偿工作；
⑦矿山开采中对采空区采取边开采边治理的措施，对停止使用的采矿区应尽快覆盖土层进行植被恢复，避免采空区长期裸露。
（3）对野生动物影响防护措施
①建设单位应在采矿作业中尽可能降低噪声，以减少对动物的直接伤害；
②运行期间要注意对占地区周边这些植被的保护，减少对动物栖息地生境的破坏；
③对工作人员明确规定严禁猎杀野生动物，建立与环境保护有关的奖励惩罚制度，对积极举报违法活动人员给以奖励和隐私保护，对于证据确凿的违法活动者给以严厉惩罚；
④矿山服务期满后对采矿区以及其他相关区域迹地进行及时绿化恢复，恢复动物生境，并在运输、施工中注意保护野生动物。
（4）水土流失防治措施
项目在开采区周边设置截（排）排水沟、沉砂池，有效的减少开采活动造成的新增水土流失。
（5）景观影响防护措施
建设单位应严格按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行复垦，通过采取边开采边复垦的方式减轻对景观的影响。
（6）对生态系统影响防治措施
①闭矿后可对矿山进行植被恢复，加强绿化，尽可能最大绿化面积，减少不利影响。营运中、后期必须进行绿化复垦，恢复矿区生态植被，在此过程中生态系统将逐步恢复到开采前的水平；
②加强矿山人员管理及教育工作，禁止乱砍滥伐、禁止随意捕杀野生动物，严格控制开采活动破挖面积，尽量减少对项目区地表的破坏，维护生态系统的完整性。
2、生态环境保护措施可行性分析
项目占地类型为林地、草地，未占用基本农田及公益林。项目占地会使原有土地利用性质变为采矿用地，使区域自然体系的生产能力受到一定影响，区域内的生物量也将随之减少，但不会导致项目区植被物种的消失，项目的建设对区域内小型野生动物会产生一定影响，对其形成驱赶。
项目通过采取植被恢复、土地复垦等措施减轻对土地利用、动植物资源影响。项目会在一定程度上改变矿区地貌，使原来的自然景观出现裸露边坡，通过采取边开采边复垦的方式减轻影响。项目在开采区、周边设置截（排）水沟，有效的减少开采活动造成的新增水土流失。
项目运行期生态措施因地制宜，有针对性，能够与当地的生态系统相协调，技术上可行，投资不大，经济可行，在做好项目生态环境保护措施后，项目对生态环境影响是可以接受的，且能够在闭矿复垦后得到恢复，因此项目生态环境保护措施是可行的。
二、运营期废气防治措施及可行性分析
1、废气污染防治措施
（1）露天开采区设置雾泡机进行洒水降尘，洒水抑尘的效率达到74%左右。
（2）采取一辆洒水车对项目区道路进行洒水降尘，洒水降尘对粉尘降尘效率约为74%；
（3）破碎站全封闭（三面围挡+顶棚），仅预留出入口，破碎、制砂、筛分颗粒物经集气罩收集引入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，生产设备分别各安装1套喷淋设备，共5套；砂料堆场设置为彩钢瓦大棚内，三面围挡+顶棚，仅预留出入口，设2套自动喷淋洒水降尘；
（4）若遇到强风天气，应视天气情况进行增加洒水降尘次数，或停止生产活动；
（5）设置专人进行环保管理工作，加强喷雾降尘设备、洒水车的维护保养，确保洒水降尘措施落实。
2、废气污染防治措施可行性分析
项目生产线建于彩钢瓦大棚内，全封闭，仅预留出入口，破碎、制砂、筛分颗粒物经集气罩收集引入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；项目无组织粉尘污染源主要为露天采区开采扬尘、矿石铲装及运输扬尘等，道路运输无组织粉尘控制措施主要为移动式洒水车进行洒水降尘；露天采区开采扬尘、矿石铲装及运输扬尘等，主要采用洒水降尘的措施进行抑尘处理；砂料堆场设置为彩钢瓦大棚内，三面围挡+顶棚，仅预留出入口，并进行洒水抑尘。项目在采取以上污染防治措施并做好措施落地及管理工作的前提下，项目废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准要求，能实现达标排放，对周围环境影响不大。因此，项目采取的废气防治措施是可行的。
三、运营期废水污染防治措施与可行性分析
1、废水污染防治措施
（1）生活污水经0.5m3隔油池、5m3三格化粪池处理后，定期清掏用作农肥；
（2）项目运行期间在露天开采区低处设置1个沉砂池，容积为205m3 ，处理露天开采区淋滤水；临时表土堆场低处设置1个容积为6m3的沉砂池，处理雨天产生淋滤水；工业场地区南侧设置1个容积82m3沉砂池，收集工业场地区初期雨水；办公生活区南侧设置1个容积为53m3的沉砂池，收集雨天产生初期雨水，雨水进行沉淀后晴天回用于矿区洒水降尘，不外排；
（3）车辆清洗废水经1个容积为5m3洗车池收集沉淀后循环使用，不外排。
3、废水污染防治措施可行性分析
（1）生活污水依托处理可行性分析
项目生活污水中主要含有COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，相对简单，隔油池能去除大部分的食堂废水中的油污，生活污水中的各污染物再经三格化粪池处理后浓度将得到一定程度的去除，项目周边有农田，定期清掏用作农肥是可行的。
（2）项目雨季初期雨水、淋滤水回用可行性分析
本项目为石英砂岩开采项目，矿石的主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3等，受雨水冲刷不会产生有害污染物，主要污染物为SS，通过截（排）水设施和沉砂池收集处理淋滤水和初期雨水，经过沉砂池沉淀后可大大降低SS的浓度，雨季淋滤水、初期雨水经沉淀处理后的雨水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）道路清扫标准，回用于项目采区、道路等洒水降尘，不外排。
项目运行期间在露天开采区低处设置1个沉砂池，容积为205m3 ，处理露天开采区淋滤水；临时表土堆场低处设置1个容积为6m3的沉砂池，处理雨天产生淋滤水；工业场地区南侧设置1个容积82m3沉砂池，收集工业场地区初期雨水；办公生活区南侧设置1个容积为53m3的沉砂池，收集雨天产生初期雨水，对雨水进行沉淀后晴天回用于洒水降尘，能够满足雨季雨水处理需求。
（3）车辆清洗废水循环使用可行性分析
车辆清洗废水主要污染物以SS为主，经洗车池沉淀处理后循环用于运输车辆轮胎冲洗，不外排。
综上，项目废水防治措施合理可行。
四、运营期噪声污染防治措施及可行性分析
1、噪声污染防治措施
（1）项目夜间禁止生产。
（2）尽可能选用低噪声设备；
（3）做好设备日常维护和保养工作，防止因故障导致高噪声的产生；
（4）合理安排各设备运行时间，合理布局，降低项目设备噪声对周围环境的影响。
2、噪声污染防治措施可行性分析
噪声防治措施主要是声源控制以及后续传播中的降噪措施，项目选用低噪声设备、做好设备维修及保养、合理安排设备工作时间等可从源头进行降噪，再经过距离衰减后，对周围声环境影响不大，项目夜间不生产，且项目区周边200m范围内无声环境敏感点。项目噪声在采取以上措施后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，因此，项目噪声污染防治措施是可行的。
五、运营期固体废物污染防治措施及可行性分析
1、固体废物污染防治措施
（1）项目生产过程中产生的废土石和剥离废土暂存于表土堆场用于矿区采空平台覆土复垦，进行植被恢复；
（2）沉砂池泥沙定期清掏暂存于临时表土堆场用于采空区平整及覆土复垦；
（3）除尘器收集粉尘进行外售；
（4）化粪池粪污定期清掏用作农肥；
（5）生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至附近村镇垃圾收集点，由环卫部门清运处置；
（6）项目机修产生的废机油、沾染矿物油的废弃包装物暂存于危险废物贮存间（5m2），委托有资质单位处理。
2、固体废物污染防治措施可行性分析
项目固废主要是废土石、沉砂池泥沙、生活垃圾、布袋除尘器收尘、化粪池污泥、废机油、沾染矿物油的废弃包装物，其中废土石和沉砂池泥沙属于I类固废，沉砂池泥沙主要来自雨水冲刷项目区裸露地表，暂存于临时表土堆场用于采空区平整及覆土复垦；布袋除尘器收尘作为产品外售；化粪池污泥定期清掏用作农肥；施工人员产生的少量生活垃圾可清运至村庄生活垃圾集中处置点；矿山设计一间5m2的危险废物贮存间，主要暂存项目机械设备在厂内检修及保养过程中产生的废机油及沾染矿物油的废弃包装物，危险废物暂存间位于办公生活区， 便于项目废机油及沾染矿物油的废弃包装物收集暂存处理，因此，项目废机油及沾染矿物油的废弃包装物收集暂存处理是可行的。
综上，项目固废污染防治措施合理可行。
六、环境风险防范措施及应急要求
1、防范措施
（1）定期检查使用柴油的机械设备及车辆油箱，谨防油箱漏油的情况发生；
（2）截（排）水系统时应提高防洪标准，避免暴雨条件下地质灾害发生；
（3）久雨、暴雨季节加强巡查，发现问题及时处置；
（4）项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护；
（5）危险废物贮存间设置禁止烟火等安全标识牌；
（6）对危险废物贮存间进行地面防渗措施；
（7）定期检查危险废物贮存间发现泄漏及时更换处理；
（8）加强员工培训及安全管理，减少事故隐患。
（9）分区防渗：危废贮存间按重点防渗区进行建设，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；隔油池、化粪池按一般防渗区进行建设，防渗技术要求为：粘土衬层厚度应不小于0.75m，K≤1×10-7cm/s；工业场地区部分、沉砂池、办公生活区等区域进行简单防渗，采取一般地面水泥硬化。
（10）搬运废机油及沾染矿物油的废弃包装物时要轻装轻卸，包装桶应确保无破损，若发现破损应立即更换，避免废机油及沾染矿物油的废弃包装物泄漏，存放于阴凉通风的地方，远离火源。
（11）编制突发环境事件应急预案，报送至昆明市生态环境局寻甸分局备案，并定期进行演练，提高建设单位应急能力。
2、应急措施
（1）当设备油箱出现渗漏情况时，停止使用设备，并使用油桶等对油箱中柴油进行转移，对被柴油浸没的土壤进行替换处理；
（2）本项目危险废物贮存间地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。当废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物、废润滑油发生泄露时，应该及时收集处理。
（3）若是洪峰超过防洪标准可能引发弃渣场滑坡、泥石流时，应立即向当地主管部门报告，及时采取有效措施疏散撤离下游可能受灾人员；
（4）当截（排）水系统出现故障时，应及时找出故障原因，若截（排）水系统毁坏或堵塞，应及时疏通修复。
[bookmark: _Toc30591][bookmark: _Toc17259][bookmark: _Toc27152][bookmark: _Toc75973087][bookmark: _Toc6135][bookmark: _Toc20721][bookmark: _Toc6811][bookmark: _Toc3985][bookmark: _Toc32303][bookmark: _Toc29463][bookmark: _Toc9431]3、突发环境风险事件应急预案
针对本项目可能发生的突发事故，为了将风险事故率降低到最低，建设单位应编制突发环境事件应急预案并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。建设单位应严格按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业突发环境事件应急预案编制指南》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》开展应急预案的编制工作，包括环境风险评估报告、环境应急资源调查报告和突发环境事件应急预案三个报告。
七、服务期满后生态环境保护措施
矿山服务期满后，环境空气、水体、噪声、固体废物等污染源停止排污，对环境不再产生影响；由于采掘引起的地表凹陷、采空区的形成都将对环境有一定的影响，并且延续的时间较长，因此，开采结束后，地表形态变化对地形、地貌和生态环境的影响将会持续一段时间。
项目服务期满后，存在的环境问题主要表现在生态环境的恢复问题，主要是进行植被恢复，本矿开采时间约有3.91年，针对本项目对生态环境的影响，对于闭矿期生态恢复，现拟定以下几点：
1、矿区范围内所有临时建筑物全部拆除，并对场地进行平整，然后覆土植树；
2、采空区回填后要进行边坡处理，消除安全隐患，并进行复垦；
3、严格按照水土保持方案和矿山环境恢复治理及土地复垦方案进行项目复垦计划；
4、做好复垦后初期管理工作，确保复垦植被能够在自然条件下生长。
只要项目建设方严格按照以上措施进行矿山服务期满后的生态恢复，生态治理率达99%，对矿区控制水土流失起到了一定的作用，可使水土流失量降到最低，项目区的植被和生态环境也将得到恢复。

	其他
	1、运营期监测计划
环境监测计划只针对运营期提出如下监测计划，运营期的环境监测内容如下表：
表5-1  项目运营期环境监测计划表
	内容
	监测地点
	监测项目
	监测频次
	监测时间
	实施机构
	负责机构
	监督机构

	声环境
	在项目矿界东南西北厂界各设置一个监测点
	LeqA（dB）
	1次/季
	连续两天，昼夜各一次
	自行监测或委托有资质的环境监测单位
	建设单位
	昆明市生态环境局寻甸分局

	大气环境
	有组织
	DA001排气筒
	TSP
	1次/年
	连续监测3天
	
	
	

	
	厂界
	项目区上风向1个点，下风向3个点
	TSP
	1次/年
	连续监测3天
	
	
	


2、“三本账”核算
本次扩建，在矿权范围不变情况下，主要是通过增加开采设备实现50万t/a开采规模，项目改扩建成后“三废”排放将发生变化，具体情况见下表。
表5-2 项目建成后主要污染物排放“三本账”情况一览表
	类别
	项目
	现有工程
	本工程（拟建）
	总体工程

	
	
	排放量（t/a）
	排放量（t/a）
	“以新带老”削减量（t/a）
	改建完成后预计排放总量（t/a）
	增减量变化（t/a）

	废水
	CODcr
	0
	0
	0
	0
	0

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0
	0

	
	SS
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0

	
	总磷
	0
	0
	0
	0
	0

	废气
	有组织颗粒物
	0.05
	1.305
	0.05
	1.305
	+1.255

	
	无组织颗粒物
	1.67
	13.5349
	1.67
	13.5349
	+11.8649

	固废
	表土
	/
	1.25万m3
	/
	1.25万m3
	/

	
	沉砂池泥沙
	/
	20.78
	/
	20.78
	/

	
	布袋除尘器收集粉尘
	/
	129.159
	/
	129.159
	/

	
	废布袋
	/
	0.02
	/
	0.02
	/

	
	废机油
	/
	0.2
	/
	0.2
	/

	
	含机油废抹布和废手套
	/
	0.01
	/
	0.01
	/

	
	生活垃圾
	/
	3.6
	/
	3.6
	/

	
	化粪池污泥
	/
	0.0346
	/
	0.0346
	/

	注：1、“+”代表增加，“-”代表减少；2、项目改造前后固体废弃物均100%处置，不外排。3、现有工程废气排放量来源于原项目环评。


本项目改扩建完成后，产能扩增为原来的5倍，经采取相应污染治理措施，废气颗粒物排放量有所增加。

	环保投资
	项目总投资707.93万元，其中环保投资108.45万元，占项目总投资的15.42%。环保投资具体情况见表5-3。
表5-3  环保投资估算一览表 单位：万元
	项目
	工程或费用名称
	数量及规模
	投资额
	备注

	施工期

	废气
	施工扬尘
	洒水降尘，运输车辆加盖篷布
	2
	/

	废水
	施工废水
	一个1m3临时沉砂池
	0.1
	/

	噪声
	施工噪声
	选用低噪设备、基础减震等措施
	0.5
	

	固废
	建筑垃圾
	分类收集，可回收利用的回收利用，不可回收利用的清运至村镇建筑垃圾收集点处理
	2
	/

	
	生活垃圾
	垃圾桶
	0.05
	/

	生态
	生态破坏
	设施工边界围栏、立生态保护警示牌
	2
	/

	小计
	6.65

	运营期

	废气
	雾炮机
	1台
	2
	露天开采区扬尘

	
	洒水车
	1 辆
	8
	运输道路降尘

	
	破碎站彩钢瓦封闭破碎站，采用引风管负压收集+脉冲布袋除尘器和15m排气筒
	共设置引风管负压收集+脉冲布袋除尘器和15m排气筒1根、彩钢瓦封闭破碎站
	20
	破碎、筛分粉 尘处理

	
	在矿石破碎筛分点配置喷淋洒水装置
	5 套
	5
	破碎筛分粉尘

	
	砂料堆场预留进出口并增加门帘、设置顶棚、三面围挡，厂内设自动喷淋洒水降尘装置
	封闭厂房（预留进出口并增加门帘、设置顶棚、三面围挡）、2套自动喷淋洒水降尘
	15
	砂料堆场扬尘

	
	运输皮带除尘系统
	皮带运输系统廊道采用半圆形彩钢瓦进行封闭。
	2
	运输皮带粉尘

	
	运输车辆遮盖篷布
	若干，每辆运输车在运输时均配备遮盖篷布
	5
	运输物料扬尘处理

	
	油烟净化器
	1台，风量2000m3/h，油烟净化效率不低于60%。
	1
	食堂油烟

	废水
	办公生活区化粪池
	1 个，容积为5m3
	2
	生活污水

	
	食堂隔油池
	1 个，容积为0.5m3
	0.2
	食堂废水

	
	车辆清洗池
	1个，容积为5m3
	1
	车辆清洗废水

	
	沉砂池
	项目运行期间在露天开采区低处设置 1 个沉砂池，容积为205m3 ，处理露天开采区淋滤水；临时表土堆场低处设置1个容积为6m3的沉砂池，处理雨天产生淋滤水；工业场地区南侧设置1个容积82m3 沉砂池，收集工业场地区初期雨水；办公生活区南侧设置1个容积为53的沉砂池，收集雨天产生初期雨水。淋滤水、初期雨水进行收集沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。
	20
	淋滤水、初期雨水

	
	截排水沟
	项目区内设置雨污分流排水系统；项目在露天开采区、运输道路、工业场地区设置排水沟，排水沟末端连接沉砂池，雨水经沉砂池沉淀处理后回用厂区洒水降尘。总长约1388m 
	5
	淋滤水、初期雨水

	噪声
	机械设备降噪
	选用低噪设备、基础减震等措施
	0.5
	噪声

	固废
	生活垃圾收集桶
	3 个
	0.1
	生活垃圾收集 

	
	机械废弃油污处置措施 
	油污收集桶2个，危险废物贮存间5m2 ，经收集暂存后，委托有资质单位处置
	2
	废机油

	环境 管理
	突发环境事件应急预案、环境监测、竣工环境保护验收等
	8
	/

	环境 监测
	运营期委托监测
	5
	/

	生态
	严格按照水土保持方案和矿山环境恢复治理及土地复垦方案执行
	不计入
	植被恢复

	小计
	101.8

	合计
	——
	108.45





6、 
[bookmark: _Toc15009]六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	（1）严格控制施工扰动面积，尽量减少施工期对原地表植被的破坏；
（2）加强对施工人员的管理，须严格控制施工范围，严禁超计划占地，严禁施工人员乱砍、滥伐，以及猎杀野生动物等行为；
（3）施工时，做好施工区临时截（排）水沟的设置，并避免在暴雨天气进行施工，减少水土流失量。
（4）严格执行水土保持方案提出的水土流失防治措施。
	施工中不破坏工程占地区外的植被，施工期禁止捕杀野生动物，未加重项目区水土流失
	（1）土地利用影响保护措施
①开采过程中禁止随意侵占用地红线范围以外的土地，并与土地使用权所有方做好协调工作，避免因工程占地引发纠纷。
②矿山开采过程中，采用边开采边治理的方式对矿山进行绿化恢复。
③加强矿山的绿化工作，矿山开采结束后做好矿山绿化恢复工作，尽可能恢复原有土地的使用功能。
（2）植被影响防护措施
①报告要求建设单位在矿山开采中严格控制占地红线，严禁工作人员砍伐、破坏工程区外的植被，严禁在征地范围外堆渣、堆料等；
②加强管理及对工作人员进行环保宣传教育；
③加强占地区周边植物的保护，对剥离表土进行集中堆存后期用于生态恢复；
④植被绿化宜就地采集当地植物的种子、幼苗进行种植，不能采用入境植物；
⑤植被恢复力求创造多样性的生态环境条件，避免过于单一化和人工化，注意乔、灌、草的结合，植被恢复尽可能利用自然条件；
⑥建设单位应对项目占地中涉及的林地向相关林业部门办理相关手续，做好项目占用坡耕地的征占地补偿工作；
⑦矿山开采中对采空区采取边开采边治理的措施，对停止使用的采矿区应尽快覆盖土层进行植被恢复，避免采空区长期裸露。
（3）对野生动物影响防护措施
①建设单位应在采矿作业中尽可能降低噪声，以减少对动物的直接伤害；
②运行期间要注意对占地区周边这些植被的保护，减少对动物栖息地生境的破坏；
③对工作人员明确规定严禁猎杀野生动物，建立与环境保护有关的奖励惩罚制度，对积极举报违法活动人员给以奖励和隐私保护，对于证据确凿的违法活动者给以严厉惩罚；
④矿山服务期满后对采矿区以及其他相关区域迹地进行及时绿化恢复，恢复动物生境，并在运输、施工中注意保护野生动物。
（4）水土流失防治措施
项目在开采区周边设置截（排）排水沟、沉砂池，有效的减少开采活动造成的新增水土流失。
（5）景观影响防护措施
建设单位应严格按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行复垦，通过采取边开采边复垦的方式减轻对景观的影响。
（6）对生态系统影响防治措施
①闭矿后可对矿山进行植被恢复，加强绿化，尽可能最大绿化面积，减少不利影响。营运中、后期必须进行绿化复垦，恢复矿区生态植被，在此过程中生态系统将逐步恢复到开采前的水平；
②加强矿山人员管理及教育工作，禁止乱砍滥伐、禁止随意捕杀野生动物，严格控制开采活动破挖面积，尽量减少对项目区地表的破坏，维护生态系统的完整性。
	严禁超越矿界开采，严禁工作人员砍伐、破坏工程占地区外的植被。剥离表土用于采空区复垦和植被恢复。项目运营期严禁猎杀野生动物。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工场地设置一个1m3的临时沉砂池沉淀施工废水和施工人员生活污水，沉淀后用于施工场地晴天洒水降尘。
	无施工废水外排，未造成项目区地表水环境污染事故
	（1）生活污水经0.5m3隔油池、5m3三格化粪池处理后，定期清掏用作农肥；
（2）项目运行期间在露天开采区低处设置 1 个沉砂池，容积为205m3 ，处理露天开采区淋滤水；临时表土堆场低处设置1个容积为6m3的沉砂池，处理雨天产生淋滤水；工业场地区南侧设置1个容积82m3 沉砂池，收集工业场地区初期雨水；办公生活区南侧设置1个容积为53的沉砂池，收集雨天产生初期雨水，雨水进行沉淀后晴天回用于矿区洒水降尘，不外排；
（3）车辆清洗废水经1个容积为5m3洗车池收集沉淀后循环使用，不外排。
	废水不外排，未造成项目区地表水环境污染事故

	地下水及土壤环境
	/
	/
	分区防渗：危废贮存间按重点防渗区进行建设，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；隔油池、化粪池按一般防渗区进行建设，防渗技术要求为：粘土衬层厚度应不小于0.75m，K≤1×10-7cm/s；工业场地区部分、沉砂池、办公生活区等区域进行简单防渗，采取一般地面水泥硬化。
	达到相应防渗要求

	声环境
	（1）项目夜间不施工。
（2）合理安排施工机械布置和高噪声机械设备使用时间，错峰使用；
（3）施工期间控制好施工材料运输车辆车速。
	达《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	（1）项目夜间禁止生产。
（2）尽可能选用低噪声设备；
（3）做好设备日常维护和保养工作，防止因故障导致高噪声的产生；
（4）合理安排各设备运行时间，合理布局，降低项目设备噪声对周围环境的影响。

	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	振动
	/
	/
	做好爆破警示，爆破时，人员撤至300m安全线以外
	未造成周边地面塌陷、建构筑物倒塌等

	大气环境
	（1）施工期对施工场地、入场道路等进行洒水降尘处理；
（2）材料运输过程中，控制车速，并采取篷布遮盖运输易产生扬尘的施工材料；
（3）合理安排施工期，避开大风天；完工后及时清场、加强管理等措施进行控制。

	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值
	（1）露天开采区设置1台雾炮机进行洒水降尘，洒水抑尘的效率达到74%左右。
（2）采取1辆洒水车对项目区道路进行洒水降尘，洒水降尘对粉尘降尘效率约为74%；
（3）破碎站全封闭，仅预留出入口，破碎、制砂、筛分颗粒物经集气罩收集引入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，生产设备分别各安装1套喷淋设备，共5套；砂料堆场设置为彩钢瓦大棚内，三面围挡+顶棚，仅预留出入口，设2套自动喷淋洒水降尘；
（4）运输车辆覆盖篷布；
（5）若遇到强风天气，应视天气情况进行增加洒水降尘次数，或停止生产活动；
（6）设置专人进行环保管理工作，加强喷雾降尘设备、洒水车的维护保养，确保洒水降尘措施落实。
	（1）布袋除尘器+15m排气筒（DA001）排放的颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。
（2）项目无组织排放的的颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2组织监控浓度浓度限值要求。

	固体废物
	（1）土石方回填及道路铺垫，最终无永久弃方产生；
（2）建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，统一收集后运往城建部门指定地点进行处置；
（3）生活垃圾经过统一收集后委托环卫部门清运。
	处置率100%
	（1）项目生产过程中产生的废土石和剥离废土暂存于表土堆场用于矿区采空平台覆土复垦，进行植被恢复；
（2）沉砂池泥沙定期清掏暂存于临时表土堆场用于采空区平整及覆土复垦；
（3）除尘器收集粉尘进行外售；
（4）化粪池粪污定期清掏用作农肥；
（5）生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至附近村镇垃圾收集点，由环卫部门清运处置；
（6）项目机修产生的废机油、沾染矿物油的废弃包装物暂存于危险废物贮存间（5m2），委托有资质单位处理。
	处置率100%

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	1、防范措施
（1）定期检查使用柴油的机械设备及车辆油箱，谨防油箱漏油的情况发生；
（2）截（排）水系统时应提高防洪标准，避免暴雨条件下地质灾害发生；
（3）久雨、暴雨季节加强巡查，发现问题及时处置；
（4）项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护；
（5）危险废物贮存间设置禁止烟火等安全标识牌；
（6）对危险废物贮存间进行地面防渗措施；
（7）定期检查危险废物贮存间发现泄漏及时更换处理；
（8）加强员工培训及安全管理，减少事故隐患。
（9）分区防渗：危废贮存间按重点防渗区进行建设，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；隔油池、化粪池按一般防渗区进行建设，防渗技术要求为：粘土衬层厚度应不小于0.75m，K≤1×10-7cm/s；工业场地区部分、沉砂池、办公生活区等区域进行简单防渗，采取一般地面水泥硬化。
（10）搬运废机油及沾染矿物油的废弃包装物时要轻装轻卸，包装桶应确保无破损，若发现破损应立即更换，避免废机油及沾染矿物油的废弃包装物泄漏，存放于阴凉通风的地方，远离火源。
（11）编制突发环境事件应急预案，报送至昆明市生态环境局寻甸分局备案，并定期进行演练，提高建设单位应急能力。
2、应急措施
（1）当设备油箱出现渗漏情况时，停止使用设备，并使用油桶等对油箱中柴油进行转移，对被柴油浸没的土壤进行替换处理；
（2）若是洪峰超过防洪标准可能引发弃渣场滑坡、泥石流时，应立即向当地主管部门报告，及时采取有效措施疏散撤离下游可能受灾人员；
（3）当截（排）水系统出现故障时，应及时找出故障原因，若截（排）水系统毁坏或堵塞，应及时疏通修复。
	风险降至可接受范围内

	环境监测
	/
	/
	1、废气
（1）DA001 排气筒设置 1 个监测点，监测频率为1年/次，监测因子：颗粒物。
（2）无组织监测因子：颗粒物；监测点位：上风向1个点、下风向3个点；监测频次：1年/次。
2、噪声
监测因子：Leq（A）；监测点位：东、南、西、北场界外；监测频次：1季度/次
	1、有组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中表2要求；
2、无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求；
3、噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）中2类标准要求。

	其他
	/
	/
	/
	/




- 56 -

[bookmark: _Toc4277]七、结论
	综上所述，云南省寻甸县柯渡黄龙溏普通建筑材料用砂岩矿50万t/a扩建项目符合国家产业政策和相关规划。项目在建设、开采过程中对当地环境会造成一定的不利影响，通过采取相应的措施，各项污染物均能实现达标排放，矿山开采造成的生态破坏均可通过相应的治理措施将影响降低至最低水平。本环评认为建设单位在落实各项环保措施和生态恢复治理措施的前提下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。
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