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[bookmark: _Toc24895]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	寻甸亿源塑料制品有限公司果蔬专用框生产项目（金所片区）

	项目代码
	2608-530129-04-01-108178

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号

	地理坐标
	东经103°12′44.169″，北纬25°35′1.816″

	国民经济行业类别
	塑料包装箱及容器制造（C2926）
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 29中“53塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	寻甸回族彝族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号
	/

	总投资（万元）
	2500
	环保投资
（万元）
	28.7

	环保投资占比（%）
	1.148
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
[bookmark: _Hlk156841773]是： 截止2026年10月，项目生产设备已入场3条线，现已停止试运行。昆明市生态环境局于2026年10月12日下达行政处罚决定书（昆生环罚〔2026〕11-22号），建设单位已于2026年10月12日进行罚款缴纳。 
	用地面积（m2）
	2900

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表 1-1。
表1-1  项目专项评价判定表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
	根据工程分析，项目排放废气污染物主要为非甲烷总烃、颗粒物及臭气浓度，排放废气不涉及专项设置中有毒有害污染物。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
	项目实行雨污分流制，雨水经园区已建的雨水收集系统收集后排至市政雨水管网。项目间接冷却循环废水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水；生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池(雨天暂存)，食堂废水先经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池）处理后用于绿化浇灌及道路洒水，项目废水不外排。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	根据风险分析，项目Q值为0.00024，危险物质存储量未超过临界量。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	项目不涉及河道取水。
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	项目不涉及向海洋排放污染物。
	否

	注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。


由上表可知，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	1、规划名称：《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》；
2、审查机关：昆明市人民政府；
3、审查文件名称及文号：昆明市人民政府关于《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021—2035年）》的批复（昆政复〔2023〕63号）。

	规划环境影响评价情况
	1、规划环境影响评价文件名称：《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》；
2、审查机关：昆明市生态环境局；
3、审查文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕5号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》的符合性分析
（1）规划简介
根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》，修编后云南寻甸产业园区至2035年园区总面积控制为12.15km2（1214.59公顷），总体布局规划由“一园三片”组成，即羊街片区、金所（天生桥）片区、倘甸片区，其中金所片区规划面积6.82km2（681.52公顷）；羊街片区规划面积 2.63km2（263.39公顷）；倘甸片区规划面积2.70km2（269.69公顷）。主要产业发展定位为：云南省层面—云南省省级园区产镇融合的先导区；滇东北城市群层面—滇中及滇东北城市群的非烟轻工产业集聚区；昆明市层面—昆明东部工业走廊的产业门户重地；寻甸县层面—寻甸产业整合进园发展的承载重地。即园区定位为“以非烟轻工制造为主导，以绿色化工、先进装备制造为辅导产业，巩固提升2大传统产业，即生物医疗、绿色建材传统产业，积极培育生产性服务业和生活性服务业，着力构建形成“3+2+2”的现代产业体系架构。”其中，金所片区金所组团（6分区）定位为先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、绿色建材产业区、绿色化工产业区、公共服务配套区、中转物流区；金所片区天生桥组团（2 分区）定位为绿色化工产业区、先进装备制造产业区；羊街片区（3分区）定位为先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、商贸物流及冷链加工区；倘甸片区（4 分区）定位为生物医疗产业区、先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、公共服务配套区。
（2）相符性分析
本项目为塑料制品生产项目，位于金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号。根据项目与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021‑2035）》中的金所片区土地利用规划叠图分析，项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内用地为二类工业用地。
金所片区金所组团主导产业定位为先进装备制造、非烟轻工、绿色建材、绿色化工等产业，本项目属于塑料制品生产（轻工加工类），项目行业属性与金所片区金所组团产业定位相契合，不存在行业冲突。同时，2026年8月21日项目已取得寻甸特色产业园区管理委员会出具的《寻甸亿源塑料制品有限公司果蔬专用框生产项目（金所片区）入园申请同意书》，同意书中明确“项目符合园区产业发展，同意寻甸亿源塑料制品有限公司《寻甸亿源塑料制品有限公司果蔬专用框生产项目（金所片区）》入驻寻甸产业园区金所片区”。
综上分析，项目建设用地属于二类工业用地，属于轻工加工产业，符合金所片区产业定位，项目建设符合《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021‑2035）》中的相关要求。
2、 [bookmark: _Toc31449]与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见（昆环审〔2023〕5号）的符合性分析
（1）主要环境影响减缓措施符合性分析
根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及其环评审查意见，本项目与园区的主要环境影响减缓措施符合性分析如下表所示。
表1-2  项目与规划环评中环境影响减缓措施相符性对比分析表
	类别
	内容要求
	项目建设内容
	符合性

	地表水环境影响减缓措施
	①根据《规划修编》实施对水环境的影响分析，规划建设覆盖规划区范围的“雨污分流”排水体制。各煤、磷、盐化工等企业内部自行收集初期雨水进行处理后回用，园区雨水经过雨水管网收集后汇入附近地表水体。
②金所组团现状煤磷盐化工企业及废水实现零排放企业按现状处置方式，即由企业处理达标后循环回用或经已建的排污管道排至摩洛河。园区严格按照规划要求，建设污水集中和分散处理设施，提高园区水资源利用率，减少污水排放。各组团后续入驻企业废水严格按照规划排水方案执行。
③园区规划实施时，应同步规划、建设再生水调蓄、回用管网等配套。并采取园区产业结构调整、加强入园企业控制、促进园区再生水利用、加大对排污企业的执法力度、对超标的地表水体进行综合治理等措施。
④对园区内不符合园区规划行业、不符合管控要求的企业行业尽快淘汰或搬迁。
⑤园区内企事业单位等应增加再生水回用接口。企业内部循环利用+园区调配两级保障措施，按分期发展要求分别建设污水处理回用系统，污水处理回用系统采取分质处理分级回用方式，回用于各类城市杂用水和工业补水等。
⑥严格环境准入政策，园区不得引入不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目。
⑦新入园的“两高”项目必须根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）的相关规定，以满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求，制定配套区域的污染物削减方案。 
⑧严格各污水处理设施的管理、监测工作，确保污水处理设施外排污水长期稳定达标。
⑨部分企业未按规定对原料、渣场、渣库设置雨棚或用雨布遮盖或截排水设施，雨季雨水冲刷导致大量的污染物直接进入附近水体，对水环境造成污染，园区应加大监管和处罚的执法力度，防止原料和渣料库管理不当对水环境的影响。
⑩工业园区建设要严格执行“三同时”制度、环保竣工验收、排污许可申报和清洁生产审核制度。新建、迁建项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国内先进水平以上；实行严格的清洁生产审计，全过程降低对水的消耗和污染；工业企业应严格控制用水量，加大工业用水的重复利用率，发展节水型工业。
	①项目为塑料制品生产项目，不属于煤、磷、盐化工等企业，符合该条要求。
②项目为塑料制品生产项目，项目厂区实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网。
③项目为塑料制品生产项目，项目生产过程中冷却水循环使用，定期排污冷却废水依托依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统处理后回用于项目区绿化浇灌、洒水降尘，不涉及生产废水排放，符合该条要求。
④本项目为塑料制品生产项目，项目建设用地属于二类工业用地，属于轻工加工产业，符合金所片区产业定位，项目建设符合《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021‑2035）》中的相关要求，符合该条要求。
⑤项目厂区实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网。项目生产过程中定期排污冷却循环废水、生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统处理后用于项目区绿化浇灌及道路洒水，符合该条要求。
⑥本项目为塑料制品生产项目，属于轻工加工产业，项目建设符合《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021‑2035）》中的相关要求，符合该条要求。
⑦本项目为塑料制品生产项目，不属于“两高”项目。
⑧项目厂区实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网；项目生产过程中项目生产过程中定期排污冷却循环废水、生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统处理后用于项目区绿化浇灌及道路洒水，项目无外排废水，符合该条要求。
⑨本项目为塑料制品生产项目，项目原料于厂房内堆放，本项目不涉及渣场、渣库的设置，同时，项目区项目厂区实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网，无生产废水外排，对周边水环境较小，符合该条要求。
⑩项目将严格执行环保“三同时”、竣工环保验收、排污许可申报制度；采用成熟先进的注塑工艺，配套活性炭吸附废气治理设施，清洁生产可达国内先进水平；注塑冷却水循环回用，严控新鲜水消耗，提高水重复利用率，发展节水型工业，符合该条要求。
	符合

	大气环境影响减缓措施
	①按规划及其他相关要求规划区工业及民用均使用清洁能源。对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度；
②入驻的有大气污染源排放的项目环境影响评价文件中应将大气环境影响评价作为重点之一，深入分析项目入驻对区域大气环境的影响，明确环境空气污染防治措施并严格落实，要求作出明确的环境是否可行的结论；
③推行清洁能源，建议考虑集中供热，实施循环经济，并对大气污染物实行总量控制；
④加强规划区工业企业精细化管理，入驻企业必须采取新工艺、新技术，提高综合利用，禁止高耗能、重污染的企业入驻，要求规划区企业采用清洁生产工艺，加强源头治理，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，严格控制废气污染物的排放，杜绝超标排放，推行清洁生产，减少能耗。
⑤规划区企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。
⑥合理布置绿化区域，应按规划的绿地面积绿化片区环境。
	①本项目生产设备采用电能，属于清洁能源；项目使用注塑成熟工艺，不属于国家明令淘汰的工艺、设备及产品，符合园区使用清洁能源、淘汰重污染工艺设备的管控要求。
②本项目环评将大气环境影响评价作为重点章节，本项目热熔注塑工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度经注塑机上方设置的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；项目原料为塑料颗粒料，破碎仅对生产不合格品间歇破碎，作业时间短，故拌料、上料、不合格品破碎工序粉尘产生量小，拌料、上料、破碎均在封闭厂房（仅留出入口）内进行，以上工序产生的颗粒物经厂房自然沉降、厂区绿化削减后，以无组织形式排放，对区域大气环境影响较小；食堂油烟依托租用厂房已配套的油烟净化器处理后由排烟管道引至屋顶排放；针对项目产生的有机废气、颗粒物、食堂油烟明确配套废气收集治理措施，论证项目废气排放对区域大气环境影响可接受，明确项目大气环境可行性结论。
③项目生产采用电能（清洁能源），不使用锅炉；项目不合格塑料筐破碎后回用于生产，实现物料循环利用；项目废气污染物（非甲烷总烃）按要求申请总量控制，满足总量管控要求。
④项目采用注塑成型新工艺，属于低耗能轻工制造项目，不属于高耗能、重污染行业；项目从源头控制原料无组织逸散，配套废气收集治理设施，削减有机废气排放；项目注塑冷却水循环回用，落实清洁生产，降低能耗，废气经治理后稳定达标排放。
⑤项目按照排污许可技术规范制定废气自行监测方案，定期对注塑有机废气、颗粒物、臭气浓度开展监测；本项目不属于重点排污单位，无需安装大气自动监测设备，按规范落实手动监测即可。
⑥项目租用云南鹏达冠得有限公司闲置厂房进行建设，项目区已按照园区规划要求配套建设有厂区绿化，对无组织废气进行稀释、吸附，改善片区环境。
	符合

	地下水环境影响减缓措施
	园区重点危险废水暂存区参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、危险化学品、油库等储罐区域参照执行《石油化工企业防渗技术规范》(GB/T50934-2013)等相关要求进行分析。没有国家标准或行业防渗技术规范的企业，参照执行《环境影响评价技术导则 地下水》 (HJ6102016) 中各防渗区要求。工业固废堆存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求选址及防渗设计。
①杜绝高污染，高排水和淘汰落后工艺性质企业入园。
②严禁入驻企业抽取地下水作为生产、生活用水。
③规范各入驻企业废水处理设施、生产车间产污工段的地面应为硬化防渗地面，厂内污水沟应有相应防渗措施。
④生活垃圾临时堆存点和厂内固废临时堆存点，必须具有防风、防雨、防渗措施，严禁露天乱堆放。堆存点应做到上有雨棚、底有混凝土层防渗，周边至少有1.5~2m高的挡墙和环形截雨沟。
⑤浸出毒性是I类一般工业固废和危险固废则需严格按国家有关规定、规范处理处置，杜绝乱堆放或混堆现象。
⑥严禁入园企业向地下渗坑、岩溶洼地排水、落水洞排污。严禁入驻企业在园区内新建永久性固废处置场，危险废物委托有资质单位进行清运处置。
⑦杜绝各企业生产废水、生活污水及废油、废酸、固体废弃物任意乱排放进入岩溶（洼地、落水洞）环境或农田、水体中，保护地下水环境免受污染。
⑧工程建设前应进行厂区岩土工程地质详细勘察和进一步的详细水文地质勘察，查明厂区所在处及其附近的断裂构造详情、地下水位埋深及水位动态变化等情况，取得更加详细的工程地质及水文地质资料，为工程设计提供资料。
涉及重金属及危险化学品的企业在平面布局时需考虑场地地下水含水层分布情况，尽量使重大风险源、废水收集治理等可能出现渗漏风险的设施设置于泥岩隔水层之上。
⑨企业场地、各生产车间及原料、废渣临时堆放场地、污水处理设施等区域按照国家标准或行业防渗技术规范、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计，固废处置应符合相关法规和技术规范要求，渗滤液不得任意外排，避免渗滤液下渗污染地下水环境。
	本项目按照HJ610-2016开展分区防渗设计：危废间划分为重点防渗区，在现有混凝土浇筑、水泥硬化的基础上增加2.0mmHDPE防渗膜+环氧树脂防渗面层，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗要求；循环水池为一般防渗区，在现有混凝土浇筑、水泥硬化的基础上增加2.0mmHDPE防渗膜，使其达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s的防渗要求；生产厂房划分为简单防渗区，根据现场踏勘结果，厂区现状已进行混凝土硬化，无明显破损、裂缝，可满足简单防渗要求。
①本项目为塑料制品生产项目，不属于高污染、高排水企业；采用成熟注塑工艺，不属于国家淘汰落后工艺，满足园区准入要求。
②项目生产用水、生活用水均由园区市政供水管网供给，不开采、抽取地下水作为生产及生活水源。
③项目生产厂房地面已全部硬化；循环水池（一般防渗区）要求在现有硬化的基础上增加2.0mmHDPE膜进行防渗处理，防止污水下渗。
④厂区内设置若干个带盖的生活垃圾收集桶进行收集项目产生的生活垃圾，满足防风防雨防渗要求。
⑤项目危废（废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭）分区存放于危废贮存库内，然后定期委托有资质单位清运处置；包装固废及不合格产品分区存放于厂房内，定期外售及破碎；危废与一般固废分开堆放，不存在混堆、乱堆情况。
⑥项目不设置渗坑、不向岩溶洼地、落水洞排污；不在厂区内建设永久性固废处置场；危险废物全部交由有资质单位清运处置。
⑦项目注塑间接冷却废水、生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水；各类固废分类收集，规范暂存、合规处置，不会进入岩溶洼地、农田及水体，保护地下水。
⑧项目在已建厂房上进行建设，只涉及平面布置及设备安装，不涉及土建工程，不用开展场地岩土工程勘察；本项目不涉及重金属，重大渗漏风险设施（危废贮存库、循环水池）布置于相对隔水层之上，降低地下水污染风险。
⑨项目依据HJ610-2016实施分区防渗：危废间（重点防渗区）、循环水池（一般防渗区）、生产厂房（简单防渗区）；固废暂存区配套防渗及截排水措施，防止渗滤液下渗污染地下水。 
	符合

	土壤环境影响减缓措施
	①源头控制措施：选用合格的生产原料，从源头上控制污染物的产生。
②末端控制措施：废气经处理后外排，减少废气中的污染物排放。
③污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤污染监控系统，及时发现污染、及时控制。
④应急响应措施：一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤，并使污染得到治理。
⑤绿化措施：合理利用项目区的空余空间，加强项目区的绿化。
⑥加强对厂区周围土壤环境的定期监测，建立土壤环境质量动态监测系统，及时反馈污染控制信息。
⑦严格固体废物运输管理，避免在运输过程中的散落。一旦发生散落事件，及时清理收集，防止进入农田。
	①②本项目使用全新的聚丙烯树脂颗粒作为生产原料，废气均经过有效的治理措施处理后达标排放；
③⑥项目进行分区防渗，即危废贮存库进行重点防渗，循环水池进行一般防渗；生产厂房地面进行一般硬化处理；
④编制突发环境事件应急预案，提出突发环境事件应急响应措施；
⑤租用项目厂房四周分布一定面积的绿化；
⑦项目建成运营过程后严格执行固废环境管理要求，避免在运输过程中的散落。
	符合

	噪声影响减缓措施
	①根据规划实施后对声环境的影响分析，本评价提出规划区应合理布局各企业位置，要将工业用地、公共设施用地等噪声污染较高的用地与住宅等需要安静的用地分隔开来，居住区应尽量离开交通干线40m以上，将仓储用地放于交通干道两侧，入园企业也要注意将生产区与办公区分离开来；
②道路建设设计应预留绿化带，加强园区道路修缮工作以及交通管理；
③入园企业如果使用一些高噪声设备如风机、空压机、冷却塔、发电机等，应做好消音降噪措施，建设过程中一定要对高噪声设备实行“同时设计、同时施工、同时验收”的原则，杜绝先污染后治理的现象出现。
	①项目周边50m范围内不存在声环境敏感目标，本项目所有设备均设置于厂房内部，高噪声设备安装消声、减振装置。根据预测结果，在采取噪声防治措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准。不会降低区域声环境质量现状。
②租用项目厂房四周分布一定面积的绿化。
③拌料机、上料机、注塑机、破碎机等高噪声设备建设过程中实行“同时设计、同时施工、同时验收”。
	符合

	固体废物污染防治措施
	①园区不统一设置渣场，现有企业及未来入驻企业，禁止在园区内新建永久性固废处置渣场。临时渣场建设应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定进行设置，充分采取防渗，防雨淋等措施；
②对工业固体废物中可以回收利用的进行充分综合利用，立足于在园区内加以消化。园区应加强工业固废管理，按“谁产生、谁负责”原则，要求园区企业对产生固体废物进行处置、储存，应将固体废物的性质、产生量、处置去向等向环保主管部门进行申报登记，严禁随意倾倒。调整产业结构，减少高资源消耗、高能耗企业，减少固废的产生。从清洁生产、循环经济角度控制工业固体废物产生量，引导企业系统内部减量化和循环利用，降低单位产品固体废物产量。提高综合利用率，加大工业固体废物综合利用技术的开发力度，促进固体废物重新进入生产循环系统，实现固体废物的回收、循环、利用及资源。
③对于危险固废，需要按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存，委托危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善贮存。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染环境污染防治的特别规定，做好危险废物的申报登记、处置和管理。强化危险废物管理。
④规划区产生的生活垃圾则委托环卫部门统一收集并运至城市生活垃圾卫生填埋场进行处置；制定地方商品进入和消费的指导性政策，限制过度包装商品的进入，建立消费品包装物回收体系，逐步取缔一次性餐具类商品的销售和使用。鼓励净菜类产业和相关服务体系的发展，减少厨房残余垃圾产生量；
⑤工程开挖土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾要及时清运，以免给周围环境带来影响。
	①本项目区不新建永久性固废处置渣场。
②本项目生产产生边角料、不合格塑料筐破碎后回用于生产，实现企业内部循环利用；废包装材料等一般固废外售回收单位综合利用。项目遵循“谁产生、谁负责”，固废产生种类、产生量、处置去向按要求向生态环境部门申报登记，严禁随意倾倒。项目属于轻工注塑行业，资源消耗低，通过内部回用实现固废减量化，固废综合利用率100%。
③项目产生的危险废物包括废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭，在厂区设置密闭危废贮存库，严格按照GB18597-2023规范贮存；危废定期委托具备相应资质单位清运处置；按固废法要求落实危险废物台账、申报登记、转移联单等管理要求。
④项目生活垃圾由厂区分类收集后，委托园区环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处置；本项目不涉及一次性餐具、净菜加工，本条中包装物、一次性餐具管控内容不涉及。
⑤施工期建筑垃圾分类收集，可回收利用部分收集后外售，不可利用部分运输至建筑垃圾消纳处置场；施工期生活垃圾集中收集，交由环卫及时清运，避免污染周边环境。
	符合

	生态环境影响减缓措施
	①强化规划区内项目建设施工期生态保护；
②优先进行生态基础设施建设；
③建立长效而稳定的生态保护和生态建设机制，强化城乡建设、土地利用、环境保护、文物保护、林地保护、综合交通、水资源、文化旅游、社会事业等各类规划的衔接，确保产业园区的保护空间、开发边界、建设规模等重要参数一致；
④注重生态环境保护的管理和宣传教育；
⑤规划实施建设活动时应尽量避开耕地、林地，尽量选择在灌草丛、荒地等植被较差或未开发利用的区域，以减少对植被的破坏，
⑥在保证质量的情况下尽量缩短工期，从而尽量减少对占地范围环境的扰动；施工结束后，对施工现场进行迹地清理，尽早开展植被恢复和复垦，植被的恢复必须按照当地的实际情况，针对不同的土壤条件、气候条件以及坡度、海拔等条件进行乔灌草的合理配置，建立起植被与生境水分条件相符合的群落生态关系，优先选用乡土物种进行植被恢复，禁止引入外来入侵物种。
⑦工程施工应分散分区进行，开挖面要及时种上草皮，缩短裸露面的暴露时间，减少水土流失。在施工过程中，控制地表破坏程度，尽量保护周围的土壤和植被，要严格按照施工规划尽可能少占地。合理布设施工场地，减少土地占用。施工单位要做好相应的施工组织与管理工作，尽量缩短工期。及时清理施工现场，不得遗留任何固体废物、建（构）筑物的残体、生活垃圾和（石）方等，某些关键节点采取临时围挡进行封闭施工。
	①本项目租用已建成闲置厂房进行建设，不涉及土建施工；施工阶段仅开展简单设备安装，施工期采取物料运输车辆采取遮盖密闭、物料于厂房内堆放、进出场地车辆慢行等扬尘防控措施、无外排废水、固废及时清理等生态保护措施，降低施工活动对区域生态环境的扰动。
②项目利用现有厂区已建成的绿化、排水等生态基础设施，不新增大规模场地开挖；运营期维护厂区现有绿化设施，发挥生态基础设施水土保持、生态缓冲功能。
③项目选址位于寻甸产业园区（金所片区）产业用地范围内，用地性质符合园区土地利用规划；项目建设内容与园区开发边界、管控要求保持一致，与环境保护、土地利用规划相衔接。
④项目运营后建立厂区生态环境管理台账，定期对厂区员工开展生态环境保护、污染防控等宣传教育，落实生态环境日常管理。
⑤本项目租用园区内已建成厂房，不新征土地，不占用耕地、林地；施工不涉及土表开挖，不会破坏原生植被。
⑥本项目施工仅进行设备安装，工程量小、施工工期短，对环境扰动轻微；施工结束后及时清理施工迹地；厂区现有绿化均为本地乡土植物，不引入外来入侵物种，无需新增大面积植被复垦工程。
⑦项目利用现有厂房进行建设，不涉及土方开挖，不存在裸露开挖面；施工仅设备安装，施工期合理规划施工区域，少占地；施工结束后及时清理建筑垃圾、生活垃圾，不留废弃物，减少水土流失风险。
	符合

	事故及风险防范措施
	①园区管委会应建立完善的安全、环保管理体制。
②加强园区内企业的环境监督管理。
③规划实施过程中，园区管委会和环保部门对进驻园区企业进行风险排查，掌握园区企业危险化学品使用、贮存和生产情况。
④企业进驻园区时，根据进驻企业的生产规模、产品方案、工艺流程以及危险化学品使用、贮存和生产情况，对进驻企业按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求进行环境风险评价，提出各项目的环境风险防范措施和应急预案，确定各项目的安全防护距离。
⑤根据进驻项目可能发生的风险事故和清消废水产生量，对存在环境风险的项目，在进行设计施工时，设置清消废水收集池，清消废水经收集处理达标后才能外排。
⑥对于涉及使用易燃易爆危险化学品的企业进驻园区时，园区管委会应要求企业做好该距离范围内的火灾、爆炸防护工作，通过对进驻企业进行安全或风险评价，提出合理的防护距离，在该距离范围内，不得堆放易燃、易爆、有毒有害等危险化学品，并预留消防通道。
⑦园区周围环境目标众多，环境敏感程度较高，限制根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）判定的极高危害企业（P1）入驻。
	①企业内部建立自身安全环保管理制度，落实岗位环境安全职责，配合园区管理体制运行。
②项目建成运营后，自觉接受园区管委会及生态环境主管部门日常环境监督检查，按要求落实自行监测、台账记录等管理要求。
③本项目原辅材料、危废种类、储存量如实上报园区及生态环境部门；配合园区开展环境风险排查，如实提供危险物质贮存、管理相关资料。
④项目建成后，企业按照HJ 169-2018开展环境风险评价，识别环境风险源，制定风险防控措施，编制突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案。
⑤项目为塑料制品生产，项目原辅材料及污染物存量小，发生火灾等事故产生的消防废水量少；项目依托厂区现有防渗地面、危废贮存库围堰，可短时间截留事故消防废水，不单独设置应急收集池；一旦发生事故，消防废水可集中收集至厂区现有的污水处理系统处置，杜绝事故废水外溢污染环境。 
⑥项目原辅材料为塑料颗粒，仅少量润滑油、柴油，不大量使用易燃易爆危险化学品；危废单独存放于危废间，不随意堆放危险物质，落实防火防护措施。
⑦本项目经环境风险识别，本项目Q=0.00024<1，环境风险潜势为I，不属于极高危害（P1）企业，满足园区准入管控要求。
	符合


综上，项目建设与采取的污染防治措施满足《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》中的环境影响减缓措施相关要求。
（2）园区环境准入负面清单符合性分析
根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》，园区环境准入负面清单及对照情况如下。
表1-3  本项目与规划区环境准入条件负面清单对照情况表
	限制和禁止引进的项目和行业
	本项目情况
	符合性

	总体要求
	禁入行业
	（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（或更新）中禁止、限制类的行业。
（2）《外商投资产业指导目录（2017年修订）》（或更新）中的禁止类。
（3）严禁不符合要求的高风险高污染行业入驻。
（4）禁止引入其他不在园区产业定位、不符合园区环保要求项目，如造纸制浆、印染、染料、制革、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、有色金属等项目。
（5）污水成分复杂或废水、废液按现有技术无法妥善处置的产业。
（6）物耗、能耗相对较高，产生的大气污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；且产生的大气污染物无法自身治理或妥善处置或处理成本较高的产生。
（7）不能严格按“三同时”要求建厂的企业，无法满足卫生防护距离、大气环境防护距离的企业。
（8）与《云南省牛栏江保护条例》存在冲突的项目。
（9）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中的禁止项目。
（10）禁止引入单位产品能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标达不到国内先进水平的产业（项目）；资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业；高耗水且排放污水、废液按现有技术经济无法治理或妥善处置的产业。
（11）未来入驻企业禁止在园区内新建永久性工业固废处置场。
（12）严禁引入物耗、水耗和能耗相对较高，但符合园区总体规划产业类别的其他产业（①属于规划既定行业，但污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；②产生废物，且按自有技术水平无法治理或妥善处置的；③现有污染治理技术不成熟，或现有技术经济条件难以承受污染物治理成本的）。
（13）禁止入园企业开采地下水作为生产、生活用水。
	（1）本项目为塑料制品生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设类；
（2）本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中禁止类项目；
（3）本项目不属于高风险高污染类行业；
（4）本项目不属于造纸制浆、印染、染料、制革、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、有色金属等其他不在园区产业定位、不符合园区环保要求项目；
（5）本项目不属于污水成分复杂或废水、废液按现有技术无法妥善处置的产业；
（6）本项目物耗、能耗相对较低，产生的大气污染类型主要为非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度等，大气污染物经采取措施治理后达标排放，处理成本一般；环境风险为一般环境风险；
（7）本项目为新建项目，严格按“三同时”要求进行建设，本项目不设置卫生防护距离和大气环境防护距离；
（8）根据下表1-7项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析，项目建设与《云南省牛栏江保护条例》不冲突；
（9）本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》中的禁止项目；
（10）本项目年生产产品2606t，能源消耗以电能为主，年耗电量120万kW·h，折算单位产品电耗约460.47kW·h/t；生产用水1967.5t/a，折算单位产品水耗约0.75t/t，项目选用成熟注塑工艺，清洁生产可达国内先进水平，单位产品能耗、水耗指标较低；本项目不属于单位产品能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标达不到国内先进水平的产业（项目）；产生边角料、不合格塑料筐破碎后回用于生产，实现企业内部循环利用，不属于资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业。
（11）本项目不涉及新建永久性工业固废处置场；
（12）本项目不属于物耗、水耗和能耗相对较高的生产企业；
（13）本项目用水为市政管网供给，不进行地下水的开采。
	符合

	
	禁入工艺
	（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（或更新）中淘汰、落后的生产工艺。
（2）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》（或更新）的生产工艺。
	（1）经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目所用工艺不属于该目录中淘汰、落后的生产工艺；
（2）本项目生产工艺不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》的生产工艺。
	符合

	
	禁入产品
	《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》（或更新）的产品。
	本项目产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》的产品。
	符合

	
	清洁生产水平
	清洁生产水平低于国家清洁生产标准的国内先进水平。
	本项目清洁生产水平不低于国家清洁生产标准的国内先进水平。
	符合

	
	限制禁入
	（1）严格限制引进《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（或更新）中所列的限制类项目。
（2）《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（或更新）中所列的限制类项目。
（3）严格限制引进涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2020年本）》（或更新）中所列有毒化学品的项目。
	（1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中所列的限制类项目，为允许类项目；
（2）本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中所列的限制类项目；
（3）本项目不涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2020年本）》中所列有毒化学品。
	符合

	规划产业要求
	现状产业区
	允许现有煤磷盐化工及配套产业进行环保提升改造。
	本项目为新建项目，不属于现有煤磷盐化工及配套产业。
	符合

	
	绿色建材产业
	禁止生产废水不能循环回用，且向牛栏江流域排放生产废水的企业入驻。
	本项目生产过程中冷却水循环使用，定期排污冷却循环废水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统处理后用于项目区绿化浇灌及道路洒水，无生产废水外排。
	符合

	
	先进装备制造产业
	
	
	

	
	非烟轻工产业
	①木材加工及家具制造业：禁止含有制胶工艺的企业入驻。
②食品业：要求规上企业工业用水重复利用率＞65%。
	①本项目不属于含有制胶工艺的木材加工及家具制造。
②本项目不属于食品业。
	符合

	
	绿色化工
	①园区规划在金所片区天生桥组团设置化工园区，建议园区尽快按化工园区的设立要求设立化工园区，并申请省级业务主管部门进行认定。
②金所片区金所组团禁止新建、改建、扩建化工生产线项目。
	本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县特色产业园区金所片区金所组团，不属于化工生产线项目。
	符合

	
	生物医药
	满足《云南省“十四五”生物医药产业创新发展规划要求》。
	本项目不属于生物医疗项目，不涉及该条内容。
	符合


根据上表分析，本项目不属于园区环境准入负面清单所列禁止和限制类项目，符合环境准入负面清单要求。
（3）本项目与规划环评审查意见（昆环审〔2023〕5号）的符合性分析
项目与规划环评审查意见对照情况如下。
表1-4  与审查意见相符性分析
	审查意见提出要求
	本项目情况
	相符性

	（一）加强规划引导，严格落实国家关于生态环境保护、高质量发展相关要求，坚持生态优先、绿色发展，落实生态环境分区管控要求，统筹保护好区域生态空间。根据区域发展战略，从长远考虑，合理控制园区产业发展规模，着力推动园区产业转型升级，促进实现生态环境保护与高质量发展、人居环境安全相协调。
	本项目位于寻甸产业园金所片区，属于规划工业用地；项目严格落实区域生态环境分区管控要求，不占用生态保护红线、基本农田等生态空间。项目为塑料制品生产，属于园区允许发展的轻工类产业，不属于淘汰落后产业，符合园区产业转型升级方向；项目各项污染治理措施完善，污染物达标排放，可实现区域生态环境保护与产业协调发展。
	符合

	（二）进一步优化园区空间布局，加强空间管控，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。 
严格执行《中华人民共和国长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》、《云南省牛栏江保护条例》、《云南省人民政府关于同意牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划的批复》（云政复〔2010〕21 号）等相关规定，禁止新建、扩建不符合国家产业布局规划的项目。 
逐步淘汰搬迁园区内现有不符合产业定位和环境保护要求的企业，推进创新型产业发展，提升园区企业的生产技术水平和园区的绿色循环化水平。天生桥组团现有云南明盛养殖有限公司养殖项目实施限期搬迁。金所组团现有煤、磷、盐等化工企业不得新建、扩建，同时加快产业转型升级及安全环保提升改造。
	本项目选址位于金所组团规划工业用地，选址符合园区空间布局管控要求；不属于长江经济带、牛栏江流域负面清单禁止类项目；本项目为塑料制品生产，不属于煤、磷、盐类化工项目，不涉及化工扩建；不在天生桥组团，不涉及养殖搬迁相关要求；项目采用成熟生产工艺，注重原料回收利用，符合园区绿色循环化发展导向。
	符合

	（三）严守环境质量底线、严格新入园项目及现有项目环境管理。制定主要污染物区域削减方案，建立健全主要污染物管理台账，采取有效措施减少氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。
入园企业应采用先进的生产工艺路线、设备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。高度重视园区废水收集，处理、回用、排放的环境管理。实施“雨污分流”，加强天生桥组团、金所组团初期雨水的收集、处理，加快园区污水处理厂再生水处理设施及配套管网建设。严格落实牛栏江流域严禁新改扩建工业废水排污口的要求：强化园区生活污水收集处理回用，加强区域水环境综合整治，确保实现区域水环境质量改善目标。
园区在产业布局和入园项目建设时应充分考虑对地下水环境影响，按照《报告书》提出的重点保护区、重点控制区、其他区域三类区域进行分级管控。严格水文地质、工程地质勘察做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，严格执行《地下水管理条例》等相关规定。
将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关生态环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。
	[bookmark: _GoBack]本项目涉及主要污染物为挥发性有机物，项目挥发性有机物排放量纳入总量控制指标；运营期严格落实废气治理措施；项目采用先进成熟热注塑工艺，使用电能为清洁能源，从源头削减污染物产生。项目落实雨污分流，雨水、污水分开收集；本项目位于金所片区，属于地下水重点防控区域，详见附图8；项目生产冷却水循环使用，无生产废水外排，不设置工业废水外排口，间接冷却循环废水、生活污水排入园区已建一体化污水处理设施处理；用水由市政管网供给，不抽取地下水。项目按照分区防渗要求落实防渗措施，一般生产区为一般防渗区，危废贮存库为重点防渗区，采取在现有硬化地面的基础上+防渗措施，落实地下水、土壤污染预防管控，避免污染物下渗污染地下水及土壤。
	符合

	（四）建立环境风险防控体系，提高环境应急能力，加强区内重要环境风险源管控，严控高风险产业发展规模。强化园区危险化学品储运的环境风险管理，加强金所组团现有煤、磷盐化工企业和天生桥组团磷化工企业环境风险管控。制定厂区园区、区域三级防控措施，强化园区环境监测与预警能力建设环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系。重点关注地表水环境风险防控措施，应确保事故状态下工业废水零排放。编制突发环境事件应急预案，防范环境风险避免事故排放，保障区域环境安全。
	本项目原料主要为pp颗粒料和母料，不涉及危险化学品，项目运行产生废机油经收集后暂存于危废贮存库内，危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，环境风险一般，在采取相应的措施后，环境风险可控。
本项目建成后将编制突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。
	符合

	（五）落实《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381 号）、《昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施》等要求，按无害化、减量化、资源化的原则积极探索园区固体废弃物的源头减量、资源化综合利用途径，着力提升磷石膏综合利用率（量），化解磷石膏处理处置困难带来的环境问题。做好危险废物的收集、贮存、转运和处置各个环节的监管工作。园区固体废物暂存（处置）场的选址和建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施，确保园区固废得到妥善处置。
	本项目生产过程产生不合格塑料边角料，全部在厂内破碎回用于生产，实现固体废物源头减量及资源化利用；项目产生少量废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭等危险废物，严格按照危废管理要求进行分类收集、密闭贮存，委托有资质单位转运处置；本项目不产生磷石膏，磷石膏相关管控为园区层面统筹实施，项目固废均可得到妥善处置。
	符合

	（六）按照《工业领域碳达峰实施方案》等国家关于做好碳达峰碳中和工作的政策要求，积极开展园区减污降碳协同管控。
	项目选用低能耗生产设备，优先使用电能作为能源，不使用高污染燃料；生产边角料全部回收回用，减少原料消耗，从源头降低资源能源消耗，落实减污降碳相关要求；碳达峰碳中和整体管控由园区统一统筹推进。
	符合

	（七）逐步建立环境质量监测网络并共享数据。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物排放和环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设。定期做好区域地表水、地下水和土壤等环境要素的跟踪监测与管理。根据监测结果、实际环境影响和不良环境影响减缓措施的有效性，完善环境管理并适时优化调整《规划》。
	本项目按环评及排污许可要求落实自身污染源监测计划，配合园区环境监测管理工作。
	符合

	（八）定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台。加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，及时解决公众关心的环境问题，按要求公开环境信息，满足公众合理的环境诉求。
	本项目加强与周边公众的沟通，定期发布环境信息，建成后按排污许可制度要求开展企业环境信息公开，主动接受社会公众监督。
	符合

	（九）拟入园建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，严格落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动。在项目环境影响评价中应重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，执行污染物排放总量控制制度，强化环境监测和环境管理措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。
	本次评价结合了规划环评提出的指导意见，落实了规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展了工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。
	符合


综上所述，项目建设与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕5号）相符。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
项目主要生产塑料框，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的塑料包装箱及容器制造（C2926），根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，可视为允许类”，项目不涉及《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入事项和准入要求。同时，项目已于2026年8月11日取得寻甸回族彝族自治县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码：2608-530129-04-01-108178。综上所述，项目符合国家产业政策。
2、项目与《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起实施）符合性分析
《中华人民共和国生态环境法典》2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日起实施，系统规定了生态环境保护的基本原则、监督管理、污染防治、生态保护、绿色低碳发展、生态环境责任等内容。项目与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析详见表1-5。
表1-5  项目与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析
	法典要求（要点）
	项目情况
	符合性

	总则

	第六十条 国家建立健全生态保护红线管理制度，优先将生态功能极重要区域、生态极敏感脆弱区域等区域划入生态保护红线，实行严格保护。
开发利用自然资源或者从事影响生态环境的建设活动，应当严守生态保护红线，不得造成生态环境的损害。
	本项目选址位于寻甸特色产业园区金所片区，属于《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》规划工业园区范围，不在生态保护红线范围之内，项目建设不涉及生态保护红线，不会对生态保护红线区域产生扰动与损害。
	符合

	第一百零五条 建设项目有下列情形之一的，生态环境主管部门应当对生态环境影响报告书、生态环境影响报告表作出不予批准的决定： 
（1） 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合生态环境法律法规规定和相关法定规划；
（二）所在区域、流域、海域生态环境质量未达到生态环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足生态环境质量改善目标管理要求；
（三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；
（四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；
（五）建设项目的生态环境影响报告书、生态环境影响报告表存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，生态环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题。
	（一）本项目为新建塑料制品项目，选址位于寻甸产业园金所片区工业园区内，选址、布局、建设规模符合园区总体规划及生态环境分区管控要求；
（二）所在区域环境质量能够满足相应功能区标准；
（三）项目配套完善废气、废水、固废、噪声污染防治措施，污染物可实现达标排放，同时落实分区防渗等措施预防土壤、地下水污染；
（四）本项目属于新建项目，无原有工程污染问题；
（五）项目环评委托具备相应技术能力的单位编制，环评基础资料真实，内容完整，评价结论合理。
本项目不存在法条所列不予审批的情形。
	符合

	第一百一十七条 各级人民政府及其有关部门、企业事业单位和其他生产经营者，应当依法做好突发生态环境事件的预防准备、监测预警、应急处置、调查评估、事后恢复等工作。
第一百二十三条 企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家规定制定突发生态环境事件应急预案，报生态环境等有关部门备案。
	厂区设置分区防渗、清污分流、危废规范暂存间等措施，项目建成后同步制定突发环境事件应急预案，满足法典中突发生态环境事件应对法定要求。
	符合

	工业大气污染防治

	第二百一十一条钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
	本项目为塑料制品制造，不属于第二百一十一条钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业。生产过程中拌料、上料、破碎工序产生颗粒物（粉尘），通过采用在密闭装置内进行，同时拌料、上料、破碎工序均置于封闭式厂房（仅预留出入口）内，经厂房隔挡、自然沉降后对环境影响较小。
	符合

	第二百一十四条生产、使用含挥发性有机物的原辅材料和产品，应当按照国家规定，在密闭空间、设备中进行并安装、使用污染防治设施，或者采取有效措施减少废气排放。
	本项目使用母料和颗粒料均为低VOCs含量的原辅料，热熔注塑工序产生及排放非甲烷总烃，项目热熔、注塑工序在密闭设备内作业，同时对注塑机上方设置有集气罩收集有机废气，产生的非甲烷总烃经三级活性炭吸附装置处理后通过排气筒达标排放，有效减少了非甲烷总烃无组织排放。
	符合

	第二百一十七条钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采企业和其他工业生产企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
	本项目属于塑料制品工业生产项目，热熔注塑工序有非甲烷总烃产生，注塑工位设置上方设置的集气罩对有机废气集中收集，收集后经三级活性炭吸附装置处理，通过排气筒达标排放，减少气态污染物无组织逸散；原料颗粒密闭袋装贮存，拌料、上料、不合格品破碎工序均为密闭设置，拌料、上料、不合格品破碎工序产生少量粉尘依靠厂房沉降，日常加强车间清扫保洁，从源头减少粉尘、气态污染物的逸散排放，落实精细化废气管控要求。
	符合

	工业固体废物污染防治

	第四百六十八条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取有效措施，防止或者减少固体废物污染，对所造成的污染依法承担责任。
贮存固体废物，是指将固体废物临时置于特定设施或者场所中的活动。
利用固体废物，是指将固体废物直接作为替代原材料或者燃料使用、从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。
处置固体废物，是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成分的活动，或者将固体废物最终置于符合生态环境保护规定要求的填埋场的活动。
	本项目生产产生塑料边角料、不合格品等一般工业固废，厂内破碎后回用于生产，实现固体废物资源化利用；危险废物在专用危废贮存库密闭、分区临时贮存；各类固废在收集、贮存、转运、利用全过程均采取防洒落、防渗漏等污染防控措施，防范固废污染环境，落实固体废物污染防治主体责任。
	符合

	第四百八十九条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染的措施。 
禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	项目建立工业固废全过程污染防治责任制度，设置规范的固体废物管理台账，完整记录固废种类、产生量、贮存、转运、回用处置等信息，做到固废情况可追溯可查询；项目一般工业固废、危险废物均单独收集处置，不将工业固体废物投入生活垃圾收集设施，落实固废污染防控措施。
	符合

	第四百九十条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 
受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照法律法规规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。
	项目危险废物委托具备相应资质的单位开展转运处置工作，委托前核实受托单位资质与技术能力；签订正式书面委托合同，在合同中明确约定相关污染防治责任及要求；受托单位完成转运处置后，将处置相关回执资料交回本项目单位存档。 
	符合

	第四百九十四条产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等有关部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家生态环境保护标准的防护措施。
	一般工业固体废物（生产边角料及不合格产品、废包装材料）：废包装材料分类收集后外售综合利用，生产边角料及不合格产品破碎后重新作为原料回用于生产线；
危险废物（废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭）：暂存于规范危废贮存库，定期委托有资质单位清运处置。
各类固废均按要求分类贮存、安全处置，固废处置率100%。
	符合

	危险废物污染防治

	第五百三十一条对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。
	项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置危险废物暂存间，危废容器、贮存场所、转运设施均规范布设危险废物识别标识。
	符合

	第五百三十二条产生危险废物的单位，应当按照国家规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
	项目建成后按要求制定危废管理计划，建立危废管理台账，完整记录产废、贮存、转运、处置信息，按时在国家危废管理系统完成申报。
	符合

	第五百三十三条产生危险废物的单位，应当按照国家规定和生态环境保护标准的要求贮存、利用、处置危险废物。
	项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置危险废物暂存间，委托资质单位清运处置。
	符合

	第五百三十五条 收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输或者处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 
贮存危险废物应当采取符合国家生态环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 
从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。
	项目产生废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭等危险废物，在专门危废贮存库内分区、分类存放；不同类别危废设置专用收集容器，做到分类贮存，不混存性质不相容危废；危废贮存库落实防渗、防雨、防泄漏防护措施，严禁危废与一般固废混合存放；严格控制危险废物贮存期限，贮存周期不超过1年，到期及时委托有资质单位转运处置。
	符合

	第五百三十九条产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并报所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染防治监督管理职责的部门备案。
	项目建成后建设单位编制突发环境事件应急预案，落实危险废物泄漏等环境风险防范措施，按规定报昆明市生态环境局寻甸分局备案，定期开展应急演练，强化环境风险防控管理。
	符合

	噪声污染防治

	第五百六十五条 工业企业选址应当符合国土空间规划以及相关规划要求，县级以上地方人民政府应当按照规划要求优化工业企业布局，防止工业噪声污染。
	本项目选址位于寻甸特色产业园区金所片区，属于规划工业用地，选址符合国土空间规划与园区产业布局规划；周边以工业企业为主，从选址布局层面规避工业噪声对居住敏感点的影响。
	符合

	第五百六十七条 排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声。
	项目生产设备产生工业噪声，设备选用低噪声型号；对高噪声设备设置减震基座，车间墙体隔声，通过减振、隔声等措施降低噪声排放，厂界噪声可满足排放标准要求。
	符合


综上，本项目建设与《中华人民共和国生态环境法典》中相关条款不冲突。
3、项目与昆明市生态环境局关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知（2024年11月12日）的相符性分析
2024年11月12日，昆明市生态环境局发布了《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，项目选址位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询结果可知，项目涉及“云南寻甸产业园区重点管控单元”，单元编码为ZH53012920002。项目生态环境分区管控单元查询见图1-1：
[image: 管控单元截图20260821]
图1-1  生态环境管控单元查询图
项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析详见表1-6：
表1-6  项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》相符性分析
	类别
	文件要求
	相符性分析
	符合性

	生态保护红线及一般生态空间更新结果
	生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56km2，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。
	项目选址位于寻甸产业园金所片区，项目用地性质为二类工业用地，不涉及划定的生态保护红线。
	符合

	环境质量底线
	到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣Ⅴ类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。
	②项目区属于环境空气质量达标区，项目运营期注塑工序产生的非甲烷总烃和臭气浓度经注塑机上方设置集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放；项目拌料、上料、生产边角料及不合格品破碎过程为密闭设置，过程产生的粉尘较少，经车间沉降后呈无组织排放，根据AERSCREEN估算结果，项目厂界非甲烷总烃、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）标准限值；类比同类项目竣工监测数据，项目无组织臭气浓度厂界排放可稳定达标，厂界排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“臭气浓度”新扩改建二级标准要求；食堂油烟经净化处理后排放浓度约为1.132mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的有关规定即排放浓度标准。
②项目实行雨污分流，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网；项目生产过程中间接冷却循环废水、生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统处理后用于绿化浇灌及道路洒水，项目废水不外排。
③项目运营期固废处置率为100%，项目采取分区防渗，危废间进行重点防渗，循环水池进行一般防渗，生产厂房进行简单防渗。可有效防止污染物下渗对土壤造成污染。
综上，项目建设不会降低区域环境质量底线。
	符合

	资源利用上限
	到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。
	根据工程分析，项目间接冷却循环年用水量为1967.5m3，用水量较小。项目能源消耗主要为电能，属于清洁能源，且年用量较小，项目年用电量为120万kW.h。项目租用已建厂房进行建设，不新增土地占用，根据项目与寻甸特色产业园区金所片区土地利用规划叠图，用地性质为二类工业用地。项目不涉及矿产资源开采，不占用河湖岸线资源。综上，项目建设不会突破区域资源利用上限。
	符合

	环境管控单元准入要求
	云南寻甸产业园区重点管控单元
	空间布局约束
	1.入驻项目须符合国家及云南省相关产业政策、符合园区规划产业布局。
2.严禁不符合要求的高风险高污染行业入驻。
3.金所片区：禁止引入需水量大，生产废水不能实现循环回用不外排的企业。
4.金所片区金所组团禁止新建、改建、扩建化工生产线项目。
	1.项目为塑料框（塑料制品）生产项目，项目选址位于寻甸特色产业园区金所片区，符合国家及地方产业政策，属于园区允许发展产业；
2.项目为塑料筐（塑料制品）生产项目，不属于高风险、高污染行业；
3.本项目无生产工艺废水排放；
4.项目不属于化工类项目，不新建化工生产线。项目租用园区已建二类工业厂房，不在河道管理范围，不涉及林地。 
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1.主要指标二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机废气达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。
2.现状已发展成熟的煤磷盐化工企业及目前做到零排放的企业按现状方式排水；金所片区：未来入驻企业生产废水由企业自行处理达标后循环回用不外排。
3.入驻企业生活废水须自行预处理达到相关行业标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1962—2015）（A）等级后方可排入园区污水处理厂。
4.生活垃圾无害化处理率达90%以上，工业固废处置利用率不小于95%。
	1.项目废气主要为热熔、注塑工序产生的非甲烷总烃（VOCs）及拌料、上料、不合格品破碎工序产生的颗粒物，非甲烷总烃（VOCs）经集气收集+三级活性炭吸附处理后排放，颗粒物经厂房沉降及绿化消减后排放，废气污染物可满足对应标准，满足环境空气二级标准要求；
2.项目间接冷却循环废水、生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建的一体化污水处理设施处理；
3.生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处置；
4.生产边角料及不合格品在厂内破碎回用，危险废物委托有资质单位处置，工业固废处置利用率为100%。
	符合

	
	
	环境风险防控
	1.组织编制环境风险应急预案，通过风险源的识别，制定不同风险源的应急处理处置方案，形成应对突发事故应急处理处置能力。
2.建设风险事故废水排放管道及处置池。
	1.项目不属于高污染、高环境风险产品生产项目；环评要求建设单位编制突发环境事件应急预案并完成备案；
2.项目租用已建成厂房，危废贮存库落实重点防渗，液态物料储存量小，一旦发生泄漏可控制于防渗区域内，及时收集处置，本环评要求项目建设完成后企业应编制突发环境事件应急预案并报昆明市寻甸分局备案。
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	1.清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的国内先进水平。
2.金所片区：工业固废综合利用率≥70%，再生水回用率100%，单位工业增加值综合耗能≤0.5吨标煤/万元。
	1.项目选用低能耗注塑设备，原料为塑料颗粒，生产工艺成熟，清洁生产可达到国内先进水平；
2.项目生产边角料及不合格品破碎后全部回用于生产，工业固废综合利用率100%；项目间接冷却水循环回用；项目年用电量：120万 kW·h—综合能耗（当量值0.1229 kgce/kW·h）：1200000 × 0.1229 ÷ 1000 = 147.48 tce/a，根据建设单位可知，项目建成后，年均营业收入2300万元
（塑料制品行业增加值率取30%
，则年工业增加值 = 2300 × 30% = 690 万元），则单位工业增加值综合能耗= 147.48 ÷ 690 = 0.214 t标煤/万元，单位工业增加值综合能耗满足≤0.5吨标煤/万元的管控要求。
	符合


由上表可知，本项目建设符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》中相关要求。
4、项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析
根据2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过的《云南省牛栏江保护条例》，条例第一章第五条内容规定：牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。
（一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790米水面及沿岸外延2000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉泽对龙河河段）水域及两岸外延1000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。
（二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000米的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。
（三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。
项目位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，根据牛栏江流域水源水环境保护分区可知，项目区属于重点水源涵养区。项目与《云南省牛栏江保护条例》禁止行为对比情况如下表所示。
表1-7  项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析
	保护区划分
	禁止行为
	建设内容
	是否涉及

	重点污染控制区
	（一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；
	项目位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，租用已建厂房进行建设，项目不涉及盗伐、滥伐林木和破坏草地等活动。
	不涉及

	
	（二）使用高毒、高残留农药；
	项目主要生产塑料框，属于塑料制品业，生产过程中不涉及使用高毒、高残留农药。
	不涉及

	
	（三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；
	1、项目实行雨污分流，雨水经租用厂房已完善的雨水收集系统收集后排入市政雨水管网。项目生产过程中间接冷却循环废水、生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池，食堂废水先经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池）处理后用于绿化浇灌及道路洒水，项目废水不外排。
2、项目运营期固废处置率为100%，项目采取分区防渗，危废间进行重点防渗，循环水池进行一般防渗，生产车间等进行简单防渗。
	不涉及

	
	（四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；
	
	不涉及

	
	（五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；
	
	不涉及

	
	（六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物；
	
	不涉及

	
	（七）新建、扩建工业园区；
	项目不涉及。
	不涉及

	
	（八）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；
	项目不是重点水污染物排放的工业项目。
	不涉及

	
	（九）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。
	项目不涉及。
	不涉及


综上所述，项目建设不涉及《云南省牛栏江保护条例》中禁止行为。
5、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》符合性分析
根据流域具体情况及环境保护管理的需要，将牛栏江流域（云南部分）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区，各分区范围节点如下：
I区：牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区，为牛栏江上游（德泽水库坝址以上）调水水源区流域范围，河长172km，流域面积4551km2。
I1水源保护核心区：包括牛栏江干流水面，河岸外围陆域1000米范围；德泽水库水面，库岸外围陆域2000m范围。涉及乡镇主要有牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡，面积为625.3km2，属于本规划的重点保护区。
I2重点污染控制区：主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及小哨乡、嵩阳镇、小街镇、杨桥乡、羊街镇、金所乡、月望乡、大坡乡、菱角乡、田坝乡十个乡镇，面积1892.56km2，属于本规划的污染重点治理区。
I3水源涵养区：包括除水源保护核心区、重点污染控制区以外的山地。涉及杨林镇、仁德镇、通泉镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇六个乡镇，面积1764.16km2。重点实施退耕还林、水土保持、营造水源涵养林等工程，引导农业生态化发展，加强区域生态保护。
II区牛栏江下游生态功能保护区：为牛栏江下游（德泽水库坝址以下）至金沙江入口流域范围。河长268km，流域面积9121km2。
II1下游重点污染控制区：主要是牛栏江下游河谷区坝区。涉及梭山乡、小河镇、务德镇、西泽乡、热水镇、上村乡、雨碌乡、纸厂乡、马路、火红乡、鲁纳乡、火德红乡、龙头山镇、乐红乡、红山乡、田坝乡十六个乡镇，面积1387.78km2。
II2水源涵养区：主要是重点污染控制区以外的山地，涉及乐业镇、大桥乡、大井镇、矿山镇、迤车镇、新店乡、老店乡、包谷垴乡八个乡镇，面积5078.12km2。
项目位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，位于重点污染控制区（I2区），项目与牛栏江流域（云南部分）水环境保护分区位置关系图见附图6。项目建设与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》符合性分析如下表所示：
表1-8  项目与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》符合性分析
	序号
	《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》相关要求
	本项目实际情况
	相符性

	1、严格环境准入
	严格环境准入政策，避免新污染物输入。调水水源区不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目，包括污染严重的钢铁、有色冶金、基础化工、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等企业和项目；新建工业项目必须进入工业园区或废水实现“零”排放，改扩建项目不得新增化学需氧量、总氮、总磷排放量；新建、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。下游区工业废水排水水质达标率在100%。
	项目位于寻甸特色产业园区金所片区，已取得园区入园许可，项目与园区规划相符。项目为塑料制品生产，不属于钢铁、化工、电镀等高污染类项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制、淘汰类，不在市场准入负面清单禁止准入范畴，符合国家产业政策；项目冷却水循环回用，定期排污冷却废水、生活污水依托鹏达冠得现有污水设施处理后回用于绿化、洒水，实现废水零排放；项目采用成熟先进生产工艺，清洁生产水平可达国内先进水平，不新增COD、总氮、总磷水污染物排放。
	符合

	2、严格工业固体废弃物的管理
	严格工业固体废弃物管理，实现固体废弃物安全处置。调水水源区内所有排放固体废弃物的企业，按国家有关固体废弃物安全处置的要求，对现有固体废弃物堆场进行安全处置，特别是磷化工企业固体废弃物的安全处置。新建固体废弃物堆场必须达到国家有关固体废弃物安全处置的要求。
	项目产生的固废处置率100%。废包装袋外售废品回收站，不合格品作为原料回用于生产，废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭集中收集后暂存于危废贮存库内暂存，后定期委托具有危险废物处理资质单位清运处置。
	符合

	3、实施强制清洁审核，鼓励发展循环经济
	实施强制性清洁生产审核。对调水水源区内现有排放废水和废渣的重点工业企业实施强制性清洁生产审核，按清洁生产审核结果限期进行整改，并通过验收，对未开展工作企业的依法进行处罚。发展循环经济和低碳经济。鼓励在流域内发展循环经济和低碳经济，建设环境友好型企业，减少污染物排放。
	项目间接冷却循环废水、生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统处理后用于绿化浇灌及道路洒水，不外排，项目废水“零排放”，项目运营期产生的“三废”通过采取本报告提出的措施处理后各污染物可达标排放，项目实施清洁生产。项目固废进行资源化、无害化处理。
	符合

	4、加强重点工业污染源的监控
	加强重点工业污染源的监控。强化调水水源区内149家（官渡区6家，嵩明县82家，寻甸县23家，马龙县38家）废水产生企业的环境监察和监控，安装水污染源在线监测监控装置，并对50家主要废水产生企业和49家主要废水排放工业企业进行经常性不定期监察和监测，对违法排污行为依法从重处罚，直至关停。
	项目间接冷却循环废水、生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统处理后用于绿化浇灌及道路洒水，不外排，项目废水“零排放”，且建设单位不在重点废水产生及排放企业名单之列。
	符合

	5、强化工业园区环境管理
	对园区内各企业实现“雨污分流”，污水处理厂出水水质达到园区污水处理厂的进水水质要求，园区污水处理厂的出水水质必须达到再生水处理系统的进水水质，再生水处理系统出水水质必须达到回用水水质。
	项目实施雨污分流，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网。项目生产过程中间接冷却循环废水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水，不外排；生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池，食堂废水先经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水，不外排，项目废水“零排放”。
	符合

	6、加强企业执法监督力度
	增加对产污企业的执法监督频次，对污水处理设施运行、应急处理设施等重点环节要严把监督关，杜绝偷排漏排现象。对有偷排漏排等行为的企业，加大处罚力度，直至停产整顿或关闭。对造成环境危害的单位要依法追究责任。
	本评价根据相关法规要求，提出后续排污许可管理、自行监测等环境管理要求；建设单位后续申领排污许可证，严格落实排污许可管理制度，按规范开展自行监测；加强厂区污水、废气治理设施日常运维管理，建立台账记录，杜绝偷排漏排行为，自觉接受生态环境主管部门监督检查。项目雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网；间接冷却循环废水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水；生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统处理后回用于绿化浇灌、道路洒水，实现废水“零排放” 。
	符合


由上表可知，项目建设符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》要求。
6、与《牛栏江流域（昆明段）水污染防治工作方案》（昆政办〔2011〕33号）符合性分析 
2011年3月10日，为进一步加大牛栏江流域（昆明段）水污染防治工作力度，切实改善牛栏江流域（昆明段）水环境质量，按照《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009—2030年）》，昆明市人民政府办公厅制定并印发了《牛栏江流域（昆明段）水污染防治工作方案的通知》（昆政办〔2011〕33号）。本项目位于寻甸特色产业园区金所片区，属于牛栏江流域（昆明段）污染控制区。本项目与《牛栏江流域（昆明段）水污染防治工作方案的通知》（昆政办〔2011〕33号）如下表所示： 
表1-9  本项目与《牛栏江流域（昆明段）水污染防治工作方案》（昆政办〔2011〕33号）符合性分析
	昆政办〔2011〕33号要求
	本项目情况
	符合性

	1.引导产业发展。
	合理规划布局产业发展方向。禁止新建不符合国家产业政策的工业项目。禁止在牛栏江流域（昆明段）新建高污染工业项目，包括污染严重的钢铁、冶炼、基础化工、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、磷化工、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等企业和项目。对原有的该类企业实施逐步、有计划地搬迁和淘汰。
	本项目为塑料制品生产项目，租用寻甸特色产业园金所片区已建工业厂房，已取得入园许可；不属于钢铁、冶炼、化工、电镀等规划所列高污染行业；不属于限制、淘汰类产业，符合国家产业政策。
	符合

	2.淘汰落后产能。
	组织对牛栏江流域（昆明段）的工业企业进行全面排查，按照《产业结构调整指导目录》（2005本）和《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）的要求，坚决取缔淘汰不符合国家产业政策的落后产能和工艺设备。
	项目生产工艺设备不属于国家明令淘汰落后工艺装备；项目设备均为现行允许使用的注塑生产设备，无落后产能。
	符合

	3.持续开展清洁生产审核。
	新、改、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国家清洁生产标准中的国内先进水平；水源区内工业企业应于2012年底前全部实施清洁生产审核，并持续开展清洁生产工作，其清洁生产水平应达到清洁生产评价指标体系中“清洁生产企业”的要求。对牛栏江流域（昆明段）现有排放废水和废渣的重点工业企业实施强制性清洁生产审核，根据清洁生产审核结果进行限期整改，并通过验收，对未开展清洁生产审核工作的企业依法进行处罚。
	项目采用成熟先进注塑生产工艺，配套废气收集治理设施，清洁生产可达到国内先进水平。
	符合

	4.实现工业园区废水零排放。
	确保杨林工业园区污水处理厂稳定正常运行，建设再生水处理设施、雨污分流管网，2011年6月30日前实现杨林工业园区废水零排放。加快推进寻甸特色工业园区污水处理厂及配套管网建设，建设再生水处理设施、雨污分流管网，2011年6月30日前实现寻甸工业园区废水零排放。
	项目位于寻甸特色产业园金所片区，项目间接冷却循环废水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水；生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水，不外排；厂区已落实雨污分流，雨水、污水管网分开设置。
	符合

	5.实现企业废水零排放。
	停止审批新增工业废水的项目。已有的合法工业企业应升级改造，于2011年12月31日前全面实现牛栏江流域（昆明段）工业废水零排放。
	本项目间接冷却循环废水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水；生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水，项目区无新增工业废水排放。
	符合

	6.严格工业企业环境管理。
	（1）严格工业固体废弃物和危险废物管理，实现固体废弃物和危险废物安全处置。牛栏江流域（昆明段）所有排放固体废弃物和危险废物的企业，应按国家有关固体废弃物和危险废物安全处置的要求，对现有固体废弃物和危险废物堆场进行安全处置，特别是磷化工企业固体废弃物和危险废物的安全处置。新建固体废弃物和危险废物堆场必须达到国家有关固体废弃物和危险废物安全处置的要求。
	项目一般工业固废（塑料边角料、不合格品）厂内破碎全部回用于生产；危险废物（废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭等）设置规范危废贮存库，分类分区存放，委托具备资质单位安全处置，建立固废危废管理台账，落实转移联单制度。
	符合

	
	（2）制定不同风险源的应急处理处置方案，形成应对突发污染事故应急处理处置能力。
	环评要求建设单位编制突发环境事件应急预案并完成备案；识别废气、危废泄漏等风险源，制定对应的应急处置措施，配备应急物资，定期开展应急演练，具备突发事故处置能力。
	符合

	
	（3）按照《昆明市人大常委会关于整治违法排污建立健全环境监管长效机制的决议》和《昆明市人民政府关于加强整治违法排污行为的实施意见》，持续开展违法排污行为整治，严厉打击违法排污，对违法排污行为依法从重处罚，直至关停、取缔。
	环评提出环境管理要求，建设单位建立环保管理制度，规范废气、固废处理设施运维，建立运维台账；严格落实排污许可、自行监测，杜绝偷排漏排，自觉接受生态环境主管部门监督管理。
	符合

	7.建立污染物总量控制机制
	逐步削减氨氮、总磷、化学需氧量排放量，牛栏江流域（昆明段）氨氮、总磷、化学需氧量控制在规定范围内。新改扩建项目不得新增氨氮、总磷、化学需氧量排放量。
	本项目无生产工艺废水排放；不新增工业源COD、氨氮、总磷污染物；间接冷却循环废水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水；生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水，不外排。项目建设不额外增加区域工业水污染物总量。
	符合


综上所述，本项目与《牛栏江流域（昆明段）水污染防治工作方案的通知》（昆政办〔2011〕33号）相符。
7、项目与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》符合性分析
根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》，牛栏江流域（寻甸段）水环境分区范围涉及规划区干流及主要支流（前进河、羊街河、马龙河、尹武河等）河流径流区。
规划区分为3个保护区：水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区，各分区范围节点如下：
（1）水源保护核心区范围为牛栏江流域（寻甸段）干流1000m范围。水源保护核心区分为禁止建设区、限制建设区两个区，禁止建设区范围指干流河面水域及沿岸外延200m的区域，限制建设区范围指干流沿岸外200m-1000m之间的区域。
（2）重点污染控制区
重点污染控制区范围指水体保护核心区外，主要入江支流水域外延3000m的区域和流域范围内的坝区，若区域范围超过一级山脊，按一级山脊线划定。
（3）水源涵养区
重点水源涵养区范围指流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的区域。
项目位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，根据项目与牛栏江流域（寻甸段）水环境保护分区位置关系图可知，项目所在区域属于重点水源涵养区，项目与《牛栏江（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》符合性分析见下表。
表1-10  项目与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》符合性分析
	序号
	《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》相关要求
	本项目实际情况
	相符性

	1
	加强对重点工业污染源的监督，确保牛栏江流域（寻甸段）内重点企业污水稳定达标排放并实现“零排放”，对固体废弃物最大程度重复利用和安全处置，消除工业企业的环境安全隐患，确保环保设施的正常运行，杜绝工业企业偷排、漏排污染物的现象。
	项目年用水量为2327.5m3，用水量较小，且生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池，食堂废水先经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池）处理后用于绿化浇灌及道路洒水，不外排；间接冷却循环废水依托云南鹏达冠得有限公司已建一体化污水处理设施处理后用于绿化浇灌及道路洒水，无废水外排。本项目废水能够实现“零排放”；固废处置率100%。
	符合

	2
	建设再生水回用系统，污染控制区内不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目；新增工业项目废水不得排放有毒有害物质，改扩建项目不得新增COD、TN、TP排放量；新增、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。
	项目用水量较小，且间接冷却循环废水依托云南鹏达冠得有限公司已建一体化污水处理设施处理后用于绿化浇灌及道路洒水，无生产废水外排；生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池，食堂废水先经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池）处理后用于绿化浇灌及道路洒水，不外排。
	符合


由上表可知，项目建设符合《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》相关要求。
8、《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）的通知》的符合性分析
项目与《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）的通知》对比分析情况见下表1-11。
表1-11  与《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）的通知》相符性分析
	《指南》要求
	本项目
	相符性

	（一）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	项目不属于码头或过长江通道项目。
	相符

	（二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目位于寻甸回族彝族自治县寻甸特色产业园区金所片区内，不涉及自然保护区、风景名胜区等，不涉及条款禁止行为。
	相符

	（三）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目位于寻甸回族彝族自治县寻甸特色产业园区金所片区内，项目选址区域不涉及饮用水水源一、二级保护区，不涉及条款禁止行为。
	相符

	（四）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目位于寻甸回族彝族自治县寻甸特色产业园区金所片区内，不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围、国家湿地公园的岸线和河段范围。
	相符

	（五）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目位于寻甸回族彝族自治县寻甸特色产业园区金所片区内，不属于违法利用、占用长江流域河湖岸线和投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	相符

	（六）禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	项目废水不外排。
	相符

	（七）禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	项目不涉及捕捞。
	相符

	（八）禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目位于寻甸回族彝族自治县寻甸特色产业园区金所片区内，位于合规园区内，项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的项目。
	相符

	（九）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	项目位于合规园区内，且不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	相符

	（十）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	项目为塑料制品生产项目，不属于新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	相符


9、与《云南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2022年版）相符性分析
本项目与《云南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2022年版）的符合性具体分析如下表所示。
表1-12  与《云南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2022年版）相符性分析
	规范要求
	项目实际情况
	相符性

	禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	本项目不属于港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	相符

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，本项目用地不涉及自然保护区的核心区、缓冲区和试验区内。
	相符

	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，项目用地不涉及风景名胜区。
	相符

	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目
	项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，本项目不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区。
	相符

	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线或河段范围；本项目不涉及国家湿地公园的土地。
	相符

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，本项目不属于占用长江流域河湖岸线项目。
	相符

	禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国务院投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，项目不属于过江基础设施项目，项目不涉及在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	相符

	禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。
	相符

	禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目为塑料制品生产项目，不属于化工项目，不涉及新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
	相符

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	本项目为塑料制品生产项目，不属于高污染项目。
	相符

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目
	本项目为塑料制品生产项目，不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；不属于危险化学品生产项目。
	相符

	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新建产能。
	本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目、高能耗、高排放项目。本项目不涉及建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。
	相符


综上，本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（2022年版）规定的内容相符合。
10、项目与《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
2025年1月23日，昆明市人民政府发布了“昆明市人民政府关于印发《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》的通知（昆政发〔2025〕4号）”。本项目与《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》相关符合性分析如下：
表1-13  项目与《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》相关符合性分析
	《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》相关内容
	项目情况
	符合性

	二、优化产业结构
	（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制并运用。新改扩建“两高一低”项目要严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、生态环境分区管控、环境影响评价、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。
	项目为塑料制品生产项目，不属于“两高一低”项目。
	符合

	
	（二）推动落后产能退出。进一步提高重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。
	项目主要生产塑料框，为塑料制品生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，为允许类项目，不涉及钢铁、焦化、电解铝等，不属于落后产能项目。
	符合

	
	（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
	项目主要生产塑料框，使用的原料均为全新聚丙烯树脂颗粒，为低VOCs含量的原辅料，在常温保存中几乎无挥发，仅在高温热熔注塑过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计），经注塑机上方集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放。
	符合

	三、优化能源结构
	（六）大力发展新能源和清洁能源。大力发展新能源和清洁能源，加快可再生能源协同发展，坚持集中式与分布式并重，大幅增加光伏、风电、生物质能源开发利用规模。不断提高非化石能源消费比重，2025年，非化石能源消费占一次能源消费总量比重达到40%以上，电能占终端能源消费比重达30%以上，持续增加天然气生产供应、新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
	项目运营期能耗主要为电能，属于清洁能源，且用量较小，不属于高能耗行业，不使用化石能源、不使用燃煤燃料。
	符合

	
	（七）严格合理控制煤炭消费增长。在保障能源安全供应前提下，有序推进煤炭消费减量替代。严格合理控制煤炭消费增长。根据发展需要合理建设先进煤电，有序淘汰落后煤电，大力推进煤炭清洁高效利用和煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，推动煤炭和新能源优化组合。不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。
	项目运营期能耗主要为电能，项目不涉及燃煤使用。
	符合

	
	（八）积极开展燃煤锅炉关停整合。城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
	项目不涉及燃煤锅炉的使用。
	符合

	
	（九）实施工业炉窑清洁能源替代。继续完善工业炉窑管理清单，重点掌握燃用煤炭及其他高污染燃料的工业炉窑使用和排放情况。
	项目不涉及工业炉窑的使用。
	符合

	六、强化多污染物减排
	（十七）强化VOCs全过程综合治理。推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、化纤等重点行业深度治理。注重源头控制，积极推行低VOCs源头替代综合激励政策，推动包装印刷行业产品设计VOCs减量化，在工业涂装行业全面推广低VOCs源头替代。加强过程控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式。
	项目主要生产塑料框，使用的原料均为全新聚丙烯颗粒，为低VOCs含量的原辅料，在常温保存中几乎无挥发，仅在高温热熔注塑过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计），经注塑机上方集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放。
	符合

	
	（十八）持续推进工业污染源全面达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等重点行业深度治理。全面开展燃煤、生物质锅炉和砖瓦、玻璃、陶瓷、耐火材料、有色、铸造、石灰等行业工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。
	项目为塑料制品生产项目，不属于玻璃、石灰、矿棉、有色等重点行业，不涉及锅炉、工业炉窑。
	符合


根据上表，项目符合《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》相关要求。
11、与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性分析
表1-14  项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性分析
	挥发性有机（VOCs）污染物防治技术政策要求
	本项目情况
	符合性

	（四）VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。
	项目主要生产塑料框，使用的原料均为全新聚丙烯颗粒，为低VOCs含量的原辅料，在常温保存中几乎无挥发，仅在高温热熔注塑过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计），经注塑机上方集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放。
	符合

	（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
	项目生产塑料框，注塑工序会产生有机废气（以非甲烷总烃计），根据废气污染源强核算，热熔注塑有组织产生废气浓度为67.1929mg/m3，为低浓度VOCs废气，且不宜回收利用，热熔注塑工序收集的非甲烷总烃设置1套三级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）达标排放。
	符合

	（十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。
	项目热熔注塑工序会伴随产生少量的异味，经集气罩收集进入1套三级活性炭吸附系统处理达标后通过15m高排气筒达标排放。
	符合

	（二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
	项目产生的废活性炭在危废贮存库内暂存，定期委托有资质单位清运处置。
	符合


根据上表分析可知，项目建设符合《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》要求。
[bookmark: _Toc1565]12、项目与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）符合性分析
根据国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号），项目相关符合性分析见表1-15所示。
表1-15  项目与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80 号）符合性分析
	发改环资〔2020〕80号意见要求
	项目情况
	符合性

	禁止生产、销售的塑料制品
	禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。
	本项目为番茄塑料框、蓝莓塑料框等塑料制品生产，不涉及禁止生产、销售的塑料制品。
	符合

	禁止、限制使用的塑料制品
	1、不可降解塑料袋。
2、一次性塑料餐具。
3、宾馆、酒店一次性塑料用品。
4、快递塑料包装
	本项目为番茄塑料框、蓝莓塑料框等塑料制品生产，不生产禁止、限制使用的塑料制品。
	符合


根据上表分析，项目建设符合《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）中的相关要求。
[bookmark: _Toc6011]13、项目建设与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
本项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析如下：
表1-16  项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
	相关要求如下
	本项目情况
	符合性

	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶黏剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶黏剂。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂等研发和生产。
加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶黏剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。
	项目主要生产塑料框，生产过程不涉及使用涂料、油墨和胶黏剂。使用的原料主要为聚丙烯树脂颗粒，为低VOCs含量的原辅料，在常温保存中几乎无挥发，仅在高温热熔注塑过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计），经注塑机上方集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）达标排放。
	相符

	全面加强无组织排放控制。重点对含VOCS物料（包括含VOCS原辅材料、含VOCS产品、含VOCS废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCS无组织排放。
	项目使用主要原料为聚丙烯树脂颗粒，在常温保存中几乎无挥发，仅在高温热熔注塑过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计），项目注塑机为半密闭一体化设备，有机废气由注塑机上方集气罩收集后进入1套三级活性炭吸附装置处理达标后通过15m高排气筒排放，有效削减了VOCS无组织排放。
	相符

	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCS治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCS浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCS废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCS废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCS治理效率。
实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCS初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
	项目主要生产塑料框，原料使用全新的聚丙烯树脂颗粒，为低VOCS原辅材料，不属于重点排放源，不实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。项目产生的非甲烷总烃经三级活性炭吸附处理后，排气筒排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）限值要求，项目VOCS初始排放速率为0.7329kg/h，初始排放速率小于3千克/小时，治理工艺选用活性炭吸附，符合文件低浓度大风量废气治理技术推荐要求，综上，项目废气治理方案与该管理规范要求相符。
	相符


根据上表，项目建设与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符。
14、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析
表1-17  项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
	内容
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求
	本项目情况
	符合性

	VOCs物料储存
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
	项目原料均为全新的聚丙烯树脂颗粒，其热解温度较高，常温下不会产生 VOCs，袋装室内保存。
	符合

	储存无组织排放控制要求
	盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋非取用状态时，应加盖封口，保持密闭。
	项目原料均为全新的聚丙烯树脂颗粒，其热解温度较高，常温下不会产生 VOCs，袋装室内保存。
	符合

	VOCs物
料转移和
输送无组
织排放控
制要求
	粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送设备管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
	项目原料均为全新的聚丙烯树脂颗粒。常温下不会产生 VOCs，塑料颗粒热熔注塑工段在生产车间内进行，熔融注塑工段产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经集气罩收集至三级活性炭吸附装置处理。
	符合

	工艺过程
VOCs无组织排放控制要求
	有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集。
	项目挥发性有机物主要为热熔注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计），经集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）达标排放，有效削减了VOCS无组织排放。
	符合

	敞开液面
VOCs无组织排放控制要求
	废水储存、处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200μmol/mol，应符合下列规定之一：1.采用浮动顶盖；2 采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气
收集处理系统；3 其他等效措施。
	项目不涉及敞开液面VOCs。
	符合

	VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求
	1、VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行；2、企业应考虑生产工艺，操作方式，废气性质、处理方法等因素，对 VOCs废气进行分类收集。
	项目挥发性有机物主要为热熔注塑工序产生的非甲烷总烃，经集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）达标排放，有效削减了有机废气无组织排放。
	符合

	VOCs无组织污染监控要求
	企业应按照有关法律《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放现状及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录并公布检测结果。
	项目建成后依法申请排污许可证，根据排污许可自行监测要求，定期开展自行监测。
	符合


根据上表分析可知，项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。
15、项目与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）符合性分析
项目与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）符合性分析如下表所示。
表1-18  项目与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）符合性分析
	《合成树脂工业污染物排放标准》
（GB31572-2015）要求如下
	本项目情况
	相符性

	5.4.2合成树脂企业产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，达标排放。排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m。
	项目热熔注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。根据废气污染源强核算，废气污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）标准要求。
	相符

	5.4.3废气收集系统
废气收集系统需满足以下要求：a）生产设施应采用密闭式，并具有与废气收集系统有效连接的部件或装置；b）根据生产工艺、操作方式以及废气性质、处理和处置方法，设置不同的废气收集系统，尽可能对废气进行分质收集，各个废气收集系统均应实现压力损失平衡以及较高的收集效率；c）废气收集系统应综合考虑防火、防爆、防腐蚀、耐高温、防结露、防堵塞等问题。
	①项目注塑机无法进行全密闭式收集，本次环评针对注塑机产生的挥发性有机物提出设置半密闭集气罩进行收集。集气罩与活性炭吸附装置设置密闭的排气管道相连。②项目区仅涉及注塑机产生的挥发性有机物，不涉及分质收集。③项目废气收集系统设计时应综合考虑防火、防爆、防腐蚀、耐高温、防结露、防堵塞等问题。
	相符

	5.4.4 废气处理装置
为保证废气处理装置的净化效果，需要在线测定相关工艺参数：吸附装置的吸附剂更换/再生周期、操作温度应满足设计参数的要求。
	项目拟设置的活性炭吸附装置根据设计参数定期进行更换，废弃活性炭暂存于危废贮存库内，定期委托有资质的单位进行清运处置。
	相符


根据上表分析可知，项目建设与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相符。
16、项目与《美丽中国建设“十五五规划”》（国发〔2026〕20号）符合性分析
“十五五”时期是美丽中国建设承前启后、扩面提质，实现生态环境根本好转的关键阶段。为全面推进“十五五”时期美丽中国建设，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，2026年6月21日，国务院制定并印发《美丽中国建设“十五五”规划》。项目与《美丽中国建设“十五五规划”》符合性分析见表1-19。
表1-19  项目与《美丽中国建设“十五五规划”》（国发〔2026〕20号）符合性分析
	序号
	国发〔2026〕20号要求
	本项目情况
	符合性

	1
	（一）推动空气质量持续改善。优化国家大气污染防治分区。加强城市空气质量达标管理。深入推进水泥、焦化等重点行业超低排放改造，鼓励垃圾焚烧企业超低排放改造。研究制修订重点产品VOCs含量限值强制性国家标准，推动VOCs源头替代和全流程治理。开展传统涉气产业集群整治提升。实施低效失效大气污染治理设施排查整治。深化大气环境绩效分级管理，开展绩效等级提升行动。完善清洁取暖运行保障长效机制。持续推进区域联防联控，有效应对长时间大范围污染过程。加强长江中游、成渝等区域大气污染防治。严厉打击非法生产、销售、使用消耗臭氧层物质行为。加强秸秆焚烧分区管控和综合利用，严防秸秆集中焚烧引发重污染天气。加强规模化畜禽养殖场大气氨排放全过程管理，推动京津冀及周边地区大气氨排放总量下降。探索恶臭、餐饮油烟污染分级分类管控。深化城市扬尘污染综合治理。建立噪声问题综合治理清单，推进宁静小区等建设。
	本项目为塑料制品生产项目，生产拌料、注塑工序产生VOCs，项目通过加强车间密闭，有机废气收集后经废气治理设施处理后达标排放，落实VOCs管控要求；项目不属于水泥、焦化、垃圾焚烧、规模化畜禽养殖行业，不涉及消耗臭氧层物质、秸秆焚烧；项目厂房为租赁已建成厂房，无土建施工扬尘；运营期合理控制设备噪声，做好噪声减振降噪措施。 
	符合

	2
	（五）实施固体废物综合治理。强化工业固体废物全链条管控和规模化消纳利用，推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。扎实推进非法倾倒处置固体废物、溶洞垃圾污染等专项整治。实施堆（渣）场、危险废物填埋场、磷石膏库等环境风险隐患排查整治，完成60%以上的历史遗留固体废物堆存场所治理，危险废物填埋处置量占比控制在10%以内。优化尾矿库分类分级环境监管制度，开展污染动态评估和监控预警。优化危险废物利用处置结构，推进设施提标改造。健全小微企业危险废物收集体系。推进全国危险废物产生单位“五即”（即产生、即包装、即称重、即打码、即入库）规范化建设，强化危险废物“一码贯通”全过程监管。
	项目废边角料及生产不合格产品破碎后回用于生产，实现固废源头减量；一般工业固废分类收集，包装固废外售回收单位资源化利用；危险废物（废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭等）设置规范危废贮存库，分类分区存放，委托具备资质单位安全处置，建立固废危废管理台账，落实转移联单制度。
	符合


根据上表分析可知，项目建设与《美丽中国建设“十五五规划”》（国发〔2026〕20号）相符。
17、项目与《固体废物污染防治“十五五”规划》符合性分析
2026年7月9日，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面系统强化固体废物污染防治，生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部编制了《固体废物污染防治“十五五”规划》。项目与《固体废物污染防治“十五五”规划》符合性分析见表1-20。
表1-20  项目与《固体废物污染防治“十五五”规划》符合性分析
	《固体废物污染防治“十五五”规划》相关要求
	本项目情况
	符合性

	二、扎实开展重点领域固体废物专项整治
	（一）推进全国非法倾倒处置固体废物专项整治。运用卫星遥感、无人机巡查等现代技术手段，结合实地巡查排查，及时发现非法倾倒填埋固体废物、非法拆解处置废弃设备及消费品等问题。加强对非法倾倒处置固体废物行为的实时动态监控，强化部门间、区域间信息共享。到2030年，非法倾倒和非法处置固体废物事件发生率控制在0.2当量起数/千平方公里以内，或较2027年下降60%以上。
	项目运营过程固体废物全部规范化处置，边角料及不合格产品破碎回用于生产；包装固废交由回收单位资源化利用，生活垃圾由环卫部门清运；项目严禁固体废物私自倾倒、填埋、非法拆解，无非法处置固废行为。
	符合

	
	（二）推进溶洞垃圾污染专项调查整治。以湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南等省（区、市）为重点，开展全覆盖拉网式排查，建立溶洞垃圾污染问题清单。重点省份按期完成污染问题整改，并建立核查工作机制。
	本项目选址位于寻甸产业园金所片区标准化厂房内，不涉及溶洞区域，不向溶洞内堆存、丢弃固体废物，不产生溶洞垃圾污染源。
	符合

	三、持续提升工业固体废物处置利用治理水平
	（六）健全工业固体废物全链条环境监管体系。推动将工业固体废物环境污染风险较大的单位纳入排污许可重点管理范围，明确工业固体废物贮存、利用、处置要求。强化工业固体废物管理台账和排污单位环境管理台账、生态环境统计与排污许可统一信息报表数据的衔接。建设全国工业固体废物信息管理平台，逐步推行工业固体废物全链条信息实时采集和轨迹监控，90%以上的工业固体废物排污许可重点管理单位纳入平台监管。
	项目属于塑料制品生产项目，运营过程中固体废物全部规范化处置，不纳入排污许可重点管理范围。
	符合

	
	（七）加强工业固体废物综合利用环境监管。强化工业窑炉协同 处理固体废物过程有毒有害物质排放管控。制定一般工业固体废物规模化消纳利用工作指南，明确相关项目审批程序及监测监管要求，严防不规范充填回填造成土壤和地下水污染；在国土空间规划实施管理中因地制宜保障大宗工业固体废物充填回填相关用地需求，稳妥有序推进规模化消纳利用。加强磷石膏等综合利用，推动无法利用的磷石膏、赤泥、锰渣等工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋环境风险。
	项目属于塑料制品生产项目，不涉及工业窑炉协同处置固废，不涉及磷石膏、赤泥、锰石膏类大宗固废，不存在充填回填作业；项目运营过程中固体废物全部规范化处置，厂区分区贮存，做好防渗，防范土壤地下水污染。
	符合

	
	（八）开展历史遗留工业固体废物堆存场所排查整治。以大宗工业固体废物为重点对象，开展涉重金属矿山、尾矿库、堆（渣）场环境风险调查评估，实施“一场（库）一策”精准整治。长江流域聚焦锰渣、锑渣等，黄河流域聚焦煤矸石、粉煤灰、赤泥等，实施分区域系统治理，完成60%以上的历史遗留固体废物堆存场所治理。
	本项目为租赁现有标准厂房，厂区内无历史遗留固体废物堆存场所、尾矿库、渣场；项目不涉及历史固废治理相关内容。
	符合

	四、严格实施危险废物全过程环境监管
	（九）深化危险废物全过程信息化监管。推动企业开展数智监控设备升级改造，加快全国危险废物全过程环境管理能力建设，推进危险废物产生单位“五即”（即产生、即包装、即称重、即打码、即入库）规范化建设，强化危险废物“一码贯通”实时可追溯信息化监管，全面实现危险废物运输车辆轨迹实时追踪。完善支撑全过程信息化监管的危险废物管理制度，围绕危险废物信息化监管优化危险废物规范化评估模式。鼓励开展危险废物收集、运输、利用、处置网上交易和第三方支付业务。到2028年，全国危险废物全过程环境管理信息系统数据应用于生态环境统计。
	项目危险废物（废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭等）设置规范危废贮存库，分类分区存放，严格落实“五即”规范化建设，执行“一码贯通”全过程信息化追溯管理，危险废物委托有资质单位转运处置。
	符合

	
	（十）提升危险废物收集利用处置水平。强化小微企业危险废物收集管理，优化服务对象和服务地域范围，推动收集单位提档升级。优化危险废物跨省转移管理，对符合要求的简化审批管理。加强危险废物利用处置设施统筹规划，建立环境影响评价与经营许可审批衔接机制，完善利用处置产能评估预警制度，综合利用标准、政策等手段化解能力结构性过剩问题。完善医疗废物收集处置体系，支 持不具备集中处置条件的偏远地区探索就地处置方式。
	本项目危险废物（废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭等）设置规范危废贮存库，分类分区存放，委托具备资质单位安全处置，建立固废危废管理台账，落实转移联单制度。
	符合

	
	（十一）强化危险废物环境风险管控。严格限制通过利用、焚烧等处理方式可减量的危险废物直接填埋，最大限度减少填埋量。探索建立危险废物利用处置设施绩效分级管理体系，推进利用处置设施提标改造。加快推进能力建设，推动发挥国家和区域性危险废物环境风险防控技术中心、区域性特殊危险废物集中处置中心作用，强化环境监管与风险防控技术支撑。
	项目危险废物（废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭等）设置规范危废贮存库，分类分区存放，委托具备资质单位安全处置，不直接填埋。建立固废危废管理台账，落实转移联单制度。
	符合


根据上表分析可知，项目建设与《固体废物污染防治“十五五”规划》相符。
18、选址合理性分析
寻甸亿源塑料制品有限公司选址位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，租用云南鹏达冠得有限公司厂房，用地性质为二类工业用地，厂房租赁合同详见附件4。项目建设不涉及生态保护红线、饮用水源保护区等，选址与用地符合生态环境准入条件。同时，2026年8月21日已取得寻甸特色产业园区管理委员会出具的《寻甸亿源塑料制品有限公司果蔬专用框生产项目（金所片区）入园申请同意书》（附件6），同意书中明确“项目符合园区产业发展，同意寻甸亿源塑料制品有限公司《寻甸亿源塑料制品有限公司果蔬专用框生产项目（金所片区）》入驻寻甸产业园区金所片区”。
项目建设场地条件、交通运输、环境质量和水、电、通信等条件良好，无重大的环境制约因素。项目运营后产生的“三废”采取相应的环保措施后，对周边环境影响较小，项目涉及的风险物质储量低于临界储存量，存在的风险较小，在采取相应的风险预防措施后，存在的风险是可以接受的。
综上所述，项目选址合理。
19、环境相容性分析
项目选址位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，租用云南鹏达冠得有限公司已建闲置厂房进行建设。根据现场调查，项目周边500m范围主要分布有家具制造、建筑涂料生产加工、生活用品及纸制品生产加工、塑胶制品生产加工、铝制品加工、建材仓储销售等企业（具体企业分布情况见表1-21）。区域以工业企业为主，无学校、医院、集中居民区等环境敏感目标。周边现有企业大多为轻工、建材加工类企业，与本项目产业类型相近，区域工业环境特征明显。
表1-21  项目周边企业情况一览表
	序号
	周围企业
	方位
	距离
	产品方案
	污染物排放
	备注

	1
	云南鹏达冠得有限公司
	南侧
	紧邻
	家具制造
	颗粒物、有机废气、设备噪声
	已建

	2
	云南嘉丽洁建筑材料有限公司
	东侧
	20m
	建材销售
	—
	已建

	3
	云南锦桂涂料有限公司
	南侧
	90m
	建筑涂料加工
	颗粒物、有机废气、设备噪声
	已建

	4
	云南攀昆卫生用品有限公司
	西北侧
	453m
	卫生用品、纸制品等加工
	颗粒物、有机废气、设备噪声
	已建

	5
	云南丰达纸业有限公司
	西北侧
	203m
	纸制品加工
	颗粒物、有机废气、设备噪声
	已建

	6
	云南昆和包装印刷有限公司
	西北侧
	456m
	纸制品加工
	颗粒物、有机废气
	已建

	7
	云南嘉航卫生用品有限公司
	西北侧
	404m
	卫生用品、纸制品等加工
	颗粒物、有机废气、设备噪声
	已建

	8
	云南茂源纸业有限公司
	西北侧
	365m
	纸制品加工
	颗粒物、有机废气、设备噪声
	已建

	9
	云南亨纸业有限公司
	西北侧
	288m
	纸制品加工
	颗粒物、有机废气、设备噪声
	已建

	10
	昆明正能博美纸业有限公司
	西北侧
	245m
	纸制品加工
	颗粒物、有机废气、设备噪声
	已建

	11
	云南拓欣机械设备有限公司
	西侧
	89m
	机械设备制造
	颗粒物、设备噪声
	已建

	12
	云南状才木业有限公司
	西侧
	360m
	木材加工
	颗粒物、设备噪声
	已建

	13
	云南嘉峰家具制造有限公司
	西南侧
	396m
	家具制造
	颗粒物、设备噪声
	已建

	14
	昆明铂林塑胶制品有限公司
	西南侧
	360m
	塑胶制品制造
	颗粒物、有机废气、设备噪声
	已建

	15
	云南金凯粤铝业科技有限公司
	西南侧
	255m
	铝业制品加工
	颗粒物、设备噪声
	已建

	16
	云南龙相新型材料有限公司
	西南侧
	213m
	建材销售
	-
	已建

	17
	昆明的美装饰材料有限公司
	西南侧
	138m
	装饰材料销售
	-
	已建

	18
	云南奇源新能源科技有限公司
	南侧
	43m
	新能源设备销售
	-
	已建

	19
	广东佛山梦之绿涂料（云南仓储中心）
	南侧
	107m
	涂料销售仓储
	-
	已建

	20
	比利孚绿色肥料（云南）有限公司
	南侧
	166m
	绿色肥料生产
	颗粒物、臭气浓度、设备噪声
	已建

	21
	云南汇超海绵制造有限公司
	东南侧
	156m
	海绵制造
	有机废气、设备噪声
	已建

	22
	云南天源钢结构工程有限公司
	东南侧
	224m
	钢材销售
	-
	已建

	23
	云南艾家建筑材料有限公司
	南侧
	317m
	建材销售
	-
	已建

	24
	得奥海绵制造有限公司
	南侧
	386m
	海绵制造
	有机废气、设备噪声
	已建

	25
	寻甸龙筑混凝土有限公司
	东北侧
	223m
	混凝土制品
	颗粒物、设备噪声
	已建

	26
	云南荣奥铝业有限公司
	东南侧
	430m
	铝业制品加工
	颗粒物、设备噪声
	已建


项目运营期产生的废气、噪声、固体废物，在采取相应的环保措施后，项目产生的噪声、废气均能达标排放；项目生产过程中间接冷却循环废水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水；生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池，食堂废水先经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池）处理达标后用于绿化浇灌及道路洒水，项目无废水外排；固体废物处置率为100%，项目的建设对周围企业的影响不大。项目污染物排放类型与周边现有企业环境影响特征相近，与区域现有工业环境相容。项目租赁现有闲置厂房实施生产，不新增土建开挖，不改变土地用地性质，不占用生态保护红线、基本农田。
在落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，本项目与周边现有企业之间环境相互影响较小，区域环境可承载本项目建设，项目选址与周边区域环境具备环境相容性。
综上所述，本项目与周围环境是相容的。
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[bookmark: _Toc2839]二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
云南鹏达冠得有限公司已建厂房位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号。近年来受市场不景气影响，云南鹏达冠得有限公司订单萎缩、生产经营困难，部分生产线陆续停产，其已建厂房部分处于闲置状态。为盘活闲置资产、缓解经营压力，云南鹏达冠得有限公司将部分已建厂房（占地面积约2300m2）出租给寻甸亿源塑料制品有限公司，建设“寻甸亿源塑料制品有限公司果蔬专用框生产项目（金所片区）”。本项目租用厂房建筑面积约为2900m2，包括生产厂房2300m2、办公室（位于云南鹏达冠得有限公司综合楼第三层）600m2。根据项目建设单位了解，本项目设备进场前，本次租用厂房面积范围内原有生产设备已全部拆除清空，已无原有生产线生产迹象，厂房完全处于空置状态。根据建设单位提供的资料，项目总投资2500万元，拟建设8条塑料框生产线，建成后年产塑料框460万个。项目于2026年8月11日取得寻甸回族彝族自治县发展和改革局出具的云南省固定资产投资项目备案证，项目代码为：2608-530129-04-01-108178。
云南鹏达冠得有限公司已建厂房原有环保手续办理情况：云南鹏达冠得有限公司已建厂房于2020年8月26日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于对《云南鹏达冠得家具有限公司家具生产项目环境影响报告表》的批复（昆生环〔2020〕119号），并于2022年11月25日组织验收组对云南鹏达冠得家具有限公司家具生产项目竣工环境保护“三同时”情况进行检查验收并通过环保验收。
本次拟建的“寻甸亿源塑料制品有限公司果蔬专用框生产项目（金所片区）”主要生产塑料框，使用全新的聚丙烯树脂颗粒作为生产原料，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于塑料包装箱及容器制造（C2926）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起实施），二十六、橡胶和塑料制品业29中“塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”需要编制生态环境影响报告表。因此，建设单位委托我单位编制《寻甸亿源塑料制品有限公司果蔬专用框生产项目（金所片区）生态环境影响报告表》。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照指南、相关法律法规及环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本生态环境影响报告表，供建设单位上报审批。
二、项目概况
1、项目名称：寻甸亿源塑料制品有限公司果蔬专用框生产项目（金所片区）
2、建设单位：寻甸亿源塑料制品有限公司
3、建设地点：金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号
4、建设性质：新建
5、投资金额：项目总投资2500万元
6、建设内容及规模：
项目选址位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，项目总投资2500万元，建成后将进行标准化果蔬专用包装筐的生产与运营，产品主要为标准化塑料折叠周转筐及高端防震保鲜筐（针对蓝莓、番茄等易损果蔬），年产塑料框460万只。项目工程建设总占地面积2300平方米（租用厂房占用面积），为租赁寻甸产业园区金所片区标准化厂房建设。项目租用云南鹏达冠得有限公司已建闲置厂房和办公区进行建设，主要在现有厂房内安装设备，布置生产线及配套建设环保设施，建成后共8条塑料框生产线，年产塑料框460万个。项目具体建设内容见表2-1。
表2-1  项目工程建设内容一览表
	工程类别
	工程名称
	主要建设内容或功能
	备注

	主体工程
	塑料筐生产线
	生产厂房
	占地面积为2300m2，层高12m，一层，生产厂房现状已安装3条生产线，后续生产线待取得环评批复后进行安装。
	依托

	
	
	生产区
	位于生产厂房南侧，占地面积300m2，内设拌料、上料、注塑、检验、破碎等工段，共设有8条塑料框生产线，配套设置注塑机、上料机、搅拌机、破碎机等设备，其中搅拌、破碎、检验工段为共用。
	新建，在现有厂房内安装设备，布置生产线及配套建设环保设施

	
	
	原料区
	位于生产厂房南侧（生产区东侧），占地面积300m2，主要设置有原辅料堆放区（用于堆放购入的全新聚丙烯树脂颗粒等原辅料）、不合格产品堆放区（用于堆放生产过程中产生的不合格品）。
	

	
	
	成品区
	位于生产厂房北侧，占地面积1000m2，主要用于堆放塑料框成品。
	

	辅助工程
	办公区（建筑面积为600m2）
	租用云南鹏达冠得有限公司已建综合楼（综合楼占地600m2，共四层）第三层供本项目办公、客户接待使用。
	依托

	
	食堂
	依托云南鹏达冠得有限公司配套的食堂，位于云南鹏达冠得有限公司综合楼四楼。
	依托

	公用工程
	供水系统
	依托云南鹏达冠得有限公司已建的供水系统，由市政给水管网供给。
	依托

	
	供电系统
	依托云南鹏达冠得有限公司已建的供电系统，由市政供电电网供给。
	依托

	
	排水系统
	项目实行雨污分流制。
雨水：雨水经租用厂区雨水管收集后从项目区西北侧排入金海路市政雨水管网。
废水：项目间接冷却循环废水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水；生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池，食堂废水先经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池）处理后用于绿化浇灌及道路洒水，项目废水不外排。
	依托

	环保工程
	废水治理措施
	注塑冷却水循环系统
	新建一个10m3的注塑冷却水循环水池，配套相应循环水管道，注塑冷却水冷却后循环使用。
	新建

	
	
	油水分离器
	容积为0.5m3的油水分离器，对厨房内产生的餐饮废水进行预处理。
	依托云南鹏达冠得有限公司已建

	
	
	化粪池
	项目租用办公区（综合楼）已配套建设了1个化粪池，位于综合楼旁空地下，容积为5m3。
	

	
	
	一体化污水处理设施
	处理规模8m3/d的一体化污水处理设施（MBR中水处理工艺），对化粪池预处理后的生活污水进一步处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后晴天回用作为绿化浇灌、道路洒水，雨天暂存于项目内设置的蓄水池。
	

	
	
	蓄水池
	容积为30m3。
	

	
	废气治理措施
	集气罩+三级活性炭吸附装置
	项目注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经注塑机上方设置的集气罩（共8个）收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。
	新建

	
	
	油烟净化器
	依托云南鹏达冠得有限公司配套（一套，处理效率60%）
	已建

	
	
	无组织控制措施
	拌料、上料以及不合格产品破碎等工序为密闭设置，厂房密闭沉降、绿化消减
	已建

	
	噪声治理措施
	设备减震设施
	项目产噪设备安装减震垫；厂房隔声。
	新建

	
	固废处理设施
	生活垃圾收集桶
	厂区内设置多个生活垃圾收集桶，生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门清运处置。
	新建

	
	
	危废贮存库
	建设1间危废贮存库，位于生产厂房东南侧，占地面积为10m2，用于暂存项目生产过程中产生的废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭等污染物。
危废贮存库贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。设计满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s）。存放危废为液体的危废间需要在危废间内设置不同区域做围堰，围堰高度不低于0.5m，如发生泄漏，油品泄漏出来的液体受到围堰的阻隔在围堰内暂存。
	新建

	
	土壤、地下水治理措施
	分区防渗
	（1）重点防渗区：危废间划为重点防渗区。在现有混凝土浇筑、水泥硬化的基础上增加2.0mmHDPE防渗膜+环氧树脂防渗面层，使其达到渗透系数≤1×10 -10cm/s的防渗要求。
（2）一般防渗区：循环水池划为一般防渗区。在现有混凝土浇筑、水泥硬化的基础上增加2.0mmHDPE防渗膜，使其达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s的防渗要求。
（3）简单防渗区：生产厂房划为简单防渗区，根据现场踏勘结果，厂区现状已进行混凝土硬化，无明显破损、裂缝，可满足简单防渗要求。
	新建


7、项目产品方案及规模
根据业主提供的资料，项目建成后年产塑料框460万个，其中蓝莓塑料框360万个，番茄塑料框100万个，项目具体产品方案见表2-2。
表2-2  项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	规格
	年产量（万个/a）
	备注

	1
	蓝莓筐
	1.2公斤装
	360
	单个约重85g，年产306t

	2
	番茄筐
	20公斤装
	100
	单个约重2300g，年产2300t

	合计
	/
	460
	年产2606t


8、原辅材料及能源用量
项目主要生产塑料框，生产过程中使用的母料和颗粒料全部为外购新料，项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。
表2-3  项目主要原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	厂内最大储存量（t）
	备注

	1
	母料
	1:3（载体树脂与填充料的质量比）
	1959.9071
	t/a
	10
	‌外购，袋装，颗粒状

	2
	颗粒料
	pp
	653.3023
	t/a
	5
	外购，袋装，颗粒状

	3
	脱模剂
	450mL/瓶
	600
	瓶/a
	10（瓶）
	外购（约0.27t/年），瓶装，液体

	4
	新鲜水
	/
	2327.5
	m3/a
	/
	由市政给水管网供给

	5
	电
	/
	120
	万kW.h
	/
	由市政供电电网供给

	6
	柴油
	/
	10
	t/a
	0.5
	外购，桶装

	7
	活性碳
	/
	10.7656
	t/a
	1.5
	外购，袋装


原料性能及理化性质：
1）母料（填充母料）
本项目所用填充母料为碳酸钙聚烯烃填充母粒，主要成分为70%~85%重质碳酸钙粉体、15%~25%PP载体树脂及少量石蜡、硬脂酸锌分散助剂。该物料常温下为均匀白色圆柱颗粒，无味无臭，密度1.4~1.82g/cm³，含水率≤0.1%，加工熔融温度区间140~200℃，与聚丙烯原料加工工况匹配。化学性质方面，核心组分碳酸钙常温下化学稳定性好，耐酸碱、不易分解，分解温度高于650℃，在本项目注塑工艺温度范围内不会发生热裂解；仅高温成型时载体树脂及少量助剂微量挥发产生非甲烷总烃。填充母料整体无毒性、无腐蚀性，不属于危险化学品。
2）颗粒料（pp）
本项目用的颗粒料均为PP料，聚丙烯是由丙烯聚合而成制得的一种热塑性树脂，是通用塑料的一个重要品种，无毒、无味、密度小，强度、刚度、硬度、耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用，具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨、易老化，聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，聚丙烯的熔融温度约为164℃-170℃，100%等规度聚丙烯熔点为176℃，裂解温度达300℃以上。具有燃烧性，易燃。
3）脱模剂
脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质。脱模剂有耐化学性，在与不同树脂的化学成份（特别是苯乙烯和胺类）接触时不被溶解。脱模剂还具有耐热及应力性能，不易分解或磨损；脱模剂粘合到模具上而不转移到被加工的制件上，不妨碍喷漆或其他二次加工操作。
本项目所使用的脱模剂在常温下使用，其主要由功能组分（硅油、硅树脂、蜡、脂肪酸盐）和助剂组分（溶剂、乳化剂、防腐剂、消泡剂）构成 。
4）柴油
柴油是一种浅黄色或棕褐色的稍有粘性的液体，密度约为0.81~0.90g/cm³，沸点范围为282~410℃，不溶于水，易燃且具有一定爆炸危险性。
浅黄色或棕褐色液体，稍有粘性。密度一般为0.81~0.90 g/cm³，比空气重，便于储存和运输。常用柴油沸点为282~338℃。熔点约-18℃。闪点约38℃，低于此温度不易自燃，但遇明火或高热易燃。燃烧热约42.7 MJ/kg。溶解性不溶于水，可溶于多数有机溶剂。挥发性：低于汽油，不易蒸发，储存和使用相对安全。
化学组成主要为碳原子数约10~22的烃类混合物，包括烷烃、环烷烃和芳香烃。可燃，遇明火、高热或氧化剂接触有燃烧和爆炸危险。
9、物料平衡 
部分物料核算依据见表2-4，项目物料平衡表见表2-5。 
表2-4  部分物料产生量计算取值依据
	项目/工段
	依据来源
	系数值

	拌料、上料
	《工业污染源产排污系数手册》（生态环境部，2010年版）中“塑料制品业—颗粒物料装卸”工艺单元
	工艺粉尘产生系数取0.05kg/t-物料

	熔融挤出
	根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292 塑料制品业系数手册中，2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表中挥发性有机物的产污系数均为 2.7kg/t-产品
	有机废气（以非甲烷总烃计）产生系数取2.7kg挥发性有机物/t-产品

	破碎
	《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-42 废气资源综合利用行业系数手册-4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表-废PE/PP-干法破碎
	工艺粉尘产生系数取375g 颗粒物/t-原料

	检验
	《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）“2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表--塑料包装箱及容器--树脂、助剂--注塑”
	一般工业固废产污系数为2.50千克/吨-产品


表2-5  物料平衡一览表
	输入
	输出

	序号
	名称
	数量（t/a）
	序号
	名称
	数量（t/a）

	1
	母料（碳酸钙聚烯烃填充母粒）
	1959.9071
	1
	产品
	蓝莓筐、番茄筐
	2606

	2
	颗粒料（pp）
	653.3023
	2
	拌料、上料工序排放的粉尘
	无组织排放
	0.0521

	
	
	
	3
	热熔注塑过程产生的有机废气
	有组织排放
	2.5858

	
	
	
	
	
	无组织排放
	1.7591

	
	
	
	
	
	活性炭吸附去除
	2.6914

	
	
	
	4
	破碎工段排放的粉尘
	无组织排放
	0.0010

	
	
	
	5
	厂房沉降粉尘
	环卫部门清运
	0.12

	合计
	2613.2094
	合计
	2613.2094


10、主要生产设备
项目主要设备清单见下表。
表2-6  项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格/型号/功率
	数量
	单位
	备注

	1
	拌料机
	KY-2T
	1
	台
	

	2
	上料机
	LS160
	8
	台
	

	3
	注塑机
	KY480
	4
	台
	

	
	
	KY600
	4
	台
	

	4
	传送带
	4*0.5
	8
	台
	

	5
	破碎机
	650
	1
	台
	

	6
	叉车
	3T
	1
	台
	

	7
	冷却塔
	30T
	1
	台
	


11、项目劳动定员及工作制度
劳动定员：项目员工共计20人，依托云南鹏达冠得有限公司已建食堂为员工提供一餐，不在项目内住宿。
工作制度：项目年生产300天，三班制，每班工作8小时，设备全天24小时运行。
12、项目施工计划
项目区主要生产设备（3条生产）已入场，但由于其环保手续不齐全及环保设施不完善等原因，项目存在未批先建行为。昆明市生态环境局于2026年9月16日作出《昆明市生态环境局行政处罚事先告知书》（昆生环罚告〔2026〕11-15号），于2026年10月12日昆明市生态环境局对寻甸亿源塑料制品有限公司下达了《昆明市生态环境局行政处罚决定书》（昆生环罚〔2026〕11-22号），决定处罚款8000元（大写：捌仟元整）。目前，项目处于停产整改状态，同时办理环评文件（本环评报告），同时寻甸亿源塑料制品有限公司于2026年10月12日已缴纳相关罚款。项目设计安装8条生产线，3条生产线已建成，后续生产线计划2026年12月开工建设，预计2027年1月完工，施工周期为1个月。
13、项目平面布局
项目选址位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，租用云南鹏达冠得有限公司已建闲置厂房和办公区进行建设。根据项目区平面布置图，厂房整体呈矩形，西北至东南向坐落，办公区依托云南鹏达冠得有限公司已建综合楼第三层楼进行设置，位于项目区西北侧，属于上风向；生产厂房位于云南鹏达冠得有限公司整体权属范围的东北侧厂房，生产区位于本次项目租用厂房的南部，主要布置注塑生产，自西北向东南平行布置，依次为注塑生产线1~8；拌料机位于生产区西侧、破碎机位于生产区北侧、冷却塔及循环冷却水池位于厂房西北角，为注塑生产线提供冷却水，废气处理设备位于生产厂房东南侧空地；原料区位于生产厂房南侧（生产区东侧）；成品区位于生产厂房北侧；办公区；生产厂房外围为园区道路，物料转运便捷；危废贮存库位于生产厂房东南侧。项目厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，在满足生产及运输的条件下，力求紧凑布置，项目区物流、人流路线清晰，办公区、生产区、原料区、成品区及环保设施之间分区明确，平面布置满足生产工艺要求、环保要求及消防安全要求。
综上，本项目生产厂房平面布置能够满足项目生产要求和相关环保要求。项目平面布局详见附图4。
三、项目水平衡
项目用水及废水核算过程如下：
1、生活用水
项目劳动定员20人，年生产300天，均不在项目内住宿，厂区内设置有食堂为员工提供午餐，用水量参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026）中国家行政机构有食堂用水定额通用值18m3/（人·a）。则生活用水量为360m3/a、1.2m3/d；排污系数取0.8，则生活污水产生量为288m3/a、0.96m3/d，其中食堂用水定额通用值为7m3/（人·a），则食堂用水量为140m3/a、0.467m3/d；排污系数取0.8，则食堂废水产生量为112m3/a、0.37m3/d。生活污水依托云南鹏达冠得家具有限公司已建污水系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池）进行处理达到相应标准后用于厂区绿化浇灌及洒水降尘；食堂废水先经隔油池预处理后和生活污水一同进入化粪池预处理。
2、间接冷却循环用水
项目注塑工序配套有冷却塔及循环水池进行生产冷却，生产用水主要为冷却水，冷却水收集到循环水池冷却后循环使用，循环水池总容积为10m³，每天工作时间为24h，年工作300d，根据设备生产厂家提供的数据，泵的循环水量为30m³/h。 
参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），冷却塔的蒸发损失率可按下列经验公式计算：
QE=k×△t×Qr
式中： 
QE——蒸发量，m3/h；
△t——冷却塔进水与出水温度差，℃；本评价进出水温度差按5℃计； 
k——系数，1/℃；本评价按平均环境温度25℃计，系数取0.00145/℃； 
Qr——循环冷却水量，m3/h。 
综上计算可知，本项目冷却塔蒸发水量为0.2175m3/h（5.22m3/d），1566m3/a。 
项目循环水系统水质不受污染，仅水温升高，故循环水经冷却降温后循环使用，本项目需补充水量为5.22m3/d（1566m3/a）。
由于循环使用过程中水的污染物（SS、盐度）逐渐增多而饱和，一直循环使用会损害设备以及影响用水效果，故本项目循环用水需定期更换，项目注塑冷却水仅为间接冷却，不与原料、注塑体、脱模剂直接接触，主要含少量悬浮物、温度偏高，循环系统不添加阻垢剂、杀菌剂，水质接近清净下水，与生活污水水质相容，可接入项目区生活污水一体化处理设施处理。故本项目每年更换的冷却循环废水依托项目区已建一体化生活污水处理设施处理达标后用于厂区绿化浇灌及洒水降尘。
根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），间冷开式系统设计浓缩倍数不宜小于5.0，本项目浓缩倍数取5，则项目定期排污水量＝蒸发损失量/（浓缩倍数-1）＝1566m³/a/（5-1）≈391.5m³/a（1.31m³/d）。
冷却水总用水量为：冷却水槽内水量+蒸发损耗补水量+定期排污水量为：10m³/a+1566m³/a+391.5m³/a=1967.5m³/a。
3、绿化用水及道路场地洒水
本项目租用云南鹏达冠得有限公司已建闲置厂房和办公区进行建设，项目内已配备有250m2的绿化，本项目不单独新增绿化，故区域的绿化用水不纳入本项目内容，本次环评不再进行项目区绿化用水的预测。
根据《云南鹏达冠得家具有限公司家具生产项目竣工验收监测表》，云南鹏达冠得家具有限公司绿化及道路场地洒水用水量约为4.65m3/d（976.5m3/a），全部蒸发。
4、项目用水及废水产排情况汇总
项目用水及废水产生情况详见表2-7。
表2-7  项目用水及废水产生情况统计表
	用水项目
	日用水量
（m3/d）
	年用水日（天）
	年用水量
（m3/a）
	日产废水量（m3/d）
	年产废水量（m3/a）
	处理去向

	生活用水
	日常用水
	0.733
	300
	220
	0.5864
	176
	生活污水依托已建化粪池预处理后进入已建一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化浇灌及洒水降尘。

	
	食堂用水
	0.467
	300
	140
	0.3736
	112
	依托已建油水分离器处理后和生活污水一同进入化粪池处理然后进入已建一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化浇灌及洒水降尘。

	冷却用水
	6.53
	300
	1967.5
	1.31
	391.5
	依托已建一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化浇灌及洒水降尘。

	合计
	7.73
	—
	2327.5
	2.27
	679.5
	—


4、项目水平衡
项目水平衡如下图所示：
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图2-1  项目水量平衡图     单位：m3/d
四、环保投资
项目总投资2500万元，其中环保投资28.7万元，占总投资1.148%。环保投资见下表。
表2-8  项目环保投资一览表   
	时段
	类别
	污染源
	环保投资项目
	投资
（万元）
	备注

	施工期
	废气
	粉尘
	定时清扫、洒水降尘。
	/
	/

	
	废水
	施工人员生活污水
	项目租用厂房已配套建设了污水处理系统，施工人员生活污水依托该污水处理系统处理达标后晴天回用作为绿化浇灌、道路洒水。
	/
	/

	
	噪声
	施工噪声
	厂房隔声。
	/
	/

	
	固废
	建筑垃圾
	集中收集后可回收利用的部分综合利用，不能回收利用的运至指定地点处置。
	1.0
	新建

	
	
	生活垃圾
	经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置。
	0.1
	新建

	运营期
	废气
	注塑废气
	集气罩+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒。
	20
	新建

	
	废水
	冷却水
	冷却水循环收集系统（循环水池10m3）
	5
	新建

	
	
	生活污水
	项目租用厂房已配套建设了1个油水分离器，容积为0.5m3；1个化粪池，容积为5m3；1个一体化污水处理设施，规模8m3 /d ；1个蓄水池，容积为 30m3。生活污水依托租用厂房配套的污水处理系统处理达标后晴天回用作为绿化浇灌、道路洒水，雨天暂存于项目内设置的蓄水池。
	/
	租用厂房已配套建设（项目依托）

	
	噪声
	设备噪声
	设备减震、消声降噪等。
	1.0
	新建

	
	固废
	生活垃圾
	生活垃圾收集桶。
	0.1
	新建

	
	
	废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭
	1间10m2的危废贮存库。
	2.0
	新建

	
	环境保护管理
	包括台账管理、环保设施维护等。
	1.5
	新建

	合计
	28.7
	/




	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程及产污环节
（一）施工期工艺流程及产污环节
项目租用云南鹏达冠得有限公司已建厂房和办公区进行建设，施工期主要进行厂房的适应性改造及生产设备、环保设备安装，施工场地内不设施工营地。施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工噪声、废弃包装材料及施工人员生活废水和生活垃圾等。施工期的工艺流程及产污环节见图2-2：

图2-2  项目施工期产污环节示意图
（二）运营期工艺流程及产污环节
1、工艺流程
项目主要生产塑料框，工艺流程为拌料、上料、热熔、注塑成型、冷却定型、取件、检验、成品入库，具体工艺流程如下图所示。
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图2-3  塑料框生产工艺流程及产污环节示意图
项目生产工艺流程简介：	
①拌料
项目外购来的母料和颗粒料根据产品需求按照一定的比例在密闭拌料机内进行搅拌均匀。项目进购的母料和颗粒料均为颗粒状，粒径在4-6mm；原料通过人工投料方式投入拌料机，拌料机整体密闭作业，搅拌过程在密闭装置内进行，该过程溢出的粉尘量较小，经厂房沉降后呈无组织排放。此过程产生原料包装袋暂时在厂内放置，该过程会有设备噪声产生。
②上料
拌料机混好的原料通过拌料机放料管道进入原料包装袋内进行封闭袋装后通过叉车转移至上料机，然后通过提升机提升至注塑机料仓内，上料系统为全密闭，该过程溢出的粉尘量较小，呈无组织排放。此过程产生包装废料及设备噪声。
③热熔、注塑成型
挤出机料仓中的原料利用电加热，通过辊筒的间隙向前推移挤压，使之逐渐熔融状（聚丙烯颗粒料的熔融温度一般为160-180℃左右，分解温度>335℃）通过挤出机定量挤出后，通过模具成型为特定形状。此过程会产生有机废气（非甲烷总烃）及异味，产生的有机废气及异味经每台设备上方集气罩集中收集后通过引风机引入三级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，此外，还会产生设备运行噪声。
在注塑机运行前，模具通过机械手吊运安装至注塑机中，每次模具安装完成后，喷上少量脱模剂，起到隔离、填充、保护、易于剥离产品的作用。脱模剂少量组分在喷涂及注塑高温过程挥发，该部分有机废气并入注塑工序有机废气（非甲烷总烃）统一核算，不单独核算；大部分脱模剂附着于模具型腔表面，开模脱模后转移附着在产品表面，随成品产品进入下一工序/外售；该过程还会有废脱模剂瓶产生。
④冷却定型
产品在模具内初步成型后，通过外接水管将冷却水引入注塑机内置冷却管道，使筐体固化成型，采用间接冷却方式，冷却时间为18s左右，注塑设备冷却水使用后由模具底部出水口排出进入循环冷却水系统（冷却循环池+冷却塔），经冷却塔冷却后循环使用不外排，由于蒸发损耗需定期补充新鲜水。
⑤取件
定型完成后，采用机械手取出成型的塑料框。
⑥检验
取出后的塑料框由人工进行检验，外观、尺寸检查，其中不合格的产品使用破碎机进行破碎，经破碎后重新利用，合格的产品进入成品区堆存。
⑦破碎
为实施清洁生产重复利用可回收物质，项目将注塑过程产生的废料及检验过程中产生的不合格品破碎后重新作为原料使用，本项目需重新破碎的废料及不合格品量约为6.515t/a。破碎机仅预留投料口，其余封闭建设，在破碎时，将投料口关闭，破碎过程全密闭，破碎至粒径为4-6mm的颗粒后回用于生产。此过程投料口、出料口会有少量粉尘溢出，产生量很小，经厂房沉降后以无组织形式排放。此外还有设备运行噪声。
⑧入库待售
检验合格的塑料框堆放于成品区堆存待售。
2、产污环节
项目产污环节如下表所示：
表2-9  项目产污环节一览表
	污染源
	产污环节
	污染物
	治理措施

	废气
	拌料、上料
	颗粒物
	拌料机、上料工序在密闭装置内进行，厂房封闭，呈无组织排放。

	
	熔融、注塑
	非甲烷总烃、臭气浓度
	集气罩+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）。

	
	破碎
	颗粒物
	破碎过程全密闭，厂房封闭，呈无组织排放。

	废水
	冷却水
	/
	经循环水池收集冷却后循环使用。

	
	生活污水
	COD、BOD5、
氨氮、总磷、动植物油等
	依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统处理达标后用于区域绿化浇灌、洒水降尘。

	噪声
	生产设备
	设备噪声
	安装减震垫，厂房隔声。

	固废
	办公区
	生活垃圾
	经垃圾桶收集后交由环卫部门进行清运处置

	
	生产车间
	包装固废
	集中收集后定期出售给物资回收单位

	
	
	厂房沉降粉尘
	人工清扫后由环卫部门清运。

	
	
	生产废料及不合格品
	破碎后重新回用预生产

	
	
	废脱模剂瓶
	暂存于危废贮存库，委托资质单位定期清运处置。

	
	设备维护保养
	废润滑油
	暂存于危废贮存库，委托资质单位定期清运处置。

	
	
	含油废手套抹布
	暂存于危废贮存库，委托资质单位定期清运处置。

	
	叉车运行
	废柴油桶
	暂存于危废贮存库，委托资质单位定期清运处置。

	
	三级活性炭吸附装置
	废活性炭
	暂存于危废贮存库，委托资质单位定期清运处置。




	与项目有关的原有环境污染问题
	云南鹏达冠得有限公司订单萎缩、生产经营困难，部分生产线陆续停产，其已建厂房部分处于闲置状态，云南鹏达冠得有限公司将闲置的已建厂房（占地面积约2300m2）及综合楼（三楼，建筑面积600m2）出租给寻甸亿源塑料制品有限公司建设本项目使用。根据现场踏勘：
（1）标准厂房及原有项目情况：本项目租用的标准厂房原为云南鹏达冠得家具有限公司家具生产项目套装门生产区，生产运营过程中主要产生粉尘、有机废气、废油漆桶和胶桶、漆渣、设备噪声等污染物，截至本项目进场前，出租范围内厂房已全面停产，原有生产设备已全部拆除清空；经现场踏勘，租用范围内无废水、废液、废渣等污染物遗留，未发现明显土壤及地下水污染痕迹，厂房地面已硬化、结构完好。原项目环保手续办理情况为：云南鹏达冠得有限公司已建厂房于2020年8月26日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于对《云南鹏达冠得家具有限公司家具生产项目环境影响报告表》的批复（昆生环〔2020〕119号），并于2022年11月25日组织验收组对云南鹏达冠得家具有限公司家具生产项目竣工环境保护“三同时”情况进行检查验收并通过环保验收。
（2）原有综合楼、食堂使用情况：本项目租用办公室位于云南鹏达冠得有限公司综合楼三楼（建筑面积600m2），食堂依托该公司综合楼顶楼已建食堂。
云南鹏达冠得有限公司综合楼、食堂使用情况为：该公司现有劳动定员为15人；食堂就餐人员数量为15人，生活废水产生量约为216m3/a，经自建的一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后，晴天回用作为绿化浇灌及道路洒水，雨天储存于蓄水池（30m3）中待晴天回用绿化浇灌及道路洒水，其中食堂废水先经油水分离器预处理后同员工产生的办公生活废水一起排入化粪池预处理。食堂油烟已安装了油烟净化装置进行处理，去除率大于60%，可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准。经现场踏勘，云南鹏达冠得有限公司已建油水分离器、化粪池、一体化污水处理设施、蓄水池、油烟净化器等环保设施运行正常。
综上，项目租用厂房为已停产清空的空置厂房，根据现场踏勘及建设单位提供的资料，本项目用地范围内不存在原有环境污染问题。



[bookmark: _Toc19962]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状
项目位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，根据环境空气质量功能区的分类，属于环境空气二类区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准（2030年12月31日前执行过渡阶段浓度限值，2031年1月1日起，执行二级标准浓度限值）。
①达标区判定
距离项目最近的环境空气质量监测站为寻甸县监测站，本次评价收集了寻甸县监测站2025年1月1日-2025年12月31日的监测数据，并根据收集的资料统计分析，统计结果如下表所示。
表3-1  寻甸县监测站2025年环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m³）
	标准值（μg/m³）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7.32
	60
	12.2 
	达标

	NO2
	
	14.52
	40
	36.3 
	达标

	PM10
	
	35.19
	60
	58.7 
	达标

	PM2.5
	
	19.11
	30
	63.7 
	达标

	SO2
	24小时平均第98百分位数
	12
	150
	8.0 
	达标

	NO2
	24小时平均第98百分位数
	24.86
	80
	31.1 
	达标

	PM10
	24小时平均第95百分位数
	70.15
	120
	58.5 
	达标

	PM2.5
	24小时平均第95百分位数
	42.3
	60
	70.5 
	达标

	O3
	最大8小时平均第90百分位数
	131
	160
	81.9 
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1.3（mg/m3）
	4（mg/m³）
	32.5 
	达标


根据上表可知，2025年寻甸县环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准，故项目所在区域属环境空气质量达标区。
②特征因子
项目特征污染物为TSP和非甲烷总烃，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐限值。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。
TSP、非甲烷总烃：现状数据引用《寻甸县三月三塑料制品经营部（个体工商户）果蔬筐生产及销售项目环境影响报告书》中委托云南鼎祺检测有限公司于2026年7月13日-20日对三月三村非甲烷总烃、TSP进行了现状质量监测（见附件10）。三月三村监测点位于本项目东南方向 4808.97m 处，与引用监测点位位置关系示意图见下图3-1。因此，引用《寻甸县三月三塑料制品经营部（个体工商户）果蔬筐生产及销售项目环境影响报告书》中的环境空气质量现状监测数据可行。引用监测数据结果见下表3-2。
表3‑2  引用大气环境质量现状监测结果一览表（颗粒物）
	监测点位
	分析项目
	采样日期
	采样时间
	监测结果（µg/m3）
	标准限值（µg/m3）
	达标情况

	三月三村
	总悬浮颗粒物
	2026 年 07 月 13 日~14 日
	00:00~次日00:00
	138
	300
	达标

	
	
	2026 年 07 月 14 日~15 日
	00:00~次日00:00
	134
	300
	达标

	
	
	2026 年 07 月 15 日~16 日
	00:00~次日00:00
	131
	300
	达标

	
	
	2026 年 07 月 16 日~17 日
	00:00~次日00:00
	133
	300
	达标

	
	
	2026 年 07 月 17 日~18 日
	00:00~次日00:00
	130
	300
	达标

	
	
	2026 年 07 月 18 日~19 日
	00:00~次日00:00
	137
	300
	达标

	
	
	2026 年 07 月 19 日~20 日
	00:00~次日00:00
	135
	300
	达标


根据上表监测结果可知，项目区TSP环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准要求。
表3-3  引用大气环境质量现状监测结果一览表（非甲烷总烃）
	监测点位
	分析项目
	采样日期
	采样时间
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	达标情况

	三月三村
	非甲烷总烃
	2026年07月13 日
	02:00~02:45
	0.42
	2
	达标

	
	
	
	08:00~08:45
	0.47
	2
	达标

	
	
	
	14:00~14:45
	0.46
	2
	达标

	
	
	
	20:00~20:45
	0.46
	2
	达标

	
	
	2026年07月14 日
	02:00~02:45
	0.44
	2
	达标

	
	
	
	08:00~08:45
	0.49
	2
	达标

	
	
	
	14:00~14:45
	0.50
	2
	达标

	
	
	
	20:00~20:45
	0.52
	2
	达标

	
	
	2026年07月15 日
	02:00~02:45
	0.46
	2
	达标

	
	
	
	08:00~08:45
	0.44
	2
	达标

	
	
	
	14:00~14:45
	0.58
	2
	达标

	
	
	
	20:00~20:45
	0.49
	2
	达标

	
	
	2026年07月16 日
	02:00~02:45
	0.50
	2
	达标

	
	
	
	08:00~08:45
	0.56
	2
	达标

	
	
	
	14:00~14:45
	0.61
	2
	达标

	
	
	
	20:00~20:45
	0.60
	2
	达标

	
	
	2026年07月17 日
	02:00~02:45
	0.38
	2
	达标

	
	
	
	08:00~08:45
	0.48
	2
	达标

	
	
	
	14:00~14:45
	0.50
	2
	达标

	
	
	
	20:00~20:45
	0.51
	2
	达标

	
	
	2026年07月18 日
	02:00~02:45
	0.46
	2
	达标

	
	
	
	08:00~08:45
	0.54
	2
	达标

	
	
	
	14:00~14:45
	0.52
	2
	达标

	
	
	
	20:00~20:45
	0.53
	2
	达标

	
	
	2026年07月19 日
	02:00~02:45
	0.44
	2
	达标

	
	
	
	08:00~08:45
	0.50
	2
	达标

	
	
	
	14:00~14:45
	0.48
	2
	达标

	
	
	
	20:00~20:45
	0.55
	2
	达标


根据上表可知，区域非甲烷总烃的小时浓度均值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐限值。 
[image: 引用数据位置图]
图3-1  引用《寻甸县三月三塑料制品经营部（个体工商户）果蔬筐生产及销售项目环境影响报告书》现状监测点位与项目位置关系图
综上所述，项目区域的大气环境质量良好。
2、地表水环境质量现状
项目选址位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，项目区最近的地表水体为谓所河，谓所河位于项目区南侧1600m处，经落水洞转为地下伏流，汇入潘所海（项目南侧5.2km），潘所海地表水通过溶洞流入三月三水库，三月三水库由前进河出水，最终汇入牛栏江，属牛栏江支流。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011-2030年），项目区属于前进河寻甸源头水保护区，源头至谓所落水洞，主支河长 12.6km，2030规划水平年水质保护目标为Ⅲ类。潘所海水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。
根据寻甸县人民政府发布的“2025年第一季度一第四季度环境质量公报”，2025年第一至第四季度潘所海水质均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。潘所海水质结果如下表所示。
表3-4  地表水水质状况统计表
	地表水监测点
	时间
	水质类别
	执行标准
	达标情况

	潘所海
	2025年第一季度
	Ⅴ类
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
	未达标

	
	2025年第二季度
	Ⅴ类
	
	未达标

	
	2025年第三季度
	Ⅴ类
	
	未达标

	
	2025年第四季度
	Ⅴ类
	
	未达标


根据上表可知，潘所海水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，不能满足相关功能区划要求。
3、声环境质量现状
项目选址位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，主导功能为工业发展、物流仓储。根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》可知，工业、仓储物流区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；因此评价区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。根据昆明市生态环境局发布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》，2024年，寻甸县区域环境昼间等效声级平均值为46.3分贝，区域昼间环境噪声总体水平评价为一级（好）。根据现场调查，项目周边500m范围内主要分布有家具制造、建筑涂料生产加工、生活用品及纸制品加工、塑胶制品制造、机械设备制造、铝材加工及建材仓储销售等企业（详见前文表1-21项目周边企业情况一览表），现有企业均已建成投产，运行正常，与本项目产业类型相近，区域以工业企业为主，无学校、医院、集中居民区等噪声敏感目标。周围存在较多工业污染源，各工业源均采取了隔声降噪措施，项目所在区域声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。
4、生态环境现状
项目选址位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，区域现状主要为水泥路面和人工绿化植被，无天然植被，生态环境自我调节能力低。调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动、植物。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点野生保护动物，也没有特有种类存在。综上所述，项目区生态环境质量一般。

	环境保护目标
	[bookmark: _Toc3558545]根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目环境保护目标识别方式如下：
1、大气环境。明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。
2、声环境。明确厂界外50米范围内声环境保护目标，根据现场调查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境。明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。本项目租用云南鹏达冠得有限公司已建闲置厂房进行建设，区域现状已进行硬化，用地范围内无生态保护目标。
根据现场调查，项目500m范围内无大气环境保护目标，项目50m范围内无声环境保护目标，项目厂界外500m范围内无集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目区域及周边200m范围内无国家、省、市（县）级保护动植物分布，无生态环境保护目标。项目主要的环境保护目标具体见表3-5。
表3-5  环境保护目标一览表
	环境要素
	保护对象
	与厂界距离
	地理位置
	规模（人）
	保护级别

	地表水环境
	潘所海
	南侧5.2km
	E：103°12′7.944″
N：25°32′14.122″
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准




	污染物排放控制标准
	1、废气
（1）施工期
施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，即厂界颗粒物≤1.0mg/m3。
（2）运营期
①有组织废气：项目加热注塑工序产生的非甲烷总烃、异味经设备上方设置的集气罩收集进入一套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表4中标准限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值。具体标准值详见下表。
表3-6  项目有组织废气污染物排放标准限值
	污染源
	污染物
	执行标准
	排放限值
	排气筒高度
	适用的合成树脂类型
	污染物排放监控位置

	DA001
	非甲烷总烃
	GB31572-2015
	100mg/m3
	至少不低于15m
	所有合成树脂
	排气筒

	
	臭气浓度
	GB14554-93
	2000
（无量纲）
	
	—
	


②无组织废气：项目运营期无组织废气主要为注塑工序集气罩未收集的非甲烷总烃、异味及拌料、上料、破碎过程中产生的颗粒物。颗粒物、非甲烷总烃厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，异味厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“臭气浓度”新扩改建二级标准。具体标准限值详见下表。
表3-7  项目厂界无组织废气污染物排放标准限值
	污染物
	执行标准
	监控要求
	浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	GB31572-2015
	企业边界任何1小时大气污染物平均浓度
	1.0

	非甲烷总烃
	
	
	4.0

	臭气浓度
	GB14554-93
	厂界
	20（无量纲）


③厂区内挥发性有机物：项目注塑工序无组织排放的有机废气企业厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值，标准限值见下表。
表3-8  厂区内非甲烷总烃无组织排放限值
	污染物项目
	排放限值mg/m3
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


2、废水
项目实行雨污分流，雨水经租用厂房已建的雨水收集系统收集后排至市政雨水管网；项目注塑间接冷却循环废水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水；生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池，食堂废水先经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水，项目废水不外排。因此，项目不设废水排放标准。
3、噪声
（1）施工期
施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声排放限值，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。
（2）运营期
运营期项目区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目西侧厂界距离18m处与园区主干道金海路相邻，项目西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，具体标准值见下表。
表3-9  项目厂界噪声排放标准限值
	厂界
	声环境功能区类别
	等效声级[dB(A)]

	
	
	昼间
	夜间

	项目东、南、北侧厂界噪声
	3类
	65
	55

	项目西侧厂界噪声
	4类
	70
	55


4、固体废弃物
一般固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。
危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。

	总量控制指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：
（1）废水
项目实行雨污分流，雨水经租用厂房已建的雨水收集系统收集后排至市政雨水管网；项目注塑间接冷却循环废水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水；生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池，食堂废水先经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池）处理后用于绿化浇灌及道路洒水，项目废水不外排。因此，项目不设废水总量控制指标。
（2）废气
根据项目废气污染源强核算：项目废气量为17280万m3/a，非甲烷总烃排放量为4.3449t/a（其中有组织排放量为2.5858t/a，无组织排放量为1.7591t/a），颗粒物无组织排放量为0.0531t/a。本次环评项目废气污染物总量控制指标为有组织排放的非甲烷总烃：2.5858t/a。
（3）固体废弃物
固体废物处置率为100%。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	项目租用云南鹏达冠得有限公司已建闲置厂房和办公区进行建设，不涉及房屋建设和装修，仅进行生产设备和环保设施安装，工程量较小，污染物产生量较小。
1、 施工期大气污染防治措施
项目施工期产生的废气主要为车辆尾气、扬尘。
（1）扬尘
项目施工期产生的扬尘分为施工场地扬尘和运输扬尘。施工场地扬尘主要是：物料装卸、堆置、装修等产生的扬尘；运输车辆行驶扬尘。项目工程量较小，污染持续时间较短。为减少扬尘对环境的影响，环评要求施工单位采取如下措施：
①进出车辆减速慢行，车辆采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的建筑材料；
②施工物料在项目区适量堆存，尽可能堆放在厂房内，不能堆放于厂房内的使用篷布进行覆盖；
③不定期对施工区域、道路等进行洒水降尘。
（2）车辆尾气
施工期间运输车辆会产生燃油废气，废气中含有CO、NOx以及未完全燃烧的HC等污染物，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。为减少车辆尾气对环境的影响，环评要求项目采取如下措施：
①进出车辆减速慢行，避免车辆怠速行驶；
②定期对运输车辆检修维护保养，购买使用合格油品；
总之，施工期对环境空气的影响将通过加强管理，并采取有效措施防治，其影响将随着施工的结束而消失，影响较小。通过采取以上措施能够有效减少扬尘、车辆尾气的产生及排放。综上所述，项目施工期采取的措施是可行的。
2、 施工期水污染防治措施
项目租用已建成的厂房生产，施工期主要进行厂房改造及装修、设备安装，不产生施工废水，施工期间产生的废水主要为施工人员生活污水。
项目施工期不在项目区食宿，施工人员生活污水依托项目周边已建成生活设施，对周围环境影响较小。
3、 施工期声环境保护措施
项目施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆噪声。为了减轻施工期噪声对环境的影响，环评要求施工单位采取以下噪声污染防治措施：
①尽量选用低噪声设备，合理布设施工设备位置，高噪声设备尽量不同时使用；
②施工过程中施工单位应对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；
③加强施工现场人员的环境保护教育，做到文明施工，施工材料运输车辆进出减速慢行、禁止鸣笛；
④人群休息时间段内禁止施工。
项目采取上述减噪措施后，可将影响降至最低。且项目施工工程量不大，施工期较短，施工期影响随施工期结束，噪声影响也随之消失。
4、 施工期固废防治措施
施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。为了减轻施工期固废对环境的影响，环评要求施工单位采取以下固废污染防治措施：
①施工过程建筑垃圾中可回收利用部分收集后外售，不可利用部分运输至建筑垃圾消纳处置场，禁止随意处置和堆放；
②建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到社会发展与环境保护相协调；
③施工人员每天产生的生活垃圾统一收集后，送至周边生活垃圾收集点，由当地环卫部门清运、处置；
综上分析，施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对周围环境影响不大。
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	项目营运期的环境影响因素及保护措施从废气、废水、噪声、固体废弃物等方面展开分析。
1、废气
项目运行过程中产生的废气污染物主要为加热注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）及伴随产生的异味，拌料、上料、破碎过程中产生的粉尘，食堂油烟。项目大气污染物核算过程如下：
生产过程中不使用增塑剂等其他助剂，不进行原料改性，在注塑时采用螺杆式加热方式使聚丙烯达到熔融状态，属于物理过程。热熔、注塑、冷却整个过程全部在半封闭式模具箱体内完成。根据聚丙烯理化性质可知：聚丙烯熔点为173°C（裂解温度260-300°C）。
（1）熔融注塑有机废气
本项目生产塑料框时采用电加热，项目通过自带温控系统将加热温度控制在180°C~200°C，塑料颗粒转化为熔融态时而不进行热分解，热熔注塑时有少量物料接触加热螺杆时挥发产生聚丙烯单体等有机废气产生，主要成分以非甲烷总烃计。
①产生量
根据项目工程分析可知，项目塑料制品总产品量为2606t/a，项目年运行300d，每天运行24小时。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）“2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表-塑料包装箱及容器-树脂、助剂-注塑”中“挥发性有机物产污系数为：2.70千克/吨-产品”，末端采用活性炭吸附治理技术。项目有机废气产生情况见表4-1。
表4-1  项目有机废气产生情况一览表
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	污染物指标
	系数单位
	产污系数
	产品量
	运行时间
	产生量
	产生速率

	2926塑料包装箱及容器制造
	塑料框
	配料-混合-挤出/塑
	挥发性有机物
	千克/吨产品
	2.7
	2606t/a
	7200h/a
	7.0362t/a
	0.9773kg/h


②治理措施
根据建设单位提供资料，项目注塑机为半封闭式模具箱体，项目设计在每台注塑机（8台）上方设置半封闭负压集气罩侧吸集气罩对废气进行收集，经集气罩收集后进入一套“三级活性炭吸附”装置处理后经 15m 高排气筒（DA001）排放。
③风量
建设单位拟在单台注塑机上方设置1个0.5m*1.1m的负压半密闭集气罩进行废气收集，集气罩罩体覆盖热熔注塑工序逸散面进行收集，收集后的废气由项目区内集气管集中引至三级活性炭吸附装置进行处理，然后由排气筒DA001排放。上方集气罩与污染源的距离设置为0.3m，污染源逸散点（控制点）处控制风速设计0.6m/s。
集气风量核算参考《工业通风》（（第四版）孙一坚、沈恒根，中国建筑工业出版社、2010）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 388‑2017）进行计算。
上部集气罩罩口距离污染源高度0.3m，小于0.3倍罩口长边，采用低悬外部集气罩公式计算：Q1=1.4·P·H·vx
式中：Q1一计算风量，m3/s
P一集气罩罩口周长，（0.5+1.1）×2=3.2m
H一集气罩至污染源的距离(取0.3m)
vx一控制风速(注塑熔融废气属于中等逸散工况，控制风速取0.6m/s)
由上计算可知，单台设备上方负压集气罩的风量约为0.8064m3/s=0.8064m3/s×3600=2903.04m3/h
经核算单台注塑机设计集气风量值应不低于2903.04m3/h，根据工程选型向上取整原则，本项目单台设备风量按照3000m3/h进行设置，本项目共8台注塑机，则总风量为24000m3/h。
④集气罩收集效率
建设单位拟在单台注塑机上方设置1个0.5m*1.1m的负压半密闭集气罩进行废气收集，集气罩罩体覆盖热熔注塑工序逸散面进行收集，收集后的废气由项目区内集气管集中引至三级活性炭吸附装置进行处理，然后由排气筒DA001排放。集气收集效率参考《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法》，认定收集效率见下表。 
表4-2  《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法》捕集效率认定
	收集方式
	捕集效率（%）
	达到上限效率必须满足的条件（否则按下限计算）

	设备废气排口直连
	80~95
	设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无 VOCs 散发

	车间或密闭间进行密闭收集
	80~95
	屋面现浇，四周墙壁或门窗等密闭性好。收集总风量能确保开口处保持微负压（敞开截面处的吸入风速≥0.5m/s），不让废气外泄

	半密闭罩或通风橱方式收集（罩内或橱内操作）
	65~85
	污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速≥某一数值（喷≥0.75m/s，其余≥0.5m/s）

	热态上吸风罩
	30~60
	污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速≥0.5m/s，热态指污染源散发气体温度≥60℃

	冷态上吸风罩
	20~50
	污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速≥0.25m/s，热态指污染源散发气体温度＜60℃

	侧吸风罩
	20~40
	污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速≥0.5m/s，且吸风罩距离污染源远端的距离≤0.6m


项目在设备上方设置负压集气罩为半密闭罩，半密闭负压集气罩覆盖污染物产生点（面）处，逸散点控制风速不小于0.5m/s（本项目设计控制风速为0.6m/s），综合以上分析，本次环评废气污染物收集效率取中间值，集气罩收集效率为75%，未被收集的有机废气呈无组织排放。则项目有机废气（非甲烷总烃计）有组织收集量为5.2772t/a，产生速率0.7329kg/h，30.5375mg/m3；则有机废气无组织排放量为1.7591t/a，排放速率0.2443kg/h。
⑤活性炭吸附装置处理效率
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292塑料制品业系数手册》—“2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表”可知末端活性炭吸附处理效率为 21%。采用多级活性炭吸附装置（由 1 层吸附处理提高到 3 层吸附处理），通过增加有机废气的停留时间能有效提高处置效率，本项目采用“三级活性炭吸附”装置。本项目“三级活性炭吸附”装置处理效率为 51%=1-（(1-0.21)×(1-0.21) × (1-0.21)）。则项目有机废气（非甲烷总烃计）有组织排放量为2.5858t/a，排放速率0.3591kg/h，排放浓度为14.9625mg/m3；
综上所述，本项目产生的非甲烷总烃经半封闭式集气罩后（收集效率75%计），经三级活性炭吸附装置（处理效率51%计）处理后通过1根15m高排气筒DA001排放。非甲烷总烃有组织排放量2.5858t/a，排放速率0.3591kg/h，排放浓度为14.9625mg/m3；非甲烷总烃无组织排放量约为1.7591t/a，排放速率0.2443kg/h。
（2）异味
项目注塑工序除产生的有机废气外，还会伴有轻微异味产生，以臭气浓度表征，项目热熔注塑工序中大部分异味经集气罩收集后经“三级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，“三级活性炭吸附装置”对臭气浓度去除效率按51%计。
本次评价类比《寻甸县蜀滇塑料制品经营部蔬菜框生产项目竣工环境保护验收监测报告》实测数据对本项目挤出废气有组织、无组织排放的臭气浓度进行评价，该验收报告已通过验收。类比项目与本项目原辅料、生产工艺及污染治理设施对比见下表。
表4-3  类比项目与本项目对照一览表
	项目
	类比项目
	本项目
	备注

	主要相关生产工艺
	塑料颗粒→注塑成型→冷却定型→检验→塑料制品
	塑料粒→拌料→上料→热熔→注塑成型→冷却定型→开模取件→检验→成品入库
	生产工艺均为合成树脂原料加热熔融、成型、冷却等，工艺相近，类比基本可行。

	主要原辅料
	PP新料、再生料
	pp新料（母料、颗粒料）
	类比项目原料基本上与本项目相同，类比基本可行。

	产品规模
	1250t/a塑料胶框（0.58t/h）
	2606t/a塑料框（0.36t/h）
	本项目与类比项目小时产品规模规模相差不大，类比基本可行。

	挥发性有机物、异味产生节点
	注塑成型
	注塑成型
	挥发性有机物、异味产污节点均为合成树脂原料加热注塑工序，类比基本可行。

	污染治理设施
	集气罩收集+三级活性炭吸附
	集气罩收集+三级活性炭吸附
	污染治理设置一致，类比基本可行。


据上表，类比项目产品规模与本项目生产规模相差不大，且生产工艺、原辅料、污染治理设施基本一致，故本项目包塑废气污染治理设施入口臭气浓度引用“寻甸县蜀滇塑料制品经营部蔬菜框生产项目竣工环境保护验收监测报告表”中的监测结果可代表本项目生产运营臭气浓度的产生情况，故类比可行。
①有组织臭气浓度
类比“寻甸县蜀滇塑料制品经营部蔬菜框生产项目竣工环境保护验收监测报告表”，类比项目风机风量为10800m3/h，产品小时生产规模为0.58t/h，排气筒出口臭气浓度为1128-1505（无量纲）。本项目废气量为24000m3/h，产品小时生产规模为0.36t/h，考虑每吨产品产生的臭气量一致，按类比项目的最大臭气浓度作为本项目排放的臭气浓度进行类比（类比数据详见附件11），本项目小时产品规模约为类比项目小时生产规模的0.62 倍，则本项目DA001排放臭气浓度值为933.1（无量纲），去除效率按51%计，则有组织臭气产生浓度为1904.2857（无量纲），排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中二级恶臭污染物排放标准值要求（2000（无量纲））。
②无组织臭气浓度
类比“寻甸县蜀滇塑料制品经营部蔬菜框生产项目竣工环境保护验收监测报告表”中实测数据，厂界下风向臭气浓度范围为11~18（无量纲）。本项目按类比项目的最大臭气浓度进行类比，则本项目无组织排放臭气浓度值为18（无量纲），可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建厂界标准限值二级标准（臭气浓度＜20无量纲）要求。项目异味仅在注塑工序伴随有机废气产生，产生量较小，对周边环境影响较小。
（3）拌料、上料粉尘产生量
先根据母料和颗粒料按比例在拌料机内进行拌和，原料通过人工投料方式投入拌料机，拌料机整体密闭作业，搅拌好的物料通过拌料机放料管道进入原料包装袋内进行袋装密闭后由叉车转移至上料机，然后通过提升机提升至注塑机料仓内，上料系统为全密闭状态。项目拌料、上料工序均为全密闭，故项目拌料、上料工序溢出的粉尘量较小，呈无组织排放。本次评价核算参考《工业污染源产排污系数手册》（生态环境部，2010年版）中“塑料制品业—颗粒物料装卸”工艺单元，该类工艺粉尘产生系数取0.05kg/t-物料，项目原料用量为2606t/a，则投料、混料粉尘产生量为0.1303t/a、0.0181kg/h。根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数》中附录5：半敞开式堆场粉尘控制效率为60%。本项目厂房为封闭式厂房（生产时仅预留出入口），项目生产厂房对粉尘的控制效率按60%计，则项目拌料、上料粉尘无组织排放量为0.0521t/a，排放速率为0.0072kg/h，经厂房隔挡、自然沉降后对环境影响较小。
（4）破碎粉尘产生及排放量
本项目购置有一台破碎机对生产过程产生的废料及不合格品进行破碎将其重新作为原料使用，根据建设单位提供资料，本项目破碎机为间歇式运行，每年工作时间为400h，破碎时设备为全密闭状态，破碎过程溢出的粉尘量较小，呈无组织排放，粉尘产生量核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“42 废弃资源综合利用行业系数手册”—“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”，废pp再生树脂颗粒，采用干法破碎工艺时，颗粒物产污系数为375g/t·原料。项目生产废料及不合格产品核算量为6.515t/a，则破碎工序粉尘产生量为0.00244t/a，产生速率为0.0061kg/h。根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数》中附录5：半敞开式堆场粉尘控制效率为 60%。本项目厂房为封闭式厂房（生产时仅预留出入口），项目生产厂房对粉尘的控制效率按 60%计，则项目破碎粉尘无组织排放量为0.0010t/a，排放速率为0.0025kg/h，经厂房隔挡、自然沉降后对环境影响较小。
（5）项目区粉尘总排放量
本项目产尘工序主要包括拌料、上料和破碎过程，均在密闭装置内进行，均为无组织排放，项目生产车间为封闭式厂房（生产时仅有一扇车间门打开用于进出），参照生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册附录4、附录5粉尘控制措施控制效率，半密闭式控制效率为60%，项目生产厂房对粉尘的控制效率按60%计，则项目拌料、上料、破碎粉尘无组织总排放量为0.0531t/a，0.007375kg/h，经自然沉降后对环境影响较小。
（6）食堂油烟
项目依托云南鹏达冠得有限公司综合楼配套的食堂（共1个灶台）为员工提供午餐，云南鹏达冠得有限公司综合楼配套的食堂现状就餐人数为15人，年运行时间为300d，每天厨房运作高峰期为3小时，食堂配套抽油烟机排风量为1000m3/h，依托厨房现状油烟排放量约0.7641kg/a。
本项目运营期在食堂就餐人数约为20人，年就餐时间为300d，按每人每天用油15g计，则厨房用油量约为0.3kg/d，90kg/a。油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则项目厨房油烟产生量约为8.49g/d，2.547kg/a。则高峰期油烟产生量为2.83g/h，处理前的油烟浓度为2.83mg/m³。根据《云南鹏达冠得家具竣工验收监测报告表》，厨房安装油烟处理效率60%的油烟净化器，经净化处理后项目油烟排放量约为1.0188kg/a，排放速率为1.132×10-3kg/h，排放浓度为1.132mg/m³。
本项目运行后，依托云南鹏达冠得有限公司综合楼配套食堂就餐总人数为35人，油烟排放总量为1.7829kg/a，排放速率为1.981×10-3kg/h，排放浓度为1.981mg/m³。经排烟管道引至屋顶排放。油烟经净化达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的有关规定即排放浓度≤2mg/m³。
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	（7）大气污染物源强核算情况
项目源强核算一览表见表4-4，项目有组织排放核算见表4-5，有组织排放口基本情况见表4-6，无组织排放核算见表4-7。
表4-4  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 
	产排污环节
	污染物种类
	产生情况
	排放形式
	排放情况
	标准限值
	监测要求

	
	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生
浓度
mg/m3
	
	风量m3/h
	收集效率%
	废气治理工艺
	处理效率%
	是否可行技术
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	熔融注塑
	非甲烷总烃
	7.0362
	0.9773
	40.7208
	有组织
	24000
	75
	活性炭吸附
	51
	是
	2.5858
	0.3591
	14.9625
	[bookmark: _Toc23331]100
	/
	排气筒出口
	非甲烷总烃
	1次/半年

	
	
	
	
	
	无组织
	/
	/
	/
	/
	/
	1.7591
	0.2443
	/
	[bookmark: _Toc4208]4.0
	[bookmark: _Toc3142]/
	厂界
	
	1次/年

	
	臭气浓度
	1904.2857（无量纲）
注：该值为臭气浓度有组织产生量
	有组织
	24000
	/
	活性炭吸附
	51
	是
	933.1（无量纲）
	2000（无量纲）
	排气筒出口
	臭气浓度
	1次/年

	
	
	/
	无组织
	/
	/
	/
	/
	/
	18（无量纲）
	20（无量纲）
	厂界
	
	

	拌料、上料
	颗粒物
	0.1303
	0.0181
	/
	无组织
	/
	/
	自然沉降+封闭厂房阻隔
	60
	/
	0.0521
	0.0072
	/
	1.0
	/
	厂界
	颗粒物
	1次/年

	破碎
	颗粒物
	0.00244
	0.0061
	/
	无组织
	/
	/
	
	60
	/
	0.0010
	0.0025
	/
	1.0
	/
	厂界
	颗粒物
	1次/年

	食堂
	油烟
	2.547×10-3
	2.83×10-3
	2.83
	无组织
	1000
	/
	油烟净化器
	60
	是
	1.0188×10-3
	1.132×10-3
	1.132
	2.0
	/
	/
	/
	/


表4-5  有组织废气排放核算信息一览表
	污染源
	污染物
	产生情况
	治理设施
	去除效率
	是否为可行技术
	排放情况
	标准限值

	
	
	产生量t/a
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	
	
	
	废气量m3/h
	排放量t/a
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	浓度mg/m3

	DA001
	非甲烷总烃
	5.2772
	30.5375
	0.7329
	集气罩+三级活性炭吸附+排气筒
	51%
	是
	24000
	2.5858
	14.9625
	0.3591
	100

	
	臭气浓度
	1904.2857（无量纲）
	
	
	
	
	933.1（无量纲）
	2000（无量纲）


据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业—塑料制品工业》（HJ1122-2020），项目涉及的有组织废气排口均属于一般排口，排口信息见下表。
表4-6  有组织排放口基本情况表
	排放口
	地理位置
	排气筒名称
	类型
	高度（m）
	内径（m）
	流速（m/s）
	温度（℃）

	DA001
	E:103°12′45.22539″
	N:25°35′1.08983″
	有机废气排放口
	一般排放口
	15
	0.7
	17.32
	25


表4-7  项目大气污染物无组织排放核算一览表
	污染源
	污染物
	产生情况
	治理设施是否为可行技术
	去除效率
	排放情况
	执行标准
mg/m3

	位置
	产污环节
	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	

	生产车间
	拌料、上料
	颗粒物
	0.1303
	0.0181
	自然沉降+封闭厂房阻隔
	60%
	0.0521
	0.0072
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）
	1.0

	
	破碎
	颗粒物
	0.00244
	0.0061
	
	
	0.0010
	0.0025
	
	

	厂界
	熔融注塑
	非甲烷总烃
	1.7591
	0.2443
	自然稀释扩散
	/
	1.7591
	0.2443
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）
	4.0

	
	
	臭气浓度
	18（无量纲）
	
	
	18（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	20（无量纲）

	食堂
	灶台
	烟油
	2.547×10-3
	2.83×10-3
	油烟净化器
	60%
	1.0188×10-3
	1.132×10-3
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	2
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	（8）非正常工况污染源分析
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定：非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况设定为：三级活性炭吸附装置故障或活性炭饱和未及时更换，有机废气处理装置不能正常工作，处理效率降低至0%。非正常工况下具体排放情况见下表4-8所示。
表4-8  项目非正常工况下排放情况一览表
	排气筒编号
	DA001 排气筒

	排气筒高度
	15m

	污染源
	注塑过程中产生的有机废气、异味

	污染物名称
	非甲烷总烃
	臭气浓度

	产生量（t/a）
	5.2772
	1904.2857（无量纲）

	产生速率（kg/h）
	0.7329
	

	产生浓度（mg/m3）
	30.5375
	

	非正常工况设定
	三级活性炭处理装置处理效率降至 0%

	出现频率
	1年/次

	单次持续时间
	1h

	排放量（t/a）
	5.2772
	1904.2857（无量纲）

	排放速率（kg/h）
	0.7329
	

	排放浓度（mg/m3）
	30.5375
	

	标准限值
	100
	2000（无量纲）

	是否超标
	是
	否

	应对措施
	立即停止生产，及时更换活性炭，加强吸附装置的维修保养及检修


由表4-8分析，有机废气处理装置非正常工况下污染物排放量明显增大，区域大气环境负荷加重，建设单位应加强环保设备的运行管理，严格控制废气非正常排放。
为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施：
①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，建立环保设备维护管理台账，固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设施的隐患，确保废气处理设施正常运行； 
②建立健全的环保管理机构，对环保技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； 
③应定期维护、检修废气净化装置，定期更换活性炭，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。
（9）影响分析
①项目废气治理设施可行性分析
A.有组织控制措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，项目有组织废气治理措施的可行技术如下表所示：
表4-9  塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术
	产污环节
	主要污染物
	可行技术
	本项目治理措施
	可行性

	塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧 
	集气罩+三级活性炭吸附装置
	可行

	
	臭气浓度、恶臭特征物质
	喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术
	
	


项目注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经注塑机上方设置的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，技术可行。根据污染源强核算，注塑过程产生的非甲烷总烃计经三级活性炭吸附装置处理后可达标排放。因此，项目有组织废气采取的治理措施是可行的。
B.无组织控制措施可行性分析
本项目颗粒物无组织来源主要为人工投料、拌料、生产废料及不合格产品间歇破碎工序产生的少量粉尘，项目颗粒物无组织控制主要依靠厂房密闭沉降+厂区绿化消减的方式控制无组织粉尘排放。项目生产车间为密闭钢结构厂房，生产工序全部布置于厂房内部，车间墙体、门窗完整密闭，粉尘产生在封闭厂房空间内，产生的颗粒物大部分在厂房内重力沉降，减少粉尘向外逸散；同时厂区厂房周边设置绿化隔离带，种植乔木、灌木，利用植被的阻滞、吸附作用，进一步消减向外逸散的少量颗粒物，降低颗粒物无组织对外环境贡献。本项目产尘环节产尘量小、作业间歇时间短，依靠厂房密闭沉降结合厂区绿化消减的控制方式，技术简单成熟、经济可行，可有效控制颗粒物无组织对外环境影响，因此项目颗粒物无组织控制措施具备可行性。
②排气筒设置合理性分析
项目注塑工序产生的非甲烷总烃经注塑机上方设置的集气罩收集进入1套三级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）5.4.2要求，排气筒高度不低于15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的，以及装置区污水池处理设施除外）。项目为塑料制品业，无特殊工艺要求，也不涉及装置区污水池处理设施，排气筒高度设置为15m满足要求。因此，项目排气筒设置是合理的。
③废气达标情况
A.有组织达标分析
项目热熔、注塑产生的有机废气、异味经集气罩收集+三级活性炭吸附装置净化处理后通过15米的排气筒（DA001）排放。经上述计算结果分析，项目生产过程有组织排放挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放浓度为14.9625mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表4中规定限值要求，即非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m³。结合类比同类注塑项目竣工监测结果，异味经活性炭净化处理后排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值的要求。由此可知，在采取本环评提出的废气污染治理措施的前提下，废气有组织排放可实现达标排放，不会对周围大气环境产生明显影响。
B.无组织达标分析
根据AERSCREEN估算模型预测，项目区厂界非甲烷总烃下风向最大落地浓度为0.0529mg/m3，颗粒物下风向最大落地浓度为0.001559mg/m3，位于下风向48m处，项目厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9规定的企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃4.0mg/m3、颗粒物1.0mg/m3）。结合同类注塑项目竣工监测结果，项目无组织臭气浓度厂界排放可稳定达标，厂界排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“臭气浓度”新扩改建二级标准要求。
综上分析，本项目废气在采取相应的环保措施后对周边大气环境影响不大。
⑤食堂油烟达标影响分析
食堂油烟经配套的油烟净化器处理后由排烟管道引至屋顶排放，经净化处理后项目油烟排放浓度约为1.132mg/m³，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的有关规定即排放浓度标准。
⑥环境影响分析
项目采用的废气治理措施为可行技术，项目有组织挥发性有机废气（非甲烷总烃）及臭气浓度、无组织非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、食堂油烟均可达标排放。项目周边空气扩散条件较好，污染物排放后不会形成污染聚集。根据寻甸县监测站2025年1月1日-2025年12月31日的监测数据，各污染物浓度值均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准限值要求，区域环境良好。根据现场勘查，项目周围 500m 范围内无大气保护目标。 
综上所述，采取措施后本项目正常工况产生的大气污染物对环境影响较小，项目废气排放对周边环境影响可以接受。
（10）项目废气监测计划
对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29，62.塑料制品 292-其他”，为登记管理，不需要申领排污许可证。项目运营期废气自行监测结合项目产排污特点，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122‑2020）第二部分塑料制品工业中简化管理排污单位废气监测点位、监测指标及最低监测频次相关要求制定，项目废气监测计划如下。
表4-10  废气监测计划一览表
	类别
	监测点位
	点数
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	废气
	DA001排气筒
	1个
	非甲烷总烃
	1次/半年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表4标准限值

	
	
	
	臭气浓度
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中臭气浓度排放标准

	
	厂界
	上风向1个点，下风向3个点
	非甲烷总烃
	1次/年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值

	
	
	
	颗粒物
	1次/年
	

	
	
	
	臭气浓度
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值

	
	厂区内
	1个
	非甲烷总烃
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值


2、废水
（1）项目废水污染源强分析
运营期不设宿舍，项目内依托云南鹏达冠得有限公司配套的食堂为员工提供午餐，用水主要为冷却用水、生活用水（办公用水、食堂用水）。项目运营期产生的废水主要为生活污水、间接冷却循环废水。
①生活污水
根据工程分析，项目生活污水产生量为0.96m3/d、288m3/a。生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷、动植物油等，生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池，食堂废水先经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池）处理达标后用于绿化浇灌及道路洒水，不外排。
项目生活污水污染因子主要为pH、COD、BOD5、总磷、氨氮以及动植物油等。根据《第二次全国生活污染源产排污系数手册（试用版）》表6-6中“镇区”产污系数平均值得知：生活污水水质浓度为COD 315mg/L、BOD5136mg/L、氨氮31.4mg/L、总磷4.04mg/L、动植物油：4.66mg/L。项目生活污水中污染物种类详见表4-11。
表4-11  项目生活污水污染物源强核算表
	废水种类
	废水量（m3/a）
	指标
	污染物名称

	
	
	
	pH
	COD
	BOD5
	总磷
	NH3-N
	动植物油

	生活污水
	288
	产生浓度（mg/L）
	6~9（无量纲）
	315
	136
	4.04
	31.4
	4.66

	
	
	产生量（t/a）
	/
	0.0907
	0.0392
	0.0012
	0.0090
	0.0013


②间接冷却循环废水
根据工程分析，项目间接冷却循环废水产生量为391.5m3/a。间接冷却循环废水主要污染物为SS，依托云南鹏达冠得有限公司已建一体化污水处理设施处理后用于绿化浇灌及道路洒水，不外排。依据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），无对应行业产排污系数，故本次环评不对项目间接冷却循环废水水质进行核算。
（2）项目废水治理措施依托可行性
项目生活污水、间接循环冷却废水处理设备设施主要有：依托油水分离器1个（0.5m3）；依托化粪池1座（5m3）；依托一体化污水处理设施一座（8m3/d）。
①油水分离器
项目依托厂区内已建的油水分离器进行处理项目食堂废水，依托油水分离器0.5m3。建成后食堂废水总量核算：根据调查，云南鹏达冠得有限公司现有劳动定员15人，食堂废水产生量约84m3/a（0.28m3/d）；本项目食堂废水产生量112m3/a（0.37m3/d）；项目建成后食堂废水总量为196m3/a（0.65m3/d）。
根据《中华人民共和国城镇建设行业标准：餐饮废水隔油器（CJ/T 295-2015）》，油水分离器设计符合下列规定：
a、油水分离区应设气浮装置，潜水电机转速950 r/min~1450 r/min，气水比宜为1:4~1:6；
b、餐饮废水油水分离区停留时间不宜少于3min；
c、油水分离区域水温控制在20°C~60°C。油水分离区应设电加热装置，浮油收集装置。
依托油水分离器已按照《中华人民共和国城镇建设行业标准：餐饮废水隔油器（CJ/T 295-2015）》进行设计要求进行设置，其容积0.5m3，项目食堂废水产生时间约3h，废水产生速率约0.2167m3/h，经计算其油水分离区停留时间约为2.31h，大于3min的要求。
综上，项目依托油水分离器符合《中华人民共和国城镇建设行业标准：餐饮废水隔油器（CJ/T 295-2015）》要求，油水分离器设置合理可行，本项目依托其处理产生的食堂废水可行。
②化粪池
项目依托云南鹏达冠得有限公司已建的化粪池预处理产生的生活污水，依托化粪池5m3。
依托后实际接纳污水量核算：根据调查，云南鹏达冠得有限公司现有劳动定员15人，生活废水产生量约216m3/a（0.72m3/d）；本项目建成后生活污水产生量288m3/a（0.96m3/d）；合计接纳污水量504m3/a（1.68m3/d）。
化粪池有效容积5m3，接纳污水总量1.68m3/d，水力停留时间约为3.0d，满足化粪池水力停留时间不小于24h的规范要求，符合要求。
③一体化污水处理设施
项目依托云南鹏达冠得有限公司已建的一体化污水处理设施处理项目产生的生活污水、间接冷却循环废水，处理规模8m3/d，采用MBR中水处理工艺。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）附录A中废水污染防治措施可行技术参考表，生活废水处理可行技术有：预处理——调整、隔油、格栅、沉淀、气浮、混凝；生化处理-水解酸化、厌氧、好氧、缺氧好氧（A/O）、厌氧缺氧好氧（AO）、序批式活性污泥（SBR）、氧化沟、曝气生物滤池（BAF）、移动生物床反应器（MBBR）、膜生物反应器（MBR）、二沉池；深度处理及回用——沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、超滤、反渗透、电渗析、离子交换、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。
根据以上可知，项目使用的“MBR中水处理工艺”为《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）附录A中可行技术。
同时，根据《云南鹏达冠得家具有限公司家具生产项目竣工环保验收监测表》中验收监测结果，详见附件9，依托已建一体化污水处理设施出水水质能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的绿化标准限值。验收监测中污水处理站出水水质监测结果见下表。
表4-12  废水出口监测结果及评价（单位：mg/L）
	采样日期项目名称
	2022/11/04
	2022/11/05
	执行标准
	达标
情况

	
	1
	2
	3
	均值
	1
	2
	3
	均值
	
	

	pH（无量纲）
	7.3
	7.4
	7.3
	7.3
	7.2
	7.4
	7.3
	7.3
	6.0～9.0
	达标

	色度（度）
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	30
	达标

	嗅
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无不快感
	达标

	浊度（NTU）
	<3
	<3
	<3
	<3
	<3
	<3
	<3
	<3
	10
	达标

	五日生化需氧量
	6.3
	5.5
	5.8
	5.9
	5.2
	5.0
	5.7
	5.3
	10
	达标

	溶解氧
	4.23
	4.18
	4.37
	4.26
	4.23
	4.18
	4.37
	4.26
	≥2.0
	达标

	溶解性总固体
	229
	266
	276
	257
	234
	230
	226
	230
	1000
	达标

	大肠埃希氏菌（CFU/100mL）
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	无
	达标

	备注：“<”表示实测浓度小于检出限值。


综上所述，项目生活污水、间接冷却循环废水经依托云南鹏达冠得家具有限公司现有污水处理系统处理后，出水可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的绿化标准限值。
④生活污水回用的可行性分析
项目生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池，食堂废水先经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池）处理达标后用于绿化浇灌及道路洒水。
①区域绿化及道路洒水需水量分析：根据工程分析，云南鹏达冠得有限公司权属用地范围内绿化面积有250m2，根据《云南鹏达冠得家具有限公司家具生产项目竣工验收监测表》，区域绿化浇灌及道路场地洒水实际用水量约为4.65m3/d（976.5m3/a），全部蒸发损耗。区域现状污水总量：云南鹏达冠得有限公司现有劳动定员15人，生活污水产生量约216m3/a（0.72m3/d）；本项目建成后生活污水产生量288m3/a（0.96m3/d），间接冷却循环废水产生量为391.5（1.31m3/d）；合计总污水量895.5m3/a（2.985m3/d）。区域绿化及道路洒水年需水量（976.5m3/a），需求量大于污水产生量，可完全消纳处理达标后的一体化污水处理设施出水。
②蓄水池调蓄能力分析：区域已建蓄水池有效容积为30m3，按合计日产生活污水量2.985m3/d计，蓄水池可暂存约10天的污水产生量，处理达标后的污水暂存于蓄水池内，不会发生溢流外排，雨停后即可恢复回用，蓄水池调蓄能力满足要求。
③回用水质达标性分析：生活污水经“油水分离器+化粪池+一体化污水处理设施（MBR工艺）”处理、间接冷却循环废水经一体化污水处理设施（MBR工艺）处理，出水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫水质标准；根据《云南鹏达冠得家具有限公司家具生产项目竣工环保验收监测表》验收监测结果（见本报告表4-12），依托系统出水各项指标均满足GB/T18920-2020中绿化、道路清扫标准限值要求，回用水质有保障。
综上所述，从区域绿化及道路洒水需水量、蓄水池调蓄能力、回用水质达标性三个方面分析，项目内污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池，食堂废水先经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池，间接冷却循环废水进入一体化污水处理设施）处理达标后用于绿化浇灌及道路洒水是可行的，项目污水可以做到全部回用、不外排。
（3）监测计划
项目运营期冷却水、生活污水经依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统处理达标后回用于区域绿化浇灌及道路洒水，项目废水不外排。因此，项目不设废水监测计划。
3、噪声
（1）噪声源强
项目噪声主要来源于生产车间拌料机、上料机、注塑机、破碎机、风机等生产设备运行时产生的设备噪声，声源强度在75~80dB（A）之间，采取基础减振、厂房隔阻等降噪措施，噪声衰减10dB（A），本次采用“环安噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）”进行预测，以生产厂房中心（经度 103°12′44.16893″，纬度25°35′1.81562″）作为坐标原点（0，0），正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向项目主要噪声源调查情况见表4-13。



	
	表4-13  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	西
	南
	东
	北
	西
	南
	东
	北
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	南
	东
	北
	

	1
	生产厂房
	拌料机
	KY-2T
	75
	厂房隔声、减振
	-34.9
	14.69
	1
	2.02
	11.79
	74.76
	14.14
	58.17
	47.59
	45.99
	47.15
	昼间
	10
	42.17
	31.59
	29.99
	31.15
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	2
	
	注塑机1
	KY480
	80
	厂房隔声、减振
	-34.19
	5.76
	1
	6.78
	4.05
	70.05
	21.88
	54.73
	57.85
	51.00
	51.49
	昼间
	10
	38.73
	41.85
	35.00
	35.49
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	3
	
	注塑机2
	KY480
	80
	厂房隔声、减振
	-31.25
	4.45
	1
	9.99
	4.15
	66.84
	21.79
	53.09
	57.68
	51.00
	51.49
	昼间
	10
	37.09
	41.68
	35.00
	35.49
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	4
	
	注塑机3
	KY480
	80
	厂房隔声、减振
	-28.32
	2.82
	1
	13.34
	3.95
	63.49
	21.99
	47.28
	53.02
	46.01
	46.48
	昼间
	10
	31.28
	37.02
	30.01
	30.48
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	5
	
	注塑机4
	KY480
	80
	厂房隔声、减振
	-25.88
	1.2
	1
	16.25
	3.56
	60.57
	22.39
	51.88
	58.76
	51.02
	51.46
	昼间
	10
	35.88
	42.76
	35.02
	35.46
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	6
	
	注塑机5
	KY600
	80
	厂房隔声、减振
	-22.78
	-0.27
	1
	19.68
	3.58
	57.15
	22.37
	51.61
	58.72
	51.03
	51.46
	昼间
	10
	35.61
	42.72
	35.03
	35.46
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	7
	
	注塑机6
	KY600
	80
	厂房隔声、减振
	-20.01
	-1.41
	1
	22.66
	3.76
	54.16
	22.19
	51.45
	58.37
	51.03
	51.47
	昼间
	10
	35.45
	42.37
	35.03
	35.47
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	8
	
	注塑机7
	KY600
	80
	厂房隔声、减振
	-17.24
	-3.53
	1
	26.10
	3.05
	50.73
	22.90
	51.33
	59.91
	51.05
	51.44
	昼间
	10
	35.33
	43.91
	35.05
	35.44
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	9
	
	注塑机8
	KY600
	80
	厂房隔声、减振
	-14.8
	-4.51
	1
	28.72
	3.23
	48.11
	22.73
	51.27
	59.48
	51.06
	51.45
	昼间
	10
	35.27
	43.48
	35.06
	35.45
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	10
	
	上料机1
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	-35.16
	4.13
	1
	6.67
	2.16
	70.17
	23.77
	49.82
	57.62
	46.00
	46.41
	昼间
	10
	33.82
	41.62
	30.00
	30.41
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	11
	
	上料机2
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	-31.91
	2.66
	1
	10.23
	2.25
	66.61
	23.69
	48.02
	57.29
	46.00
	46.41
	昼间
	10
	32.02
	41.29
	30.00
	30.41
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	10
	
	
	
	
	

	12
	
	上料机3
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	-29.14
	1.03
	1
	13.44
	1.99
	63.40
	23.95
	47.26
	58.29
	46.01
	46.40
	昼间
	10
	31.26
	42.29
	30.01
	30.40
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	13
	
	上料机4
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	-26.37
	-0.11
	1
	16.42
	2.16
	60.41
	23.78
	46.87
	57.62
	46.02
	46.41
	昼间
	10
	30.87
	41.62
	30.02
	30.41
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	14
	
	上料机5
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	-23.44
	-1.57
	1
	19.70
	2.12
	57.14
	23.82
	46.60
	57.78
	46.03
	46.41
	昼间
	10
	30.60
	41.78
	30.03
	30.41
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	15
	
	上料机6
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	-20.99
	-2.71
	1
	22.40
	2.16
	54.44
	23.79
	46.46
	57.62
	46.03
	46.41
	昼间
	10
	30.46
	41.62
	30.03
	30.41
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	16
	
	上料机7
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	-17.9
	-4.51
	1
	25.97
	1.88
	50.87
	24.07
	46.34
	58.76
	46.05
	46.40
	昼间
	10
	30.34
	42.76
	30.05
	30.40
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	17
	
	上料机8
	LS160
	75
	厂房隔声、减振
	-15.29
	-5.65
	1
	28.81
	1.99
	48.02
	23.97
	46.26
	58.29
	46.06
	46.40
	昼间
	10
	30.26
	42.29
	30.06
	30.40
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	18
	
	水塔
	30T
	75
	厂房隔声、减振
	-27.67
	20.91
	1
	5.55
	20.53
	71.18
	5.40
	50.83
	46.56
	46.00
	50.99
	昼间
	10
	34.83
	30.56
	30.00
	34.99
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	

	19
	
	破碎机
	650
	80
	厂房隔声、减振
	-15.94
	14.55
	1
	18.89
	19.90
	57.84
	6.05
	51.66
	51.59
	51.02
	55.34
	昼间
	10
	35.66
	35.59
	35.02
	39.34
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜间
	
	
	
	
	
	


表4-14  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	

	1
	风机
	/
	30
	-25.09
	1
	75
	基础减振
	昼间

	
	
	
	30
	-25.09
	1
	75
	
	夜间






	
	（2）声环境保护目标
项目选址位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，根据现场踏勘，周边50m范围内不存在声环境保护目标。
（3）预测范围和预测点
根据项目周边环境关系，项目周边50m范围内不存在敏感点，故本次评价对东、南、西、北四个厂界外 1m 处各设置 1 个预测点，共 4 个预测点，预测项目噪声源对四面厂界的噪声贡献值，进行达标分析。
本次预测以项目厂界为基准，在项目厂界外 500m 评价范围内布设预测网格，网格步长取 10m×10m，计算各网格点噪声贡献值，据此绘制项目噪声贡献值等声级线图，给出厂界外 500m 范围内噪声最大贡献值，进行达标分析。
（4）预测方法
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目噪声评价采用模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 
Lp2=Lp1-（TL+6）
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 
TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。本项目生产厂房为钢结构，高噪声设备安装消声减振装置，因此本项目建筑物隔音量选取 10dB（A）。
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: ]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在 T 时间内i声源工作时间，s； 
m——等效室外声源个数； 
tj——在 T 时间内j声源工作时间，s。
（5）厂界噪声预测结果
项目夜间不生产，仅预测昼间厂界噪声，根据噪声预测软件进行预测，项目昼间厂界噪声值如下表所示。
表4-15  项目昼间厂界四周噪声预测值     单位：dB（A）
	项目厂界
	最大值点空间相对位置/m
	贡献值
	标准值
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	西厂界贡献最大值
	-39.53
	10.44
	1.2
	47.08
	昼间70
	达标

	
	
	
	
	
	夜间55
	达标

	南厂界贡献最大值
	-42.33
	5.27
	1.2
	54.73
	昼间65
	达标

	
	
	
	
	
	夜间55
	达标

	东厂界贡献最大值
	39.29
	-5.30
	1.2
	54.73
	昼间65
	达标

	
	
	
	
	
	夜间55
	达标

	北厂界贡献最大值
	-14.78
	20.71
	1.2
	47.74
	昼间65
	达标

	
	
	
	
	
	夜间55
	达标

	厂界线最大点
	-14.78
	20.71
	1.2
	54.73
	昼间65
	达标

	
	
	
	
	
	夜间55
	达标

	厂界外网格最大点
	10
	10
	1.2
	53.44
	昼间65
	达标

	
	
	
	
	
	夜间55
	达标

	注：东、南、西、北侧最大贡献值及厂界线最大点最大贡献值以各厂界线为曲线步长10m的曲线点预测所得；厂界外网格最大点以（x，y）为（-500，-500）至（500，500）、步长10m的计算网格计算所得，项目贡献值等声值线图见图4-1所示。


根据上表预测结果，项目生产设备在经过降噪措施、距离衰减后，项目东、南、北面厂界外网格最大点贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），项目西面厂界外网格最大点贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）。项目50m范围内无声环境保护目标，项目运营期噪声对周围环境影响较小。
[image: ]
图4-1  项目对厂界外环境噪声贡献值等声级线图
为进一步降低项目噪声对周围环境的影响，本次评价提出以下降噪措施：
①生产设备置于车间内，合理布局；
②对混料机、上料机、注塑机等产噪设备安装减震垫，风机进行消声措施；
③加强生产设备的维护，确保设备处于良好的运行状态。
（6）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），项目噪声自行监测计划如下表所示：
表4-16  项目噪声监测点位、监测指标及最低监测频次一览表
	监测项目
	监测点位
	污染物名称
	监测频次
	执行标准

	噪声
	东面厂界外1m处
	Leq（A）
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准

	
	南面厂界外1m处
	
	
	

	
	北面厂界外1m处
	
	
	

	
	西面厂界外1m处
	
	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准要求


4、固体废物
项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废及危险固废。
（1）生活垃圾（900-099-S64）
项目员工共计20人，均不在项目内住宿，根据2008年3月国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室发布的《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，项目位于昆明市寻甸县，属“四区2类城市”，生活垃圾产生量以0.56kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为11.6kg/d，年产生垃圾量为3.36t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW64其他垃圾，废物代码为900-099-S64“以上之外的生活垃圾”，生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处理。
（2）一般工业固废
①包装固废（900-003-S17）：根据业主提供资料，包装固废产生量约为2.0t/a，主要为原料拆包过程中产生的塑料袋，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17“废塑料”。收集后暂存于生产厂房内，定期出售给物资回收单位。
②生产废料及不合格品（900-003-S17）：项目生产过程中会产生一定的废料及残次品，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）“2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表--塑料包装箱及容器--树脂、助剂--注塑”中“一般工业固废产污系数为2.50千克/吨-产品”，项目年生产塑料框2606t，则项目生产过程中产生的残次品约为6.515t/a，残次品主要成分为废塑料（pp）。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17“废塑料”。项目将检验过程中产生的不合格品破碎重新作为原料回用于生产线。
③厂房沉降粉尘（900-099-S59）：根据前述分析，项目上料、投料、破碎工段厂房沉降的粉尘（颗粒物）量约为0.07964t/a，主要为细微塑料颗粒，人工清扫后交由环卫部门处理。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类：SW59－其他工业固体废物，分类代码为：900-099-S59。
（3）危险固废
项目危险固废主要为生产过程产生的废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭等污染物。
①废润滑油（900-214-08）：本项目矿物油的使用仅为设备日常运行维护，不涉及机械设备大修，根据业主提供的资料，项目废润滑油产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物），废润滑油的废物代码为900-214-08，统一收集后暂存于危废贮存库，委托有资质的单位处理。
②含油废手套抹布（900-041-49）：设备日常运行维护、检修过程中会产生含油废手套、废抹布，产生量约0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废弃的含油抹布、劳保用品属于危险固废，废物类别为HW49其他类危险废物，危废代码为900-041-49。含油废手套抹布收集后暂存于危废暂存间内，定位委托有资质的单位清运处置。
③废柴油桶（900-041-49）：厂内配置有叉车用来转运拌好的原料，叉车燃烧柴油，根据业主提供的资料，项目区废柴油桶产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025 年版），项目产生的废柴油桶（分类）属于危险废物，废物类别为HW49其他类危险废物，废物代码 900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质。经收集后暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处置。
③废脱模剂瓶（900-041-49）：每个脱模剂瓶子重量约为50g/个，项目年用脱模剂约600瓶，则废脱模剂瓶总产生量为0.03t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目产生的废脱模剂瓶（分类）属于危险废物，废物类别为HW49其他类危险废物，废物代码 900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质。经收集后暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处置。
④废活性炭（900-039-49）：项目使用活性炭处理设施对有组织非甲烷总烃进行吸附处理，活性炭吸附装置在运行过程中需根据吸附有机物质的量定期更换活性炭。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010 年出版），活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/g活性炭，本项目有机废气去除量约为2.6914t/a，则理论上需要活性炭量约为10.7656t/a。为保证活性炭的吸附效果，活性炭吸附器中活性炭的放置量一般比理论所需活性炭用量多20%，因此，实际上需要活性炭填充总量约为12.92t/a。根据《国家危险废物名录（2025 年版）》，废活性炭属于HW49其他废物，废物代码为900-039-49，定期委托有资质的单位进行处置。
项目运营期的固体废物产生量见表4-17。 
表4-17  项目固废产生情况一览表
	废物名称
	产污
环节
	产量t/a
	固废类别
	物理形态
	危险特性
	废物
种类
	废物
代码
	储存
方式
	处置方式
和去向
	利用或处置量（t/a）
	环境管理要求

	生活垃圾
	办公区、厂房
	3.36
	一般固废
	固态
	-
	SW64其他垃圾
	900-099-S64
	生活垃圾桶
	由环卫部门清运处置
	3
	100%处置

	包装固废
	原料拆包
	2
	
	固态
	-
	SW17可再生类废物
	900-003-S17
	生产厂房内
	外售给物资回收单位利用
	2
	100%处置

	生产废料及不合格品
	生产
	6.515
	
	固态
	-
	SW17可再生类废物
	900-003-S17
	原料区
	破碎重新作为原料回用于生产线
	6.515
	100%处置

	厂房沉降粉尘
	厂房沉降
	0.07964
	
	固态
	-
	SW59其他工业固体废物
	900-099-S59
	生产厂房内
	由环卫部门清运处置
	0.07964
	100%处置

	废润滑油
	设备维护保养
	0.1
	危险固废
	液态
	T, I
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	桶装、危废贮存库
	委托资质单位定期清运处理
	0.1
	100%处置

	含油废手套抹布
	设备维护保养
	0.01
	
	固态
	-
	HW49其他废物
	900-041-49
	危废贮存库
	委托资质单位定期清运处理
	0.01
	100%处置

	废柴油桶
	叉车运行
	0.5
	
	固态
	T
	HW49其他废物
	900-041-49
	危废贮存库
	委托资质单位定期清运处理
	0.5
	100%处置

	废脱模剂瓶
	生产
	0.03
	
	固态
	T
	HW49其他废物
	900-041-49
	危废贮存库
	委托资质单位定期清运处理
	0.03
	100%处置

	废活性炭
	活性炭吸附装置
	12.92
	
	固态
	T
	HW49其他废物
	900-039-49
	危废贮存库
	委托资质单位定期清运处理
	12.92
	100%处置


（4）影响分析
项目生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置，厂房沉降粉尘由人工清扫后同生活垃圾一起由环卫部门清运处置，包装固废集中收集于原料区，定期外售给物资回收单位利用，废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶及废活性炭油收集后暂存于危废贮存库，委托有资质单位定期清运处置。综上，采取上述处理措施，项目固体废物均得到了合理处置，固废处置率100%，项目固体废物对环境影响较小。
（5）固废环境管理要求
1）生活垃圾 
①在厂区设置若干个带盖的生活垃圾收集桶。 
②委托环卫部门定期对生活垃圾进行清运后妥善处置。 
③不得随意倾倒生活垃圾，不得擅自焚烧生活垃圾。
2）一般固废
一般工业固体废物 
①一般工业固废的贮存场所应当在车间内部，防止雨水冲刷。 
②各类一般工业固废应当分类堆存，不得混堆。 
③可综合利用的一般工业固废及时外运，减少在厂区内贮存的周期。 
④做好一般工业固废的管理台账。
3）危险固废
◆危险废物暂存场所（设施）设置要求 
要求建设1间10m2的危废贮存库，用于暂存项目生产过程中产生的危险废物，产生的危险废物委托有资质单位定期清运处置。为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，要求在现有混凝土浇筑、水泥硬化的基础上增加2.0mmHDPE防渗膜+环氧树脂防渗面层，使其达到渗透系数≤1×10 -10cm/s的防渗性能，并按照要求设置规范的标识标牌。 
危险废物暂存、转运、处置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）执行。本方案对危险废物暂存场地提出如下安全措施： 
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 
③在现有混凝土浇筑、水泥硬化的基础上增加2.0mmHDPE防渗膜+环氧树脂防渗面层，使其达到渗透系数≤1×10 -10cm/s的防渗性能。 
④贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 
⑤贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 
⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 
⑦建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存，建立定期巡查、维护制度；
⑧危险废物须定期委托危险废物处理资质单位处理，并建立转移联单及管理台账。 
◆危险废物运输要求 
按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012），本项目危险废物的运输须由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织，并由获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质的单位承担运输。 
危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守规范技术要求： 
①装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备； 
②装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志； 
③危险废物装卸区应设置隔离设施。 
5、土壤、地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“N轻工”中“116、塑料制品制造-其它”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目。根据导则4.1，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，仅进行简单分析。
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964‑2018）附录A土壤环境影响评价类别，本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。项目存在危废贮存库、生产加工区等土壤及地下水潜在污染源，潜在污染物主要为石油类（废润滑油、柴油）、脱模剂；厂区落实分区防渗，可降低污染物入渗风险。按照导则及编制指南要求，Ⅳ类项目无需开展土壤环境现状调查及预测评价，本次仅开展土壤环境影响简单分析。
（1）污染源
项目土壤污染源主要为危废贮存库及生产加工区，主要污染物为石油类（废润滑油、柴油）、脱模剂。地下水污染源主要为危废间及生产加工区，污染物为石油类（废润滑油、柴油）、脱模剂。
（2）污染途径
污染途径：生产设备配套的活性炭吸附装置故障导致大量非甲烷总烃排放沉降至土壤中；生产厂房、危废贮存库防渗层破裂，储存油品的罐体破裂，导致储存的油品下渗进入土壤、地下水中，污染土壤、地下水环境。
（3）土壤、地下水污染防控措施
①加强活性炭吸附装置的运行维护，确保处于正常的生产状态。设置专人定期对危废贮存库进行检查，发现安全隐患，及时整改。
②厂区进行分区防渗，重点防渗区：危废贮存库划为重点防渗区，在现有混凝土浇筑、水泥硬化的基础上增加2.0mmHDPE防渗膜+环氧树脂防渗面层进行防渗，使其地面、围堰区达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性能；一般防渗区：循环水池划为一般防渗区，在现有混凝土浇筑、水泥硬化的基础上增加2.0mmHDPE防渗膜+环氧树脂防渗面层，使其达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s的防渗要求；简单防渗区：生产厂房划为简单防渗区，根据现场踏勘结果，厂区现状已进行混凝土硬化，无明显破损、裂缝，可满足简单防渗要求。
6、环境风险分析
（1）风险识别 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），确定本项目风险物质为废润滑油、柴油，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量中：序号 381 油类物质（矿物质油，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量2500t，属于可燃物质。
（2）环境风险潜势初判 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目需按下式计算物质总量与其临界量比值 Q，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：


式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；
      Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。
项目Q值计算结果见表 4-18。
表4-18  建设项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	废润滑油
	/
	0.1
	2500
	0.00004

	2
	柴油
	/
	0.5
	2500
	0.0002

	项目Q值∑
	0.00024


由上表可知，本项目Q=0.00024<1，环境风险潜势为I。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。
表4-19  环境风险评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单评价


综上分析，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
（3）环境风险影响分析
项目涉及危险物质主要为废润滑油、柴油等油类物质，在收集、贮存过程中管理不当，造成物质泄漏，可能会造成土壤和地下水及地表水环境的污染，泄漏的油品如遇明火会引发火灾，火灾情况下对大气环境的影响。其次废气治理设施因停电或故障未能正常运行时，有机废气未经处理直接排放，对大气环境产生一定的影响。 
①地表水环境风险影响分析 
厂区内暂存的柴油、废润滑油等油类物质存在泄漏风险。泄漏物料可能会进入雨水管道、地表水体，对地表水体环境产生一定影响，甚至通过下渗对地下水和土壤造成影响；泄漏物一旦进入周边水体，将造成水体的污染，由于油类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡。且油类物质遇明火发生火灾事故时需使用大量水来灭火，此过程会产生大量消防废水，消防废水一旦进入周边地表水体，将造成地表水体的污染。 
②大气环境风险影响分析 
废润滑油、柴油等油类物质遇明火发生火灾事故，产生CO和 CO2 等污染物，排放到大气环境中会污染大气环境，项目区存储量较小，发生火灾爆炸事故的概率较小，在发生火灾时能够及时采取措施在最短时间内将火扑灭，废气产生量很小，在扑灭后经空气扩散稀释后对大气环境影响较小。废气治理设施因停电或故障未能正常运行时，有机废气未经处理直接排放，造成局部大气不良影响。 
（4）环境风险防范措施 
针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。 
1）环境风险管理 
为了有效地防范油品泄漏、火灾等事故的发生，场内应制定事故应急手册，员工还需要对杜绝油品泄漏、消除火灾的措施及消防器材的使用等知识加以了解和掌握。 
2）物料泄漏的防范措施 
①危废贮存库进行防雨、防渗、防流失处理，房间设置明显标识，远离火种、热源；废润滑油采用专用收集桶收集后暂存于危废贮存库内，最终交由资质单位集中处理。 
②配备相应品种和数量的消防器材，定期检查柴油、脱模剂容器的密闭性；安排专人定期巡查柴油入库情况；使用完成后，空桶集中收集后暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位清运处置。 
3）火灾事故防范措施 
①对厂内可能的明火、电器火花和撞击火花进行控制管理；严禁在危险区内吸烟和违章动用明火；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。 
②移动式灭火设备 
按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005），对项目区内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 
③提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品。经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。 
④项目区内危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的规定。 
4）废气事故排放防范措施 
①加强废气治理设施的日常维护管理，确保废气治理系统处在良好的运转状态； 
②委托有资质的监测机构定期对废气排放口监测，掌握污染物的排放情况，建立废气治理措施运行台账管理制度，杜绝废气事故排放。 
（5）应急措施 
项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。针对以上事故，为保证项目内部、社会及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学危险品事故发生，在事故发生后迅速有效控制处理，防止事故蔓延、扩大，积极组织抢救、抢险、抢修，发挥各职能部门、社会力量的作用，使事故发生的损失减少到最低限度，总结经验，吸取教训，防患于未然。建设单位应按照《云南省企业单位突发环境事件应急预案指导目录和编制要点（试行）》对本项目可能造成环境风险的突发性事故编制应急预案并备案，见下表，供项目决策人参考。 
（6）环境风险影响结论 
项目运行过程中存在油品泄漏、遇明火发生火灾、废气非正常工况排放等突发环境事故风险，在日常管理中必须严格按照有关规范和标准的要求对废气处理设施和危废贮存库进行监控和管理，采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率；并编制环境风险应急预案，且加强对突发环境事件的演练。在认真落实项目拟采取的环境风险防范措施及对策后，在事故发生时依照应急预案及时处理，可有效降低环境风险的影响，拟建项目环境风险影响是可控的。
建设项目环境风险简单分析内容见表4-20。 
表4-20  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	寻甸亿源塑料制品有限公司果蔬专用框生产项目（金所片区）

	建设地点
	云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号

	地理坐标
	经度
	103°12′44.169″
	纬度
	25°35′1.816″

	主要危险物质及分布
	废润滑油、柴油，分布在项目区内。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	影响途径：泄漏、火灾。 
危害后果：1、大气：油品泄漏引发火灾事故、废气非正常排放造成大气污染；2、水体：泄漏物料及消防废水若未及时拦截通过园区排水系统进入雨水管网，对周边受纳水体进行污染。

	风险防范措施要求
	（1）环境风险管理 
为了有效地防范油品泄漏、火灾等事故的发生，场内应制定事故应急手册，员工还需要对杜绝油品泄漏、消除火灾的措施及消防器材的使用等知识加以了解和掌握。 
（2）物料泄漏的防范措施 
①危废贮存库进行防雨、防渗、防流失处理，房间设置明显标识，远离火种、热源；废润滑油采用专用收集桶收集后暂存于危废贮存库内，最终交由资质单位集中处理。 
②配备相应品种和数量的消防器材，定期检查柴油容器的密闭性；安排专人定期巡查柴油入库情况；使用完成后，空桶集中收集后暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位清运处置。 
（3）火灾事故防范措施 
①对厂内可能的明火、电器火花和撞击火花进行控制管理；严禁在危险区内吸烟和违章动用明火；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。 
②移动式灭火设备按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005），对项目区内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 
③提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品。经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。 
④项目区内危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的规定。 
（4）废气事故排放防范措施
①加强废气治理设施的日常维护管理，确保废气治理系统处在良好的运转状态； 
②委托有资质的监测机构定期对废气排放口监测，掌握污染物的排放情况，建立废气治理措施运行台账管理制度，杜绝废气事故排放。 
（5）编制应急预案 
项目建设后，环评建议建设单位应根据本项目可能造成环境风险的突发性事故编制应急预案并备案。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无。


7、生态环境影响分析
项目租用云南鹏达冠得有限公司已建闲置厂房进行建设（厂房占地面积2300m2），不新增土建施工，施工期仅进行设备安装。项目所在区域现状已硬化，主要为水泥路面和人工绿化植被，无天然植被分布；评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标，项目区域及周边200m范围内无国家、省、市（县）级保护野生动植物分布，无生态环境保护目标。
项目建设期仅进行设备安装，工程量小、工期短，无土方开挖、不新增占地，不会对区域地貌、植被及动物生境造成明显扰动；施工结束后及时清理施工迹地，施工对生态环境的影响随施工结束而消失。项目运营期主要在生产厂房内进行塑料框生产，不占用新的土地空间；项目利用现有厂区已建的绿化、雨污分流排水系统等生态基础设施并加强维护，发挥其水土保持与生态缓冲功能；运营期无生产废水外排，生活污水依托已建污水处理系统处理达标后回用于区域绿化浇灌及道路场地洒水，有利于区域植被维护；各类固体废物分类收集、规范暂存、合规处置，不进入土壤及水体，不会对区域生态环境造成不利影响。
综上所述，项目建设和运营对区域生态环境的影响较小，不会导致区域生态系统结构与功能的明显改变。
8、碳排放分析
根据《环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案》（环办环评函〔2021〕131号）、《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价的通知》（环办环评〔2021〕27号），目前碳排放环境影响评价试点范围为发电、石化、化工、建材、钢铁、有色金属冶炼、造纸、民航等重点行业。本项目为塑料包装箱及容器制造（C2926）项目，不属于上述试点行业及“两高”行业，不需要开展碳排放环境影响评价，本次仅对项目碳排放情况进行简单分析。
项目运营期能源消耗主要为电能，年用电量约120万kW·h，由市政供电电网供给，生产设备采用电加热，不使用燃煤、燃油、燃气等化石燃料，无工艺燃烧碳排放源，碳排放主要为外购电力引起的间接碳排放。参照生态环境部、国家统计局《关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告》，采用云南省电力平均二氧化碳排放因子（0.1073 kgCO2/kWh，2022年度）估算，项目运营期年碳排放量约为120万kW·h/a×0.1073 kgCO2/kWh≈128.76tCO2/a。
项目从源头落实减污降碳协同要求：①生产设备采用电能（清洁能源）加热，选用低能耗注塑设备，不使用高污染燃料；②注塑冷却水循环回用，减少新鲜水消耗及相应的水处理能耗；③生产边角料及不合格品破碎后全部回用于生产，减少原料消耗，间接降低上游原料生产环节的隐含碳排放。
综上所述，项目能源结构清洁、碳排放量较小，不属于“两高一低”项目，项目碳排放对区域碳减排目标影响较小。
9、项目排污许可制度 
对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于二十四、橡胶和塑料制品业 29，62.塑料制品 292-其他，为登记管理。建设单位应在项目取得环评批复后，在启动生产设施或者发生实际排污之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污登记，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015 年 1 月 1 日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污登记。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 
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五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口
(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气 
	注塑
	非甲烷总烃
	经注塑机上方设置的集气罩收集进入一套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表4标准限值

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中臭气浓度排放标准

	
	无组织废气
	非甲烷总烃
	厂房封闭、自然扩散
	厂界执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值，厂区内执行（GB37822-2019）《挥发性有机物无组织排放控制标准》中标准限值

	
	
	颗粒物
	拌料、破碎过程加盖密闭，生产车间为封闭厂房
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值

	
	
	臭气浓度
	厂房封闭、自然扩散
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值

	地表水 
	生产废水
	冷却水
	经循环水池（容积为10m³）收集冷却后循环使用
	循环使用

	
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、总磷、动植物油等
	依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池，食堂废水先经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池）处理达标后用于绿化浇灌及道路洒水。
	不外排

	声环境
	设备噪声
	①厂房封闭；②产噪设备安装减震垫；③合理布局生产设备；④加强设备维护，确保设备处于良好的运行状态
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准

	电磁辐射
	—
	—
	—
	—

	固体废物
	①生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门处置。
②包装固废收集后暂存于生产厂房内，定期出售给物资回收单位。
③厂房沉降粉尘经人工清扫后交由环卫部门处理。
④生产废料及不合格品破碎重新作为原料回用于生产线。
⑤废润滑油、含油废手套抹布、废柴油桶、废脱模剂瓶、废活性炭收集暂存于危废贮存库内，定期委托有资质的单位进行清运处置。
综上，固废处置率100%。

	土壤及地下水污染防治措施
	①加强活性炭吸附装置的运行维护，确保处于正常的生产状态。设置专人定期对危废贮存库进行检查，发现安全隐患，及时整改。
②厂区进行分区防渗，重点防渗区：危废贮存库划为重点防渗区，在现有混凝土浇筑、水泥硬化的基础上增加2.0mmHDPE防渗膜+环氧树脂防渗面层进行防渗，使其地面、围堰区达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性能；一般防渗区：循环水池划为一般防渗区，在现有混凝土浇筑、水泥硬化的基础上增加2.0mmHDPE防渗膜+环氧树脂防渗面层，使其达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s的防渗要求；简单防渗区：生产厂房划为简单防渗区，根据现场踏勘结果，厂区现状已进行混凝土硬化，无明显破损、裂缝，可满足简单防渗要求。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①制定事故应急手册，建立严格的安全管理制度； 
②危险废物暂存间地面及裙角进行防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废间设置规范标识标牌； 
③废矿物油用密封容器进行装盛并存放在危险废物贮存间； 
④加强管理，设置专人定期对危废贮存库及储存容器进行检查维护，防止危险废物发生泄漏进入外环境； 
④厂区、废机油储存区域禁止吸烟及明火，设置警示牌； 
⑤按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005），对项目区内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾； 
⑥项目区内危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的规定； 
⑦加强废气治理设施的日常维护管理，确保废气治理系统处在良好的运转状态； 
⑧建立废气治理措施运行台账管理制度，杜绝废气事故排放；
⑨编制突发环境事件应急预案。

	其他环境管理要求
	①在项目建设过程中执行环保“三同时”制度，严格落实环评文件及其批复文件中提出的污染防治措施和生态环境保护措施；
②项目实施后在开展生产调试发生排污行为之前，按照《排污许可管理条例》的要求在全国排污许可证管理信息平台填报进行排污登记管理申报；
③项目竣工后在投入正式生产之前按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）的要求办理项目竣工环保验收手续。
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六、结论
	项目选址位于云南省昆明市寻甸县金所街道办事处竹沟社区居委会魏所工业园区01号，租用云南鹏达冠得有限公司已建闲置厂房和办公区进行建设，用地性质为工业用地，项目选址不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界地质遗产地等环境敏感区，不占用永久基本农田。项目建设符合所在地“三线一单”管控要求，符合国家产业政策。项目运营期产生的废气、噪声采取环评提出的污染防治措施后，均能达标排放。项目间接冷却循环废水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于绿化浇灌及道路洒水；生活污水依托云南鹏达冠得有限公司已建污水处理系统（化粪池+一体化污水处理设施+蓄水池，食堂废水先经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池）处理达标后用于绿化浇灌及道路洒水，项目废水不外排。项目固废均能得到妥善处置，处置率为100%，项目建设对周边环境影响较小。因此，项目在落实本报告提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”制度规定的前提下，从环境影响的角度评价，项目建设可行。
本项目编制、评价工作符合《中华人民共和国生态环境法典》关于建设项目生态环境影响评价的相关规定表述。




附表
[bookmark: _Toc6444][bookmark: _Toc6335]建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	废气量
	/
	/
	/
	17280万m3/a
	/
	17280万m3/a
	+17280万m3/a

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	4.3449
	/
	4.3449
	+4.3449

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	933.1（无量纲）
	/
	933.1（无量纲）
	+933.1（无量纲）

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.053096
	/
	0.053096
	+0.053096

	
	油烟
	/
	/
	/
	1.0188×10-3
	/
	1.0188×10-3
	+1.0188×10-3

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	+0

	
	COD
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	+0

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	+0

	
	总磷
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	+0

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	+0

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	+0

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	3.36
	/
	3.36
	+3.36

	
	包装固废
	/
	/
	/
	2.0
	/
	2.0
	+2.0

	
	生产废料及不合格品
	/
	/
	/
	6.515
	/
	6.515
	+6.515

	
	厂房沉降粉尘
	/
	/
	/
	0.07964
	/
	0.07964
	+0.07964

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	含油废手套抹布
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废柴油桶
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	废脱模剂瓶
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	12.92
	/
	12.92
	+12.92


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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